北京市消防救援总队2026年总队本级消防车辆更新采购项目第1包
一、商务需求
	序号
	内容
	说明

	1
	投标人资质
	投标人须为车辆生产企业，须提供 2 份自2023年1月1日至招标公告发布之日以来的净水车或冷藏车的销售业绩证明材料，每份销售业绩证明材料须至少包含合同首末页、服务内容页、金额页、签字盖章页等关键页，对应的发票、银行收款回单、交货验收证明（需体现采购人公章）等内容。

	2
	投标产品资质
	无

	3
	核心产品
	净水车

	4
	对中小企业的资质要求
	非专门面向中小企业采购，针对投标/响应人为小型和微型企业的，对其产品的投标/响应价格给予10%（10-20%）的扣除；针对项目允许联合体，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体4%（4-6%）的价格扣除。

	5
	是否允许联合体投标
	否

	6
	是否允许进口产品投标
	否

	7
	节能环保要求
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（1）*本次投标产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	8
	是否需要现场考察
	否

	9
	是否收取履约保证金
	是  中标供应商在合同签订前，向甲方提供相当于合同总价3%的履约保证金（不超过中标金额的10%），甲方将在最终验收检验合格之日后，按照合同的约定，返还乙方履约保证金

	10
	采购人信息
	单位名称:北京市消防救援总队，单位地址:北京市西城区西直门南小街1号，联系人姓名:北京市消防救援总队，联系电话:0101-82215678，电子邮箱:bjsxfjyzdcgbgs@163.com

	11
	预算金额，最高限价
	预算金额:人民币208万元，最高限价:人民币208万元

	12
	异常低价审查
	投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 × 50%（50-65%）；
投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 × 50%（50-65%）；
投标（响应）报价<采购项目最高限价 × 45%（45-65%）。

	13
	项目履约时间
	合同签订生效后240个日历日内完成交货。

	14
	项目履约地点
	北京市辖区内采购人指定地点。

	15
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）



二、项目概述
	序号
	内容
	说明

	1
	项目背景
	该项目根据消防装备年度更新、建设及应急储备需要，列入年度预算，并根据市财政部门预算批复，按照采购要求，由总队统一实施。

	2
	执行依据
	依据消防救援队伍消防装备建设经费保障规定、《城市消防建设标准》、市财政预算批复及评审情况执行。

	3
	项目目标
	通过项目的建设完，实现及时对年度各类消防装备更新，做好应急储备。

	4
	项目内容
	项目拟购置防护、灭火等各类装备。

	5
	项目范围
	项目建设内容属于消防装备采购范围。

	6
	需求分析
	项目的建设内容符合消防救援队伍实战需要，项目预算、技术、售后等内容依据市场调研情况制定。

	7
	与前期项目的关系
	项目属于年度装备更新任务。



三、集成需求
	序号
	内容
	说明

	1
	业务需求
	/



四、货物、指标要求

产品清单
	序号
	货物名称
	是否为核心产品
	单位
	数量
	产地

	1
	净水车
	
                    是
        
	辆
	1
	
            国产


	1
	净水车
	
                是
    
	辆
	1
	
            国产


	1
	净水车
	
                是
    
	辆
	1
	
            国产


	2
	冷藏车
	
                否
        
	辆
	1
	
            国产


	2
	冷藏车
	
            否
    
	辆
	1
	
            国产


	2
	冷藏车
	
            否
    
	辆
	1
	
            国产


	产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。



参数指标要求
①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

1、净水车

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	控制单价

	1
	★
	控制单价
	此项预算控制单价为118万元/辆，投标时不能超预算单价。                
	否

	技术要求

	2
	★
	检测报告
	所投型号净水车符合《消防车 第1部分 通用技术条件》（GB7956.1-2014）、《消防车 消防要求和试验方法》（XF39-2016）或《机动车安全运行技术条件》（GB7258-2017）等相关专用车标准规范要求，提供或承诺车辆交付时提供所投型号产品由国家认可的检测机构出具的、有效期内的、检验合格的、完整有效的《汽车整车产品定型试验报告》（有效期以报告标注为准）。试验报告内容不完整、缺页的视为未提供。试验报告中产品型号与所投产品型号不一致的视为未提供。国家认可的检测机构是指取得市场监督管理部门资质认证的检测机构。
承诺车辆交付时提供《汽车整车产品定型试验报告》的，投标文件中标注的产品型号可为参考型号。                
	是

	3
	★
	整车合格证
	承诺车辆交付时提供所投型号车辆的整车合格证、底盘合格证和整车工信部公告，且整车和底盘合格证中的数据须与整车工信部公告中的数据一致。
                
	是

	4
	★
	整车涂装
	整车颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色；其他标识涂装按照《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国发办〔2018〕114号）、《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》中相关车型要求进行涂装。承诺车辆交付时整车为标准涂装。                
	是

	5
	★
	牌照文件
	承诺交付时提供车辆牌照登记所需资料，每辆车包括：整车合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；整车购置发票（一式四联）1份；整车工信部公告：：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘发动机号和车架识别代号拓印件：PDF电子版1分、纸质版2份；整车照片（车头左前45°角方向拍摄、标准喷涂后、单车显示）：纸质版2份（长8cm、宽5.4cm）、电子版1份等。车辆牌照文件每辆车汇总、归集一份，交车时单独提交。                
	是

	6
	★
	整车功能
	整车适用于消防救援队伍综合应急救援现场取用地表水进行净化，保障消防救援人员现场的生活用水、饮用用水的需要；通过车辆净化后的水源质量符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。                
	是

	7
	△
	警灯警报系统
	驾驶室顶部安装有全红色、长排标准警灯，车厢上沿两侧、车尾上沿装有红、蓝相间频闪灯。警灯警报系统具有扩音功能；频闪灯间距≤3m，各频闪灯为并联方式连接；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置。                
	否

	8
	△
	倒车影像
	倒车雷达、影像系统，配备倒车雷达、360°全景行车记录仪，能够为驾驶员提供车前、两侧、尾部等情况。倒车雷达具有声音报警功能。                
	否

	9
	△
	行车记录仪
	行车记录仪内存卡≥128G，行车记录仪可自行设置记录时长，自动保存；行车记录仪内存卡满后，可自行删除最早记录，保证连续记录。                
	否

	10
	△
	导航仪
	导航仪，具有3G/4G/5G通信模块，能够运行北斗导航软件。                
	否

	11
	△
	倒车影像、行车记录仪、导航仪结构
	倒车影像、行车记录仪、导航仪应采用嵌入仪表板、一体化设计，屏幕为彩色显示器，显示器尺寸≥7寸。                
	否

	12
	#
	整车尺寸
	整车外形尺寸（长×宽×高）mm：≤12000×2550×4000。                
	否

	13
	#
	整车总质量
	整车最大允许总质量≥16000kg。                
	否

	14
	★
	排放要求
	排放标准不低于国六标准要求（符合北京现阶段排放标准要求）。                
	否

	15
	#
	整车涉水深度
	整车通过性能要求：涉水深度≥800mm。                
	是

	16
	#
	整车发动机
	发动机采用柴油发动机，发动机额定功率≥220kW。                
	是

	17
	☆
	净水车变速箱
	整车变速箱采用手动变速箱或自动变速箱。                
	是

	18
	#
	制动系统
	制动系统采用双回路气压制动，具有防抱死功能。采用前轮盘式制动或四轮盘式制动。                
	否

	19
	#
	辅助制动系统
	配备制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制系统。                
	否

	20
	#
	驾乘室
	底盘驾乘室采用原厂、单排的标准驾驶室。驾驶室具有翻转助力系统，采用双缸支撑结构或支撑保护装置，确保驾驶室在翻转支撑过程中支撑可靠、耐用，驾驶室不发生滑降。驾乘室乘员人数≥2人，座椅均采用原车座椅，驾驶员座椅要4向（上、下、前、后）可调节，带减震功能；副驾驶座椅至少2向（前、后）可调节。每个座椅要设置安全带，安全带固定高度可调节。驾乘室两侧车窗采用电控控制。                
	否

	21
	△
	驾乘室后视镜
	驾乘室后视镜安装要求：驾驶室左侧安装主外视镜、广角外视镜，右侧安装主外视镜、广角外视镜、前侧下视镜、右侧望地镜，通过各后视镜的配合，能够解决车前、两侧的盲区。                
	否

	22
	#
	箱体结构
	箱体采用框架结构，框架采用铝合金骨架、不锈钢方管等材质焊接而成，框架结构稳固，不变形。箱体外部采用厚度≥3mm的防锈铝板作为外蒙皮，箱体内采用厚度≥1mm的防锈铝板或不锈钢板作为内蒙皮，内、外蒙皮间以聚氨酯发泡泡沫作为保温材料。厢体设置通气窗户、排风设置等装置，保障箱体内的通风、除湿需要。                
	否

	23
	△
	箱体门
	箱体两侧和尾部根据各区功能设置，设置上下翻板门或左右对开门，门的设计要便于设备的操作、维护、器材的取放等；门的支撑结构应可靠、锁止稳定。如采用上下翻板门时，下翻板（地板）表面应采用防滑花纹铝板，并设置不锈钢折叠护栏、带扶手的爬梯，上下翻板周边粘贴反光标识、设置示宽警示灯。如采用左右对开门，应设置踏脚等装置，能够使操作人员方便登车操作、检修、维护、取水。                
	否

	24
	△
	箱体内部结构
	箱体内部空间利用合理，设置器材架、器材柜等用于放置保温桶、暖水瓶、水杯、随车设备等。随车至少配备2个保温桶，每个保温桶容积≥60L，设置放置位置，放置位置设置固定捆绑装置。随车至少配备10个暖水瓶，暖水瓶采用不锈钢内胆，暖水瓶单个容积≥2L，设置放置位置，每个暖水瓶设置固定捆绑装置。                
	否

	25
	△
	联排式洗漱盆
	随车配备联排式、不锈钢洗漱盆，洗漱盆设置有水龙头及管路，可以与净水箱连接，用于消防员日常的简单洗漱；联排式、不锈钢洗漱盆采用框架形式，便于组装、拆卸，高度约80至100cm，洗漱盆深度及宽度至少均为30cm；联排式、不锈钢洗漱盆至少须配备5个水龙头，间距布置合理。联排式、不锈钢洗漱盆在箱体内有固定的放置位置，并设有固定捆绑装置。联排式洗漱盆为可移动式，至少配备长度≥10m的输水管，用于与生活用水罐出水口连接。                
	否

	26
	#
	暖风系统
	箱体内设置独立的暖风系统，能够确保箱体内温度不低于0℃，相关设备及水箱不被冻坏。暖风系统大发热量≥7000W。                
	否

	27
	△
	排风系统
	箱体顶部设置排风扇，用于箱体内的主动排风、排湿，增加箱体内的空气流动性。                
	否

	28
	#
	静音发电机
	整车配备1台静音发电机，用于给全车用电设备供电，发电机采用柴油作为燃料，设置独立的柴油箱，发电机额定功率≥15kW，且静音发电机额定功率须大于全车用电设备满负荷运行功率的110%。柴油箱加油口位置应便于在加油站利用油枪加油。                
	否

	29
	△
	静音发电机仓
	静音发电机仓设置排风扇、百叶窗、散热格栅等散热、排烟、通风装置；静音发电机的尾气需排放至厢体外部，确保尾气不在厢体内扩散、积存。                
	否

	30
	#
	静音发电机输出
	发电机输出电压为220V、380V，频率50HZ；发电机除给车载用电设备供电的同时，须至少设置1个220V、1个380V外输出接口，可以用于给其他小型用电设备供电。输出接口采用32A型工业防水插头，防护等级不低于IP67。                
	是

	31
	△
	市电供电
	设置市电输入接口，输入接口采用32A型工业防水插头，防护等级不低于IP67。可以在不启动随车发电机的情况下利用市电为整车及相关设备进行供电、运行。                
	否

	32
	△
	电缆卷盘
	随车至少配备2个电缆卷盘，每个电缆卷盘长度≥30m，两个电缆卷盘可以串联使用。配备防水插头（插座）与市电、卷盘等连接的转换接头，转换接头至少配备3个。                
	否

	33
	#
	控制系统
	采用全自动电脑控制系统，用于控制水净化设备、电源供应控制等，控制系统具有电源监控、电机保护、过流保护、漏电保护等功能，具有电压、电流等监控仪表和指示灯或通过控制系统的显示屏显示电压、电流等数据。控制系统控制箱具有防水防尘功能。                
	否

	34
	△
	供电控制
	控制系统可以根据车载发电机、市电电源供电方式，设置电源自动选择功能或互锁控制功能，避免两路电源同时供电时导致设备损坏。                
	否

	35
	#
	水箱设置
	净水消防车设置有原水罐、生活用水罐、饮用水罐，原水罐容积≥3000L，生活用水罐≥2000L、饮用水罐≥1000L。3个水罐之间采取硬隔离，防倒灌装置；每个水罐可单独供出压力水。原水罐和生活用水罐采用304不锈钢材质，饮用水罐采用食品级316不锈钢材质。每个水罐均设置直径≥450mm的人孔，设置带锁止装置的人孔盖；每个水罐均设置溢流、通气阀，溢流出的水不能排进车箱；每个水罐均设置液位显示装置；每个水罐均设置排污口及排污阀，排除的污水不能排进车箱。原水罐至少设置1个DN65mm、内扣式接口的注水口，1个与潜水泵输水管同口径的注水口。                
	否

	36
	#
	取水系统
	取水系统由潜水泵、输水软管、接头、电缆卷盘等组成，用于取用地表水向净水车供水；取水系统的电缆总长度≥50m；输水软管总长度≥50m，每根输水软管长度约10m，每根输水软管可以利用快速接头连接，便于不同距离的取水。潜水泵额定功率≥2kW，额定流量≥10m³/h，额定扬程≥30m。                
	否

	37
	★
	水净化系统性能
	水净化系统采用多级过滤、反渗透、紫外线灭菌、消毒装置，能够对GB3838中规定的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类地表水、苦咸水、海水等原水进行净化、消毒、去除杂质、杀灭致病微生物，净化后水质指标符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。                
	否

	38
	#
	水净化系统功能
	水净化系统可实时显示过程参数、累积滤水量、净水模式转换（饮用级和生活用转换），具有更换滤芯、清理等提醒功能。                
	否

	39
	#
	水净化系统能力
	净化水产水量：≥1000L/h；生活用水产水量：≥2500L/h。                
	是

	40
	#
	集成水质监测系统
	配备集成水质监测系统，能够实现连续自动监测净化水水质，并将检测的各项指标值实时显示，当净化后的水质达不到GB5749《生活饮用水卫生标准》要求时，能够自动报警、提示。                
	否

	41
	#
	便携式水质检测仪仪
	配备1套便携式水质检测仪，至少能够对净化后的水的PH值、溶解性总固体含量（TDS值）、矿物质含量、余氯、水的总硬度、亚硝酸盐、氯离子、重金属物质、钙镁离子、溶解氧浓度、氨及氨盐总浓度、抗氧化性等进行检测。配备中文说明书和饮用水各项指标值标准要求对比表，便于现场检测对比。                
	否

	42
	#
	水加热系统
	配备1台带过滤净化功能的饮水机，饮水机开水出水量≥30L/h，温开水出水量≥100L/h，至少有1开水、1温水出水口。饮水机用水由饮用水罐供应，可根据用水量自动供水。开水水温能够达到100℃；温开水由开水自动转换，温度至少在40℃至80℃范围内可调。                
	否

	43
	△
	车身照明
	整车车箱上沿两侧、车尾上沿装有斜向下的内嵌式照明灯，照明灯数量及亮度能够保证车身两侧和尾部3米内的工作照明需求。车箱内采用防水、防潮照明装置，能够保障厢体内的设备在夜间清晰可见，便于操作使用及应急状态下的维修与排故。                
	否

	44
	#
	整车改装要求
	整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车电路标识清楚，整车电气系统线路采用铜芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查、维修，不应有固定件遮挡。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。各设备改装电路应采用整根电线，线路两端均应有相关标识，便于检测、检修。线路不能采用铰接方式连接，连接处均应采用专用接头，接头防护性能不能低于IP67。                
	否

	45
	#
	整车电控箱
	整车设置有电控箱，内部设置有保险、过流保护等用电保护装置，设置有接地装置及相关线缆；保障整车的用电安全。                
	否

	46
	△
	尾部爬梯
	车辆尾部设置车顶爬梯，整体牢固安装于车体后部右侧，采用铝合金材质制成，梯级设有防滑花纹，顶部装有扶手。爬梯宽≥250mm，梯蹬间距≤300mm，深度≥150mm，最高梯蹬距车顶≤300mm，最低梯蹬距地面≤450mm，扶手距车顶踏脚处高度≥300mm.所有爬梯梯蹬在50mm宽度上至少承受300kg载荷不发生断裂。                
	否

	47
	△
	轮胎要求
	前轴轮胎数量为2个，后轴单轴轮胎数量为4个，轮胎采用子午线轮胎。配备与原车相同规格的备用轮胎1个，在车辆尾部、底部或车顶部位设置有备用轮胎安装架，安装位置便于轮胎取放。                
	否

	48
	△
	随车附件
	配备8kg灭火器1具、三角警示架1套、随车扳手1套、带接头的轮胎充气管1根≥15m，车辆限位块4块，随车千斤顶1套。                
	否


2、冷藏车

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	控制单价

	1
	★
	控制单价
	此项预算控制单价为90万元/辆，投标时不能超控制单价。                
	否

	技术要求

	2
	★
	检测报告
	所投型号通信指挥消防车符合《消防车 第1部分 通用技术条件》（GB7956.1-2014）、《消防车 消防要求和试验方法》（XF39-2016）或《机动车安全运行技术条件》（GB7258-2017）等相关专用车标准规范要求，提供或承诺车辆交付时提供所投型号产品由国家认可的检测机构出具的、有效期内的、检验合格的、完整有效的《汽车整车产品定型试验报告》（有效期以检测报告标注为准）。检验报告内容不完整、缺页的视为未提供。检验报告中产品型号与所投产品型号不一致的视为未提供。国家认可的检测机构是指取得市场监督管理部门资质认证的检测机构。
承诺车辆交付时提供《汽车整车产品定型试验报告》的，投标文件中标注的产品型号可为参考型号。                
	是

	3
	★
	整车合格证
	承诺车辆交付时提供所投型号车辆的整车合格证、底盘合格证和整车工信部公告，且整车和底盘合格证中的数据须与整车工信部公告中的数据一致。                
	是

	4
	★
	整车涂装
	整车颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色；其他标识涂装按照《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国发办〔2018〕114号）、《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》中相关车型要求进行涂装。承诺车辆交付时整车为标准涂装。                
	是

	5
	★
	牌照文件
	承诺车辆交付时提供车辆牌照登记所需资料，每辆车包括：整车合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；整车购置发票（一式四联）1份；整车工信部公告：：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘发动机号和车架识别代号拓印件：PDF电子版1分、纸质版2份；整车照片（车头左前45°角方向拍摄、标准喷涂后、单车显示）：纸质版2份（长8cm、宽5.4cm）、电子版1份等。车辆牌照文件每辆车汇总、归集一份，交车时单独提交。                
	是

	6
	△
	警灯警报系统
	驾驶室顶部安装有全红色、长排标准警灯，车厢上沿两侧、车尾上沿装有红、蓝相间频闪灯。警灯警报系统，具有扩音功能；频闪灯间距≤3m，各频闪灯为并联方式连接；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置。                
	否

	7
	△
	倒车影像
	倒车雷达、影像系统，配备倒车雷达、360°全景行车记录仪，能够为驾驶员提供车前、两侧、尾部等情况。倒车雷达具有声音报警功能。                
	否

	8
	△
	行车记录仪
	行车记录仪内存卡≥128G，行车记录仪可自行设置记录时长，自动保存；行车记录仪内存卡满后，可自行删除最早记录，保证连续记录。                
	否

	9
	△
	导航仪
	导航仪，具有3G/4G/5G通信模块，能够运行北斗导航软件。                
	否

	10
	△
	倒车影像、行车记录仪、导航仪结构
	倒车影像、行车记录仪、导航仪应采用嵌入仪表板、一体化设计，屏幕为彩色显示器，显示器尺寸≥7寸。                
	否

	11
	#
	整车功能
	冷藏车采用箱体式结构,具有冷冻室、冷藏室，能够满足消防救援现场食品、蔬菜、肉类等食材的冷藏、冷冻分区保存要求。冷冻、冷藏功能在车辆行驶过程、车辆熄火时均能够实现。                
	否

	12
	#
	整车尺寸
	整车尺寸（长×宽×高）mm：≤11000×2550×4000                
	是

	13
	#
	最大允许总质量
	最大允许总质量：≥16000kg。                
	是

	14
	★
	排放要求
	排放标准不低于国六标准要求（符合北京现阶段排放标准要求）。                
	否

	15
	#
	整车涉水深度
	整车通过性能要求：涉水深度≥800mm。                
	是

	16
	#
	整车发动机
	发动机采用柴油发动机，发动机额定功率≥220kW。                
	是

	17
	☆
	变速箱
	整车变速箱采用手动变速箱或自动变速箱。                
	是

	18
	#
	制动系统
	制动系统采用双回路气压制动，具有防抱死功能。采用前轮盘式制动或四轮盘式制动。                
	否

	19
	#
	辅助制动系统
	配备制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制系统。                
	否

	20
	#
	驾乘室
	底盘驾乘室采用原厂、单排的标准驾驶室。驾驶室具有翻转助力系统，采用双缸支撑结构或支撑保护装置，确保驾驶室在翻转支撑过程中支撑可靠、耐用，驾驶室不发生滑降。驾乘室乘员人数≥2人，座椅均采用原车座椅，驾驶员座椅要4向（上、下、前、后）可调节，带减震功能；副驾驶座椅至少2向（前、后）可调节。每个座椅要设置安全带，安全带固定高度可调节。驾乘室两侧车窗采用电控控制。                
	否

	21
	△
	驾乘室后视镜
	驾乘室后视镜安装要求：驾驶室左侧安装主外视镜、广角外视镜，右侧安装主外视镜、广角外视镜、前侧下视镜、右侧望地镜，通过各后视镜的配合，能够解决车前、两侧的盲区。                
	否

	22
	#
	箱体结构
	箱体框架采用高强度钢骨架或铝型材骨架，箱体骨架做加强处理，避免出现变形的情况。箱体采用夹芯大板粘结结构，外蒙皮采用厚度≥3mm的铝合金板，内蒙皮采用厚度≥1mm的铝合金板或不锈钢板，内外蒙皮间填充阻燃聚氨酯发泡保温层。箱体地板采用防滑异形铝型材。箱体内安装有排水装置，便于箱体清洗时污水的排放。                
	否

	23
	#
	冷冻室
	箱体前部为冷冻室，长度≥2m，冷冻室在箱体右侧（行驶方向）设置单开门，设置带扶手的爬梯，车门宽度以及爬梯的倾斜度应便于上下车取放物品；爬梯梯蹬表面采用防滑结构。                
	否

	24
	#
	冷藏室
	箱体后部为冷藏室，长度≥4m，冷藏室在箱体尾部设置双开门，设置带扶手的爬梯，爬梯的倾斜度应便于上下车取放物品；爬梯梯蹬表面采用防滑结构。                
	否

	25
	#
	冷冻室内部结构
	冷冻室门左右两侧设置有不锈钢货架，货架采用格子式框架式结构，每个格子设置1个食品周转筐，并设置稳定限位结构，保障车辆在行驶过程中，食品周转筐不掉落，冷冻室至少配备有24个食品周转筐。每个周转筐尺寸（长×宽、×高）≥450×330×210（mm）。两侧不锈钢货架中间过道尺寸≥800mm。                
	否

	26
	#
	冷藏室内部结构
	冷藏室门左右两侧设置有不锈钢货架，货架采用格子式框架式结构，每个格子设置1个食品周转筐，并设置稳定限位结构，保障车辆在行驶过程中，食品周转筐不掉落，冷藏室至少配备有64个食品周转筐。每个周转筐尺寸（长×宽、×高）≥450×330×210（mm）。两侧不锈钢货架中间过道尺寸≥800mm。                
	否

	27
	△
	食品周转箱
	食品周转筐采用不锈钢网状结构或耐低温的工程塑料材质，两侧设置有提手，提手做包塑或其他防低温冻伤工艺。周转筐底部采用加强筋。                
	否

	28
	△
	箱门设计
	冷冻室、冷藏室箱体门设置密封结构，确保箱体门缝处的密封良好、可靠；厢体门铰链结构牢固，设置有锁止、限位结构；避免受风吹后被关闭。冷冻室车门设置在副驾驶侧厢体，冷藏室门设置在车厢尾部。                
	否

	29
	#
	箱体内报警装置
	冷藏室、冷冻室内设置报警、通话装置，被误关入箱室内的人员，可以通过报警装置进行报警、提示。报警装置的音量分贝值≥100dB（A）。                
	否

	30
	#
	箱体内开门逃生装置
	各箱体门内部设置逃生解锁装置，避免进入箱体取放物品的人员被误关入箱体内无法逃生。                
	否

	31
	△
	照明及消毒
	冷冻室、冷藏室箱体内顶部安装有冷光源照明灯，照明灯防护等级不低于IP67，能够保障箱体内各个角度的照明需要；冷冻室、冷藏室箱体内安装有紫外线消毒灯，消毒灯功率≥100W。                
	否

	32
	#
	风幕机
	冷冻室、冷藏室箱门处均设置有风幕机，避免箱体门开启时内部冷气外泄。                
	否

	33
	△
	食品保温箱
	随车至少配备6个滚塑食品保温箱，并设置有固定位置，每个滚塑食品保温箱容积≥30L，外尺寸≥600×400×300。保温箱外层采用耐磨、耐摔PE材料，保温层采用聚氨酯填充，两侧设置高强度把手，设置有防爆气阀，设置有金属锁扣，保温箱可堆叠码放。                
	否

	34
	△
	手套储藏格
	冷冻室、冷藏室进门处（外侧厢体部位）设置有手套储藏格，分别至少配备有5副手套，用于搬运物资时防止手部冻伤，手套储藏格设置有明显标识。                
	否

	35
	#
	制冷机组
	配备独立发动机供电的、双温制冷机组；冷冻室、冷藏室可独立运行、独立进行温度调节，具有自动除霜功能。制冷机组适用厢体容积≥30m³，且适合冷冻室和冷藏室总容积。制冷量≥3500W（制冷温度小于或等于-18℃时）、制冷量≥7000W（制冷温度小于或等于1℃时）。制冷机设置独立油箱，油箱口设置在便于用加油站油枪加油位置，油箱储油量要保证额定工况下连续运转2天以上。                
	否

	36
	#
	温度控制要求
	冷冻室最低温度≤-18℃，且温度可调；冷藏室最低温度≤5℃，且温度可调。                
	否

	37
	#
	制冷机组控制系统
	制冷机组采用电脑控制系统，控制面板安装在驾驶室内便于操作位置，面板具有各区温控调节、除霜、启停机按钮。设置有运行数据显示屏，至少可实时显示、记录冷冻室、冷藏室内室温。                
	否

	38
	△
	外接市电
	外接市电供电：箱体端插头采用防水插头，并配备有长度≥50m的电源线缆卷盘。防水插头均采用32A型工业防水插头，防护等级不低于IP67。其他插头插头插座均须符合国家标准的通用接头。至少配备3个防水插头（插座）与市电转换的转接头，便于与车体的市电接头、线缆卷盘、市电标准接头的转换。                
	否

	39
	△
	制冷机供电
	制冷机组除自带发动机供电，须设置1路采用外接市电供电装置，设置供电转换装置。                
	否

	40
	△
	车身周边照明
	整车车厢上沿两侧、车尾上沿装有斜向下的内嵌式照明灯，照明灯数量及亮度能够保证车身两侧和尾部3米内的工作照明需求。                
	否

	41
	#
	整车改装要求
	整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车电路标识清楚，整车电气系统线路采用铜芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查、维修，不应有固定件遮挡。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。各设备改装电路应采用整根电线，线路两端均应有相关标识，便于检测、检修。线路不能采用铰接方式连接，连接处均应采用专用接头，接头防护性能不能低于IP67。                
	否

	42
	#
	整车电控箱
	整车设置有电控箱，内部设置有保险、过流保护等用电保护装置，设置有接地装置及相关线缆；保障整车的用电安全。                
	否

	43
	△
	爬梯
	车辆设置车顶爬梯，整体牢固安装于车体后部右侧，采用铝合金材质制成，梯级设有防滑花纹，顶部装有扶手。爬梯宽≥250mm，梯蹬间距≤300mm，深度≥150mm，最高梯蹬距车顶≤300mm，最低梯蹬距地面≤450mm，扶手距车顶踏脚处高度≥300mm.所有爬梯梯蹬在50mm宽度上至少承受300kg载荷不发生断裂。                
	否

	44
	△
	轮胎要求
	前轴轮胎数量为2个，后轴单轴轮胎数量：4个，轮胎采用子午线轮胎。配备与原车相同规格的备用轮胎1个，在车辆尾部、底部或车顶部位设置有备用轮胎安装架，安装位置便于轮胎取放。                
	否

	45
	#
	尾板
	车箱尾部设置1套液压升降尾板系统，液压尾板承重≥2000kg；液压尾板控制装置操作方便。                
	否

	46
	△
	尾板安装
	液压尾板升起后、板面与箱体地板面平齐；液压尾板降落后最低位置与地面平齐、或尾端与地面接触且倾斜角度≤30°，便于货物的装卸。                
	否

	47
	△
	手推车
	配备1个手推车（无动力），手推车宽≤800mm、长≤1000mm，设置围栏，围栏高度须便于装运周转筐；手推车轮胎采用直径≥30cm的实心橡胶轮胎，具有转向轮。手推车放置在冷藏室过道内、配备固定装置，避免车辆行驶过程中移动。                
	否

	48
	△
	随车附件
	配备8kg灭火器1具、三角警示架1套、随车扳手1套、带接头的轮胎充气管1根≥15m，车辆限位块4块，随车千斤顶1套。                
	否



五、服务要求
①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	改装方案
	
                    ★
        
	投标人承诺合同签订后30天内，按照投标响应向采购人提供车辆最终改装方案及详细改装细节，经采购人确定改装方案后进行改装。
	是
        

	2
	备品备件
	
                △
        
	该包备品备件：底盘备件：供货厂家在投标书中提供不少于80种底盘零备件清单，分项标出价格，在签合同之前由买方与供货厂家协商确定底盘备件供货种类。上装备件：供货厂家在投标书中提供不少于80种上装零备件（含相关操作设备）,分项标出价格，在投标书中列表，在签合同之前由买方与供货厂家协商确定上装备件供货种类及数量。底盘备件及上装备件价格包括在投标总价之内，底盘备件及上装备件选取总金额为投标总金额的1.5%；单价低于市场价，签订合同前由用户根据单价和总金额进行选取。
	是
        

	3
	随车资料
	
                △
        
	该包承诺交车时提供：整车操作手册（含底盘、上装）2份、底盘维修技术手册2份、上装维修技术手册2份、上装零配件目录图2份、底盘、上装操作使用培训光盘（培训课件、视频）2份。以上整车技术文件，均为中文，随车一起交付，除提供相应数量的纸质文件外，还应提供1套电子版资料。
	是
        

	4
	整车质保
	
            #
        
	该包整车质保期≥5年，承诺质保期内因生产设计或部件质量问题，须及时免费提供维修服务，保修期外（正常服役期内，继续提供维修、零配件供应等服务。承诺车辆质保期内，每年派技术人员到车辆使用单位进行巡检巡查、再培训工作，提供车辆维护保养建议。
	是
        

	5
	质量缺陷召回
	
                    ★
        
	承诺该包车辆因设计缺陷、主要部件质量缺陷等原因导致的影响车辆安全使用问题，实行整车召回制，并负责免费维修及更换零部件。
	是
        

	6
	售后支持
	
            #
        
	该包底盘首保：底盘首保由中标人负责免费维护。
该包售后服务支持：须满足7×24h电话技术咨询服务，具有远程故障诊断处理服务能力，提供技术咨询电话联系方式；7×24h售后服务电话须在整车操作手册、整车生产铭牌等文件和铭牌上标注，联系电话须长期有效。
	是
        

	7
	管理标识
	
                △
        
	根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，投标人须在交货时自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和RFID码。交货时须将生成的二维码和RFID标签制作成一体标签固定安装在每件（套）装备上，标签位置应便于扫码、实现单件（套）装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http：//xfzb.119.gov.cn。二维码和RFID一体标签有难度的，可以分别制作、分别粘贴。装备基础信息采集子系统标签信息填报时，应按系统内的格式相关内容做到应填尽填，基础信息需完全，尤其是装备的性能、操作说明、供货商、售后服务联系电话等内容务必齐全。
	是
        



六、实施方案
①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

	序号
	内容
	重要性
	实施标准
	证明材料要求

	1
	交货方案
	
                #
            
	合同签订后240日历日内完成交货。交货地址：北京市辖区内，甲方指定地址，现场交货。
	是   

	2
	培训方案
	
                △
            
	操作使用培训方案要求：投标时，投标商根据车辆技术性能，提供完整的车辆操作使用培训方案，包括技术人员安排、培训内容及课时安排、培训时间安排等内容。技术人员安排：每10名参训人员至少安排1名技术人员指导。培训内容及课时安排：培训内容包括车辆驾驶操作培训、上装操作培训。车辆底盘操作培训：培训驾驶室内各类指示灯、按钮、车辆操作使用方法、日常维护等内容。上装操作使用培训：主要培训车辆上装主要部件、设备的操作使用，日常维护等内容。车辆底盘操作培训课时不少于8h，上装操作使用培训课时不少于16h。培训时间安排：根据用户实际需要。培训人数安排：每车培训人数不少于2人。
	是   

	3
	维修技能培训
	
                △
            
	维修技能培训：每批车交付后，根据实际，对采购人内部维修人员培训至少1次，每次培训不少于16h。主要培训内容为车辆维护保养及维修知识，介绍车辆改装结构等内容。
	是   

	4
	产品来源
	
                ★
            
	投标人应在投标文件中“投标货物数量、价格表”、“主要投标标的情况表”等位置，明确所投产品的生产厂家、规格型号等来源信息，或以附件形式提供货物来源信息，未提供明物来源信息的或货物来源信息前后不一致的视为投标文件无实质性响应，做废标处理。
	是   

	5
	材料复核
	
                ★
            
	投标人承诺签订合同前，会同采购人针对投标文件及涉及的各项证明材料进行复核。如发现材料不符、不实等情况，采购人将依法向监管部门举报投诉。
	是   



七、付款方式



	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	首付款
	甲方收到乙方支付的足额履约保证金以及乙方向甲方开具与首付款等额的收据之日后，
	付款至总合同金额30%或50%
	合同签订前5个工作日内，乙方（中标人）应以银行汇款的方式向甲方（采购人）指定账户支付本合同总额 3%的履约保证金。乙方支付履约保证金时应当注明履约保证金项目名称合同编号。
中标人为大型企业的，首付款付款至总合同金额30%；中标人为中小企业的，首付款付款至总合同金额50%。
支付方式可以通过支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式或向甲方指定账户转账缴纳或提交。

	2
	尾款
	全部货物交付甲方，经甲方到货验收合格，并取得财政部门尾款批复后。甲方收到乙方向甲方开具与合同总额等额、真实、合法的有效发票之日后，
	付款至总合同金额100%
	甲方应在最终验收检验合格之日后，按照合同的约定，向乙方无息返还履约保证金。



八、评分细则需求

九、其他文件

[bookmark: ]

十、中标合同
[bookmark: defaltConsign0]

北京市消防救援总队2026年总队本级消防车辆更新采购项目第2包
一、商务需求
	序号
	内容
	说明

	1
	投标人资质
	投标人须为车辆生产企业，须提供 2 份自2023年1月1日至招标公告发布之日以来的水雾消防车或器材运输车的销售业绩证明材料，每份销售业绩证明材料须至少包含合同首末页、服务内容页、金额页、签字盖章页等关键页，对应的发票、银行收款回单、交货验收证明（需体现采购人公章）等内容。

	2
	投标产品资质
	无

	3
	核心产品
	水雾消防车

	4
	对中小企业的资质要求
	非专门面向中小企业采购，针对投标/响应人为小型和微型企业的，对其产品的投标/响应价格给予10%（10-20%）的扣除；针对项目允许联合体，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体4%（4-6%）的价格扣除。

	5
	是否允许联合体投标
	否

	6
	是否允许进口产品投标
	否

	7
	节能环保要求
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（1）*本次投标产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	8
	是否需要现场考察
	否

	9
	是否收取履约保证金
	否

	10
	采购人信息
	单位名称:北京市消防救援总队，单位地址:北京市西城区西直门南小街1号，联系人姓名:北京市消防救援总队，联系电话:0101-82215678，电子邮箱:bjsxfjyzdcgbgs@163.com

	11
	预算金额，最高限价
	预算金额:人民币505万元，最高限价:人民币505万元

	12
	异常低价审查
	投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 × 50%（50-65%）；
投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 × 50%（50-65%）；
投标（响应）报价<采购项目最高限价 × 45%（45-65%）。

	13
	项目履约时间
	合同签订生效后240个日历日内完成交货。

	14
	项目履约地点
	北京市辖区内采购人指定地点。

	15
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）



二、项目概述
	序号
	内容
	说明

	1
	项目背景
	该项目根据消防装备年度更新、建设及应急储备需要，列入年度预算，并根据市财政部门预算批复，按照采购要求，由总队统一实施。

	2
	执行依据
	依据消防救援队伍消防装备建设经费保障规定、《城市消防建设标准》、市财政预算批复及评审情况执行。

	3
	项目目标
	通过项目的建设完，实现及时对年度各类消防装备更新，做好应急储备。

	4
	项目内容
	项目拟购置防护、灭火等各类装备。

	5
	项目范围
	项目建设内容属于消防装备采购范围。

	6
	需求分析
	项目的建设内容符合消防救援队伍实战需要，项目预算、技术、售后等内容依据市场调研情况制定。

	7
	与前期项目的关系
	项目属于年度装备更新任务。



三、集成需求
	序号
	内容
	说明

	1
	业务需求
	/



四、货物、指标要求

产品清单
	序号
	货物名称
	是否为核心产品
	单位
	数量
	产地

	1
	水雾消防车
	
                    是
        
	辆
	3
	
            国产


	1
	水雾消防车
	
                是
    
	辆
	3
	
            国产


	1
	水雾消防车
	
                是
    
	辆
	3
	
            国产


	2
	器材运输车（4×4）
	
                否
        
	辆
	5
	
            国产


	2
	器材运输车（4×4）
	
            否
    
	辆
	5
	
            国产


	2
	器材运输车（4×4）
	
            否
    
	辆
	5
	
            国产


	产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。



参数指标要求
①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

1、水雾消防车

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	控制单价

	1
	★
	控制单价
	此项预算控制单价为35万元/辆，投标时不能超控制单价。                
	否

	技术要求

	2
	★
	检测报告
	所投型号净水车符合《消防车 第1部分 通用技术条件》（GB7956.1-2014）、《消防车 消防要求和试验方法》（XF39-2016）或《消防车 第9部分 水雾消防车》（GB7956.9-2025）等相关标准规范要求，提供或承诺车辆交付时提供所投型号产品由国家认可的检测机构出具的、有效期内的、检验合格的、完整有效的《汽车整车产品定型试验报告》（有效期以报告标注为准）。试验报告内容不完整、缺页的视为未提供。试验报告中产品型号与所投产品型号不一致的视为未提供。国家认可的检测机构是指取得市场监督管理部门资质认证的检测机构。
承诺车辆交付时提供《汽车整车产品定型试验报告》的，投标文件中标注的产品型号可为参考型号。                
	是

	3
	★
	整车合格证
	承诺车辆交付时提供所投型号车辆的整车合格证、底盘合格证和整车工信部公告，且整车和底盘合格证中的数据须与整车工信部公告中的数据一致。                
	是

	4
	★
	整车涂装
	整车颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色；其他标识涂装按照《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国发办〔2018〕114号）、《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》中相关车型要求进行涂装。承诺车辆交付时整车为标准涂装。                
	是

	5
	★
	牌照文件
	承诺车辆交付时提供车辆牌照登记所需资料，每辆车包括：整车合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；整车购置发票（一式四联）1份；整车工信部公告：：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘发动机号和车架识别代号拓印件：PDF电子版1分、纸质版2份；整车照片（车头左前45°角方向拍摄、标准喷涂后、单车显示）：纸质版2份（长8cm、宽5.4cm）、电子版1份等。车辆牌照文件每辆车汇总、归集一份，交车时单独提交。                
	是

	6
	△
	警灯警报系统
	驾驶室顶部安装有全红色、长排扁平式警灯，车厢上沿两侧、车尾上沿装有红、蓝相间频闪灯，各频闪灯为并联方式连接。警灯警报系统具有扩音功能；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置。                
	否

	7
	△
	倒车影像
	倒车雷达、影像系统，配备倒车雷达、360°全景行车记录仪，能够为驾驶员提供车前、两侧、尾部等情况。倒车雷达具有声音报警功能。                
	否

	8
	△
	行车记录仪
	行车记录仪内存卡≥128G，行车记录仪可自行设置记录时长，自动保存；行车记录仪内存卡满后，可自行删除最早记录，保证连续记录。                
	否

	9
	△
	导航仪
	导航仪，具有3G/4G/5G通信模块，能够运行北斗导航软件。                
	否

	10
	△
	倒车影像、行车记录仪、导航仪结构
	倒车影像、行车记录仪、导航仪应采用嵌入仪表板、一体化设计，屏幕为彩色显示器，显示器尺寸≥7寸。                
	否

	11
	△
	整车功能
	该车主要装配细水雾灭火装置以及相关灭火器材，用于初期火灾的扑救。                
	否

	12
	#
	整车尺寸
	整车尺寸（长×宽×高）mm：≤5800×2550×2100                
	是

	13
	★
	排放要求
	排放标准不低于国六标准要求（符合北京现阶段排放标准要求）。                
	否

	14
	#
	整车涉水深度
	整车通过性能要求：涉水深度≥800mm。                
	是

	15
	#
	整车涉水喉
	整车安装有涉水喉（高位进气管道）。                
	否

	16
	#
	整车发动机
	发动机额定功率≥120kW。                
	是

	17
	☆
	水雾消防车变速箱
	整车变速箱采用手动或自动变速箱。                
	是

	18
	#
	制动系统
	制动系统采用前轮盘式制动器或四轮盘式制动，具有防抱死功能。                
	否

	19
	#
	辅助制动系统
	具有制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制等辅助功能。                
	否

	20
	#
	驾乘室
	驾乘室采用双排结构，前排驾乘室乘员人数≥2人，后排驾乘室乘员人数≥3人，每个乘员座椅均设置有安全带。                
	否

	21
	#
	爬坡度
	整车爬坡度≥30%。                
	是

	22
	#
	车载细水雾
	装配有车载细水雾装置，细水雾水泵采用底盘动力驱动或独立的燃油设备驱动。                
	否

	23
	#
	泵额定工作压力
	车载细水雾泵额定工作压力≥2.5Mpa。                
	是

	24
	#
	泵额定流量
	车载细水雾泵的额定流量≥20L/min。                
	是

	25
	#
	泵的连续运转性能
	泵连续运转时长不低于2h。                
	是

	26
	△
	泡沫比例混合装置
	配备有泡沫比例混合装置，适用于混合比6%的水成膜泡沫灭火剂。                
	否

	27
	#
	软管卷盘
	配备1套细水雾出水软管卷盘，软管长度≥30m，直径20±5mm，软管耐压≥4.0Mpa。                
	否

	28
	△
	喷射装置
	配备2把水枪，与软管采用快插式接头。水枪可喷射水和泡沫混合液，至少具有直流和水雾两种喷射模式。                
	否

	29
	△
	喷射性能
	水枪水雾喷射距离≥10m，直流喷射距离≥15m。                
	否

	30
	#
	储液罐容积
	水罐容积≥200L，泡沫罐容积≥50L；水罐和泡沫液罐均采用不锈钢罐体，性能不低于304不锈钢性能。水罐和泡沫罐具有液位显示装置。                
	是

	31
	△
	低液位保护功能
	泵具有低液位保护报警或低液位自动停机功能。                
	否

	32
	△
	注液口
	水罐采用DN65mm、上翻弯管注水结构，注水口为内扣式DN65接口；泡沫罐注液口用便于小型桶装泡沫液灌装。水罐和泡沫罐均设置有溢流阀，溢流出口位置应保障溢流液体不污染整车外部和内部结构。                
	否

	33
	△
	吸水口
	泵设置1个DN65mm、内扣式吸水口，可以直接与市政消火栓管网连接，为泵直接供水，吸水口设置滤网和阀门。                
	否

	34
	#
	控制面板
	车载细水雾装置控制采用控制面板集成控制，控制面板上设有真空、压力等显示装置，设置有启动、出水、出泡沫等按钮。显著位置设有管路布置图及操作、维护说明。各操作按钮、仪表等具有中文标识。                
	否

	35
	#
	厢体结构
	厢体采用封闭厢体，骨架结构采用钢制型材，骨架结构可靠不易变形，重点承重位置需加强处理。厢体内泵、软管卷盘、管路、罐体等布置合理，最大限度利用空间。其余空间，设置器材架，主要用于放置手动破拆、机动破拆等器材，至少设置2套正压式空气呼吸器（9L）储存位置。厢体外部采用铝合金板蒙皮，厢体两侧和尾部设置上翻门，门板采用气压或液压支撑杆支撑。                
	否

	36
	△
	厢体内灭火器位置
	厢体内至少5个手拎灭火器的位置，设置灭火器固定绑带，灭火器位置至少可以放置6L的水系灭火器或4kg干粉灭火器。随车配备3个≥6L的水系灭火器、2个≥4kg的干粉灭火器。                
	否

	37
	△
	拖拽钩
	车尾设置拖拽钩，可用于拖拽橡皮艇拖车；具体拖拽钩形式，改装饰根据总队现有拖车连接形式确定。                
	否

	38
	△
	厢体顶部行李架
	厢体顶部设置行李架，行李架承重≥100kg，用于紧急情况下临时放置器材，并配备1个行李架弹力网罩。行李架四周具有固定点位。                
	否

	39
	△
	轮胎要求
	配备与原车相同规格的备用轮胎1个，在车辆尾部、底部或车顶部位设置有备用轮胎安装架，安装位置便于轮胎取放。                
	否

	40
	#
	整车改装要求
	整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车电路标识清楚，整车电气系统线路采用铜芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查、维修，不应有固定件遮挡。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。各设备改装电路应采用整根电线，线路两端均应有相关标识，便于检测、检修。线路不能采用铰接方式连接，连接处均应采用专用接头，接头防护性能不能低于IP67。                
	否

	41
	△
	随车附件
	配备三角警示架1套、随车扳手1套、带接头的轮胎充气管1根≥15m，车辆限位块4块，随车千斤顶1套。                
	否


2、器材运输车（4×4）

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	控制单价

	1
	★
	控制单价
	此项预算控制单价为80万元/辆，投标时不能超控制单价。                
	否

	技术要求

	2
	★
	工信部公告
	所投型号车辆具有工信部公告或承诺交车时提供工信部公告，且符合国家牌照办理条件。                
	是

	3
	★
	整车合格证
	承诺车辆交付时提供所投型号车辆的整车合格证、底盘合格证和整车工信部公告，且整车和底盘合格证中的数据须与整车工信部公告中的数据一致。                
	是

	4
	★
	整车涂装
	整车颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色；其他标识涂装按照《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国发办〔2018〕114号）、《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》中相关车型要求进行涂装。承诺车辆交付时整车为标准涂装。                
	是

	5
	★
	牌照文件
	承诺车辆交付时提供车辆牌照登记所需资料，每辆车包括：整车合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；整车购置发票（一式四联）1份；整车工信部公告：：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘发动机号和车架识别代号拓印件：PDF电子版1分、纸质版2份；整车照片（车头左前45°角方向拍摄、标准喷涂后、单车显示）：纸质版2份（长8cm、宽5.4cm）、电子版1份等。车辆牌照文件每辆车汇总、归集一份，交车时单独提交。                
	是

	6
	△
	警灯警报系统
	驾驶室顶部安装有全红色、长排扁平式警灯，车厢上沿两侧、车尾上沿装有红、蓝相间频闪灯，各频闪灯为并联方式连接。警灯警报系统具有扩音功能；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置。                
	否

	7
	△
	倒车影像
	倒车雷达、影像系统，配备倒车雷达、360°全景行车记录仪，能够为驾驶员提供车前、两侧、尾部等情况。倒车雷达具有声音报警功能。                
	否

	8
	△
	行车记录仪
	行车记录仪内存卡≥128G，行车记录仪可自行设置记录时长，自动保存；行车记录仪内存卡满后，可自行删除最早记录，保证连续记录。                
	否

	9
	△
	倒车影像、行车记录仪、导航仪结构
	倒车影像、行车记录仪、导航仪应采用嵌入仪表板、一体化设计，屏幕为彩色显示器，显示器尺寸≥7寸。                
	否

	10
	#
	整车尺寸
	整车尺寸（长×宽×高）mm：≤8000×2550×4000                
	是

	11
	★
	排放要求
	排放标准不低于国六标准要求（符合北京现阶段排放标准要求）。                
	否

	12
	★
	整车底盘选型
	整车底盘选用4×4卡车底盘。                
	否

	13
	#
	整车涉水喉
	整车安装有涉水喉（高位进气管道）。                
	否

	14
	☆
	器材运输车（4×4）整车涉水深度
	涉水深度≥800mm。                
	是

	15
	☆
	器材运输车（4×4）发动机要求
	发动机采用柴油发动机，发动机功率≥140kW。                
	是

	16
	☆
	器材运输车（4×4）变速箱
	整车变速箱采用手动或自动变速箱。                
	是

	17
	#
	制动系统
	制动系统采用前轮盘式制动器或四轮盘式制动，具有防抱死功能。                
	否

	18
	#
	辅助制动系统
	具有制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制等辅助功能。                
	否

	19
	△
	轮胎要求
	轮胎采用子午线越野轮胎，前两轴轮胎每轴2个，后两轴轮轮胎每轴4个，至少配备1个与原车同型号、同品牌的备胎，设置备胎专用安装位置，便于取放。                
	否

	20
	#
	最大爬坡度
	满载整车最大爬坡度（%）：≥35。                
	是

	21
	#
	底盘接近角
	底盘接近角：≥30°。                
	否

	22
	#
	底盘离去角
	底盘离去角：≥50°。                
	否

	23
	△
	电气系统
	采用免维护蓄电池，24V供电系统。                
	否

	24
	#
	货箱尺寸
	货箱采用封闭式厢体结构，货箱长≥5000（mm）。                
	否

	25
	#
	货箱结构
	货箱采用有骨架式结构，厢体外蒙皮采用彩钢板、镀锌板或铝板等金属材质。                
	否

	26
	△
	货箱门
	货箱右侧面、尾部设置开关门，可用于卸货；门设置锁紧装置及打开固定装置，锁紧装置牢固，运输过程中不松脱。                
	否

	27
	#
	货箱尾板
	货箱尾部设置1套液压升降尾板系统，液压尾板承重≥2000kg；液压尾板控制装置操作方便。                
	否

	28
	△
	尾板安装
	液压尾板升起后、板面与箱体地板面平齐；液压尾板降落后最低位置与地面平齐、或尾端与地面接触且倾斜角度≤30°，便于货物的装卸。                
	否

	29
	△
	货箱内照明
	货箱内顶部至少设置2条前后通体的LED灯带，满足货箱内部装卸货照明需要。                
	否

	30
	△
	货箱外部照明
	货箱外部尾门、侧面上方设置向下的照明灯，保障夜间装卸装备作业时的照明。                
	否

	31
	△
	舷外机推车
	每辆运输车配备3辆舷外机手推车，手推车至少可选悬挂30马力至60马力的橡皮艇舷外机，承重≥100kg。手推车至少设置2个轮，轮直径≥15cm，采用实心橡胶轮。手推车悬挂舷外机后可直立放置、自身稳定不易倾倒。货箱内设置舷外机手推车固定位置和绑带，便于在橡皮艇及舷外机的运输。                
	否

	32
	#
	拖拽钩
	车尾设置拖拽钩，可用于拖拽橡皮艇拖车；具体拖拽钩形式，改装饰根据总队现有拖车连接形式确定。                
	否

	33
	△
	托盘
	每辆运输车至少配备6个标准托盘，托盘尺寸（长×宽）mm：1200×1000。托盘可用地牛在车厢内拖动。每个托盘至少配备4条绑带和1个弹力网罩。托盘为工程塑料材质。                
	否

	34
	△
	地牛
	每辆运输车配备1个地牛，用于在车厢内或场地内运输托盘承载的物资，地牛最大载重≥1500kg。设置地牛专用固定位置，便于取放。                
	否

	35
	△
	其他备件
	配备三角警示架1套、随车工具1套、车辆限位块、随车千斤顶1套、干粉灭火器1具，带接头的轮胎充气管1根≥15m。                
	否

	36
	#
	电动平板运输车
	每辆运输车配备1辆电动平板运输车，电动平板运输车尺寸（长×宽）mm：1500×1000（±100）；具有刹车、加速装置；可正骑、倒骑切换，采用直把式转向机构；轮胎直径≥35cm，采用实心橡胶轮胎；电动平板运输车具有减震机构。电动平板运输车电机功率≥1000W，采用免维护充电电池，续航里程≥25km，最大车速≥10km/h。                
	否

	37
	#
	整车改装要求
	整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车电路标识清楚，整车电气系统线路采用铜芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查、维修，不应有固定件遮挡。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。各设备改装电路应采用整根电线，线路两端均应有相关标识，便于检测、检修。线路不能采用铰接方式连接，连接处均应采用专用接头，接头防护性能不能低于IP67                
	否



五、服务要求
①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	改装方案
	
                    ★
        
	投标人承诺合同签订后30天内，按照投标响应向采购人提供车辆最终改装方案及详细改装细节，经采购人确定改装方案后进行改装。
	是
        

	2
	备品备件
	
                △
        
	该包备品备件：底盘备件：供货厂家在投标书中提供不少于80种底盘零备件清单，分项标出价格，在签合同之前由买方与供货厂家协商确定底盘备件供货种类。上装备件：供货厂家在投标书中提供不少于80种上装零备件（含相关操作设备）,分项标出价格，在投标书中列表，在签合同之前由买方与供货厂家协商确定上装备件供货种类及数量。底盘备件及上装备件价格包括在投标总价之内，底盘备件及上装备件选取总金额为投标总金额的1.5%；单价低于市场价，签订合同前由用户根据单价和总金额进行选取。
	是
        

	3
	随车资料
	
                △
        
	该包承诺交车时提供：整车操作手册（含底盘、上装）2份、底盘维修技术手册2份、上装维修技术手册2份、上装零配件目录图2份、底盘、上装操作使用培训光盘（培训课件、视频）2份。以上整车技术文件，均为中文，随车一起交付，除提供相应数量的纸质文件外，还应提供1套电子版资料。
	是
        

	4
	整车质保
	
            #
        
	该包整车质保期≥5年，承诺质保期内因生产设计或部件质量问题，须及时免费提供维修服务，保修期外（正常服役期内，继续提供维修、零配件供应等服务。承诺车辆质保期内，每年派技术人员到车辆使用单位进行巡检巡查、再培训工作，提供车辆维护保养建议。
	是
        

	5
	质量缺陷召回
	
                    ★
        
	承诺该包车辆因设计缺陷、主要部件质量缺陷等原因导致的影响车辆安全使用问题，实行整车召回制，并负责免费维修及更换零部件。
	是
        

	6
	售后支持
	
            #
        
	该包底盘首保：底盘首保由中标人负责免费维护。
该包售后服务支持：须满足7×24h电话技术咨询服务，具有远程故障诊断处理服务能力，提供技术咨询电话联系方式；7×24h售后服务电话须在整车操作手册、整车生产铭牌等文件和铭牌上标注，联系电话须长期有效。
	是
        

	7
	管理标识
	
                △
        
	根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，投标人须在交货时自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和RFID码。交货时须将生成的二维码和RFID标签制作成一体标签固定安装在每件（套）装备上，标签位置应便于扫码、实现单件（套）装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http：//xfzb.119.gov.cn。二维码和RFID一体标签有难度的，可以分别制作、分别粘贴。装备基础信息采集子系统标签信息填报时，应按系统内的格式相关内容做到应填尽填，基础信息需完全，尤其是装备的性能、操作说明、供货商、售后服务联系电话等内容务必齐全。
	是
        

	8
	产品来源
	
                    ★
        
	投标人应在投标文件中“投标货物数量、价格表”、“主要投标标的情况表”等位置，明确所投产品的生产厂家、规格型号等来源信息，或以附件形式提供货物来源信息，未提供明物来源信息的或货物来源信息前后不一致的视为投标文件无实质性响应，做废标处理。
	是
        

	9
	材料复核
	
                    ★
        
	投标人承诺签订合同前，会同采购人针对投标文件及涉及的各项证明材料进行复核。如发现材料不符、不实等情况，采购人将依法向监管部门举报投诉。
	是
        



六、实施方案
①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

	序号
	内容
	重要性
	实施标准
	证明材料要求

	1
	交货方案
	
                #
            
	该包交货方案：合同签订后240日历日内完成交货。交货地址：北京市辖区内，甲方指定地址，现场交货。
	是   

	2
	培训方案
	
                △
            
	操作使用培训方案要求：投标时，投标商根据车辆技术性能，提供完整的车辆操作使用培训方案，包括技术人员安排、培训内容及课时安排、培训时间安排等内容。技术人员安排：每10名参训人员至少安排1名技术人员指导。培训内容及课时安排：培训内容包括车辆驾驶操作培训、上装操作培训。车辆底盘操作培训：培训驾驶室内各类指示灯、按钮、车辆操作使用方法、日常维护等内容。上装操作使用培训：主要培训车辆上装主要部件、设备的操作使用，日常维护等内容。车辆底盘操作培训课时不少于8h，上装操作使用培训课时不少于16h。培训时间安排：根据用户实际需要。培训人数安排：每车培训人数不少于2人。
	是   

	3
	维修技能培训
	
                △
            
	每批车交付后，根据实际，对采购人内部维修人员培训至少1次，每次培训不少于16h。主要培训内容为车辆维护保养及维修知识，介绍车辆改装结构等内容。
	是   



七、付款方式



	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	首付款
	甲方收到乙方支付的足额履约保证金以及乙方向甲方开具与首付款等额的收据之日后，
	付款至总合同金额30%或50%
	合同签订前5个工作日内，乙方（中标人）应以银行汇款的方式向甲方（采购人）指定账户支付本合同总额 3%的履约保证金。乙方支付履约保证金时应当注明履约保证金项目名称合同编号。
中标人为大型企业的，首付款付款至总合同金额30%；中标人为中小企业的，首付款付款至总合同金额50%。
支付方式可以通过支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式或向甲方指定账户转账缴纳或提交。

	2
	尾款
	全部货物交付甲方，经甲方到货验收合格，并取得财政部门尾款批复后。甲方收到乙方向甲方开具与合同总额等额、真实、合法的有效发票之日后，
	付款至总合同金额100%
	全部货物质量保证期届满，并通过甲方货物和乙方服务、合同履约情况进行最终验收的，甲方应在最终验收检验合格之日后，按照合同的约定，向乙方无息返还履约保证金。



八、评分细则需求

九、其他文件

[bookmark: ]

十、中标合同
[bookmark: defaltConsign1]

北京市消防救援总队2026年总队本级消防车辆更新采购项目第3包
一、商务需求
	序号
	内容
	说明

	1
	投标人资质
	投标人须为车辆生产企业，须提供 2 份自2023年1月1日至招标公告发布之日以来的通信指挥消防车的销售业绩证明材料，每份销售业绩证明材料须至少包含合同首末页、服务内容页、金额页、签字盖章页等关键页，对应的发票、银行收款回单、交货验收证明（需体现采购人公章）等内容。

	2
	投标产品资质
	无

	3
	核心产品
	通信指挥消防车

	4
	对中小企业的资质要求
	非专门面向中小企业采购，针对投标/响应人为小型和微型企业的，对其产品的投标/响应价格给予10%（10-20%）的扣除；针对项目允许联合体，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体4%（4-6%）的价格扣除。

	5
	是否允许联合体投标
	否

	6
	是否允许进口产品投标
	否

	7
	节能环保要求
	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（1）*本次投标产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	8
	是否需要现场考察
	否

	9
	是否收取履约保证金
	是  中标供应商在合同签订前，向甲方提供相当于合同总价3%的履约保证金（不超过中标金额的10%），甲方将在最终验收检验合格之日后，按照合同的约定，返还乙方履约保证金

	10
	采购人信息
	单位名称:北京市消防救援总队，单位地址:北京市西城区西直门南小街1号，联系人姓名:北京市消防救援总队，联系电话:0101-82215678，电子邮箱:bjsxfjyzdcgbgs@163.com

	11
	预算金额，最高限价
	预算金额:人民币130万元，最高限价:人民币130万元

	12
	异常低价审查
	投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 × 50%（50-65%）；
投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 × 50%（50-65%）；
投标（响应）报价<采购项目最高限价 × 45%（45-65%）。

	13
	项目履约时间
	合同签订生效后240个日历日内完成交货。

	14
	项目履约地点
	北京市辖区内采购人指定地点。

	15
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）



二、项目概述
	序号
	内容
	说明

	1
	项目背景
	该项目根据消防装备年度更新、建设及应急储备需要，列入年度预算，并根据市财政部门预算批复，按照采购要求，由总队统一实施。

	2
	执行依据
	依据消防救援队伍消防装备建设经费保障规定、《城市消防建设标准》、市财政预算批复及评审情况执行。

	3
	项目目标
	通过项目的建设完，实现及时对年度各类消防装备更新，做好应急储备。

	4
	项目内容
	项目拟购置防护、灭火等各类装备。

	5
	项目范围
	项目建设内容属于消防装备采购范围。

	6
	需求分析
	项目的建设内容符合消防救援队伍实战需要，项目预算、技术、售后等内容依据市场调研情况制定。

	7
	与前期项目的关系
	项目属于年度装备建设任务。



三、集成需求
	序号
	内容
	说明

	1
	业务需求
	/



四、货物、指标要求

产品清单
	序号
	货物名称
	是否为核心产品
	单位
	数量
	产地

	1
	通信指挥消防车
	
                    是
        
	辆
	1
	
            国产


	1
	通信指挥消防车
	
                是
    
	辆
	1
	
            国产


	1
	通信指挥消防车
	
                是
    
	辆
	1
	
            国产


	产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。



参数指标要求
①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

1、通信指挥消防车

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	控制单价

	1
	★
	控制单价
	此项预算控制单价为130万元/辆，投标时不能超控制单价。                
	否

	技术要求

	2
	★
	检测报告
	所投型号通信指挥消防车符合《消防车 第1部分 通用技术条件》（GB7956.1-2014）、《消防车 消防要求和试验方法》（XF39-2016）或《消防车 第13部分 通信指挥消防车》（GB7956.13-2025）等相关标准规范要求，提供或承诺车辆交付时提供所投型号产品由国家认可的检测机构出具的、有效期内的、检验合格的、完整有效的《汽车整车产品定型试验报告》（有效期以报告标注为准）。试验报告内容不完整、缺页的视为未提供。试验报告中产品型号与所投产品型号不一致的视为未提供。国家认可的检测机构是指取得市场监督管理部门资质认证的检测机构。
承诺车辆交付时提供《汽车整车产品定型试验报告》的，投标文件中标注的产品型号可为参考型号。                
	是

	3
	★
	整车合格证
	承诺车辆交付时提供所投型号车辆整车合格证、底盘合格证和整车工信部公告，且整车和底盘合格证中的数据须与整车工信部公告中的数据一致。                
	是

	4
	★
	整车涂装
	整车颜色符合《漆膜颜色标准》（GB/T3181-2008）中规定的R03大红色；其他标识涂装按照《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国发办〔2018〕114号）、《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》中相关车型要求进行涂装。承诺车辆交付时整车为标准涂装。                
	是

	5
	★
	牌照文件
	承诺车辆交付时提供车辆牌照登记所需资料，每辆车包括：整车合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘合格证：PDF电子版1分、纸质版1份；整车购置发票（一式四联）1份；整车工信部公告：PDF电子版1分、纸质版1份；底盘发动机号和车架识别代号拓印件：PDF电子版1分、纸质版2份；整车照片（车头左前45°角方向拍摄、标准喷涂后、单车显示）：纸质版2份（长8cm、宽5.4cm）、电子版1份等。车辆牌照文件每辆车汇总、归集一份，交车时单独提交。                
	是

	6
	#
	整车功能
	整车适用于消防救援队伍综合应急救援现场及行车过程中的通信指挥、通信联络，音视频会议、音视频传输等通信保障工作。                
	否

	7
	#
	整车尺寸
	整车外形尺寸：7100mm≤整车长≤7500mm；整车宽≤2550mm，整车高≤3500mm。                
	是

	8
	#
	整车总质量
	整车最大允许总质量≥4000kg。                
	是

	9
	★
	排放要求
	排放标准不低于国四标准要求（符合北京现阶段排放标准要求）。                
	否

	10
	#
	整车涉水深度
	涉水深度≥800mm。                
	是

	11
	☆
	整车发动机
	发动机采用汽油发动机，发动机额定功率≥150kW。                
	是

	12
	☆
	变速箱
	整车变速箱采用手动或自动变速箱。                
	是

	13
	#
	主制动系统
	前后制动器均采用盘式制动器，具有防抱死功能。                
	否

	14
	#
	辅助制动系统
	配备制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制系统。                
	否

	15
	△
	车窗及后视镜
	驾驶室采用电动车窗，车身两侧车窗粘贴遮阳膜、均配备折叠抽拉式遮阳帘。电动后视镜，后视镜具有加热功能。                
	否

	16
	#
	轮胎
	全车轮胎采用子午线轮胎。配备与原车相同规格的备用轮胎1个，设置备用轮胎安装架，安装位置便于轮胎取放。                
	否

	17
	△
	胎压监测
	配备胎压监测系统。                
	否

	18
	△
	底盘电气
	底盘电气系统：配备免维护蓄电池、蓄电池工作电压为24V。                
	否

	19
	△
	倒车影像等
	倒车雷达、影像系统：配备倒车雷达、360°全景行车记录仪，能够为驾驶员提供车前、两侧、尾部等情况。倒车雷达具有声音报警功能。                
	否

	20
	△
	行车记录仪
	行车记录仪内存卡≥128G，行车记录仪可自行设置记录时长，自动保存；行车记录仪内存卡满后，可自行删除最早记录，保证连续记录。                
	否

	21
	△
	倒车影像、行车记录仪、导航仪结构
	倒车影像、行车记录仪、导航仪应采用嵌入仪表板、一体化设计，屏幕为彩色显示器，显示器尺寸≥7寸。                
	否

	22
	△
	警灯警报系统
	警灯警报器要求：驾驶室顶部安装有全红色、长排标准警灯，车厢上沿两侧、车尾上沿装有红、蓝相间频闪灯。警灯警报系统具有扩音功能；频闪灯间距≤3m，各频闪灯为并联方式连接；警灯警报系统控制器安装在驾驶室内部便于操作位置。                
	否

	23
	△
	车身周边照明
	整车车厢上沿两侧、车尾上沿装有斜向下的内嵌式照明灯，照明灯数量及亮度能够保证车身两侧和尾部3米内的工作照明需求。                
	否

	24
	#
	上装结构
	按照功能上装分为驾驶区、指挥（会议）区、设备区等区域。驾驶区保留原车驾驶员、副驾驶员座椅。指挥（会议）区设置在车厢中部，由中门上下。指挥（会议）区与驾驶区之间设置半高隔板柜，驾驶区与指挥区之间除采用隔板柜分割之外，在隔挡上方车顶处安装活动式布帘。指挥（会议）区与设备区之间设置全封闭式电视墙，电视墙应具有良好的隔音降噪效果和支撑强度。设备区设置在车体尾部，车尾设置车门，车门应便于尾部设备区内设备的取放及日常检测维护；车尾外部设置爬梯，便于对车顶设备的检修。                
	否

	25
	#
	指挥会议区
	指挥（会议）区布置要求：车身两侧设置至少90°旋转座椅，每侧人员≥3人，每个座椅设置独立三点式安全带，座椅可以旋转至行车方向、会议桌方向。中部设置可折叠会议桌，靠近座椅两侧桌板可放下，便于人员通行；会议桌靠近驾驶区一侧设置一个可移动、旋转的座椅。所有座椅材质选用耐脏、便于清理的材质，座椅在考虑适当舒适的前提下，最大限度减少占用空间；座椅适用于火灾出动、返回过程中着灭火防护服乘坐。指挥（会议）区整体色调采用米黄色或相近颜色，桌板采用深胡桃色或枣红色、或相近颜色。车顶设置长条状照明灯，车顶边缘处设置长条状灯带，满足车内照明需要；灯光需柔和。桌面接口，含市电电源、音视频、网络、USB电源等接口，各接口位置及深度设置合理，避免插线后导致部件间的干涉。                
	否

	26
	△
	隔板柜
	指挥（会议）区与驾驶区之间设置，隔板柜高度约70-100cm，宽度50-60cm，隔板柜颜色采用深胡桃色或枣红色、或相近颜色。隔板柜可机架安装设备，便于维修。隔板柜周边设置200V、三芯标准插座，插座数量≥3个，为隔板柜内放置的用电设备供电；隔板柜设置成厢体柜式，内部可以放置小型设备等物品，隔板柜内设置有网状固定装置，避免车辆行驶过程中，内部存放物品滚落。隔板柜靠近车门一侧（副驾驶后侧）位置设置1个操作员座椅。隔板柜上方车顶设置折叠屏幕，尺寸≥19寸。                
	否

	27
	#
	整车内部设备控制
	整车内所有设备的操控均能实现在隔板柜集中操作台控制，尤其是设备区的相关设备均可通过隔板柜集中操作台实现开关机、设备使用控制。                
	否

	28
	#
	全封闭式电视墙
	设置一个尺寸≥40寸的智慧屏，分辨率不低于1920×1080；可触控，带主流操控系统；下部设置机柜，车载相关控制设备可安装在机柜内部。智慧屏及相关控制设备安装时设置缓冲、减震装置，保障各设备在行车过程中避免因车体震动导致损坏。智慧屏可接入互联网电视，提供5年互联网电视使用流量。                
	否

	29
	△
	设备区
	设置在车厢尾部，车尾设置车门，车门应便于尾部设备区内设备的取放及日常检测维护，设备区主要用于放置各种设备、UPS电源、电线卷盘、灭火器等设备。设备区设置集成线路控制箱，控制箱内设置市电（220V）、外接网线端口、等接口；欠压、短路保护装置。UPS电源采用固定式安装，做好防震处理，便于检修。设备区设置器材架，可以用于放置空气呼吸器、个人防护装备等。                
	否

	30
	#
	供电装置
	整车采取取力发电机供电、市电接口供电、移动发电机供电系统；配备取力发电、市电供电、发电机供电转换控制系统。配备1台满足车载设备供电需求的独立静音发电机，发电机可移动至车体外部使用，发电机功率≥3kW。                
	否

	31
	#
	供电装置性能
	取力发电机功率能够保障在车辆行驶过程中所有车载用电设备的供电及正常运行，且取力发电机的额定功率≥全车所有用电设备额定功率总和的110%。                
	否

	32
	△
	分合路器
	分路器为1分4路，插损：≤6.6dB。合路器为4合1路，插损：≤6.6dB。                
	否

	33
	#
	视频指挥终端支持
	符合GB 28181-2016标准要求 ,支持3G/4G/5G移动网络通信，实现视频回传、双向语音、多方视频会商、应急指挥等功能，可满足各种应急指挥、会议的需求。                
	否

	34
	△
	视频指挥终端性能
	编解码均支持高清1080P。视讯协议至少支持ITU-T H.323协议、SIP协议；视频至少支持H.263、H.263+、H.264 Main Profile、 H.264 High Profile。音频协议至少支持G.711/G722/G.722.1；高清分辨率至少支持：1080p、1080i、720P、SXGA、XGA、SVGA、VGA、AUTO；数据分辨率至少支持：VGA、SVGA、XGA、SXGA。                
	否

	35
	△
	视频指挥终端接口
	视频输入接口≥4路，至少满足2×SDI，2×HDMI（至少1路支持4k），；视频输出接口≥3路，至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA； 音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口。支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16； 支持远程升级功能，可远程登陆终端，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等。支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms。 支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步。终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。系统支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能。配置麦克风、无线键盘鼠标。                
	否

	36
	#
	会议摄像机
	不低于20倍光学变倍，1/2.8英寸高品质不低于500万像素CMOS传感器，输出有效像素不低于4k，具有数字降噪功能，配套视频指挥终端使用，配置控制摇杆键盘，支持集控控制。                
	是

	37
	#
	车顶云台摄像机及控制器
	车顶专用云台高清摄像机，性能不低于焦距f=4.7-94 mm，光圈数F1.6-F5.0，有效像素不低于4k万，1/3英寸CMOS 传感器，支持雨刷、红外，防护等级不低于IP66，20倍以上光学变焦；配套遥杆键盘；可升降云台摄相机最大升起高度（距车顶）≥1m，具有高流明同向照明功能。驾驶区设置半球摄像机。                
	是

	38
	△
	无线路由器
	配2个无线路由器：WAN口千兆无线路由，多VPN功能，支持IPV6                
	否

	39
	#
	聚合路由器
	支持车载机架安装部署，可外接车载天线。SIM卡插槽≥6个，支持≥6卡链路聚合传输，支持任意运营商4G卡混插。至少支持4G APN/VPDN专网聚合传输，支持有线和4G链路聚合传输。支持带宽优先和冗余优先等多种传输策略选择。用户容量，并发连接用户数≥50。支持1×WLAN，3×LAN；内置WIFI，支持2.4G和5G双频。6×4G天线接口，2×2.4G/5G双频AP天线接口。1×DC电源接口，1×RS232接口
状态显示，支持OLED液晶屏，可显示WIFI/4G/有线网络状态和地址等信息。支持WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 802.11i ,802.1X WAPI 安全协议，支持HTTP CLI网管协议。支持TCP/IP, UDP, IPX, NetBEUI，支持IPV6透传。                
	否

	40
	#
	网络交换机
	配备千兆以太网交换机，应用层级为三级，至少16个10/100Base-TX以太网端口、4个千兆SFP、2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口 Combo，支持全双工、半双工自适应，机架安装。                
	否

	41
	#
	时序电源
	满足车载全部通信设备电源接入，8路以上标准电源插口。                
	否

	42
	△
	打印机
	配备1台小型彩色双面打印功能的打印机，支持网络、无线打印，最大处理幅面A4，并固定安装。                
	否

	43
	#
	混合矩阵
	多格式混合矩阵 至少支持16路输入，16路输出；根据系统匹配矩阵通道种类；支持HDMI、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream等多种视频制式；控制接口 C-BUS、CAN、RS-422、RS-232、TCP/IP；全数字化切换，每种输出信号切换‘0’延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏，至少1路输入和1路输出支持4K。                
	否

	44
	#
	集中控制
	集中控制车载设备，包括不限于图像系统、音响系统、电源、灯光等，可使用平板和电脑操作。配备集控平板1个，屏幕尺寸≥10.8英寸；分辨率≥2560×1600dp；运行内存≥6GB；连接方式：WiFi功能、蓝牙功能；处理器不低于八核心，最高频率不低于3.2GHz；硬盘≥256G。可显示调取图像。                
	否

	45
	△
	集中操作台设备
	隔板柜一侧设置集中操作台，操作台监视器：操作台监视器尺寸≥19寸；分屏器支持四进一出以上分屏。合理设置1个操作屏；操作台工控机：处理器性能不低于4核、 64位处理器，支持超线程技术，支持IDE 和 SATA 存储设备； 系统内存≥16GB ，独立显卡 ≥2G内存 ；集成 1 个 RJ45 端口，千兆网卡；≥ 512G机械+1TB 固态硬盘；wifi网卡；无线键盘鼠标；4个以上USB；无线投屏、2分屏；操作系统为正版授权办公软件。                
	否

	46
	△
	会议设备
	有线话筒8套、无线话筒1套，含接收机1台，手持发射机2台，电源适配器1个，话筒支架2个。
机架调音台：12路机架式调音台，12路以上输入，4路以上AUX输出，配监听耳麦。
车内音响1套：含车内功放和车内音箱，适合车内扩音。                
	否

	47
	#
	硬盘录像机
	配备有硬盘录像机，硬盘容量≥4TB。至少支持16路视频输入、16路音频输入；支持、HDMI、VGA、CVBS和音频输出。支持预览图像和回放图像电子放大，多路同时回放，可按时间查询、回放、备份录像文件，支持硬盘组管理。                
	否

	48
	#
	车载冷暖空调系统
	原车空调系统主要用于行车过程中，车内的温度控制及通风。配备220V车顶外置式冷暖空调，供车辆熄火状态下，车内温度及通风控制；制冷量≥4000W，制热量≥3000W。                
	是

	49
	#
	UPS电源
	配备1组UPS电源，在线式标机，输出为220V、50HZ，输出功率≥3000kVA，维持60分钟以上的供电电池。带有远程控制开关、LED指示灯，液晶显示屏显示输入电压，散热性能良好，具有短路、过载、欠压、过压、高温保护功能，负责5年设备及电池维护更换。                
	否

	50
	#
	整车改装要求
	整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车电路标识清楚，整车电气系统线路采用铜芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查、维修，不应有固定件遮挡。改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。各设备改装电路应采用整根电线，线路两端均应有相关标识，便于检测、检修。线路不能采用铰接方式连接，连接处均应采用专用接头，接头防护性能不能低于IP65。车体设置对外强、弱电接口。                
	否

	51
	#
	电路安全措施
	整车具有防雷接地措施，配备天线及供电防雷器、确保不出现因雷击造成设施设备损坏。电气系统具备防浪涌保护装置。配电箱面板上装有智能电量表，可检测各路输入的参数值。电源控制采用交直流电源分离控制。各种电源的自动切换，缺零保护、漏电保护、过电保护、电源防雷保护等措施。                
	否

	52
	#
	整车设备减震要求
	整车设计采用避震措施，确保所有车载设备在任何车速行驶、急刹车的过程中不出现任何损坏，具有良好的减震效果。设备区与会议区须做隔音处理。                
	否

	53
	△
	整车材质要求
	整车改装装饰件及座椅面料采用阻燃材料，均符合国家环保要求，不含甲醛和苯等有害物质。                
	否

	54
	△
	整车防水要求
	整车做好防水、防雨淋措施，尤其是车顶与车内相连通部位，做好防水处理；车顶做好排水措施，不得有积水；车载空调外机做好防水措施，不得有淋雨后，雨水由空调外机进入车内。                
	否

	55
	△
	尾部爬梯
	车辆尾部设置车顶爬梯，整体牢固安装于车体后部右侧，采用铝合金材质制成，梯级设有防滑花纹，顶部装有扶手。爬梯宽≥250mm，梯蹬间距≤300mm，深度≥150mm，最高梯蹬距车顶≤300mm，最低梯蹬距地面≤450mm，扶手距车顶踏脚处高度≥300mm.所有爬梯梯蹬在50mm宽度上至少承受300kg载荷不发生断裂。                
	否

	56
	△
	投屏器
	手机电脑投屏器2个，可将图像声音投至车载各屏幕。                
	否

	57
	△
	随车附件
	配备8kg灭火器1具、三角警示架1套、随车扳手1套、带接头的轮胎充气管1根≥10m，车辆限位块4块，随车千斤顶1套、车载设备维修工具1套、容量≥5000mAh充电宝5个。                
	否



五、服务要求
①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	改装方案
	
                    ★
        
	投标人承诺合同签订后30天内，按照投标响应向采购人提供车辆最终改装方案及详细改装细节，经采购人确定改装方案后进行改装。
	是
        

	2
	备品备件
	
                △
        
	该包备品备件：底盘备件：供货厂家在投标书中提供不少于80种底盘零备件清单，分项标出价格，在签合同之前由买方与供货厂家协商确定底盘备件供货种类。上装备件：供货厂家在投标书中提供不少于80种上装零备件（含相关操作设备）,分项标出价格，在投标书中列表，在签合同之前由买方与供货厂家协商确定上装备件供货种类及数量。底盘备件及上装备件价格包括在投标总价之内，底盘备件及上装备件选取总金额为投标总金额的1.5%；单价低于市场价，签订合同前由用户根据单价和总金额进行选取。
	是
        

	3
	随车资料
	
                △
        
	该包承诺交车时提供：整车操作手册（含底盘、上装）2份、底盘维修技术手册2份、上装维修技术手册2份、上装零配件目录图2份、底盘、上装操作使用培训光盘（培训课件、视频）2份。以上整车技术文件，均为中文，随车一起交付，除提供相应数量的纸质文件外，还应提供1套电子版资料。
	是
        

	4
	整车质保
	
            #
        
	该包整车质保期≥5年，承诺质保期内因生产设计或部件质量问题，须及时免费提供维修服务，保修期外（正常服役期内，继续提供维修、零配件供应等服务。承诺车辆质保期内，每年派技术人员到车辆使用单位进行巡检巡查、再培训工作，提供车辆维护保养建议。
	是
        

	5
	质量缺陷召回
	
                    ★
        
	承诺该包车辆因设计缺陷、主要部件质量缺陷等原因导致的影响车辆安全使用问题，实行整车召回制，并负责免费维修及更换零部件。
	是
        

	6
	售后支持
	
            #
        
	该包底盘首保：底盘首保由中标人负责免费维护。
该包售后服务支持：须满足7×24h电话技术咨询服务，具有远程故障诊断处理服务能力，提供技术咨询电话联系方式；7×24h售后服务电话须在整车操作手册、整车生产铭牌等文件和铭牌上标注，联系电话须长期有效。
	是
        

	7
	管理标识
	
                △
        
	根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，投标人须在交货时自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和RFID码。交货时须将生成的二维码和RFID标签制作成一体标签固定安装在每件（套）装备上，标签位置应便于扫码、实现单件（套）装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http：//xfzb.119.gov.cn。二维码和RFID一体标签有难度的，可以分别制作、分别粘贴。装备基础信息采集子系统标签信息填报时，应按系统内的格式相关内容做到应填尽填，基础信息需完全，尤其是装备的性能、操作说明、供货商、售后服务联系电话等内容务必齐全。
	
        否

	8
	材料复核
	
                    ★
        
	投标人承诺签订合同前，会同采购人针对投标文件及涉及的各项证明材料进行复核。如发现材料不符、不实等情况，采购人将依法向监管部门举报投诉。
	是
        

	9
	产品来源
	
                    ★
        
	投标人应在投标文件中“投标货物数量、价格表”、“主要投标标的情况表”等位置，明确所投产品的生产厂家、规格型号等来源信息，或以附件形式提供货物来源信息，未提供明物来源信息的或货物来源信息前后不一致的视为投标文件无实质性响应，做废标处理。
	是
        



六、实施方案
①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

	序号
	内容
	重要性
	实施标准
	证明材料要求

	1
	交货方案
	
                #
            
	该包交货方案：合同签订后240日历日内完成交货。交货地址：北京市辖区内，甲方指定地址，现场交货。
	是   

	2
	培训方案
	
                △
            
	操作使用培训方案要求：投标时，投标商根据车辆技术性能，提供完整的车辆操作使用培训方案，包括技术人员安排、培训内容及课时安排、培训时间安排等内容。技术人员安排：每10名参训人员至少安排1名技术人员指导。培训内容及课时安排：培训内容包括车辆驾驶操作培训、上装操作培训。车辆底盘操作培训：培训驾驶室内各类指示灯、按钮、车辆操作使用方法、日常维护等内容。上装操作使用培训：主要培训车辆上装主要部件、设备的操作使用，日常维护等内容。车辆底盘操作培训课时不少于8h，上装操作使用培训课时不少于16h。培训时间安排：根据用户实际需要。培训人数安排：每车培训人数不少于2人。
	是   

	3
	维修技能培训
	
                △
            
	每批车交付后，根据实际，对采购人内部维修人员培训至少1次，每次培训不少于16h。主要培训内容为车辆维护保养及维修知识，介绍车辆改装结构等内容。
	是   



七、付款方式



	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	首付款
	甲方收到乙方支付的足额履约保证金以及乙方向甲方开具与首付款等额的收据之日后，
	付款至总合同金额30%或50%
	合同签订前5个工作日内，乙方（中标人）应以银行汇款的方式向甲方（采购人）指定账户支付本合同总额 3%的履约保证金。乙方支付履约保证金时应当注明履约保证金项目名称合同编号。
中标人为大型企业的，首付款付款至总合同金额30%；中标人为中小企业的，首付款付款至总合同金额50%。
支付方式可以通过支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式或向甲方指定账户转账缴纳或提交。

	2
	尾款
	全部货物交付甲方，经甲方到货验收合格，并取得财政部门尾款批复后。甲方收到乙方向甲方开具与合同总额等额、真实、合法的有效发票之日后，
	付款至总合同金额100%
	全部货物质量保证期届满，并通过甲方货物和乙方服务、合同履约情况进行最终验收的，甲方应在最终验收检验合格之日后，按照合同的约定，向乙方无息返还履约保证金。



八、评分细则需求

九、其他文件

[bookmark: ]

十、中标合同
[bookmark: defaltConsign2]
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项目名称：                       



项目编号：                      



合同编号：                      

 

 

 

     

     

 

 

 

 





     

     

采购人（甲方）：                                



中标人（乙方）：____________________________________

 

 

 

















甲方：                       乙方：                                          

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，并严格遵守               招标投标文件中的相关约定，签订本合同，并共同遵守。

本合同采购的服务所需资金来源及付款方式为：

财政集中支付□        采购单位支付√

一、合同文件

    下列文件是构成本合同不可分割的部分，如组成本合同文件约定相互冲突的，按照如下次序确定优先效力：

（1） 本合同书的补充协议（如有）

（2）本合同书（含本合同书的附件）

（3） 中标通知书

（4）投标响应文件（含澄清文件）

（5）招标文件

二、服务内容

1.本合同总价（含税价）为人民币大写        （￥    ）。本合同总价为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

2.合同货物、数量及价格明细

		序号

		装 备名 称

		品牌

		型号

		单位

		单价（元）

		数量

		总价（元）

		产地

		生 产厂 家



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		合计金额：

		

		

		





注：此明细表内相关信息均应按照投标响应及中标结果填写齐全，不能漏项。

三、服务要求（含履约时间）

1.交货时间：合同签订生效后      日内完成交货。

2.交货地点：现场交货，北京市辖区内采购人指定地点；交货时中标人负责卸货，并按照要求码放。乙方应在本合同约定的交货期前3个工作日内以电话或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。未通知的，甲方有权拒收。在不增加合同总价、不降低技术配置前提下，甲方有权基于应急任务、政策调整、使用环境变化，对交货批次、地点、技术接口等提出合理变更，乙方应无条件执行，不得要求额外费用或延期。

3.货物质量保证期：自全部货物通过甲方到货验收合格之日起（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起）        个月。

4.质量保证期内，乙方应确保货物正常运行，并按照投标响应免费负责设备的维护、调试、使用培训等义务。因货物质量问题导致损坏（人为不当使用因素除外）的，乙方承担维修、养护的各项成本费用（含更换零配件、主辅件、人工等全部费用）。乙方不履行质保义务的，甲方有权自行或委托第三方对货物进行养护维修（此项为甲方的权利，不构成甲方的义务），因此发生的所有费用由乙方承担，且不能因此作为免除乙方对产品质量的各项保证责任。

5. 根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，乙方在交货时自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码或RFID专属码。交货时须将生成的二维码或RFID标签制作成标签固定安装在每件装备上，实现单件装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http：//xfzb.119.gov.cn。

四、项目验收

1.乙方提供的货物或服务应符合国家及北京市规定的标准、行业标准、招投标文件及本合同约定，如前述标准不同的，以较高标准为准。同时，乙方提供的货物，应当是符合甲方要求全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。

2.乙方在交货前应填写灭火救援装备交货回执单（见附件1），全部货物运抵现场后，甲乙双方签名确认。甲方应在接到乙方全部交货后20个工作日内对货物的包装、数量、型号、质量、技术性能等进行验收，即为到货验收。如发现质量问题，甲方有权部分或全部拒收，乙方应按照甲方要求积极整改或无偿更换，整改或更换完毕后提请甲方二次复验，原则上复验次数不超过2次，且整改时限不超过合同约定交货时间的二分之一，不得影响甲方用货。

3.到货验收、安装培训应按照甲方要求及投标文件应答约定进行，乙方配合甲方做好相关工作。若发现交付货物或完成的服务不符合要求或存在质量问题，乙方应当按照甲方要求采取有效补救措施，并按照本合同约定承担相应的违约责任。

五、售后服务

售后服务：严格按照招标文件“服务内容和要求”、“服务要求”规定和投标文件应答约定执行。乙方按照投标响应定期向甲方申请开展售后服务。甲方负责协调安排乙方售后服务工作。乙方应主动提交售后服务计划，甲方有权调整时间或内容，乙方应无条件配合；未按计划执行的，视为违约，按本合同相关约定承担违约责任。



六、履约保证金

1.本合同签订后 5个工作日内，乙方应向甲方支付本合同总额3%的履约保证金，即人民币（大写）                           （￥           ）。乙方支付履约保证金时应当注明履约保证金项目名称及合同编号。支付方式可以通过支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式或向甲方指定账户转账缴纳或提交。

2.按照本合同“第五部分项目验收”，乙方按照合同约定提供的全部货物通过甲方最终到货验收合格之日起20个工作日（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起）内，甲方按照本合同约定按照乙方选择的支付方式无息返还上述履约保证金。乙方未能通过甲方对货物的最终验收和安装调试达到正常使用要求的，甲方有权将退还履约保证金的时间予以顺延至乙方通过最终验收和正常使用之日起计算。

3.甲方履约保证金收取账户（履约保证金支付形式需提供甲方账户信息时）：

甲方名称：            ；   甲方开户行名称：                      

甲方银行账户：                 

七、付款方式及期限

[bookmark: _GoBack]1.首付款：甲方应于收到乙方支付的足额履约保证金，并收到乙方向甲方开具与首付款等额的票据之日起20个工作日，向乙方支付本合同总价   %的首付款，即：人民币（大写）                      整（￥          .00）。

2.尾款：甲方应于财政部门下达项目经费，且本项目全部货物交付甲方，经甲方到货验收合格，并收到乙方向甲方开具的等额、真实、合法的有效发票后之日起20个工作日内，向乙方支付本合同总价的尾款至100%，即人民币（大写）                整（￥          .00）。

3.乙方银行账户信息：乙方户名：                      ；

乙方开户行名称：                      ；

帐号：__________________________；乙方开户行号：                       。

乙方应确保上述账户信息真实、准确，账户状态正常（包括但不限于未被有权机关冻结等）。如果由于账户信息不真实、不准确，账户状态或银行支付系统出现异常或延误、账户信息更改且未在3个工作日内及时告知等非甲方过错原因导致费用未能成功支付或未能及时支付至乙方账户，由此造成的一切后果，均由乙方承担，甲方不承担任何责任；甲方由此遭受的一切损失，乙方应予以赔偿。

4.甲方开票信息：名称：          ，纳税人识别号：              ，地址：           。

八、违约责任

1.如乙方延期提供服务或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额0.5‰向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的10％，逾期超过10日，甲方有权解除合同。

2.如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额10％违约金。

3.如乙方在实际履行合同向甲方提供服务时，所提供服务并非按照投标文件承诺执行，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，并且乙方依法应承担的其他法律责任并不会因乙方支付了上述惩罚性赔偿金而免除，在此种情况下，甲方有权解除合同。

4.乙方所供货物不能满足投标文件的要求，乙方应在甲方指定期限内予以更换，每延期一日，应当向甲方支付不合格部分货值合同金额1‰的违约金，超过10日的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当退还全部服务款项并承担合同总金额30%的违约责任。

5.本合同中所提及的“损失”包括但不限于：行政处罚金、垫付的赔偿金或退款，消除影响所支出的必要费用，以及律师费、公证费、调查费、误工费、诉讼费、差旅费、通讯费等实现债权的合理费用。

九、争议的解决

1.在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决；

2.双方协商不能达成一致时，采取以下第（1）种方式解决：（1）向甲方所在地人民法院起诉；（2）向仲裁委员会申请仲裁。

3.因争议解决所产生的所有成本，包括但不限于诉讼/仲裁费、差旅费用、律师费、公证费等由败诉方承担。

4.争议发生后及诉讼中，除争议事项外，双方仍应依约定继续履行其他的权利和义务。

十、知识产权

乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失时，亦由乙方负责赔偿。

十一、其他约定事项：

1.甲方可向（采购代理机构名称）或（财政部门）书面反映乙方服务质量等情况，据此作为乙方参与下一轮评标活动的评价因素。乙方接受招标文件中将甲方书面反映材料作为评价因素的约定条款。

2.招标文件及投标文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3.乙方在合同履行期间应明确项目负责人，如项目负责人变更的应及时通知甲方，乙方负责人：         ，售后服务电话：              （手机）、           （座机）。

4.本合同经甲乙双方其法定代表人或授权代表签名、盖章后生效。

5.本合同为供货商与政府采购单位买卖合同，一式五份，每份都具有同等效力，乙方一份、甲方四份。

 

甲方名称（盖章）                       乙方名称（盖章）

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：                

授权代表（签名）：                      授权代表（签名）：

注：授权代表签名的应有委托人针对此合同的授权书（见合同附件2）

地址：北京市西城区西直门南小街1号     地址：

电话： 010-82215200/5201             电话：

传真：                                 传真：

合同签订日期：     年   月   日        合同签订日期：     年   月   日

 








附件1

北京市消防救援总队灭火救援装备交货回执单

		项目名称

		

		合同编号

		



		中标单位名称

		

		（盖章）



		预计到货时间

		

		交货联系人

		



		交货方式

		

		联系电话

		



		序号

		交货名称

		数量

		备注



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		是否按照采购人要求卸货、摆放

		是□

		否□



		采购人接货时间

		年   月   日



		其他说明事项

		



		中标厂家交货人确认签名

		



		采购人接货人确认签名

		





备注：

1、此交货回执，由中标厂家预计发货前3个工作日，填写相关内容，传真或扫描电子版至采购人。电话：010-8221****。交货时，交货人携带2份正本，对交货事项现场确认，各自留存。

2、此回执作为是否按照合同交货期交货的处罚依据。以采购人接货时间为准。采购人接货后，根据安排，验收时间另行通知。







附件2

授权委托书

北京市消防救援总队：

                      （公司名称）注册于           （公司地址），法定代表人        （姓名），为北京市消防救援总队               （项目名称）的中标厂商。现本公司授权         （员工姓名），                       （身份证号）为本公司合法代理人，以本公司名义，全权代表本公司签署此项目的采购合同、验收文件及处理与此项目合同履行一切与之有关的事务，我公司对该代理人办理的有关事宜均承担法律责任。

本授权书于     年    月  日盖章签名后生效，在此项目执行期间，我司如变更代理人将以书面形式另行通知，特此声明。

法定代表人签名：                

被授权人签名：                  

公司名称（盖章）：                   



时间：      年      月    日
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		类别

		评审因素

		评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）

		分值



		价格分

		价格评审

		 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

		 30.0（0.0-30.0）



		客观分（商务、技术及服务部分）

		企业质量体系认证


		 
提供净水车、冷藏车所投产品生产厂家的、有效期内的企业质量体系认证证书。每提供1份得1分，共2分。


		 2.0（0.0-2.0）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况1：净水车变速箱

		 整车变速箱采用手动变速箱或自动变速箱。
采用手动变速箱得0.5分，采用自动变速箱得1.2分。

		 1.2（0,0.5,1.2）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况2：冷藏车变速箱

		 整车变速箱采用手动变速箱或自动变速箱。
采用手动变速箱得0.5分，采用自动变速箱得1.2分。

		 1.2（0,0.5,1.2）



		

		满足技术要求指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得0.9分，共计43项，共计38.7分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.45分，共计37项，共计16.65分。
注：#、△指标应有明确的量化值，响应内容以范围值表示或直接复制招标文件指标要求文本的视为无实质性响应，该指标不得分。

		 55.35（0.0-55.35）



		

		满足服务要求指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得0.9分，共计2项，共计1.8分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.45分，共计3项，共计1.35分。

		 3.15（0.0-3.15）



		

		满足实施方案指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得0.9分，共计1项，共计0.9分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.45分，共计2项，共计0.9分。

		 1.8（0.0-1.8）



		主观分（技术及服务部分）

		履约能力

		 投标人结合项目特点，提供项目履约方案，方案中须提供与履行项目有关的技术能力、设备能力、人员能力、生产能力等能够体现履约能力的因素，包括履行项目所具备的先进技术、生产设备及场地、技术及质检人员、产品质量管控、售后服务、原材料供给等体现产品来源可靠、产品质量性能可靠、产品供应可靠的内容。履约方案的中提供的相关履约能力内容须科学、合理、真实有效。
对投标人提交的履约方案进行综合评价：综合评价优得1.3分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.3（0,0.5,0.8,1.3）



		

		净水车整车底盘选型

		 整车底盘选用4×2或6×4卡车底盘进行改装。底盘须选用成熟产品，能够适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性、安全性的要求，具有一定的美观性能，所有焊接须牢固、光洁、平整。投标人必须提供底盘的轴距、最小转向直径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、百公里油耗、0-60公里加速所需时间等详细参数。
综合评价车辆底盘性能，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		净水车整车设计要求

		 投标时，投标人要提供整车的实际方案效果图，包括整体结构图、三维效果图、各结构细节图等。提供整车底盘、设备部件选用的具体型号及技术性能；提供改装材料的相关技术性能。整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车结构及功能设计合理，满足消防救援现场的使用。
综合评价整车设计的合理性、技术先进性，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		冷藏车整车底盘选型

		 整车底盘选用4×2或6×4卡车底盘进行改装。底盘须选用成熟产品，能够适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性、安全性的要求，具有一定的美观性能，所有焊接须牢固、光洁、平整。投标人必须提供底盘的轴距、最小转向直径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、百公里油耗、0-60公里加速所需时间等详细参数。
综合评价车辆底盘性能，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		冷藏车整车设计要求

		 投标时，投标人要提供整车的实际方案效果图，包括整体结构图、三维效果图、各结构细节图等。提供整车底盘、设备部件选用的具体型号及技术性能；提供改装材料的相关技术性能。整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车结构及功能设计合理，满足消防救援现场的使用。
综合评价整车设计的合理性、技术先进性，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）
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		类别

		评审因素

		评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）

		分值



		价格分

		价格评审

		 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

		 30.0（0.0-30.0）



		客观分（商务、技术及服务部分）

		企业质量体系认证


		 提供所投水雾消防车、器材运输车（4×4）生产厂家的、有效期内的企业质量体系认证证书。每提供1份得1分，共2分。

		 2.0（0.0-2.0）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况1：水雾消防车变速箱

		 整车变速箱采用手动或自动变速箱。手动变速箱得0.5分，自动变速箱得1分。

		 1.0（0,0.5,1）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况2：器材运输车（4×4）整车涉水深度

		 
器材运输车（4×4）整车通过性能要求：涉水深度≥800mm。
800mm≤涉水深度≤1500mm，得0.5分；涉水深度≥1500mm，得1分。

		 1.0（0,0.5,1）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况3：器材运输车（4×4）整车最大允许总质量

		 器材运输车（4×4）：整车最大允许总质量≥11000kg。
11000kg≤最大允许总质量＜14000kg，得0.5分；14000kg≤最大允许总质量，得1分。

		 1.0（0,0.5,1）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况4：器材运输车（4×4）发动机要求

		 器材运输车（4×4）：发动机采用柴油发动机，发动机功率≥140kW。140kw≤发动机功率＜230kg，得0.3分；230kw≤发动机功率＜270kg，得0.5分；270kw≤发动机功率得1分。

		 1.0（0,0.3,0.5,1）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况5：器材运输车（4×4）变速箱

		 器材运输车（4×4）：整车变速箱采用手动或自动变速箱。
手动变速箱得0.5分，自动变速箱得1分。

		 1.0（0,0.5,1）



		

		满足技术要求指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得1分，共计32项，共计32分；△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.6分，共计35项，共计21分。
注：#、△指标应有明确的量化值，响应内容以范围值表示或直接复制招标文件指标要求文本的视为无实质性响应，该指标不得分。

		 53.0（0.0-53.0）



		

		满足服务要求指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得1分，共计2项，共计2分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.6分，共计3项，共计1.8分。

		 3.8（0.0-3.8）



		

		满足实施方案指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得1分，共计1项，共计1分；△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.6分，共计2项，共计1.2分。

		 2.2（0.0-2.2）



		主观分（技术及服务部分）

		履约能力

		 投标人结合项目特点，提供项目履约方案，方案中须提供与履行项目有关的技术能力、设备能力、人员能力、生产能力等能够体现履约能力的因素，包括履行项目所具备的先进技术、生产设备及场地、技术及质检人员、产品质量管控、售后服务、原材料供给等体现产品来源可靠、产品质量性能可靠、产品供应可靠的内容。履约方案的中提供的相关履约能力内容须科学、合理、真实有效。
对投标人提交的履约方案进行综合评价：综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		水雾消防车整车底盘要求

		 整车底盘选用4×2或4×4皮卡底盘进行改装。底盘须选用成熟产品，能够适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性、安全性的要求，具有一定的美观性能，所有焊接须牢固、光洁、平整。投标人必须提供底盘的轴距、最小转向直径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、百公里油耗、0-60公里加速所需时间等详细参数。
综合评价车辆底盘性能，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		水雾消防车整车设计要求

		 投标时，投标人要提供整车的实际方案效果图，包括整体结构图、三维效果图、各结构细节图等。提供整车底盘、设备部件选用的具体型号及技术性能；提供改装材料的相关技术性能。整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。整车结构及功能设计合理，满足消防救援现场的使用。
综合评价整车设计的合理性、技术先进性，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		器材运输车（4×4）整车底盘要求

		 底盘须选用成熟产品，能够适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性、安全性的要求，具有一定的美观性能，所有焊接须牢固、光洁、平整。投标人必须提供底盘的轴距、最小转向直径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、百公里油耗、0-60公里加速所需时间等详细参数。
综合评价车辆底盘性能，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）
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		类别

		评审因素

		评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝）

		分值



		价格分

		价格评审

		 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

		 30.0（0.0-30.0）



		客观分（商务、技术及服务部分）

		企业质量体系认证

		 
提供所投通信指挥消防车生产厂家的、有效期内的企业质量体系认证证书。

		 1.0（0.0-1.0）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况1：整车发动机

		 ☆代表优质优价指标。
发动机采用汽油发动机，发动机额定功率≥150kW。
150kW≤发动机额定功率＜200kW，得1分；发动机额定功率≥200kW，得2分。

		 2.0（0,1,2）



		

		技术及服务等优质优价☆指标情况2：变速箱

		 ☆代表优质优价指标。
整车变速箱采用手动或自动变速箱。
手动变速箱得1分，自动变速箱得2分。

		 2.0（0,1,2）



		

		满足技术要求指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得1.5分，共计27项，共计40.5分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.6分，共计23项，共计13.8分。

		 54.3（0.0-54.3）



		

		满足服务要求指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得1.5分，共计2项，共计3分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.6分，共计3项，共计1.8分。

		 4.8（0.0-4.8）



		

		满足实施（集成）方案指标情况

		 ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。
#代表重要指标，每项满足或优于该指标得1.5分，共计1项，共计1.5分；
△表示一般指标项，每项满足或优于该指标得0.6分，共计2项，共计1.2分。

		 2.7（0.0-2.7）



		主观分（技术及服务部分）

		履约能力

		 投标人结合项目特点，提供项目履约方案，方案中须提供与履行项目有关的技术能力、设备能力、人员能力、生产能力等能够体现履约能力的因素，包括履行项目所具备的先进技术、生产设备及场地、技术及质检人员、产品质量管控、售后服务、原材料供给等体现产品来源可靠、产品质量性能可靠、产品供应可靠的内容。履约方案的中提供的相关履约能力内容须科学、合理、真实有效。
对投标人提交的履约方案进行综合评价：综合评价优得1.2分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.2（0,0.5,0.8,1.2）



		

		整车底盘选型

		 整车底盘选用中型客车进行改装。底盘须选用成熟产品，能够适用于消防车改装，符合先进性、可靠性、稳定性、安全性的要求，具有一定的美观性能，所有焊接须牢固、光洁、平整。投标人必须提供底盘的轴距、最小转向直径（米）、接近角（度）、离去角（度）、最小离地间隙（米）、最大总质量（公斤）、最大装载质量（公斤）、轴荷质量（公斤）、制动距离（米）、百公里油耗、0-60公里加速所需时间等详细参数。   综合评价车辆底盘性能，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）



		

		整车设计要求

		 投标时，投标人要提供整车的实际方案效果图，包括整体结构图、三维效果图、各结构细节图等。提供整车底盘、设备部件选用的具体型号及技术性能；提供改装材料的相关技术性能。整车各改装设备及部件，应考虑车辆后期的维护、维修需要，各设备应便于维修、维护保养。   综合评价整车设计的合理性、技术先进性，综合评价优得1分、较好得0.8分、一般得0.5分，差得0分。

		 1.0（0,0.5,0.8,1）
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项目名称：                       



项目编号：                      



合同编号：                      

 

 

 

     

     

 

 

 

 





     

     

采购人（甲方）：                                



中标人（乙方）：____________________________________

 

 

 

















甲方：                       乙方：                                          

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，并严格遵守               招标投标文件中的相关约定，签订本合同，并共同遵守。

本合同采购的服务所需资金来源及付款方式为：

财政集中支付□        采购单位支付√

一、合同文件

    下列文件是构成本合同不可分割的部分，如组成本合同文件约定相互冲突的，按照如下次序确定优先效力：

（1） 本合同书的补充协议（如有）

（2）本合同书（含本合同书的附件）

（3） 中标通知书

（4）投标响应文件（含澄清文件）

（5）招标文件

二、服务内容

1.本合同总价（含税价）为人民币大写        （￥    ）。本合同总价为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

2.合同货物、数量及价格明细

		序号

		装 备名 称

		品牌

		型号

		单位

		单价（元）

		数量

		总价（元）

		产地

		生 产厂 家



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		合计金额：

		

		

		





注：此明细表内相关信息均应按照投标响应及中标结果填写齐全，不能漏项。

三、服务要求（含履约时间）

1.交货时间：合同签订生效后      日内完成交货。

2.交货地点：现场交货，北京市辖区内采购人指定地点；交货时中标人负责卸货，并按照要求码放。乙方应在本合同约定的交货期前3个工作日内以电话或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。未通知的，甲方有权拒收。在不增加合同总价、不降低技术配置前提下，甲方有权基于应急任务、政策调整、使用环境变化，对交货批次、地点、技术接口等提出合理变更，乙方应无条件执行，不得要求额外费用或延期。

3.货物质量保证期：自全部货物通过甲方到货验收合格之日起（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起）        个月。

4.质量保证期内，乙方应确保货物正常运行，并按照投标响应免费负责设备的维护、调试、使用培训等义务。因货物质量问题导致损坏（人为不当使用因素除外）的，乙方承担维修、养护的各项成本费用（含更换零配件、主辅件、人工等全部费用）。乙方不履行质保义务的，甲方有权自行或委托第三方对货物进行养护维修（此项为甲方的权利，不构成甲方的义务），因此发生的所有费用由乙方承担，且不能因此作为免除乙方对产品质量的各项保证责任。

5. 根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，乙方在交货时自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码或RFID专属码。交货时须将生成的二维码或RFID标签制作成标签固定安装在每件装备上，实现单件装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http：//xfzb.119.gov.cn。

四、项目验收

1.乙方提供的货物或服务应符合国家及北京市规定的标准、行业标准、招投标文件及本合同约定，如前述标准不同的，以较高标准为准。同时，乙方提供的货物，应当是符合甲方要求全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。

2.乙方在交货前应填写灭火救援装备交货回执单（见附件1），全部货物运抵现场后，甲乙双方签名确认。甲方应在接到乙方全部交货后20个工作日内对货物的包装、数量、型号、质量、技术性能等进行验收，即为到货验收。如发现质量问题，甲方有权部分或全部拒收，乙方应按照甲方要求积极整改或无偿更换，整改或更换完毕后提请甲方二次复验，原则上复验次数不超过2次，且整改时限不超过合同约定交货时间的二分之一，不得影响甲方用货。

3.到货验收、安装培训应按照甲方要求及投标文件应答约定进行，乙方配合甲方做好相关工作。若发现交付货物或完成的服务不符合要求或存在质量问题，乙方应当按照甲方要求采取有效补救措施，并按照本合同约定承担相应的违约责任。

五、售后服务

售后服务：严格按照招标文件“服务内容和要求”、“服务要求”规定和投标文件应答约定执行。乙方按照投标响应定期向甲方申请开展售后服务。甲方负责协调安排乙方售后服务工作。乙方应主动提交售后服务计划，甲方有权调整时间或内容，乙方应无条件配合；未按计划执行的，视为违约，按本合同相关约定承担违约责任。



六、履约保证金

1.本合同签订后 5个工作日内，乙方应向甲方支付本合同总额3%的履约保证金，即人民币（大写）                           （￥           ）。乙方支付履约保证金时应当注明履约保证金项目名称及合同编号。支付方式可以通过支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式或向甲方指定账户转账缴纳或提交。

2.按照本合同“第五部分项目验收”，乙方按照合同约定提供的全部货物通过甲方最终到货验收合格之日起20个工作日（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起）内，甲方按照本合同约定按照乙方选择的支付方式无息返还上述履约保证金。乙方未能通过甲方对货物的最终验收和安装调试达到正常使用要求的，甲方有权将退还履约保证金的时间予以顺延至乙方通过最终验收和正常使用之日起计算。

3.甲方履约保证金收取账户（履约保证金支付形式需提供甲方账户信息时）：

甲方名称：            ；   甲方开户行名称：                      

甲方银行账户：                 

七、付款方式及期限

[bookmark: _GoBack]1.首付款：甲方应于收到乙方支付的足额履约保证金，并收到乙方向甲方开具与首付款等额的票据之日起20个工作日，向乙方支付本合同总价   %的首付款，即：人民币（大写）                      整（￥          .00）。

2.尾款：甲方应于财政部门下达项目经费，且本项目全部货物交付甲方，经甲方到货验收合格，并收到乙方向甲方开具的等额、真实、合法的有效发票后之日起20个工作日内，向乙方支付本合同总价的尾款至100%，即人民币（大写）                整（￥          .00）。

3.乙方银行账户信息：乙方户名：                      ；

乙方开户行名称：                      ；

帐号：__________________________；乙方开户行号：                       。

乙方应确保上述账户信息真实、准确，账户状态正常（包括但不限于未被有权机关冻结等）。如果由于账户信息不真实、不准确，账户状态或银行支付系统出现异常或延误、账户信息更改且未在3个工作日内及时告知等非甲方过错原因导致费用未能成功支付或未能及时支付至乙方账户，由此造成的一切后果，均由乙方承担，甲方不承担任何责任；甲方由此遭受的一切损失，乙方应予以赔偿。

4.甲方开票信息：名称：          ，纳税人识别号：              ，地址：           。

八、违约责任

1.如乙方延期提供服务或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额0.5‰向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的10％，逾期超过10日，甲方有权解除合同。

2.如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额10％违约金。

3.如乙方在实际履行合同向甲方提供服务时，所提供服务并非按照投标文件承诺执行，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，并且乙方依法应承担的其他法律责任并不会因乙方支付了上述惩罚性赔偿金而免除，在此种情况下，甲方有权解除合同。

4.乙方所供货物不能满足投标文件的要求，乙方应在甲方指定期限内予以更换，每延期一日，应当向甲方支付不合格部分货值合同金额1‰的违约金，超过10日的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当退还全部服务款项并承担合同总金额30%的违约责任。

5.本合同中所提及的“损失”包括但不限于：行政处罚金、垫付的赔偿金或退款，消除影响所支出的必要费用，以及律师费、公证费、调查费、误工费、诉讼费、差旅费、通讯费等实现债权的合理费用。

九、争议的解决

1.在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决；

2.双方协商不能达成一致时，采取以下第（1）种方式解决：（1）向甲方所在地人民法院起诉；（2）向仲裁委员会申请仲裁。

3.因争议解决所产生的所有成本，包括但不限于诉讼/仲裁费、差旅费用、律师费、公证费等由败诉方承担。

4.争议发生后及诉讼中，除争议事项外，双方仍应依约定继续履行其他的权利和义务。

十、知识产权

乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失时，亦由乙方负责赔偿。

十一、其他约定事项：

1.甲方可向（采购代理机构名称）或（财政部门）书面反映乙方服务质量等情况，据此作为乙方参与下一轮评标活动的评价因素。乙方接受招标文件中将甲方书面反映材料作为评价因素的约定条款。

2.招标文件及投标文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3.乙方在合同履行期间应明确项目负责人，如项目负责人变更的应及时通知甲方，乙方负责人：         ，售后服务电话：              （手机）、           （座机）。

4.本合同经甲乙双方其法定代表人或授权代表签名、盖章后生效。

5.本合同为供货商与政府采购单位买卖合同，一式五份，每份都具有同等效力，乙方一份、甲方四份。

 

甲方名称（盖章）                       乙方名称（盖章）

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：                

授权代表（签名）：                      授权代表（签名）：

注：授权代表签名的应有委托人针对此合同的授权书（见合同附件2）

地址：北京市西城区西直门南小街1号     地址：

电话： 010-82215200/5201             电话：

传真：                                 传真：

合同签订日期：     年   月   日        合同签订日期：     年   月   日

 








附件1

北京市消防救援总队灭火救援装备交货回执单

		项目名称

		

		合同编号

		



		中标单位名称

		

		（盖章）



		预计到货时间

		

		交货联系人

		



		交货方式

		

		联系电话

		



		序号

		交货名称

		数量

		备注



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		是否按照采购人要求卸货、摆放

		是□

		否□



		采购人接货时间

		年   月   日



		其他说明事项

		



		中标厂家交货人确认签名

		



		采购人接货人确认签名

		





备注：

1、此交货回执，由中标厂家预计发货前3个工作日，填写相关内容，传真或扫描电子版至采购人。电话：010-8221****。交货时，交货人携带2份正本，对交货事项现场确认，各自留存。

2、此回执作为是否按照合同交货期交货的处罚依据。以采购人接货时间为准。采购人接货后，根据安排，验收时间另行通知。







附件2

授权委托书

北京市消防救援总队：

                      （公司名称）注册于           （公司地址），法定代表人        （姓名），为北京市消防救援总队               （项目名称）的中标厂商。现本公司授权         （员工姓名），                       （身份证号）为本公司合法代理人，以本公司名义，全权代表本公司签署此项目的采购合同、验收文件及处理与此项目合同履行一切与之有关的事务，我公司对该代理人办理的有关事宜均承担法律责任。

本授权书于     年    月  日盖章签名后生效，在此项目执行期间，我司如变更代理人将以书面形式另行通知，特此声明。

法定代表人签名：                

被授权人签名：                  

公司名称（盖章）：                   



时间：      年      月    日
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项目名称：                       



项目编号：                      



合同编号：                      

 

 

 

     

     

 

 

 

 





     

     

采购人（甲方）：                                



中标人（乙方）：____________________________________

 

 

 

















甲方：                       乙方：                                          

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，并严格遵守               招标投标文件中的相关约定，签订本合同，并共同遵守。

本合同采购的服务所需资金来源及付款方式为：

财政集中支付□        采购单位支付√

一、合同文件

    下列文件是构成本合同不可分割的部分，如组成本合同文件约定相互冲突的，按照如下次序确定优先效力：

（1） 本合同书的补充协议（如有）

（2）本合同书（含本合同书的附件）

（3） 中标通知书

（4）投标响应文件（含澄清文件）

（5）招标文件

二、服务内容

1.本合同总价（含税价）为人民币大写        （￥    ）。本合同总价为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

2.合同货物、数量及价格明细

		序号

		装 备名 称

		品牌

		型号

		单位

		单价（元）

		数量

		总价（元）

		产地

		生 产厂 家



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		合计金额：

		

		

		





注：此明细表内相关信息均应按照投标响应及中标结果填写齐全，不能漏项。

三、服务要求（含履约时间）

1.交货时间：合同签订生效后      日内完成交货。

2.交货地点：现场交货，北京市辖区内采购人指定地点；交货时中标人负责卸货，并按照要求码放。乙方应在本合同约定的交货期前3个工作日内以电话或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。未通知的，甲方有权拒收。在不增加合同总价、不降低技术配置前提下，甲方有权基于应急任务、政策调整、使用环境变化，对交货批次、地点、技术接口等提出合理变更，乙方应无条件执行，不得要求额外费用或延期。

3.货物质量保证期：自全部货物通过甲方到货验收合格之日起（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起）        个月。

4.质量保证期内，乙方应确保货物正常运行，并按照投标响应免费负责设备的维护、调试、使用培训等义务。因货物质量问题导致损坏（人为不当使用因素除外）的，乙方承担维修、养护的各项成本费用（含更换零配件、主辅件、人工等全部费用）。乙方不履行质保义务的，甲方有权自行或委托第三方对货物进行养护维修（此项为甲方的权利，不构成甲方的义务），因此发生的所有费用由乙方承担，且不能因此作为免除乙方对产品质量的各项保证责任。

5. 根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，乙方在交货时自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码或RFID专属码。交货时须将生成的二维码或RFID标签制作成标签固定安装在每件装备上，实现单件装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http：//xfzb.119.gov.cn。

四、项目验收

1.乙方提供的货物或服务应符合国家及北京市规定的标准、行业标准、招投标文件及本合同约定，如前述标准不同的，以较高标准为准。同时，乙方提供的货物，应当是符合甲方要求全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。

2.乙方在交货前应填写灭火救援装备交货回执单（见附件1），全部货物运抵现场后，甲乙双方签名确认。甲方应在接到乙方全部交货后20个工作日内对货物的包装、数量、型号、质量、技术性能等进行验收，即为到货验收。如发现质量问题，甲方有权部分或全部拒收，乙方应按照甲方要求积极整改或无偿更换，整改或更换完毕后提请甲方二次复验，原则上复验次数不超过2次，且整改时限不超过合同约定交货时间的二分之一，不得影响甲方用货。

3.到货验收、安装培训应按照甲方要求及投标文件应答约定进行，乙方配合甲方做好相关工作。若发现交付货物或完成的服务不符合要求或存在质量问题，乙方应当按照甲方要求采取有效补救措施，并按照本合同约定承担相应的违约责任。

五、售后服务

售后服务：严格按照招标文件“服务内容和要求”、“服务要求”规定和投标文件应答约定执行。乙方按照投标响应定期向甲方申请开展售后服务。甲方负责协调安排乙方售后服务工作。乙方应主动提交售后服务计划，甲方有权调整时间或内容，乙方应无条件配合；未按计划执行的，视为违约，按本合同相关约定承担违约责任。



六、履约保证金

1.本合同签订后 5个工作日内，乙方应向甲方支付本合同总额3%的履约保证金，即人民币（大写）                           （￥           ）。乙方支付履约保证金时应当注明履约保证金项目名称及合同编号。支付方式可以通过支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式或向甲方指定账户转账缴纳或提交。

2.按照本合同“第五部分项目验收”，乙方按照合同约定提供的全部货物通过甲方最终到货验收合格之日起20个工作日（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起）内，甲方按照本合同约定按照乙方选择的支付方式无息返还上述履约保证金。乙方未能通过甲方对货物的最终验收和安装调试达到正常使用要求的，甲方有权将退还履约保证金的时间予以顺延至乙方通过最终验收和正常使用之日起计算。

3.甲方履约保证金收取账户（履约保证金支付形式需提供甲方账户信息时）：

甲方名称：            ；   甲方开户行名称：                      

甲方银行账户：                 

七、付款方式及期限

[bookmark: _GoBack]1.首付款：甲方应于收到乙方支付的足额履约保证金，并收到乙方向甲方开具与首付款等额的票据之日起20个工作日，向乙方支付本合同总价   %的首付款，即：人民币（大写）                      整（￥          .00）。

2.尾款：甲方应于财政部门下达项目经费，且本项目全部货物交付甲方，经甲方到货验收合格，并收到乙方向甲方开具的等额、真实、合法的有效发票后之日起20个工作日内，向乙方支付本合同总价的尾款至100%，即人民币（大写）                整（￥          .00）。

3.乙方银行账户信息：乙方户名：                      ；

乙方开户行名称：                      ；

帐号：__________________________；乙方开户行号：                       。

乙方应确保上述账户信息真实、准确，账户状态正常（包括但不限于未被有权机关冻结等）。如果由于账户信息不真实、不准确，账户状态或银行支付系统出现异常或延误、账户信息更改且未在3个工作日内及时告知等非甲方过错原因导致费用未能成功支付或未能及时支付至乙方账户，由此造成的一切后果，均由乙方承担，甲方不承担任何责任；甲方由此遭受的一切损失，乙方应予以赔偿。

4.甲方开票信息：名称：          ，纳税人识别号：              ，地址：           。

八、违约责任

1.如乙方延期提供服务或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额0.5‰向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的10％，逾期超过10日，甲方有权解除合同。

2.如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额10％违约金。

3.如乙方在实际履行合同向甲方提供服务时，所提供服务并非按照投标文件承诺执行，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，并且乙方依法应承担的其他法律责任并不会因乙方支付了上述惩罚性赔偿金而免除，在此种情况下，甲方有权解除合同。

4.乙方所供货物不能满足投标文件的要求，乙方应在甲方指定期限内予以更换，每延期一日，应当向甲方支付不合格部分货值合同金额1‰的违约金，超过10日的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当退还全部服务款项并承担合同总金额30%的违约责任。

5.本合同中所提及的“损失”包括但不限于：行政处罚金、垫付的赔偿金或退款，消除影响所支出的必要费用，以及律师费、公证费、调查费、误工费、诉讼费、差旅费、通讯费等实现债权的合理费用。

九、争议的解决

1.在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决；

2.双方协商不能达成一致时，采取以下第（1）种方式解决：（1）向甲方所在地人民法院起诉；（2）向仲裁委员会申请仲裁。

3.因争议解决所产生的所有成本，包括但不限于诉讼/仲裁费、差旅费用、律师费、公证费等由败诉方承担。

4.争议发生后及诉讼中，除争议事项外，双方仍应依约定继续履行其他的权利和义务。

十、知识产权

乙方同意并保证尊重任何其他第三方的知识产权及其他合法权益，承诺对其所提供的产品、服务均拥有完全的合法的权利，不会侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，若因本合同所提供的产品、服务或因履行本合同导致侵犯其他第三方的知识产权及其他合法权益，所引起的全部责任由乙方承担，如因此而造成甲方损失时，亦由乙方负责赔偿。

十一、其他约定事项：

1.甲方可向（采购代理机构名称）或（财政部门）书面反映乙方服务质量等情况，据此作为乙方参与下一轮评标活动的评价因素。乙方接受招标文件中将甲方书面反映材料作为评价因素的约定条款。

2.招标文件及投标文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3.乙方在合同履行期间应明确项目负责人，如项目负责人变更的应及时通知甲方，乙方负责人：         ，售后服务电话：              （手机）、           （座机）。

4.本合同经甲乙双方其法定代表人或授权代表签名、盖章后生效。

5.本合同为供货商与政府采购单位买卖合同，一式五份，每份都具有同等效力，乙方一份、甲方四份。

 

甲方名称（盖章）                       乙方名称（盖章）

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：                

授权代表（签名）：                      授权代表（签名）：

注：授权代表签名的应有委托人针对此合同的授权书（见合同附件2）

地址：北京市西城区西直门南小街1号     地址：

电话： 010-82215200/5201             电话：

传真：                                 传真：

合同签订日期：     年   月   日        合同签订日期：     年   月   日

 








附件1

北京市消防救援总队灭火救援装备交货回执单

		项目名称

		

		合同编号

		



		中标单位名称

		

		（盖章）



		预计到货时间

		

		交货联系人

		



		交货方式

		

		联系电话

		



		序号

		交货名称

		数量

		备注



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		是否按照采购人要求卸货、摆放

		是□

		否□



		采购人接货时间

		年   月   日



		其他说明事项

		



		中标厂家交货人确认签名

		



		采购人接货人确认签名

		





备注：

1、此交货回执，由中标厂家预计发货前3个工作日，填写相关内容，传真或扫描电子版至采购人。电话：010-8221****。交货时，交货人携带2份正本，对交货事项现场确认，各自留存。

2、此回执作为是否按照合同交货期交货的处罚依据。以采购人接货时间为准。采购人接货后，根据安排，验收时间另行通知。







附件2

授权委托书

北京市消防救援总队：

                      （公司名称）注册于           （公司地址），法定代表人        （姓名），为北京市消防救援总队               （项目名称）的中标厂商。现本公司授权         （员工姓名），                       （身份证号）为本公司合法代理人，以本公司名义，全权代表本公司签署此项目的采购合同、验收文件及处理与此项目合同履行一切与之有关的事务，我公司对该代理人办理的有关事宜均承担法律责任。

本授权书于     年    月  日盖章签名后生效，在此项目执行期间，我司如变更代理人将以书面形式另行通知，特此声明。

法定代表人签名：                

被授权人签名：                  

公司名称（盖章）：                   



时间：      年      月    日
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