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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	AI大模型轻量化计算与适配验证平台
	1
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
AI大模型轻量化计算与适配验证平台

（一）技术要求：
1. 工作条件：
1.1系统稳定，满足机房7*24小时正常运转

2. 设备用途：
AI大模型训练算力系统开展面向多语种跨模态的智能信息处理研究；AI大模型推理算力系统提供实验、适配算力平台；适配验证服务器系统用于适配验证、适配迁移等技术研究。

3. 技术规格：
3.1 AI大模型训练算力系统
3.1.1 CPU：配置2颗INTEL Xeon Platinum 8352V 主频2.1G 睿频3.5G 36核心72线程 54MB 195W；
3.1.2 MEM：配置≥512GB 32G DDR4-3200MHz*16；
#3.1.3 DISK：配置1块480GB SATA 2.5寸 企业级 SSD；配置3块3.84T NVME 4.0 U.2 企业级SSD；支持12块2.5或3.5寸热插拔硬盘位（其中支持4块 NVME）
★3.1.4 GPU：配备≥6×NVIDIA A100 80G，PCIE接口，最多支持8块标准尺寸双宽GPU；
#3.1.5 投标人本次投标中所采用的GPU卡和服务器主板必须能够适配，须出具针对本次投标所采用的GPU卡型号与服务器主板型号适配的相应承诺函，承诺函内容必须包含其本次投标所采用的GPU卡XXX型号与服务器主板XXX型号相适配的内容字样，具体格式自拟并加盖服务器厂家公章和投标人公章。
3.1.6 1个 VGA，1个COM， ≥3 个 USB 3.0，2个万兆网卡和1个IPMI管理接口；2400W+（2+2）冗余电源，含上架导轨；
3.2 AI大模型推理算力系统
3.2.1 CPU：配置≥2颗国产ARM处理器Kunpeng920  (主频：2.6GHz，核数：48核)；
3.2.2 MEM：配置≥256GB 32G DDR4-3200MHz*8；
3.2.3 DISK：≥3块1.8TB SAS 机械硬盘，≥2块 960GB SATA 固态硬盘；
3.2.4 Raid：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60（4G缓存）
3.2.5 网络：配备≥2*10GE，4*GE
#3.2.6 GPU：配备≥4块 Atlas 300I DUO NPU卡，单卡提供140TFLOPS，算力16Core*1.9GHz，显存96G；
#3.2.7 投标人本次投标中所采用的GPU卡和服务器主板必须能够适配，须出具针对本次投标所采用的GPU卡型号与服务器主板型号适配的相应承诺函，承诺函内容必须包含其本次投标所采用的GPU卡XXX型号与服务器主板XXX型号相适配的内容字样，具体格式自拟并加盖服务器厂家公章和投标人公章。
3.2.8 电源： ≥2*2000W电源，1+1冗余配置；
3.3 适配验证服务器系统（1）
3.3.1 CPU：配置≥2颗128核国产处理器，主频≥2.0GHz；
3.3.2 MEM：配置≥512GB内存；
3.3.3 DISK：配置≥6块≥960GB  SATA SSD 要求dwpd≥3；
3.3.4 RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60；
#3.3.5 CPU品牌与3.4.1、3.5.1、3.6.1、3.7.1不同；
3.3.6 操作系统：国产服务器操作系统。
3.4 适配验证服务器系统（2）
3.4.1 CPU：配置2颗64核国产处理器，主频≥3.0GHz；
3.4.2 MEM：配置≥512GB内存；
3.4.3 DISK：配置≥6块≥960GB  SATA SSD硬盘 要求dwpd≥3；
3.4.4 RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60；
#3.4.5 CPU品牌与3.3.1、3.5.1、3.6.1、3.7.1不同；
3.4.6 操作系统：国产服务器操作系统。
3.5 适配验证服务器系统（3）
3.5.1 CPU：配置2颗64核国产处理器，主频≥2.1GHz；
3.5.2 MEM：配置≥512GB内存 DDR4；
3.5.3 DISK：配置≥6块≥960GB  SATA SSD硬盘 要求dwpd≥3；
3.5.4 RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60；
#3.5.5 CPU品牌与3.3.1、3.4.1、3.6.1、3.7.1不同；
3.5.6 操作系统：国产服务器操作系统；
3.5.7 中间件：国产中间件。
3.6 适配验证服务器系统（4）
3.6.1 CPU：配置2颗32核国产处理器，主频≥2.5GHz；
3.6.2 MEM：配置≥512GB内存 DDR4；
3.6.3 DISK：配置≥6块≥960GB  SATA SSD硬盘 要求dwpd≥3；
3.6.4 RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60；
#3.6.5 CPU品牌与3.3.1、3.4.1、3.5.1、3.7.1不同；
3.6.6 操作系统：国产服务器操作系统；
3.6.7 数据库：国产数据库。
3.7 适配验证服务器系统（5）
3.7.1 CPU：配置2颗64核国产处理器，主频≥2.4GHz；
3.7.2 MEM：配置≥512GB内存 DDR4；
3.7.3 DISK：配置≥6块≥960GB SATA SSD硬盘 要求dwpd≥3；
3.7.4 RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60；
#3.7.5 CPU品牌与3.3.1、3.4.1、3.5.1、3.6.1不同；
3.7.6 操作系统：国产服务器操作系统；
3.7.7 数据库：国产数据库；
3.7.8 中间件：国产中间件。
#3.8处理器芯片供货承诺函：适配验证服务器系统（1）-（5）：提供处理器芯片制造商针对本次项目出具的供货承诺函(加盖CPU厂商公章)
3.9 服务器需标配原厂滑动导轨。

（二）质保及售后服务：
1. 设备安装调试：
所有采购设备均需在设备交付地点：中国科学院新疆理化技术研究所4号楼3楼计算机机房进行安装、调试、检测，要满足设备技术指标的所有要求。
2. 质保期：
整机设备质保不得少于3年，须提供产品的原厂售后服务承诺函，质保期内需要提供免费上门维修服务。超过质保期，需提供上门维修服务。
3. 维修响应时间：
设备出现问题，供应商需要在24小时提供技术支持，如果远程服务不能解决问题，需要在48小时内提供上门维修服务。

（三） 订货数量：
AI大模型训练算力系统 	6台
AI大模型推理算力系统	2台
适配验证服务器系统（1） 3台
适配验证服务器系统（2） 1台
适配验证服务器系统（3） 2台
适配验证服务器系统（4） 1台
适配验证服务器系统（5） 1台

（四）交货日期：
签订合同后30个工作日内。

（五）交货地点：
新疆乌鲁木齐市高新区科学二街181号，中国科学院新疆理化技术研究所4号楼3楼计算机机房。

（六）付款方式：                                         
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（七）执行的相关标准
适配验证服务器系统（1）、（2）、（3）、（4）、（5）需要满足以下标准：
[bookmark: OLE_LINK12]购置的服务器满足财政部及工业和信息化部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》一级指标、二级指标中的加“*”项要求。
购置的操作系统满足财政部及工业和信息化部发布的《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》一级指标、二级指标中的加“*”项要求。
购置的数据库满足财政部及工业和信息化部发布的《数据库政府采购需求标准（2023年版）》一级指标、二级指标中的加“*”项要求。
CPU优先选取《安全可靠测评结果公告》公告的产品，包括龙芯、鲲鹏、飞腾、海光、申威等。
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