
	国家消防救援局江西机动队伍筹备组无人机采购项目装备技术参数

一、轻型四旋翼无人机套装（一）

1.无人机
1.1.起飞重量（无配件）≤1440g
1.2.折叠后尺寸（长×宽×高）≤270×120×140mm
1.3.对角线轴距≥435mm
1.4.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km
1.5.最长飞行时间≥45分钟。
1.6.最大可抗风速≥12m/s。
1.7.GNSS支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式
1.8.GNSS定位悬停精度垂直≤0.5m，水平≤0.5m
1.9.视觉定位悬停精度垂直≤0.1m，水平≤0.1m
1.10.展开时间从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s
1.11.最大上升速度≥10m/s
1.12.最大下降速度≥5m/s
1.13.最大水平飞行速度≥20m/s
1.14.最大飞行海拔高度≥6000米
1.15.降落保护在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息
1.16.低电量自动返航具备低电量自动返航功能
1.17.信号丢失自动返航具备信号丢失自动返航功能
1.18.相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
1.19.广角相机CMOS1/1.3英寸
1.20.广角相机像素具备广角相机，有效像素不低于4800万。
1.21.长焦相机CMOS具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸
1.22.长焦相机像素像素数不低于4800万。
1.23.可见光相机变焦倍数变焦倍数不低于56倍。
1.24.红外传感器分辨率大于640*512。
1.25.红外传感器帧率30Hz，照片分辨率红外：≥1280×1024
1.26.红外热成像测温方式支持点测温和区域测温
1.27.红外热成像相机变焦倍数支持28倍数码变焦
1.28.变焦方式支持可见光与红外热成像联动变焦
1.29.稳定系统具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）
1.30.可见光相机视频可见光相机支持4k30p视频录制
1.31.航线功能支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型
1.32.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25公里
1.33.最大下载速率≥20MB/s
1.34.延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）≤130毫秒
1.35.最长悬停时间（无风环境）≥40分钟
1.36.最大续航里程（无风环境）≥35公里
1.37.遥控器图传：支持4G图传控制
1.38.配置至少包含：飞行器×1、智能飞行电池×1、microSD卡256GB×1、云台保护罩×1、行业系列螺旋桨（对）×3、飞行遥控器行业版×1、螺丝刀（配套遥控器）×1、桌面充电器（100W）×1、100W充电器AC线×1、USB-C线×1、双头USB-C数据线×1、安全箱×1。
2.电池套装
电池套装内含三块智能飞行电池和一个充电管家（100W），满足更长时间的作业需求。
3.喊话器
支持接口：USB-C、额定功率：不小于15瓦。
4.探照灯
最大功率：不小于32瓦，工作方式：常亮、爆闪，云台结构设计范围：俯仰：-140°至50°，云台可控转动范围：俯仰：-90°至35°
5.无人机桨叶保护罩
将螺旋桨与外部隔开，避免螺旋桨意外伤人割物。
6.轻型四旋翼无人机保险1年版
提供原厂因无人机意外损坏维修置换服务，每架无人机每年维修额度不低于：20000元。
7.第三者责任险1年版
无人机意外造成第三方伤害损失赔付的第三方责任险，额度不低于100万。
8.无人机应用相关服务
提供1期不少于15人的操作培训,并在2年内提供不低于12小时内伴随保障服务需求。

二、轻型四旋翼无人机套装（二）

1.相机系统主摄像头：4/3CMOS传感器，≥2000万像素，支持哈苏色彩科学。长焦摄像头：≥1/2英寸CMOS传感器，≥1200万像素，支持7倍光学变焦。超广角摄像头：≥1/2.4英寸CMOS传感器，≥1200万像素，支持160°超广角拍摄。视频分辨率：≥5.1K/50fps4K/120fps1080p/200fps照片格式：JPEG、DNG（RAW）视频格式：H.264、H.265
2.飞行性能最大飞行时间：≥46分钟（无风环境下）最大飞行速度：水平飞行：≥75km/h（普通模式）上升/下降速度：≥8m/s（上升），≥6m/s（下降）最大抗风等级：≥12m/s最大飞行高度：≥5000米（相对于海平面）最大图传距离：≥15公里（FCC标准，无干扰环境下）
3.图传系统图传技术：O3+图传系统图传分辨率：≥1080p/60fps图传延迟：≤120ms
4.避障系统全向避障：前、后、左、右、上、下六个方向避障传感器：双目视觉传感器+红外传感器APAS5.0：高级辅助飞行系统，自动避障
5.智能功能焦点跟随：聚焦2.0、智能跟随5.0大师镜头：自动生成专业级短片延时摄影：支持轨迹延时、自由延时全景拍摄：球形、180°、广角全景
6.电池与充电电池容量：≥5000mAh充电时间：≤90分钟（使用65W充电器）充电方式：USB-C快充
7.存储内置存储：≥8GB扩展存储：支持microSD卡，最大支持1TB
8.尺寸与重量折叠尺寸：≤225×100×95mm展开尺寸：≤350×285×110mm，重量：≤900克（含电池和螺旋桨）
9.其他特性GPS+Galileo+BeiDou：多模卫星定位系统智能返航：精准返航、低电量返航、失控返航
10.无人机内存卡：1.容量：1TB，2.视频速度等级：V30（最低持续写入速度≥30MB/s），3.性能UHS速度等级：UHS-I（U3）应用性能：A2（适合应用程序运行，随机读取速度高达≥4000IOPS，随机写入速度高达≥2000IOPS）4.耐用性温度耐受：-25°C至85°C防水、防震、防X射线、防磁5.兼容性设备兼容：支持4KUHD视频拍摄的相机、无人机、智能手机等设备文件系统：FAT32/exFAT（适用于大多数设备）

三、小型四旋翼无人机套装

1.飞行器
1.1.对称电机轴距：≤900mm
1.2.外形尺寸（折叠，包含桨叶）≤450mm×450mm×450mm
1.3.最大起飞重量≤9.5kg
1.4.最大额外负载≥2.5kg
1.5.GPS定位悬停精度绝对值：垂直≤0.5m，水平≤1.5m
1.6.视觉定位悬停精度绝对值：垂直≤0.1m，水平≤0.3m
1.7.GNSS系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统
1.8.RTK：飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行
1.9.RTK模式悬停精度：RTK模式下飞行器悬停精度满足：垂直：≤±0.1m;水平：≤±0.2m
1.10.最大上升速度：≥5m/s提供官网截图。
1.11.最大下降速度：≥5m/s提供官网截图。
1.12.最大倾斜下降速度：≥7m/s
1.13.最大水平飞行速度：≥23m/s提供官网截图。
1.14.高原桨支持配置高原静音桨叶飞行，可在高海拔场景飞行，同时降低飞行噪音。
1.15.最大飞行海拔高度：≥6000m
1.16.最大可承受风速：≥12米/秒。提供官网截图。
1.17.最大飞行时间（空载）：≥55分钟。提供官网截图。
1.18.工作环境温度：支持-20°C至50°C。
1.19.无人机防护等级：飞行器≥IP55防护等级。
1.20.具备夜航灯。
1.23.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于20km（FCC)
1.24.图传分辨率：支持1080p高清图传
1.25.具有夜视飞行相机
1.26.遥控器：支持同时接收FPV镜头和主相机的两路画面；
1.27.遥控器遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池
1.28.遥控器：遥控器具备大于等于7英寸，1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到1000cd/m2。提供官网截图。
1.29.遥控器：支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕
1.30.民航客机信息告警：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
1.31.高级双控功能：支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，且都能对飞行器、云台进行操控，控制权限可在两个遥控器之间切换。当其中一台遥控器的控制权锁定，另一台遥控器无法获取飞行控制权
1.32.飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启。
1.33.低电量返航功能：能通过地面端软件实时查看电池电量。电量不足时，地面站软件能提示用户执行返航。若用户在设定时间内未做选择，则飞行器将自动返航。
1.34.剩余电量显示功能：支持通过遥控器APP实时显示当前飞行器电池电量及可飞行时间，并将低电量警示信息通知用户
1.35.失控返航功能：当飞行器与遥控器失去通讯信号时，飞行器能够终止飞行任务并按照原路径自动返回航点并降落；在返航过程中，如信号恢复正常，用户可以通过遥控器取消返航。
1.36.异常情况报警功能：当无人机发生电量不足、超速或失速飞行、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、发动机异常、通信中断等情况时，控制站应能进行声、光报警。
1.37.具有机臂是否到位预警功能：可检测机臂是否到位防止用户忘拧机臂套筒，提升飞行安全性，让用户作业更安心。
1.38.套装配置至少包含：飞行器×1；带屏幕遥控器×1；遥控器智能电池×1；智能飞行电池×2；运输箱×1；智能电池箱×1；起落架×2；螺旋桨（对）×1；维修工具套装×1；清洁工具套装×1；备用减震球×4；胶塞（套）×1。
2.双云台组件
可安装小型四旋翼无人机底部，实现双负载同时挂载，防水等级不低于IP44。
3.智能飞行电池：容量不低于5800毫安时
4.遥控器电池：容量不低于4900毫安时
5.云台型照明灯
[bookmark: _GoBack]5.1.光通量≥13000lm（双供电模式）；光通量≥8000lm（单供电模式）；
5.2.光效：(功率60W)≥130lm/W;(功率120W)≥108lm/W
5.3.照明角度：≥15°
5.4.50m处中心光照度（120W)：≥85lux，探照面积≥130㎡，并提供第三方权威机构报告
5.5.100m处中心光照度(120W)：≥23lux，探照面积≥540㎡，并提供第三方权威机构报告
6.四传感器相机
6.1.防护等级不低于IP44
6.2.智能功能：混合光学变焦≥23倍
6.3.变焦相机：有效像素≥2000万、照片尺寸≥5184x3888、视频分辨率≥3840x2160@30fps
6.4.广角相机：有效像素≥1200万、照片尺寸≥4056x3040、视频分辨率≥1920x1080@30fps
6.5.激光测距仪：测量范围＞1km、测量精度1公里内偏差＜2m
6.6.红外相机：支持点测温、区域测温，支持8倍数字变焦、支持高低增益模式
7.抛投器
7.1.单次飞行可完成抛投任务次数≥4，并提供第三方权威机构报告
7.2.单次抛投重量≥10kg，总负载重量≥40kg，并提供第三方权威机构报告
7.3.防护等级：IP43，并提供第三方权威机构报告
8.喊话器
8.1.重量：≤550g。
8.2.尺寸：≤150*150*130mm。
8.3.20cm处的音量≥130db，并提供第三方权威机构报告
8.4.防水等级：不低于IP43
8.5.声音传播距离：＞500m
8.6.功率：＜30w
8.7.喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放
9.高精度测绘镜头套装
9.1.护等级：≥IP54
9.2.系统性能：≥量程450米（反射率50%，0klx)、250米（反射率10%，100klx)
9.3.实时点云上色模式：反射率、高度、距离、真彩
9.4.激光雷达：支持测距精度（RMS1σ）2厘米@150米
9.5.扫描模式：支持非重复扫描，重复扫描
9.6.测绘相机：传感器：4/3CMOS，有效像素不低于2000万
9.7.等效焦距：支持24mm
9.8.光圈：支持f/2.8至f/11
9.9.对焦点：1米至无穷远（带自动对焦）
9.10.录像编码及分辨率：H.264；4K：3840×2160@30fps；FHD：1920×1080@30fps；
9.11.云台稳定系统：支持3轴（俯仰，横滚，偏航）
9.12.配置至少包含镜头×1、microSD卡（256GB）×1、相机保护盖×1、收纳箱×1、镜头布×1
10.环扫毫米波雷达
10.1.探测角度：水平方向360°，垂直方向60°，上方45°。
10.2.有效避障速度：<10m/s。
10.3.防护等级：不低于IP45。
11.无人机仿真培训终端
11.1.总体要求：无人机仿真培训终端采用一体化设计，支持市面主流行业旋翼无人机和垂起固定翼的仿真培训；提供多行业应用训练项目。依托精细化建模及飞行控制仿真技术，还原自然真实的飞行体验和规范的业务流程。
11.2.应用场景：≥6种主流行业应用、≥18种飞行场景；
11.3.基本功能要求：
11.4.飞行地图：具有公路，山地，森林，海洋、湖泊等地形
11.5.无人机飞行信息显示：可以显示无人机实时飞行距离、高度与拍摄物体距离、水平和垂直速度、当前飞行模式、遥控器电量、遥控器信号图传信号、云台视野方向、避障功能。（需提供对应功能的软件产品登记测试报告）
11.6.森林侦查搜索仿真模块。模拟火情火势快速定位：系统能够模拟森林场景火灾发展过程，并能够支持操作人员通过操作无人机快速定位森林火灾浓烟、燃烧区域。森林火灾多样化灭火仿真：支持无人机携带高压喷水器、无人机携带灭火弹等多种灭火设备进行仿真飞行训练。
12.制图软件
12.1.实时三维点云：可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟
12.2实时二维：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田、森林、城市等不同场景做对应优化
12.3.三维重建自动分块当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求
12.4.全自动二维/三维重建：全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定
13.5G图传设备
13.1.为了达到远程指挥调度的要求，图传设备支持5G、4G全网通图像传输，符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；提供国家权威检测机构出具有效期内检测报告。
13.2.图传设备要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线；支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720，外壳防护等级支持IP68；提供国家权威检测机构出具有效期内检测报告。
14.小型四旋翼无人机保险1年版
提供原厂1年因无人机意外损坏维修置换服务，每架无人机每年维修额度不低于：60000元。
15.第三者责任险1年版
无人机意外造成第三方伤害损失赔付的第三方责任险，额度不低于100万。
16.高精度测绘镜头保险1年版
提供原厂1年因无人机意外损坏维修置换服务，每个镜头每年维修额度不低于：80000元。
17.四传感器相机保险1年版
提供原厂1年因无人机意外损坏维修置换服务，每个相机每年维修额度不低于：65000元。
18.无人机应用相关服务
提供1期不少于15人的操作培训,并在2年内提供不低于12小时内伴随保障服务需求。
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