
韶关市消防救援支队2026年车辆装备

采购项目
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项目编号：SG26GZ014

韶关市公共资源交易中心

2026年7月29日
温馨提示
一、参与本项目的供应商须采用广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”（以下简称政府采购交易系统）进行网上报名。系统访问网址为：http://ythpt.sg.gov.cn。
二、投标文件提交时间为投标截止时间前30分钟内。

三、为确保顺利投标，供应商必须根据招标文件的要求并参考《供应商操作流程图》进行投标。[详见《供应商操作流程图》,如需办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA、GDCA）和韶关市公共资源交易一体化平台政府采购交易系统供应商入库手续的，详见韶关市公共资源交易一体化平台《政府采购网上交易系统供应商办理入库公告》，地址：https://portal.ythpt.sg.gov.cn/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=0eacb0a6a954472081e027212fd4bb73，如需其它技术支持，请联系13288134927/0751-8379671 伍工]。

四、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应各分包分别报名，报名成功后，应当对应各分包分别获取子账号并交纳投标保证金。投标时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。

五、供应商报名参与已发布更正公告的项目，应当按报名流程在原采购公告处进行操作（更正公告不具备报名功能）。

六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当登录《政府采购交易系统》进行重新报名。
七、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求签署。

八、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。

九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十、中标供应商到采购代理机构政府采购部领取中标通知书。
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第一部分
投标邀请函

韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目的潜在投标人应在广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”进行网上报名。（详见“六、其他补充事宜”的“采购项目注意事项”）获取招标文件，并于2026年8月19日9点30分（北京时间）前提交投标文件。 

一、项目基本情况

项目编号：SG26GZ014

项目名称：韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目

预算金额（元）：采购包1：1053150.00；

采购包2：2900000.00；

采购包3：3700000.00；

采购包4：2700000.00
最高限价（如有）：无

采购需求：(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

1、标的名称：韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或服务要求：

（1）采购项目内容及需求详见该采购项目招标文件

（2）项目编号：SG26GZ014（项目编号为采购代理机构存档识别号）

4、其他:/

（1）采购包1合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成送货、安装、调试完毕并终验合格。

（2）采购包2、采购包3、采购包4合同履行期限：合同签订生效后180日历天内完成送货、安装、调试完毕并终验合格。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

    （一）采购包1
1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本采购包整体预留专门面向中小企业，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。中小企业划分标准所属行业为：工业；

4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
    （二）采购包2
1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本采购包整体预留专门面向中小企业，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。中小企业划分标准所属行业为：工业；

4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
   （二）采购包3
1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本采购包整体预留专门面向中小企业，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。中小企业划分标准所属行业为：工业；

4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
（四）采购包4
1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目；中小企业划分标准所属行业为：工业。

4、本项目的特定资格要求：

 （1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
三、获取招标文件

时间：2026年7月29日2026年8月5日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ） 

地点： 参与本项目的供应商须采用广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”进行网上报名，详见“六、其他补充事宜”的“采购项目注意事项”。

方式： 网上获取
售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年8月19日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日） 

地点：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心。 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。 

六、其他补充事宜

（一）采购项目注意事项

    1.参与本项目的供应商须采用广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”（以下简称政府采购交易系统）进行网上报名。

2.报名事宜（技术支持：13288134927/0751-8379671 伍工）

   （1）报名流程：供应商必须在报名时间内登录系统（请使用360浏览器登录网址：http://ythpt.sg.gov.cn），在用户登录窗口使用（深圳CA，GDCA）登录。登录成功后，点击“政府采购交易”进入政府采购交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 项目列表”查看可报名的项目，选择需参与的项目分包，点击“报名”，输入联系人、联系电话，输入Pin码验证成功后，点击“确认”即可。在“已报项目”栏中看到已报项目，即为报名成功。

    供应商报名参与接受联合体投标的项目，可选择“报名”或“联合体报名”。选择“报名”的，报名流程参考第一款的“报名流程”；选择“联合体报名”的，联合体的发起方应选择组成联合体的成员，并向其发起邀请，待联合体的成员接受邀请后，联合体的发起方代表联合体提交报名。（供应商应根据政府采购交易系统指引进行操作，遇到任何操作问题，请联系技术支持：13288134927/0751-8379671 伍工）

   （2）供应商报名参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应各分包分别报名。

   （3）供应商报名参与已发布更正公告的项目，应当在招标文件规定的期限内按报名流程在原采购公告处进行操作（更正公告不具备报名功能）。

   （4）供应商报名参与重新采购的项目，应当登录政府采购交易系统按报名流程在招标文件规定的期限内重新报名。

   （5）未在韶关市公共资源交易中心办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA、GDCA）和政府采购交易系统供应商入库手续的，供应商应当在广东省公共资源交易平台.韶关注册账号及完善企业信息（网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440200/index），跳转到韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”（网址：http://ythpt.sg.gov.cn）企业信息上传资料入库，携带相关资料到韶关市公共资源交易中心1号楼一楼办事大厅办理相关手续（详见韶关市公共资源交易一体化平台的《政府采购供应商办理CA及入库公告》，网址：https://portal.ythpt.sg.gov.cn/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=0eacb0a6a954472081e027212fd4bb73）。

（6）报名成功后，供应商自行登录广东省公共资源交易平台.韶关跳转至韶关市公共资源交易一体化平台或直接打韶关市公共资源交易一体化平台（网址：http://ythpt.sg.gov.cn）或政府采购交易系统下载招标文件、操作指南（以最新日期版本为准）参加投标活动。  
（二）供应商应当在参与采购活动前详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，且不存在任何含糊不清和误解之处，否则，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

   （三）本项目监管部门：中华人民共和国财政部
   （四）采购人受理质疑联系事项

联系部门：采购办公室                    

联系电话：13542287709                

通讯地址：广东省韶关市武江区武江大道南16号

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：韶关市消防救援支队

地址：广东省韶关市武江区武江大道南16号

联系方式：0751-8177912

2.采购代理机构信息

名称：韶关市公共资源交易中心 

地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心 

联系方式：0751-8379800 

3.项目联系方式

项目联系人：曹小姐

电话： 0751-8379800
 

 发布人：韶关市公共资源交易中心 

         发布时间：2026年7月29日
第二部分
用户需求书

《用户需求书》中凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。标注有“▲”号参数为重要条款，需要逐条响应，如不满足要求将可能影响评分。
  一、采购项目概况
（一）采购包1投标样品要求

1.样品递交时间：（1）样品接收时间：“提交投标文件截止时间”前半小时内（9：00-9：30）。请各投标人充分考虑样品的搬运、安装时间，合理安排时间，如有必要，可提前进场，逾期责任自负；请各投标人自行负责样品接收前的保管工作，如发生遗失、损坏或其他影响评审的情况，责任自负。 投标截止（开标）时间一到，停止安装，停止接收，所有投标人及安装人员必须离场。（2）为避免泄露商业秘.密，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。

2.样品摆放地点：广东省韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心二号楼二楼。

3.样品摆放联系人：曾小姐 联系电话：0751-8379800。

4.样品退回：项目中标公告发布后三个工作日内，未中标的投标单位领回样品，逾期未领，则由相关部门负责处理，在此期间出现的丢失或损坏，供应商责任自负。确定中标供应商后，中标供应商实物样板将封存，由采购人保管，作为验收时的货物验收标准。

5.凡是服饰类样品，没有要求具体码数的，供应商可自行选择样品码数，鞋码以42码为例，凡是需求中要求喷涂字样或LOGO的，样品上可不喷涂。

如所投产品需样品检测，投标人应在规定期限内，按照采购人要求将所需检测样品送检，评审委员会根据样品检测报告开展样品环节评审。
6.投标样品要求：投标人需按以下《投标样品清单》要求提供样品，并送到样品摆放地点安装完成(逾期送达的投标样品将拒绝接收):

《投标样品清单》（采购包1）

	序号
	样品产品名称
	样品数量

	1
	消防头盔
	1套

	2
	消防手套
	1套

	3
	消防员灭火防护服
	1套

	4
	消防员灭火防护靴
	1套

	5
	消防员抢险救援防护服
	1套

	6
	消防员抢险救援靴
	1套

	7
	干式水域救援服
	1套

	8
	全身吊带（带胸升）
	1套

	9
	移动式消防炮
	1套


（二）本项目允许兼投兼中。
（三）对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、采购项目需求

（一）采购项目需求一览表

	采购项目名称
	采购包
	数量
	主要技术规格
	预算金额（元）
	备注

	韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目
	1
	1批
	详见本部分“采购项目技术要求”
	1053150.00
	

	
	2
	1辆
	详见本部分“采购项目技术要求”
	2900000.00
	

	
	
	1辆
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	

	
	3
	1辆
	详见本部分“采购项目技术要求”
	3700000.00
	

	
	
	2辆
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	

	
	4
	1辆
	详见本部分“采购项目技术要求”
	2700000.00
	

	本采购项目不设置最高限价。


注：1.报价超出预算金额或分项预算总价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2.投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

3.异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；（2投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%；（3）投标（响应）报价低于采购项目预算金额65%的，即投标（响应）报价<采购项目预算金额×65%；（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。如项目（包组）采用下浮率报价的，则所述的投标（响应）报价，则为（1-下浮率报价）。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料。如供应商为厂家的，则对主要材料采购价格、人工费用、厂房（办公场地）费用、设备折旧、包装、运输、售后服务、税金、利润、代理服务费等各项费用组成的报价进行分析说明。如供应商为代理商或经销商的，则对设备采购价格、人工费用、办公场地费用、包装、运输、售后服务、税金、利润、代理服务费等各项费用组成的报价进行分析说明。分析说明须逐一提供佐证材料，包括但不限于：①设备的采购合同，或主要材料的采购合同；②人员工资明细表及银行工资转帐凭证；③自有厂房（或办公场所）的提供房产证明，租赁厂房（或办公场所）的提供租赁合同及发票，委托生产的提供委托生产合同；④生产设备购置合同或租赁合同或委托生产合同。⑤以往同类产品的合同及中标（成交）通知书（或交易发票）。注：上述罗列的费用，如实际并未发生，则无须提供对应的成本分析及证明材料，但供应商应提供说明。被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

（二）采购项目需求清单表

采购包1（消防器材）：

	序号
	采购标的
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	主要技术规格
	是否属于项目核心产品
	是否预留面向中小企业采购

	
	消防头盔
	顶
	65
	500
	32500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防手套
	双
	250
	200
	50000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防安全腰带
	条
	75
	150
	11250
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员灭火防护服
	套
	20
	2400
	48000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员灭火防护靴
	双
	20
	300
	6000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防腰斧
	把
	30
	200
	6000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	佩戴式防爆照明灯
	具
	180
	400
	72000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员灭火防护头套
	个
	70
	100
	7000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	正压式空气呼吸器
	具
	10
	8000
	80000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	是
	是

	
	消防员抢险救援头盔
	顶
	75
	300
	22500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员抢险救援手套
	双
	150
	150
	22500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员抢险救援防护服
	套
	40
	1000
	40000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员抢险救援靴
	双
	10
	500
	5000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防护目镜
	个
	50
	80
	4000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员呼救器
	个
	50
	340
	17000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	防蜂服
	套
	10
	1800
	18000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	湿式水域救援服
	套
	30
	1500
	45000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	干式水域救援服
	套
	20
	2750
	55000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	水域救援靴
	双
	92
	400
	36800
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	水域救援头盔
	顶
	50
	250
	12500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	三分水器
	个
	5
	800
	4000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	二分水器
	个
	5
	600
	3000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	静力绳（10.5mm）（200米）
	捆
	4
	3600
	14400
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	绝缘剪断钳
	把
	5
	300
	1500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	木制堵漏楔
	套
	1
	900
	900
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	一级化学防护服
	套
	2
	4000
	8000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防员水域救援防护服
	套
	30
	600
	18000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	水幕水带
	盘
	5
	500
	2500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	中压分水器（65转40二分）
	个
	3
	600
	1800
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	多功能消防水枪（40mm接口）
	把
	6
	800
	4800
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	打火把
	把
	30
	20
	600
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	割绳刀(水域救援割绳刀)
	把
	25
	200
	5000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	水域救援抛绳包
	个
	55
	300
	16500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	止血带
	条
	55
	20
	1100
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	短连接
	条
	20
	100
	2000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	细辅绳（3mm）（100米）
	米
	2
	800
	1600
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	敛尸袋
	个
	30
	50
	1500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	全身吊带（带胸升）
	套
	27
	4200
	113400
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消火栓扳手
	把
	2
	100
	200
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	锥型事故标志柱
	个
	50
	80
	4000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	安全员包
	个
	2
	300
	600
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防梯（挂钩梯）
	把
	2
	1300
	2600
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防梯（二节拉梯）
	把
	11
	800
	8800
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防梯（三节拉梯）
	把
	2
	12000
	24000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	移动式消防炮
	个
	2
	8000
	16000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（65雄/65雄）
	个
	7
	100
	700
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（80雄/80雄）
	个
	7
	100
	700
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（65雌/65雌）
	个
	7
	100
	700
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（80雌/80雌）
	个
	7
	100
	700
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（80雌/65雌）
	个
	8
	100
	800
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（80雄/65雄）
	个
	8
	100
	800
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（65雄/40雄）
	个
	5
	100
	500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（65雌/40雌）
	个
	5
	100
	500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（65雄/40雌）
	个
	5
	100
	500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	异型接口（65雌/40雄）
	个
	5
	100
	500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防水带（80中压）
	盘
	100
	450
	45000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防水带（80高压）
	盘
	10
	550
	5500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防水带（65中压）
	盘
	130
	370
	48100
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	消防水带（16-65-20）
	盘
	50
	370
	18500
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	应急逃生自救安全绳
	根
	20
	750
	15000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	激流救生衣
	套
	10
	1500
	15000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	水域救援手套
	双
	30
	200
	6000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	防丢绳
	条
	30
	85
	2550
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	高效制停滑轮
	套
	1
	3600
	3600
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	下降器
	个
	1
	2750
	2750
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	万向双滑轮
	个
	1
	570
	570
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	抓绳器
	个
	1
	850
	850
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	万向单滑轮
	个
	1
	480
	480
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	备用气瓶
	个
	30
	1000
	30000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	
	动力绳（10.5mm）（200米）
	捆
	1
	5000
	5000
	详见本部分“采购项目技术要求”
	
	是

	合计金额（元）
	1053150.00


采购包2（抢险救援消防车、照明消防车）：

	序号
	采购标的
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	主要技术规格
	是否属于项目核心产品
	是否预留面向中小企业采购

	1
	抢险救援消防车
	辆
	1
	1150000.00
	1150000.00
	详见本部分“采购项目技术要求”
	否
	是

	2
	照明消防车
	辆
	1
	1750000.00
	1750000.00
	详见本部分“采购项目技术要求”
	是
	是

	合计金额（元）
	2900000.00


采购包3（压缩空气泡沫消防车、泡沫消防车）：

	序号
	采购标的
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	主要技术规格
	是否属于项目核心产品
	是否预留面向中小企业采购

	1
	压缩空气泡沫消防车
	辆
	1
	1700000.00
	1700000.00
	详见本部分“采购项目技术要求”
	是
	是

	2
	泡沫消防车
	辆
	2
	1000000.00
	2000000.00
	详见本部分“采购项目技术要求”
	否
	是

	合计金额（元）
	3700000.00


采购包4（举高喷射消防车）：
	序号
	采购标的
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	主要技术规格
	是否属于项目核心产品
	是否预留面向中小企业采购

	1
	举高喷射消防车
	辆
	1
	2700000.00
	2700000.00
	详见本部分“采购项目技术要求”
	是
	否

	合计金额（元）
	2700000.00


注：1.供应商必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

★2.依据《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购〔2019〕1号）的要求，供应商所投产品属于强制采购产品类别的（请按照由国家统一确定和发布的最新版强制采购品目清单执行），必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有限期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件），否则，将作无效投标处理。
三、采购项目执行标准（包括国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）
☑ 本采购项目执行以下相关标准：

1.款式、外观、标识等符合国家消防救援局、广东省消防救援总队最新规范要求。
采购包1（消防器材）：★2.消防器材技术需求通用要求：（投标时提供承诺函（格式自拟））
	1
	必须在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

	2
	器材必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

	3
	器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与广东省消防救援总队现有器材的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文。

	4
	器材配置燃油箱的，必须配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，必须在燃油箱显著位置用中文标注说明。

	5
	器材各类仪表单位必须采用国际单位。

	6
	交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（主要针对防护装备，国家未要求强制检验的除外）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

	7
	个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，但投标人不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人（或采购人指定的用户单位）无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

	8
	本项目执行与所采购产品相对应的国家标准、行业标准和规范，需求中如有低于标准要求的，以标准为准。

	9
	消防装备物资信息采集系统及赋码要求：交付时，须附着由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资RFID及二维码。中标人应按国家消防救援局关于新版装备物资管理系统的要求，在规定时间内做好装备物资基础信息录入、赋码及标签配置工作。


采购包2、采购包3、采购包4：★消防车技术需求通用要求：（投标时提供格式自拟的承诺函）

	1
	所投产品名称必须与招标文件一致（以《开标一览表》验证）。

	2
	必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。

	3
	（1）车辆生产必须符合人性化设计。

（2）车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，并能与韶关市消防救援支队现有车辆的各类接口配套使用，操作说明等字体全部采用中文。

（3）车辆配置燃油箱的（交付时，燃油箱油料≥75%），必须加装燃油箱滤网。

（4）车辆配置排气管的，排气管设置高度应满足国标要求。

（5）车辆备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

	4
	消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎（车辆轮胎及备用轮胎的生产日期需在交付日的12个月内）、胎压监测系统、360°行车记录仪（内存≥1TB）、车辆转弯倒车喇叭提醒功能和倒车雷达。

（2）底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统）；在此基础上，如所投产品为大型罐类消防车、大型通信指挥消防车、大型战勤保障类消防车和举高类消防车等质心偏高的消防车底盘，须配置ESP电子车身稳定系统。
（3）消防车应安装火场通信车载台（交货前须与用户单位对接），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。

（4）配备分辨率≥1080P的360°行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸≥7英寸；前后应各配备≥4个障碍物探测雷达；倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。

（5）器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率≥500W的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口。

（6）乘员室内为每名乘员设置固定扶手；底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。

（7）国产消防车底盘尾气排放必须符合国家第六阶段或者以上排放标准；上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用≥4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用≥3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。
（8）所投产品为水罐（泡沫）消防车的出水口应采用优质铜质螺旋式开关。
（9）所投产品为举高类消防车（登高平台消防车、云梯消防车）的工作斗，必须标配≥5方位安全防撞限位感应器和声光报警仪、超载报警仪、臂架安全曲线显示仪、风速仪及半身吊带。

	5
	消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。

其他外观标识按韶关市消防救援支队消防救援车辆外观制式相关要求涂装。
在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。
警灯警报：具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，采用并联方式连接。

	6
	车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。

在车辆适当位置安装永久性标志牌，标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养等注意事项。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。

	7
	交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、满足国标排放标准整车检验报告彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。

投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

	8
	（1）《技术需求专用要求》中未列出的个别功能配件(如接口、开关、扳手等)，交货验收时，投标人必须配齐，保证车辆正常使用，投标人不得以此作为拒配理由，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

（2）需提供对应车型消防车常用备件，清单内容详见附件。

（3）所投车辆涉及遥控器（包括无线遥控器和有线遥控器），每种遥控器均需要配备≥2个。

	9
	须在投标文件中提交所投车辆的整车检验或试验报告复印件。

须在投标文件中提交所投车辆工业和信息化部道路机动车辆产品准入公告；如未取得准入公告的，根据工业和信息化部对于定制类车辆的相关规定，须承诺所投车辆实际生产前取得道路机动车辆产品准入公告及其有效证明文件。
本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）。

	10
	车辆验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，费用包含在报价中，不另行收取，投标时在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

	11
	同一项目中所投同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格（不含随车器材的价格）。

	12
	投标车辆必须符合国家相关规定，投标人能提供机动车销售统一发票并能在消防车辆管理部门上牌、过户、年审。

	13
	交货时消防车常用备件清单中的备件须存储在用户单位指定地点。

	14
	本项目执行与所采购产品相对应的国家标准、行业标准和规范，需求中如有低于标准要求的，以标准为准。

	15
	消防装备物资信息采集系统及赋码要求：交付时，须附着由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资RFID及二维码。中标人应按国家消防救援局关于新版装备物资管理系统的要求，在规定时间内做好装备物资基础信息录入、赋码及标签配置工作。


四、采购项目技术要求（包括质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
采购包1（消防器材）：

	参数性质
	序号
	名称
	具体技术(参数)要求

	
	
	消防头盔
	1.盔体两侧设多功能模块化滑轨。披肩采用藏蓝色防水处理芳纶材料，可快速拆卸、安装。结构材质：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度，面罩为耐高温阻燃材质，为外翻直板式；

▲2.在高温、辐射热、低温、浸水等四种预处理下最大冲击力：≤3780N；帽顶部最大冲击加速度：≤150gn；

▲3.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度≤400gn；加速度＞150gn时，其持续时间＜6ms；加速度＞200gn时，其持续时间＜3ms；

4.侧向刚性：帽壳最大变形≤32mm、卸载后变形≤5mm；

5.阻燃性能：披肩损毁长度≤25mm、续燃时间≤0s；

6.拉伸试验后，下颚带延伸长度：≤16mm；

7.阻燃性能，下颚带损毁长度：≤40mm；

8.阻燃性能，面罩续燃时间：≤0s；

▲9.电绝缘性能，帽壳泄漏电流：≤2mA。

按用户要求提供款式（战斗员款、指挥员款、安全员款）。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消防手套
	采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，手掌为黑色，手背为藏蓝色（潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy），主要材质为牛皮和芳纶针织布；

▲1.手套整体热防护性能TPP：≥30cal/cm²；

2.掌心撕破强力：≥200N；

3.阻燃性能：外层手套掌心面经、纬向续燃时间≤0.0s、阴燃时间≤0.0s、损毁长度≤9mm；  

4.灵巧性能：≤6.5mm；握紧性能：≥90%。

5.穿戴性能：≤4s。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消防安全腰带
	采用插孔式，主体颜色为藏蓝色（潘通色号为 PANTONE19-4013 TCX Dark Navy）。

▲1.消防安全腰带设计负荷：≥1.33kN；

2.消防安全腰带的带长应连续可调，整带应由织带、带扣和拉环等零部件构成，消防安全腰带的织带应为一整根不应有接缝；

3.耐高温性能经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象；

4.消防安全腰带的承重织带宽度：≤70.0mm；

5.消防安全腰带的质量：≤0.85kg。

	
	
	消防员灭火防护服
	1.款式结构：颜色、标识等款式符合国家消防救援局 2024 年下发关于规范部分防护服装标识和消防值班臂章的通知所提《消防员灭火防护服款式标识规范》要求；

▲2.整体热防护性能 TPP：≥30cal/cm²；

3.质量（尺码为：175A）：≤2.8kg；

4.阻燃要求，外层损毁长度：经向≤20.0mm、纬向≤20.0mm；

5.阻燃要求，舒适层损毁长度：经向≤35mm、纬向≤35mm；

6.热稳定性能，外层变化率：≤1%；热稳定性能，舒适层变化率：≤2%；

7.外层材料断裂强力：经向≥1300N、纬向≥1300N；

8.外层材料撕破强力：经向≥410N、纬向≥380N；

▲9.外层材料接缝断裂强力：经向≥1200N、纬向≥1200N。

其他核心参数：按用户要求提供款式（战斗员款、指挥款、安全员款）。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消防员灭火防护靴
	1.整体质量（尺码为 42 码）：≤3kg，筒口有包边处理；

2.防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥21mm，冲击力试验后的靴头间隙高度≥22mm；

▲3.抗刺穿性能靴底抗刺穿力：≥1600N；

4.电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流≤0.6mA；

5.隔热性能：靴底内表面温升≤11℃；抗辐射热渗透性能：靴邦内表面温升≤22℃。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消防腰斧
	1.设计要求，消防腰斧的斧头与斧柄需为金属材料一体成型，腰斧抓握区域为橡胶材料；

2.材料：腰斧斧头采用优质钢材、铝合金或碳纤维或钛合金等，并进行热处理加工；整体质量≤0.8㎏；

3.电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻≥10MΩ；

4.硬度：≥ 49HRC；抗冲击性能：消防腰斧各刃部经 5kg 的重锤从 1m 的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。

5.斧柄强度：消防腰斧的斧柄应能承受≥850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤。

	
	
	佩戴式防爆照明灯
	1.功能：配有液晶显示屏，可直观查看灯具工作状态、电量、剩余工作时间；每十个佩戴式防爆照明灯配有一个集中充电箱，不足十个佩戴式防爆照明灯的按照四舍五入计算配备集中充电箱，每个佩戴式防爆照明灯配备卡扣等配件；

▲2.照度：强光平均值≥2100Lx、弱光平均值≥1000Lx；

▲3.连续稳定工作时间：强光≥ 260 min，弱光≥ 490  min；

4.重量（质量）：≤ 0.15  kg；

5.外壳防护等级：≥  IP68  ；抗跌落性能：跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每轴线跌落次数1，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。

	
	
	消防员灭火防护头套
	▲1.阻燃性能续燃时间：≤  0 s；
2.阻燃性能损毁长度：径向≤ 25 mm、纬向≤ 25 mm；
3.热稳定性能尺寸变化率：≤ 5  %；
4.水洗尺寸变化率，直向/横向：≤2.5  %；
5.接缝强力：≥  600 N。

	
	
	正压式空气呼吸器
	▲具备无线扩音功能，提供防爆合格证；
▲1.全面罩性能：总视野保留率≥  80 %；
2.全面罩性能：镜片的透光率≥ 92  %；
3.全面罩性能：双目视野保留率≥  67 %；
4.阻燃性能：背具续燃时间≤ 0  s；
5.佩戴质量：＜  11 kg；公称容积：6.8L；
6.压力表：指针式或电子压力表漏气量≤ 13  L/min；
7.无线扩音分贝：1m处≥ 60  dB；面罩设计：永久性防雾，五点式阻燃网状头带；
▲8.压力平视显示装置和方位灯整体防爆，防爆等级不低于：ExiaIICT3级，提供防爆合格证。
9.需为带压力显示装置的全缠绕式炭纤维气瓶，采用防爆气瓶阀设计有限流功能和配有橡胶气瓶保护套；
10.动态呼吸阻力：气瓶压力 30 MPa-2 MPa，呼吸量40*2.5L/min ，呼气阻力≤635pa；耐高温性能：呼气阻力≤  ≤635pa。

	
	
	消防员抢险救援头盔
	▲1.冲击吸收性能：高温预处理≤ 2600  N；
2.电绝缘性能：帽壳的泄露电流≤ 2.5mA；
3.下颏带抗拉强度：延伸长度≤ 20  mm；
4.侧向刚性：帽壳最大变形≤ 17  mm；
5.按用户要求提供款式（战斗员款、指挥员款、安全员款）。

	
	
	消防员抢险救援手套
	1.抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴；手背结构：手背需设置防撞条；

2.灵巧性能：徒手控制百分比≤ 110  %；抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥  85 %；

3.耐磨性能：掌心面材料在（9±0.2） KPa 压力下，经 8000 次循环摩擦后，不被磨穿；穿戴性能：救援手套穿戴时间≤ 8  s；

4.抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥ 5 N；抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力≥  100 N；

5.热稳定性能：在（180 士 5）℃试验温度下保持 5 min，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率≤  2.5 %。

	
	
	消防员抢险救援防护服
	夏款：抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带；款式符合国家消防救援局2024年下发关于规范部分防护服装标识和消防值班臂章的通知所提《抢险救援防护服款式标识规范》要求；

1.服装面料：采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能；

2.外层面料含舒适层阻燃性能：续燃时间≤0   s、损毁长度≤  50 mm；

▲3.外层面料含舒适层断裂强力：经、纬向断裂强力≥ 750 N；

▲4.外层面料含舒适层撕破强力：经、纬向撕破强力≥ 140 N；

热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤ 2  %，且试样表面无明显变化；

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消防员抢险救援靴
	靴帮底工艺：出现脱胶、断裂、掉底免费更换，质保5年；开展鞋底干热老化开胶测试；根据GB/T3903.7-2019方法；

连帮一体成型注塑工艺；

检测试验方法为通过MEK溶剂浸泡测试：将样品竖直（鞋底向下）放置于MEK溶剂箱内浸泡，浸泡深度10cm，浸泡时间（120±10）min，自然干燥（120±10）min后，查看靴底和靴帮连接处是否存在开胶；整体全部开胶长度超过2cm的情况，视为不合格产品；                                                                                    

整靴帮面全部采用头层牛皮（反光条、标识除外），按照GB/T 38408-2019方法；靴帮水蒸气渗透性报告：水蒸气渗透率≥0.8mg/（cm².h），根据 GB 21148-2020 5.3.6方法；

1.款式：低帮救援靴（从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度应为160-170mm）；

▲2.防滑性能：始滑角≥ 15  °；42码靴，整靴重量：≤ 2  kg；

▲3.靴头性能：靴头分别经 10kN 静压力试验和冲击质量为23kg，落下高度为 300mm 的冲击试验后，其间隙高度：≥ 18  mm；

4.电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，泄漏电流≤  1 mA；

▲5.靴底抗刺穿性能：≥ 1300 N；靴帮抗刺穿性能：≥ 120  N；

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消防护目镜
	采用单镜片。

1.护目镜为单镜片：其长方形镜片（包括眼罩）的长≥ 170  mm、宽≥ 70 mm、厚度≤ 3  mm；护目镜的质量：≤  120 g；

▲2.抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为 6mm，质量为 0.86g，速度 120+30m/s 的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷：

（a）镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于 5mg 的碎片脱落，或钢球穿透了镜片；

（b）镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕；

（c）镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透；

 （d）侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开；

3.护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷；

4.护目镜用于固定作用的头带应可调节，护目镜头带的宽度：≥ 20  mm；

5.光透射比：对于不具备滤光效果的镜片或护目镜，在参考点处的光透射比≥ 90  %。

	
	
	消防员呼救器
	▲1.呼救器连续开机工作时间：≥ 101  h，连续报警工作时间：≥ 800 min；

2.呼救器质量（包括电池）：≤ 220 g；

3.呼救器报警声级强度：≥ 100  dB，呼救器预报警声级强度：≥  100 dB；

4.呼救器低电压告警声级强度：≥ 70  dB；

5.防水性能：置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。

	
	
	防蜂服
	1.服装配备不应少于两个主动性送风设备（与服装为一体式且可拆卸），1个护目镜；每套配5个不锈钢网袋（尺寸≥长120cm*宽100cm）；

2.面料抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥ 0.4  N；

3.面料阻燃性能：经向损毁长度≤ 60  mm、纬向损毁长度≤  60 mm；

4.面料撕破强力：经向≥  80 N、纬向≥ 60  N；

5.面料接缝断裂强力：≥  700 N；

6.头罩面部孔径：孔洞孔径≤ 1  mm；

7.手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥  0.8 N；

8.手套撕破强力：经向≥  130 N、纬向≥ 110  N；

9.靴帮材料的最大抗穿刺力：≥ 180 N；

10.质量（含手套、靴子）：≤ 4.2  kg。

	
	
	湿式水域救援服
	1.分体式救援服，面料：氯丁橡胶（或优于同等材料），外层面料需做防泼水处理；

2.臀部、肘部、膝部等耐磨损部位采用凯夫拉面料；

3.耐磨性：经过≥ 100 圏损后无破洞

4.无级调节战术腰带，宽≥  4 cm尼龙织带，高强度塑钢快插扣；两侧小腿前后4条≥3   cm反光带，上衣后腰外2条≥  2 cm反光带；

5.耐酸汗渍：B类≥ 4  级，耐碱汗渍：B类≥4   级，

6.耐光色牢度：≥ 4  级

7.防紫外线性能：UPF≥ 50  ；

8.面料厚度：2.5mm±0.3mm；

9.质量：≤  2 kg；

10.右腿部口袋有排水孔和内侧固定D环设计；左手臂口袋设置可粘贴单位标识魔术贴；上衣与裤子设置有可粘贴姓名牌魔术贴。

	
	
	干式水域救援服
	1.耐静水压：≥  50 kPa；质量：≤ 3  kg。

2.断裂强力经向/纬向：≥  800 N；撕破强力经向/纬向：≥ 800 N；

3.接缝断裂强力：≥  550 N；

4.单位面积质量：≥ 200  g/m2且≤ 240 g/m2；

5.主色为橘红色；颈部材质总厚度：≥ 1  mm；肘部、臀部和膝部有耐磨材料加固处理，拉链为密封拉链。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	水域救援靴
	1.结构款式：靴帮和靴面为皮革材料，靴底为防滑橡胶大底，内胆为氯丁橡胶胶与外部皮革一体合成，鞋面两侧设有防砂排水孔；

2.防滑性能：始滑角≥ 15  °；

3.质量（尺码为42码）：≤  2 kg/双；

4.抗刺穿性能：靴帮≥  120 N，靴底≥  1300 N；

5.靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤ 12  mm，鞋底未断裂。

	
	
	水域救援头盔
	1.结构：盔体两侧附加战术导轨座，可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），盔体头顶前部设计卡槽可用于安装防水摄像机、录像机或防水头灯等；

2.头盔顶部设置排水通风孔：≥ 6  个；头盔的头围和下颏带尺寸应能调节，头盔有耳部听力保障设计；

3.漂浮性能：经≥4h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上；

4.冲击吸收性能：≤ 3200  N；质量：≤ 620  g（不包括附件）；

5.顶部抗冲击加速度性能：加速度超过150g的持续时间＜ 2  ms；侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形应≤  30 mm，且试验过程中，帽壳不应有碎片脱落；头盔上的所有金属部件经过试验后，能保持表面光滑，无起层、氧化、剥落和其他肉眼可见的点蚀凹坑；耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模接触，帽壳未有碎片脱落。

	
	
	三分水器
	1.工作压力：≥ 1.6  MPa，出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流；
2.进水口：卡式接口，口径：80mm，出水口：卡式接口，口径：3*65mm；
3.主体材料：铝合金    ；
4.开启压力：≤ 250  N；
5.重量：≤  6.2kg。

	
	
	二分水器
	1.工作压力：≥  1.6 MPa，出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流；
2.进水口：卡式接口，口径：80mm，出水口：卡式接口，口径：2*65mm；
3.主体材料： 铝合金   ；
4.开启压力：≤ 250  N；
5.重量：≤  4.5 kg。

	
	
	静力绳（10.5mm）（200米）
	1.断裂极限≥ 26 KN；8字结点拉力≥ 18 KN；

2.直径≥10.5mm

3.静力延展率≤  10 %； 外皮滑动率：0 ；外皮所占比重≤ 42 %

4.长度：≥200m，绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成，安全绳应采用夹心绳结构；5.安全绳两端应妥善收尾，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环。

	
	
	绝缘剪断钳
	1.用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切；
2.剪切硬度：≥  30 （HRC）；
3.可剪断电线、钢筋直径≥  8 mm；耐高压：≥  5 kV；
4.尺寸：≥ 24  寸。

	
	
	木制堵漏楔
	1.配置：由圆锥形、三角形、梯形三种不同规格≥  28  件木楔及  1 把木槌组成，配有铝合金工具箱1个；
2.承受泄漏介质压力： 0  MPa～  0.8 MPa；
3.可封堵泄漏介质温度范围： -80  ℃～160   ℃；
4.适用圆孔尺寸：ф 10  mm～ф  90 mm；
5.适用缝隙尺寸： 60  mm～ 50  mm。

	
	
	一级化学防护服
	1.抗化学品渗透性能：对二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物等抗化学品渗透时间≥  60 min；

2.气密性：≤ 300  Pa；

3.撕裂强力：经向≥  120  N、纬向≥   120N；

4.接缝强力：≥  250 N；

5.耐刺穿力（手套）：≥  22 N；

6.鞋底抗刺穿性能：≥  1100 N；

7.阻燃性能（有焰燃烧时间）：≤  5.7s；

8.抗切割性能：一级化学防护靴的靴面经抗切割试验后，不应被割穿；

9.电绝缘性能：一级化学防护靴的击穿电压≥ 5000  V，且泄露电流≤ 3  mA；

10.化学防护靴防滑性能：始滑角≥ 15  °。

	
	
	消防员水域救援防护服
	1.织物厚度（mm）≤3mm； 

2.整套质量：≤1.5kg；

3.吸湿性：吸水率≥90 %，滴水扩散时间≤30s；

4.芯吸高度：径向≥125mm，纬向≥100mm；

5.速干性：蒸发速率≥0.3g/h，透湿率≥ 11000g/（m².d）。

	
	
	水幕水带
	1.公称内径：63.5mm～65.5mm；长度：≥20m；水带两端绑扎锻造卡式接口，接口表面做阳极化处理，尾部出水口配备可拆卸封堵盖；
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.水带长度：≥20米/盘；
4.孔间距： 0.15  m～ 0.4  m；
5.在一定的压力下，均匀喷出水雾水幕形成雾状屏障，喷雾高度≥  3 m。

	
	
	中压分水器（65转40二分）
	1.工作压力：≥  1.6 MPa，出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流；
2.进水口：卡式接口，口径：65mm；出水口：卡式接口，口径：2*40mm；
3.主体材料： 铝合金   ；
4.开启压力：≤ 250  N；
5.重量：≤ 4.2 kg。

	
	
	多功能消防水枪（40mm接口）
	▲1.直流流量：≥ 4  L/s，直流射程：≥ 25  m，喷射压力：≥0.6  MPa；

2.进水接口型式：KYKA40Z；

3.喷雾流量最大喷雾角：≥  4 L/s，喷雾角最小调节范围： 0 °～  100°；

4.操作结构要求：带有弓形（马蹄形）手柄的导流式多用水枪，弓形（马蹄形）手柄指向水枪进口是“开”，弓形手柄指向水枪出口是“关”，并且在这两个位置有限位功能；

5.重量：≤ 3  kg；水枪的操作力矩：≤15   N·m。

	
	
	打火把
	1.手柄材质:  木 ， 长  ≥1.2米
2.拍头材质:  橡胶   ,厚度> 2   mm,.
3.拍头与手柄双喉箍捆扎牢固;
4.胶条宽度≥20mm，数量≥20条，长度≥500mm;

	
	
	割绳刀(水域救援割绳刀)
	1.整体长度含鞘：≤20 cm；
2.刀柄长度：≥8cm；（技术规格书验证）3.硬度：≥50HRC；
4.耐腐蚀性能：救援刀经≥6h的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象；（技术规格书验证）
5.手柄采用热塑橡胶材质，橡胶表面进行防滑处理。（技术规格书验证）

	
	
	水域救援抛绳包
	1.腰挂式抛绳包，可快速取下使用；绳包与腰带配合使用，可拆卸；绳包左右两侧设置有快速排水设置；（技术规格书验证）
2.纤维面料及网布组成，绳包正面设置有反光标示，增加警示性（红色绳包）；（技术规格书验证）
3.腰带上设有≥2个D型不锈挂点（黑色腰带）；（技术规格书验证）
4.绳径：8mm±1mm，绳长：≥20m；（技术规格书验证）
5.绳包断裂强度：经向≥2300N、纬向≥2000 N。

	
	
	止血带
	1.材质:尼龙+涤纶，魔术贴绑带（技术规格书验证）
2.尺寸:长度≥30cm,宽度≥2cm（技术规格书验证）

	
	
	短连接
	1.材质： 尼龙 或更优材质；（技术规格书验证）

2.断裂负荷：≥ 20  kN；

3.长度：≥  11 cm；

4.宽度：≥  16 mm；

5.重量：≤  25  g。

	
	
	细辅绳（3mm）（100米）
	1.拉力≥ 1.5 KN
2.直径：3mm
3.重量：≤  30g/米
4.长度：≥100m

	
	
	敛尸袋
	1.规格： 200×75cm；
2.重量：≤ 2 kg   承重强度≥ 120 KG

	
	
	全身吊带（带胸升）
	1.负荷：≥ 2.67  kN，正立方向静拉力：≥  22 kN；

2.织带的宽度：≥  43 mm，织带的厚度：≥ 1.5  mm；

3.重量：≤  2.7 kg；

4.肩带可拆卸，可分解为单独背带及坐式安全带2个部分。5个金属铝合金挂点+1个承重织带挂点，金属挂点分布于胸前1个，腰前1个，腰侧2个，后背1个，织带挂点1个在后腰位置，不少于4个挂环，腰带与腿环之间不少于6条织带连接，包含不少于2条弹性织带，腰带两侧的织带调节扣均有塑料摩擦配件在金属扣上，1个牛津存储袋；背部有可调节织带，配有坠落指示器和防滑附件；

5.承重前后左右各有1个承重点，配套胸式上升器1个，工作负荷：≥ 5kN。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	消火栓扳手
	1.铸铁材质；
2.外表喷涂红色防锈漆；
3.可用于地上消火栓（含加密消火栓）的开启关闭；
4.长度：≥  40 cm；
5.重量：≤ 2kg。

	
	
	锥型事故标志柱
	1.材质：  pvc    ；
2.底座尺寸：≥ 20  cm；
3.高度：≥  60 cm；
4.反光：外层带反光标识；
5.质量：≤ 3.5 kg。

	
	
	安全员包
	1.战术背包，尼龙面料，容量：≥ 60  L；
2.颜色：红色；
3.可调节容量的主口袋，内部还有衬袋，胸前需有固定带，魔术贴可粘各种标志；
4.腰部固定带可调节长短，外持设计，可承载多个小副包；
5.侧带可放小物件或水杯。

	
	
	消防梯（挂钩梯）
	1.工作长度：4m±0.1m；
2.该产品侧板采用铝合金材料制成，梯蹬为竹木材质；
3.最小梯宽：250±2mm；
4.梯蹬间距：340±2mm；
5.整梯质量：≤  8.5 kg；
6.水平弯曲残余变形比值：≤ 0.15  %；
7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤ 0.16  %；侧板摇摆残余变形比值：≤ 0.11  %；
8.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象；
9.消防梯挂钩进行强度试验后，没有出现任何损坏、变形和裂纹；
10.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动，并设有防滑措施。

	
	
	消防梯（二节拉梯）
	1.主体用坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯蹬采用铆钉连接；
2.工作长度：6m±0.1m；
3.最小梯宽：300mm±3mm，梯蹬间距：280mm±2mm；
4.水平弯曲残余变形比值：≤  0.11 %；
5.整梯质量：≤  33 kg。

	
	
	消防梯（三节拉梯）
	1.工作长度：15m±0.1m；

2.整梯质量：≤ 70  kg；

3.水平弯曲残余变形比值：≤ 0.08  %，梯蹬弯曲残余变形比值：≤  0.15 %；

▲4.侧板悬臂弯曲最大变形值：≤ 1  mm；侧摇摆试验残余变形比值：≤  0.06 %；

5.梯蹬间距：340mm±2mm；最小梯宽：350mm±2mm；

	
	
	移动式消防炮
	▲1.额定流量：≥30L/s（0.8Mpa），带压力表；

▲2.射程：≥  60 m；

3.俯仰角：  30  °～  70  °，水平回转角：≥  40 °；

4.喷雾角：≥  0 °～120   °；

5.重量：≤  12 kg；应配备两根安全绳或安全带。

提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，并加盖投标人公章。

	
	
	异型接口（65雄/65雄）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（80雄/80雄）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（65雌/65雌）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（80雌/80雌）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（80雌/65雌）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥ 1.6   MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（80雄/65雄）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥ 1.6   MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（65雄/40雄）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（65雌/40雌）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（65雄/40雌）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	异型接口（65雌/40雄）
	1.单接口（内扣式）
2.工作压力：≥  1.6  MPa；
3.密封性能：在0.3Mpa和1.5Mpa水压下均不发生渗漏现象；
4.材质：铝合金，接口表面做阳极化处理；

	
	
	消防水带（80中压）
	1.工作压力：≥2.0MPa；

2.公称内径：76mm～78mm；长度：≥20m；

3.爆破压力：≥  6 MPa；

4.单位长度质量：≤  600 g/m；

5.延伸率：≤  7 ％，膨胀率：≤ 7  ％；

6.附着强度编织层与衬里之间：≥   N/25mm；

7.扯断伸长率：≥  380 %；扯断强度：≥50   MPa；

8.水带颜色和标识：水带颜色为蓝色，采用原色丝编织。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，2条反光条之间相隔180°，每条宽度8-10mm。在中心线两侧热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息；

9.接口要求：卡式接口，接口表面做阳极化处理；

10.接口材质：采用6061型铝镁合金，水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈的高强度镀锌铁丝（≥16号）独立捆扎，捆扎处外部设置保护套。

	
	
	消防水带（80高压）
	1.工作压力：≥2.5MPa；

2.公称内径：76mm～78mm；长度：≥20m；

3.爆破压力：≥ 7.5  MPa；

4.单位长度质量：≤ 600  g/m；

5.延伸率：≤   8％，膨胀率：≤ 8  ％；

6.附着强度编织层与衬里之间：≥  60 N/25mm；

7.扯断伸长率：≥ 400  %；扯断强度：≥ 45  MPa；

8.水带颜色和标识：水带颜色为蓝色，采用原色丝编织。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，2条反光条之间相隔180°，每条宽度8-10mm。在中心线两侧热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息；

9.接口要求：卡式接口，接口表面做阳极化处理；

10.接口材质：采用6061型铝镁合金，水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈的高强度镀锌铁丝（≥16号）独立捆扎，捆扎处外部设置保护套。

	
	
	消防水带（65中压）
	1.工作压力：≥2.0MPa；

2.接口要求：卡式接口，接口表面做阳极化处理；

3.延伸率：≤ 3 ％，膨胀率：≤ 7  ％；

4.单位长度重量：≤  320 g/m；

5.爆破压力：≥ 6  MPa。

	
	
	消防水带（16-65-20）
	1.工作压力：≥2.0MPa；

2. 接口要求：卡式接口，接口表面做阳极化处理；

3.延伸率：≤ 3 ％，膨胀率：≤ 7  ％；

4.单位长度重量：≤  320 g/m；

5.爆破压力：≥ 6  MPa。

	
	
	应急逃生自救安全绳
	1.套装构成：包含应急逃生自救安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带1根、排绳器1个、抓绳器1个；
2.高温环境承载性能（安全绳）：安全绳具备高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃士5℃、1.33kN 负荷环境下承载 300s，在 600℃士5℃、1.33kN 负荷环境下承载45s，均不应出现断裂现象；
3.排绳器单人即可操作，能方便快捷地将使用过的安全绳环绕排列，绕绳整齐后放入包绳布内。抓绳器应能承受≥ 5  kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损坏；
4.安全绳直径：≥ 7.5m，安全绳长度：≥ 16m；
5.破断强度：安全绳≥ 20  kN，下降器≥5kN、安全钩（开口闭合状态长轴）≥25 kN。

	
	
	激流救生衣
	1.救生衣性能：120N≤浮力＜155N；救生衣在淡水中浸泡≥  24  h后，其浮力损失≤2   %；

2.救生衣自配活饵快速解脱装备，可在受困时快速解脱，同时可与绳索系统做分离；前≥ 3  条织带可搭配不同产品；D型扣件≥  2 个；

3.包布断裂强力：经向≥  3000 N、纬向≥1500   N；包布撕破强力：经向≥ 350   N、纬向≥  250  N；

4.强度：救生衣衣身能承受≥  3200  N的作用力10min而不损坏；救生衣肩部能承受≥ 1000  N的作用力5min而不损坏；救生衣裆带与救生衣衣体之间能承受≥ 1000   N的作用力而不发生脱离或损坏；

5.水中姿态：试验人员穿着救生衣在水中全身放松，人体能够处于直立姿态，且人嘴高出水面≥  120 mm；

	
	
	水域救援手套
	1.外观检测或结构款式：消防员水域救援手套为五指分离式，手套袖筒长度超出腕骨≥20mm，消防员水域救援手套与水域救援服袖口配合穿戴，手套口有收紧设计，能限制杂物进人手套内；
2.抓握性能：拉重力比≥ 90  %；
3.灵巧性能：徒手控制百分比≥ 100  %，穿戴时间≤  8 s；
4.撕破强力：≥ 100  N；
5.抗穿刺性能：≥ 40  N。

	
	
	防丢绳
	1.主绳：≥ 1.5  mm的304不锈钢钢丝绳，绳子两端采用铝合金压块，绳子两端配备开口尺寸≥17mm快挂；
2.主绳带荧光功能；
3.自重：≤  300  g；
4.未拉伸时长度：≤ 100 cm
5.最大破断拉力：≥ 1 kN。

	
	
	高效制停滑轮
	1.  铝合金 材质。

2.可配合普鲁士抓结使用，可同时连接 2把锁扣；

3.兼容绳索直径 5mm- 13  mm,

4.滑轮直径≥ 35mm  ,内置滚珠轴承，工作效率可达 80 %，

5.最大工作负荷≥ 22kn  。断裂负荷≥ 36kn   ；（表面有生产厂家永久性商标，型号，技术参数，认证等标识）

	
	
	下降器
	1.具有防恐慌操作功能，防错装绳索设计，侧板开合设计；

2.可通过  9 mm～ 12 mm直径绳索，释放操作手可自动回弹达到锁定；

3.最大下降载重：≥  200  kg；

4.工作负荷：≥  5 kN；

5.重量：≤  600  g。

	
	
	万向双滑轮
	1.适用绳径： 5 mm～  13 mm；尺寸：≤长 160  mm*宽 55  mm*高 48 mm；

2.工作负荷：≥ 20  kN；极限负荷≥   35kN；

3.滑轮中心直径：≥ 35  mm；滑轮效率≥90   %；

4.质量：≤  520 g；

5.双面活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端自带万向结吊环，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，平底可辅助使用普鲁式抓结。

	
	
	抓绳器
	1.适用直径： 10  mm～  13 mm的绳索；

2.工作负荷：≥  5 kN；

3.重量：≤  300 g；

4.材质：     铝合金  ；

5.尺寸：≤长 75  mm*宽 66 mm*高 28  mm。

	
	
	万向单滑轮
	1.适用绳索直径：7   mm～ 13 mm；尺寸：≤长 135 mm*宽63   mm*高30 mm；

2.工作负荷：≥ 20 kN；极限负荷：≥ 35  kN；

3.滑轮中心直径：≥35   mm；工作效率：≥95   %；

4.重量：≤  330 g；

5.单面开活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端自带万向结吊环，吊环可入3把主锁，内置吊环防脱销，平底可辅助使用普鲁式抓结。

	
	
	备用气瓶
	1.气瓶容积：6.8L，材质：采用高强度碳纤维复合材料，整体式铝合金内胆带气压表，带硅胶保护套（按用户单位需求印字）；
2.工作压力：≥  30 MPa；
3.水压测试压力：≥ 30  MPa；
4.气瓶发接口螺纹：G5/8；
5.设计使用寿命：≥  15 年。

	
	
	动力绳（10.5mm）（200米）
	1.直径≥10.5mm动力单绳

2.动力延展率 ≤40%；静力延展率 静力延展率≤10% ；

3.外皮滑动率  3mm

4.长度：≥200m，动力绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成，安全绳应采用夹心绳结构；安全绳两端应妥善收尾，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环。

5.坠落系数1.77时的首次冲击为≥8KN；坠落次数10次

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，需要在检测报告内体现，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


采购包2（抢险救援消防车、照明消防车）：

附表一（抢险救援消防车）：

	参数性质
	序号
	名称
	具体技术(参数)要求

	
	1
	抢险救援消防车
	数量:1辆

（一）整车

1

▲外廓尺寸（mm）：≤9320×2550×3700。

2
▲满载质量（整车）（kg）：≤16000。

3
器材厢布局：需根据用户单位实际作战应用需求进行定制。（承诺函验证）

4
车厢顶部：需根据用户单位实际作战应用需求进行定制器材存放箱。（技术规格书或承诺函验证）

（二）底盘

1

▲额定功率(kW)：≥257。

2

制动器：前盘后鼓制动器。（技术规格书验证）

3

▲主制动：压缩空气式，设空气干燥罐、制动消音器，制动间隙能自动调节，具备ABS功能。（技术规格书验证）

4

辅助制动：发动机排气制动。（技术规格书验证）

（三）驾乘室

1

空气呼吸器挂架及乘员室座椅深度：设置正压式消防空气呼吸器挂架，挂架数量与乘员室座位数量一致。座椅深度自空气呼吸器背架起算≥400mm。（技术规格书验证）

2

平头驾驶室翻转机构：电动、双液压缸翻转。（技术规格书验证）

3

▲座椅：≥6人

（四）随车吊

1

▲随车吊的最大工作幅度（m）：≥7.6。

2

★随车吊最大额定起升载荷（kg）：≥5000。

3

随车吊最大工作幅度下的额定载荷（kg）：≥1150。

（五）照明系统

1

独立气源驱动灯杆。

2

▲发电机（组）额定功率（kW）:≥10。

3

▲照明系统在50m处各测试点照度最小值（lx）:≥5.4。

4

▲照明灯功率（kW）≥2。（技术规格书验证）

5

主灯最大离地高度（m）:≥7.5。

6

▲云台旋转角度：水平回转角360°

（六）绞盘

1

▲额定拉力（kN）：≥75。

2

▲绞盘钢丝绳有效工作长度（m）：≥34。

3

驱动方式：电动或液压。（技术规格书验证）

4

排线要求：绞盘应有自动排线功能。

5

安全性要求：绞盘应有过载保护装置。

（七）安全要求

1

器材箱门未关提示：如行车时如果器材箱门意外打开，或器材箱门没关，就启动车辆，应有声光报警提示驾驶员。（技术规格书验证）

2

车体通道、警示、车体周边照明（LX）：≥5。

3

底盘和上装电气线路：

1.底盘和上装的保险丝盒应分开，底盘、上装的通信、控制采用总线技术，上装线路应进行标号；

2.线束远离高温；

3.高速旋转部件固定可靠；

4.上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统。

（技术规格书验证）

4

车辆信息动态监测：需安装车辆管控执勤一体化系统，且需与采购用户单位现行使用系统相通。（技术规格书验证）

5

车辆维护保养提示：预设发动机保养项目、保养时长，以及上装液压油、吊臂等的保养周期和维护提示信息。（技术规格书验证）

（八）随车器材

1

1.底盘合格证一份；

2.消防车合格证一份；

3.机动车销售统一发票；

4.工信部公告 1 份；

5.检验报告 1 份；

6.发动机号 拓印件 3 份；

7.车架号拓印件 3 份；

8.底盘使用说明书1＋4份；

9.底盘维修手册（或包括该内容的 U盘）2 份；

10.上装使用操作手册1＋4份；

11.上装维修手册 4 份；

12.上装零件目录 4 份；

13.电子报警器使用说明书1份；

14.汽油机使用维护说明书1份；

15.底盘、上装操 作使用培训 U盘、课件1＋4份；

16.底盘零件目录 （或包括该内容的维修电脑）2 份；

17.车辆照片 4 张（左前 45°）。

2

1

侦查无人机需配备广角、中长焦、长焦镜头（像素不低于4500），激光测距模块（正入射量程不低于1700米），热成像相机，近红外补光灯，配备o4图传，rtk定位功能，可支持喊话功能可支持喊话功能

1台

2

佩戴式防爆照明灯

1个/人(驾乘员人数）

3

消防员呼救器（具有方位灯功能）

1个/人(驾乘员人数）

4

二级化学防护服

2套

5

手提式强光照明灯

3只

6

有毒气体探测仪

1套。（检测范围：VOC，氧气，一氧化碳，硫化氢，防护等级:≥IP66，响应时间(T90):≤60s，报警方式:LCD实时数据显示、声、光、振、显，传感器寿命:2年(视具体使用环境而定)，待机时长:≥8h，防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ia IIC T4 Ga
7

可燃气体检测仪

1套。（检测气体：可燃气（默认显示甲烷），量程：3-100%LEL，防护等级：≥IP66，响应时间(T90)：≤60s(根据使用气体传感器不同，有所差异)，报警方式：声、光、振、显四重报警，支持跌倒报警、 气泵故障报警、TWA/STEL报警，传感器寿命：≥2年，待机时长：≥10h，防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga，采样方式：扩散/泵吸二合一
8

测温仪（测温范围：-50℃～1000℃）

1个

9

隔离警示带（≥50m）

10盘

10

各类警示牌（≥5种类）

1套

11

闪光警示灯

2个

12

救生照明线（≥100m）

2盘

13

多功能担架

1副

14

医药急救箱

1个

15

无齿锯（功率kW：≥3.5）

1台

16

机动链锯（功率kW：≥3.4）

1台

17

液压破拆工具组（额定工作压力（MPa）：≥70）

1套（含机动液压泵、手动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器）

18

毁锁器

1套

19

抢险救援服

6套

20

多功能挠钩

1套

21

绝缘剪断钳

1把

(九)其他：须在投标文件中提交所投车辆的整车检验或试验报告复印件，本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


附表二（照明消防车）：
	参数性质
	序号
	名称
	具体技术(参数)要求

	
	1
	照明消防车
	数量:1辆

（一）整车

1

外廓尺寸（长×宽×高)（空载）(mm)：≤10500×≤2550×≤4000。

2

▲满载质量(kg)：≤17500。

3

▲最小转弯直径(m)：左转：≤22m、右转：≤22m

4

▲接近角/离去角：≥15°/9°

（二）底盘

1

▲发动机额定功率（kW）：≥257。

（三）照明系统

1

照明灯组二次启动时间（min）：≤9.6。

2

▲主照明灯具在距离 30m~100m 范围内各测试点照度（lx）：≥5.2。

3

▲照明系统应设置辅助照明灯，在未开启主照明灯的情况下启动辅助照明灯，30s后距离10m~30m范围内各测点照度（1x）：≥5。

4

供电功能（个）:380V输出电源插座≥2；220V输出电源插座≥3。

5

▲照明灯离地高度（m）：≥15。

6

▲照明灯展开时间(s)：≤260。

7

▲主照明灯旋转角度照明灯最小俯角（°）：≤-60。最大仰角（°）：≥+60。
8

▲发电机(组)额定功率（kW）：≥90。

9

▲主照明灯功率（kW）：≥16。

10

▲持续工作时间（h）：≥12h。

（四）其他

1

器材箱门未关提示：行车时如器材箱门意外打开，或驻车时器材箱门没关即启动车辆，应有声光报警提示功能。（技术规格书验证）

2

车辆信息动态监测：需安装车辆管控执勤一体化系统，且需与采购用户单位现行使用系统相通。（技术规格书验证）

3

车辆维护保养提示：预设发动机保养项目、保养时长，以及上装主要部件的保养周期和维护提示信息。（技术规格书验证）

4

底盘和上装电气线路：

（1）底盘和上装的保险丝盒应分开，底盘、上装的通信、控制采用总线技术，上装线路应进行标号；

（2）线束远离高温；

（3）高速旋转部件固定可靠；

（4）上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统。

（技术规格书验证）

（五）随车资料及器材（器材需技术规格书验证）

1

1

底盘合格证

1份

2

消防车合格证

1份

3

机动车销售统一发票

1张

4

工信部公告

1份

5

检验报告

1份

6

发动机号拓印件

3份

7

底盘使用说明书

1＋4份

8

底盘维修手册或包括该内容的U盘

2份

9

上装使用操作手册

1＋4份

10

上装维修手册

4份

11

上装零件目录

4份

12

电子报警器使用说明书

1份

13

底盘、上装操 作使用培训 U盘、课件

1＋4份

14

底盘零件目录或包括该内容的维修电脑

2份

15

车辆照片，左前45°

4张

16

移动线盘，380 V输出

2盘

17

移动线盘，220 V输出

6盘

2

1

消防员护目镜

4副

2

降噪耳罩

4副

3

绝缘手套

4副

4

电绝缘靴

2双

5

绝缘板

1个

6

万用表

1个

7

锤子

1个

8

维护警示牌

1个

9

接地警示牌

1个

10

防静电服

2套

11

手提式强光照明灯

4只

12

佩戴式防爆照明灯

6只

13

防爆手持电台（370兆）

2个

14

移动照明灯组（≥150W*4个LED灯头）

1套

15

隔离警示带（≥50m）

10盘

16

各类警示牌（≥5种类）

1套

17

闪光警示灯

2个

18

救生照明线（≥100m）

2盘

(六)其他：须在投标文件中提交所投车辆的整车检验或试验报告复印件，本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


采购包3（压缩空气泡沫消防车、泡沫消防车）：

附表一（压缩空气泡沫消防车）：
	参数性质
	序号
	名称
	具体技术(参数)要求

	
	1
	压缩空气泡沫消防车
	数量：1辆

（一）整车

1

▲整备质量：≤19000kg

2

外廓尺寸（mm）：≤ 9200×2550×4000

（二）底盘

1

发动机：柴油机

2

驱动形式：4×2

3

▲发动机功率：≥257kW

4

轴距≤4700mm

5

排放：符合国Ⅵ排放标准

6

驾乘室四门双排座，座位1+1+4。在后排加装4具空气呼吸器支架，安装扶手，配备火场车载通信台。

（三）上车部分

1

器材架：铝合金型材，铝合金隔板

2

翻转踏板：具备防滑功能，边角处加装有防磕碰部件

3

后 爬 梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手

4

车顶安装拉梯架，方便自动存取三节拉梯

(四) 罐体

1

▲罐体容量（含水罐容积、泡沫液罐量）(kg)≥5000。

2

材   质：防腐蚀材料，底板4mm，前后封板、侧板、顶板及隔板3mm

3

结   构：内部设有纵、横隔板，底部设有纵向托梁

（五）消防泵

1

▲额定流量：1.0Mpa≥60L/s。

2

▲引水时间≤50s。

3

泡沫混合比例：混合比1%-10%

4

外吸水口：设有1个DN150吸水口，带手动启动碟阀，过滤器、卡式接扣及闷盖。配备一条免接式吸水管（长度≥7米）

5

出水口：泵室左右两侧各设2个（共4个）低压出口，带DN80卡式铝质接扣及闷盖；

（六）消防水/泡沫炮

1

功能：水泡沫两用炮

2

▲流量：≥48L/s

3

控制方式：无线遥控

4

▲射程：水≥70m，泡沫≥60m

5

▲水平回转角：≥345°

6

▲俯仰角度：仰角≥75°俯角≤-9°

（七）压缩空气泡沫系统

1

泡沫比例混合系统的比例可调，A 类泡沫比例0.2～1%。

2

控制方式：电控、自动

3

▲额定供气量：≥70L/S，

4

CAFS出口：设置DN65常压出口，可以人工调节CAFS输出的干湿程度

5

发泡倍数：干泡沫≥10；湿泡沫≥5

（八）照明、发电

1

类    型：移动式发电机

2

▲额定功率：≥8Kw

3

输出电压：220V

4

升降照明灯功率：≥4×600W

5

灯杆举升高度≥7m

6

灯杆类型：电控气压式伸缩灯杆

（九）绞盘

1

型式：电动控制。

2

钢丝绳：总长度≥30m

3

钢丝绳直径：≥10mm

4

▲最大牵引力：≥54KN

5

具备过载保护和自动排线功能。

（十）电气系统

1

整车设有电源及气路总开关

2

驾驶室顶部装有红色长排警灯

3

驾驶室内设有100W警灯警报控制器

4

翻转踏板边角处装有LED闪烁警示灯

5

车顶后部设有红色旋转警灯及搜索探照灯

（十一）其他
1

交车时应符合国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌的有关要求。

2

按照应急管理部消防局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。

3

车辆信息动态监测：需安装车辆管控执勤一体化系统，且需与采购用户单位现行使用系统相通。（技术规格书验证）

4

未提及功能可自行增加。

5

整车性能符合GB7956.6—2015的规定

6

随车器材满足GB7956.6—2015标准中表5《器材配备表》要求，其他器材投标单位根据车辆情况可进行补充

（十二）随车配件

1

水罐液位传感器 2个；泡沫液位传感器2个；水压传感器1个；泡沫液流量传感器 1个；控制开关10个；气动蝶阀  1个；气动控制阀 4个；爆闪灯 5个；爆闪灯控制器 2个；踏板灯10个；出水阀门 1个；器材箱照明灯条  5 条；器材箱门到位传感器 10个；尾灯总成 1个。

（十三）随车资料

1

整车操作使用说明书及光盘（中文）

2

底盘操作使用说明书及光盘（中文）

3

整车操作维修手册（中文）

4

底盘操作维修手册（中文）

5

底盘质量保修卡

6

底盘合格证

7

发动机号码拓印件

8

底盘号码拓印件

9

随车器材清单

10

随车易损件清单

11

消防车合格证

12

消防车跟踪服务卡

13

消防车交接清单

14

车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标注中文

15

零部件目录、各类装置平面图、全图、水路图、电路图（各附中文）

16

其他：整车参考外形图、结构图、效果图

（十四）随车器材（技术规格书验证）

1

1

ABC扳手

2套

2

气动阀应急扳手

1套

3

易损件和全套消防装置的电路保险丝

1套

4

内六角扳手

1套

5

分水器

2个

6

随车扳手

1 套

7

带接头的轮胎充气管

1根，长度≥5m

8

车辆限位块

2 块

9

随车千斤顶

1 套

10

吸水管

φ150，长度2米，数量4根

11

滤水器

1个

12

中压水带（20米）

10盘

13

高压水带（20米）

10盘

14

水带护桥

2个

15

水带包布

8个

16

6.8L正压式消防空气呼吸器（含6.8L备用空气呼吸器气瓶6个）

1具/人(驾乘员人数）

17

佩戴式防爆照明灯

1个/人(驾乘员人数）

18

消防员呼救器（具有方位灯功能）

1个/人(驾乘员人数）

19

防高温手套

2副
20

有毒气体探测仪

1套。（检测范围：VOC，氧气，一氧化碳，硫化氢，防护等级:≥IP66，响应时间(T90):≤60s，报警方式:LCD实时数据显示、声、光、振、显，传感器寿命:2年(视具体使用环境而定)，待机时长:≥8h，防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ia IIC T4 Ga

21

可燃气体检测仪

1套。（检测气体：可燃气（默认显示甲烷），量程：3-100%LEL，防护等级：≥IP66，响应时间(T90)：≤60s(根据使用气体传感器不同，有所差异)，报警方式：声、光、振、显四重报警，支持跌倒报警、 气泵故障报警、TWA/STEL报警，传感器寿命：≥2年，待机时长：≥10h，防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga，采样方式：扩散/泵吸二合一

22

消防用红外热像仪

1台。（性能符合《消防用红外热像仪》GA/T 635要求）

23

侦查无人机

1台。（需配备广角、中长焦、长焦镜头（像素不低于4500），激光测距模块（正入射量程不低于1700米），热成像相机，近红外补光灯，配备o4图传，rtk定位功能，可支持喊话功能可支持喊话功能）
24

隔离警示带（≥50m）

10盘

25

各类警示牌（≥5种类）

1套

26

闪光警示灯

2个

27

救生照明线（≥100m）

2盘

28

头骨振动式通信装置

2个

29

防爆手持电台（370兆）

2个

30

灭火战斗服

6套

(十五)其他要求：须在投标文件中提交所投车辆的整车检验或试验报告复印件，本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


附表二（泡沫消防车）：
	参数性质
	序号
	名称
	具体技术(参数)要求

	
	1
	泡沫消防车
	数量：2辆
（一）整车
1

▲外廊尺寸（mm）：≤8690×2550×3850。

2

▲满载质量（kg）：≤19450kg。

3

车速（km/h）：≥85。

（二）底盘

1

接近角/离去角（°）：≥15/9。

2
▲最小转弯直径（m）：左转≤20、右转≤20。

3

▲额定功率（kW）：≥250。

4

冷态制动效能30(km/h)距离（m）：≤10。

5

罐和底盘联接方式：采用弹性联接。（技术规格书验证）
6

制动器：前盘后鼓制动器。（技术规格书验证）

（三）上装

1

电气系统：消防车应装有电源总开关 ，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。 总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置。（技术规格书验证）
2

底盘和上装电气线路：

1.底盘和上装的保险丝盒应分开，底盘、上装的通信、控制采用总线技术，上装线路应进行标号；

2.线束远离高温；

3.高速旋转部件固定可靠；

4.上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统。

（技术规格书验证）
3

自保系统：喷淋自保，用于保护消防车驾乘室，轮胎等关键部位，保护范围覆盖整个车底部并能冷却轮毂和轮胎内侧，驾驶室内应能操作自保系统。（技术规格书验证）

4
器材箱门未关提示：如行车时如果器材箱门意外打开，或器材箱门没关，就启动车辆，应有声光报警提示驾驶员。（技术规格书验证）
5

▲车顶需配置有拉梯翻转架，带有双重锁止安全机构，减（缓）冲装置，无需人员爬上车顶可方便取用。（技术规格书验证）

（四）驾乘室

1

▲乘员数（人）：≥6。

2

后视镜：电动电加热后视镜，两侧广角后视镜，前下视镜，右侧补盲镜、中控锁。(技术规格书验证)

3

车身或驾驶室型式：电动、双液压缸翻转。(技术规格书验证)

（五）罐体
1

★罐容积（含水罐容积、泡沫液罐量）（L/kg）：≥8000。
2

▲罐体需安装有液位计，在驾驶室和泵室控制面板上均能显示载液量。(技术规格书验证)

（六）消防泵
1

▲水泵试验流量（L/s）：≥80。

2

吸水口：设置满足水泵最大流量要求的吸水口接口、吸水口采用高强铝镁合金或铜质材料材质，吸水口为DN150三爪内扣式接口，同时配≥7m免接式快速吸水软管。注水口：左右侧DN80各≥2个。出水口：左右侧DN80、DN65各≥1个，每个口为手动截止阀。（技术规格书验证）（技术规格书验证）
3

比例混合器冲洗：装有一键冲洗机构。（技术规格书验证）
4

需配备适用于泡沫液加注使用的电动泡沫液输转泵。(技术规格书验证)

（七）消防炮
1

▲消防炮水流量（L/s）：≥60。

2

▲消防炮泡沫射程（m）：≥70。水：≥75
3

▲俯仰回转角（°）：最小俯角≤-8、最大仰角≥60。

4

▲水平回转角（°）：≥350。

5

消防炮型式：水、泡沫电动两用炮，可遥控。（技术规格书验证）
（八）其他

1
车辆信息动态监测：需安装车辆管控执勤一体化系统，且需与采购用户单位现行使用系统相通。（技术规格书验证）
2
车辆维护保养提示：预设发动机保养项目、保养时长，水泵等的保养周期和维护提示信息。（技术规格书验证）
（九）随车器材（技术规格书验证）
1

1
ABC扳手
2套
2

泡沫比例混合器

2个

3
气动阀应急扳手
1套
4
易损件和全套消防装置的电路保险丝
1套
5
内六角扳手
1套
6
分水器
2个
7
随车扳手
1 套
8
带接头的轮胎充气管
1根，长度≥5m
9
车辆限位块
2 块
10
随车千斤顶
1 套
11
吸水管
ϕ150，长度2米，数量4根
13
滤水器
1个
14
泡沫液外吸管扳手
2个
15
中压水带（20米）
10盘
16
高压水带（20米）
10盘
17
水带护桥
2个
18
水带包布
8个
19
6.8L正压式消防空气呼吸器（含6.8L备用空气呼吸器气瓶6个）
1具/人(驾乘员人数）
20
佩戴式防爆照明灯
1个/人(驾乘员人数）
21
消防员呼救器（具有方位灯功能）
1个/人(驾乘员人数）
22
防高温手套
2副
23
有毒气体探测仪
1套。（检测范围：VOC，氧气，一氧化碳，硫化氢，防护等级:≥IP66，响应时间(T90):≤60s，报警方式:LCD实时数据显示、声、光、振、显，传感器寿命:2年(视具体使用环境而定)，待机时长:≥8h，防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ia IIC T4 Ga
24
可燃气体检测仪
1套。（检测气体：可燃气（默认显示甲烷），量程：3-100%LEL，防护等级：≥IP66，响应时间(T90)：≤60s(根据使用气体传感器不同，有所差异)，报警方式：声、光、振、显四重报警，支持跌倒报警、 气泵故障报警、TWA/STEL报警，传感器寿命：≥2年，待机时长：≥10h，防爆标志：Ex ia IIC T4 Ga，采样方式：扩散/泵吸二合一
25
消防用红外热像仪
1台。（性能符合《消防用红外热像仪》GA/T 635要求）
26
测温仪（测温范围：-50℃～1000℃）
1个
27
隔离警示带（≥50m）
10盘
28
各类警示牌（≥5种类）
1套
29
闪光警示灯
2个
30
救生照明线（≥100m）
2盘
31
头骨振动式通信装置
2个
32
防爆手持电台（370兆）
2个
33
灭火战斗服
6套
注1：未列入上方表格内随车器材按GB7956.3—2014标准中表4要求配备（不含选配器材）。（技术规格书验证）

(十)其他：须在投标文件中提交所投车辆的整车检验或试验报告复印件，本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


采购包4（举高喷射消防车）：
	参数性质
	序号
	名称
	具体技术(参数)要求

	
	1
	举高喷射消防车
	数量:1辆

（一）整车

1

外廓尺寸[长×宽×高（空载）]（mm）：≤12000×2550×4000。

2

▲总质量（整车）（kg）：≤34000。

3

★最大工作高度（m）：≥32。

4

▲最大工作幅度（m）：≥24。

5

罐和底盘联接方式：采用弹性联接。（技术规格书验证）

（二）底盘

1

▲发动机额定功率(kW )：≥340。

2

制动系统：排气制动、ESP以及液力缓速器、EBS（包括ABS+TCS/ASR）；

3

平头驾驶室翻转机构：电动翻转。（技术规格书验证）

（三）支腿

1

支腿横向跨距（前）（mm）：≤6000。

2

支腿横向跨距（后）（mm）：≤6000。

3

▲支腿伸展、支撑并调平的时间（s）：＜33s。

（四）臂架

1

▲举升时间（s）：＜150。

2

臂架回转角（°）：连续旋转360。（技术规格书验证）

3

臂架展开和收回方式：一键自动操作和手动操作。（技术规格书验证）

4

▲控制方式要求：操作面板控制+远程无线控制+有线控制；（技术规格书验证）

5

末节臂消防炮的操作：消防炮的喷射、停止、回转、俯仰及水和泡沫的转换，可在操作台、40米线控操作和150米无线遥控操作；

6

末节臂摄像头：1.臂架顶端配备高清带雨刮器防水变焦摄像头，具备红外摄像功能，可随消防炮转动，分辨率≥1080P，像素≥400万，可连续存储时间≥300h，视频可传输至操作台，并预留视频输出接口；

2.车尾设置防护等级≥IP65的可触控缩放显示终端，并能在两路画面中任意切换；

3.高清带雨刮器防水变焦摄像头可作为高空瞭望摄像头，画面可加密回传到指定的移动端和现场指挥部。

（技术规格书验证）

符合上述所有项

7

破拆箭、风速仪：末节臂上安装风速仪和可击碎高层建筑玻璃的破拆箭。（技术规格书验证）

8

伸缩链防松：设置有伸缩链防松检测装置，当检测到伸缩链松弛，伸缩链信号灯亮，禁止臂架伸缩动作。（技术规格书验证）

9

回转自动对中：在回转过程中具备自动对中功能。（技术规格书验证）

（五）消防系统

1

▲消防泵连续运转额定工况试验流量( L/s )：≥80。

2

▲消防炮喷射（水）流量(L/s)：≥80。

3

▲消防炮喷射（水）射程(m）：≥70 。

4

消防水泵和臂架可同时工作。（技术规格书验证）

5

臂架外供管路：设置臂架外供水管路，在底部设置4个带单向阀/手动阀/气动阀的口径80mm卡式雄供水口。（技术规格书验证）

6

▲消防炮水平回转角≤-45°，≥+45°

7

比例混合器型式和比例要求：自动比例混合器，比例1%~10%自动调节。（技术规格书验证）

8

▲消防炮俯仰角角度 俯角≤-65°仰角≥35°

9

泡沫外吸管路：设置阀门控制的泡沫外吸管路，使用DN50内扣式铜制接口，配备长度≥5m的外吸液管。（技术规格书验证）

10

▲罐容积（含水罐容积、泡沫液罐容积）(L)：≥7500。

（六）举高控制

1

遥控器显示屏设置：遥控器设置一块显示屏，尺寸≥7英寸，及应至少可显示臂架摄像头视频、臂架安全工作范围和实际位置、消防炮水平回转角和俯仰角、工作异常报警和实时风速报警等信息。（技术规格书验证）

2

车辆尾部显示屏设置：车辆尾部中间设置1块显示屏，尺寸≥12英寸，可显示消防泵流量、出口压力、转速，消防炮的炮口压力，水罐和泡沫罐液位，液压泵的工作压力和液压油工作温度，臂架摄像头视频，工作异常的声光报警信号，实时风速，支腿伸展和调平情况。（技术规格书验证）

3

臂架运动轨迹显示：臂架运动时应随时更新臂架轨迹并与显示在安全工作范围图内。（技术规格书验证）

（七）安全要求

1

自保系统：底盘和臂架末端采用喷淋自保系统，自保系统与泵直接连接。（技术规格书验证）

2

风速仪：臂架设置风速仪，可实时测量风速，风速超过12.5m/s时，发出声光报警。（技术规格书验证）

3

器材箱门未关提示：行车时如器材箱门意外打开，或驻车时器材箱门没关即启动车辆，应有声光报警提示功能。（技术规格书验证）

4

回转缓冲保护：回转突然停止时，系统能够有效实现缓冲。（技术规格书验证）

5

支腿警示灯：在支腿的外侧设置黄色警示标志灯,当支腿展开时应自动点亮并闪烁，亮度应保证白天在10m外清晰可见。（技术规格书验证）

6

臂架防干涉保护：具备防止臂架发生相互干涉的功能。（技术规格书验证）

7

底盘和上装电气线路：底盘和上装的保险丝盒应分开，底盘、上装的通信、控制采用总线技术，上装线路应进行标号；（技术规格书验证）

8

底盘和上装电气线路：线束远离高温。（技术规格书验证）

9

底盘和上装电气线路：高速旋转部件固定可靠；（技术规格书验证）

10

上装设备需改动利用底盘气路系统取气时，只能从副气路系统取气，不得改动主气路系统。（技术规格书验证）

11

车辆信息动态监测：需安装车辆管控执勤一体化系统，且需与采购用户单位现行使用系统相通。（技术规格书验证）

12

车辆维护保养提示：预设发动机保养项目、保养时长，以及上装液压油、臂架、转台、水泵等的保养周期和维护提示信息。（技术规格书验证）

（八）随车器材

1
1
消防水带(25-80-20)

200m

2

干粉灭火器（8kg）

1个

3

集水器

1个

4

吸水管扳手

2个

5

橡皮锤

1个

6

地上消火栓扳手

1件

7

地下消火栓扳手

1件

8

异径接口

6个

9

护带桥

2副

10

水带包布

8件

11

可充电式手提照明灯

2只

12

消防吸水管

8m

13

滤水器

1个

14

隔离警示带（≥50m）

5盘

15

各类警示牌（≥5种类）

1套

16

闪光警示灯

2个

17

6.8L正压式消防空气呼吸器（含6.8L备用空气呼吸器气瓶6个）

1具/人(驾乘员人数）

18

佩戴式防爆照明灯

1个/人(驾乘员人数）

注1：未列入上方表格内随车器材按GB7956.12—2015标准中表2要求《举高车的器材配备表》进行配备（不含选配器材）。（技术规格书验证）

(九)其他：须在投标文件中提交所投车辆的整车检验或试验报告复印件，本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


五、采购项目商务要求

 采购包1：
★（一）投标有效期：  90  天（供应商承诺的投标有效期应当不少于本投标有效期，格式参考本招标文件五部分投标文件格式“一、投标函”）。

（二）供货要求：
1.投标人的投标总价需包括但不限于：货物设计、安装、随机零配件、标配工具、包装、运输保险、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费、配置测试系统、软件、验收计量费用及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，采购人不再支付任何费用。投标总价超出本采购包最高限价（含分项预算单价），将导致其投标无效。 2.投标人的投标文件“分项报价表（投标明细报价表）”中除了填写本项目的采购标的信息外，不得填写其他非采购标的信息（如“运输”、“安装”、“调试”、“验收”等）。

（三）交付时间：
自合同签订之日起90日历天内完成送货、安装、调试完毕并终验合格。

（四）交付地点：
采购人指定地点。

（五）交付方式：
设备的包装应符合相关产品包装的国家和行业标准及采购人的特殊标准。中标人负责设备的运输包装及运输、装卸，包装方式应适应所选择的运输方式，应具有防震、防水、防潮、防晒等抵御运输过程中最不利恶劣环境条件的措施，并应确保该包装足以抵御运输或其他物理移转过程中对设备的影响，使设备安全、完好地运抵交货地和能被安全、完好地储存、再次运输等。运抵设备的包装应完好无损，并且交接数据齐全。设备的运输、包装、保险、装卸等费用由中标人承担，包装物不回收。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

（六）安装与调试：
1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统、线材安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.中标人应保证在安装调试过程中，其工程师及相关工作人员在采购人场所内活动时，听从采购人接待人员的安排和引导。遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的管理，未经采购人书面同意，中标人不得向第三方披露采购人的任何信息。同时，对于前述中标人工程师及相关工作人员在采购人的一切行为，由中标人承担责任。设备需要与采购人现有测试系统或软件配合使用的，由中标人负责集成和调试。 3.中标人应派工程师对采购人技术人员进行培训，使其熟练掌握所有设备系统的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。中标人应在设备到货后的7个工作日内完成设备的安装调试工作，并应在5个工作日内完成对采购人至少3名使用操作人员设备使用培训工作。中标人应根据采购人的使用情况，当采购人操作人员有变动或系统软件升级时，到现场对采购人操作人员进行技术培训，使系统运行保持良好，避免不必要的误操作等情况发生。设备安装调试、培训所产生的费用由中标人承担。 4.采购人指定设备电源接入点，设备相关电气线路线材、安装、调试等费用由中标人负责。

（七）验收标准：
7.1验收程序包括但不限于货物核查（含入厂核查、原材料到货核查、安装调试核查）、到货验收和验收申请、供应商确认货物存放方式、效能测试、邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构专家参与现场验收工作验收、抽样送检（由甲方确定的具有国家规定资质的第三方检测机构）等内容。

7.2验收内容包括商务验收、资料验收、技术验收（包括一致性核查和质量性能核查）。

7.2.1商务验收是指对消防装备到货时间、地点和售后服务等商务要求履约情况进行核查评定。

7.2.2资料验收是指对消防装备的相关资料（如工业和信息化部公告、检验检测报告、合格证、随车技术文件等）的完整性进行核查评定。

7.2.3技术验收是指对消防装备的功能和质量等技术要求履约情况进行核查评定，包括一致性核查和质量性能核查：

7.2.3.1一致性核查是指现场核查消防装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小等信息；

7.2.3.2质量性能核查是指通过现场测量测试、检验报告核验、水力性能测试、抽样送检等方式核查消防装备的功能、性能及国家标准（GB）、行业标准（XF）和参考消防装备产品现场检查判定规则等有规定必须测量测试的指标。

消防车辆、远程供水系统及排涝等消防装备的泵、炮均应开展水力性能测试。

7.3符合以下情形的，原则上应抽样送第三方机构开展一次检测，根据需要可增加抽样送检频次。抽样送检时双方未提出异议，默认为乙方认可甲方送检的第三方机构和第三方机构出具的检测结果：

7.3.1一次性批量采购数量500件（套）或项目包组中标金额50万元以上的消防员基本防护装备。

7.3.2对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商的消防装备（符合财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）情形的）。

7.3.3存在不良行为记录的供应商中标的消防装备项目。

7.3.4其他依据合同约定或验收实际确需抽样送检的消防装备。

7.4消防装备的商务验收、资料验收、技术验收均评定合格的，该消防装备方可综合评定为合格。

7.5商务验收、资料验收、技术验收中的一致性核查为两次验收机会，技术验收中的质量性能核查为一次验收机会。

7.5.1符合两次验收机会的且第一次验收不合格符合整改条件的，消防器材的整改期限一般不超过30日，消防车辆的每次整改期限一般不超过60日。

7.6国家标准、行业标准等技术规范文件中明确规定消防装备技术参数误差范围的，在消防装备验收工作中遵循相关标准规定的误差阈值进行性能评定。

7.7当货物首次通过验收后，认定供应商提交的申请验收之日为实际到货时间；货物首次验收未通过，供应商整改后通过验收的，认定供应商整改后提交的申请验收之日为实际到货时间；供应商提交申请验收之日后等待验收时间不计入合同履约时间。

7.7.1因疫情、自然灾害等不可抗力造成的逾期时间等情形，根据实际情况确定违约责任。

（八）质保期及售后服务：
1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为双方确认项目验收合格后1年。 2.质保期内，中标人负责所有设备的上门保修及提供软件升级、备品备件、专用工具、培训和易耗品；质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及合同约定的其它事项，质保期内由于设备维修所产生的全部费用由中标人承担，所更换的部件三包期从更换之日起重新计算，所需费用包含在合同总价中；质保期满后，有偿售后服务期间，产品零部件如有损坏，按成本收取相应费用，中标人安排工程师上门服务，不收取任何技术费用，并且中标人承诺将提供终身售后服务；在设备使用寿命内，当控制软件在现有硬件基础上可进行升级时，中标人应主动提供软件升级服务，软件升级所需费用包含在合同总价中，当软件涵盖的测试标准发生更新或替换时，中标人应在标准执行后10天内主动提供相应的软件升级服务，所有配套软件为正版软件，软件升级所需费用包含在合同总价中。中标人确保供货渠道畅通，长期提供设备所需的维修备件，零配件供应周期一般不超过7天。 3.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。 4.对采购人的服务通知，中标人必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场维修。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等质量的设备予采购人临时使用，所需费用包含在合同总价中。若不能在该期限内派人更换、维修，采购人不再另行通知，有权委托其他厂家或施工队伍更换、维修，发生的费用由中标人承担，采购人有权在中标人履约保证金中扣除。若发生扣除履约保证金，中标人应在扣除后5个工作日内将履约保证金的金额补齐至约定金额，否则采购人有权扣除所有履约保证金且不退回。采购人与中标人双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，中标人应退回货款。在保修期内，中标人应安排工程师每年四次到现场维护和巡检，并指导采购人进行必要的维护工作，由于维护和巡检等产生的全部费用由中标人承担。中标人逾期响应，逾期到达现场或逾期有效解决的，应向采购人支付违约金支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由中标人承担。
（九）付款方式：
1期：合同总金额超过100万元（含）的，合同签订生效且甲方收到乙方履约保证金及乙方向甲方开具的等额合法有效增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。合同总金额100万元以下的，合同签订生效且甲方收到乙方向甲方开具的等额合法有效增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2期：货物到甲方指定地点经乙方安装调试交付、甲方验收合格后，乙方凭以下资料向甲方提出支付申请，甲方收到以下材料并核实无误后在15个工作日内向乙方支付合同总金额的70%；

注：以上付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付限期自动顺延，采购人不承担责任，中标供应商不得以此为由拒绝履行合同义务。

请款材料需附齐下述资料：
（1）合同；

（2）乙方开具的等额合法有效的正式增值税发票；

（3）最终验收调试合格报告书（验收部门盖章）；

（4）消防产品认证证书（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、消防产品检验报告（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、工信部公告证明文件、合格证等其他甲方要求的材料。

（5）甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，如乙方未能按时提交等额合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。若预付款时乙方已开具了全额发票的，当货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后，乙方应当注明并以书面形式告知甲方，甲方在收到书面材料后视为收到乙方开具的等额合法有效的正式增值税发票。

（6）乙方指定的收款账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：
（十）合同履行期限：

自合同签订之日起90日历天内完成送货、安装、调试完毕并终验合格。

（十一）履约保证金：
合同总金额超过100万元（含）的，合同签订时，乙方以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向甲方提交履约保证金，履约保函应为独立且不可撤销的保函。履约保证金为合同总金额5%，担保期限至合同约定交货期限届满后30日止。合同总金额低于100万元的，乙方无需缴纳履约保证金。

注：推荐使用保函保险。
（十二）其它要求：
1.投标人需在本项目中投入不少于4名技术人员，技术人员应具备理工类本科或以上学历。 2.投标人需符合良好的生产规范要求、质量管理体系要求、环境管理体系要求、职业健康管理体系要求，以及售后服务管理体系要求。 3.本项目核心产品需要投标人根据采购需求进行定制，投标人或所投产品制造商需具备一定的技术研发能力。 4.采购人与中标人根据本招标文件的合同式样、合同条款及中标人投标文件的具体条款响应情况签订项目合同。（合同条款及模板以采购文件“第四部分 合同文本”为准。）

采购包2、采购包3、采购包4：
★（一）投标有效期：  90  天（供应商承诺的投标有效期应当不少于本投标有效期，格式参考本招标文件五部分投标文件格式“一、投标函”）。

（二）供货要求：
1.投标人的投标总价需包括但不限于：货物设计、安装、随机零配件、标配工具、包装、运输保险、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费、配置测试系统、软件、验收计量费用及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，采购人不再支付任何费用。投标总价超出本采购包最高限价（含分项预算单价），将导致其投标无效。 2.投标人的投标文件及投标客户端中的“分项报价表”中除了填写本项目的采购标的信息外，不得填写其他非采购标的信息（如“运输”、“安装”、“调试”、“验收”等）。

（三）交付时间：
自合同签订之日起180日历天内完成送货、安装、调试完毕并终验合格。

（四）交付地点：
采购人指定地点。

（五）交付方式：
设备的包装应符合相关产品包装的国家和行业标准及采购人的特殊标准。中标人负责设备的运输包装及运输、装卸，包装方式应适应所选择的运输方式，应具有防震、防水、防潮、防晒等抵御运输过程中最不利恶劣环境条件的措施，并应确保该包装足以抵御运输或其他物理移转过程中对设备的影响，使设备安全、完好地运抵交货地和能被安全、完好地储存、再次运输等。运抵设备的包装应完好无损，并且交接数据齐全。设备的运输、包装、保险、装卸等费用由中标人承担，包装物不回收。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

（六）安装与调试：
1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统、线材安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.中标人应保证在安装调试过程中，其工程师及相关工作人员在采购人场所内活动时，听从采购人接待人员的安排和引导。遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的管理，未经采购人书面同意，中标人不得向第三方披露采购人的任何信息。同时，对于前述中标人工程师及相关工作人员在采购人的一切行为，由中标人承担责任。设备需要与采购人现有测试系统或软件配合使用的，由中标人负责集成和调试。 3.中标人应派工程师对采购人技术人员进行培训，使其熟练掌握所有设备系统的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。中标人应在设备到货后的7个工作日内完成设备的安装调试工作，并应在5个工作日内完成对采购人至少3名使用操作人员设备使用培训工作。中标人应根据采购人的使用情况，当采购人操作人员有变动或系统软件升级时，到现场对采购人操作人员进行技术培训，使系统运行保持良好，避免不必要的误操作等情况发生。设备安装调试、培训所产生的费用由中标人承担。 4.采购人指定设备电源接入点，设备相关电气线路线材、安装、调试等费用由中标人负责。

（七）验收标准：
7.1验收程序包括但不限于消防车核查（含入厂核查、到货核查、安装调试核查）、到货验收和验收申请、供应商确认消防车存放方式、效能测试、邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构专家参与现场验收工作验收、抽样送检（由甲方确定的具有国家规定资质的第三方检测机构）等内容。

7.2验收内容包括商务验收、资料验收、技术验收（包括一致性核查和质量性能核查）。

7.2.1商务验收是指对消防车到货时间、地点和售后服务等商务要求履约情况进行核查评定。

7.2.2资料验收是指对消防车的相关资料（如工业和信息化部公告、检验检测报告、合格证、随车技术文件等）的完整性进行核查评定。

7.2.3技术验收是指对消防车的功能和质量等技术要求履约情况进行核查评定，包括一致性核查和质量性能核查：

7.2.3.1一致性核查是指现场核查消防车的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小等信息；

7.2.3.2质量性能核查是指通过现场测量测试、检验报告核验、水力性能测试、抽样送检等方式核查消防车的功能、性能及国家标准（GB）、行业标准（XF）和参考消防车产品现场检查判定规则等有规定必须测量测试的指标。

消防车辆、远程供水系统及排涝等消防车的泵、炮均应开展水力性能测试。

7.3符合以下情形的，原则上应抽样送第三方机构开展一次检测，根据需要可增加抽样送检频次。抽样送检时双方未提出异议，默认为乙方认可甲方送检的第三方机构和第三方机构出具的检测结果：

7.3.1对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商的消防车（符合财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）情形的）。

7.3.2存在不良行为记录的供应商中标的消防车项目。

7.3.3其他依据合同约定或验收实际确需抽样送检的消防车。

7.4消防车的商务验收、资料验收、技术验收均评定合格的，该消防车方可综合评定为合格。

7.5商务验收、资料验收、技术验收中的一致性核查为两次验收机会，技术验收中的质量性能核查为一次验收机会。

7.5.1符合两次验收机会的且第一次验收不合格符合整改条件的，消防器材的整改期限一般不超过30日，消防车辆的每次整改期限一般不超过60日。

7.6国家标准、行业标准等技术规范文件中明确规定消防车技术参数误差范围的，在消防车验收工作中遵循相关标准规定的误差阈值进行性能评定。

7.7当消防车首次通过验收后，认定供应商提交的申请验收之日为实际到货时间；消防车首次验收未通过，供应商整改后通过验收的，认定供应商整改后提交的申请验收之日为实际到货时间；供应商提交申请验收之日后等待验收时间不计入合同履约时间。

7.7.1因疫情、自然灾害等不可抗力造成的逾期时间等情形，根据实际情况确定违约责任。
（八）质保期及售后服务：
1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为双方确认项目验收合格后2年。 2.质保期内，中标人负责所有设备的上门保修及提供软件升级、备品备件、专用工具、培训和易耗品；质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及合同约定的其它事项，质保期内由于设备维修所产生的全部费用由中标人承担，所更换的部件三包期从更换之日起重新计算，所需费用包含在合同总价中；质保期满后，有偿售后服务期间，产品零部件如有损坏，按成本收取相应费用，中标人安排工程师上门服务，不收取任何技术费用，并且中标人承诺将提供终身售后服务；在设备使用寿命内，当控制软件在现有硬件基础上可进行升级时，中标人应主动提供软件升级服务，软件升级所需费用包含在合同总价中，当软件涵盖的测试标准发生更新或替换时，中标人应在标准执行后10天内主动提供相应的软件升级服务，所有配套软件为正版软件，软件升级所需费用包含在合同总价中。中标人确保供货渠道畅通，长期提供设备所需的维修备件，零配件供应周期一般不超过7天。 3.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。 4.对采购人的服务通知，中标人必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场维修。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等质量的设备予采购人临时使用，所需费用包含在合同总价中。若不能在该期限内派人更换、维修，采购人不再另行通知，有权委托其他厂家或施工队伍更换、维修，发生的费用由中标人承担，采购人有权在中标人履约保证金中扣除。若发生扣除履约保证金，中标人应在扣除后5个工作日内将履约保证金的金额补齐至约定金额，否则采购人有权扣除所有履约保证金且不退回。采购人与中标人双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，中标人应退回货款。在保修期内，中标人应安排工程师每年四次到现场维护和巡检，并指导采购人进行必要的维护工作，由于维护和巡检等产生的全部费用由中标人承担。中标人逾期响应，逾期到达现场或逾期有效解决的，应向采购人支付违约金支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由中标人承担。
（九）付款方式：
9.1.预付款：合同签订生效且甲方收到乙方委托银行向甲方开具的履约保证金保函后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%。

9.2.货物到甲方指定地点经乙方安装调试交付、甲方验收合格后，乙方凭以下资料向甲方提出支付申请，甲方收到以下材料并核实无误后在10个工作日内向乙方支付合同总金额的70%；

注：以上付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付限期自动顺延，采购人不承担责任，中标供应商不得以此为由拒绝履行合同义务。

请款材料需附齐下述资料：
9.2.1合同；

9.2.2乙方开具的等额合法有效的正式增值税发票；

9.2.3最终验收调试合格报告书（验收部门盖章）；

9.2.4消防产品认证证书（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、消防产品检验报告（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、工信部公告证明文件、合格证等其他甲方要求的材料。

9.3. 乙方应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，如乙方未能按时提交等额合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。）
9.4.乙方指定的收款账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：
（十）合同履行期限：

合同签订生效后180日历天内完成送货、安装、调试完毕并终验合格。

（十一）履约保证金：
合同签订生效后10个工作日内，乙方委托银行向甲方开具的履约保函作为履约保证金。履约保函应为独立且不可撤销的保函。履约保证金为合同总金额5%，保证期限至合同约定的交付期限届满后30日止。
（十二）其它要求：
1.投标人需在本项目中投入不少于4名技术人员，技术人员应具备理工类本科或以上学历。 2.投标人需符合良好的生产规范要求、质量管理体系要求、环境管理体系要求、职业健康管理体系要求，以及售后服务管理体系要求。 3.本项目核心产品需要投标人根据采购需求进行定制，投标人或所投产品制造商需具备一定的技术研发能力。 4.采购人与中标人根据本招标文件的合同式样、合同条款及中标人投标文件的具体条款响应情况签订项目合同。（合同条款及模板以采购文件“第四部分 合同文本”为准。）

第三部分
供应商须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指：韶关市公共资源交易中心

2.2“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3合格的供应商 

2.3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.3.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
2.3.3符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

2.4“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应当是本国货物，本项目将优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1投标邀请函
5.1.2用户需求书
5.1.3供应商须知
5.1.4开标、资格审查、评标、定标

5.1.5合同文本 

5.1.6投标文件格式（仅供参考）

5.1.7在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2供应商应当认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

潜在供应商在收到上述通知或在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、韶关市自主采购信息（https://portal.ythpt.sg.gov.cn/zfcg）上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起5天内没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

6.2供应商未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，采购人或者采购代理机构将视其为无异议。

三、投标文件的编制和数量

7．投标的语言

7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应当附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2投标文件的构成应当符合法律法规及招标文件的要求。

8. 投标文件编制

8.1供应商对招标文件中多个分包进行投标的，其投标文件的编制应当按每个分包的要求分别装订和封装。供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

8.2供应商应当完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

9. 投标报价要求

    9.1供应商所提供的货物和服务均应当以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。仅以外币报价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。
9.2供应商按照招标文件第二部分用户需求书规定的内容、责任范围以及第五部分合同文本的合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

9.3《投标明细报价表》填写时应当响应下列要求：

9.3.1无报价的项目视为此项目费用已包含在投标报价中；

9.3.2所有根据合同或其它原因应当由供应商支付的税款和其它应当交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中；

9.3.3应当包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

9.4每一种规格的货物或服务项目只允许有一个报价，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

10. 备选方案

10.1只允许供应商有一个投标方案，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理（招标文件允许有备选方案的除外）。

11. 联合体投标

11.1联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

11.2两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
11.3组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

12. 供应商资格证明文件

12.1供应商应当按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

12.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖供应商公章。

12.3 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

13. 投标文件提交时间

13.1 投标文件提交时间为投标截止时间前30分钟内，供应商应当现场提交投标文件。

14. 投标文件的数量和签署

14.1 供应商应当编制投标文件一式七份，其中正本一份和副本六份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签署。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应当附在投标文件中。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署才有效。

四、投标文件的提交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 供应商将投标文件正本和副本密封包装，每套投标文件清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商公章。

15.2投标文件必须符合以下密封要求：在不对包装进行破坏的情况下，投标文件无法从包装内掉出或被取出，且他人无法看到投标文件的内文内容。

16. 投标文件的修改和撤回

16.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

16.2 供应商在提交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

16.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

17.投标文件的拒收

17.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的的投标文件将被拒收。
五、开标、资格审查、评标、定标（详见招标文件第四部分）

六、质疑

18. 质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购人、采购代理机构提出质疑。

根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。
18.2政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

18.2.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日。

18.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

18.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

18.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    18.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    18.3.2质疑项目的名称、编号；

18.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

18.3.4事实依据；

18.3.5必要的法律依据；

18.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（授权代表签署的，应当提供法定代表人授权委托书）。

18.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的（提交质疑函时应当附网上报名回执），可以对该文件提出质疑。质疑供应商必须按采购文件的约定提交投标或响应文件后，才能对中标或者成交结果提出质疑。

18.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内二次或多次针对同一采购程序环节提出质疑的，采购代理机构均不予受理。

18.6接收质疑函的方式

质疑函必须以原件现场提交的方式提交（格式见第三部分供应商须知附件1.询问函格式和附件2.质疑函格式）。质疑供应商提出质疑时必须向采购人或者采购代理机构索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

18.7采购代理机构受理质疑联系事项

联系部门：政府采购部
联系电话：0751-8379625

通讯地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心政府采购部     

七、 合同的订立和履行

19. 合同的订立

19.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件的承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应当将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

20. 合同的履行

20.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应当将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应当将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

20.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照20.2条的规定备案。
八、适用法律

21. 采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附件1.询问函格式

询问函

一、询问供应商基本信息

询问供应商：                                        

地址：                                      邮编：                     
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                                      邮编：                     
二、询问项目基本情况

询问项目的采购项目名称：                          
询问项目的项目编号：                          分包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、询问事项具体内容

询问事项1：                                         
问题或条款内容：                                         

说明疑问或无法理解原因：                                          

询问事项2
……

四、与询问事项相关的询问请求或建议

请求或建议：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

询问函制作说明：

1.供应商提出询问时，应提交询问函。

2.询问供应商若委托代理人进行询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由询问供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.询问供应商若对项目的某一分包进行询问，询问函中应列明具体分包号。

4.询问函的询问事项应具体、明确，并说明疑问或无法理解原因。

5.询问函的询问请求或建议应与询问事项相关。

6.询问供应商为自然人的，询问函应由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，询问函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：

    根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。

附件2.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                                      邮编：                     
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                                      邮编：                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称：                          
质疑项目的项目编号：                          分包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：

    根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。
第四部分
开标、资格审查、

评标、定标

    一、开标
   1.采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。
    2.开标时，供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开标。
    3.采购代理机构负责记录开标过程，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

　　4.供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

    二、资格审查

    6.开标结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。采购人根据《资格审查表》（附表一）内容逐条对每家供应商的资格进行审查，审查每家供应商是否符合招标文件的资格条件。只有全部满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求的供应商，才是资格审查合格的供应商。无效投标不能进入评审环节。

   7.只要不满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求之一的，将对其投标文件作无效投标处理。
    8.合格供应商不足3家的，不得评标。

    三、评标委员会

    9.本次招标依法组建评标委员会。评标由采购人或采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

    10.评标委员会将按照招标文件规定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应当适用于每个供应商。

      四、评标程序、方法及标准

11.本次评标采用综合评分法。

    12.评标委员会的评标程序主要分为符合性审查、技术评审、商务评审、价格评审、推荐中标候选人。      

    13.符合性审查    

    13.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）逐条对每家供应商的投标文件的符合性进行审查，审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。只有全部满足招标文件规定的符合性要求的供应商，才是符合性审查合格的供应商。

    13.2只要不符合《符合性审查表》（附表二）所列各项情形之一的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

    13.3评标委员会对各供应商的投标文件进行符合性审查过程中，对投标文件的认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则进行表决。对初步被认定为无效投标者应当实行及时告知，评标委员会将集体意见现场及时告知投标当事人。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

    14.投标文件的澄清

    14.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.2供应商的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

    15.技术、商务及价格评审

    15.1评分总值最高为100分，评分分值分配详见附表三：《评分分值分配表》；
    15.2技术评审

    技术评分项明细及各单项所占分值详见附表四：《技术评审表》）；

    15.3商务评审

    商务评分项明细及各单项所占分值详见附表五：《商务评审表》

    15.4价格评审

15.4.1价格核准：评标委员会对有效供应商的报价进行详细复核，如有报价或计算上的错误的，进行修正。修正原则如下：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
15.4.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，按以下原则处理：

15.4.2.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予      （10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.4.2.2本项目供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

15.4.2.2.1货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

15.4.2.2.2供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

15.4.2.2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

15.4.2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

15.4.3对小型或微型企业投标的扶持【监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加在政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》】。

15.4.4对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    15.4.5评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

15.4.6计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（以评标价为准）为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。 

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

    15.5评标得分及统计：评标委员会根据对标的进行的综合评审，以实质上完全响应招标文件要求的、评标委员会按本项目的评标方法，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。并根据以下公式进行打分：

评标得分=F1+ F2 +……+ Fn

F1 、F2 ……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

注：在评标委员会各成员独立对每个有效供应商进行评价打分后，进行汇总得分，评标委员会在打分时,保留两位小数点。

16.
中标供应商的确定

    16.1推荐中标候选人名单：评标委员会按照评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编制评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若得分且投标报价相同、技术指标一致的，由评标委员会投票表决。

    16.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

    17.
发布中标结果

    17.1采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，韶关市自主采购信息（https://portal.ythpt.sg.gov.cn/zfcg）。

    17.2在中标结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应当承担相应的法律责任。

18.中标供应商到采购代理机构政府采购部领取中标通知书。
附表一：资格审查表

资格审查表（采购包1）

	序号
	审查内容

	1
	1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

   (1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

  （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

   (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

	2
	2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

	3
	3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

☑本采购包整体预留专门面向中小企业，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。中小企业划分标准所属行业为：工业；

	4
	4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。


注：此表内容应当与本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容一致，如有不一致，应当以本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容为准。

资格审查表（采购包2）

	序号
	审查内容

	1
	1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

   (1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

  （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

   (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

	2
	2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

	3
	3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

☑本采购包整体预留专门面向中小企业，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。中小企业划分标准所属行业为：工业；

	4
	4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。


注：此表内容应当与本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容一致，如有不一致，应当以本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容为准。
资格审查表（采购包3）

	序号
	审查内容

	1
	1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

   (1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

  （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

   (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

	2
	2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

	3
	3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

☑本采购包整体预留专门面向中小企业，全部货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供供应商出具的《中小企业声明函（货物）》，若货物制造商属于残疾人福利性单位或监狱企业的，须提供货物制造商的《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。格式见投标（响应）文件格式。中小企业划分标准所属行业为：工业；

	4
	4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。


注：此表内容应当与本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容一致，如有不一致，应当以本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容为准。
资格审查表（采购包4）

	序号
	审查内容

	1
	1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

   (1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

  （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

   (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

	2
	2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

	3
	3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本采购项目不属于专门面向中小企业采购的项目；中小企业划分标准所属行业为：工业。

	4
	4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。


注：此表内容应当与本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容一致，如有不一致，应当以本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容为准。
附表二：符合性审查表（适用采购包1、采购包2、采购包3、采购包4）

符合性审查表

	序号
	审查内容

	1
	投标文件按招标文件要求签署、盖章。

	2
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者分项预算总价的。

	3
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	4
	投标文件满足招标文件中实质性响应技术条款（即标注★号条款）与实质性响应商务条款（即标注★号条款）。

	5
	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


  注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
采购包1（消防器材）：
一、评分分值（或权重）分配表：

	序号
	评分项目
	分值

	1
	技术
	36

	2
	商务
	34

	3
	价格
	30

	共计100分


二、技术评审表：

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术参数响应情况
	26
	对详细参数要求中标注“▲”的条款响应程度进行评审：本小项评分为26分，能完全响应（或在此基础上正偏离）得满分，不能响应或负偏离的，每一项扣1分，共计26项；

注：投标人必须按照“技术参数及要求”逐条响应并按以下要求提供证明材料：须提交完整的评审依据（品牌型号与所投产品完全一致），标记具体页码，并在相应指标作出标记并注明针对的指标序号（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，无提供证明材料或证明材料不符合要求均视为未响应进行扣分。

	2
	样品
	10
	根据投标人提供的样品（消防头盔、消防员灭火防护服、消防员灭火防护靴、消防员抢险救援服、消防手套、消防员抢险救援靴、干式水域救援服、移动式消防炮、全身吊带（带胸升）），样品标准按照采购需求设定的指标参数进行制作（详见招标文件第二部分 技术(参数)要求），产品外表是否有明显的划痕、裂纹、毛刺、变形，是否有脏污、污染、缺胶、气泡、虚粘、胶痕等现象；色泽是否均匀、是否有起泡、龟裂、脱落和磨损等现象。对完全符合的样品的外观、色泽、材质、款式、做工、操作性能等方面对样品进行综合评价： 综合评定为优的，得10分； 综合评定为良的，得7分； 综合评定为一般的，得3分。 【要求随样品提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，没有提供的不计分；不完全符合的样品不计分】

	技术评分合计36分


三、商务评审表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	类似业绩
	10
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有同类项目供货业绩的，每提供一个得2分，最多得10分。

须提供供货合同关键页复印件（包括合同首页、金额页〈含产品名称〉和盖章页，投标人对应合同的全额发票）并加盖单位公章，未按上述要求提供证明材料的，本项不得分。

	2
	质保期
	5
	整体质保期在采购需求要求的基础上，每增加半年加2.5分，本项最多得5分。（提供承诺函并加盖公章）

	3
	供货期限
	5
	本项目合同约定供货周期为90个日历天；投标人须出具加盖单位公章的供货工期承诺函作为评审依据，未提供承诺函本项不得分。

（1）承诺供货周期较基准工期90日历天提前30日历天的，得2.5分；

（2）承诺供货周期较基准工期90日历天提前，60日历天的，得5分；

本项最高得分5分。

不得分情形：①仅口头说明、无加盖公章书面承诺函，不予计分；②承诺内容模糊、无法核算提前天数，不予计分。

	4
	培训方案
	3
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于总体培训计划和目标、培训人员配置、培训内容和培训质量控制等）进行评审： 1.方案完整、科学、合理、可行，完全满足或优于采购需求的，得3分； 2.方案有一定的科学性、合理性及可行性，基本能满足采购需求的，得2分； 3.但方案科学性低或合理性低或可行性低，未能满足采购需求的，得1分； 4.无提供得0分。

	5
	产品售后服务保障方案
	5
	各投标人须依据采购需求编制本项目产品售后服务保障方案，方案需完整包含以下 7 项核心内容：1）售后服务技术力量；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）保修范围；6）质保期外的维修服务收费标准；7）其它服务承诺。评审标准如下：

1、投标方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均满足采购需求，且至少有一项服务标准优于采购需求约定的，得 5 分；

2、投标方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均完全符合采购需求标准，无优于采购需求的服务内容，得 3 分；

3、存在以下任一情形的，得 1 分：①方案缺失上述 7 项中任意一项内容；②7 项内容虽全部列明，但至少一项服务内容未达到采购需求要求；

4、投标文件未提供售后服务保障方案的，本项得 0 分。

	
	质量保证措施
	3
	各投标人根据采购需求的要求提供本项目的质量保证措施（包括但不限于：1）产品的质量品控；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）因产品质量问题造成事故的责任承担及方案等内容）进行综合评审：

1、投标人能提供包括但不限于上述 5 项内容，方案满足且优于采购需求的，得3分；

2、投标人能提供包括但不限于上述 5 项内容，方案完全满足采购需求的，得2分；

3、投标人提供的方案未能完全涵盖上述 5 项内容，不能完全满足采购需求的，得1分；

4、无提供方案，得0分。

	6
	实施方案
	3
	各投标人提供的实施方案（包括但不限于1）设备供货方案；2）进度保障；3）人员配置；4）运输安装及调试方案等内容）进行综合评审：

1、实施计划需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，得3分；

2、实施计划需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，得2分；

3、实施计划对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，得1分；

4、无提供方案，得0分。

	商务评分合计34分


采购包2（抢险救援消防车、照明消防车）：
一、评分分值（或权重）分配表：

	序号
	评分项目
	分值

	1
	技术
	31

	2
	商务
	39

	3
	价格
	30

	共计100分


二、技术评审表：

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术参数响应情况
	31
	1、对详细参数要求中标注“▲”的条款响应程度进行评审：本小项评分为24分，能完全响应（或在此基础上正偏离）得满分，不能响应或负偏离的，每一项扣1分，共计24项；

2、根据投标人对技术参数要求中非标示“▲"号的详细技术参数响应进行评分，完全或优于本项目的得7分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
注：投标人必须按照技术参数及要求”逐条响应并按以下要求提供证明材料：须提交完整的评审依据（品牌型号与所投产品完全一致），标记具体页码，并在相应指标作出标记并注明针对的指标序号（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，无提供证明材料或证明材料不符合要求均视为未响应进行扣分。带“▲”的重要技术参数指标项，投标人提交整车的检验（试验）报告作为评审依据（本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）），车辆所有单独部件的检验（试验）报告均不予认可，请勿提交。

	技术评分合计31分


三、商务评审表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	信誉、荣誉情况
	3
	1、投标人具有中国体系认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分，其他不得分。

	2
	同类项目业绩
	10
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，每提供一个同类项目（消防车辆）业绩，得2分，最高得10分。

注：须提供业绩合同关键页及（如银行转账单据、发票、款项收据等任意一种）扫描件并加盖公章。

	
	产品售后服务保障方案
	10
	各投标人须依据采购需求编制本项目产品售后服务保障方案，方案需完整包含以下 7 项核心内容：1）售后服务技术力量；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）保修范围；6）质保期外的维修服务收费标准；7）其它服务承诺。评审标准如下：

1、方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均满足采购需求，且至少有一项服务标准优于采购需求约定的，得 10 分；

2、方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均完全符合采购需求标准，无优于采购需求的服务内容，得 6分；
3、存在以下任一情形的，得 3 分：①方案缺失上述 7 项中任意一项内容；②7 项内容虽全部列明，但至少一项服务内容未达到采购需求要求；

4、投标文件未提供售后服务保障方案的，本项得 0 分。

	
	质量保证措施
	10
	各投标人根据采购需求的要求提供本项目的质量保证措施（包括但不限于：1）产品的质量品控；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）因产品质量问题造成事故的责任承担及方案等内容）进行综合评审：

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，满足且优于采购需求的，得10分；

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，完全满足采购需求的，得6分；

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，不能完全满足采购需求的，得3分；

4、无提供方案，得0分。

	
	实施方案
	6
	各投标人提供的实施方案（包括但不限于1）设备供货方案；2）进度保障；3）人员配置；4）运输安装及调试方案等内容）进行综合评审：

1、实施计划需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，得6分；

2、实施计划需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，得4分；

3、实施计划需求理解准确性一般，方案描述不够详细、较不合理，架构清晰度一般，得2分；

4、实施计划对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，得1分；

5、无提供方案，得0分。

	商务评分合计39分


采购包3（压缩空气泡沫消防车、泡沫消防车）：
一、评分分值（或权重）分配表：

	序号
	评分项目
	分值

	1
	技术
	31

	2
	商务
	39

	3
	价格
	30

	共计100分


二、技术评审表：

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术参数响应情况
	31
	1、对详细参数要求中标注“▲”的条款响应程度进行评审：本小项评分为24分，能完全响应（或在此基础上正偏离）得满分，不能响应或负偏离的，每一项扣1分，共计24项；

2、根据投标人对技术参数要求中非标示“▲"号的详细技术参数响应进行评分，完全或优于本项目的得7分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

 注：投标人必须按照技术参数及要求”逐条响应并按以下要求提供证明材料：须提交完整的评审依据（品牌型号与所投产品完全一致），标记具体页码，并在相应指标作出标记并注明针对的指标序号（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，投标人提交整车的检验（试验）报告作为评审依据（本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外））无提供证明材料或证明材料不符合要求均视为未响应进行扣分。

	技术评分合计31分


三、商务评审表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	信誉、荣誉情况
	3
	1、投标人具有中国体系认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分，其他不得分。

	2
	同类项目业绩
	10
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，每提供一个同类项目（消防车辆）业绩，得2分，最高得10分。

注：须提供业绩合同关键页及（如银行转账单据、发票、款项收据等任意一种）扫描件并加盖公章。

	3
	产品售后服务保障方案
	10
	各投标人须依据采购需求编制本项目产品售后服务保障方案，方案需完整包含以下 7 项核心内容：1）售后服务技术力量；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）保修范围；6）质保期外的维修服务收费标准；7）其它服务承诺。评审标准如下：

1、方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均满足采购需求，且至少有一项服务标准优于采购需求约定的，得 10 分；

2、方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均完全符合采购需求标准，无优于采购需求的服务内容，得 6分；

3、存在以下任一情形的，得 3 分：①方案缺失上述 7 项中任意一项内容；②7 项内容虽全部列明，但至少一项服务内容未达到采购需求要求；

4、投标文件未提供售后服务保障方案的，本项得 0 分。

	4
	质量保证措施
	8
	各投标人根据采购需求的要求提供本项目的质量保证措施（包括但不限于：1）产品的质量品控；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）因产品质量问题造成事故的责任承担及方案等内容）进行综合评审：

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，满足且优于采购需求的，得8分；

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，完全满足采购需求的，得5分；

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，不能完全满足采购需求的，得2分；

4、无提供方案，得0分。

	5
	实施方案
	8
	各投标人提供的实施方案（包括但不限于1）设备供货方案；2）进度保障；3）人员配置；4）运输安装及调试方案等内容）进行综合评审：

1、实施计划需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，得8分；

2、实施计划需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，得5分；

3、实施计划需求理解准确性一般，方案描述不够详细、较不合理，架构清晰度一般，得2分；

4、实施计划对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，得1分；

5、无提供方案，得0分。

	商务评分合计39分


采购包4（举高喷射消防车）：
一、评分分值（或权重）分配表：

	序号
	评分项目
	分值

	1
	技术
	31

	2
	商务
	39

	3
	价格
	30

	共计100分


二、技术评审表：

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术参数响应情况
	31
	1、对详细参数要求中标注“▲”的条款响应程度进行评审：本小项评分为24分，能完全响应（或在此基础上正偏离）得满分，不能响应或负偏离的，每一项扣2分，共计12项；

2、根据投标人对技术参数要求中非标示“▲"号的详细技术参数响应进行评分，完全或优于本项目的得7分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

注：投标人必须按照技术参数及要求”逐条响应并按以下要求提供证明材料：须提交完整的评审依据（品牌型号与所投产品完全一致），标记具体页码，并在相应指标作出标记并注明针对的指标序号（例如用红色方框标记），未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担， 无提供证明材料或证明材料不符合要求均视为未响应进行扣分。带“▲”的重要技术参数指标项，投标人提交整车的检验（试验）报告作为评审依据（本项目所有检测报告是指中国境内具有国家规定资质的第三方检测机构出具的有效的完整的检验或试验报告，所有检测报告均需加盖CMA资质认定标志方有效（需求中另有要求的除外）），】车辆所有单独部件的检验（试验）报告均不予认可，请勿提交。

	技术评分合计27分


三、商务评审表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	信誉、荣誉情况
	3
	1、投标人具有中国体系认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分，其他不得分。

	2
	同类项目业绩
	10
	投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，每提供一个同类项目（消防车辆）业绩，得2分，最高得10分。

注：须提供业绩合同关键页及（如银行转账单据、发票、款项收据等任意一种）扫描件并加盖公章。

	3
	产品售后服务保障方案
	10
	各投标人须依据采购需求编制本项目产品售后服务保障方案，方案需完整包含以下 7 项核心内容：1）售后服务技术力量；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）保修范围；6）质保期外的维修服务收费标准；7）其它服务承诺。评审标准如下：

1、方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均满足采购需求，且至少有一项服务标准优于采购需求约定的，得 10 分；

2、方案完整覆盖上述全部 7 项内容，所有服务条款均完全符合采购需求标准，无优于采购需求的服务内容，得 6分；

3、存在以下任一情形的，得 3 分：①方案缺失上述 7 项中任意一项内容；②7 项内容虽全部列明，但至少一项服务内容未达到采购需求要求；

4、投标文件未提供售后服务保障方案的，本项得 0 分。

	4
	质量保证措施
	8
	各投标人根据采购需求的要求提供本项目的质量保证措施（包括但不限于：1）产品的质量品控；2）维修保养；3）配件供应；4）技术支持承诺；5）因产品质量问题造成事故的责任承担及方案等内容）进行综合评审：

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，满足且优于采购需求的，得8分；

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，完全满足采购需求的，得5分；

投标人提供的方案包括但不限于上述内容，不能完全满足采购需求的，得2分；

4、无提供方案，得0分。

	5
	实施方案
	8
	各投标人提供的实施方案（包括但不限于1）设备供货方案；2）进度保障；3）人员配置；4）运输安装及调试方案等内容）进行综合评审：

1、实施计划需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，得8分；

2、实施计划需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，得5分；

3、实施计划需求理解准确性一般，方案描述不够详细、较不合理，架构清晰度一般，得2分；

4、实施计划对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，得1分；

5、无提供方案，得0分。

	商务评分合计39分


第五部分
合同文本

韶关市政府采购

合同书

韶关市消防救援支队国产消防车采购合同

项目名称:

合同编号:

签订地点：
二○二六年   月
  甲方：XXX支队/大队

乙方：XXX有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目（项目编号：）的招标文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

1.合同货物清单
	序号
	货物名称
	产地及品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	使用单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价¥：XX元


备注：货物详细清单见附件1。

2.合同总价
总价为人民币（大写）：   元整，即¥：    元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。除双方另有约定外，甲方不再另向乙方支付本合同总价之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以合同总价为准。

3.合同组成
签订合同时，乙方根据甲方要求需提交货物详细清单、技术规格书（中文）、清晰的外观照片和装备附属器材、工具、零配件清单等作为本合同附件。技术规格书等合同附件中应当明确技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息。所有合同附件及本项目的中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、补充协议等均为本合同不可分割之部分，与本合同主文具有同等法律效力。

4.技术要求
4.1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家、地方和行业有关安全环保标准、产品质量及其认证标准，以及本合同约定、招标文件和投标文件中规定的质量要求和技术标准。如发生质量要求和技术标准有相互抵触或异议的事项，在本合同、招标文件、投标文件中约定的质量要求和技术标准中适用更为严格的要求和标准。如果中华人民共和国国家、地方和行业没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准或者国际标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

4.2.乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或者其他知识产权（如需获得授权才可使用的，乙方应确保甲方获得该授权，且保证甲方在使用的全期间内，均有权合法免费使用）。对因乙方提供的产品侵犯第三方的知识产权或其他合法权益而引起的任何针对甲方的索赔，乙方应保障甲方的利益不受损害，并赔偿甲方的全部损失，同时甲方有权按照本合同第10条约定向乙方追究交付货物不符合合同约定的违约责任。

4.3.进口货物必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

5.合同货物交货及验收
5.1.交货期

5.1.1.交货时间：乙方应当于本合同签订生效之日起【】个月内，于20XX年X月X日前向甲方指定地点交付符合合同约定的合格货物。乙方交付的货物经甲方组织首次验收合格的，认定乙方提交《韶关市消防救援支队装备到货和验收申请表》中的申请验收之日为实际到货时间；首次验收不合格的，乙方应负责整改至验收合格为止，整改时间计入交付期限，交付期限不予顺延，乙方整改后通过验收的，整改后提交的《韶关市消防救援支队装备到货和验收申请表》中的申请验收之日为实际到货时间。实际交付日超出约定交付期限的，乙方应承担逾期交付的违约责任。货物毁损、灭失的风险，在货物未经甲方验收合格前由乙方承担，验收合格之后由甲方承担。

5.1.2.交货地点：甲方指定地点。

5.1.3.联系人：

甲方联系人：***，联系电话：**********

支队到货及验收联系人（需提前3个工作日联系）：***，联系电话：**********

5.2.货物验收


5.2.1验收程序包括但不限于货物核查（含入厂核查、原材料到货核查、安装调试核查）、到货验收和验收申请、供应商确认货物存放方式、效能测试、邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构专家参与现场验收工作验收、抽样送检（由甲方确定的具有国家规定资质的第三方检测机构）等内容。

5.3验收内容包括商务验收、资料验收、技术验收（包括一致性核查和质量性能核查）。

5.3.1商务验收是指对消防装备到货时间、地点和售后服务等商务要求履约情况进行核查评定。

5.3.2资料验收是指对消防装备的相关资料（如工业和信息化部公告、检验检测报告、合格证、随车技术文件等）的完整性进行核查评定。

5.3.3技术验收是指对消防装备的功能和质量等技术要求履约情况进行核查评定，包括一致性核查和质量性能核查：

5.3.3.1一致性核查是指现场核查消防装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小等信息；

5.3.3.2质量性能核查是指通过现场测量测试、检验报告核验、水力性能测试、抽样送检等方式核查消防装备的功能、性能及国家标准（GB）、行业标准（XF）和参考消防装备产品现场检查判定规则等有规定必须测量测试的指标。

消防车辆、远程供水系统及排涝等消防装备的泵、炮均应开展水力性能测试。

5.4符合以下情形的，原则上应抽样送第三方机构开展一次检测，根据需要可增加抽样送检频次。抽样送检时双方未提出异议，默认为乙方认可甲方送检的第三方机构和第三方机构出具的检测结果：

5.4.1一次性批量采购数量500件（套）或项目包组中标金额50万元以上的消防员基本防护装备。

5.4.2对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商的消防装备（符合财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）情形的）。

5.4.3存在不良行为记录的供应商中标的消防装备项目。

5.4.4其他依据合同约定或验收实际确需抽样送检的消防装备。

5.5消防装备的商务验收、资料验收、技术验收均评定合格的，该消防装备方可综合评定为合格。

5.6商务验收、资料验收、技术验收中的一致性核查为两次验收机会，技术验收中的质量性能核查为一次验收机会。

5.6.1符合两次验收机会的且第一次验收不合格符合整改条件的，消防器材的整改期限一般不超过30日，消防车辆的每次整改期限一般不超过60日。

5.7国家标准、行业标准等技术规范文件中明确规定消防装备技术参数误差范围的，在消防装备验收工作中遵循相关标准规定的误差阈值进行性能评定。

5.8当货物首次通过验收后，认定供应商提交的申请验收之日为实际到货时间；货物首次验收未通过，供应商整改后通过验收的，认定供应商整改后提交的申请验收之日为实际到货时间；供应商提交申请验收之日后等待验收时间不计入合同履约时间。

5.8.1因疫情、自然灾害等不可抗力造成的逾期时间等情形，根据实际情况确定违约责任。

6.质量保证及售后服务
6.1.乙方保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权无瑕疵（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同相关规定及标的物所附的合同第3条所约定的资料齐全。

6.2.乙方应于申请验收时向甲方提供标的物各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。

6.3.乙方应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。乙方及货物原厂家应保证货物在正常工作状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证货物的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

6.4.交货后，乙方为甲方提供操作及维护培训直至甲方人员掌握相关技术为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。普通器材培训时间不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。

6.5.质保期：乙方提供货物（含主要零配件）【】年的质保服务，质保期自最终验收综合评定合格之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向甲方收取任何费用。在质保期内，乙方必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换且自验收综合评定合格之日起重新起算质保期。

6.6.保修期：质保期届满后，由乙方提供不少于【】年的保修服务。保修费用计入合同总价，在维修过程中乙方只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。

6.7.终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续为底盘和上装提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归甲方所有，费用已包含在合同总价内），人工保修费用计入合同总价，乙方只收取材料成本费。乙方必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知甲方并说明原因。终身维护期内，乙方应负责货物运行的稳定性。如乙方未能及时响应，应向甲方支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且甲方有权委托第三方处理，第三方处理的费用由乙方承担。

6.8.乙方向甲方提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10日，进口零配件不得长于30日。

6.9.乙方应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，同时提供备用替代货物供甲方临时使用，一切费用由乙方承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。

6.10.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。

6.11.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需检验或鉴定的，由乙方按甲方要求送第三方装备质量检验机构检验，乙方拒绝送检的，甲方可自行送第三方装备质量检验机构检验，并以第三方装备质量检验机构出具的书面检验或鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

6.12.乙方必须在甲方所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。乙方委托授权甲方维修中心，对其广东省内销售的产品进行维修保养工作。

6.13.本合同签订后，乙方为甲方的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，甲方仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

6.14.技术成果归属：双方在履行本合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归甲方所有。乙方不得在未征求甲方书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归甲方所有，乙方应另向甲方承担违约责任，并赔偿甲方全部经济损失。

7.付款方式
本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.履约保证金：合同签订生效后10个工作日内，乙方委托银行向甲方开具的履约保函作为履约保证金。履约保函应为独立且不可撤销的保函。履约保证金为合同总金额5%，保证期限至合同约定的交付期限届满后30日止。

7.2.预付款：合同签订生效且甲方收到乙方委托银行向甲方开具的履约保证金保函后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%。

7.3.货物到甲方指定地点经乙方安装调试交付、甲方验收合格后，乙方凭以下资料向甲方提出支付申请，甲方收到以下材料并核实无误后在10个工作日内向乙方支付合同总金额的70%；

7.3.1合同；

7.3.2乙方开具的等额合法有效的正式增值税发票；

7.3.3最终验收调试合格报告书（验收部门盖章）；

7.3.4消防产品认证证书（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、消防产品检验报告（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、工信部公告证明文件、合格证等其他甲方要求的材料。

7.4. 乙方应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，如乙方未能按时提交等额合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。

7.5.乙方指定的收款账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：

8.保密条款

8.1.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息、技术资料、工作信息和政府数据等），同样负有保密责任。

8.2.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（甲方将有关信息向社会公开除外）。

8.3.如乙方未能履行保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失及法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总金额20%的违约金。

9.不可抗力

9.1.不可抗力指在本合同签署后发生的不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的客观事件，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、爆炸、雷电、动乱、政府行为、国家政策的突然变动、罢工、黑客或病毒攻击、国际或国内运输中断、流行病以及根据中国法律或一般国际商业惯例认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同全部或部分不能履行或迟延履行本合同时，应自不可抗力事件发生之日起10日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起30日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。若任何一方未能依据本条款约定及时将不可抗力的情况通知对方或者未能及时提交相关证明的，应当依照本合同约定承担相应的违约责任，因客观原因不能通知的除外。

在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施积极供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

9.3.进口货物或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

10.违约责任
10.1.甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告7个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物总价万分之五的违约金。违约金合计不超过合同总价的5%。

甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告30个工作日内仍不支付的，以应付未付款项为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向乙方支付逾期付款利息，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。

10.2.非因甲方原因，乙方向甲方表示不交付或不能交付本合同项下货物，视为乙方不能交货，甲方有权解除本合同，且乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.3.乙方逾期交货，逾期不超过30日（含本数）的，每逾期1日，乙方应按逾期交付货物总价万分之五向甲方支付违约金；逾期超过30日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方逾期交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方逾期交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为逾期交付货物总价的20％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同逾期交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

10.4.乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，整改后货物符合合同要求的，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照10.3条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的货物仍不符合要求，未能通过验收的，参照10.3条甲方解除合同的情形处理。

10.5.如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。

10.6.乙方有以下行为的，甲方有权单方面解除合同，未支付的费用不予支付，已支付的费用乙方应予退还，同时乙方承担一切经济责任和损失，同时乙方支付合同总金额20%的违约金给甲方。

（1）在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为的；

（2）乙方不得将部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业）；

（3）乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽的按照本条违约责任执行。

10.7.履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项(包括但不限于退回预付款、支付违约金及赔偿、承担利息等)情形，甲方有权要求乙方另行支付，如乙方未按约定承担违约责任，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任,乙方仍需按本合同约定履行各项义务。 如乙方拒不承担上述违约责任，甲方有权通过诉讼途径追偿并提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。

10.8.本合同所称经济损失的含义均指包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使守约方需对第三方承担的赔偿责任以及因维权而支出的相关费用（律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。

11.争议解决

11.1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任一方有权向甲方所在地法院提出诉讼。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

11.2.在发生争议后协商或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。  

12.通知与送达
12.1.甲乙双方确认以下送达方式：

（1）甲方地址：

联系人：联系方式：邮箱地址：

（2）乙方地址：

联系人：联系方式：邮箱地址：

甲乙双方确认，上述送达方式真实有效。任何一方或人民法院等有权机关向对方发出的有关本合同的通知、法律文书等，均应以上述约定送达地址为准。以邮寄方式发出的，自发出之日起第二日即视为相对方收到；以电子方式（含电子邮件、短信通知）发出的，自成功发送之日起视为相对方收到。

12.2.任何一方上述任一送达方式发生变更的，变更方应提前3个工作日内将变更后的送达地址书面通知对方。否则，由此造成的损失一律由变更方承担。

13.廉洁、反贿赂条款
13.1.甲乙双方必须遵守《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》的相关规定要求，严格执行国家有关法律法规、党的政策规定及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定，做好项目服务中的反商业贿赂工作。

13.2.甲乙双方严格执行本项目采购相关的文件，自觉按合同办事；双方的业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（双方的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反项目管理规章制度。

13.3.发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；发现对方严重违反本条款的行为，有向其上级主管部门或有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

13.4.双方或任何一方与设备材料供应等相关单位不得串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低服务质量等损害国家或集体利益。

13.5.甲方及其工作人员不得利用职权插手项目活动谋求不正当利益等；乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品等。

13.6.如乙方及其工作人员违反上述规定，甲方有权单方解除合同并向乙方主张合同总金额20%的违约金，同时要求乙方退回违法所得。甲方有权按管理权限，依据有关规定对违法违纪人员给予党纪、政纪处分，构成犯罪的，依法移送司法机关。乙方及其工作人员违反本条规定给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

14.其他
14.1.乙方违反本合同约定的，应当承担违约责任，同时甲方有权向韶关市消防救援支队申请将乙方纳入韶关市消防救援支队合同履约能力一览表。

14.2.本合同采用语言为中文，若被译成多语言版本的，以中文版本约定优先。

14.3.本合同一式【】份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执【】份，乙方执壹份。合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一方签字日期为准。

14.4.合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由擅自变更合同的一方承担。

14.5.乙方的企业规模类型：（大型企业/中型企业/小型企业/微型企业）

（以下无正文，为合同签署页）

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	负责人或授权代表（签字）：  
	法定代表人或授权代表（签字）：

	年   月   日
	年   月    日


附件：

1.货物清单

韶关市消防救援支队装备采购国产及非免税进口消防器材合同书
项目名称：

合同编号：

签订地点：
二○二六年   月
  甲方：韶关市消防救援支队

乙方：×××公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及韶关市消防救援支队的招标编号为【】项目的招标文件、投标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购如下货物及相关服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

1.合同货物清单
	序号
	货物名称
	品牌名称
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	使用单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价¥：   元。 


备注：货物详细清单见附件1。

2.合同总价
总价为人民币（大写）：   元整，即¥：    元，合同总价包括货物的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。除双方另有约定外，甲方不再另向乙方支付本合同总价之外的任何费用。本合同总价为固定不变价，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以合同总价为准。

3.合同组成
签订合同时，乙方根据甲方要求需提交货物详细清单、技术规格书（中文）、清晰的外观照片和装备附属器材、工具、零配件清单等作为本合同附件。技术规格书等合同附件中应当明确技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息。所有合同附件及本项目的中标通知书、招标文件、投标文件、会议纪要、补充协议等均为本合同不可分割之部分，与本合同主文具有同等法律效力。

4.技术要求
4.1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家、地方和行业有关安全环保标准、产品质量及其认证标准，以及本合同约定、招标文件和投标文件中规定的质量要求和技术标准。如发生质量要求和技术标准有相互抵触或异议的事项，在本合同、招标文件、投标文件中约定的质量要求和技术标准中适用更为严格的要求和标准。如果中华人民共和国国家、地方和行业没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准或者国际标准。这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

4.2.乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或者其他知识产权（如需获得授权才可使用的，乙方应确保甲方获得该授权，且保证甲方在使用的全期间内，均有权合法免费使用）。对因乙方提供的产品侵犯第三方的知识产权或其他合法权益而引起的任何针对甲方的索赔，乙方应保障甲方的利益不受损害，并赔偿甲方的全部损失，同时甲方有权按照本合同第10条约定向乙方追究交付货物不符合合同约定的违约责任。

4.3.进口货物必须具备有效的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

5.合同货物交货及验收
5.1.交货期

5.1.1.交货时间：乙方应当于本合同签订生效之日起【】个月内，于2026年【】月【】日前向甲方指定地点交付合同约定的合格货物。乙方交付的货物经甲方组织首次验收合格的，乙方提交《韶关市消防救援支队装备验收申请表》之日为实际交付日；首次验收不合格的，乙方应负责整改至验收合格为止，整改时间计入交付期限，交付期限不予顺延，乙方整改后通过验收的，整改后提交《韶关市消防救援支队装备验收申请表》之日为实际交付日。实际交付日超出约定交付期限的，乙方应承担逾期交付的违约责任。货物毁损、灭失的风险，在货物未经甲方验收合格前由乙方承担，验收合格之后由甲方承担。

5.1.2.交货地点：甲方指定地点。

5.1.3.联系人：

甲方联系人：***，联系电话：**********

支队交货及验收联系人：***，联系电话：***

5.2.货物验收


5.2.1验收程序包括但不限于货物核查（含入厂核查、原材料到货核查、安装调试核查）、到货验收和验收申请、供应商确认货物存放方式、效能测试、邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构专家参与现场验收工作验收、抽样送检（由甲方确定的具有国家规定资质的第三方检测机构）等内容。

5.3验收内容包括商务验收、资料验收、技术验收（包括一致性核查和质量性能核查）。

5.3.1商务验收是指对消防装备到货时间、地点和售后服务等商务要求履约情况进行核查评定。

5.3.2资料验收是指对消防装备的相关资料（如工业和信息化部公告、检验检测报告、合格证、随车技术文件等）的完整性进行核查评定。

5.3.3技术验收是指对消防装备的功能和质量等技术要求履约情况进行核查评定，包括一致性核查和质量性能核查：

5.3.3.1一致性核查是指现场核查消防装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小等信息；

5.3.3.2质量性能核查是指通过现场测量测试、检验报告核验、水力性能测试、抽样送检等方式核查消防装备的功能、性能及国家标准（GB）、行业标准（XF）和参考消防装备产品现场检查判定规则等有规定必须测量测试的指标。

消防车辆、远程供水系统及排涝等消防装备的泵、炮均应开展水力性能测试。

5.4符合以下情形的，原则上应抽样送第三方机构开展一次检测，根据需要可增加抽样送检频次。抽样送检时双方未提出异议，默认为乙方认可甲方送检的第三方机构和第三方机构出具的检测结果：

5.4.1一次性批量采购数量500件（套）或项目包组中标金额50万元以上的消防员基本防护装备。

5.4.2对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商的消防装备（符合财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）情形的）。

5.4.3存在不良行为记录的供应商中标的消防装备项目。

5.4.4其他依据合同约定或验收实际确需抽样送检的消防装备。

5.5消防装备的商务验收、资料验收、技术验收均评定合格的，该消防装备方可综合评定为合格。

5.6商务验收、资料验收、技术验收中的一致性核查为两次验收机会，技术验收中的质量性能核查为一次验收机会。

5.6.1符合两次验收机会的且第一次验收不合格符合整改条件的，消防器材的整改期限一般不超过30日，消防车辆的每次整改期限一般不超过60日。

5.7国家标准、行业标准等技术规范文件中明确规定消防装备技术参数误差范围的，在消防装备验收工作中遵循相关标准规定的误差阈值进行性能评定。

5.8当货物首次通过验收后，认定供应商提交的申请验收之日为实际到货时间；货物首次验收未通过，供应商整改后通过验收的，认定供应商整改后提交的申请验收之日为实际到货时间；供应商提交申请验收之日后等待验收时间不计入合同履约时间。

5.8.1因疫情、自然灾害等不可抗力造成的逾期时间等情形，根据实际情况确定违约责任。

6.质量保证及售后服务

6.1.乙方保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权无瑕疵（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征要符合本合同相关规定及标的物所附的合同第3条所约定的资料齐全。

6.2.乙方应于申请验收时向甲方提供标的物各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），进口货物必须提供中文说明书。

6.3.乙方应以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。乙方及货物原厂家应保证货物在正常工作状况下的安全性，而无安全隐患。乙方及货物原厂家应保证货物的剩余保修期不短于本合同约定的保修期，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

6.4.交货后，乙方为甲方提供操作及维护培训直至甲方人员掌握相关技术为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装现场或按甲乙双方协商安排。普通器材培训时间不少于半天，新型器材、特种器材培训时间不少于1天。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。

6.5.质保期：乙方提供货物（含主要零配件）【】年的质保服务，质保期自最终验收综合评定合格之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不向甲方收取任何费用。在质保期内，乙方必须提供至少一次免费上门首保服务。质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换且自验收综合评定合格之日起重新起算质保期。

6.6.保修期：质保期届满后，由乙方提供不少于【】年的保修服务。保修费用计入合同总价，在维修过程中乙方只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。

6.7.终身维护期：货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行正常服役期内终身维护，继续为底盘和上装提供维修、零配件供应等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务（相关备品备件的所有权归甲方所有，费用已包含在合同总价内），人工保修费用计入合同总价，乙方只收取材料成本费。乙方必须提供7*24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后24小时内到达现场维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知甲方并说明原因。终身维护期内，乙方应负责货物运行的稳定性。 如乙方未能及时响应，应向甲方支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且甲方有权委托第三方处理，第三方处理的费用由乙方承担。

6.8.乙方向甲方提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如甲方向乙方单独订购配件，乙方应给予甲方一定的优惠。国产零配件的供应时间不得长于10日，进口零配件不得长于30日。

6.9.乙方应建立缺陷产品召回制，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，乙方应及时通知甲方并积极协助办理有关手续，同时提供备用替代货物供甲方临时使用，一切费用由乙方承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。

6.10.乙方应建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向甲方进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及甲方使用单位的反馈意见。如乙方已与甲方设立的维修中心签订了售后服务协议，乙方至少每半年与维修中心开展一次技术交流活动，并采取派人现场培训或入厂培训的方式对维修中心员工进行技术培训。

6.11.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需检验或鉴定的，由乙方按甲方要求送第三方装备质量检验机构检验，乙方拒绝送检的，甲方可自行送第三方装备质量检验机构检验，并以第三方装备质量检验机构出具的书面检验或鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

6.12.乙方必须在甲方所在地有固定的售后服务机构，包括不限于维修办公场地，并具有取得授权的专业技术人员和零配件库存。乙方委托授权甲方维修中心，对其广东省内销售的产品进行维修保养工作。

6.13.本合同签订后，乙方为甲方的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，甲方仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

6.14.技术成果归属：双方在履行本合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归甲方所有。乙方不得在未征求甲方书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归甲方所有，乙方应另向甲方承担违约责任，并赔偿甲方全部经济损失。

7.付款方式（如财政部门有相关规定的，按其执行）
本合同的每笔款项以银行转账方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.履约保证金：合同总金额超过100万元（含）的，合同签订时，乙方以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向甲方提交履约保证金，履约保函应为独立且不可撤销的保函。履约保证金为合同总金额5%，担保期限至合同约定交货期限届满后30日止。合同总金额低于100万元的，乙方无需缴纳履约保证金。

7.2.预付款：合同总金额超过100万元（含）的，合同签订生效且甲方收到乙方履约保证金及乙方向甲方开具的等额合法有效增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。合同总金额100万元以下的，合同签订生效且甲方收到乙方向甲方开具的等额合法有效增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

7.3.货物到甲方指定地点经乙方安装调试交付、甲方验收合格后，乙方凭以下资料向甲方提出支付申请，甲方收到以下材料并核实无误后在15个工作日内向乙方支付合同总金额的70%；

7.3.1合同；

7.3.2乙方开具的等额合法有效的正式增值税发票；

7.3.3最终验收调试合格报告书（验收部门盖章）；

7.3.4消防产品认证证书（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、消防产品检验报告（如投标时响应提供，须与投标文件一致）、合格证等其他甲方要求的材料。

7.4.甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，如乙方未能按时提交等额合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。若预付款时乙方已开具了全额发票的，当货物到甲方指定地点安装调试交付、验收合格后，乙方应当注明并以书面形式告知甲方，甲方在收到书面材料后视为收到乙方开具的等额合法有效的正式增值税发票。

7.5.乙方指定的收款账户信息如下：

户名：

开户行：

银行账号：

8.保密条款
8.1.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息、技术资料、工作信息和政府数据等），同样负有保密责任。

8.2.乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（甲方将有关信息向社会公开除外）。

8.3.如乙方未能履行保密义务造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任。因乙方的泄密行为导致甲方被追究法律责任的，甲方承担责任后有权向乙方追偿所产生的一切经济损失及法律责任，同时乙方须向甲方支付合同总金额20%的违约金。

9.不可抗力
9.1.不可抗力指在本合同签署后发生的不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的客观事件，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、爆炸、雷电、动乱、政府行为、国家政策的突然变动、罢工、黑客或病毒攻击、国际或国内运输中断、流行病以及根据中国法律或一般国际商业惯例认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方在履行合同期间由于不可抗力影响合同全部或部分不能履行或迟延履行本合同时，应自不可抗力事件发生之日起10日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起30日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。若任何一方未能依据本条款约定及时将不可抗力的情况通知对方或者未能及时提交相关证明的，应当依照本合同约定承担相应的违约责任，因客观原因不能通知的除外。

在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施积极供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

9.3.进口货物或附属设备及备品、备件由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致本采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

10违约责任
10.1.甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告7个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物总价万分之五的违约金。违约金合计不超过合同总价的5%。

甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告30个工作日内仍不支付的，以应付未付款项为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向乙方支付逾期付款利息，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的5%。

10.2.非因甲方原因，乙方向甲方表示不交付或不能交付本合同项下货物，视为乙方不能交货，甲方有权解除本合同，且乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

10.3.乙方逾期交货，逾期不超过30日（含本数）的，每逾期1日，乙方应按逾期交付货物总价万分之五向甲方支付违约金；逾期超过30日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方逾期交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方逾期交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为逾期交付货物总价的20％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起10日内退回预付款，并支付合同逾期交付货物总价20%的违约金。逾期未付（包括退回款项）的，应承担利息（以LPR一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

10.4.乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权要求乙方整改，整改后货物符合合同要求的，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照10.3条承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的货物仍不符合要求，未能通过验收的，参照10.3条甲方解除合同的情形处理。

10.5.如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。

10.6.乙方有以下行为的，甲方有权单方面解除合同，未支付的费用不予支付，已支付的费用乙方应予退还，同时乙方承担一切经济责任和损失，同时乙方支付合同总金额20%的违约金给甲方。

（1）在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为的；

（2）乙方不得将部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业）；

（3）乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽的按照本条违约责任执行。

10.7.履行本合同及组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项(包括但不限于退回预付款、支付违约金及赔偿、承担利息等)情形，甲方有权要求乙方另行支付，如乙方未按约定承担违约责任，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任,乙方仍需按本合同约定履行各项义务。 如乙方拒不承担上述违约责任，甲方有权通过诉讼途径追偿并提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。

10.8.本合同所称经济损失的含义均指包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使守约方需对第三方承担的赔偿责任以及因维权而支出的相关费用（律师费、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等）。
11.争议解决
11.1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任一方有权向甲方所在地法院提出诉讼。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

11.2.在发生争议后协商或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。  

12.通知与送达
12.1.甲乙双方确认以下送达方式：

（1）甲方地址：

联系人：联系方式：邮箱地址：

（2）乙方地址：

联系人：联系方式：邮箱地址：

甲乙双方确认，上述送达方式真实有效。任何一方或人民法院等有权机关向对方发出的有关本合同的通知、法律文书等，均应以上述约定送达地址为准。

12.2.任何一方上述任一送达方式发生变更的，变更方应提前3个工作日内将变更后的送达地址书面通知对方。否则，由此造成的损失一律由变更方承担。

13.廉洁、反贿赂条款
13.1.甲乙双方必须遵守《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》的相关规定要求，严格执行国家有关法律法规、党的政策规定及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定，做好项目服务中的反商业贿赂工作。

13.2.甲乙双方严格执行本项目采购相关的文件，自觉按合同办事；双方的业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（双方的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反项目管理规章制度。

13.3.发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；发现对方严重违反本条款的行为，有向其上级主管部门或有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

13.4.双方或任何一方与设备材料供应等相关单位不得串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低服务质量等损害国家或集体利益。

13.5.甲方及其工作人员不得利用职权插手项目活动谋求不正当利益等；乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品等。

13.6.如乙方及其工作人员违反上述规定，甲方有权单方解除合同并向乙方主张合同总金额20%的违约金，同时要求乙方退回违法所得。甲方有权按管理权限，依据有关规定对违法违纪人员给予党纪、政纪处分，构成犯罪的，依法移送司法机关。乙方及其工作人员违反本条规定给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

14.其他
14.1.乙方违反本合同约定的，应当承担违约责任，同时甲方有权向韶关市消防救援支队申请将乙方纳入韶关市消防救援支队合同履约能力一览表。

14.2.本合同采用语言为中文，若被译成多语言版本的，以中文版本约定优先。

14.3.本合同一式份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执份，乙方执壹份。合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。合同生效日期以最后一方签字日期为准。

14.4.合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由擅自变更合同的一方承担。

14.5.乙方的企业规模类型：（大型企业/中型企业/小型企业/微型企业）

（以下无正文，为合同签署页）

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	负责人或授权代表（签字）：  
	法定代表人或授权代表（签字）：

	年   月   日
	年   月    日


附件：

1.货物清单

2.消防器材通用及专用技术需求响应表
第六部分
投标文件格式
温馨提示：

1.本部分仅供参考。

供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。

3.供应商应当将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应当加盖供应商公章。
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   3.5依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…………………………………………………（）

   3.6关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺…………………………………（）

   3.7守法经营声明书………………………………………………………………………………（）
   3.8制造商（或总代理）授权书（适用于非供应商生产的投标标的，根据招标文件要求选用）…………………………………（）
3.9联合体共同投标协议书（适用于允许联合体投标情形，根据招标文件要求选用）……（）
3.10资格条件承诺函（样本）…………………………………………………………………（）
……

四、政策适用部分  …………………………………………………………………………………（）
  4.1中小企业声明函 ………………………………………………………………………………（）

 4.2关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）……………………………（）
 ……

五、技术部分  ………………………………………………………………………………………（）

  ……
六、商务部分  ………………………………………………………………………………………（）

  ……
七、价格部分  ………………………………………………………………………………………（）

  7.1开标一览表……………………………………………………………………………………（）

  7.2投标明细报价表 ……………………………………………………………………………（）

注：以上目录仅列举部分常用的内容，仅供参考，请供应商按照招标文件要求和以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请根据投标实际情况编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
韶关市政府采购

投标文件
（正本/副本）
采购项目名称：韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目
项目编号：SG26GZ014
供应商名称：（盖章）

 法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：  年  月  日
一、自查表
1.1资格性/符合性自查表
	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料（如有）

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页


注：1.表中的材料将作为资格审查和符合性审查的重要依据之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

    2.供应商应根据《资格审查表》（附表一）以及《符合性审查表》（附表二）进行填写此表。
1.2
“★”条款自查表
	序号
	“★”条款要求
	自查结论
	证明文件（如有）

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	……
	
	
	


注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

    2.《用户需求书》中标注有“★”号参数为实质性条款，逐条响应，如不满足要求将导致无效投标。

    3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。
    4.如无“★”条款，可不填写此表。
1.3“▲”条款自查表

	序号
	“▲”条款要求
	自查结论
	证明文件（如有）

	1
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	2
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	3
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	4
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	……
	
	
	


注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

    2.《用户需求书》中标注有“▲”号参数为重要条款，逐条响应，如不满足要求将影响评分。

    3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。
    4.如无“▲”条款，可不填写此表。

1.4技术评审自查表

	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	见投标文件（）页

	9
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。
1.5商务评审自查表
	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	见投标文件（）页

	9
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

二、投标函
投标函

韶关市公共资源交易中心：                                  
为响应你方组织的韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目（项目编号SG26GZ014) 的招标，我方愿参与投标。我方确认收到贵方提供的该项目的招标文件的全部内容。
(供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，正本    份，副本     份。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：
（一）同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供全部货物与相关服务，投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的投标有效期为     天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的所有条款，放弃对招标文件提出异议和质疑的一切权力。
（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而毫无保留地提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的决定和评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（七）我方如果成为中标供应商，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
供应商名称：                              

法定代表人姓名：

地址：                                   

传真：                               

电话：                                

电子邮件：                           

法定代表人（或授权代表）：（签署）        

供应商名称：(盖章)              

日期：    

三、资格证明文件
3.1营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件

	粘贴、装订或打印营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。此处可根据复印件自行调整。


3.2法定代表人证明书
（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）
法定代表人证明书

致：韶关市公共资源交易中心： 

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明书提交对方作为合同附件。


3.3
法定代表人授权委托书格式(适用于非法定代表人参与投标情形)
法定代表人授权委托书

致：韶关市公共资源交易中心：           
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

      签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明书提交对方作为合同附件。

      4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

      5.投标签署代表为法定代表人，则本表不适用。



3.4投标截止时间前最近一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

   ……

3.5投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认）

   ……

3.6关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺：

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

韶关市公共资源交易中心：

    我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

	设备及专业技术能力情况表

	序号
	设备名称或专业技术人员
	数量及单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


                        供应商名称：（盖章）

                        法定代表人（或授权代表）：（签署）
                         日期：  年  月  日

3.7守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

                        供应商名称：（盖章）

                        法定代表人（或授权代表）：（签署）
                         日期：  年  月  日

3.8制造商（或总代理）授权书（适用于非供应商生产的投标标的，根据招标文件要求选用）

制造商（或总代理）授权书

韶关市公共资源交易中心：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目（项目编号SG26GZ014) 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（盖章）:      
法定代表人（或授权代表）（签署） ：

职务：             

部门：            

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

3.9联合体共同投标协议书（适用于允许联合体投标情形，根据招标文件要求选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）
（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目（项目编号SG26GZ014)的投标。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施；如中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分，其中中小企业所提供的部分为    元，占项目总报价  %（其中小微企业所提供的部分为    元，比例为  %，）……。
3.联合体将严格按照投标文件的各项要求，提交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标文件作无效投标处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。


甲公司全称：（盖章）              乙公司全称：（盖章）               （……）

法定代表人（或授权代表）：（签署）  法定代表人（或授权代表）：（签署）   （……）
   年   月   日                 年   月   日                    （……）

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．此协议将作为签订合同的附件之一。

3.10资格条件承诺函

资格条件承诺函
我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》 
第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第 
（五）项规定条件，具体包括： 
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 
法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿 
接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证 
明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应 
商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 
特此承诺。 
                    供应商名称（公章） 
年 月 日
3.11资格性审查要求的其他资质证明文件（根据招标文件要求，自行添加）
1.……

2.……

3.……

3.12名称变更

    供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。
四、政策适用部分

4.1中小企业声明函（符合条件的供应商应当提供相应的材料方可享受相应优惠政策：监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》；中小微企业须提供此函。非中小微企业可不提供材料。）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人， 营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人， 营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：__________________  

日期： 年 月 日

 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚 假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制 造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
4.2关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4
本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

五、技术部分
5.1货物说明一览表

货物说明一览表
	序号
	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

5.2实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.供应商必须对应招标文件技术部分的“★” 项内容逐条响应。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无“★”条款，可不填写此表。
5.3一般技术条款响应表

一般技术条款响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

    2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

5.4技术方案
    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介。

 2.设备技术特点说明及详细方案。

5.5拟任执行管理及技术人员情况

拟任执行管理及技术人员情况表

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的
同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

5.6主要设备一览表

	设备名称
	规格型号
	数量
	出厂日期

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

5.7履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


5.8组织实施方案

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评标委员会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1.对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2.针对本项目的组织实施方案

3.进度计划和保证项目完成的具体措施

4.项目整体验收计划

5.培训计划

6.供应商认为必要的其它内容。

5.9其它重要事项说明及承诺
     （如有，请扼要叙述）

六、商务部分

6.1供应商概况

6.1.1供应商情况介绍表

供应商情况介绍表

	供应商名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	平方米

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

    2.图片描述：经营场所、主要经营项目等。

    3.根据评审表的要求提交其它相应资料。

    4.此表数据如有虚假，一经查实，供应商自行承担相关责任。

6.1.2供货渠道与合作机构情况表

供货渠道与合作机构情况表

	分项
	基 本 情 况
	联系方式
	证明文件（如有）

	供应商情况
	单位名称：

注册资本：

法定代表人：

代理产品：

网址：
	联系人:

电话:

传真:
	见投标文件（）页

	设在广东省内的售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	联系人:

电话:

传真:
	见投标文件（）页


注：根据评审表的要求提交相应资料。

6.1.3同类项目业绩介绍表

同类项目业绩介绍表

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。根据评审表的要求提交相应资料。

6.1.4供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

诉讼案件或仲裁的资料表

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6.1.5规章管理制度一览表

规章管理制度一览表

	序号
	相关规章管理制度名称
	开始执行时间
	备注
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.根据评审表的要求提交相应资料

    2.所列制度均为目前仍在执行的制度。

6.1.6其它重要事项说明及承诺
(如有，请扼要叙述)

6.2实质性响应商务条款（“★”项）响应表

实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按实际填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.供应商必须对应招标文件商务部分的“★” 项内容逐条响应。“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

 3.如无“★”条款，可不填写此表。
6.3一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明
	证明文件（如有）

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	
	见投标文件（）页

	2
	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	
	见投标文件（）页

	3
	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	
	见投标文件（）页

	4
	投标有效期：投标有效期为自提交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于     天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	
	见投标文件（）页

	5
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	
	见投标文件（）页

	6
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	
	见投标文件（）页

	7
	主要关键设备均为近      个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	
	见投标文件（）页

	8
	交货完工期：合同生效后   天内完成并可交付验收
	
	
	见投标文件（）页

	9
	质保期：验收交付之日起    年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	
	见投标文件（）页

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	
	见投标文件（）页

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	
	见投标文件（）页

	12
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	
	见投标文件（）页

	13
	其它商务条款偏离说明：
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注：根据评审表的要求提交相应资料。

6.4售后服务方案
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标文件的要求（格式自定）：
1.免费保修期。
2.应急维修时间安排。
3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）。
4.维修服务收费标准。
5.制造商的技术支持。
6.其它服务承诺。
7.培训计划。

6.5其它重要事项说明及承诺
     （如有，请扼要叙述）

七.报价表
7.1开标一览表

开标一览表
采购项目名称：韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目　
项目编号：SG26GZ014
	报价项目
	金额(元)

	采购标的
	

	伴随服务
	

	其他费用
	

	总报价
	（大写）人民币                     

（小写）¥         


注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。
    2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均为人民币报价，金额单位为元。
供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

7.2
投标明细报价表

投标明细报价表

采购项目名称：韶关市消防救援支队2026年车辆装备采购项目　
项目编号：SG26GZ014
	一、采购标的

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、伴随服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、其他费用详列

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）


注：1.以上内容必须与《开标一览表》一致。

    2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日
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法定代表人身份证复印件反面














授权代表身份证复印件正面
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