[bookmark: _GoBack]采购需求
[bookmark: _Toc15147]一、采购标的
	标的名称
	数量及单位
	采购预算（万元）
	是否接受进口产品

	大流量排水抢险车
（核心产品）
	1辆
	91
	否

	新能源排水防涝抢险车（纯电动工程车）
	1辆
	27
	否

	排水防涝抢险车（工程车）
	1辆
	18
	否


[bookmark: _Toc9129]二、技术要求
[bookmark: _Toc14251][bookmark: _Toc22491][bookmark: _Toc17570][bookmark: _Toc6919][bookmark: _Toc19020]（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
	标的名称
	功能目标

	大流量排水抢险车
	用于城市内涝、洪涝灾害等紧急情况下的快速排水抢险作业。具备大流量排水能力（单泵额定流量≥600m³/h），配备4台便携式防汛抢险潜水电泵，可在夜间及恶劣天气条件下作业，具备场地照明、警示等功能，实现移动式水泵概念，快速响应城市防汛抢险需求。

	工程车
	用于日常工程作业、设备运输及应急抢修。具备工具存储、安全警示、应急照明等功能，满足电力、通信等行业工程作业需求，具备良好的通过性和载重能力，适应多种复杂路况。

	纯电动工程车
	用于环保要求较高区域的工程作业，实现零排放、低噪音运行。具备纯电动驱动系统，满足日常工程作业需求，符合国家新能源汽车推广政策，降低运营成本，减少环境污染。


2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	序号
	标准编号及名称
	适用范围

	1
	GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》
	所有车辆整车安全技术要求

	2
	GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》
	所有车辆外廓尺寸及质量限值

	3
	GB 18384-2020《电动汽车安全要求》
	纯电动工程车电安全要求

	4
	GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
	纯电动工程车动力电池安全

	5
	GB/T 28382-2012《纯电动乘用车技术条件》
	纯电动工程车技术条件参考

	6
	GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》
	纯电动工程车电池循环寿命

	7
	GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
	纯电动工程车电池安全试验

	8
	GB/T 31486-2024《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》
	纯电动工程车电池电性能

	9
	GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》
	纯电动工程车充电接口

	10
	GB 4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》
	所有车辆照明及信号装置

	11
	GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》
	所有车辆防护装置

	13
	JB/T 5943-2018《工程机械 焊接件通用技术条件》
	大流量排水抢险车焊接质量

	14
	QC/T 484-1999《汽车油漆涂层》
	所有车辆涂装质量

	15
	GB 4351-2023《手提式灭火器》
	工程车、纯电动工程车灭火器配置


[bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc4172][bookmark: _Toc16361][bookmark: _Toc24854][bookmark: _Toc28899]（二）货物技术要求
1.大流量排水抢险车
	[bookmark: _Toc748][bookmark: _Toc20675]序号
	参数性质
	技术要求
	佐证材料要求

	一
	整车技术要求

	1
	★
	整车公告要求：车辆具有国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的专项作业车公告（车辆类别为大流量排水抢险车），具有国家免征车辆购置税公告，车身颜色为工程黄色，可在采购人所在地合法上牌。
	提供工信部汽车产品信息查询官网截图及查询网址

	2
	★
	汽车底盘：采用国产二类底盘，底盘性能不低于：发动机功率≥88KW，总质量≥7000kg，国六排放标准，具备ABS系统。
	提供底盘公告参数页截图

	3
	★
	车辆总质量：≥7000kg
	提供整车公告参数页截图

	4
	★
	整备质量：≥6600kg
	提供整车公告参数页截图

	5
	★
	车辆燃油种类：柴油
	提供整车公告参数页截图

	6
	
	整车外形尺寸：长≤6900mm，宽≤2200mm，高≤3000mm（考虑城区道路限宽）
	提供整车公告参数页截图

	7
	
	额定载客：≥2+3人
	提供整车公告参数页截图

	8
	▲
	前悬/后悬：≥1015/2000mm
	提供整车公告参数页截图

	9
	▲
	接近角/离去角：≥24°/10°
	提供整车公告参数页截图

	10
	▲
	最高车速： ≥95km/h
	提供整车公告参数页截图

	11
	▲
	排气量：≤2999ml
	提供整车公告参数页截图

	12
	▲
	轴距：≥3800mm
	提供整车公告参数页截图

	13
	▲
	配置倒车影像
	

	二
	车厢结构及布局要求

	14
	
	车厢结构：整个车厢由方管框架、外蒙皮、内蒙皮、隔音、隔热等材料制作，保证箱体消音、抗震、结构稳定。
	提供车厢体制作工艺及材料说明

	15
	
	功能分区：整个箱体分为：发电机仓、设备操作仓、储物仓、水泵仓、各区进行独立隔断，相互不串通。
	提供整车尺寸布置图纸

	16
	▲
	储物仓：位于车厢后部，容积≥2m³。发电机仓、储物仓内设有照明灯具；发电机仓设置外开的检修门及百叶窗，保证发电机组散热需求。
	提供实物照片及尺寸标注

	17
	
	水泵及发电机组控制系统操作区设置在车厢侧面，车厢另一侧设置水泵仓。
	提供实物照片

	18
	▲
	车辆配套液压支腿4支，单腿支撑力≥4t。
	提供实物照片

	三
	照明及警示系统

	18
	▲
	场地照明：≥2个场地照明灯，方便夜间环境排水照明。
	提供实物照片

	19
	▲
	升降照明灯：车辆顶部安装升降照明灯，高度≥1.2米，360°旋转，带底座，可折叠回收，可遥控和线控两种操作
	提供实物照片

	四
	车载柴油发电机组

	20
	★
	额定功率：≥100kW，三相四线制。 
	提供发电机组铭牌照片或第三方检测报告（具有CMA或CNAS）标志

	21
	▲
	配置向外供380v、220v电压的装置，配备电源转换装置，柴油发电机组与市电可平稳切换。
	提供实物照片及说明

	22
	▲
	控制系统：自动数显模式启动、监测电压、水温、故障报警、功率等数值。
	提供控制系统界面照片或产品说明书

	五
	便携式防汛抢险潜水电泵（4台）

	23
	▲
	流量扬程：单泵额定流量≥600m³/h，额定扬程≥8m；且在扬程≥15m时，流量≥500m³/h。
	提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告

	24
	
	出水口径：≥200mm
	

	25
	▲
	功率及材质：单台泵额定功率≥22kW，防护等级≥IP68，不锈钢滤网，带蝶形螺母，抗腐蚀能力强。
	提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告

	26
	
	重量：单台泵重量≤32kg。
	

	27
	▲
	叶轮：采用不低于2Cr13钢材质，整流体采用不低于0Cr18Ni9钢，经过涂层处理，耐磨，HV02≥1600；
叶轮室：采用304不锈钢材质。
	提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告

	28
	▲
	潜水电缆：单泵配备潜水电缆≥40米及电缆护套，两端带防水接头，配有航空插头，防护等级≥IP67。
	提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告或产品认证证书

	29
	▲
	排水带：单泵配≥60米聚氨酯排水带，排水管有水带接合器和不锈钢快速卡箍，爆破压力≥2.4MPa、延伸率≤5%。
	提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告

	30
	
	浮圈：单泵配聚氨酯高强度浮圈，一体成型，满足泵工作时的浮力要求，具卡口吊环连接软性固定吊索，安全绳1套。
	提供实物照片

	六
	水泵控制柜

	31
	▲
	水泵控制系统集中于控制柜内，控制柜带防护型底座，具有抗震功能，可固定在载体上，可方便拆卸离车，实现远距离排水。
	提供实物照片

	32
	▲
	防护等级：控制柜防护等级IP55及以上。
	提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测报告

	33
	▲
	控制方式：采用变频控制，转速可调并采用智能系统控制；具有自动障碍保护功能；带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护。
	提供控制系统说明

	34
	
	供电方式： 控制系统和水泵可以采用发电机或市电380V供电正常工作。
	提供供电系统说明

	35
	
	控制系统：排水控制系统具备无级调速功能，可对潜水泵实现软启动及软停机，运行中可调转速使用，水泵工作时流量可调。
	提供控制系统功能说明


2.新能源排水防涝抢险车（纯电动工程车）
	序号
	参数性质
	技术参数
	要求
	佐证材料要求

	一
	整车基本要求

	1
	★
	车辆类型
	符合《纯电动乘用车技术条件》GB/T 28382-2012相关标准，列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（含产品型号、车辆名称、公告批次，标注燃油种类：纯电动”）、整车产品合格证。
	提供工信部汽车产品信息查询官网截图及查询网址

	2
	▲
	总质量
	≥3000kg
	提供公告参数页

	3
	▲
	整备质量
	≥2000kg
	提供公告参数页

	4
	▲
	额定载质量
	≥900 kg
	提供公告参数页

	5
	▲
	外形尺寸（长×宽×高）
	长≥5300mm，宽≥1800mm，高≥1800mm
	提供公告参数页

	6
	★
	轴距
	≥3200mm
	提供公告参数页

	7
	★
	最高车速
	≥100 km/h
	提供公告参数页

	8
	★
	驾驶室准乘人数
	≥5人
	提供公告参数页

	9
	▲
	续航里程
	CLTC综合续航里程≥400km
	提供厂家彩页或官网截图等

	10
	▲
	充电时间
	快充≥45min
	提供厂家彩页或官网截图等

	11
	▲
	电池容量
	≥68kWh
	提供厂家彩页或官网截图等

	二
	底盘及动力系统

	12
	★
	驱动形式
	纯电动驱动
	提供公告参数页

	13
	★
	轴数
	2轴
	提供公告参数页

	14
	★
	轮胎数
	4个
	提供公告参数页

	15
	▲
	轮胎规格
	245/70R17 或 265/65R17 或同等规格
	提供公告参数页

	16
	▲
	前轮距
	≥1500 mm
	提供公告参数页

	17
	▲
	后轮距
	≥1550 mm
	提供公告参数页

	18
	▲
	接近角/离去角
	≥25°/25°
	提供公告参数页或第三方检测报告

	19
	★
	发动机/电机类型
	永磁同步电机或同等性能电机
	提供厂家彩页或官网截图等

	20
	▲
	电机最大功率
	≥140kW
	提供公告参数页

	21
	★
	储能装置类型
	锂离子电池（磷酸铁锂或三元锂）
	提供厂家彩页或官网截图等

	22
	▲
	拖钩
	后拖车钩
	提供厂家彩页或官网截图等

	三
	安全及辅助配置

	23
	★
	防抱死制动系统（ABS）
	必须配备，符合GB/T 13594-2025标准
	提供公告参数页

	24
	★
	电子稳定程序（ESP）
	配备
	提供厂家彩页或官网截图等

	25
	★
	倒车雷达/影像
	配备
	提供厂家彩页或官网截图等

	26
	▲
	其他配置
	双安全气囊、刹车辅助、胎压监测系统、前后电动车窗。
	提供厂家彩页或官网截图等


3.排水防涝抢险车（工程车）
	序号
	参数性质
	技术参数
	要求
	佐证材料要求

	一
	整车技术要求

	1
	★
	产品公告
	须列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且在有效期内
	提供工信部汽车产品信息查询官网截图及查询网址

	2
	★
	排放标准
	符合国六b排放标准
	提供公告参数页

	3
	★
	车辆类型
	多用途货车或工程作业车
	提供公告参数页

	4
	★
	总质量
	≥2500kg且≤3500kg（蓝牌车辆）
	提供公告参数页

	5
	★
	外形尺寸（长）
	5500mm～5800mm
	提供公告参数页

	6
	★
	外形尺寸（宽）
	1800mm～1950mm
	提供公告参数页

	7
	★
	外形尺寸（高）
	1750mm～1950mm
	提供公告参数页

	8
	★
	轴距
	≥3400mm
	提供公告参数页

	9
	★
	发动机功率
	≥110kW（柴油）
	提供公告参数页

	10
	★
	最高车速
	≥140km/h
	提供公告参数页

	11
	★
	驾驶室准乘人数
	≥5人（双排座）
	提供公告参数页

	12
	★
	制动系统
	配备ABS防抱死系统
	提供公告参数页

	13
	★
	排气量
	≥2.0L
	提供公告参数页

	14
	★
	专用功能
	具备工程作业装备搭载能力（至少配备灭火器、工具柜）
	提供配置清单

	15
	▲
	货箱尺寸
	长≥1700mm，宽≥1500mm，高≥540mm
	提供公告参数页

	16
	▲
	接近角
	≥22°
	提供公告参数页

	17
	▲
	离去角
	≥20°
	提供公告参数页

	18
	▲
	整备质量
	≥2000kg
	提供公告参数页

	19
	▲
	轮胎规格
	17英寸及以上子午线轮胎
	提供公告参数页

	20
	▲
	其他配置
	1. 配备倒车影像、胎压监测系统，配刹车辅助、车身稳定系统、双安全气囊、倒车影像雷达、电子挡把、仿皮座椅、LED大灯、电动车窗、自动空调、变速箱为8挡手自一体；
2. 发动机进气形式：涡轮增压，电控EGR，VGT增压器；
3. 驱动形式：四驱。
	提供厂家公开的宣传彩页或说明资料或官网截图等


4.技术资料要求
投标人须按招标文件要求提供技术支持资料，包括产品制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书等）或制造商官方网站资料或第三方检测机构出具的检验报告或招标文件要求的其他技术资料。不接受投标人针对本项目临时自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。
注：技术支持资料须真实有效，能够佐证投标产品的技术参数。
5.说明
	符号
	含义
	偏离处理

	★
	实质性条款
	不得出现任何负偏离，否则投标无效

	▲
	重要技术条款
	负偏离将影响技术评分

	未标注
	一般技术条款
	允许负偏离，不影响投标有效性


注：所有技术参数中，标注≥或≤的指标，投标产品须达到或优于该指标要求。
[bookmark: _Toc17109][bookmark: _Toc3189]三、质量标准
1.货物质量应符合中华人民共和国国家标准、行业标准及地方标准的有关规定，并满足本采购需求中规定的技术要求。
2.货物应为全新、未使用过的原厂正品，不得是返修品、翻新品或展示品，所有零部件为原厂配套件。
3.货物应具备产品合格证、质量检验报告、使用说明书等完整的质量证明文件，文件信息与实物一致。
4.货物的外观应无损伤、无划痕、无变形，油漆涂层应完整、均匀，无脱落、起泡、流挂现象，金属部件无锈蚀。
5.货物的各项性能指标应符合设计要求，运行稳定可靠，无故障运行时间满足行业通用标准，满足采购人使用需求。
6.大流量排水抢险车的焊接质量应符合JB/T 5943-2018标准，焊接处无虚焊、漏焊、夹渣等缺陷；涂装质量应符合QC/T 484-1999标准。
7.纯电动工程车的电安全性能应符合GB 18384-2020标准，动力电池安全应符合GB 38031-2020标准，电池包无漏液、鼓包等质量问题。
8.所有车辆的改装部分与原车底盘衔接牢固，符合车辆改装行业相关标准，无安全隐患。
[bookmark: _Toc12098][bookmark: _Toc31088]四、供货、安装调试与培训要求
[bookmark: _Toc17596][bookmark: _Toc24121]（一）供货与安装调试
1.供应商应在合同签订后45日内完成所有货物的供货、安装调试、培训并交付使用，送货至采购人指定地点。
2.供应商负责货物的全程运输，采用专业车辆运输，对车辆采取固定、防护措施，防止运输过程中碰撞、损坏，承担运输过程中的一切风险和费用。
3.供应商应派遣具备相应资质和3年以上相关工作经验的专业技术人员到现场进行安装调试，制定详细的安装调试方案，确保车辆正常运行。
4.安装调试完成后，供应商应组织不少于24小时的连续试运行，安排技术人员全程值守，记录车辆运行参数，确认车辆各项性能指标符合采购要求。
[bookmark: _Toc12123][bookmark: _Toc18033]（二）操作培训
1.培训对象：采购人指定的操作人员，人数不少于4人。
2.培训时长：累计培训时间不少于8学时，理论与实操培训占比为1:1。
3.培训内容：
 （1）车辆的基本结构、工作原理及核心部件功能；
 （2）车辆的正确操作方法、操作流程及注意事项；
 （3）车辆的日常维护保养知识、易损件更换方法；
 （4）常见故障的判断、排查和处理方法；
 （5）安全操作规程、应急处理措施及事故防范要点。
4.培训方式：采用理论授课+现场实操的方式，配备专业培训讲师和培训教具。
5.考核标准：培训结束后对参训人员进行理论和实操考核，理论考试≥80分，实操考核合格率100%为考核合格；考核不合格的人员，供应商应免费安排补考及二次培训，直至考核合格。
6.培训资料：供应商应提供完整的纸质版和电子版培训资料，包括培训教材、操作手册、维护手册、故障排查指南等，每套资料不少于4份。
[bookmark: _Toc16458][bookmark: _Toc6026][bookmark: _Toc27429]五、技术支持
1.供应商应提供7×24小时技术咨询服务热线，安排专业技术人员值守，解答采购人在使用过程中遇到的技术问题。
2.技术响应要求：接到采购人技术咨询后，2小时内以电话/微信方式初步响应，24小时内出具书面解决方案；如需现场技术支持，按售后服务响应时间执行。
3.定期巡检：供应商应每年至少1次对车辆进行远程或现场技术巡检，现场巡检需出具正式的巡检报告，明确车辆运行状态、潜在问题及整改建议；每年至少1次全面现场巡检，对车辆进行性能调试、零部件检查。
4.技术升级：供应商应及时向采购人反馈车辆相关的技术升级、改造信息，为采购人提供车辆升级、改造的技术支持和方案，费用另行协商。
[bookmark: _Toc7302]六、验收标准
[bookmark: _Toc27518][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc31912]（一）验收流程
货物到达交货地点后，采购人组织人员对货物的数量、外观、包装等进行验收，验收合格后，双方签署《验收报告》，货物正式交付使用；验收报告作为付款的重要依据。
（二）验收内容
1.数量验收：核对货物的品牌、型号、数量是否与合同一致，检查随车配件、工具、备品备件是否按清单配齐。
2.外观验收：检查货物外观是否完好，有无损伤、划痕、变形、锈蚀，油漆涂层、焊接处是否符合质量标准。
3.资料验收：检查产品合格证、质量保证书、使用说明书、检测报告、底盘合格证、环保信息标签等资料是否齐全、有效、信息一致。
4.技术参数验收：按照采购需求中的技术要求，对货物的各项技术参数进行实测验证，第三方检测机构出具的检测报告可作为参数验收依据。
5.功能验收：对货物的各项功能进行逐项测试，确保功能正常、运行稳定，满足使用需求；大流量排水抢险车需进行排水能力实测，纯电动工程车需进行续航、充电性能测试。
6.安全验收：检查安全装置（ABS、ESP、警示灯、灭火器等）是否齐全有效，安全性能是否符合相关标准要求，无安全隐患。
[bookmark: _Toc1998][bookmark: _Toc21025][bookmark: _Toc24804]（三）验收标准
1.货物的品牌、型号、规格、数量应与合同约定完全一致，无擅自更换、减配情况。
2.货物的各项技术参数应达到或优于本采购需求中的技术要求，实质性条款无任何负偏离。
3.货物应具备完整、有效的质量证明文件和技术资料，符合国家相关标准要求。
4.货物的外观质量符合本采购需求的质量标准，无明显缺陷。
5.货物的各项功能应正常运行，性能稳定可靠，试运行期间无故障。
6.大流量排水抢险车的排水能力达到设计要求，单泵额定流量≥600m³/h，总流量≥2400m³/h。
7.纯电动工程车的续航里程、充电性能、电安全性能符合相关标准及本采购需求要求，电池无质量问题。
8.培训考核合格率达到100%，采购人操作人员能够独立、正确操作设备。
[bookmark: _Toc7089]（四）验收结果
1.验收合格：货物符合验收标准的，双方签署《验收报告》，办理交付手续，进入质保期。
2.验收不合格：货物不符合验收标准的，采购人有权要求供应商在7日内限期整改或无条件更换，由此产生的一切费用由供应商承担，整改/更换后重新组织验收。
3.二次验收不合格：供应商整改/更换后，二次验收仍不合格的，采购人有权解除合同，供应商应退还全部货款，并按合同约定承担违约责任。
4.验收争议：双方对验收结果有争议的，可共同委托第三方检测机构进行检测，检测结果作为最终验收依据，检测费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc14380][bookmark: _Toc30748]七、为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc20210][bookmark: _Toc20505][bookmark: _Toc14773]（一）节能、环保要求
1.本项目优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，供应商所投产品如属于上述清单产品，应在投标文件中提供相关证明材料。
2.大流量排水抢险车、工程车应符合国六b排放标准，纯电动工程车为零排放车辆，符合国家新能源汽车推广政策。
3.所有货物的生产、包装应符合国家环保要求，采用环保、可回收的包装材料。
[bookmark: _Toc27926][bookmark: _Toc25671][bookmark: _Toc3227]（二）中小企业扶持政策
本项目非专门面向中小企业采购，供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，应在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，可享受中小企业扶持政策的相关要求按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）执行。
[bookmark: _Toc13383][bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc1569]（三）本国产品政策
1.本项目适用本国产品政策。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），本国产品应当符合产品在中国境内生产，且在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
“在中国境内生产”是指在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不包括贴牌、简单的上漆、包装等细微操作。
组件成本占比：中国境内生产的组件成本占比达到财政部会同行业主管部门分产品确定的规定比例；在分产品比例要求实施前，符合“在中国境内生产”要求即视同本国产品。
2.供应商拟享受本国产品价格评审优惠的，应在投标文件中提交《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第七章《投标文件格式》），并对声明的真实性负责。未提交该声明函的供应商，不享受价格评审优惠，按原报价参与评审。
3.若供应商提供的产品经查实不符合本国产品要求，取消其中标资格，采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿损失。
[bookmark: _Toc17412][bookmark: _Toc12993]八、商务要求
[bookmark: _Toc16859][bookmark: _Toc26065][bookmark: _Toc27452]（一）预算和报价要求【★实质性条款】
1.本项目总采购预算为人民币136万元（大写：壹佰叁拾陆万元整），其中大流量排水抢险车预算91万元、工程车预算18万元、纯电动工程车预算27万元，各标的预算均为最高限价，投标人投标报价不得超过对应标的预算及总预算，否则按无效投标处理。
2.投标人投标报价为固定总价，一经报出不得更改，该报价为完成本项目全部采购内容的最终价格，包含但不限于：货物及标准附件、备品备件、随车工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费、保险费（含机动车交通事故责任强制保险费、商业保险费〈含第三者责任险200万元、车损险、车上人员责任险5万元/座、医保外用药责任险〉）、改装费、安装调试费、培训费、技术服务费、质保期内所有费用，以及车辆购置税、车辆落户上牌所产生的工本费、服务费等所有相关税费和费用。
3.车辆购置税按国家现行税收政策执行，供应商负责按规定完成完税或免征手续办理，相关费用均包含在投标报价中，采购人不另行支付。
4.保险投保要求：供应商须为所有采购车辆投保机动车交通事故责任强制保险及指定商业保险，保险期限自车辆落户上牌之日起不少于1年，保险投保人、被保险人均为采购人，相关保费包含在投标报价中，供应商负责完成投保手续并将保险单交付采购人。
5.落户上牌要求：供应商负责在采购人所在地公安交通管理部门完成所有采购车辆的落户上牌手续，办理过程中产生的工本费、服务费等所有费用均包含在投标报价中，供应商须在货物交付验收前将机动车行驶证等合法上牌证件交付采购人。
[bookmark: _Toc13068]（二）交货时间和地点【★实质性条款】
1.交货时间：合同签订后45日内完成所有货物的供货、安装调试、培训并通过最终验收，正式交付使用。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.交货方式：供应商送货上门，完成安装调试并培训合格后交付。
[bookmark: _Toc14312][bookmark: _Toc3691][bookmark: _Toc7000]（三）付款条件
1.付款方式：银行转账，货款支付至供应商在投标文件中载明的银行账户。
2.支付节点：合同签订后，采购人向供应商支付合同总金额 30% 的预付款；货物全部送达指定地点并完成安装调试，且经采购人验收合格后，供应商向采购人开具全额合法有效的增值税专用发票（税率按国家现行规定执行），采购人在收到上述发票后 30 日内，支付合同总金额的 70%。
3.供应商须保证发票的真实性、合法性，若因发票问题导致采购人无法抵扣或产生其他损失，供应商应承担全部责任并赔偿损失。
[bookmark: _Toc16380][bookmark: _Toc7166][bookmark: _Toc4139]（四）包装和运输
1.供应商应提供适合长途运输、多次搬运和仓储的包装，包装材料坚固、防潮、防震、防锈，确保货物在运输和仓储过程中不受损坏。
2.车辆应采用专业平板运输车进行运输，运输过程中对车辆进行固定、包裹防护，防止车辆移动、碰撞、刮擦，车辆易损部件单独包装防护。
3.包装外应清晰标明产品名称、型号、数量、重量、体积、收货单位、发货单位、运输注意事项等信息，随货附产品清单、装箱单。
4.运输过程中的一切风险（如丢失、损坏、灭失等）和费用（如运输费、装卸费、保险费等）均由供应商承担。
[bookmark: _Toc1813][bookmark: _Toc11583][bookmark: _Toc13722][bookmark: _Toc32099]（五）售后服务要求
1.质保期：【★实质性条款】
1.1整车质保期：大流量排水抢险车整车质保期：≥2年；工程车整车质保期：≥3年/10万公里，自验收合格交付使用之日起计算。
1.2关键部件质保期：大流量排水抢险车的发电机组、潜水泵、控制柜等关键部件质保期不少于3年或根据不同厂家质量保修手册保修时间为准；纯电动工程车的动力电池总成、驱动电机总成及电控系统质保期不少于5年或20万公里（以先到者为准）。
1.3质保期内，供应商对货物实行免费维修、免费更换零部件，免收人工、材料、上门等一切费用。
2.故障响应：
2.1接到采购人故障报修后，供应商应在4小时内以电话/微信方式响应，了解故障情况并给出初步处理建议。
2.2现场服务响应：主城区范围内24小时内到达现场；特殊偏远地区不超过72小时到达现场。
3.故障修复：
3.1一般故障（如小部件损坏、操作问题等）应在48小时内修复。
3.2重大故障（如核心部件损坏、设备无法运行等）应在72小时内修复；若72小时内无法修复，供应商应免费提供同规格同型号的备用设备，直至故障设备修复完毕，备用设备的使用不计入质保期。
4.质保期内服务：
4.1质保期内对大流量排水抢险车提供不少3次免费全面维护保养服务，对工程车提供1次免费全面维护保养服务，包括设备清洁、零部件检查、性能调试、润滑油更换等。
4.2供应商应每季度对车辆运行情况进行电话回访，每年进行1次现场巡检，及时发现并解决潜在问题，建立设备运行档案。
5.质保期满后服务：
5.1质保期满后，供应商应继续为采购人提供有偿维修服务，服务内容包括设备维修、零部件更换、技术支持等。
5.2有偿维修服务的收费标准应在投标文件中明确，包括人工费用、零部件费用、上门费用等，且收费标准在3年内保持不变。
5.3质保期满后，供应商的故障响应和现场服务时间仍按质保期内要求执行。
[bookmark: _Toc27293][bookmark: _Toc5433]（六）其他商务要求
1.供应商应在投标文件中提供详细的售后服务方案，包括服务网点地址、联系方式、服务人员配置（姓名、资质、工作经验）、故障响应流程、现场服务流程、质保期内服务内容等。
2.供应商应保证所投产品的知识产权均为合法拥有，不涉及任何知识产权纠纷；如因知识产权问题导致采购人被第三方索赔，供应商应承担全部责任（包括赔偿采购人的全部损失、支付索赔费用等）。
3.供应商应按国家相关规定为所投车辆办理车辆购置税免征、上牌等相关手续提供全程技术支持和协助，确保车辆能在采购人所在地合法上牌。
4.合同履行期间，供应商应安排专人作为项目对接人，负责与采购人的日常沟通、进度汇报、问题处理等工作。
[bookmark: _Toc27934]九、违约责任
1.供应商逾期交付：供应商未按合同约定的交货时间完成供货、安装调试并通过验收的，每逾期1日，按合同总金额的0.1% 向采购人支付违约金；违约金累计上限为合同总金额的20%；逾期超过15日的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总金额20%的违约金，并赔偿采购人的全部直接和间接损失。
2.产品与合同约定不符：供应商提供的产品品牌、型号、规格、参数与合同约定不一致的，采购人有权要求供应商无条件更换，同时供应商应按合同总金额的10% 支付违约金；若更换后仍不符合要求，采购人有权解除合同，供应商应退还全部货款，并赔偿采购人的全部损失。
3.产品质量不合格：质保期内，因产品质量、安装工艺等供应商原因导致设备故障的，供应商未按要求及时维修、更换的，每逾期1日，按合同总金额的0.3% 支付违约金；因产品质量问题造成采购人人员伤亡、财产损失的，供应商应承担全部赔偿责任。
4.未按要求提供服务：供应商未按招标文件及合同约定提供培训、技术支持、售后服务的，采购人有权扣除相应的服务费用，同时供应商应在3个工作日内整改；整改后仍不符合要求的，按合同总金额的5% 支付违约金，采购人有权另行委托第三方提供服务，费用由供应商承担。
5.采购人逾期付款：采购人未按合同约定的付款时间支付货款的，每逾期1日，按逾期支付金额的0.01% 向供应商支付违约金，违约金累计上限为逾期支付金额的5%。
6.单方解除合同：任何一方无正当理由单方解除合同的，应按合同总金额的20% 向对方支付违约金，并赔偿对方的全部损失。
7.其他违约：任何一方违反本采购需求及合同其他约定的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的全部直接和间接损失。
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附件：备品备件易损件、常用件参考清单
	标的名称
	备品备件类别
	具体清单
	单位

	大流量排水抢险车
	易损件
	水带、水带密封圈
	条/个

	
	常用件
	卡箍
	个

	工程车
	常用件
	修理工具
	套

	纯电动工程车
	常用件
	修理工具
	套





