更正函
一、项目基本情况
项目编号：N5108212026000059
项目名称：乡镇应急管理能力提升标准化建设项目
二、更正内容：
[bookmark: OLE_LINK12]1.原文件：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK6]标的名称：不锈钢烟感温感枪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	[bookmark: OLE_LINK5]技术参数与性能指标

	1
	
	不锈钢烟感温感枪
	★1.投标产品符合GB4715-2024《点型感烟火灾探测器》标准。
2.材质：采用304不锈钢材质制作，具备耐腐蚀、抗冲击性能；
3.检测功能：同时具备烟感检测和温感检测双重功能；
4.温度检测范围：-50℃至+300℃,检测精度±1℃；
5.响应时间：温度响应时间≤5s，烟雾响应时间≤10s；
6.显示方式：配备LCD显示屏，可实时显示检测温度和烟雾浓度值；
7.报警功能：具备声光报警功能，报警音量不低于85dB，报警灯光为红色闪烁；
8.供电方式：支持220V交流供电和内置锂电池供电（锂电池容量≥2000mAh，续航时间≥8小时）；
9.检测距离：非接触式检测，有效检测距离0.5-3米；
10.分辨率：温度0.1℃，烟雾遮光率 0.01% OB/m；
★11.防护等级：IP54。
12.尺寸：枪体长度≤300mm，握柄直径≤40mm，便于手持操作。



更正为：
标的名称：不锈钢烟感温感枪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	不锈钢烟感温感枪
	1.材质：采用304不锈钢材质制作，具备耐腐蚀、抗冲击性能；
2.检测功能：同时具备烟感检测和温感检测双重功能；
3.温度检测范围：-50℃至+300℃,检测精度±1℃；
4.响应时间：温度响应时间≤5s，烟雾响应时间≤10s；
5.显示方式：配备LCD显示屏，可实时显示检测温度和烟雾浓度值；
6.报警功能：具备声光报警功能，报警音量不低于85dB，报警灯光为红色闪烁；
7.供电方式：支持220V交流供电和内置锂电池供电（锂电池容量≥2000mAh，续航时间≥8小时）；
8.检测距离：非接触式检测，有效检测距离0.5-3米；
9.分辨率：温度0.1℃，烟雾遮光率 0.01% OB/m；
★10.防护等级：IP54。
11.尺寸：枪体长度≤300mm，握柄直径≤40mm，便于手持操作。



2. 原文件：
标的名称：测距仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	测距仪
	▲1.具备测距、测角、1点测高、2点测高差、3点测高、水平距离、空间任意两点跨距、测速、面积、体积、测量单位米、码、度等功能；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
2.具备蓝牙APP、APP操控测量、APP数据保存不限组数、APP数据传输、扫描功能、震动提示、温度检测、最近距离模式、最远距离模式、20秒自动关机等功能。
▲3.测距范围:0.05m～1500m；测距精度：300m 内≤±0.2m，300m 以上≤±0.3m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
▲4.放大倍率：≥8X；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
5. 测角范围：≥±90°，测角精度：≤±0.1°。
▲6.测距分辨率：≤0.1m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
7. 测角分辨率：≤0.1°；
8.目镜口径：≥18mm；出瞳直径：≥3.6mm；视场：≥7.8°；物镜口径：≥25mm；
9.测速范围：静态：0~300km/h，动态：18~300km/h，测速精度：5km/h；最小测量面积：≤1平方米，最小体积测量：≤1立方米；
10.电源：1200mAh内置充电锂电池，TYPE-C接口充电；
★11.防护等级：IP66；
12.尺寸：≤112mm*40mm *72mm（公差±10mm）；配备有三角支架。



更正为：
标的名称：测距仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	测距仪
	▲1.具备测距、测角、1点测高、2点测高差、3点测高、水平距离、空间任意两点跨距、测速、面积、体积、测量单位米、码、度等功能；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
2.具备蓝牙APP、APP操控测量、APP数据保存不限组数、APP数据传输、扫描功能、震动提示、温度检测、最近距离模式、最远距离模式、20秒自动关机等功能。
▲3.测距范围:0.05m～1500m；测距精度：300m 内≤±0.2m，300m 以上≤±0.3m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
▲4.放大倍率：≥8X；
5. 测角范围：≥±90°，测角精度：≤±0.1°。
▲6.测距分辨率：≤0.1m；（符合GB/T14267-2009《光电测距仪》，提供CMA标志的第三方检测报告扫描件加盖公章。）
7. 测角分辨率：≤0.1°；
8.目镜口径：≥18mm；出瞳直径：≥3.6mm；视场：≥7.8°；物镜口径：≥25mm；
9.测速范围：静态：0~300km/h，动态：18~300km/h，测速精度：5km/h；最小测量面积：≤1平方米，最小体积测量：≤1立方米；
10.电源：1200mAh内置充电锂电池，TYPE-C接口充电；
★11.防护等级：IP66；
12.尺寸：≤112mm*40mm *72mm（公差±10mm）；配备有三角支架。




3.原文件：
标的名称：消火栓测压接头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	消火栓测压接头
	1.材质：主体采用黄铜材质，具备高强度、耐腐蚀性能；
2.适用接口：支持DN65；
3.压力测量范围：0-1.6MPa，满足消火栓压力检测需求；
4.压力表精度：1.6级；
5.压力表直径：≥60mm，刻度清晰易读；
6.密封性能：采用丁腈橡胶密封圈，密封性能良好，无渗漏；
7.工作温度：-20℃至+80℃；
8.连接方式：螺纹连接，连接牢固，拆卸方便；
9.压力接口：配备标准压力表接口（M14×1.5），可更换不同量程压力表；
10.重量：单套重量≤1.5kg，便于携带和操作；
11.外观：表面镀铬处理，防锈；
12.耐压性能：最大耐压2.5MPa，确保使用安全。



更正为：
标的名称：消火栓测压接头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	消火栓测压接头
	1.材质：主体采用黄铜材质，具备高强度、耐腐蚀性能；
2.适用接口：支持DN65；
3.压力测量范围：0-1.6MPa，满足消火栓压力检测需求；
4.压力表精度：不大于1.6级；
5.压力表直径：≥60mm，刻度清晰易读；
6.密封性能：采用丁腈橡胶密封圈，密封性能良好，无渗漏；
7.工作温度：-20℃至+80℃；
8.连接方式：螺纹连接，连接牢固，拆卸方便；
9.压力接口：配备标准压力表接口（M14×1.5），可更换不同量程压力表；
10.重量：单套重量≤1.5kg，便于携带和操作；
11.外观：表面镀铬处理，防锈；
12.耐压性能：最大耐压2.5MPa，确保使用安全。



4.原文件：
标的名称：强光手电筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	强光手电筒
	1.光源：采用CREEXHP70LED光源，亮度高，寿命长；
2.亮度档位：支持强光、中光、弱光、爆闪、SOS五种模式；
3.最大亮度：≥3000流明，最大照射距离≥300米；
4.续航时间：强光模式≥6小时，弱光模式≥20小时；
5.电池容量：内置可充电锂电池，容量≥8000mAh，支持USB充电；
6.充电方式：Type-C充电接口，支持快充功能（2A充电电流）；
7.防护等级：IP68。
8.材质：筒身采用航空铝合金材质，表面硬质氧化处理，抗摔性能≥1.5米跌落；
9.尺寸：长度≤180mm，头部直径≤40mm，便于手持和携带；
10.智能保护：具备过充、过放、过流、短路保护功能；
11.尾部开关：采用战术尾按开关，操作方便，支持点射和常亮模式；12.配备USB充电线、电池、便携套。



更正：
标的名称：强光手电筒
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	强光手电筒
	1.光源：采用CREEXHP70LED光源，亮度高，寿命长；
2.亮度档位：支持强光、中光、弱光、爆闪、SOS五种模式；
3.最大亮度：≥3000流明，最大照射距离≥300米；
4.续航时间：强光模式≥6小时，弱光模式≥20小时；
5.电池容量：内置可充电锂电池，容量≥8000mAh，支持USB充电；
6.充电方式：Type-C充电接口，支持快充功能（2A充电电流）；
7.防护等级：≥IP68。
8.材质：筒身采用航空铝合金材质，表面硬质氧化处理，抗摔性能≥1.5米跌落；
9.尺寸：长度≤180mm，头部直径≤40mm，便于手持和携带；
10.智能保护：具备过充、过放、过流、短路保护功能；
11.尾部开关：采用战术尾按开关，操作方便，支持点射和常亮模式；12.配备USB充电线、电池、便携套。



5.原文件：
标的名称：救生圈
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	救生圈
	★1.符合GB/T4303-2008的标准。
2.材质：高密度聚乙烯外壳+聚氨酯泡沫，浮力大、不吸水。
3.浮力：≥160N，可承载1名成年人体重。
4.颜色：橙色高可见度，便于救援识别。
5.配件：配备救生绳≥3m，反光条≥4条，夜间可视。
6.性能：耐水浸泡、耐老化、耐冲击，不破裂、不变形。
7.标准：符合GB4303-2008救生器材标准。
8.重量：≤2.5kg，便于投掷、携带。



更正为：
标的名称：救生圈
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	救生圈
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]1.符合GB/T4302-2008的标准。
2.材质：高密度聚乙烯外壳+聚氨酯泡沫，浮力大、不吸水。
3.浮力：≥160N，可承载1名成年人体重。
4.颜色：橙色高可见度，便于救援识别。
5.配件：配备救生绳≥3m，反光条≥4条，夜间可视。
6.性能：耐水浸泡、耐老化、耐冲击，不破裂、不变形。
7.重量：≤2.5kg，便于投掷、携带。



6.原文件：
标的名称：管带
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	管带
	★1.符合GB6246-2011标准和CCCF-CPRZ-25:2019的标准。
2.用途：专用于森林草原火灾扑救输水、输泡沫液。
3.材质：内衬橡胶/聚氨酯，外层涤纶编织，耐压耐磨耐老化。
4.规格：口径:40mm，长度:30m±1m/卷。
5.工作压力：≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa。
6.性能：耐高低温、耐酸碱、耐油，不易开裂、渗漏。
7.接头：配备快速接头，拆装便捷、密封可靠。
8.折叠性：轻便柔软，可盘卷存放，便于快速铺设。



更正为：
标的名称：管带
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	管带
	★1.符合GB6246-2011标准和CCCF-CPRZ-25:2019的标准。
2.用途：专用于森林草原火灾扑救输水、输泡沫液。
3.材质：内衬橡胶/聚氨酯，外层涤纶编织，耐压耐磨耐老化。
4.规格：口径:40mm，长度:30m+0.3m/卷。
5.工作压力：≥1.0MPa，爆破压力≥3.0MPa。
6.性能：耐高低温、耐酸碱、耐油，不易开裂、渗漏。
7.接头：配备快速接头，拆装便捷、密封可靠。
8.折叠性：轻便柔软，可盘卷存放，便于快速铺设。



7.原文件：
标的名称：灭火毯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	灭火毯
	★1.符合XF1205-2014《灭火毯》的标准。
2.材质：玻璃纤维阻燃复合材料，耐高温、不燃、无烟毒。
3.规格：≥8m×6m。新能源汽车专用款。
4.阻燃性能：能扑灭F类火,灭火毯应保持完整不被烧穿。
5.功能：覆盖灭火、隔离氧气、防复燃、防热辐射。
6.适用场景：油类火灾、电器火灾、新能源汽车电池火灾初期扑救。
7.包装：防水耐磨收纳袋。



更正为：
标的名称：灭火毯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	灭火毯
	1.材质：玻璃纤维阻燃复合材料，耐高温、不燃、无烟毒。
2.规格：≥8m×6m。新能源汽车专用款。
3.阻燃性能：能扑灭F类火,灭火毯应保持完整不被烧穿。
4.功能：覆盖灭火、隔离氧气、防复燃、防热辐射。
5.适用场景：油类火灾、电器火灾、新能源汽车电池火灾初期扑救。
6.包装：防水耐磨收纳袋。



8.时间更正：
[bookmark: OLE_LINK23]原公告的投标(响应)文件提交截止时间：2026-07-22 10:00:00，更正为：2026-08-06 10:00:00。
原公告的开标(开启)时间：2026-07-22 10:00:00，更正为：2026-08-06 10:00:00。

[bookmark: _GoBack]9. 原招文件其他内容不变。

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]更正日期：2026年07月21日






                       四川鑫涌工程招标代理有限公司
                        2026年07月21日

