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[bookmark: _Toc31252]第一章  招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]项目概况
大关县翠华镇中心幼儿园设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月3日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc15289][bookmark: _Toc43368449][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc9415][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc24817]一、项目基本情况
1.招标编号：ZTZC2026-G1-00363-DGXZ-0003
2.项目名称：大关县翠华镇中心幼儿园设备采购项目
3.采购计划编号：4530624JH202600219
4.采购类别：货物类
5.采购方式：公开招标（资格后审）
6.预算金额：198.0691万元。
7.最高限价：198.0691万元。
8.采购需求：幼儿园设施设备。具体要求详见第五章“货物需求一览表”。
[bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc28687][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc24484][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc13637][bookmark: _Toc43368450][bookmark: _Toc22273][bookmark: _Toc24592]9.合同履行期限：自合同签订之日起3年（完成所有服务内容所需要的时间）。
9.1交货期限：自合同签订之日起30日历天。
9.2交货地点：大关县翠华镇中心幼儿园。
9.3售后服务期限：做到质保三年，终生维护。具有专业熟练的安装队伍，专业快捷的售后服务团队，安装过程中一切安全责任均由乙方自行承担。接到报修电话后20分钟响应，12小时内到达现场开展维修维护工作。
10.本项目不接受进口产品，不接受联合体投标，不允许转包、分包。
[bookmark: _Toc2521]二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。并提供资格证明文件。
（二）参加投标的潜在供应商在响应文件提交截止时间前未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（https://www.ccgp.gov.cn/）查询投标人信用记录。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（四）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人：无。
（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购项目，评审时，小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除。
[bookmark: _Toc10829]（六）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc32470][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc19602][bookmark: _Toc11440][bookmark: _Toc3223][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc17483][bookmark: _Toc13258][bookmark: _Toc43368451][bookmark: _Toc32434][bookmark: _Toc28359091]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc5950][bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc28731]1.时间：2026年5月13日06:00时至2026年 5月 24日23:59时（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取 。
[bookmark: _Toc7589]3.方式：网上获取。
（1）凡有意参加的供应商，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：http://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
注：如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：400-004-0628（紧急办理热线：19988166369），云南CA：4006727666，汇信CA：0571-88350735，福建CA：0591-87760022。云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理，2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
4.未按规定时间及方式报名获取招标文件的投标人不得参与本项目（规定时间方式要求见本项目公告获取招标文件方式）。
5.招标文件售价：售价：0元。根据《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）规定：“实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当向供应商免费提供电子采购文件。”
[bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc18832][bookmark: _Toc2611][bookmark: _Toc9445][bookmark: _Toc4022]四、投标文件提交
1.截止时间：2026年6月3日09点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc31072]2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：网上提交。
注：投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc15781][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc43368452][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc27851]五、开标
1.开标时间：2026年6月3日09点00分（北京时间）。
2.开标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：网上开标，远程解密。
（1）供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密后在线提交投标文件，并在截止时间前上传至政采云平台，提交投标文件截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在政采云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人及联系方式。
（2）对本项目投标文件进行加密的数字证书（CA），是开启时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因供应商自身原因导致所提交的投标文件无法解密或者导入失败的，视为撤回投标文件，后果及责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc11244][bookmark: _Toc11275][bookmark: _Toc2153][bookmark: _Toc19745][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc43368455][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc43368454][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc17836][bookmark: _Toc3643][bookmark: _Toc21217]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc43368456][bookmark: _Toc28359095]1.本公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）上公开发布。
 2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习云南省政府采购电子交易平台发布的有关操作手册（投标人可在交易平台下载有关手册），办理CA数字证书、进行云南省政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 
2.1 办理 CA 数字证书：投标人登录云南省政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。 
2.2 注册：投标人登录云南省政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。 
2.3 驱动、客户端下载：投标人登录云南省政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载有关驱动及客户端。有关驱动及客户端网址：（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）。
2.4 获取电子招标文件：投标人使用账号密码或CA数字证书登录有关驱动及客户端获取电子招标文件。投标人如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。 
2.5 编制电子投标文件：投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
2.6 提交电子投标文件：投标人应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 
2.7 电子开标：投标人在开标地点使用账号密码或 CA 数字证书登录云南省政府采购电子交易平台进行电子开标，投标人需按规定时间对加密的投标文件进行解密（解密时长为30分钟），否则后果自负。并请参与本项目投标人提前熟悉网上开标的有关操作，在使用政府采购云平台时， 请自行配备有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络的环境下，并按政府采购云平台开标大厅中的提示完成投标文件的解密。
注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。
[bookmark: _Toc28319][bookmark: _Toc19178][bookmark: _Toc6521][bookmark: _Toc8407]八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020]名    称：大关县教育体育局
地    址：大关县翠华镇北门街152号
联 系 人：杨老师
联系方式：0870-5621513

2.采购代理机构信息
名    称：大关县政府采购和出让中心
地　　址：大关县翠华镇龙洞社区新区路80号附2号
联 系 人：刘钊
联系方式：0870-5628987
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第2章 [bookmark: _Toc25078] 投标人须知
[bookmark: _Toc3514][bookmark: _Toc25126]一、总则
本项目根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购评审专家管理办法》等政府采购有关法律、法规、规章，依法组织政府采购活动。
[bookmark: _Toc16154]（一）项目概况
1.项目基本情况：详见招标文件第一章《招标公告》。
2.供应商的资格要求：详见招标文件第一章《招标公告》。
3.资金落实情况：本项目采购资金已全部落实。
[bookmark: _Toc23413]（二）现场考察、开标前答疑会
1.采购人或者采购代理机构不组织现场考察，也不召开开标前答疑会。
2.供应商自行组织现场考察的，费用自理，过程中发生的安全、财产等损失，责任自负。
3.采购人或者采购代理机构在现场考察过程中以及开标前答疑过程中介绍的相关情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人或者采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc11629]（三）费用承担
1.标书费：0元。
2.委托代理服务费：0元。
3.中标服务费：0元。
4.无论结果如何，供应商均须自行承担参加本项目政府采购活动所发生的一切费用。
[bookmark: _Toc16480]（四）法律责任
本项目各方参与主体须认真学习并严格遵守政府采购有关法律、法规、规章，否则将承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc13090]（五）解释权
[bookmark: _Toc17783]本招标文件由采购代理机构根据政府采购有关法律、法规、规章以及采购人提供的采购需求和采购实施计划进行编制，经采购人同意后印发。除采购需求和采购实施计划的有关内容的解释权属采购人外，其他内容的解释权属采购代理机构。
[bookmark: _Toc28455]二、招标文件
[bookmark: _Toc18009]（一）招标文件的组成
1.电子招标文件：
封面
目录
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  货物需求一览表
第六章  评标办法
第七章  其他与采购活动有关的事项（如有）
2.其他资料：招标文件规定的其他资料，如：对招标文件所作的澄清或者修改。
[bookmark: _Toc29951]（二）招标文件的获取
详见招标文件第一章《招标公告》。
[bookmark: _Toc2651]（三）招标文件的询问、答复
供应商应当仔细阅读招标文件的全部内容。如发现存在内容缺失、附件不全等问题，或者有其他异议，应当及时向采购人或者采购代理机构提出询问。
1.询问的时间：投标文件提交截止之日15日前（上午08:30-11:30，下午14:30-17:30，北京时间）。
2.询问的方式：
（1）电话询问。联系方式详见招标文件第一章《招标公告》。
（2）现场询问。联系方式详见招标文件第一章《招标公告》。
（3）网上询问（如开通）。供应商凭数字证书（CA），登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），通过在线方式进行询问。
3.答复的时间：采购人或者采购代理机应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
4.答复的方式：答复内容全部通过原询问渠道送达，供应商应注意查询和获取，采购人或者采购代理机构不再另行通知。
[bookmark: _Toc1743]（四）招标文件的澄清、修改
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.澄清或者修改的内容，均通过网络送达，均以网上电子文件为准，采购人或者采购代理机构不再另行通知。当招标文件内容以及对招标文件所作的澄清或者修改内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。供应商应当在投标文件提交截止时间前，凭数字证书（CA）登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），随时进行查询和获取，否则，后果及责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc13921][bookmark: _Toc14986]三、投标文件
[bookmark: _Toc18434]（一）投标文件的组成
1.电子投标文件：
封面及目录
第一部分  资格性审查部分
第二部分  商务和技术部分
2.其他资料：招标文件规定的其他资料。如：对投标文件所作的澄清、说明或者补正等。
[bookmark: _Toc31189]（二）语言文字
本项目语言文字均使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。语言文字间有差异或者矛盾时，以中文为准。用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。
[bookmark: _Toc6429]（三）计量单位
除招标文件中有特殊要求外，本项目计量单位一律采用《中华人民共和国法定计量单位》。
[bookmark: _Toc4783]（四）投标保证金
本项目不收取投标保证金。供应商出现下列投标保证金不予退还情形的，采购人或者采购代理机构将向本级财政部门报告有关情况，并建议将其列入政府采购不良行为记录名单：
1.供应商在投标文件提交截止时间后撤回投标文件的；
2.供应商在投标文件中提供虚假材料的；
3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；
4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
5.招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc32425]（五）投标文件有效期
1.投标文件有效期：投标文件提交截止之日起90日历天。
2.供应商在投标文件中承诺的投标文件有效期，应当不少于招标文件载明的投标文件有效期。
3.在投标文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
4.因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人或采购代理机构可以在原有效期截止前，以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商应予以书面答复。供应商同意延长的，有效期截止后其投标文件继续有效；供应商拒绝延长的，有效期截止后其投标文件失效。同意延长投标文件有效期的供应商，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。
[bookmark: _Toc21468]（六）报价
1.本项目报价货币为人民币。
2.供应商应当按照招标文件规定，一次报出不得更改的价格。报价不得高于预算价及最高限价（如有）。
3.报价采用总价包干方式。供应商的报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行货物（服务）及各类价格。该报价应当符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作量及市场价格等的变化而调整。
4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。书面确认材料，是投标文件的有效组成部分。
5.供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价报价。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。书面说明及相关证明材料，是投标文件的有效组成部分。
6.评标委员会（评审小组）认为投标人的报价低于预算价80%的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc24396][bookmark: _Toc22592]（七）样品
本项目无样品要求。
[bookmark: _Toc22677]（八）投标文件的编制、提交
1.供应商在编制和提交投标文件时，须仔细阅读“政采云”电子投标文件编制及报送要求”。附件内容与招标文件规定不一致的，以招标文件规定的为准。
2.投标文件的编制
（1）供应商应当仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件内容后，按照招标文件第四章《投标文件格式》，规范编制投标文件。
（2）供应商须应当对招标文件规定的实质性要求和条件，作出满足或优于原要求和条件的响应，否则将可能导致投标无效。
（3）供应商应当按照招标文件第四章《投标文件格式》规范，在需要电子签章（电子签名或签名）的地方，进行电子签章（电子签名或签名），否则将可能导致投标无效。无需逐页进行电子签章（电子签名或签名）。
3.投标文件的提交：详见招标文件第一章《招标公告》。
[bookmark: _Toc9181]（九）投标文件的补充、修改、撤回
1.供应商在投标文件提交截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，无须通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2.供应商补充、修改后的投标文件，应当按照投标文件编制和提交的相关要求进行编制和提交。否则，后果及责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16077]（十）投标文件的澄清、说明、补正
1.评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。
4.供应商须按照评标委员会的书面要求，对相关内容在规定时间内作出书面澄清、说明或者补正。若该供应商未在规定时间内对相关内容作出书面澄清、说明或者补正，将视为不满足招标文件的实质性要求，不予通过符合性审查。
5.供应商的书面澄清、说明或者补正，是投标文件的有效组成部分。
[bookmark: _Toc20759]（十一）投标无效情形
1.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
2.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.供应商存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（若有要求）；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc4386][bookmark: _Toc9373]四、开标、评标、终止
本项目的开标与评标，由采购人或者采购代理机构邀请大关县财政局全程进行监督。
（一）开标
详见招标文件第一章《招标公告》。
（二）评标
详见招标文件第六章《评标办法》。
（三）终止
1.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
2.废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
[bookmark: _Toc12236][bookmark: _Toc22207]五、中标、合同、验收
[bookmark: _Toc20008]（一）确定中标供应商
1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。
[bookmark: _Toc32715]（二）公告中标结果、发出中标通知书
1.采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
2.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。
3.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Toc8046]（三）签订政府采购合同
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
2.采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条之规定，供应商有下列情形之一的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（2）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（4）将政府采购合同转包；
（5）提供假冒伪劣产品；
（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
（处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。）
5.招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
6.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
7.下列文件是政府采购合同的有效组成部分，与政府采购合同具有同等法律效力，彼此相互解释、相互补充。合同文件的内容如有冲突，以有利于甲方利益的条款为准。
（1）招标文件，含：澄清、修改等；
（2）中标供应商的投标文件，含：澄清、说明、补正等；
（3）中标通知书；
（4）政府采购合同及附件；
（5）其他相关资料，如：补充合同等。
[bookmark: _Toc16243][bookmark: _Toc21204]（四）公告合同、进行合同备案
1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2.政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
[bookmark: _Toc12775][bookmark: _Toc15188]（五）验收
[bookmark: _Toc22606]1.本项目所有产品按照合同约定的供货时间运达安装现场后，甲方对产品品牌、型号、技术指标及数量进行验收（所交产品完全满足合同参数及投标标准），验收合格后乙方开展集成安装及调试等工作。集成安装及调试完毕后，乙方进行相应的培训工作。
2.当本项目所有产品运行正常，甲乙双方进行验收，验收合格后双方签署《验收报告》。
3.项目一次性验收合格后，本项目所有产品交付给甲方。                                                                                                                           
[bookmark: _Toc27917]六、质疑、投诉
[bookmark: _Toc19431]（一）质疑
1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
2.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
3.质疑的方式：
（1）网上质疑：供应商凭数字证书（CA），登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），通过在线方式进行质疑。
（2）现场质疑：
地址：详见采购文件第一章《招标公告》。
时间：上午08:30-11:30，下午14:30-17:30，北京时间，法定节假日除外。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
6.答复内容全部通过原质疑渠道送达，供应商应注意查询和获取，采购人或者采购代理机构不再另行通知。
（二）投诉
1.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向大关县财政局提起投诉。
2.投诉的方式：
（1）网上投诉：参阅：https://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/work-service/guide-detail?id=46090dbf306340ba9a16ed13fd604004。
（2）现场投诉：
地址：大关县财政局政府采购管理股，0870-5621727，大关县翠华镇顺城北路8—1号。
时间：上午08:30-11:30，下午14:30-17:30，北京时间，法定节假日除外。
3.投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
[bookmark: _Toc28686][bookmark: _Toc29229][bookmark: _Toc808][bookmark: _Toc29377][bookmark: _Toc18538]5.财政部门应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。
[bookmark: _Toc7490]七、政府采购政策
[bookmark: _Toc12167][bookmark: _Toc20790][bookmark: _Toc6129][bookmark: _Toc23856]（一）促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业的政府采购政策
[bookmark: _Toc12024][bookmark: _Toc30214][bookmark: _Toc13580][bookmark: _Toc4370]1.符合条件的小型和微型企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
[bookmark: _Toc12042][bookmark: _Toc24090][bookmark: _Toc9322][bookmark: _Toc25124]2.符合条件的监狱企业
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定：
（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
（2）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc3893][bookmark: _Toc2561][bookmark: _Toc9603][bookmark: _Toc11974]3.符合条件的残疾人福利性单位
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定：
（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
（2）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
（4）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Toc32345][bookmark: _Toc2777][bookmark: _Toc6703][bookmark: _Toc31889]（二）节能产品、环境标志产品的政府采购政策
1.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定：
采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。
2.《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
3.《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品。
4.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》。
（三）政府采购中实施本国产品标准及相关政策
依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。
1.本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（4）简单的上漆、磨光和分装；
（5）其他不属于属性改变的情形。
另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
2.本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
若采购项目或者采购包中为单一产品，供应商需按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》；若采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。
附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 
[bookmark: tiao_6]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 
[bookmark: tiao_7]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 
[bookmark: tiao_8]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
[bookmark: tiao_9]四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
[bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc15848][bookmark: _Toc14498]八、中小企业划型标准
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

































[bookmark: _Toc21189][bookmark: _Toc19498][bookmark: _Toc3684][bookmark: _Toc19786][bookmark: _Toc11115][bookmark: _Toc20102][bookmark: _Toc8623][bookmark: _Toc12945][bookmark: _Toc17550]第三章  合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc4559][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc16904][bookmark: _Toc31539]1.采购文件中所提供的合同主要条款及格式，仅为参考文本。
2.在不对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改的前提下，合同的具体条款和内容，可由采购人与成交供应商协商签订。











◆本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


大关县翠华镇中心幼儿园设备采购项目


（公开招标）


合同


项目编号： ZTZC2026-G1-00363-DGXZ-0003 
合同编号：
甲方（采购人）：大关县教育体育局
乙方（供应商）：
签订地点：云南省昭通市大关县


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购评审专家管理办法》等政府采购有关法律、法规、规章，甲方委托 大关县政府采购和出让中心 ，依法对本项目组织公开招标 采购活动。经评审小组 评审推荐，并经甲方确认，确定乙方为本项目的 中标人 ，授予政府采购合同。
甲乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。
[bookmark: _Toc30454][bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc17061][bookmark: _Toc23224]一、合同文件
下列文件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，彼此相互解释、相互补充。合同文件的内容如有冲突，以有利于甲方利益的条款为准。
1.采购文件，含：澄清、修改等；
2.成交供应商的响应文件，含：澄清、说明、补正等；
3.成交通知书；
4.本合同及附件；
5.其他相关资料，如：补充合同等。
[bookmark: _Toc6113][bookmark: _Toc6949][bookmark: _Toc17494][bookmark: _Toc21751]二、合同金额
1.合同金额：小写：¥      （大写：人民币      ）。
2.该合同金额已包含乙方履行本合同所需的一切费用，在合同实施期间将不因工作量及市场价格等的变化而调整。除本合同明确约定并经甲方书面认可外，甲方不再另行支付其他任何费用。
[bookmark: _Toc30247][bookmark: _Toc1257][bookmark: _Toc12853][bookmark: _Toc28169][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc12120]3.分项金额：（如有）
                                     
[bookmark: _Toc19133][bookmark: _Toc20148][bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc13361]三、合同标的
1.供货清单（含：产品名称、品牌、型号、规格、产地、制造商、数量、单价等）
                                                              
2.交货期限
                                                              
3.交货地点
                                                              
4.售后服务
                                                              
5.其他（如：安装调试、系统集成、辅材配件、备品备件、培训指导等）
                                                              
[bookmark: _Toc10277][bookmark: _Toc17107][bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc16955]四、履约保证金
1.履约保证金的数额为        元。（不得超过政府采购合同金额的10%）
2.乙方在签订本合同之日起    个工作日内，以非现金的形式，向甲方提交履约保证金。
3.如果乙方未能按约履行合同，甲方有权从履约保证金中扣取违约金和损失赔偿。
4.在扣除甲方应得的违约金和损失赔偿后，剩余的履约保证金，在合同履行完成后    个工作日内，甲方无息退还给乙方。
[bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc10817][bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc12351]五、履约验收
1.验收时间：      年    月    日。
2.验收的主体、时间、方式、程序、内容、标准等事项：
                                                              
[bookmark: _Toc10339][bookmark: _Toc23009][bookmark: _Toc14080][bookmark: _Toc24781]六、付款
1.完成支付时间：      年    月    日或验收（交付）后    天（日历天），完成支付。
2.付款进度安排：
	计划付款时间
	计划付款金额
	备注

	
	
	

	
	
	


3、其他事项：
                                                              
[bookmark: _Toc3579][bookmark: _Toc5522][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc16209]七、双方的权利与义务
（一）合同的签订
1.合同不得对采购文件确定的事项和乙方的响应文件作实质性修改。
[bookmark: _Toc31413][bookmark: _Toc16970][bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc26730][bookmark: _Toc5765]2.甲方不得向乙方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.除采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc542]（二）合同的履行
[bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc18900][bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc26094][bookmark: _Toc16166][bookmark: _Toc1191]1.双方应当根据合同的约定依法履行合同义务。
2.乙方保证所提供的货物（服务）或其任何一部分，均不会侵犯第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
3.乙方保证所提供的货物（服务）或其任何一部分，均不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律法规以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。
4.甲方应当按照采购的规定，对乙方提供的样品（如有），进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
5.甲方应当按照合同规定，及时对货物（服务）进行验收。
6.甲方应当按照合同规定，及时向乙方支付采购资金。
[bookmark: _Toc1497]（三）不可抗力
1.当事人一方因不可抗力不能按约履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要的措施，以减少或消除不可抗力的影响，对因未尽本项责任而造成的相关损失应承担责任。
[bookmark: _Toc12183]（四）知识产权
甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可，乙方不得转让任何第三人。
[bookmark: _Toc4907]（五）保密
任何一方均应对本合同履行过程中知悉的有关对方商业、国家等秘密承担保密义务，不得向第三方提供、泄露，由此造成的损失，责任方应承担相应责任。
[bookmark: _Toc22258]（六）争议的解决
[bookmark: _Toc22476][bookmark: _Toc12871][bookmark: _Toc26149][bookmark: _Toc19540][bookmark: _Toc26175]1.合同履行过程中所发生的争议，双方应通过协商解决。
2.经协商不能解决的，可以向合同履行地仲裁委员会申请仲裁，或者向合同履行地人民法院提起诉讼。在仲裁或者诉讼期间，除有争议的部分外，合同其他部分可以履行的仍应按合同继续履行。
3.因货物（服务）质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物（服务）进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
[bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc15791][bookmark: _Toc24180][bookmark: _Toc9712]八、损失赔偿
1.乙方所提供的货物（服务），不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应当在收到甲方拒收通知之日起 3 日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，同时，乙方须向甲方支付合同金额 5 %的违约金。
2.乙方未能按合同规定提供货物（服务）的，从逾期之日起，每日按合同金额 3 ‰的数额，向甲方支付违约金。逾期 15 天以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还，同时，有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
3.甲方无正当理由拒收货物（服务）的，或者无正当理由不及时组织验收的，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失，同时，甲方须向乙方偿付合同金额 5 %的违约金。
4.甲方未按合同规定支付合同款项的，从逾期之日起，每日按合同金额 3 ‰的数额，向乙方支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5 %。
[bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc8996][bookmark: _Toc23345][bookmark: _Toc12391][bookmark: _Toc26854]5.其他违约责任，按有关法律法规处理。
[bookmark: _Toc31717][bookmark: _Toc2241][bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc19966]九、合同的变更、中止或终止
[bookmark: _Toc13782][bookmark: _Toc5806][bookmark: _Toc26098][bookmark: _Toc14328][bookmark: _Toc27727][bookmark: _Toc32409]1.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物（服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
3.政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc29473][bookmark: _Toc4134][bookmark: _Toc31699][bookmark: _Toc32188]十、其他事项
1.其他未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》等有关法律法规执行。
[bookmark: _Toc19740][bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc14040][bookmark: _Toc702][bookmark: _Toc29672][bookmark: _Toc27963]2.有关法律、法规对本合同相关内容另有规定的，从其规定。
3.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章（含骑缝章）后生效。
4.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执一份，大关县政府采购和出让中心执一份。


甲方（采购人）（盖章）：
地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人（签字）：
项目负责人（签字）：
联系电话：
开户名称：
银行账号：
开户银行：
签订日期：      年    月    日


乙方（供应商）（盖章）：
地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人（签字）：
项目负责人（签字）：
联系电话：
开户名称：
银行账号：
开户银行：
签订日期：      年    月    日





[bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc21800][bookmark: _Toc14994][bookmark: _Toc10794][bookmark: _Toc17435]第四章  投标文件格式
[bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc18110][bookmark: _Toc24723][bookmark: _Toc16053]
[bookmark: _Toc26136][bookmark: _Toc278]封面与目录格式
封面：供应商必须提供。格式附后。
目录：供应商自行选择提供或不提供。若选择提供，格式可参考采购文件目录格式。


[bookmark: _Toc7834][bookmark: _Toc15463][bookmark: _Toc16801]






























大关县翠华镇中心幼儿园设备采购项目



（公开招标）


投标文件



项目编号：ZTZC2026-G1-00363-DGXZ-0003    
供应商名称：（电子签章）                     
法定代表人或委托代理人：（电子签名）         
响应日期：      年   月   日








[bookmark: _Toc25816][bookmark: _Toc26835][bookmark: _Toc12039]一、资格性审查部分格式


[bookmark: _Toc27002]1.资格承诺函
（格式详见本章附件1）


[bookmark: _Toc20027]2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
（如是分公司投标则须提供总公司投标授权委托书，格式自拟）

  
[bookmark: _Toc16832][bookmark: _Toc30728]3.财务状况报告


[bookmark: _Toc29534][bookmark: _Toc3554]4.依法缴纳税收和社会保障资金的有关材料


[bookmark: _Toc23463][bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc69][bookmark: _Toc10407]二、商务和技术部分格式
[bookmark: _Toc27117]

[bookmark: _Toc1081]1.投标申请函
[bookmark: _Toc1793]（格式详见本章附件2）


[bookmark: _Toc16951]2.法定代表人授权委托书，法定代表人身份证明书
（法定代表人授权委托书，格式详见本章附件3，若有提供）
（法定代表人身份证明书，格式详见本章附件4）
（如是分公司投标则须提供总公司投标授权委托书，格式自拟）


[bookmark: _Toc22817]3.促进中小企业发展，支持监狱企业发展，促进残疾人就业
（中小企业声明函，格式详见本章附件5，符合条件的小型和微型企业提供）
（残疾人福利性单位声明函，格式详见本章附件6，符合条件的残疾人福利性单位提供）
（监狱企业证明文件，符合条件的监狱企业提供，格式详见本章附件7）

4.关于符合本国产品标准的声明函
（格式详见本章附件8）
[bookmark: _Toc22113]

5.开标一览表
（格式详见本章附表1）


[bookmark: _Toc14995]6.投标分项报价表
（格式详见本章附表2）


[bookmark: _Toc21596]7.商务条款偏离表
（格式详见本章附表3）

    
[bookmark: _Toc25943]8.政府采购政策情况表
（格式详见本章附表4）


[bookmark: _Toc17169]9.技术规格偏离表
（格式详见本章附表5）
[bookmark: _Toc13523]

10.技术参数、性能响应性


11.售后服务方案
[bookmark: _Toc18410]

12.质量承诺及保证


[bookmark: _Toc31226]13.供货方案及时间进度计划

[bookmark: _Toc29820]14.培训方案


15.投标人认为有必要提供的其他材料（若有提供）
（1）投标人在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，可在此作出其他有利于采购人的承诺。
（2）评标委员会认为投标人的报价低于预算价80%的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。































附件1：资格承诺函

资格承诺函

致：   （采购人名称）   
我方已认真阅读了政府采购有关法律、法规、规章以及招标文件的规定，完全清楚、理解相关内容，完全知悉本项目供应商的资格要求。经我方认真审查，认为我方符合本项目供应商的资格要求。现郑重承诺如下：
1.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件。
2.我方不存在“资格限制性条件”中所列的“不得参加政府采购活动情形”和“拒绝参与政府采购活动情形”。
3.我方符合落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）。
4.我方符合本项目的特定资格要求（如有）。
同时，我方同意向贵方提供贵方可能要求的、与供应商的资格要求有关的任何数据或资料，并保证所提供的数据或资料是真实的、准确的、完整的。
以上承诺，如有任何虚假或不实，我方自愿接受取消投标资格、取消中标资格、记入信用档案等有关处理，并依法承担由此引发的一切后果及责任。
特此承诺！

供应商名称：（电子签章）                           

法定代表人：（电子签名）                           

委托代理人：（签名）                              

日期：      年    月    日





附件2：投标申请函
投标申请函

致：   （采购人名称）   
我方已认真阅读了政府采购有关法律、法规、规章以及招标文件的规定，完全清楚、理解相关内容。现郑重声明如下：
1.我方已确认收到了招标文件的全部内容，对招标文件无异议，并承担对招标文件有不明及误解的一切后果及责任。
2.在本项目政府采购活动中，我方将严格遵守政府采购有关法律、法规、规章以及招标文件的规定。
3.我方承诺所提交的投标文件，内容是真实的、准确的、完整的。同时，我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本项目政府采购活动有关的任何数据或资料，并保证所提供的数据或资料是真实的、准确的、完整的。
4.我方同意所提交的投标文件在招标文件的规定的投标文件有效期内有效。如果我方中标，有效期自动延长至政府采购合同履行完成为止。
5.我方保证贵方在使用（授受）我方提供的货物（服务）或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。
6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标供应商的行为。
7.如果我方中标，将在《中标通知书》规定的时间内与贵方签订政府采购合同，并保证履行招标规定的、投标文件承诺的、政府采购合同约定的全部责任和义务。
以上承诺，如有任何虚假或不实，我方自愿接受取消投标资格、取消中标资格、记入信用档案等有关处理，并依法承担由此引发的一切后果及责任。
特此声明！

供应商名称：（电子签章）                               

法定代表人：（电子签名）                               

委托代理人：（签名）                                   

法定代表人（或委托代理人）联系电话：                   

日期：      年    月    日

附件3：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书


单位名称：                                      
单位类型：                                      
单位地址：                                      
成立日期：                                      
营业期限：                                      
联系电话：                                      

姓名：            ，性别：      ，年龄：      ，职务：             ，系 （供应商名称） 的法定代表人。
特此证明！

供应商名称：（电子签章）                           

日期：      年    月    日

附：法定代表人身份证原件或复印件的扫描件（正反两面）





  附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 （法定代表人姓名） ，系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （委托代理人姓名） 同志作为本企业（单位/公司）的合法委托代理人，以本企业（单位/公司）名义参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 政府采购活动，委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认。
委托代理人无转委托权。
特此委托！


供应商名称：（电子签章）                           

法定代表人：（电子签名）                           

委托代理人：（签名）                               

日期：      年    月    日

附：委托代理人身份证原件或复印件的扫描件（正反两面）



附件5：中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业：制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
… …
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：

注：1.中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.供应商在响应文件中，不需要提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件或事先获得认定及进入名录库等资料。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
4.《中小企业声明函》中，“序号”“项目名称”应当与采购文件第五章《货物需求一览表》“六、需求及参数表”中的相关内容保持一致；“从业人员”“营业收入”和“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；“企业名称”填写企业名称全称；“中型企业、小型企业、微型企业”选择其一填写。
5.在填写和提交《中小企业声明函》之前，中小企业可通过工业和信息化部组织开发的“中小企业规模类型自测小程序”先进行自测（网址：http://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）。
6.不按上述规范填写并提交《中小企业声明函》的，评审时将被视为非中小企业。
附件6：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               

                                        单位名称（盖章）：
日  期：










附件7：监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 













附件8：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　　　 年　　月　　日

　　               
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
　　2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
　　3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
　　4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
　　5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



[bookmark: _Toc28880][bookmark: _Toc22645][bookmark: _Toc17340][bookmark: _Toc28023]附表1：开标一览表
	开 标 一览 表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价（元）
	制造商、品牌、型号
	交货期限
	交货地点
	备注

	小写：¥

大写：人民币
	
	
	
	

	
	
供应商名称：（电子签章）                           

法定代表人或委托代理人：（电子签名）               

日期：      年    月    日

	[bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc25578][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc21939][bookmark: _Toc9071]注：1.★此表应放于投标文件第一页。本表格将作为评审小组对供应商报价部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。本表应盖单位电子鲜章，法定代表人或其委托代理人应签名或盖章。
2.本表作为综合评审（如有）的依据。本表中的内容与投标文件其余部分内容不一致的，以本表中的内容为准。
    3.供应商应当对照此表，认真填写电子投标文件中的《开标一览表》。开启时，若《开标一览表》的相关内容不符合招标文件规定，将视为撤回投标文件，后果及责任由供应商自行承担。






[bookmark: _Toc19454][bookmark: _Toc17502][bookmark: _Toc32333][bookmark: _Toc22169]

[bookmark: _Toc31368][bookmark: _Toc28581][bookmark: _Toc18234]附表2：投 标 分 项 报 价 表
	投 标 分 项 报 价 表
	

	项目名称
	

	项目编号
	

	序号
	标的名称
	投标产品的名称、品牌、系列、规格、型号等
	生产者（制造商）名称
	生产者（制造商）中小企业类型
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	
供应商名称：（电子签章）                           

法定代表人或委托代理人：（电子签名）               

日期：      年    月    日
	




注：★1.本表格将作为评审小组对供应商报价部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。
2. 若产品为节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并在投标文件中提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件；否则，不予认可。
3. 若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，须按文件格式要求提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），否则，不予进行价格扣除。
4. 报价指完成各项服务、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。包括但不限于：货物成本费（含货物以及附件、配件、备品备件、安装辅材等）、包装费、运保费、装卸费、安装费、调试费、系统集成服务、检测费、保险费、保修、售后服务、税金、利润、政策性规费等必要费用及安装附件以及为完成本项目发生的一切费用。
5. 表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。
6.本表可用附表形式把需求一览表中所有产品生产厂商、规格型号、单价等内容进行详细说明。
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[bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc18920]附表3：商务条款偏离表
商务条款偏离表
投标人应逐条对应招标文件第五章“货物需求一览表”和第三章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。
	项目名称
	

	项目编号
	

	偏离选择
	
	A、我方已详细阅读招标文件中的各项商务条款及要求，所有商务条款均无偏离，成交后我方将严格遵照执行。
B、我方已详细阅读招标文件中的各项商务条款及要求，除下述商务条款有偏离外，其余条款均无偏离，成交后我方将严格遵照执行。

	序号
	商务条款名称
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款内容
	偏离

	
	
	页码：
内容：
	
	

	
	
	页码：
内容：
	
	

	
	
	页码：
内容：
	
	

	
供应商名称：（电子签章）                           

法定代表人或委托代理人：（电子签名）               

日期：      年    月    日

	注：
1.★本表格将作为评审小组对供应商商务部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
2.本表作为综合评审（如有）的依据。本表中的内容与响应文件其余部分内容不一致的，以本表中的内容为准。
3.“偏离选择”应当填写“A”或者“B”。
（1）若均无偏离，填写“A”，无须填写具体内容。
（2）若有偏离，填写“B”，应当填写具体内容。其中：“招标文件的商务条款要求”，应当注明该条款在招标文件中的页码及具体内容；“投标文件的商务条款内容”，供应商应当根据实际响应情况如实、完整、准确填写；“偏离”应当如实填写“正偏离”或“负偏离”。


[bookmark: _Toc28547][bookmark: _Toc24778]
附表4：政府采购政策情况表

政府采购政策情况表
（如有，请如实填写）
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《分项报价表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书
编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容
2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小
企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第   至   页。

	监狱
企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第   至   页。



 
               单位名称（盖章）：
日  期：
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技术规格偏离表
投标人应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章“货物需求一览表”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。
	项目名称
	

	项目编号
	

	序号
	标的名称
	招标文件的技术规格要求
	投标文件的技术规格内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
供应商名称：（电子签章）                           

法定代表人或委托代理人：（电子签名）               

日期：      年    月    日

	注：
1.★本表格将作为评审小组对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
2.本表作为综合评审（如有）的依据。本表中的内容与投标文件其余部分内容不一致的，以本表中的内容为准。
3.“序号”“标的名称”“招标文件的技术规格要求”，应当与采购文件第五章货物需求一览表中的相关内容保持一致；“投标文件的技术规格内容”，供应商应当根据实际响应情况如实、完整、准确填写，详细写明响应产品的名称、品牌、系列、规格、型号等内容；“偏离”，应当如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”；凡有偏离的，应当在“说明”列中详细写明。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。
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[bookmark: _Toc26862]第五章  货物需求一览表

说明：
1.本章中或招标文件中涉及到的品牌或型号，仅为供应商投标时的参照，不作为中标条件或指定内容。供应商应参照或相当于招标文件中载明的品牌或型号进行投标。
2.供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明文件。
3.中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
4.货物技术要求中标记为“★”的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)则投标无效。
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	[bookmark: _Toc29047]序号
	是否进口产品
	财政部政府采购品目
	项目名称
	需求及技术参数
	数量
	计量单位

	1
	否
	A02091107
	400全彩网络半球摄像机
	400全彩网络半球摄像机参数：
传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
最低照度：彩色≥0.0005 Lux 
宽动态：≥120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  
焦距&视场角：≥2.8 mm，水平视场角：≥105°，垂直视场角：≥55°，对角视场角：≥125°
≥4 mm，水平视场角：≥89°，垂直视场角：≥48°，对角视场角：≥104°
≥6 mm，水平视场角：≥55°，垂直视场角：≥29°，对角视场角：≥64° 
补光灯类型：柔光灯
补光距离：≥最远可达30 m
防补光过曝：支持 
最大图像尺寸：≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：≥H.265/H.264
子码流：≥H.265/H.264/MJPEG
第三码流：≥H.265/H.264 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：支持1个内置麦克风
支持1个内置扬声器 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗：DC： 12 V，0.75 A，最大型号：≥9 W
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 
防护：IP67 
摄像机电源参数：
DC12V/2A符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保。
	32
	个

	2
	否
	A02091107
	400万星光网络摄像机
	400万星光网络摄像机参数：
在2560x1440@25fps下，码率设置为≥2Mbps，清晰度≥1400TVL。
内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。
在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。
具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
支持DC12V供电。
摄像机电源参数：
DC12V/2A符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保。
网络摄像机支架参数：金属壁装支架，压铸纯铝合金材质。
	70
	台

	3
	否
	A02091107
	人脸抓拍网络摄像机
	人脸抓拍网络摄像机参数：
设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。
通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，通道二主码流分辨率≥2560x1440@25fps。
★细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
上镜头支持电动变焦。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264  H.265格式设置为High Profile。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。
★内置不少于1颗GPU芯片。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
内置不少于6颗混合补光灯。
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
支持IP67防尘防水等级
内置不少于2个麦克风，1个扬声器，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。
★提供生产厂家出具的无缝对接昭通市公安局人脸视图库相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
人脸抓拍摄像机支架参数：铝合金壁挂支架。
	1
	台

	4
	否
	A02370400
	一键报警
	1★前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码； 前端设备应支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。
设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型
★支持H.264和H.265视频编码
支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报
系统最大应支持256G的Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备Micro SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流。
	1
	套

	5
	否
	A02091101
	64路4K高清NVR录像机
	具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘
支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps
可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。
★支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。
设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。
支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。
支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。
★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截
★支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。
	2
	台

	6
	否
	A02091101
	16路4K高清NVR录像机
	1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘
多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址；
可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；
码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）
企业技术要求：启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像
样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项
企业技术要求：可同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像，或16路H.265、H.264编码、15fps、1280×720格式的视频图像
可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。
接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出
接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防
可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树。
	1
	台

	7
	否
	A02091101
	64路4K高清NVR录像机
	具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；
可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；
支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps
可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；
支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。
支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。
支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。
接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	1
	台

	8
	否
	A02010599
	硬盘
	8T监控专用硬盘
	32
	块

	9
	否
	A02010202
	核心交换机
	1. 性能：交换容量≥756Gbps，转发率≥396Mpps 
2. 表项规格：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K
3. 端口：≥24千兆电（其中8千兆光combo），4万兆SFP+，1个业务扩展槽，1Micro USB+1USB
4. 硬件可靠性：支持热插拔模块化电源冗余；支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调，同时在位两个风扇，拔掉任意一个，设备工作正常；
5. 支持OpenFlow 1.3标准
6. 支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）和纵向虚拟化技术
7. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由
8. 可靠性：支持VRRPv2/v3、支持RRPP，环网故障恢复时间不超过200ms；
9. 支持端口≥10KV防雷功能
10. 有线无线一体化：为满足后续无线管理需求，本次要求实配无线控制功能
11. 业务扩展性：支持FW，IPS、负载均衡等模块插卡
	1
	台

	10
	否
	A02010202
	24口千兆交换机
	1. 性能：交换容量≥52Gbps；包转发速率≥39Mpps。
2. 端口：≥24个千兆电口，≥2个千兆光口。
3. MAC ≥16K，支持MAC地址学习数目限制 。
4. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍。
5.支持多工作模式，可实现一键模式切换，支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式。
6.支持绿色设计，支持无风扇，自然散热。
7.支持内置Web管理。
	4
	台

	11
	否
	A02010202
	16口千兆交换机
	1. 性能：交换容量≥36Gbps；包转发速率≥27Mpps
2. 端口：≥16个千兆电口，≥2个千兆光口
3. MAC ≥8K，支持MAC地址学习数目限制 
4. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍
5.支持多工作模式，可实现一键模式切换，支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式；
6.支持绿色设计，支持无风扇，自然散热
7.支持内置Web管理
	5
	台

	12
	否
	A02010202
	8口千兆交换机
	8 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口  交换容量： 16Gbps ；转发能力 12Mpps。
	6
	台

	13
	否
	A02010601
	9U壁挂机柜
	1.尺寸：长≥482.6mm *高≥600mm*宽≥450mm；
2.材质：多为优质冷轧钢板，厚度一般在 1.0 - 2.0 毫米；
3.承载重量：一般能承受 50 - 80 千克的静态负载；
4.表面处理：经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等处理，以增强防锈和抗腐蚀能力。
	5
	个

	14
	否
	A02091107
	55寸监视器
	显示尺寸：≥55 inch
屏幕可视区域：≥1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)
物理分辨率：≥3840 ×2160
背光源类型：D-LED
亮度：≥300 cd/m²
可视角：≥178° (H)  /  178° (V)
色深度：≥10 bit , 1.07 G
对比度：≥5000 : 1
响应时间：≥6.5 ms (G to G)
刷新率：≥60 Hz
连续使用时间：≥7 × 24 H 
音视频输入接口：≥HDMI2.0 × 3
音视频输出接口：≥Line-out × 1
数据传输接口：≥USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级)
控制接口：≥RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 
电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max
功耗：≤ 100 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
工作温度：0 °C ~ 40 °C
工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水) 
喇叭：8 Ω 10 W ×2
	3
	台

	15
	否
	A02091107
	32寸监视器
	显示尺寸：≥32 inch
屏幕可视区域：≥698.4 (H) mm × 392.85 (V) mm
物理分辨率：≥1920 × 1080 
亮度：≥300 cd/m² 
可视角：≥178° (H) / 178° (V)
对比度：≥4000 : 1
响应时间：≥8 ms 
刷新率：≥60 Hz
连续使用时间：≥7 × 24H 
音视频输入接口：≥VGA × 1，HDMI 1.4 × 1，AudioOutput × 1
音视频输出接口：≥Speaker(8Ω 10W) × 2
电源：100~240 VAC, 50/60 Hz
功耗：≤ 35 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
工作温度：0 ℃~ 40 ℃
工作湿度：20 % ~ 80 % RH (无冷凝水) 
	1
	台

	16
	否
	A02021700
	监视器配件
	国产定制。
	4
	套

	17
	否
	A02080801
	操作台
	 操作台由冷轧钢板、不锈钢、密度板、抗倍特板、铝合金、木材制作而成。
具有良好的耐腐蚀性和美观性，高强度、耐磨、防火的板材一种常用的人造板材，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，常用于制作监控操作台的框架和支撑结构。
	1
	联

	18
	否
	A02010105
	管理电脑
	1.商用台式电脑。
2.★CPU类型：≥Intel第十三代处理器IntelCorei5-13500，主频≥2.5GHz，14核20线程，三级缓存≥24M。
3.电源：≥260W 90%节能电源。
4.★内存：≥8G DDR5 5600MHz 内存，最大支持64G内存容量。
5.硬盘：≥512GB M.2接口 NVMe协议。
6.显卡：2G独立显卡。
7.网卡：10/100/1000M自适应以太网卡。
8.显示器：同主机品牌，≥23.8英寸液晶显示器。
9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标。
10.接口：≥8个USB接口、1个HDMI、1个VGA输出接口。
11.扩展槽位：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位。
12.★系统：原厂预装Windows 11 home 简体中文版。
13.★机箱：标准MATX立式机箱≥13.6L，顶置提手，顶置电源开关键，方便使用。
14.★同主机品牌软件部署：软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能，支持多机房集中管理、支持跨网段部署、支持后台部署、支持无限制还原点使用、断网使用、本地运行、 快速还原、支持断电续传功能、终端端口锁定功能、支持网络管理。
15.★售后服务：三年原厂上门保修服务，一年包换，包括7*24小时全天候售后电话技术支持，在“三包”基础上对主要部件提供3年售后服务，原厂定制服务：每个季度原厂售后工程师定点到使用单位巡检，可以根据主机号或服务编码在官网查询该服务，并提供客户服务电话（包括400-或800—）以及当地维修站电话；保证产品品质，不接收改装机型，要求原厂原配原包装。
	2
	套

	19
	否
	A02010601
	机柜
	尺寸：≥800*≥600*≥1200mm(深*宽*高)；
前单开高密度平板六角网孔门,后双开高密度平板六角网孔门，黑色。
产品特性：采用优质冷轧钢板制作，板材厚度；方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其余1.2mm,静电喷塑、脱脂、硅烷、水洗、通风率85%、静态负载1000Kg 防护等级IP20，安装梁和方孔条全部采用镀铝锌钢板，具有寿命长、耐腐蚀、耐高温、更稳固、承重能力强的特点。
	1
	套

	20
	否
	A02330500
	防水箱
	国产定制。
	6
	个

	21
	否
	A02062200
	光纤
	四芯单模。
	600
	米

	22
	否
	A02010215
	光纤收发器
	千兆单模单纤光纤收发器（一光一电）。
	2
	对

	23
	否
	A02330500
	超五类网线
	护套材质：PVC ；
成品外径：5.3±0.3 ；
导体材质：99.99%无氧铜；
导体直径：0.5±0.005；
导体绝缘外径：0.88±0.02mm ；
绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE；
特性阻抗：100±15Ω；
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；
工作电容最大值：≤5.6nF/100m ；
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m ；
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% ；
最小互电容：47pf/m ；
最大平衡电容：300pf/km；
最大电流平衡：2%；
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径；
在 100 米距离内提供 100MHz 带宽，典型应用速率为 100Mbps；
性能符合ISO/IEC-11801、ANSI/TIA-568.2-D、YD/T 1019标准。
	23
	箱

	24
	否
	A02330500
	超六类网线
	护套材质：PVC 
护套颜色（可选）：默认灰色 
成品外径：6.3±0.3 
导体：99.99%无氧铜 
导体直径：0.57±0.005，十字骨架结构
特性阻抗：100±15Ω 
导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 
工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 
最小互电容：51pf/m 
最大平衡电容：160pf/km 
最大电流平衡：2% 
敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 
敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 
使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 
施工温度： 0～40℃ 
使用温度： -10～60℃
	4
	箱

	25
	否
	A02330500
	电源线
	RVV2*1.0 两芯软电线；高纯度无氧铜；优质环保高分子材料，环保安全，高强度，耐磨损，抗老化；执行标准JB/T8734-2012 GB/T5023-2008；RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。
	4800
	米

	26
	否
	A02080899
	私有云广播服务器
	产品描述：
智慧云广播系统软件运行载体，是云广播系统管理控制中心；专业机架式工控机箱体设计，采用铝合金+钢结构设计，有较高的防冲击的能力，散热效果十分出色，可抗EMC干扰，实现电磁屏蔽，有高超的防磁、防尘、防冲击能力；采用17.3英寸工业级加固触摸屏，人机交互界面，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘；工业级专用主板设计，处理运行速度更快，运作性能更胜一筹，适用于长时间运行；内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；支持专用百兆网/千兆网传输，适应高速数据传输的需求。可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区；提供4路独立电源输出插座，每路电流可达5A，2路电源输入插座，支持电源输出自定义开关控制，钥匙开启或关闭；提供信号前置处理，4路话筒信号入，4路线路信号输入，4路信号输出；内置监听喇叭，实时掌控使用系统；具有2路短路触发接口，可实现触发自动开机运行，短路输出触发；具有6个RS232控制串口，可接入具RS232或485协议的其它设备进行控制；具有5口百兆交换机，网络传输方便快捷；智能电源管理功能，无操作后进入待机符合国家节能标准；高速率网络传输，先进连接控制方式，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制；具有线路安全保护，保证输出负载安全工作；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；嵌入式服务器级系统作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏；系统管理控制中心，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能；负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、内部通讯调度处理等功能；管理节目库资源，为所有终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，全新的人机交互界面，支持3D动态拖放操作，实时数据推送。
技术参数：屏幕产品尺寸：≥17.3寸、亮度：≥350、对比度：≥600：1；操控方式：≥1920*1080分辨率液晶，电阻式（四线）触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板；视角：可视角度：80/80/60/80（L/R/U/D）；机箱：整机铝合金+钢结构；芯片组：采用Intel® H410高速芯片组；处理器：i5 10400 2.9GHZ 六核十二线程；硬盘：1*240GB固态硬盘；内存：1*DDR4/8G内存；系统：支持windows server 2016专业版；显示语音：中文简体、繁体、英文；显示：1* VGA 接口，1* HDMI接口；音频：MIC-in/Line-out/Line-in；后板电脑IO接口：1*PS/2键盘接口；1*PS/2鼠标接口；6*RS232串口接口；1*HDMI接口；1*VGA接口；6*USB接口；1*RJ-45网线接口；3*音频接口（MIC-in/Line-out/Line-in）；后板接口：4*AC220V输出插座，受面板钥匙开关控制开/关；2*AC220V品字电源输入插座；4*XLR/6.35音响组合插座；4*RCA莲花插座信号输入，4*6.35话筒插座信号输出；6*音量电位器，控制XLR/6.35和RCA输入信号；1*电熔电源开关；1*电熔电源指示灯（红色）；1*电脑远程开机接口；1*远程短路输出接口；1*5口百兆交换机；1*内置1.85寸监听喇叭；面板：1*开机按钮，电脑开机；1*钥匙开关，控制后板4路AC220V输出插座；1*监听音量电位器，控制后板内置监听喇叭音量；1*总音量电位器，控制后板4*6.35话筒插座音量；2*USB接口；1*消防按钮；1*抽拉式键盘（带触摸板、数字键盘）；1*17.3寸液晶屏/1920*1080带触摸屏；电源：升级版专业电源（AC 200-240V/5A/50-60Hz）；工作温度、湿度：-10℃～50℃，≤90%RH（无结露）；产品尺寸（W×D×H）：≥483×306×325mm
	1
	台

	27
	否
	A08060301
	管理型主控软件
	产品描述：                                                                                                                                                                                                
采用B/S架构，支持Web网页访问系统，可以随时随地管理广播任务；支持中小型广域网和局域网系统搭建和永久免费维护和运维；支持1000个以下终端设备搭建，管理，授权，组织调整；支持5G无线音柱和5G无线功放及5G无线音频收扩终端无线控制广播；具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中；支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色；数据界面具有在线用户、广播任务、求助报警、电子地图、终端占比，服务器CPU占用率、CPU温度、内存使用率、网速、硬盘等数据图文显示，其中在线用户、广播任务、求助报警可根据年月周选择不同时段进行图文显示；具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤；具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳等设置；具有采播功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内；具有摄像机管理功能，可以控制摄像机方向，并把摄像机画面推送给任务终端；添加用户需填入角色选择、授权状态、移动APP登录权限等信息，并且具有≥24个权限栏目可供选择；支持实时对讲、实时喊话录制生成MP3文件，并保存在服务器指定位置。用于事后追溯；支持实时显示设备工作状态。可以远程查看设备当前执行的任务；设备状态以表格和卡片两种模式呈现。并可根据用户设置自动保存，下次登录自动以保存模式进行呈现；可实时查询系统中正在进行的实时语音广播任务。并且第三人可以根据情况终止任务；可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件、视频文件、文本文件，不同用户上传的文件可选择公开或私有；定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型；文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案；支持文字广播，可以将文档和输入的文字实时转换为语音广播出去。并支持定制地方方言；支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等；支持地图显示，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等；支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道选择等；支持消防联动功能，当消防主机收到触发时，联动设置启动；支持GPS、北斗时钟授时，时间更准确；跨网段广播，设备管理，异地寻呼和远程对讲；支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、单播、组播。
	1
	套
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	否
	A02091206
	IP寻呼话筒
	产品描述：
桌面式新型设计，≥7.0英寸真彩液晶显示屏，图形化UI界面显示，电容触摸屏操控；话筒咪杆具有指向性功能，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播；集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放；具有红色硬件紧急按键，用于紧急报警；具有广播硬件按钮，支持一键全区广播；具有音量调节硬件按钮，支持快捷调节音量；支持实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等；支持跨网广播功能；内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级；具备实时天气信息显示功能，并与气象中心实时同步；具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步；支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲；支持拨号呼叫；支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播；支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能；支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端。并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等；支持来电记录功能，实时记录来/去/未接电情况；支持POE供电。（选配：默认不配）；支持IP获取方式设置，自动获取或手动设置；支持来电铃声与去电铃声功能，并可进行设置；支持场景音量设置、背光亮度设置等；支持平台统一管理，可实时接收平台广播；具备HDMI视频输出功能，支持异屏同显；具有1路线路输入和1路手持麦克风输入、1路音源输出；1组短路输入和输出；具有USB接口，可实现音频文件本地播放；具有屏保及密码保护功能。                                                                                                                                                                         
技术参数：
网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等；网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码格式：PCM、OPUS、MP3；采样率：8K-48KHz；比特率：64Kbps~768Kbps；网络延时：音频≤5ms；输入灵敏度/阻抗：AUX 350mV/10KΩ不平衡端子；输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω不平衡端子；手持麦克风输入：20mv；短路输入：0V；短路输出：≤0.3A at 125V AC或1A at 30V DC；信噪比：≥90dB；频率响应：20Hz-20KHz；最大功耗：15W；供电方式：DC 24V/POE；产品尺寸(W×D×H)：254×58×134mm。
	2
	台

	29
	否
	A02021126
	音频采集器
	产品描述：
标准1U机架式设计，全铝合金工业面板，简约沉稳；主要实现与服务器的互联互通。实时上报工作状态；可以通过internet网络，实时传输流媒体数据；可以通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置；可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端；两路MIC输入，两路XLR输入，两路RCA输入，1路RCA输出；可以实现本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音；可以被平台其他设备监听。远程实时掌握设备的工作情况；可通过前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置；可通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置；可以通过平台页面，实时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域；（通道，优先级，音量）可以在平台页面创建定时任务，启动音频采集；可以服务器远程升级设备固件。
技术参数：
网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等；网络芯片速率：10/100/1000Mbps；音频编码格式：MP3、PCM；音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质；采样率：8K-48KHz；比特率：64Kbps~768Kbps；网络延时：音频≤30ms；输入灵敏度/阻抗：MIC 15mV/600Ω不平衡TS端子输入；AUX 350mV/10KΩ不平衡/RCA端子；输出灵敏度/阻抗：800mV /470Ω不平衡凤凰/RCA端子；信噪比：≥90dB；频率响应：20Hz-20KHz；最大功耗：10W（峰值）；供电方式：AC 220V/50-60Hz；产品尺寸(W×D×H)：≥483×300×44mm。
	1
	套
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	否
	A02010299
	前置放大器
	产品描述：
标准机箱设计，1U铝合金面板，挂耳一体式设计，适用于机柜或桌面安装。有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。第1个话筒（MIC 1）具有最高优先、强行切入优先功能。MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。MIC 2、3、4、5采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入。各路话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调节音量。MIC 2、3、4、5话筒接口带+48V电熔电源带有独立电熔电源开关，为电容话筒提供电源。设有高音（TREBLE）和低音（BASS）、总音量（MAIN）独立调节。具5个音频信号指示灯、1个削峰指示灯，实时显示音频信号输出情况。
技术参数：
话筒输入：5mV/600Ω 非平衡。辅助输入：3500mV/10KΩ 非平衡。紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡。紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡。音频输出：10KΩ，0-6V非平衡。输出静噪：≤3mV。频率响应：20Hz-20KHz
信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB。音调调节（低音）：±10dB @ 100Hz。音调调节（高音）：±10dB @ 10KHz。保护：AC FUSE×1A。工作电压：AC 220V/50Hz。功率消耗：20W。产品尺寸（W×H×D）：≥484×45×405mm。重量：≥4.64kg。
	1
	台
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	否
	A02080899
	电源时序器
	产品描述：
标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装；大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A；配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控；面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道；带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态；带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭；内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定议设置开关机间隔时间（0-9秒）；采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控；两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换；后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头；前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电；带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭；带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统；带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备；支持一键恢复出厂参数设置，便于管理。
技术参数：
最大总电流：≥50A；每通道最大电流：16A；通道数：9路；电源供应：AC 110V/220V  50/60Hz；装机高度：1U；电源指示：LED指示灯；接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口；重量：≥5.45kg；产品尺寸（W×H×D）：≥484×51×410mm。
	1
	台
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	否
	A02091203
	功率放大器
	产品描述：
标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。
专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。一个总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量。5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号，1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。工作状态实时指示灯，3个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。
技术参数：
额定功率：≥1000W；输出方式：70V，100V，4-16Ω；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP
网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm；音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps；网络声音延迟：广播延迟≤100ms；输入灵敏度/阻抗：MIC1，2：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入；输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出；过载源电动势：MIC1，2：>12dB，不平衡TRS端子输入AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入；频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）；信噪比：MIC1，2：66dB。AUX1，2，3：80dB；总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率；地线悬浮开关：信号地线可选接机箱或是悬浮；指示灯：电源、信号、削峰、保护；散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇；保护：过热，过载&短路；电源：AC220V/50Hz；最大耗散功率：1340W；产品尺寸（W×D×H）：≥484×460×95mm；重量：≥32kg。
	1
	台
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	否
	A02091206
	无线话筒
	产品描述：
采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。采用真分集设计，内置天线放大器，适用于高音质，远距离传输场所。采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率。LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。空旷最大使用范围300米，复杂环境下使用距离150米。
技术参数：
系统指标：
  频率范围：640-690MHz；  振荡模式：PLL锁相环频率合成；  可调范围：60MHz；  信道范围：300；  信道间隔：200KHz；  频率稳定度：±0.005%以内；  动态范围：>105Db；  最大频偏：±45KHz；  音频响应：30Hz-18KHz（±3dB）；  综合S/N比：>115dB；  综合失真：<0.2%；接收机指标：  输入功率：5W；  无线接口：BNC/50Ω；  灵敏度：12dB（80dBS/N）；  灵敏度调节范围：10-32dB ； 杂散抑制：>95dB；  最大输出电平：-10dBV；  输出阻抗：分别平衡200 Ω。2路合并非平衡600 Ω；  输出接口：平衡式 XLR接头，非平衡式 TRS6.35mm接头；  电源：DC 12V 1A；发射器指标：  天线程式：手持麦克风，内置天线；  输出功率： 20mW；  杂散抑制：-60dB
  最大偏移度：±70KHz；  最大输入音压：140dB SPL；  供电：两节AA电池；  使用时间：约8-10小时。
	1
	套

	34
	否
	A02010218
	无线天线分配器
	10路天线输入端口可接最多5台双天线的U段无线麦克风接收机。
设有12V 1A单独供电端口，最多为4台设备供电。
两个BNC级联端口既可增加一台天线分配系统级联使用，又是信号增强端口。
为有源无线指向型，可双极化对数周期阵列。
为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3/10db增益。
天线增益具备两个LED指示灯，明确显示工作增益状态。
远程12V直流供电，由天线分配系统通过同轴电缆为放大器供电。
系统设有前侧安装天线预留端口，人性化设计满足不同场合要求。
天线安装有以下三种方式：安装在话筒支架上，采用旋转式转接器托架安装在墙壁上，悬挂在天花板上。
能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用。
	1
	套
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	A02069900
	稳压电源
	1.输入电压：单相160V-250V 环境温度 -10℃~+40℃ 。
2.输出电压：单相220V或110V定制。
3.相对湿度 ＜95%。 
4.稳压精度：220V±2.5%或110V±2.5% 温升 小于60℃。
5.频率：50Hz/60Hz 波形失真无附加波形失真。 
6.调整时间：＜1秒(输入电压变化10%时) 负载功率因数 0.8。
7.效率： ＞90% 抗电强度 1500V/min 。 
8.过压保护： 246±4V 绝缘电阻 ＞2MΩ。
9.功率：≥20KV 。 
10.功能：接构由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。
	1
	台

	36
	否
	A02010601
	服务器机柜
	尺寸：≥800*≥600*≥2200mm(深*宽*高)；前单开高密度平板六角网孔门,后双开高密度平板六角网孔门，黑色。
产品特性：采用优质冷轧钢板制作，板材厚度；方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其余1.2mm,静电喷塑、脱脂、硅烷、水洗、通风率85%、静态负载1000Kg 防护等级IP20，安装梁和方孔条全部采用镀铝锌钢板，具有寿命长、耐腐蚀、耐高温、更稳固、承重能力强的特点。
	1
	台

	37
	否
	A08060301
	云广播分控软件2_2213
	产品描述：                                                                                                                                                                                                
设备状态以表格和卡片两种模式呈现。并可根据用户设置自动保存，下次登录自动以保存模式进行呈现。
可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件、视频文件、文本文件，不同用户上传的文件可选择公开或私有。
定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型。
文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案。
支持文字广播，可以将文档和输入的文字实时转换为语音广播出去。并支持定制地方方言。
支持地图显示，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等。
	1
	套

	38
	否
	A02450100
	网络有源音箱
	产品描述：
专业一体化壁挂式设计，采用高密度木板结构；服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量；具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，1路短路输入，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输入，支持485扩展；1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用；双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；支持实时接收服务器音频广播功能；支持本地用旋钮调节话筒输入音量；支持服务器分区分组远程管理功能；支持服务器远程参数修改。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
技术参数：
功率：25W；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等；网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS；音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-768Kbps；信噪比：≥90dB；网络声音延迟：广播延迟≤100ms；频率响应：60Hz-18KHz；灵敏度：97dB；接口：RJ45×1，USB×1（预留拓展接口），mic×1，DC 24V×1，端子×2组；箱体尺寸（W×D×H）：≥200×165×300mm；重量：≥3.42kg。
	13
	台

	39
	否
	A02091211
	户外音柱
	产品描述：优质户外防水音柱音色极佳。采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋。适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等。
功率：120W（额定）/160W（峰值）输入：100V。
阻抗：110Ω。
灵敏度：110dB。
频率响应：50Hz-18KHz。
喇叭单元：6.5"×3  3"×1。
防护等级：IPX6防水。
产品尺寸（W×D×H）：≥245×225×710mm。
重量：≥9.3kg。
	6
	只

	40
	否
	A02010700
	水晶头
	国标超五类水晶头。
	1
	盒

	41
	否
	A02010201
	路由器
	钢壳，采用全新的硬件架构，专业的双核64位网络处理器；默认2WAN3LAN全千兆（可支持1个WAN口和2个LAN口支持LAN/WAN自由切换）；推荐带机量200，适用带宽 1000M，硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换；支持IPSec/L2TP VPN，支持负载均衡， 支持带宽保障，内置AC功能，支持对H3C Mini系列无线AP的统一管理， 支持全新的用户上网行为管理模块，内置专业的防火墙，可以防护外部多种专业的攻击手段，如：ARP攻击、DDOS攻击、端口扫描等等；支持ARP防伪认证功能，可以有效地避免内部PC中毒后引起的网络中断，有效保障上网体验。
	1
	台

	42
	否
	A02010601
	9U机柜
	1.尺寸 ：长≥400mm *宽≥400mm*高≥400mm。
2.材质：多为优质冷轧钢板，厚度一般在 1.0 - 2.0 毫米。
3.承载重量：一般能承受 50 - 80 千克的静态负载。
4.表面处理：经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等处理，以增强防锈和抗腐蚀能力。
	2
	个

	43
	否
	A02061727
	电源插座
	无线双插电源插座。
	12
	个

	44
	否
	A02061899
	音频线及音频插接件
	音频线及专业插接件。
	1
	批

	45
	否
	A02021103
	全彩单元板
	1.★像素点间距：1.8mm；规格:P1.8；模组分辨率：172*86=14792Dots。
2.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
3.整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm。
4.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度均匀性：≥99%。
5.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K。
6.水平视角≥170°；垂直视角≥170°。
7.对比度≥9000：1。
8.★具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。
9.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²。
10.★为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。
11.★支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接。
12.支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。
显示尺寸(mm):≥4160*2400。
物理分辨率(点)：≥2236*1290。
	9.98
	㎡

	46
	否
	A02090300
	接收卡
	1.集成8个HUB75，无需再配转接板
2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。
6.支持低亮高灰。
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。
8.支持箱体标定和快速标序。
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示。
10.支持数据偏移，支持误码侦测。
11.支持环路备份，支持固件备份。
	26
	张

	47
	否
	A02080801
	专业主控
	1. 针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。
2. 支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI。
3. 最大输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置。
4. 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点。
5. 支持视频源任意切换，任意缩放。
6. 支持三画面显示，位置、大小可自由调节。
7. 支持HDCP1.4。
8. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联。
9. 支持亮度和色温调节。
10.支持低亮高灰。
播控软件:  用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	1
	台

	48
	否
	A02061599
	开关电源
	1.直流电压：≥5V。
2.额定电流：≥40A 。
3.电流范围：0～40A。
4.额定功率：≥200W。
	33
	个

	49
	否
	A02330500
	超薄配电箱
	1.通信接口：RS485/433频率。
2.信号输入：1*DI 干接点。
3.信号输出：3*DO（触点容量 DC12V/1A）。
4.手动控制：一键启动/关闭。
5.中控控制：干接点。
6.遥控控制：433频率两键遥控器。
7.防火等级：V0级别。
8.防水等级：室内IP43。
9.执行标准：GB/TB-7251.12-2013。
10.工作环境：-10℃ ～+80℃/0~95%RH。
	1
	台

	50
	否
	A02010105
	办公电脑
	1.商用台式电脑。
2.★CPU类型：≥Intel第十三代处理器IntelCorei5-13500，主频≥2.5GHz，14核20线程，三级缓存≥24M。
3.电源：≥260W 90%节能电源。
4.★内存：≥8G DDR5 5600MHz 内存，最大支持64G内存容量。
5.硬盘：≥512GB M.2接口 NVMe协议。
6.显卡：2G独立显卡。
7.网卡：10/100/1000M自适应以太网卡。
8.显示器：同主机品牌，≥23.8英寸液晶显示器。
9.键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标。
10.接口：≥8个USB接口、1个HDMI、1个VGA输出接口。
11.扩展槽位：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位。
12.★系统：原厂预装Windows 11 home 简体中文版。
13.★机箱：标准MATX立式机箱≥13.6L，顶置提手，顶置电源开关键，方便使用。
14.★同主机品牌软件部署：软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能，支持多机房集中管理、支持跨网段部署、支持后台部署、支持无限制还原点使用、断网使用、本地运行、 快速还原、支持断电续传功能、终端端口锁定功能、支持网络管理。
15.★售后服务：三年原厂上门保修服务，一年包换，包括7*24小时全天候售后电话技术支持，在“三包”基础上对主要部件提供3年售后服务，原厂定制服务：每个季度原厂售后工程师定点到使用单位巡检，可以根据主机号或服务编码在官网查询该服务，并提供客户服务电话（包括400-或800—）以及当地维修站电话；保证产品品质，不接收改装机型，要求原厂原配原包装。
	8
	台

	51
	否
	A02330500
	电缆
	规格：RRV3*6
护套材料：聚氯乙烯(PVC)
绝缘材料：聚氯乙烯
屏蔽类型：非屏蔽
导体结构：软结构
导体材质：铜
	30
	米

	52
	否
	A02330500
	电源线
	护套材料：聚氯乙烯(PVC)
绝缘材料：聚氯乙烯
屏蔽类型：非屏蔽
导体结构：软结构
导体材质：铜
	200
	米

	53
	否
	A02091211
	音箱
	音箱类型：无源烤漆木质音箱
单元组成：
低音单元:1*12寸；75芯 170磁 
高音单元 :1*1.75寸； 44芯  120磁
频率响应：50Hz-20kHz （±3dB）
灵敏度：95dB
额定功率：≥400W
最大声压级：127dB
额定阻抗：8Ω
覆盖角：90°×60°
	4
	只

	54
	否
	A02091203
	功放
	额定功率8Ω
CHA：≥600W
CHB：≥600W 
额定功率(4Ω)
CHA：≥1000W
CHB：≥1000W 
最大增益 39dB
放大器种类 H
正常消耗电流
1/8 Powr 4Ω Speaker 2.2A @230V
最大消耗电流
1/3 Powr 4Ω Speaker 5A @230V
总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz
互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1
频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz
	2
	台

	55
	否
	A02091299
	调音台
	功能特点：
1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V电源，功能强大齐全，音质动听。
2.提供8路Mic输入接口兼容12路线路输入接口，带48V电源。
3.提供8路每一路+48V电源，双排电平灯。
4.每路单声道输入通道设有4段EQ（立体声三段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。
5.提供4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出,1组超重低音输出。
6.内置199位DSP效果器。
7.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录
技术参数：
1.麦克风输入：8路（8个双用卡侬接口）
2.线路输入：8路单插单声道
3.提供双排电平灯
4.分路通道设有压限控制
5.输出通路：4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输、1组超重低音输出
6.效果器：199位DSP效果器
7.电熔电源：每路话筒输入接口带48V电源
8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB
9.失真度：<0.003%（A-weighted）
10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）
11.共模抑制比：60dB
12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB
13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB
14.主混音串音：-87dBu（A-weighted）
15.通道串音：-85dBu（A-weighted）
16.最大输出水平：+20dBu
17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct
18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz
19.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W
20.功耗：≤23W                                                                                                                                                                                         21.尺寸（L×W×H）：≥363mm*475mm*83mm
	1
	台

	56
	否
	A02091206
	天线信号放大器
	16路天线输入端口可接最多5台双天线的U段无线麦克风接收机；
设有12V 1A单独供电端口，最多为4台设备供电；两个BNC级联端口既可增加一台天线分配系统级联使用，又是信号增强端口；为有源无线指向型，可双极化对数周期阵列；为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3/10db增益；天线增益具备两个LED指示灯，明确显示工作增益状态；远程12V直流供电，由天线分配系统通过同轴电缆为放大器供电；系统设有前侧安装天线预留端口，人性化设计满足不同场合要求；
天线安装有以下三种方式：安装在话筒支架上；采用旋转式转接器托架安装在墙壁上；悬挂在天花板上；能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用；接收频率范围：≥450-972MHZ；天线增益： 3dB（绿色LED）、 10dB（红色LED）；功率要求：12V由同轴电缆供电或≧80W直流供电；输入输出阻抗：50Ω。
	1
	套

	57
	否
	A02091206
	发言席话筒
	指向特性：心型单指向（电容式）
频率响应：50Hz~17KHz
灵敏度：-45dB/±3dB(1KHz)
低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE
输出阻抗：200Ω
最大承受音压 ：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D
信噪比：66dB.1KHz AT PA
动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL
电源供应：DC 48V
导线长度：5m(平行式)
	1
	只

	58
	否
	A02091206
	合唱话筒
	话筒换能原理;大膜片和电容膜片系统相结合内部弹性悬挂设置
指向性 心型 
频率响应 20-20,000HZ 
灵敏度 25mV/Pa 
声压级 140dB/150dB (K=0.5.%) 
尺寸 ≥高162mm宽53mm 
阻抗 200欧 
电源 9to 52V伏电熔供电<2mA 
信噪比 80dB 
等效噪音 14dB-A,25dB(CCIR-468-3) 
低音滤波 6dB/octave below 500Hz 
尺寸：高度≥162mm；宽度≥53mm 
净重 ：≥320g
	2
	只

	59
	否
	A02091206
	话筒支架
	钢质管结构三角落地话筒架，表面黑色烤漆。
话筒架杆采用内管设计，可伸缩折叠，高度可控制，并可方便360度旋转。话筒高度调节：75.5CM至220CM
主杆高度调节：75.5CM--144CM主杆长度：62CM、距地面74CM；
管体直径：≥20mm
三角间距：≥52.5cm
副臂杆长度：≥73cm
管体直径：≥15mm
重量≥3.46Kg
	2
	只

	60
	否
	A02091206
	手持话筒
	采用UHF超高频段双真分集接收；频率分集在两个独立的频率上同时传输，确保执行关键任务的信道不间断的实现无线音频传输，环境电磁波检测并以信号图形式显示，调节频率时自动根据现场电磁波情况计算最合适的使用频率，红外线数据自动同步功能(SYNC)，使用者可通过手动方式及主机扫频功能转到清晰无干扰的兼容频率，采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器(PLL),可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰；在发生干扰时自动搜索找到清晰无干扰的频率，发射咪采用超宽频50MHz, 可自动变频，400个UHF可选频道，飞梭旋钮取代传统复杂按键，操作快速简易，利用窗口的可视化精准视频数据显示，提供详细的射频频谱的强弱和数据，简化了复杂的射频调试应用环境，专为大型剧院固定安装、舞台演出而设计，具有话音高保真、功能特强大、特性最稳定的专业品质。可最大程度地隔离舞台上的其他声音。
无线接收机：  
通道组数:真分集双通道
频率稳定性: ±0.005%(10~ 50℃), PLL 锁相回路频率控制
载波频段:UHF 780.125MHZ-838.000MHZ
频率组数:400（50*2*4）CH
工作有效距离:一般120米（空阔地方）
振荡方式:PLL 锁相回路频率控制
灵敏度:-105dBm（12dB S/N）
频带宽度:50MHz（6.25MHZ×2×4）
最大偏移度:±45KHz
综合S/N比:S/N≥105dB（1KHz-A）
综合T.H.D.:≤0.5%
综合频率响应:60Hz-16KHz（±3db)
供电:DC12V/1A
输出插座: XLR平衡式及Ø6.3不平衡式插座
表面高温烤漆工艺技术，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观。
独特圆弧边缘设计，符合人体工程学，相比普通产品的菱角边缘，更易于单手持握。
创新的有机片电镀彩屏，特显话筒的艺术感及科技感。
专利的电池拆装设计，避免演员无意识地晃动话筒所带来的噪音。
独特的“长按3秒关机”，避免演员无意识地拨动开关，造成哑音或断音现象。
载波频段:UHF 780.000MHz — 830.000MHZ
振荡方式:PLL相位锁定频率合成
谐波辐射:＜-65dBm
频带宽度:120MHz
最大偏移度:±45KHz
音头:动圈式
输出功率：高功率16mW   低功率3mW 
电池耗电/寿命:AA X 2  >8个小时
	1
	套

	61
	否
	A02080899
	电源时序器
	2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。
8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）。
支持面板Lock锁定功能，防止误操作。
内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作。
支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。
配置232接口，支持外部中控设备控制。
每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。
8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。
欠压、超压检测及报警。
额定输出电压：交流220V.50Hz。
可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs。
每路动作延时时间：0-999秒。
供电电源：AC220V 50/60Hz 30A。
状态显示：≥2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态。
单路额定输出电流：13A。
额定总输出电流：30A。
定时器功能：有。
	2
	台

	62
	否
	A02010601
	机柜
	尺寸：≥600mm*600mm*1000mm(深*宽*高)；前单开高密度平板六角网孔门,后双开高密度平板六角网孔门，黑色。
产品特性：采用优质冷轧钢板制作，板材厚度；方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其余1.2mm,静电喷塑、脱脂、硅烷、水洗、通风率85%、静态负载1000Kg 防护等级IP20，安装梁和方孔条全部采用镀铝锌钢板，具有寿命长、耐腐蚀、耐高温、更稳固、承重能力强的特点。
	1
	个

	63
	否
	A02061899
	音箱线
	RVV2*1.5  安全和商业音频电缆， 6002UE  Pienum-CL2P 4-14AWG双绞扬声器电缆，Flamarres绝缘护套，绝缘不同  带剥离绳。
	200
	米

	64
	否
	A02061899
	音频线
	导体：（20/0.10+PE1.6）*1P；
外径：4.0mm；
线材资料：（20/0.10+FXLPE 1.6）+NYLON FIBER+DW7/0.18tc+al-foil；主要导体直径：25AWG 0.157mm2；
	100
	米

	65
	否
	A02061725
	多媒体地插盒
	高品质纯铜盖板，不褪色，不开裂，抗磨损，坚固耐用，厚度为≥3.5mm，180度翻盖设计。86面板，底盒分体式组合，便于工程安装施工及焊接，配合86面板可以任意组装D型尺寸模块。
	2
	套

	66
	否
	A02450300
	摇头光束灯
	1. 电压：AC110-240V 50/60HZ。
 2. 光源：≥295W；定制灯泡。
 3. 额定功率：≥350W。
 4. 水平扫描：540°(16bit精度扫描)。
 5. 垂直扫描：270°(16bit精度扫描)。
 6. 反光碗：灯杯一体化封装。 7. 灯具光通量总输出：11500 lm
 8. 灯具光效：37lm/W。
 9. 主板：采用全新智能主板，智能控温控速，智能防阻扰功能。
10. 色温：6700K/4500k/3200k。11. 颜色：不少于13个色片+白光【可半色叠加】。
12. 图案：不少于13个固图+白光。
13. 棱镜：双菱镜可叠加，可双向独立旋转。
14. 色片：可线性色彩转换及彩虹效果。
15. 雾化：独立的雾化功能，可呈现光斑柔和自然效果。
16. 透镜:六层镀膜透镜。
17. 防护等级：IP20。
18. 通道：不少于两种通道模式。
19. 尺寸：≥340*240*540mm（长*宽*高）。
20. 灯体净重约：≥16KG。
	6
	台

	67
	否
	A02450300
	LED染色灯
	1.电压：AC110-240V 50/60HZ 。
 2.额定功率：≥180W。
 3.LED光源：【R、G、B、W】全彩灯珠、不少于8万小时寿命。
 4.DMX通道：不少于三种通道模式。
 6.调 光：线性0-100%柔性调光。
 7.频 闪：1-20次/秒。
 8.透镜角度：25º（可定制）。
 9.控制板：具备智能温控检测功能,实时监测铝基板灯珠温度。
10.散热系统：多鳍片大面积散热设计，静音风扇。
11.外壳结构：全铸铝外壳，小巧美观,采用液晶屏，4个按键简易操作。
12.冷却系统：风冷。
13.灯体颜色：黑色及白色（可定制）。
14.防护等级：IP20。
15.工作环境温度：-20ºC至40ºC。
16.适用：专业舞台／影像工作室／演艺场所/娱乐场所/演播厅/礼堂/剧院。
17.灯具尺寸：≥280*340*230mm，重量：≥2.7KG。
18.包装尺寸：≥260*260*360mm，重量：≥3.5KG。
	24
	台

	68
	否
	A02091206
	1024信号放大器
	1.电源:AC220~240V 50Hz。
2.功率:≥13w。
3.产品重量:≥2.6KG。
4.产品尺寸:≥430×155×44mm。
5.DMX信号输入连接器:XLR-D3/5M/XLR-D3/5F。
6.DMX信号分配输出连接器:XLR-D3F。
7.各输入输出接口之间的电气隔离电压:>1000v。
8..标准DMX512/1990数字信号。
9.DMX512信号整形放大，优化DMX信号，延长DMX信号传输距离。
10.DMX512信号分配功能，分多路DMX接口共享一套控制系统。
11.采用光电高压隔离技术，独立电感电源，独立DMX信号地线，专业DMX的独立分配、隔离、整形放。
12.两路输入、一路直通输出（四类接口可选），八路整形放大输出。
13.独立电源指示灯，独立信号输入输出指示灯。
14.加强输入接口线路DMX信号功能。
15.标准机柜固定,安装方便。
	2
	台

	69
	否
	A02450300
	1500W烟雾机
	1.功率: ≥1500W
2.产品尺寸: ≥78*38* 58CM
3.预热时间: 5分钟
4.油耗容量: ≥2L
5.控制模式:面板控制/512面板控制油耗量1h/L
	1
	台

	70
	否
	A02450300
	灯钩
	中号灯钩，采用优质铝合金材料做成，适合管径28-62mm，承载重量≥30KG。
	40
	个

	71
	否
	A02330500
	灯光电源线
	RVV2*2.5镀锡铜绞合导体，带剥离绳。
	300
	米

	72
	否
	A02061899
	控制线
	导体：（20/0.10+PE1.6）*1P；
外径：≥4.0mm；
线材资料：（20/0.10+FXLPE 1.6）+NYLON FIBER+DW7/0.18tc+al-foil；主要导体直径：25AWG 0.157mm2；
	100
	米

	73
	否
	A02061917
	灯光控台
	512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出，最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。带背光的LCD显示屏，中英文显示，关机数据保持。U盘备份和升级。
电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。
	1
	台

	74
	否
	A02450300
	固定灯杆
	国标48焊管现场制作（1道面光）
	3
	组

	75
	否
	A02061799
	PVC管材
	国标B线管及辅材。
	875
	米

	76
	否
	A02061799
	辅材
	钢绳、膨胀螺丝、线卡、防水胶；布磁柱、单元板排线、单元板电源线及长排线；2张单元板、2个电源、1张接收卡；音频插接件（卡农头、莲花头等辅材)。
	1
	批

	77
	否
	A07010320
	纸面石膏板造型顶
	1.吊顶形式：装配式轻钢龙骨吊顶，跌平级吊顶。
2.龙骨材料种类、规格、中距：壁厚6mm以上，无锈斑、扭曲。轻钢龙骨（60系列）框架间隔小于400mm，膨胀螺栓固定。详见设计及满足规范要求。
3.基层材料种类、规格：满足设计及规范要求。
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：按设计要求综合考虑（包含不锈钢装饰），含凹槽、弧形造型、抽逢、灯槽、开孔、检修口、新风口预留、跌级造型等，12mm厚优质双面石膏板，自攻螺丝钉固定，钉盖涂防锈漆，石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。
5.需满足设计防火、防腐、防蛀、防潮、防锈要求。
	212.0 
	m²

	78
	否
	A07010214
	大屏木饰面背景
	1.安装形式：装配式墙板
2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板打底找平
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：按设计要求综合考虑，8mm厚优质碳晶墙板，结构胶固定
4.需满足设计防火、防腐、防蛀、防潮、防锈要求。
	32.5 
	m²

	79
	否
	A07010299
	实木吸音板墙群制作
	1.施工方式：1.3cm*4cm松木龙骨骨架。
2.1.2mm阻燃板封面。
3.自攻钉固定，钉眼防锈处理。
4.红芯阻燃吸音板饰面。
5.内部填充2cm厚阻燃聚脂钎维吸音棉。
	149.0 
	m²

	80
	否
	A07010436
	舞台搭建
	1.≥4cm×6cm松木龙骨骨架，龙骨间距不超过30cm，≥26cm。
2.E0级18mm欧松板封面。
3.地台高度不高于26 cm，如超过26cm的加焊钢结构支撑。
	45
	m²

	81
	否
	A07010299
	舞台木地板铺贴
	1.安装形式：现场安装。
2.规格：厚度≥10mm。
3.主要材质：多层实木。
	49
	m²

	82
	否
	A02061999
	筒灯
	1.安装形式：嵌入式安装。
2.规格：直径≥75mm*高度≥45mm。
3.功率及色温：≥5W，4500K。
4.主要材质：铝合金。
	80 
	盏

	83
	否
	A02061908
	灯带
	1.安装形式：放置安装。
2.规格：宽≥11mm*高≥5mm。
3.功率及色温：≥10W/m，4500K。
4.灯珠数量：120珠。
	78 
	m

	84
	否
	A02061804
	空调
	1.能效信息：
控制方式：遥控式。
能力名称：制冷量。
能力数值：7290。
能力单位：W。
能效等级：三级(2019版)。
电源电压：≥380V。
电源频率：≥50Hz。
变频/定频：变频。
2.套机规格信息：
体积（m³）：≥0.602967。
包装体积（m³）：≥0.935620。
包装清单：遥控器* 1件、 7号电池* 2节、 连接管* 1套、 包扎带* 1卷、 密封胶泥* 200克、 排水管*1根、 墙孔挡板* 1件、 安装板* 1件、 自攻螺钉* 5颗、 塑料胀管* 5个、 排水接头* 1个、 排水接头密封圈*1个、 使用安装说明书* 1本、 连接管防拆帽* 2个、室内机*1台、 室外机*1台。
3.内机规格信息：
包装尺寸（mm）：≥长510*宽315*高1750。
包装体积（m³）：≥0.464820。
机身尺寸（mm）：≥长510*宽315*高1750。
机身体积（m³）：≥0.281138。
净重（Kg）：≥39。
毛重（Kg）：≥47。
4.外机规格信息
包装尺寸（mm）：≥长946*宽420*高810。
包装体积（m³）：≥0.4708。
机身尺寸（mm）：≥长946*宽420*高810。
机身体积（m³）：≥0.321829。
净重（Kg）：≥61。
毛重（Kg）：≥68。
5.空调类型：落地式。
	34
	套

	85
	否
	A02091211
	吸顶扬声器
	频率响应：126Hz-20kHz。
灵敏度(1W/1M)：90±2dB。
额定功率(AES)：60W。
输入方式：
100V(60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω)。
70V(60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω\7.5W@667Ω)。
Bypass(16Ω)。
最大声压级(连续/峰值)：107dB /113dB。
低频：6.5寸。
高频：20mm号角高音。
开孔直径：≥220mm。
开孔深度：≥194mm。
重量(净重)：≥3.6kg。
	4
	只

	86
	否
	A02091203
	音频功率放大器
	额定功率：8Ω。
CHA ：  ≥400W。
CHB：  ≥400W 。
额定功率:(4Ω)。
CHA:   ≥650W。
CHB :  ≥650W。 
最大增益: 37.5dB。
放大器种类: H。
正常消耗电流：
1/8 Powr 4Ω Speaker 1.6A @230V。
最大消耗电流：
1/3 Powr 4Ω Speaker 3.3A @230V。
总谐波失真: <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz。
互调失真; <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1。
频率响应； <±0.5dB 20Hz-20kHz。
相移特性; <±15°。
阻尼系数： >300:1 8Ω @20Hz-1kHz。
分离度： >80dB 1kHz @8Ω额定功率。
信噪比： >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率。
通道增益差：<0.15dB 20Hz-20kHz。
	1
	台

	87
	否
	A02091299
	调音台
	1.专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V电熔电源，功能强大齐全，音质动听。
2.提供8路Mic输入接口兼容12路线路输入接口，带48V电熔电源。
3.提供8路每一路+48V电熔电源，双排电平灯。
4.每路单声道输入通道设有4段EQ（立体声三段），分路通道设有压限控制，设有峰值指示灯。
5.提供4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出,1组超重低音输出。
6.内置199位DSP效果器。
7.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB带声卡功能、USB电脑录音、U盘录音直录。
技术参数：
1.麦克风输入：8路（8个双用卡侬接口）。
2.线路输入：8路单插单声道。
3.提供双排电平灯。
4.分路通道设有压限控制。
5.输出通路：4组辅助输出、4编组输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输、1组超重低音输出。
	1
	台

	88
	否
	A02091206
	无线会议话筒（一主机四话筒）
	会议发射器。
载波频段：UHF610-937MH。
振荡方式：相位锁定合成。
谐波辐射：<-65dBC。
频带宽度：100MHz。
最大偏移度：±45KH。
拾音头：电容式。
RF功率输出：20mW。
输入插座：4-pin XLR插口/固定结构。
电池：AAx3/18650锂电池（充电款）。
电流消耗：120mA。
功能显示方式：≥1.77寸TFT全彩显示。
连续工作时间：>8小时。
	1
	套

	89
	否
	A02010601
	设备机柜
	尺寸：≥600mm*600mm*800mm(深*宽*高)；前单开高密度平板六角网孔门,后双开高密度平板六角网孔门，黑色。
产品特性：采用优质冷轧钢板制作，板材厚度；方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其余1.2mm,静电喷塑、脱脂、硅烷、水洗、通风率≥85%、静态负载1000Kg 防护等级IP20，安装梁和方孔条全部采用镀铝锌钢板，具有寿命长、耐腐蚀、耐高温、更稳固、承重能力强的特点。
	1
	个

	90
	否
	A02061899
	音箱线
	RVV2*1.0  安全和商业音频电缆， 6002UE  Pienum-CL2P 4-14AWG双绞扬声器电缆，Flamarres绝缘护套，绝缘不同，带剥离绳。
	100
	米

	91
	否
	A05010202
	会议桌
	1.尺寸：长≥4600mm*宽≥1500mm*高≥750mm。
2.采用优质E0级环保高密度刨花板。
3.饰面纸：采用优质饰面纸；压纹采用优质钢板，浮雕细腻，质感明显。
4.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。
5.胶水：优质热熔胶。
	6.9
	㎡

	92
	否
	A05010303
	弓形会议椅
	尺寸：宽≥608mm；深≥663mm；高≥993mm。
1.椅背：pp加纤框架 。
2.腰靠：固定腰靠。 
3.扶手：分体固定扶手 。
4.坐垫：≥45mm密度高弹力原生海棉 。
5.木板：15mm多层实木板。 
6.弓架：25管2.0厚黑色烤漆弓架。
	16
	把

	93
	否
	A02061818
	茶吧机
	储藏箱容量:≥8.6L。
产品尺寸:≥长386mm*宽366mm*高1118mm。
电源线长：≥1000mm。
额定电压：≥220V。
加热功率：≥1350W。
额定频率：≥50Hz。
	6
	台

	94
	否
	A02021103
	单色电子会标
	1.像数点间距：4.75mm ；像素密度：44321Dots/㎡。
2.像素构成：1R 。 
3.单块模组尺寸（mm）：≥长304mm*宽152mm。
4.结构特点：灯驱合一。
5.单元板分辨率：64*32=2048Dots。
6.输入电压(直流) ：5±0.1V；驱动方式：1/16恒流驱动 。
7.模组排列(长*高)：27块*2块。
8.显示尺寸(mm):≥8208*304。
9.含边尺寸(mm):≥8298*394。
10.物理分辨率(点)：1728 *64。
	3.26
	㎡

	95
	否
	A02091107
	综合布线及安装调试
	综合布线（监控系统设备安装调试103个点位、校园网络广播设备安装调试12个点位、多功能会议室音频、视频、舞台灯光安装调试及党员活动室音频视频设备安装调试）。
	1
	项

	96
	否
	A05010201
	办公桌
	1.尺寸:长≥1800mm*宽≥1600mm*高≥750mm。
2.采用优质E0级环保高密度刨花板。
3.饰面纸：采用优质饰面纸；压纹采用优质钢板，浮雕细腻，质感明显。
4.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。
5.胶水：采用优质热熔胶。
6.带活动副柜。
	1
	张

	97
	否
	A05010301
	中班椅
	1.面材：环保西皮，配色时尚，好打理，耐磨耐用，性价比高。
2.填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达65%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。
3.基材：基材为12层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥16mm，绿色环保，坚固耐用。。
4.扶手：一点式全包裹扶手，高密度聚氨酯高回弹海棉；软包材质，手感舒适、柔软耐磨。
5.底盘：大角度逍遥多功能底盘，倾仰行程为14度，可4档锁定，靠背倾仰功能可通过BIFMA X5.1-2017标准的12万次拉背测试。
6.椅脚：椅脚用优质铝合金压铸而成，表面精抛，半径为350mm，前端为黑色塑料护角，防滑防刮，耐脏耐污，可通过BIFMA X5.1-2017椅脚测试，静压1300kg一分钟，测试两次不断裂。
7.脚轮：脚轮基材为玻璃纤维增强工程尼龙（PA+GF），柔性聚氨酯（PU）包边，直径60mm，静音顺滑，耐磨耐用，不伤木地板。
8.气杆：三级防爆气杆，内芯壁厚2mm，外管壁厚1.5mm，内充氮气6-8MPa，升降行程65mm。
9.环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。
	1
	个

	98
	否
	A05010501
	六门书柜
	1.尺寸:长≥800mm*宽≥400mm*高≥2000mm。
2.采用优质E0级环保高密度刨花板。
3.饰面纸：采用优质饰面纸；压纹采用优质钢板，浮雕细腻，质感明显。
4.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。
5.胶水：采用优质热熔胶。
	3
	组

	99
	否
	A05010499
	办公布艺沙发
	3人位+1人位。
实木内框架，高密度海绵填充，布艺面料饰面，座包活动海绵座包可拆卸。
	2
	套

	100
	否
	A05010204
	茶几
	尺寸：长≥1200mm*宽≥600mm*高≥450mm。
镀锌金属脚架，人造大理石台面。
	2
	张

	101
	否
	A05010502
	档案柜
	尺寸：长≥1800mm*宽≥850mm*高≥360mm。
板材厚度：≥0.6mm一级冷轧钢板， 经钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。一字拉手设计。表面均采用热固性静电粉末涂料喷塑，喷涂厚度：≥60U光泽度,采用60度入射角，为50%-60%，符合GB1743-79标准表明硬度规范，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味,产品经脱脂磷化等严格的十二工位处理，封闭式静电喷塑确保了产品色泽纯正、柔和、手感不凡，和产品的防潮、防腐蚀能力，采用最新数控电焊技术焊接，部件由大型模具一次冲压成型，减少焊接点，使其外观更加美观。
五金件：门锁采用WT优质转舌锁具，锁具需带有编号，方便管理。加强筋采用滚压技术，一次性滚压成型，可承重80KG，环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。连接件、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。
	12
	个

	102
	否
	A05010505
	茶水柜
	1.尺寸：高≥800mm*深≥400mm*长≥800mm。
2.采用优质E0级环保高密度刨花板。
3.饰面纸：采用优质饰面纸；压纹采用优质钢板，浮雕细腻，质感明显。
4.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。
5.胶水：采用优质热熔胶。
6.带活动副柜。
	1
	个

	103
	否
	A02021004
	商用彩色一体打印机
	类型：墨仓式一体机。
颜色：白色系。
系列：一体机。
最大打印幅面：A4。
多功能：打印,扫描,复印。
扫描类型：平板式,馈纸式。
打印方式：墨仓式。
双面打印：自动。
打印速度：17页/分。
复印分辨率：600 x 600dpi。
复印速度：20页/分。
最大复印页数：99页。
供纸方式：自动/手动。
幅面尺寸：A4。
自动供纸器：有。
噪音级别：<50分贝。
适配耗材：墨水。
	2
	台

	104
	否
	A05019900
	制度牌
	厚度：≥2cm；宽≥60cm；高≥90cm；双层透明亚克力、广告钉安装。
	4
	块

	105
	否
	A05010299
	屏风卡座
	尺寸：长≥1400mm*宽≥1200mm*高≥1100mm。                                                                                                        框架采用铝合金型材，经阳极氧化处理，结构型材截面厚度42MM，所有产品骨架型材壁厚1.5mm，屏风上部为磨砂条纹玻璃，中部和下部为三聚氰胺贴面板。
基材：采用E1级优质25mm三聚氰胺板面板，硬度高，不易磨花，甲醛释放量平均值小于1.5mg/l,达到国家强制环保标准。
封边用材：采用优质厚2mmPVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击。（每位含活动小柜、键盘抽，含走线槽）
	23
	位

	106
	否
	A05010301
	办公椅
	1.椅背：pp加纤框架。
2.腰靠：pp固定腰靠。
3.扶手：分体固定扶手。
4.坐垫：45密度高弹力原生海棉。                                              
5.木板：12mm多层实木板。
6.底盘：3.0带尾拖原位锁定底盘，可倾仰。
7.气杆：85#黑色过测试气杆。
8.椅脚：310尼龙脚，经过1136KG静压测试。
9.脚轮：静音轮。
	27
	把

	107
	否
	A02021003
	打印机
	30页/分钟高速输出/预热时间小于9秒/一键式身份证复印/票据复印/19200dpi(模拟)高精度扫描/自动双面打印/鼓粉分离式设计,节省成本/纸张容量251张。出纸能力面朝下:100张。内存32MB。打印语言GDI。打印纸张尺寸纸盒：A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5 (长边),A6,16K；手动进纸盘：宽76.2-215.9mm,长127-355.6mm。分辨率600×600dpi.灰度256级.连续复印1-99份.复印倍率25%-400%，1%可调。主要功能身份证复印、票据复印、N合1、双面复印(单面到双面).速度30页/分钟.分辨率600×600dpi，HQ1200.双面打印、N合1打印、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印、小册子打印扫描方式彩色CIS.扫描分辨率:光学分辨率：600×2,400dpi；增强模式：19,200×19,200dpi。
	3
	台

	108
	否
	A02021301
	碎纸机
	碎纸张数：8张。
碎纸效果：2*9mm；50dB静音设计。
连续碎纸时间：40分钟。
碎纸桶容积：23L，行业标准5级，国保测认证2级，处理光盘、卡效果8mm,休息时间30mm，入口宽度（mm）225。
碎纸速度：3m/min，功率300W。
净重：≥12.8KG；毛重≥14.8kg
其它功能：电机终身保修，自动感应进纸.静音运行系统.SSA弹簧减震系统.过热保护显示.防堵卡自动退纸功能.电机过热保护.高强度冷轧氮化刀.自动停机.纸屑桶抽出自动断电.自动开机.温度控制保护系统。
机器尺寸：≥长388*宽290*高600mm。
包装尺寸：≥长462*宽365*高694mm。
	1
	台

	109
	否
	A05010201
	办公桌
	1.尺寸：长≥1400mm*宽≥700mm*高≥750mm。
2.采用优质E0级环保高密度刨花板。
3.饰面纸：采用优质饰面纸；压纹采用优质钢板，浮雕细腻，质感明显。
4.PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。
5.胶水：采用优质热熔胶。
	4
	张

	110
	否
	A05010599
	药品柜
	规格：高≥1800mm*宽≥900mm*深≥（上窄下宽）280/500mm。
1.材质：304不锈钢，厚度1.0mm。                                                                                                                                                                  2.工艺:不锈钢的整板采用激光切割进行裁剪，通过激光接技术，激光切割及焊接无疤痕。
	1
	个

	111
	否
	A05010502
	五节档案柜
	1.尺寸：高≥1800mm*宽≥900mm*深≥250mm。
2.板材:板材厚度0.6mm，材料厚度0.6mm，用材检验须依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》和GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》标准；同时还须达到喷漆（塑）涂层附着力不低于2级，检测涂层和覆面层中4种可溶性重金属含量为合格（可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg）。
3.表面喷涂塑粉：采用环保环氧聚脂塑粉：静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防止表面生锈的工艺加工而成，坚固、耐用、不生锈、不变色，可溶性铅含量2，可溶性镉含量0.5，可溶性铬含量1，可溶性汞含量1，用材检验须依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准
4.所有钢件内、外表面处理均经过①水洗1（初步清洗）；②预脱脂（包括除油-酸洗-除锈）；③主脱脂（深化处理）；④水洗2；⑤水洗3+直喷（深化清洗）；⑥表调（中和）；⑦皮膜（磷化）；⑧水洗4；⑨直喷+水洗5（清洗）；⑩烘干；⑪塑粉；⑫固化等十二工位工艺表面处理流程后，再进行涂饰，涂饰喷塑采用环保环氧聚脂塑粉静电喷塑。
	1
	个

	112
	否
	A05029900
	体检设备
	含体重秤、身高坐高器、对数视力表及灯箱。
	1
	套

	113
	否
	A02040201
	消毒设备
	含紫外线灯、常用消毒剂、测试纸及量杯等
	1
	套

	114
	否
	A02462900
	常用医疗器械
	含急救箱5套、听诊器5个。
	1
	套

	115
	否
	A05010101
	诊察床
	（1）面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次≥4级，碱性汗液80次≥4级，湿擦250次≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥10.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥90N，气味≤2级，游离甲醛≤1mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤2mg/kg，禁用偶氮染料≤1mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤3mg/kg，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。
（2）海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥150KPa，回弹率≥45%，伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量≤0.05mg/m2h。TVOC≤0.05mg/m2h，燃烧性能等级为B1级。
（3）脚架：钢制台式钢架， 能过GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测，金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到1级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。配调节脚垫。
	1
	张

	116
	否
	A05029900
	幼儿专用体测7件套
	1.身高体重测量仪：身高测量范围一般为90cm-210cm，分度值0.1cm，误差±0.2cm；体重测量范围5kg-150kg，分度值0.1kg，误差在≤100kg时为±0.1kg，＞100kg时为±0.15kg。
 2. 坐位体前屈测试仪：测量范围通常为－20cm-40cm，分度值0.1cm；板材尺寸约为≥40cm×25cm×23cm，重量约3kg。
 3. 立定跳远垫：采用红外线非接触传感器测量，量程一般为0-315cm，误差±1cm，分度值1cm。
 4. 网球：直径63.5-66.7mm，重量56.7-58.5g，弹跳高度125-135cm。
 5. 软方包：常见尺寸为≥10cm×5cm×5cm。
 6. 平衡木：一般为3节3.4米。
 7. 秒表：精度可达1/100秒。
	1
	套

	117
	否
	A02061808
	取暖桌
	尺寸：长≥80cm*宽≥80cm*高≥68cm。
操控方式：触控式，遥控器控制。
烹饪装置：陶炉。
档位：5档及以上。
加热方式：四柱发热。
功能：童锁功能，变频降档，恒温，植绒防烫。
额定电压：≥AC200V。
额定功率：≥2500W。
立柱材质：铝合金。
	1
	台

	118
	否
	A02370400
	八件套
	防爆套装（升级版八件套装）：防刺背心、防暴盾牌、防暴头盔、约束叉、橡胶警棍、防割手套、强光手电和催泪喷射器。
	1
	套

	119
	否
	A05010599
	防爆器材柜
	尺寸：长≥1800mm*宽≥900mm*深≥550mm。                                                                                                                             板材厚度：≥0.6mm一级冷轧钢板， 经钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。一字拉手设计。表面均采用热固性静电粉末涂料喷塑，喷涂厚度：≥60U光泽度,采用60度入射角，为50%-60%，符合GB1743-79标准表明硬度规范，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味,产品经脱脂磷化等严格的十二工位处理，封闭式静电喷塑确保了产品色泽纯正、柔和、手感不凡，和产品的防潮、防腐蚀能力，采用最新数控电焊技术焊接，部件由大型模具一次冲压成型，减少焊接点，使其外观更加美观。
五金件：门锁采用WT优质转舌锁具，锁具需带有编号，方便管理。加强筋采用滚压技术，一次性滚压成型，可承重80KG，环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。连接件、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。
	1
	个

	120
	否
	A02370200
	防撞桶
	滚塑水马防撞桶；尺寸：直径≥600mm*高≥800mm。
	5
	个

	121
	否
	A02020800
	教学一体机
	1.★显示类型及尺寸：LED液晶屏，≥86英寸，有效显示尺寸≥86英寸，屏幕比例16：9。
2.屏幕：4mm防眩光钢化玻璃，表面硬度达8H，防划防撞。
3.分辨率：系统推荐分辨率≥3840×2160,亮度：≥350cd/m²,对比度：≥2000:1,亮度可视角度：≥120°,显示大屏色彩覆盖率≥NTSC70%。
4.★感应方式：红外触摸感应技术。
5.触控技术：抗强光干扰，支持手指、书写笔触摸书写≥9点触控，≥9点同时书写。
6.书写方式：书写笔、手指。
7.响应：书写响应时间≤4ms，书写延迟时间小于90ms。
8.定位精度：屏幕触摸有效识别高度≤4mm，定位分辨率：32767×32767。
9.★支持一键开关机，可实现电脑、安卓系统一键切换,提供安卓系统，主频≥1.8GHz；内存≥2GB；存储空间≥8GB。
10.中控：支持通过触摸菜单或物理按键方式实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。
11.内置一键恢复系统恢复工具或前面板提供隐藏式一键恢复按键，系统崩溃时，使用一键恢复，可立刻恢复到出厂状态，保障设备正常运行。
12.★音箱：为保证设备扩音效果不被讲台或人遮挡，整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。
13.电子白板软件：配备大屏交互式教学软件，具备备授课通用功能。
14.★整套≥3年质保。
内置电脑：
1. 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。
2. 尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。
3. CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。
4. 内存：≥8G DDR4。
5. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 
6. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
软件配置及管理服务平台：按照交货时市场上最新配置的所有应用软件及管理服务平台。
	13
	套

	122
	否
	A02061819
	热水器
	
1.安全参数：防水等级需达IPX4，具有出水断电、漏电断电及带防电墙保护的安全一体化功能，具备3C认证。
2.核心性能参数：功率≥3200W；电压≥220V；容积≥80L；内胆材质搪瓷；能效等级：一级能效。
3.其他参数：长≥807mm*宽≥400mm；放置方式：壁挂横式；加热方式：双管加热；质保1年，提供12小时内上门维修服务。
	12
	套

	123
	否
	A02061820
	吹风机
	马达类型：普通
额定功率：≥1800W
最大功率：800-2000W
最大风速：≥15m/s
风嘴类型：造型风嘴
护发类型：等离子恒温护发
风速档位：2档
风问档位：3档
	12
	套

	124
	否
	A05010599
	幼儿书包柜
	1.安装形式：现场组装。每个2.4平方米。
2.板材规格：E0级16mm颗粒板。
	28.8
	㎡

	125
	否
	A05010601
	幼儿书架
	1.安装形式：现场组装。每个1.5平方米。
2.板材规格：E0级16mm颗粒板。
	18
	㎡

	126
	否
	A05010599
	幼儿衣帽间储物柜
	1.安装形式：现场组装。每间教室7.2平方米。
2.板材规格：E0级16mm颗粒板。
	86.4
	㎡

	127
	否
	A05030505
	教室窗帘(布帘）
	材质说明：棉麻面料，配合金刚纱。材质透气性好。铝合金窗帘杆，具有很好的腐蚀性，包含安装及辅材。每间教室56.5米。
	678
	米

	128
	否
	A05020199
	不锈钢恒温烧水桶
	控温方式：恒温（双层保温）。
功率：2001-3000W。
额定电压：220V。
进水方式：手动进水。
内胆容量：≥42斤。
材质：304不锈钢。
	12
	套

	129
	否
	A05010299
	方桌
	尺寸：长≥600mm*宽≥600mm*高≥600mm。
材质：不锈钢。
	12
	张

	130
	否
	A02061812
	小型消毒柜(双层)
	小型消毒柜(双层)：
尺寸：长≥480mm*宽≥400mm*高≥1230mm。
控方式：机械式。
消毒方式：臭氧+红外线。
额定电压：≥AC220V。
功率：≥900W。
面板材质：不锈钢。
特色功能：紫外线、臭氧、红外线。
容量：≥280L。
消毒温度：高温120℃；低温50℃-90℃。
	12
	套

	131
	否
	A02450100
	电子琴
	76 键便携式电子琴的标准型号，适合初次接触键盘乐器的人，同时也能够胜任表演场合。丰富的功能、富有表现力的力度感响应键盘和多种多样的实用功能，即使是初学者也能立即享受到演奏的乐趣。
650 种高质量音色，260 种伴奏型。
48 复音力度感响应键盘。
125 首内置乐曲，乐曲集（可免费下载电子版）。
12 种超清晰Lite音色。
混响、合唱和 41 种 DSP 效果。
26 种和声类型。
152 种琶音类型。
全新的伴奏型 "自动和弦演奏 "功能。
带有各种课程功能的“关键乐段教学”。
双人演奏模式。
USB 音频/MIDI 录音/接口。
可电池供电（AAx6）。
	12
	套

	132
	否
	A05010299
	幼儿橡木六人课桌
	一、适用范围：学前幼儿教育教学用；主要用途：供幼儿园教学及餐饮用具。
二、技术要求及规格：
1.桌子规格：≥长120cm*宽60cm*高55cm。
桌子材质：桌面采用厚度≥1.8cm的橡木木指接板（AA级），桌腿采用≥L47×W47mm的实木脚。
2.油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。
3.主要尺寸和尺寸公差应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB/T 3327-1997《家具 桌椅类主要尺寸》的规定，形状和位置公差应符合GB/T 3324－1995《木家具通用技术条件》的规定。
4.用料要求、木工要求、涂饰要求及力学性能均应符合QB/T 2530－2001《木制桌子》的规定。
5.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
6.涂层、漆膜不含有过量的有毒物质，应符合GB 6675《国家玩具安全技术规范》的规定。
7.木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。
8.其他要求均应符合相关的国家标准和行业标准。
	60
	张

	133
	否
	A05010302
	幼儿橡木椅子
	一、适用范围：学前幼儿教育教学用；主要用途：供幼儿园教学及餐饮用具。
1.椅子规格：≥坐高29cm*坐深29cm*椅背高度55cm。
2.椅子材质：全橡木。
3.油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。
4.主要尺寸和尺寸公差应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB/T 3327-1997《家具 桌椅类主要尺寸》的规定，形状和位置公差应符合GB/T 3324－1995《木家具通用技术条件》的规定。
5.用料要求、木工要求、涂饰要求及力学性能均应符合QB/T 2530－2001《木制桌子》的规定。
6.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
7.涂层、漆膜不含有过量的有毒物质，应符合GB 6675《国家玩具安全技术规范》的规定。
8.木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。
9.其他要求均应符合相关的国家标准和行业标准。
	360
	把

	134
	否
	A05010201
	教师桌椅
	1.桌子规格：尺寸:长≥140cm*宽≥80cm*高≥75cm。桌子材质：桌面采用厚度≥1.8cm的橡木木指接板（AA级），桌腿采用≥L47×W47mm的实木脚。一桌四椅。
2.椅子规格：椅子≥坐高41cm*坐深40cm*椅背高度75cm。椅子材质：全橡木。 
3.油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。
	12
	套

	135
	否
	A05010104
	幼儿午休木床
	规格：长≥138cm*宽≥58cm*高≥20cm。
材质：橡木。
工艺参数：
1.框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。
2.油漆：采用环保净味油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰。
3.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	360
	张

	136
	否
	A05030499
	幼儿蓝色棉被（6件套）
	全棉六件套幼儿被。
盖被≥长145cm*宽100cm，≥3斤。
褥子≥长145cm*宽60cm，≥2斤。
枕头≥长46cm*宽30cm，珍珠棉芯。
被芯材质为全棉百分百棉花，被套为百分百全棉。
	380
	套

	137
	否
	A05029900
	幼儿毛巾架
	规格：长≥120cm*宽≥30cm*高≥120cm。
材质：优质橡木，采用厚度18mm橡木指接板。
油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。
外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。
	12
	套

	138
	否
	A05040403
	幼儿专用黑板
	规格：长≥1.2m*宽0.75≥m。
移动板面采用进口钢板，强力磁性，绿色双面使用，配移动升降支架，边框采用铝合金本色、加强型铝合金边框，经久耐用。
	12
	套

	139
	否
	A05029900
	幼儿木质水杯架
	规格：长≥100cm*宽≥15cm*高≥80cm。
材质：实木，无明显色差，无疥疤，厚度20mm。
功能：柜门采用纱网，环保油漆，设计结构合理，板材厚度1.8cm，油漆甲醛释放含量不得大于国家检测标准，整体无毛刺，工艺先进，对角误差不大于0.2mm。
	12
	套

	140
	否
	A05029900
	幼儿漱口杯
	规格：直径≥7cm
材质：不锈钢304
	12
	套

	141
	否
	A02460400
	大型玩具
	1).产品规格：尺寸≥长10.2m*宽8.3*高5.1m ；具备攀，爬，钻，滑等功能。 结构新颖，色彩鲜艳，功能齐全，配置至少包含下列器材：高度900mm平台不少于一个；不低于5100mm顶棚一个；不低于2640mm单滑滑槽一个，斜度27°。半径不低于750mm旋转槽（大S）一个，离地高度不低于1800mm大S平台一个。
铁件含5个平台，立柱 14根，S平台及扶手、落差60cm斜桥1个、塑料走梯不少于1个、小拉手4个、8cmS一步梯1个、一步梯不少于2个。塑料件含树屋顶1个、长*宽*高： ≥1800*1600*1550mm、重量不少于70公斤、四片树叶顶1个长*宽*高：≥1850mm*1850mm*1750mm，重量不少于60公斤、单滑一个，重量不低于40公斤、吊桩一套颜色鲜艳、S滑一个，重量不低于90公斤、S滑盖帽重量不少于12公斤、三节桶一套，长度2900mm,圆筒直径不小于860mm,出口直径不小于950mm,重量不低于77公斤；脚套10个，不低于4公斤/只，挡板造型不低于6种、每个重量不低于10公斤，树叶装饰件1个、竹子造型顶1个。塑料走梯一个，重量不低于30公斤。
2)立柱类：
采用￠114mm、壁厚2.0mm国标镀锌钢管；焊接方式采用CO2气体保护焊及氩弧焊。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷涂处理（喷涂层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后，使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。
3)平台类：
采用Q235、厚度2.0mm冲孔成型冷轧板不积水；焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊。
规格：尺寸≥长1154mm*宽1154mm*高88mm，厚度2.0mm,底部框架结构加固，加固板不少于6条，承受压力200公斤不变形；表面冲孔数不少于264个，冲孔直径小于8mm，既保证雨水可导流，又保证儿童手指和脚趾不能够通过。整体加工成型后经除油、磷化、抛光。
4)爬梯、支杆类:
采用￠60mm、壁厚1.6mm钢管、￠32mm、壁厚1.6mm、￠25mm、壁厚1.6mm钢管。焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷塑。
	1
	套

	142
	否
	A02460400
	室外游戏区域小型玩具
多功能攀爬架
	规格： 尺寸:长≥2000mm*宽≥1500mm*高≥2000mm。
材质： 采用柳桉木、轮胎、航海绳等组合而成。
工艺参数：主体采用≥长80mm×宽80mm的方木，爬梯为长50mm×宽45mm的方木； 攀爬网绳为φ12mm粗绳。人字架上方用角架固定，配件螺丝与垫片为不锈钢，多功能攀爬框架用料足，安装牢固。
	1
	套

	143
	否
	A02460400
	室外游戏区域小型玩具
太空仓攀岩
	规格：长≥260cm*宽≥125cm。
材料：工程塑料，3片不同颜色组合为一套，每片上面应有4个孔方便儿童攀登，每片上面应有6个攀登石，方便儿童攀登，攀登石应用不锈钢螺丝固定，抗紫外线，附件各项指标符合国家规定，有质量保险。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角，稳定性试验结果要求不倾翻。
	1
	套

	144
	否
	A05010599
	幼儿区角柜（原木）
	规格：长≥120cm*宽≥30cm*高≥80cm。
材质：优质橡木。
技术参数：
1.框架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。
2.油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合 GB 18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
3.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	24
	个

	145
	否
	A05029900
	区角小方篮（透明）
	规格：长≥23.8cm*宽≥23.8cm*深≥8.7cm。
底部外径：长18cm*宽18cm。
材质：环保塑料。
	36
	个

	146
	否
	A02460400
	大型炭化积木（小、中班）
	规格：866件/套。
厚度：2.5-5cm。
材质：整体采用优质碳化松木，精制而成，表面无毛刺，可以拼搭出各种大型的造型各异的城堡等。表面环保水性漆处理，符合国家标准规范的要求。
	1
	套

	147
	否
	A02460400
	幼儿园圆形平衡板
	规格：Φ≥48cm，高≥8cm。
组件明细：一个基座、2个套盘、3颗球。
承载重量：≥60kg。
适合年龄：3岁以上。
材质：环保工程塑料。
	2
	个

	148
	否
	A02460400
	幼儿园体能组合训练
	规格：12件/套
材质：桉木，可以自由组合，多种变化游玩，给孩子带来无限的挑战和趣味。
工艺参数：
1.大号A架≥长730mm×宽730mm×高1200mm，中号不小于长630mm×宽630mm×高100mm，立柱不小于长50mm×宽50mm方木，寸子不小于长30mm×宽40mm方木。
2.爬梯≥：长1900mm×宽370mm×高60mm，边不小于长40mm×宽60mm方木，寸子不小于：长30mm×宽40mm方木。
3.独木桥≥长1900mm×宽180mm×高40mm。
4.爬梯，独木桥均用长口型组合。
5.整体为传统工艺，榫卯结构，采用纯天然柳桉木。
6.多道环保清漆处理，无毒无味、表面光滑、整体榫卯结构，框架材质加粗、承重力强，稳固安全，边角圆角处理。
	1
	套

	149
	否
	A02460200
	幼儿园可调节跨栏
	规格：长≥68cm*宽≥58cm。
材质：EVA。
主要颜色红、黄、蓝，色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准。
	2
	个

	150
	否
	A02460400
	幼儿园精灵隧道
	规格：长≥144*宽≥94*高≥120cm，4节。
工艺材质：选用工程塑料聚乙烯原材料吹塑而成。主要颜色以紫色为主色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准。
	1
	个

	151
	否
	A02460400
	幼儿园拱门
	规格：长≥78cm*宽≥20cm*高≥80cm。
材质：工程塑料制成。
工艺参数：
1.材料清洁干净、无毒。
2.产品为直立式，内径500mm～600mm。
	2
	个

	152
	否
	A02460400
	幼儿园钻圈
	规格：长≥62cm*宽≥2cm3*高≥95cm。
材质：采用食品级塑料一次吹塑成型。
主要颜色红、黄、蓝、绿色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准，可以钻、爬等。
	2
	个

	153
	否
	A02460400
	幼儿园投掷架
	规格：长≥109*宽≥42*高≥152cm。
采用高强度工程塑料Pvc材料制作完成，整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污。
配球10个；
	2
	个

	154
	否
	A02460400
	幼儿园投掷筐
	规格：长≥60cm*宽≥100cm。
1米杆子2根，60cm体能圈1个，半圆形注水底座2个，夹子2个，1个布袋配12个Pu球
采用高强度工程塑料Pvc材料制作完成，整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污。
	2
	个

	155
	否
	A02460400
	幼儿园三轮车双人脚踏车
	规格：长≥108cm*宽≥55cm*高≥64cm。
材质：塑料+镀锌管+橡胶轮。
可对长宽高进行±5%以内细微调整。
车子的作用：主要在玩的过程中，使孩子的手脚协调能力得到很好的训练，提高孩子的控制能力，提高孩子的灵活性。是幼儿户外体育锻炼的最佳玩具之一。
	2
	辆

	156
	否
	A02460400
	幼儿园三轮车双人货运车
	规格：长≥103cm*宽≥52cm*高≥62cm。
材质：塑料+镀锌管+橡胶轮。
可对长宽高进行±5%以内细微调整。
车子的作用：主要在玩的过程中，使孩子的手脚协调能力得到很好的训练，提高孩子的控制能力，提高孩子的灵活性。是幼儿户外体育锻炼的最佳玩具之一。
	2
	辆

	157
	否
	A02460400
	4人4轮转车（圆形）
	规格：长≥170cm*宽≥67cm。
材质：塑料+镀锌管+橡胶轮。
可对长宽高进行±5%以内细微调整。
车子的作用：主要在玩的过程中，使孩子的手脚协调能力得到很好的训练，提高孩子的控制能力，提高孩子的灵活性。是幼儿户外体育锻炼的最佳玩具之一。
	1
	个

	158
	否
	A02460400
	幼儿园户外手推车
	规格：长≥71cm*宽≥36cm*高≥30cm。
材质：采用环保工程塑料经中空吹塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光能力达到8级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。
	3
	辆

	159
	否
	A02460400
	幼儿印花体操垫
	规格：长≥180cm*宽≥60cm*高≥10cm三联，外层为尼龙帆布，垫内填充密度35#以上整块海绵，软硬一致，手感舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固。每个角均必须有皮革复合保护，棱角加白牙子；海绵垫的四角为直角，表面平整无皱褶，色泽一致。应置4个提手，海绵垫的提手保证垫子在合并使用时，没有空隙。
	12
	个


二、交货期及交货地点
交货期：自合同签订之日起30个日历天内。
交货地点：大关县翠华镇中心幼儿园。
[bookmark: _Toc17414]三、质量及售后服务要求
[bookmark: _Toc13973]（一）质量要求
[bookmark: _Toc7274]本项目所有产品必须满足国家现行质量及环保标准，幼儿教具及玩具需有相应检测报告及产品合格证明，幼儿家具满足“GB 28007（儿童家具）+GB 18584（家具有害物质）”安全技术规范及有害物质限量规范；满足DB44/T 1214-2022；DB44/T 1223-2022；DB44/T 824-2022；DB44/T 941-2022；GB/T 10357.2-2022执行标准；本项目所需板材及辅材均是国标全新合格产品；所有产品性能必须满足项目技术参数要求，产品集成安装调试后所有功能同技术参数描述性能一致，保证所有设备运行正常；所有产品满足招标文件及采购人要求，并保证设备在甲方报废前能正常使用。
（二）售后服务要求
[bookmark: _Toc11190]具有专业熟练的安装队伍，专业快捷的售后服务团队，安装过程中一切安全责任均由乙方自行承担。接到报修电话后20分钟响应，12小时内到达现场开展维修维护工作。做到质保三年，终生维护。
四、验收要求
[bookmark: _Toc31146]1.本项目所有产品按照合同约定的供货时间运达安装现场后，甲方对产品品牌、型号、技术指标及数量进行验收（所交产品完全满足合同参数及投标标准），验收合格后乙方开展集成安装及调试等工作。集成安装及调试完毕后，乙方进行相应的培训工作。
2.当本项目所有产品运行正常，甲乙双方进行验收，验收合格后双方签署《验收报告》。
3.项目一次性验收合格后，本项目所有产品交付给甲方。
五、付款方式
1.所有产品按照合同约定的供货时间运达安装现场后，采购人对产品品牌、型号、技术指标及数量进行验收（所交产品完全满足合同参数及投标标准），验收合格后支付合同金额的70%。
2.集成安装及调试完毕由采购人验收，验收合格后支付合同金额的30%。
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[bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc22684][bookmark: _Toc29607][bookmark: _Toc27131]第六章  评标办法

[bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc19787]一、评审的基本原则
1.本项目根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购评审专家管理办法》等有关法律、法规、规章，以及招标文件规定，依法组织评审活动。
2.采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。
4.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（1）采购预算金额在1000万元以上；（2）技术复杂；（3）社会影响较大。
5.采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。除上述情形外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。
6.评标委员会成员名单在评审结果公告前应当保密。评审活动完成后，采购人或者采购代理机构应当随中标结果一并公告评标委员会成员名单，并对自行选定的评审专家做出标注。
7.各级财政部门、采购人和采购代理机构有关工作人员不得泄露评审专家的个人情况。
8.评标委员会成员应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会成员发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。评标委员会成员应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。评标委员会成员发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评标委员会成员在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
9.采购人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围，书面介绍材料，是招标文件的有效组成部分。
10.采购人或者采购代理机构应当在评审活动开始前宣布评审工作纪律，并将记载评审工作纪律的书面文件作为招标文件一并存档。
[bookmark: _Toc4617][bookmark: _Toc31361]二、评审的回避情形
1.评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
2.评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
3.采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
4.采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。
5.各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。
[bookmark: _Toc22098][bookmark: _Toc32368][bookmark: _Toc17573]三、评标委员会的组建
1.评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成。其中：采购人代表1人，评审专家4人。
（1）采购人代表由采购人按内部控制相关制度产生，并向采购代理机构出具《采购人代表授权函》。采购人代表不得以评审专家身份参加评审（及担任评审组长），不得在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性。
（2）评审专家由采购代理机构通过云南省政府采购管理信息系统提交抽取需求，经采购人审核确认后，系统自动随机抽取。
2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
3.无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
4.采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
[bookmark: _Toc1931][bookmark: _Toc11966][bookmark: _Toc27483]四、评标委员会及成员的职责
1.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
2.评标委员会成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）根据招标文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）参与评标报告的起草；
（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
3.评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
4.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）供应商名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选供应商名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
5.评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc7515]五、评审的组织
1.采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
[bookmark: _Toc29368][bookmark: _Toc7208]六、资格性审查
1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照本章规定的资格性审查标准，依法对供应商进行资格性审查。
2.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc22325][bookmark: _Toc25380]七、评标的方法及程序
[bookmark: _Toc25459][bookmark: _Toc464][bookmark: _Toc7685][bookmark: _Toc30654]综合评分法
本项目采用综合评分法，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
[bookmark: _Toc24628][bookmark: _Toc6983][bookmark: _Toc14092][bookmark: _Toc945]（一）符合性审查
1.评标委员会应当按照本章规定的符合性审查标准，对通过资格性审查的的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
3.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
4.投标文件的澄清、说明、补正事宜，详见招标文件第二章《投标人须知》中的“三、投标文件 （十）投标文件的澄清、说明、补正”。
5.通过符合性审查的供应商不足3家的，不得进入下一环节的评审。
[bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc279][bookmark: _Toc23385][bookmark: _Toc5621]（二）综合评审
评标委员会应当按照本章规定的综合评审标准，对供应商的投标文件进行综合评价，并汇总每个供应商的得分。
[bookmark: _Toc30805][bookmark: _Toc32498][bookmark: _Toc4275][bookmark: _Toc28896]（三）核心产品的处理
1.本项目核心产品已在招标文件第五章《货物需求一览表》中的“六、需求及参数表”中进行了标注。若未进行标注，则表示本项目未设置核心产品。
2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；如果评审得分相同，其中投标报价最低的供应商获得中标供应商推荐资格；如果评审得分、投标报价均相同，其中技术指标得分最高的供应商获得中标供应商推荐资格。
[bookmark: _Toc22948][bookmark: _Toc12781][bookmark: _Toc32180][bookmark: _Toc19461]（四）评标报告的编写
1.评标结果按评审得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分、投标报价均相同，按技术指标得分由高到低排列。
2.评标委员会根据评标结果，提出3名中标候选供应商，并编写评标报告。
[bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc27584][bookmark: _Toc19850]八、评审的标准
[bookmark: _Toc30443]（一）资格性审查标准
	序号
	审查因素
	审查标准

	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：
（1）法人提供营业执照或法人登记证书或批准文件；
（2）非法人组织提供依法登记证书；
（3）个体工商户提供个体工商户营业执照；
（4）自然人提供自然人的身份证明；
（5）总公司投标授权委托书（如是分公司投标则须提供）。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供财务状况报告的相关材料（下列其中之一）：
（1）经会计师事务所审计的、投标文件提交截止时间前三年内任意一年度的财务会计报告；
（2）投标文件提交截止时间前一个月内银行出具的资信证明；
（3）投标文件提交截止时间前一个月内专业担保机构出具的投标担保函；
（4）投标文件提交截止时间前一年内新设立或者登记的供应商，可提供自行编制的财务会计制度，以及自行编制的、投标文件提交截止时间前半年内任意一月份的、签字盖章等信息完善的财务会计报告（或报表）。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
在《资格承诺函》中进行承诺。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
（1）提供投标文件提交截止时间前一年内任意一月份的缴纳税收的凭据（税款所属时期）；依法免税的供应商，提供相应文件证明其依法免税。
（2）提供投标文件提交截止时间前一年内任意一月份的缴纳社会保障资金的凭据（税款所属时期）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。
（3）投标文件提交截止时间前一个月内新成立的供应商，可提供签字盖章缴纳税收和社会保障资金的有关情况说明。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：
在《资格承诺函》中进行承诺。

	6
	具备法律、行政法规规定的其他条件
	提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
在《资格承诺函》中进行承诺。

	（二）资格限制性条件

	7
	不得参加政府采购活动情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
供应商不存在上述情形的，在《资格承诺函》中进行承诺。

	8
	拒绝参与政府采购活动情形
	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
供应商不存在上述情形的，在《资格承诺函》中进行承诺。
资格性审查时，由采购人或者采购代理机构通过信用中国网站、中国政府采购网等渠道，对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等信用记录进行查询和记录，并将查询结果提交评审小组进行审查。

	（三）落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，评审时小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除。

	（四）本项目的特定资格要求

	10
	无。


[bookmark: _Toc17897]
（二）符合性审查标准
	序号
	审查
因素
	审查标准

	1
	投标文件格式
	1. 投标文件按规定的格式、内容和要求进行编制，格式规范、内容完整、字迹清晰，按要求进行签章和签名。
2.投标文件中的供应商名称、法定代表人姓名、委托代理人姓名及其签章、签名等信息前后一致。
3.投标文件中的项目名称、项目编号、采购人等信息，必须与招标文件中的有关信息保持一致。

	2
	投标文件有效期
	1.《投标申请函》中的承诺事项，必须包含以下内容：“我方同意所提交的投标文件在招标文件的规定的投标文件有效期内有效。如我方中标，有效期将延长至合同履行完成为止。”
2.《法定代表人授权委托书》中如果有“委托代理期限”的相关内容，必须与上述第（1）项的有关要求保持一致。
3.《商务条款偏离表》中如果有“投标文件有效期”的相关内容，必须与上述第（1）（2）项的有关要求保持一致。

	3
	开标一览表
	总报价未超过项目预算金额或者最高限价，投标分项报价表的总和（价）必须与开标一览表的总价一致。

	4
	技术
规格
	《技术规格偏离表》中，投标文件的技术规格内容，带有★标注的参数必须满足或优于招标文件规定，否则将不予通过符合性审查。

	5
	商务
条款
	《商务条款偏离表》中，投标文件的商务条款内容，带有★标注的商务条款内容必须满足或优于招标文件规定，否则将不予通过符合性审查。

	6
	其他响应无效情形
	1.投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
2.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。



[bookmark: _Toc14531][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc25938][bookmark: _Toc29790]（三）综合评审标准
	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	1
	投标报价
	30
	1.投标报价得分=(评标基准价／评审报价)×30
2.评审基准价确定方式为低价优先法。
3.评审报价=投标报价×（1-扣除比例）。
（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。对符合条件的中小微型供应商，在投标报价评分时给予投标报价的10%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。即：评审报价=投标报价×（1-10%）。
（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。
（3）当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上逐项进行价格扣除。
4.本项满分30分，投标供应商的最终报价高于采购预算价为无效报价。
5.得分取两位小数点，第三位四舍五入。
6.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
7.投标人的报价是指通过资格审查及符合性评审后确定的有效投标人的投标报价。
8.异常低价审查：报价若有第六章评标办法“七、评标的方法及程序 （一）符合性审查第3条”规定之任一情形，评审小组启动异常低价审查程序。
注：投标人的报价低于预算价80%的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术规格、参数及要求
	20
	招标文件《采购需求》中，技术参数满分得20分，投标人按要求填写《技术规格偏离表》。《采购需求》表中除标注“★”外的参数在《技术规格偏离表》中每出现1项技术参数负偏离，扣1分，扣完为止。

	3
	项目实施
方案
	20
	实施方案包括但不限于：供货方案、安装方案、风险防控方案等。
1.供货方案（7分）：
（1）生产、物流、验收流程清晰，时间节点明确（7分）
（2）方案完整但细节不足（3分）
（3）无方案或不可行（0分）
2.安装方案（7分）：
（1）人员配置、安全措施、应急预案完备（7分）
（2）缺关键项（3分）
（3）无方案或不可行（0分）
3.风险防控（6分）：
（1）供应链、质量风险应对措施具体（6分）
（2）泛泛而谈（3分）
（3）无方案或不可行（0分）
注：需提供详细实施计划，不接受笼统描述。

	4
	质量承诺和保证
	15
	包含产品质量承诺、保障措施。
1.产品质量承诺（满分6分）：产品质保期限三年，终生维护（6分）；每缺一年质保期扣2分。
2.保障措施（满分9分）：质保范围、响应流程、备件储备（1）具体明确（9分）
（2）部分缺失（4分）
（3）无实质内容（0分）  
需列明产品质量承诺、保障措施条款细则。

	5
	售后服务
承诺
	15
	售后服务保障应包括：售后服务方案、售后巡检方案、应急方案等。
1.服务方案（5分）：
（1）提供全天候接到报修电话后20分钟响应，12小时内到达现场开展维修维护工作、备件直达服务（5分）
（2）仅工作日服务或12小时内无法解决（2分）
（3）不提供不得分
2.巡检服务（5分）：
（1）每年1次+报告（5分）
（2）每2年1次（2分）
（3）不提供不得分
3.应急方案（5分）：
（1）提供故障分级处理及预案（5分）
（2）提供不全或无预案（2分）
（3）不提供不得分





[bookmark: _Toc18106]九、其他与评审有关的事项
[bookmark: _Toc19218][bookmark: _Toc25558]（一）政府采购政策
详见招标文件第二章《投标人须知》中的“七 、政府采购政策 ”。
[bookmark: _Toc13359][bookmark: _Toc2497]（二）中小企业划型标准
详见招标文件第二章《投标人须知》中的“八、 中小企业划型标准”。
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