实质性响应一览表
	序号
	实质性响应条款
	投标人响应情况
	差异

	1
	★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供应商应当在响应文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。
	
	

	2
	★采购人拟采购的实训-立式大屏显示器1、实训-立式大屏显示器2、对抗-吊挂大屏显示器、管理-桌面显示器、管理-台式工作站、靶标-主机、靶标-显示器、靶标-便携式计算机产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，供应商须在响应文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日）。
	
	

	3
	★本项目只允许采购非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
	
	

	4
	★本招标项目实行双限价，响应文件中的投标报价总价超过采购预算、投标货物单价超过《设备清单及设备最高限价》中相应最高单价限价的报价均为无效投标。
	
	

	5
	11.靶场-防火墙系统1：1．★标准1U硬件平台；内置单电源；硬盘≥64GB SSD；标配≥8个千兆电口（含2组电口Bypass），≥4个千兆光口（含光模块），≥1个Console口，≥2个USB接口；≥支持2个接口扩展槽。（投标时需提供承诺函，格式自拟）。
	
	

	6
	12.靶场-防火墙系统2：1．★1U硬件平台；内置双电源；硬盘≥2TB HDD；≥16个千兆电口（含2组电口Bypass），≥4个千兆光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块），≥1个Console口，≥2个USB接口；≥支持2个接口扩展槽。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	7
	13.靶场-防火墙系统3：1．★1U硬件平台；内置双电源；硬盘≥4TB HDD；≥16个千兆电口（含2组电口Bypass），≥8个千兆光口（光模块），≥6个万兆光口（光模块），≥1个专用管理电口，≥1个HA电口；≥1个Console口，≥2个USB接口；≥支持2个接口扩展槽。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	8
	14．靶场-WEB应用防火墙：1.★2U硬件平台；内置双电源；硬盘≥2T标准SATA硬盘；≥4个千兆电口（含2组电口Bypass），≥4个千兆光口（含光模块），≥1个专用管理电口，≥1个Console口；≥支持3个接口扩展槽。（投标人需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	9
	14．靶场-WEB应用防火墙：22.★本设备能够被学校现有杭州安恒信息技术股份有限公司明御鉴安网络靶场平台软件V5.0（内部名为“网络安全攻防实验平台”）对接，在现有平台即可对安全设备进行管理，访问；采购人负责提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作，费用由中标人承担；（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	10
	15．靶场-堡垒机：1. ★1U硬件平台；内置单电源；硬盘≥2T标准SATA硬盘；≥4个千兆电口，≥2个管理电口，≥1个Console口。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	11
	16．靶场-上网行为管理：1. ★1U硬件平台，内置交流双电源，硬盘容量≥2TB HDD；12*GE电口，12*SFP光口（含光模块）；支持千兆接口总数≥24个。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	12
	18. 靶场-靶场节点防御平台：1.★包含1套管理平台、40个PC授权点，120个服务器授权点。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	13
	30．管理-云桌面检查与审计装置：一、云桌面检查装置
11.★为方便对终端设备的检查，检查程序须内置在U盘上，通过U盘可以直接启动检查程序。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	

	14
	30．管理-云桌面检查与审计装置：二、云桌面审计装置
9．★为方便对终端设备的检查，检查程序必须内置在U盘上，通过U盘可以直接启动检查程序。（投标时需提供承诺函，格式自拟）
	
	



说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举，若不一致以招标文件和采购需求为准
2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

