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第一章 投标邀请
南县民政局的南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目

2、政府采购计划编号：南县财采计[2026]-0903-1

3、委托代理编号：HNYG-NX-260805

4、采购项目预算：2250000元 
支持预付款，预付比例：30% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6、评标方法： (最低价法(综合评分法 
7、合同定价方式： (固定总价(固定单价(成本补偿(绩效激励 
8、合同履行期限：120日历天
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 / %；
履约保证金：中标金额的10 %；
质量保证金：合同金额的  %；
二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	2250000
	 南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目
	医用和乘客电梯
	1
	2250000
	/
	/


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。本项目非专门面向中小微企业采购，

小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向： (中小企业(小微企业(监狱企业(福利性单位 
强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：

3.1如投标人为电梯制造商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）：具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、 改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） （V≤6.0米每秒）及以上资质，证书须处于有效期内。

3.2如投标人为电梯代理商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）：

（1）提供电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（V≤6.0米每秒）及以上资质，证书须处于有效期内。

（2）提供投标人的相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（V≤2.5米每秒）及以上资质，证书须处于有效期内。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年09月04日至2026年09月11日17:00止，在湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台（https://yiyang.hnsggzy.com/#/sy）获取招标文件。 
(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台（https://yiyang.hnsggzy.com/#/sy）获取电子版招标文件。 
六、投标截止时间、开标时间及地点 
1、提交投标文件的截止时间：2026年09月28日09:10（北京时间） 
2、提交投标文件地点：湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台

3、开标时间：2026年09月28日09:10 
4、开标地点：湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台 

七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：李主任 
2、电话：18973775000 
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：南县民政局 
（2）地 址：益阳市南县南洲镇 
（3）联系人：李主任

（4）邮 编：413200 
（5）电 话：18973775000

（6）电子邮箱：/ 
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南阳光建设工程项目管理有限公司 
（2）地 址：湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路20号 
（3）联系人：张光辉、陈杜、陈启彪 
（4）邮 编：413200 
（5）电 话：18975373578 
（6）电子邮箱：329295443@qq.com 
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名 称：湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台 
（2）联系人：康先生 
（3）电 话：07374112086 
（4）电子邮箱：2464741132@qq.com
第二章 投标须知
第一节 投标
人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	1、联系人姓名：李主任

2、电话：18973775000

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	1、名 称：南县民政局

2、地 址：益阳市南县南洲镇
3、联系人：李主任
4、电话：18973775000

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	1、名  称：湖南阳光建设工程项目管理有限公司
2、地  址：湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路20号
3、联系人：张光辉、陈杜、陈启彪
4、电  话：18975373578 

	第2.5款
	采购进口产品
	拒绝采购进口产品，投标人需提供关于符合本国产品标准的声明函。

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）投标人法人营业执照副本复印件；
（2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；
（3）湖南省政府采购供应商资格承诺函；
2、采购项目的特定资格条件：

2.1如投标人为电梯制造商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）：具有相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、 改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（V≤6.0米每秒）及以上资质，证书须处于有效期内。

2.2如投标人为电梯代理商则须满足如下条件（提供相关证明材料复印件）：

（1）提供电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（V≤6.0米每秒）及以上资质，证书须处于有效期内。

（2）提供投标人的相关行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（V≤2.5米每秒）及以上资质，证书须处于有效期内。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》 （湘财购[2022]17 号）文件精神，投标人凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》 （格式详见投标文件的组成）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加政府采购活动前 3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	凡符合资格要求并有意参加投标的投标人请于2026年09月04日至2026年09月11日17:00止，自行在湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台注册，通过CA数字证书登录湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台下载电子招标文件。

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	不组织

	二、招标文件

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	湖南省政府采购网和湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台

	三、投标文件

	第13.2款
	报价要求
	本项目采购预算和最高限价为2250000元，其中新建钢结构电梯井部分需提供工程量清单报价文件，否则按不合格投标人处理。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	投标人的资格条件证明材料

	第16.1款
	投标有效期
	90日历天

	第17.1款
	投标保证金
	不要求递交

	第18.1款
	分包
	允许，分包内容要求：3台新建钢结构电梯井；
分包金额要求：合同约定；

接受分包的第三人资质要求：具有住建部门颁发的钢结构工程专业承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期。

	第19.1款
	投标文件份数
	1、电子投标文件：一份，用电子投标文件制作工具制作生成并用CA数字证书加密和签章，电子交易平台上传。
2、中标单位在领取中标通知书之前还需提供四份纸质投标文件。

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间及投标地点
	电子投标文件首次递交的截止时间及开标时间为2026年09月28日09:10分。投标人应在首次投标文件递交截止时间前通过湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易平台将自动拒收，视为放弃投标。
电子投标文件的解密截止时间为首次投标文件递交截止时间后30分钟。请投标人使用生成投标文件的CA数字证书按时解密。投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络并携带CA数字证书。

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点
	湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台不见面开标大厅，所有投标人应准时在线参加开标。

	第24.2款
	需要宣布的其他内容
	投标报价、投标保证金及投标有效期

	第26.1款
	评标委员会
	评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。共5人，其中采购人代表1人，其他4人从政府评标专家库中随机抽取产生。

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	中标候选人总得分相同的按投标报价由低到高序，总得分相同且投标报价也相同的按技术部分得分由高到低排序，总得分、投标报价、技术部分得分都相同的由评标委员会按少数服从多数的方式确定排序。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、名 称：南县民政局

2、地 址：益阳市南县南洲镇
3、联系人：李主任
4、电话：18973775000

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	要求提供：
履约担保的金额为：中标人在签订采购合同前须向采购人提供合同金额 10%的银行保函。

	八、政府采购政策

	第33.1款
	1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

	1、节能产品：
产品为《节能产品政府采购品目清单》内的，按货物价格占采购项目投标报价的比例，分别给予技术一级评标因素权重分4%和价格一级评标因素权重分4%的加分。计算公式为：
技术加分＝技术分值× 加分比例×(节能产品报价 ÷总报价) ；
价格加分＝价格分值×加分比例×(节能产品报价 ÷总报价) 。

2、环境标志产品：
产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的， 按货物价格占采购项目投标报价的比例， 分别给予技术一级评标因素权重分4%和价格一级评标因素权重分4%的加分。计算公式为：

技术加分＝技术分值×加分比例×(环境标志产品报价÷总报价) ；

价格加分＝价格分值×加分比例×(环境标志产品 报价÷总报价) 。

3、投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“★” 产品、 《环境标志产品政府采购品目清单》产品的， 投标人必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件和政府采购品目清单， 未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4%、价格部分 4%。
4、中小企业享受预留采购份额或价格折扣。本项目非专门面向中小微企业采购，小型和微型企业产品的价格给予  10%的扣除。

5、投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）。

6、小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

	九、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	人民币27000元，由采购人支付。

	第36.1款
	其他规定
	一、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号文件和本项目监管部门南县财政局要求，对于采购货物的政府采购项目，招标文件必须明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（模版详见投标文件格式），同时，应当随中标（成交）结果同时公告中标（成交）供应商提供的《声明函》。
二、根据财政部颁布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、投标人所投电梯必须为同一品牌。


第二节 投标须知
一、总则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本章第一节“投标人须知前附表”(以下简称 【投标人须知前附表】) 中所叙述的采购项目。
2. 定义
2.1 采购项目联系人姓名和电话见 【投标人须知前附表】 。
2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见 【投标人须知前附表】 。
2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见 【投标人须知前附表】。
2.4 投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
3. 投标人的资格要求
3.1 投标人应当符合 【投标人须知前附表】 规定的投标人资格条件。
4. 投标费用
4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会 (不组织)
5.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，投标人可自行对项目现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。
5.2 投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。
5.3 招标人提供的本项目的相关资料，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2 采购人或采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2 偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3 除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标人须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标人须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以网上发布公告的通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延 长提交投标文件的截止时间。
9.3 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期 限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人或采购代理机构不再书面通知。
三、投标文件
10. 投标语言
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1 投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1） 开标一览表
（2）投标保证金
（3）法定代表人授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价明细表
（7）采购需求响应
（8）商务、合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件
（12）投标人认为需提供的其他资料
12.2 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果,由投标人自行承担。
12.3 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价 
13.1 投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
13.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
13.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
13.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。
13.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
13.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。
13.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
14. 投标人的资格证明文件
14.1 除 【投标人须知前附表】另有规定外， 投标人应按下列规定提供资格证明文件。
(1) 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。
(3)湖南省政府采购供应商资格承诺函。
(4)信用信息查询截图。
(5)投标报价是否符合招标文件要求。
14.2 投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位电子章，并按招标文件规定签署。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章采购需求要求的其它文件。
15.3 投标人提供的软件及硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。
16. 投标有效期
16.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于 【投标人须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金

17.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按规定交纳。投标保证金有效期应与投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，招标人应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。
17.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

17.3中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

17.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件； 

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标投标人后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。
18.分包 

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标投标文件的制作和签署
19.1 投标人确认投标后，应从湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.2 投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章后提交至交易平台。
19.3 电子招标投标文件具有法律效力， 若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
20. 电子投标文件的密封和标记
电子投标文件通过CA数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。
21. 投标文件的递交
21.1 供应商应在投标文件规定的提交首次投标文件截止时间前，将电子投标文件上传至湖南省（益阳市）公共资源交易服务平台，逾期递交的投标文件，电子交易平台将自动拒收。
21.2 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与交易中心信息技术科联系(电话： 0737-4112086)，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。投标人将最终投标文件上传至交易平台后，系统将显示“上传成功”，否则请重新上传。
21.3 投标人使用生成电子投标文件的CA数字证书按时解密。投标文件在【投标人须知前附表】规定的解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络并携带CA数字证书。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
22.2 采购人或采购代理机构发布了修改、澄清文件的， 投标人应按照修改、澄清后的招标文 件重新编制投标文件并上传至交易平台。
23. 串通投标行为
23.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5) 不同投标人的投标文件相互混装；
五、开标、资格审查和评标
24. 开标
24.1 开标时， 出现下列情形之一的， 采购代理机构不予受理：
(1) 经检查数字证书无效的电子投标文件；
(2) 电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的；
(3) 电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；
(4) 投标人未按照 【投标人须知前附表】 规定的方式及时间解密电子投标文件的；
(5) 其它违反法律、法规的情形。
24.2 采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人在线参加。
24.3 开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标：
(1) 公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；
(2) 投标人在规定的时间内解密投标文件；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
(3) 唱标。宣读投标人名称、投标价格和 【投标人须知前附表】 规定需要宣布的其他内容；
(4) 投标人代表通过电子开标软件在开标记录上进行确认。在规定的时间内未进行确认的，视同认可开标结果。
24.4 开标时，投标人不足3家的，不得开标。
24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
24.6 采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
25. 资格审查
25.1 开标结束后， 采购人或采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2 资格审查结束后，采购人或采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3 评标委员会负责具体评标事务， 并独立履行下列职责：
(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
(3) 对投标文件进行比较和评价；
(4) 确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1 评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
28. 中标通知书与中标信息公布
28.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照 【投标人须知前附表】 规定的方式确定中标人；招标 文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3 采购人或采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起 2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29. 投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应在3个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人提出质疑。
29.3本章第29.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.4本章第29.3款所称“收到招标文件之日”，是指投标人通过电子招标投标交易平台下载招标文件之日；“招标公告期限届满之日”，是指投标人通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，质疑时效期间的起算日期为招标公告期限届满之日。
29.5投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄（EMS）送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或者采购代理机构不接受其他方式递交的质疑。采购人或者采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
29.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
29.7投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
28.8质疑函按按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20 号)规定制作。
29.9采购人或者采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
29.10质疑人对采购人或者采购代理机构的答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
七、合同签订
30. 签订合同
30.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。
30.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3 中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.4 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30.5 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
31. 履约担保
31.1 招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照 【投标人须知前附表】的规定提交。
31.2 中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约担保的，视为放弃中标。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款 的前提下， 可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金 额的百分之十。
八、政府采购政策
33.政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分；
33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）投标人提供的产品为小型、微型企业生产的产品，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；
（2）监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5部分投标产品属于优先采购的，以及小型和微型企业的投标人代理部分小型和微型企业产品的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第33.6款规定提供相关证明资料，“投标分项价格表”格式提供相关报价。
33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）小微企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人和提供货物的制造商同时提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
九、其他规定
34. 招标不足三家处理
34.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符 合性审查的投标人不足 3 家的， 除采购任务取消情形外， 按照以下方式处理：
(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人或采购代理机构改正后依法重新招标；
(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2 属上款第(2) 项情形的， 评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35. 招标代理服务费 ：由项目采购人支付；
36. 需要补充的其他内容
36.1 招标文件需要补充的其他内容见 【投标人须知前附表】 。
第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1 资格审查主体： 采购人或采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查
2.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2 采购人或采购代理机构按本章附表 1 “资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3 在资格审查时， 投标人存在下列情况之一的， 资格审查不合格，其投标无效：
(1) 未提供投标人法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；
(2) 未提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；
(3) 未提供湖南省政府采购供应商资格承诺函的；
(4) 未提供信用记录的；

（5）投标报价不符合招标文件要求的。
2.4 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人或采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
(1) 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)
(2) 不良信用记录是指： 投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单， 或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
(3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页截图、 打印、签字，作为查询记录和证据， 与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
3.资格审查结果
3.1 未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2 资格审查结束后，采购人或采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
4．其他
4.1 资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人或采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
附表 1 资格审查表
资格审查表
采购代理编号：        
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标人法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复
印件及特定资格条件证明材料
	第二章第 14.1 (1)项

	2
	提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
	第二章第 14.1 (2)项

	3
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	第二章第 14.1 (3)项

	4
	信用信息查询
	第二章第 14.1 (4)项

	5
	投标报价不符合招标文件要求
	第二章第 14.1 (5)项

	6
	 
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	结论
	


附表 2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
采购代理编号：          
	序号
投标人名称
资格审查结果 (合格/不合格)
资格审查不合格原因



采购人(签字) ：        
采购代理机构(签字)：        
日期：        年   月   日
附表 3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
采购代理编号：            
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人(签字) ：        
采购代理机构(签字)：        
日期：        年   月   日
第四章 评标方法及标准
第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第 1.3 款
	评标方法
	综合评分法

	第 4.2 款
	投标文件报价出现前
后不一致的修正
	1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的， 以开标一览表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准， 并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按 照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代 表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的， 其投标无效。

	第 5.2（2）项
	相同品牌产品评审得
分相同的规定
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照少数服从多数的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	第 5.4（1）项
	价格评审优惠
	投标人如提供有小、微企业产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为： 价格部分 10 %
2、投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的 产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
3、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予 10%-20%的扣除， 用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分  10 %。

	第 5.4（2）项
	优先
采购
	节能产品或环
境标志产品
	1、节能产品：
产品为《节能产品政府采购品目清单》内的，按货物价格占采购项目投标报价的比例，分别给予技术一级评标因素权重分4%和价格一级评标因素权重分4%的加分。计算公式为：
技术加分＝技术分值× 加分比例×(节能产品报价 ÷总报价) ；
价格加分＝价格分值×加分比例×(节能产品报价 ÷总报价) 。

2、环境标志产品：
产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的， 按货物价格占采购项目投标报价的比例， 分别给予技术一级评标因素权重分4%和价格一级评标因素权重分4%的加分。计算公式为：

技术加分＝技术分值×加分比例×(环境标志产品报价÷总报价) ；

价格加分＝价格分值×加分比例×(环境标志产品 报价÷总报价) 。

3、投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“★” 产品、 《环境标志产品政府采购品目清单》产品的， 投标人必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件和政府采购品目清单， 未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给总分值 4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4%、价格部分 4%。
4、投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）。

5、小型和微型企业产品的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

	第 6.1 款
	中标候选人并列的确
定中标人的方式
	中标候选人总得分相同的按投标报价由低到高排序，报价也相同时按技术部分得分由高到低排序，总得分、投标报价、技术部分得分都相同的由评标委员会按少数服从多数的方式确定排序。


第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2 最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3 本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】 。

2．评标程序
2.1 评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1 资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性审查。
3.2 符合性审查合格投标人少于 3 家的， 应予废标。
3.3 单一产品采购项目： 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4 非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】 中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的， 视为相同品牌， 按本章本节第 3.3 款规定处理。

4．投标文件的澄清
4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容， 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2 投标文件的投标报价出现前后不一致的， 除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的， 以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准， 并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3 投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效。
4.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授 权的代表签字， 并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产 品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1 评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定， 对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2 单一产品采购项目：
（1）最低评标价法： 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的， 以其中通过资 格审查、符合性审查且报价最低的参加评标， 其他投标无效； 报价相同的， 按照【评标方法及标准 前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人， 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同 项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 按照【评标 方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格， 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定， 其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3 非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4 政府采购政策：
（1）价格评审优惠：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人
6.1 最低评标价法： 评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价 由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的， 采取随机抽取的方式确定。
6.2 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人总得分相同的按投标报价由低到高排序，报价也相同时按技术部分得分由高到低排序，总得分、投标报价、技术部分得分都相同的由评标委员会按少数服从多数的方式确定排序。
7．编写评标报告
7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的， 应当按照少数服从多数的原则作出结

论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核
8.1 汇总结束后，评标委员会应当进行复核， 特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的， 评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后， 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的， 书面报告本级财政部门。

9．停止评标
9.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行， 或者招标文件内容 违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作， 与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件， 重新组织采购活动。

10．废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购项目预算， 采购人不能支付的；

（4）因重大变故， 采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标
11.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门， 但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查
1.1 评标委员会应按本章本节附表 1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准， 对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查， 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2 未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的， 不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效
2.1 投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未递交投标保证金的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则， 恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表 1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：
政府采购计划编号：

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	商务技术文件签署、盖章
	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章

	2
	投标文件响应情况
	投标文件须对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者
对招标文件的偏离不超出招标文件规定的偏离范围和幅度

	3
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件要求

	4
	投标文件的附加条件
	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件

	5
	法律、法规和招标文件规
定的其他投标无效情形的
	符合法律、法规和招标文件的规定

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	结论
	


附表 2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：

政府采购计划编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果 （合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表 3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：
政府采购计划编号：

	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法
1.1 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求， 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2 评标因素： 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关， 包括投标报价、技 术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表 1“评标方法及标准表”。
1.3 未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1 如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第 4.2 款、第 4.3 款规定进行算术修正。
2.2 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第 5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3 按本章本节第 2.1 款、第 2.2 款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价， 用于投标报价评价。

3. 投标报价评价
3.1 投标报价评价： 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的 投标报价为评标基准价， 其价格分为满分（报价权重分） 。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= （评标基准价修正或调整 ／投标报价修正或调整 ） ×报价权重分

4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1 技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表 1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准， 对技术、商务等评分项计算得分。
4.2 需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第 5.4（2）项以及本节附表1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5. 评标总得分
5.1 评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝F1 ＋F2 ＋F3 

F1 、F2、F3 分别为各项评审因素的得分；

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3 评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行 评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6. 中标候选人的推荐方法
6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人总得分相同的按投标报价由低到高排序，总得分相同且投标报价也相同的按技术部分得分由高到低排序，总得分、投标报价、技术部分得分都相同的由评标委员会按少数服从多数的方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表 1 评标方法及标准表

	评审因素
	权值
	评分标准

	投标报价（30分）
	报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×30

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分（50分）
	产品配置及技术参数
	10
	所投产品重要技术参数 (“▲”参数，详见第五章采购需求（二）技术规格）符合招标文件要求无负偏离的计10分，有负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。

 注：负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项或没按要求提供证明文件的 。

	
	项目实施方案
	20
	投标人需针对本项目提供详实的项目实施（安装调试）方案，方案包

含但不限于以下内容： ①供货及安装调试计划（至少包含整体供货期 、进度计划表、应急预案、本项目重点难点分析及对策等）； ②项目质量保障措施（至少包含到货检验 、安装过程控制、调试验收标准） ； ③安装实施技术人员安排措施 (至少包含组织架构、关键人员信息 、人员技术水平）； ④现场安全管理措施（至少包含用电安全、设备搬运或吊装安全、防火防盗等）；⑤设备运行及测试方案（至少包含运行准备、运行及测试周期、测试方法）； 实施方案完整无缺陷的计20分；有缺漏项的每处扣4分；有缺陷的每处扣2分，扣完为止。

缺陷是指：⑴缺少评分标准中要求的内容；⑵方案内容与本项目需求及现场特点不符；⑶内容前后矛盾 、存在歧义、逻辑混乱、无条理性；⑷时间安排明显不合理；⑸质量保证方案内容存在技术错误或不符合设备要求；⑹人员配置无法满足本项目安装要求；⑺安全措施存在安全隐患；⑻设备运行及测试方案不完整或不符合技术规范等任意一种情形。

	
	售后服务方案
	20
	投标人需针对本项目提供详实的项目售后服务方案，方案包含但不限于以下内容： ①服务响应时效（至少包含热线响应、现场响应、故障修复等）； ②服务资源配置（至少包含人员配置、备件储备、技术支持）； ③服务内容体系（至少包含基础服务、增值服务）； ④服务质量管理（至少包含流程管理、用户反馈机制、纠纷处理等）； ⑤培训服务方案（至少包含培训计划、培训技术人员、培训人数及方式）；

实施方案完整无缺陷的计20分；有缺漏项的每处扣4分；有缺陷的每处扣2分，扣完为止。 缺陷是指 : ⑴缺少评分标准中要求的内容； ⑵方案内容与项目需求不符；⑶内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱 、错别字、无条理性；⑷承诺服务时间明显不合理的；⑸服务资源配置不能满足项目需要；⑹服务内容不全或不能满足项目服务要求；⑺服务质量管理不规范；⑻培训服务方案明显不符合项目需要；等任意一种情形。

	商务部分（20分）
	业绩
	20
	投标人或投标人所投产品制造商近三年内（投标文件递交截止时间起前三年，以合同签订时间为准）拥有电梯销售业绩的每个计5分，最多计20分。（投标人须提供销售合同和验收证明材料的扫描件，否则不计分）

	合计
	100
	


第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

	包 号
	包名称
	标的名称
	简要技术要 求
	数 量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口
产品

	1
	南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目
	南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目
	医用和乘客电梯
	6台
	￥2250000.00 元
	￥2250000.00 元
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
第二节 技术要求

一、采购清单及技术规格：

（一）、采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	数量

	1
	无机房医用电梯DT1


	层\站\门：5层5站5门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.0m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、新建钢结构电梯井、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	2
	无机房乘客电梯DT2

	层\站\门：3层3站3门                                        

载重量：≥800公斤；

提升速度：≥1.0m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、新建钢结构电梯井、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	3
	无机房医用电梯DT3

	层\站\门：5层5站5门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.0m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、新建钢结构电梯井、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	4
	有机房医用电梯DT4

	层\站\门：13层13站13门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.70m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、旧梯拆除及回收、土建整改、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	5
	有机房医用电梯DT5

	层\站\门：13层13站13门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.70m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、旧梯拆除及回收、土建整改、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	6
	有机房医用电梯DT6

	层\站\门：12层12站12门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.70m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、旧梯拆除及回收、土建整改、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台


技术规格
无机房、加装
	位    置
	
	
	

	电梯编号
	无机房医用电梯DT1
	无机房乘客电梯DT2
	无机房医用电梯DT3

	台    数
	1
	1
	1

	载 重 量
	≥1600kg
	≥800kg
	≥1600kg

	速    度
	≥1.0m/s
	≥1.0m/s
	≥1.0m/s

	层/站/门
	5层5站5门
	3层3站3门
	5层5站5门

	停    层
	1～5
	1～3
	1～5

	基    站
	1F
	1F
	1F

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）

	电源要求
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；

照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。

	控制方式
	微机控制
	微机控制
	微机控制

	制作标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准

	井道尺寸（宽*深）
	≥2400mm×2950mm
	≥2000mm×1800mm
	≥2450mm×2800mm

	轿厢尺寸（宽*深*高）
	≥1400mm×2300mm×2500mm
	≥1300mm×1400mm×2500mm
	≥1400mm×2400mm×2500mm

	提升高度
	≥18400mm
	≥8600mm
	≥14500mm

	顶层高度
	≥4600mm
	≥4400mm
	≥4500mm

	底坑深度
	≥1450mm
	≥1300mm
	≥1500mm

	开门方式
	旁开门（贯通）
	中分门
	旁开门

	开门尺寸（宽*高）
	≥1300mm×2100mm
	≥900mm×2100mm
	≥1100mm×2100mm

	门洞尺寸（宽*高）
	≥1500mm×2200mm
	≥1100mm×2200mm
	≥1300mm×2200mm

	轿厢天花
	按标准配置
	按标准配置
	按标准配置

	▲轿门、轿厢
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），盐雾防锈试验达500h以上无锈蚀，提供不锈钢盐雾试验检测报告。

	轿厢后壁
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	轿厢扶手
	后壁中间镜面不锈钢+两侧不锈钢扶手各一根

	地    板
	PVC

	地    坎
	硬质铝

	轿厢操纵箱
	面板材质镜面不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	厅外召唤盒
	面板材质抗指纹磨砂不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	▲厅    门
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），具有良好的防撞击性能，层门撞击试验冲击动能达500焦耳以上（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	小 门 套
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	▲曳引机类型
	采用原厂原品牌永磁同步无齿轮曳引机；绝缘等级不低于F级，外壳防护等级≥IP41；调速方式为交流变频调速，调速器类型为变频器（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的曳引机型式试验报告或委托试验报告） 

	▲曳引机（驱动主机）制动器
	曳引机（驱动主机）制动器应当进行2000万次以上的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障。（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	▲控制柜
	1、采用原厂原品牌控制柜调速方式为交流变频调速，控制方式为集选控制，控制装置类型为微机，控制装置、调速装置均为投标货物原厂原品牌；

2、控制柜须进行雷击浪涌冲击抗扰度不低于21kV 试验。

（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	控制方式
	32位微机控制

	▲门机系统
	采用原厂原品牌变频调速永磁同步门机，门机系统无故障运行寿命＞1500万次循环（包括门机、门控、门电动机、轿门锁、同步带、门机钢丝绳、轿门、轿门地坎、层门装置、层门锁、开关、层门钢丝绳、层门地坎）（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	导轨
	轿厢导轨采用实心导轨，≥10kg/m。

	▲限速器、安全钳、缓冲器
	均为投标货物制造商原厂原品牌，使用寿命≥40年（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	平层准确度
	≤±2.5mm

	▲噪声
	运行中轿厢内噪声≤50dB(A）；开关门噪声≤50dB(A）（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	轿内应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明

	五方通话装置
	紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。每台电梯与值班室间均采用有/无线对讲。

	▲光幕保护装置
	采用原厂原品牌红外线光幕保护，光幕发射接收管数目≥55对，红外线最大光束数≥320束，光幕防护等级≥IP65，且光幕导线工作可靠性：导线沿竖直方向做往复运动运行试验中及试验后不应出现断线，短路，破皮等现象（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。

	轿厢照明自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。

	轿厢风扇自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。

	满员直达
	轿厢内挤满乘客，负载超过预定值，为保持最大运行效率，轿厢将自动越过层站召唤。

	轿内误指令人工消除
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消误召唤。

	▲电梯按钮
	按钮机械、电气寿命要求耐久次数不低于3000万次（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	监控系统
	轿厢内视频监控系统。

	消防联动要求
	电梯要具有接收消防控制中心控制信号的接口，符合消防的要求；

	无障碍功能要求
	电梯要配置盲文按钮、语音报站、残疾人操纵箱

	冷暖空调
	2P 及以上大功率冷暖空调；冷凝水高温蒸发，无需排水管，适配电梯移动工况；整机减震棉包裹，适配电梯启停震动；控制方式：面板 + 遥控双控；温控范围：15℃–30℃；安装要求：固定于轿顶上梁，禁止直接压轿顶板。


有机房、拆旧换新
	位    置
	
	
	

	电梯编号
	有机房医用电梯DT4
	有机房医用电梯DT5
	有机房医用电梯DT6

	台    数
	1
	1
	1

	载 重 量
	≥1600kg
	≥1600kg
	≥1600kg

	速    度
	≥1.70m/s
	≥1.70m/s
	≥1.70m/s

	层/站/门
	13层13站13门
	13层13站13门
	12层12站12门

	停    层
	1～13
	-1，1～,12
	1～12

	基    站
	1F
	1F
	1F

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）

	电源要求
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；

照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。

	控制方式
	微机控制
	微机控制
	微机控制

	制作标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准

	井道尺寸（宽*深）
	2400mm×3000mm
	2500mm×3000mm
	2400mm×3000mm

	轿厢尺寸（宽*深*高）
	1500mm×2300mm×2500mm
	1400mm×2400mm×2500mm
	1400mm×2400mm×2500mm

	提升高度
	47050mm
	47400mm
	43400mm

	顶层高度
	4600mm
	7900mm
	7900mm

	底坑深度
	1600mm
	1600mm
	1600mm

	开门方式
	旁开门
	旁开门
	旁开门

	开门尺寸（宽*高）
	1200mm×2100mm
	1200mm×2100mm
	1200mm×2100mm

	门洞尺寸（宽*高）
	1400mm×2200mm
	1400mm×2200mm
	1400mm×2200mm

	轿厢天花
	按标准配置
	按标准配置
	按标准配置

	▲轿门、轿厢
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），盐雾防锈试验达500h以上无锈蚀，提供不锈钢盐雾试验检测报告。

	轿厢后壁
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	轿厢扶手
	后壁中间镜面不锈钢+两侧不锈钢扶手各一根

	地    板
	PVC

	地    坎
	硬质铝

	轿厢操纵箱
	面板材质镜面不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	厅外召唤盒
	面板材质抗指纹磨砂不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	▲厅    门
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），具有良好的防撞击性能，层门撞击试验冲击动能＞500焦耳（500J）（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	小 门 套
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	▲曳引机类型
	采用原厂原品牌永磁同步无齿轮曳引机；绝缘等级不低于F级，外壳防护等级≥IP41；调速方式为交流变频调速，调速器类型为变频器（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的曳引机型式试验报告或委托试验报告）

	▲曳引机（驱动主机）制动器
	曳引机（驱动主机）制动器应当进行2000万次以上的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障。（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	▲控制柜
	1、采用原厂原品牌控制柜调速方式为交流变频调速，控制方式为集选控制，控制装置类型为微机，控制装置、调速装置均为投标货物原厂原品牌；

2、控制柜须进行雷击浪涌冲击抗扰度不低于21kV 试验。

（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	控制方式
	32位微机控制

	▲门机系统
	采用原厂原品牌变频调速永磁同步门机，门机系统无故障运行寿命＞1500万次循环（包括门机、门控、门电动机、轿门锁、同步带、门机钢丝绳、轿门、轿门地坎、层门装置、层门锁、开关、层门钢丝绳、层门地坎）

	导轨
	轿厢导轨采用实心导轨，≥10kg/m。

	▲限速器、安全钳、缓冲器
	均为投标货物制造商原厂原品牌，使用寿命≥40年（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	平层准确度
	≤±2.5mm

	▲噪声
	运行中轿厢内噪声≤50dB(A）；开关门噪声≤50dB(A）；机房噪声：≤70dB(A)（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	轿内应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明

	五方通话装置
	紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。每台电梯与值班室间均采用有/无线对讲。

	▲光幕保护装置
	采用原厂原品牌红外线光幕保护，光幕发射接收管数目≥55对，红外线最大光束数≥320束，光幕防护等级≥IP65，且光幕导线工作可靠性：导线沿竖直方向做往复运动运行试验中及试验后不应出现断线，短路，破皮等现象（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。

	轿厢照明自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。

	轿厢风扇自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。

	满员直达
	轿厢内挤满乘客，负载超过预定值，为保持最大运行效率，轿厢将自动越过层站召唤。

	轿内误指令人工消除
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消误召唤。

	▲电梯按钮
	按钮机械、电气寿命要求耐久次数不低于3000万次（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	监控系统
	轿厢内视频监控系统。

	消防联动要求
	电梯要具有接收消防控制中心控制信号的接口，符合消防的要求；

	无障碍功能要求
	电梯要配置盲文按钮、语音报站、残疾人操纵箱

	冷暖空调
	2P 及以上大功率冷暖空调；冷凝水高温蒸发，无需排水管，适配电梯移动工况；整机减震棉包裹，适配电梯启停震动；控制方式：面板 + 遥控双控；温控范围：15℃–30℃；安装要求：固定于轿顶上梁，禁止直接压轿顶板。


钢结构电梯井清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	A1
	 
	福彩中心 
	 
	
	

	1
	010302002001 
	沉管灌注桩 
	1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.桩尖类型:预制桩头;
3.空桩长度、桩长:16m;
4.桩径:350mm;
5.锤击式沉管成孔 
	m3
	14.81

	2
	010506021001 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.045

	3
	010506021002 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ14;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.327

	4
	010102001001 
	挖基坑土方 
	1.土类别:普通土;
2.开挖深度:2m以内; 
	m3
	72.319

	5
	010102007001 
	回填方 
	1.填方部位:基础回填;
2.材料品种:素土;
3.密实度:满足设计及规范要求; 
	m3
	42.453

	6
	010103002001 
	余方弃置 
	1.土石类别:综合考虑;
2.运距暂定5km 
	m3
	29.866

	7
	010301005001 
	截(凿)桩头 
	1.凿桩头;
	m3
	0.043

	8
	010501001001 
	基础垫层 
	1.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土（砾石） C15; 
	m3
	2.163

	9
	010502003001 
	筏形基础 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	6.192

	10
	010502010001 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	6.726

	11
	010502030001 
	地坪 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.面层厚度:150mm; 
	m2
	112.59

	12
	010506004001 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 
	t
	0.013

	13
	010506004002 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10; 
	t
	0.216

	14
	010506004003 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12; 
	t
	1.158

	15
	010506004004 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18; 
	t
	0.198

	16
	010502025001 
	二次灌浆 
	1.混凝土强度等级:C30微膨胀自流性细石砼; 
	m3
	0.05

	17
	010502025002 
	砼包柱脚 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C20; 
	m3
	0.243

	18
	010605003001 
	钢屋面板 
	1.钢板(复合板)型号、厚度:金属岩棉夹芯板120mm厚; 
	m2
	20

	19
	010605003002 
	钢屋面板泛水 
	1.彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm~实际宽度(mm):660~ 换:彩钢板 δ1mm; 
	m
	18

	20
	010902001001 
	屋面卷材防水 
	1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺~ 换:改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 
	m2
	20

	21
	011206006001 
	玻璃幕墙 
	1.玻璃品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+1.52PVB+6;
2.固定方式:挂式; 
	m2
	248.46

	22
	010603002001 
	空腹钢柱 
	1.钢柱制作 （箱形）;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢柱安装 单体(t以内) 4;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	4.9

	23
	010604001001 
	钢梁 
	1.钢梁制作 钢梁 箱型梁;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢梁安装 单体(t以内) 1.5;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	8.395

	24
	010607004001 
	钢平台 
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 板式平台 一般;
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	0.579

	25
	010608002001 
	M16倒堆形化学螺栓(8.8级) 
	1.螺栓种类、规格:M16倒堆形化学螺栓(8.8级); 
	套
	32

	26
	010607010001 
	锚栓（小型构件） 
	1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作;
2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装; 
	t
	0.177

	27
	011402003001 
	金属面油漆 
	1.除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um;
2.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;
3.防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm; 
	m2
	261.229

	28
	01B001001 
	提示盲道 
	1.提示盲道 
	m2
	1

	29
	011503004001 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品不锈钢管栏杆(带扶手);
	m
	8

	30
	011601001001 
	砖砌体拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000; 
	m3
	9.388

	31
	011602001001 
	混凝土地坪拆除 
	1.构件名称:混凝土地坪;
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm;
3.建筑垃圾外运暂按5km 
	m2
	124.43

	32
	010505002001 
	基础模板 
	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板; 
	m2
	5.46

	33
	010505001001 
	垫层模板 
	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 
	m2
	1.9

	34
	010505005001 
	墙面模板 
	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑; 
	m2
	44.12

	35
	010505014001 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
 
	m2
	2.56

	36
	011102003001 
	破损块料楼地面恢复 
	1.楼地面清凿 地面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 素水泥浆界面剂~楼地面基层需刷素水泥浆或界面剂;
5.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400; 
	m2
	50

	37
	011404001001 
	破损内墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	100

	38
	011404001002 
	破损天棚涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	50

	39
	011404001003 
	破损外墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格; 
	m2
	30

	40
	010102002001 
	挖沟槽土方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	41
	010102007002 
	回填方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	42
	030412001001 
	配管 SC65 
	1.钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径（mm以下） 70~ 换:SC65; 
	m
	200

	43
	030409001001 
	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	m
	200

	44
	030409003001 
	电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	个
	2

	45
	030402011001 
	成套配电箱 1AP-DT1 
	1.名称:成套配电箱 1AP-DT1; 
	台
	1

	46
	030413001001 
	壁灯 
	1.其他普通灯具 一般壁灯~ 换:壁灯; 
	套
	5

	47
	030413001002 
	普通灯具 
	1.圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 250~ 换:普通灯具; 
	套
	4

	48
	030413013001 
	照明开关、按钮 
	1.扳式暗开关(单控) 单联;
 
	套
	4

	49
	030413014001 
	带保护接点暗装插座 
	1.单相暗插座15A 5孔~ 换:带保护接点暗装插座;
 
	套
	5

	50
	030412001002 
	配管 JDG20 
	1.名称:配管 JDG20; 
	m
	639.2

	51
	030412004001 
	配线 WDZB-BYJ2.5 
	1.名称:配线 WDZB-BYJ2.5; 
	m
	342.71

	52
	030412001003 
	配管 JDG40 
	1.名称:配管 JDG40; 
	m
	50

	53
	030409001002 
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*10; 
	m
	50

	54
	030502003001 
	Cat.6UTP 
	1.名称:Cat.6UTP; 
	m
	505.97

	55
	030412004002 
	配线 RYY2*1.5 
	1.名称:配线 RYY2*1.5; 
	m
	169

	56
	030506010001 
	监控摄像设备 
	1.摄像设备安装 半球型摄像机;
 
	台
	1

	57
	030904014001 
	呼叫电话 
	1.呼叫电话 
	台
	1

	58
	030410003001 
	引下线 
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下;
	m
	124.8

	59
	030410005001 
	接闪带 
	1.规格:热镀锌圆钢12;
2.安装形式:明敷; 
	m
	15.8

	60
	030410007001 
	等电位端子箱、测试板 
	1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装;
2.等电位装置 等电位末端金属体与绝缘导线连接;
	台
	1

	61
	030410002001 
	接地母线 
	1.规格:-25*4热镀锌扁钢; 
	m
	17.55

	A2
	 
	公寓楼 
	 
	
	

	62
	010102001002 
	挖基坑土方 
	1.土类别:普通土;
2.开挖深度:2m以内; 
	m3
	81.468

	63
	010102007003 
	回填方 
	1.填方部位:基础回填;
2.材料品种:素土;
3.密实度:满足设计及规范要求; 
	m3
	48.4

	64
	010103002002 
	余方弃置 
	1.土石类别:综合考虑;
2.运距暂定5km 
	m3
	33.068

	65
	010501001002 
	基础垫层 
	1.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土（砾石） C15; 
	m3
	2.25

	66
	010502003002 
	筏形基础 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	10.32

	67
	010502010002 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	5.673

	68
	010502030002 
	地坪 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.面层厚度:150mm; 
	m2
	112.59

	69
	010506004005 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 
	t
	0.011

	70
	010506004006 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10; 
	t
	0.216

	71
	010506004007 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ14; 
	t
	1.637

	72
	010506004008 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ16; 
	t
	0.047

	73
	010506004009 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18; 
	t
	0.217

	74
	010502025003 
	二次灌浆 
	1.混凝土强度等级:C30微膨胀自流性细石砼; 
	m3
	0.05

	75
	010502025004 
	砼包柱脚 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C20; 
	m3
	0.243

	76
	010605003003 
	钢屋面板 
	1.钢板(复合板)型号、厚度:金属岩棉夹芯板120mm厚; 
	m2
	18

	77
	010605003004 
	钢屋面板泛水 
	1.彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm~实际宽度(mm):660~ 换:彩钢板 δ1mm; 
	m
	17

	78
	010902001002 
	屋面卷材防水 
	1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺~ 换:改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 
	m2
	18

	79
	011206006002 
	玻璃幕墙 
	1.玻璃品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+1.52PVB+6;
2.固定方式:挂式; 
	m2
	256.74

	80
	010603002002 
	空腹钢柱 
	1.钢柱制作 （箱形）;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢柱安装 单体(t以内) 4;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	5.037

	81
	010604001002 
	钢梁 
	1.钢梁制作 钢梁 箱型梁;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢梁安装 单体(t以内) 1.5;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	8.103

	82
	010607004002 
	钢平台 
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 板式平台 一般;
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	0.327

	83
	010608002002 
	M16倒堆形化学螺栓(8.8级) 
	1.螺栓种类、规格:M16倒堆形化学螺栓(8.8级); 
	套
	32

	84
	010607010002 
	锚栓（小型构件） 
	1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作;
2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装;
	t
	0.177

	85
	011402003002 
	金属面油漆 
	1.除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um;
2.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;
3.防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm; 
	m2
	245.128

	86
	01B001002 
	提示盲道 
	1.提示盲道 
	m2
	1

	87
	011503004002 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品不锈钢管栏杆(带扶手);
	m
	4

	88
	011601001002 
	砖砌体拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000; 
	m3
	13.466

	89
	011602001002 
	混凝土地坪拆除 
	1.构件名称:混凝土地坪;
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm;
3.建筑垃圾外运暂按5km 
	m2
	124.43

	90
	010505002002 
	基础模板 
	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板; 
	m2
	9.1

	91
	010505001002 
	垫层模板 
	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 
	m2
	1.9

	92
	010505005002 
	墙面模板 
	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑; 
	m2
	43.4

	93
	010505014002 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
	m2
	2.56

	94
	011102003002 
	破损块料楼地面恢复 
	1.楼地面清凿 地面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 素水泥浆界面剂~楼地面基层需刷素水泥浆或界面剂;
5.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400; 
	m2
	50

	95
	011404001004 
	破损内墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	100

	96
	011404001005 
	破损天棚涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	50

	97
	011404001006 
	破损外墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格; 
	m2
	30

	98
	011203003001 
	破除外墙砖恢复 
	1.墙面清凿 各种块料面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 墙面界面剂;
5.面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1600; 
	m2
	10

	99
	010102002002 
	挖沟槽土方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	100
	010102007004 
	回填方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	101
	030412001004 
	配管 SC65 
	1.钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径（mm以下） 70~ 换:SC65;
 
	m
	200

	102
	030409001003 
	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	m
	200

	103
	030409003002 
	电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	个
	2

	104
	030402011002 
	成套配电箱 1AP-DT1 
	1.名称:成套配电箱 1AP-DT1; 
	台
	1

	105
	030413001003 
	壁灯 
	1.其他普通灯具 一般壁灯~ 换:壁灯;
 
	套
	5

	106
	030413014002 
	带保护接点暗装插座 
	1.单相暗插座15A 5孔~ 换:带保护接点暗装插座;
 
	套
	5

	107
	030412001005 
	配管 JDG20 
	1.名称:配管 JDG20; 
	m
	623.45

	108
	030412004003 
	配线 WDZB-BYJ2.5 
	1.名称:配线 WDZB-BYJ2.5; 
	m
	279.77

	109
	030412001006 
	配管 JDG40 
	1.名称:配管 JDG40; 
	m
	50

	110
	030409001004 
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*10; 
	m
	50

	111
	030502003002 
	Cat.6UTP 
	1.名称:Cat.6UTP; 
	m
	509.8

	112
	030412004004 
	配线 RYY2*1.5 
	1.名称:配线 RYY2*1.5; 
	m
	170.4

	113
	030506010002 
	监控摄像设备 
	1.摄像设备安装 半球型摄像机;
 
	台
	1

	114
	030904014002 
	呼叫电话 
	1.呼叫电话 
	台
	1

	115
	030410003002 
	引下线 
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下; 
	m
	118.8

	116
	030410005002 
	接闪带 
	1.规格:热镀锌圆钢12;
2.安装形式:明敷; 
	m
	15.52

	117
	030410007002 
	等电位端子箱、测试板 
	1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装;
2.等电位装置 等电位末端金属体与绝缘导线连接; 
	台
	1

	118
	030410002002 
	接地母线 
	1.规格:-25*4热镀锌扁钢; 
	m
	15.9

	A3
	 
	后勤楼 
	 
	
	

	119
	010302002002 
	沉管灌注桩 
	1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.桩尖类型:预制桩头;
3.空桩长度、桩长:16m;
4.桩径:350mm;
5.锤击式沉管成孔 
	m3
	14.81

	120
	010506021003 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.045

	121
	010506021004 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ14;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.327

	122
	010102001003 
	挖基坑土方 
	1.土类别:普通土;
2.开挖深度:2m以内; 
	m3
	51.391

	123
	010102007005 
	回填方 
	1.填方部位:基础回填;
2.材料品种:素土;
3.密实度:满足设计及规范要求; 
	m3
	34.207

	124
	010103002003 
	余方弃置 
	1.土石类别:综合考虑;
2.运距暂定5km 
	m3
	17.184

	125
	010301005002 
	截(凿)桩头 
	1.凿桩头;
	m3
	0.043

	126
	010501001003 
	基础垫层 
	1.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土（砾石） C15; 
	m3
	1.356

	127
	010502003003 
	筏形基础 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	3.885

	128
	010502010003 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	4.902

	129
	010502030003 
	地坪 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.面层厚度:150mm; 
	m2
	106.47

	130
	010506004010 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 
	t
	0.009

	131
	010506004011 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10; 
	t
	0.216

	132
	010506004012 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12; 
	t
	0.782

	133
	010506004013 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18; 
	t
	0.198

	134
	010502025005 
	二次灌浆 
	1.混凝土强度等级:C30微膨胀自流性细石砼; 
	m3
	0.05

	135
	010502025006 
	砼包柱脚 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C20; 
	m3
	0.243

	136
	010605003005 
	钢屋面板 
	1.钢板(复合板)型号、厚度:金属岩棉夹芯板120mm厚; 
	m2
	14.08

	137
	010605003006 
	钢屋面板泛水 
	1.彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm~实际宽度(mm):660~ 换:彩钢板 δ1mm; 
	m
	15.2

	138
	010902001003 
	屋面卷材防水 
	1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺~ 换:改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 
	m2
	14.08

	139
	011206006003 
	玻璃幕墙 
	1.玻璃品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+1.52PVB+6;
2.固定方式:挂式; 
	m2
	121.08

	140
	010603002003 
	空腹钢柱 
	1.钢柱制作 （箱形）;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢柱安装 单体(t以内) 4;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	3.36

	141
	010604001003 
	钢梁 
	1.钢梁制作 钢梁 箱型梁;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢梁安装 单体(t以内) 1.5;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	4.177

	142
	010607004003 
	钢平台 
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 板式平台 一般;
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	0.311

	143
	010608002003 
	M16倒堆形化学螺栓(8.8级) 
	1.螺栓种类、规格:M16倒堆形化学螺栓(8.8级); 
	套
	16

	144
	010607010003 
	锚栓（小型构件） 
	1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作;
2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装; 
	t
	0.177

	145
	011402003003 
	金属面油漆 
	1.除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um;
2.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;
3.防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm; 
	m2
	144.395

	146
	010505014003 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
 
	m2
	2.56

	147
	01B001003 
	提示盲道 
	1.提示盲道 
	m2
	1

	148
	011503004003 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品不锈钢管栏杆(带扶手);
	m
	6

	149
	011601001003 
	砖砌体拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000; 
	m3
	4.378

	150
	011602001003 
	混凝土地坪拆除 
	1.构件名称:混凝土地坪;
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm;
3.建筑垃圾外运暂按5km 
	m2
	112.71

	151
	010505002003 
	基础模板 
	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板; 
	m2
	4.32

	152
	010505001003 
	垫层模板 
	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 
	m2
	1.52

	153
	010505005003 
	墙面模板 
	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑; 
	m2
	31.96

	154
	010505014004 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
	m2
	2.56

	155
	011102003003 
	破损块料楼地面恢复 
	1.楼地面清凿 地面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 素水泥浆界面剂~楼地面基层需刷素水泥浆或界面剂;
5.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400; 
	m2
	50

	156
	011404001007 
	破损内墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍;
	m2
	100

	157
	011404001008 
	破损天棚涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	50

	158
	011404001009 
	破损外墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格; 
	m2
	20

	159
	010102002003 
	挖沟槽土方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	160
	010102007006 
	回填方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	161
	030412001007 
	配管 SC65 
	1.钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径（mm以下） 70~ 换:SC65; 
	m
	200

	162
	030409001005 
	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	m
	200

	163
	030409003003 
	电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	个
	2

	164
	030402011003 
	成套配电箱 1AP-DT1 
	1.名称:成套配电箱 1AP-DT1; 
	台
	1

	165
	030413001004 
	壁灯 
	1.其他普通灯具 一般壁灯~ 换:壁灯; 
	套
	3

	166
	030413001005 
	普通灯具 
	1.圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 250~ 换:普通灯具; 
	套
	3

	167
	030413013002 
	照明开关、按钮 
	1.扳式暗开关(单控) 单联;
	套
	3

	168
	030413014003 
	带保护接点暗装插座 
	1.单相暗插座15A 5孔~ 换:带保护接点暗装插座; 
	套
	3

	169
	030412001008 
	配管 JDG20 
	1.名称:配管 JDG20; 
	m
	601.97

	170
	030412004005 
	配线 WDZB-BYJ2.5 
	1.名称:配线 WDZB-BYJ2.5; 
	m
	283.93

	171
	030412001009 
	配管 JDG40 
	1.名称:配管 JDG40; 
	m
	50

	172
	030409001006 
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*10; 
	m
	50

	173
	030502003003 
	Cat.6UTP 
	1.名称:Cat.6UTP; 
	m
	493

	174
	030412004006 
	配线 RYY2*1.5 
	1.名称:配线 RYY2*1.5; 
	m
	164.32

	175
	030506010003 
	监控摄像设备 
	1.摄像设备安装 半球型摄像机;
	台
	1

	176
	030904014003 
	呼叫电话 
	1.呼叫电话 
	台
	1

	177
	030410003003 
	引下线 
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下;
	m
	77.4

	178
	030410005003 
	接闪带 
	1.规格:热镀锌圆钢12;
2.安装形式:明敷; 
	m
	13

	179
	030410007003 
	等电位端子箱、测试板 
	1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装;
2.等电位装置 等电位末端金属体与绝缘导线连接;
	台
	1

	180
	030410002003 
	接地母线 
	1.规格:-25*4热镀锌扁钢; 
	m
	14.05


二、技术规范及标准：

本项目引用的电梯设计、制造、安装、安全内容至少满足如下标准、规范。如果在电梯合同执行期有新版的标准，则按照新的标准执行，投标人不得藉此增加任何费用。标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以最新的标准和要求为准。

1、TSGT7007-2022 电梯型式试验规则

2、GB8903-2024 电梯用钢丝绳

3、GB 24803.1-2009 电梯安全要求

4、GB50310-2023 电梯工程施工质量验收规范

5、GB/T7024-2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

6、GB/T10058-2009 电梯技术条件

7、GB/T10059-2009 电梯试验方法

8、GB/T10060-2011 电梯安装验收规范

9、GB/T 7025.1～2-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

10、GB/T 24807-2009 电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准辐射

11、GB/T 24808-2009 电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度

12、GB/T 24478-2009 电梯曳引机

13、GB/T 18755-2009 电梯维修规范

14、GB/T 24477-2009 适用于残障人员的电梯附加要求

15、特种设备安全监察条例(国务院令549号)

16、中华人民共和国特种设备安全法(中华人民共和国主席令第四号)

17、TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯(含第1号修改单)

18、TSG T7002-2011电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯(含第1号修改单)

未尽部分应符合国家现行的有关标准和规范。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

（一）相关技术服务要求
1、货物要求

1.1 中标人为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。中标人为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

1.2 中标人所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

1.3 中标人提供的所有电梯的轿厢应配合甲方预留监控点位预埋监控线路，如为消防电梯应当增设消防按钮。

1.4 包装及运输方式

本项目涉及的商品包装和快递包装，应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（1）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品在项目现场的保管，直至项目验收合格。

2、质量要求

2.1 本项目整体质保期1年，若中标人承诺的质量保证期或国家、行业规定的质量保证期高于该期限的，按中标人的承诺或国家、行业规定的质量保证期执行。质量保证期从验收合格及电梯使用登记证发放之日起开始计算。质量保质期内若存在质量瑕疵均由中标人保修，采购人不再额外列支费用，所有费用（包括但不限于设备设施的维护维修更换费用、软件维护、升级和维护费用以及其他因保修产生的开支）均由中标人承担，不得要求采购人支付。质量保证期内出现质量瑕疵，经修复后，瑕疵部位的质量保证期从修复之日期重新计算。

2.2 质保期内所有维护等要求上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3、安装调试：

3.1 中标人应负责本项目所有产品的送货上门，并负责安装调试至合格，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费及协调费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

3.2 中标人须加强施工安装管理，配备项目负责人一名。本项目所有参与安装施工的人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.3 安装工作：中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和相关主管部门的验收证书。设备安装须经有关部门取得认可(含建设行业主管部门和质量技术监督部门核发的施工许可)，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

3.4 所有设备均须原厂封装送到招标人指定地点，现场拆封验货合格后才能进行安装调试。在安装期间，中标人负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有设备都须符合安全作业要求，保证设备在起吊、运输过程中的安全。

3.5、在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

3.6 中标人负责涉及电梯的所有设施、设备及配件的接地符合规范要求。

3.7 中标人负责电梯的现场保管和安装的报批、报建、报验并能通过有关行政主管部门的验收。

3.8.中标人负责与工地总包方的沟通、协调，并且主动接受工地监理方、代建方的监督、管理，不得以任何理由拖延工程进度，否则视为违约。

3.9 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。如因中标人原因在安装期间出现安全事故，由中标人承担全部责任及损失。

3.10 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括但不限于产品说明和合格资料、特种设备检验检测资料、技术文档、施工图纸、竣工图纸、验收记录、安装施工方案、技术交底、专题会议纪要、开箱验收记录等移交甲方。

4、新建钢结构电梯井报价要求：

4.1 报价依据：湘建科函〔2025〕151湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知、《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）；《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；材料价格依据益阳市信息价2026年第5期及南县地材价格进行调整。

★4.2 新建钢结构电梯井部分需提供工程量清单报价文件，否则按不合格投标人处理。
（二）售后服务

1、系统维护

投标人中标后应向采购人提交以下资料：
1.1 定期维护计划。

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3 对用户修改设计要求的响应措施。

2、技术支持

2.1 提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应。

3.1 提供 7×24 小时的故障服务受理。

3.2 对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。

3.3 备件服务：提供原厂或合规的易损件及零部件，保修期内非人为损坏由中标人负责更换，采购人不格外支付费用。
4、维保服务

质保期提供由中标人负责维保服务，采购人不格外支付费用。

电梯一旦发生故障，售后必须接到报修电话后的 1 小时内到达现场，并及时排除故障，重大故障排除不得超过48 小时，如不及时赶到现场排除故障，采购人有权自行派人进行维修，所发生的费用及因故障造成的损失由中标人承担。

中标人应按国家标准履行电梯的售后服务和维修保养并制定详细的维保工作计划，质保期内对电梯至少每月保养二次，确保电梯始终处于良好的运行状态。

5、年度检验配合‌：中标人需配合特种设备检验机构进行每年一次的安全检验，确保电梯符合运行标准。

6、档案管理‌：建立并保存维保记录，供监管部门和使用单位查阅。   

7、技术培训‌：对使用单位的管理人员或操作人员进行安全使用和基础维护培训，确保为采购人培训能够独立安全操作的救援人员至少2名。

8、其他售后服务

质保期满后，中标人仍有义务协助采购人解决后续维修保养公司的选择、审核， 电梯的安全检查、办理各项年检手续，排除电梯故障等问题问题。有偿服务的费用不高于正常市场价。 
（三）验收标准

1、电梯为特种设备，首次验收时中标人应提供具备特种设备检测资质的部门出具的检测报告，检测费用由中标人承担。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担检测费用。

4、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（四）其他要求
★1、投标人承诺所投品牌型号电梯在投标截止之日前五年内未出现因电梯质量问题而导致发生《特种设备安全监察条例》中所列的一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故等情形。事故认定以特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查的结果为准。

★2、电梯作为特种设备，其生产、经营和使用单位均必须严格遵守《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等相关法律法规和安全技术规范要求，至少包括：

（1）电梯生产、经营和使用单位的单位负责人对电梯生产、经营和使用的安全负责。

（2）电梯生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。电梯出厂时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

（3）电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。

（4）电梯的安装、改造、修理活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。

（5）电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

（6）电梯的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。

（7）电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的维护保养单位或者使用单位在维护保养和安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助；发现电梯存在严重事故隐患时，应当及时告知电梯使用单位，并向负责特种设备安全监督管理的部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。

（8）如电梯发生事故，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。
对于上述项目要求，投标人应在投标人文件中进行回应，作出承诺及说明。
第三节 商务要求

一、交货时间、地点和方式

1、交货时间：合同签订后60天内货到项目现场（或根据现场情况采购人要求供货），货到后60天内完成安装、调试，保证安装调试完毕且验收合格投入使用。
2、交货地点：南县福利院（南县养老中心）。

3、交货方式：中标人负责货物的运输、保管、安装调试直至验收合格。
二、结算方法 

1、付款人：南县民政局。 

3、付款方式：合同签订后七个工作日内支付合同价款的30%，验收合格后七个工作日内支付合同价款的65%，完成验收1年后七个工作日次性无息支付剩余5%。

3、付款条件：设备安装调试完毕并经建设单位和质检部门验收合格发放特种设备使用标志，且项目验收合格后凭用户的验收证明单和交接单，中标人按照招标人相关付款程序准备资料申请付款，并出具相关票据后，支付合同总金额的65%；完成验收1年后(无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等)一次性无息支付剩余5%。

4、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求充分考虑项目税费及不可预计的费用、通过验收、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

政府采购合同

第一节

采购合同协议书
                                  
政府采购编号： 南县财采计[2026]-0903-1 
委托代理编号：HNYG-NX-260805 
采购人（全称）：南县民政局（甲方） 
供应商（全称）：                             （乙方） 
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 
1.项目管理信息      
（1）采购组织形式：委托招标    
（2）采购方式： 公开招标  
（3）项目名称：南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目  
2.合同标的及金额 
	序号 
	服务内容
	数量 
	单价 
	总价 
	备注 

	  
	    
	  
	  
	  
	  

	  
	    
	  
	  
	  
	  

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式： 履行时间：详见采购文件，履行地点：湖南省南县，履行方式为：采购、安装、调试、质保、维护、服务等。
4.付款：                   
5.解决合同纠纷方式 
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

向采购人住所地人民法院提起诉讼。 
6.组成合同的文件 
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： 
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 
（2）本合同协议书 
（3）中标或成交通知书 
（4）政府采购合同格式条款 
（5）投标文件 
（6）招标文件 
（7）标准、规范及有关技术文件 
7．合同生效：
本合同自  双方签字盖章  生效。
8．其他：其他未尽事宜，双方协商解决  。
9.合同份数：
本合同一式肆份，采购人执  贰  份，供应商执 贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日 
合同订立地点：                           
    
	甲方：（公章） 
	乙方：（公章） 

	法定代表人：    
	法定代表人：            

	委托代理人：       
	委托代理人：      

	电话：      
	电话：       

	传真：         
	传真：       

	开 户 银 行：                   

	帐    号：                   


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第五章采购需求规定的其他伴随服务。
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。                 
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	南县民政局

南县南洲镇

	第五章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	南县

	第五章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：合同签订后120日历天内。

交货地点：采购人指定地点。
交货方式：交钥匙项目。

	第五章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	1年

	第五章第二节
第14.2（5）项
	伴随服务
	详见第五章采购需求。

	第五章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼
□ 仲裁

	第五章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决


（本合同范本，采购人根据政府采购要求，有约定的从其约定）
第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价明细表
七、采购需求响应
八、商务、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件
采购项目名称:                        
采   购   人：                         
政府采购编号:                        
采购代理编号:                        
采购代理机构：                      
投标人                         
年  月  日
一、开标一览表
	项目名称
项目名称
	南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目
	政府采购编号
	南县财采计[2026]-0903-1

	
	
	采购代理编号
	HNYG-NX-260805

	总报价
	大写：                                        元人民币整
小写：                                        元人民币整


投标人名称(盖单位章) ：
法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人(签字或印章) ：                 

日期：           年        月     日
二、投标保证金
（本项目不需要递交）

三、法定代表人身份证明
投标人名称：                  
统一社会信用代码：                  
注册地址：                  
姓名：       性别：     年龄：     职务：     联系电话：     系          (投标人 名称) 的法定代表人 (单位负责人。)
特此证明。
附： 法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件。
	身份证(正面) 复印件
	身份证(反面) 复印件


注：投标人代表为法定代表人(单位负责人) 的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称(盖单位章) ：          
日期：          年    月   日
三、授权委托书
本人          (姓名、职务) 系                         (投标人名称) 的法定代表人
(单位负责人) ，现授权           (姓名、职务、联系电话) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)(政府采购编号：       ， 采购代理编号：        ) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                       。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效， 特此声明。
	身份证(正面) 复印件
	身份证(反面) 复印件


注：投标人法定代表人(单位负责人)参与采购活动时无需提供。
投标人名称(盖单位章) ：
法定代表人 (单位负责人)  (签字或印章)：                      
委托代理人(签字或印章)：                      
日期：          年    月   日
四、投标人提供的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第 15.1 款要求提供下列的证明材料
附件 4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明
附件 4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件 4-3 信用信息查询

附件 4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第 14.1 (2)项要求提供。
(1) 投标人为法人的， 应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
(2) 投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
(3) 投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
(4) 投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（5）特定资格条件证明材料
附件 4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020)46 号)，本公司企业规模为:大型 口 中型口 小型口 微型口
公司(单位)名称(盖章)

 
年    月    日
机构代码：、注册登记机构：、日期：、有效期：、注册资本：、地址：、 经济行业：、 经济性质：
法定代表人(负责人)姓名(签字)：、身份证号：、手机号:
授权代表人姓名(签字)：、身份证号：、手机号
附件 4-3 信用信息查询
信用信息查询证明材料
包括但不限于“ 信 用 中 国 ” (www.creditchina.gov.cn) 、 “中国政府采购网 ”
(www.ccgp.gov.cn)  网站的查询结果截图。

政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:                        
采   购   人：                         
政府采购编号:                        
采购代理编号:                        
采购代理机构：                      
投标人                         
年  月  日
五、投标函
致：             (采购人或采购代理机构)：
根据贵方为            (项目名称) 的投标邀请(政府采购编号：         ，采购代理编
号：          ) ，签字代表        (姓名、职务、联系电话) 经正式授权并代表投标人         (投标人名称) 提交下述电子投标文件一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价明细表
七、采购需求响应
八、商务、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起90个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：     ；邮编：       ；电话：       ；电子邮箱：          。
投标人名称(盖单位章) ：
法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人(签字或印章) ：                 
日期：                年      月     日
六、分项报价明细表
附件6-1 分项报价明细表说明
分项报价明细表说明
备注：分项报价明细表为采购项目的投标报价的分项项目构成明细，投标人应按招标文件第二章第13款要求编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	分项项目名称
	品牌/产地
	型号规格
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（投标总价）（元）
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日

附件6-3 工程量清单报价文件
七、采购需求响应
备注：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
附件7-1 货物说明-览表
贷物说明-览表
	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量
（台套）
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人必须将采购需求以本表形式列出
八、商务合同条款偏离表
采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                            包名称：              
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本商务合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第二章投标须知及第六章政府采购合同填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第二章投标须知及第六章政府采购合同条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务、合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日       期：年月_日
九、采购需求偏离表
采 购 代 理 编 号 :                                   项目名称：                       
包           号：                                     包名称：                        
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：(1) 投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
(2) 投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离， 应将偏离条款逐条如实应答， 并作出说明；
(3) 如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求， 其投标无效。
(4) 在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说 明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合 同签订前， 以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同， 则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称(盖单位章) ：
法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人(签字或印章) ：                      
日      期：           年        月     _ 日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合第二章第33条要求的，应提供下列证明资料，并按本章第六节“分项报价明细表”要求填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件10-1 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第34.6款规定提供证明材料，并加盖投标人单位章。
附件10-2中小企业申明函

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定,本公司参加南县民政局的 南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 的具体情况如下： 
1. 南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目 ，属于工业行业；制造商为      ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       ，属于      行业；制造商为      ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形，本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称（盖单位章）：
日期：
注：从业人员、营业收入、资产总额为填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件10-3 政府采购价格评审优惠清单报价表
政府采购价格评审优惠清单报价表
采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	本单位对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	/
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购价格评审优惠（小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位）应享受的政府采购政策价格扣除。
2、栏目3“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、货物制造商类型填写小型、微型，或者监狱企业或者残疾人福利性单位。
4、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，涉及本表相应内容应同时修改。未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：
日期：年月日
附件10-4 政府采购优先采购清单报价表
政府采购优先采购清单报价表
采购代理编号：                                     项目名称：              
包号：                                            包名称：              
	本单位对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5

	序号
	货物名称
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品、环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除，投标人所投产品未列入政府采购优先采购产品品目清单的不予政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目3“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目5“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种）。
4、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，涉及本表相应内容应同时修改。未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

5、投标人还需提供政府采购优先采购产品品目清单。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：
日期：年月日

附件10-5 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。 具体惰况如下：

1.   (产品名称1)¹ ,生产厂为  (厂名)² , 厂址为  (生产厂址 ) 。  (产品名称1) 的中国境内生产的组件成本占比≥  ( 规 定 比例)³ 。  (产品名称1) 的  (关键组件)⁴在中国境内生产。(产品名称1) 的(关键工序)⁵ 在中国境内完成。

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下间。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日 期 ：             年    月       日

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件
备注：提供第五章规定的证明材料复印件。
十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
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