第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,600,000.00
采购包最高限价（元）: 2,487,119.24
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C19990000 其他专业技术服务
	国省干线及农村公路桥隧定期检查评定和农村公路路况自动化检测评定
	1.00（项）
	2,487,119.24
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	国省干线及农村公路桥隧定期检查评定和农村公路路况自动化检测评定
	1.00（项）
	2,487,119.24
	总价
	无


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：国省干线及农村公路桥隧定期检查评定和农村公路路况自动化检测评定
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	项目简介
	对沐川县现有桥隧中10座国省干线桥梁、7座隧道，234座农村公路桥梁（其中县道70座、乡道59座、村道105座）开展国省干线及农村公路桥隧定期检查评定工作，对2463.191公里农村公路（其中县道430.241公里、乡道462.544公里、村道1570.406公里）开展农村公路路况自动化检测评定工作。

	2
	★
	技术服务要求
	（一）公路桥梁技术要求
1、检测依据：
根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）等现行公路检测相关规范等要求开展桥梁定期检查工作。
2、检测要求：
2.1定期检查应使用桥检车抵近各部件仔细检查其缺损情况，并应符合下列规定：
（1）现场校核桥梁基本数据，填写或补充完善“桥梁基本状况卡片”(《公路桥涵养护规范》附录A)。
（2）现场填写“桥梁定期检查记录表”（《公路桥涵养护规范》附录C），记录各部件缺损状况并绘制主要病害分布图。
（3）对桥梁永久观测点进行复核，对桥面高程及线形、变位等检测指标进行量测。应设而没有设置永久观察点的桥梁，应按规定补设。测点的布设和首次检测的时间及检测数据等，应按要求归档。
（4）判断病害原因及影响范围。
（5）进行技术状况评定，提出养护建议。
2.2桥检车无法到达的位置需用无人机或其它技术配合检查。
2.3对需限制交通或关闭的桥梁应及时报告并提出建议。
2.4符合国家和行业现行有关标准的规定。
3、检测目的：
3.1通过检测，查清桥梁各个部件技术现状，掌握桥梁各部件的缺损状态和退化程度，评定桥梁的技术状况。
3.2查明待检桥梁的基本情况，校核既有资料，复核桥梁已有的基本数据并完善桥梁的缺失数据，建立桥梁的健康档案，为桥梁养护档案管理工作的电子化、数据化或桥梁信息管理系统提供可靠的基础资料。
3.3根据桥梁的病害(缺损)情况，提出合理的养护措施和确定维修范围及方式；为桥梁的养护维修加固提供依据。
3.4揭示桥梁的安全隐患，对难以判断其损坏程度和原因的桥梁构件，提出进一步检测、试验或监控的建议，确保运营安全。
4、检测内容：
桥梁定期检查的检测内容依据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）等现行公路检测相关规范等要求，主要包括以下检测工作：
4.1通过检测，摸清所检测桥梁的运营状况：检查桥梁上部结构和下部结构的裂缝、损伤等情况；检查桥面铺装、护栏等构件缺损状况；
4.2实测桥梁的结构尺寸、几何尺寸等，绘制桥梁现状结构图；
4.3检查主体结构的强度；
4.4依据规范的规定对桥梁进行检测，对桥梁缺陷、损伤和病害进行描述、标记和记录；
4.5对发现的病害，实地判断缺损原因，确定维修范围及方式；
4.6对具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施；
4.7依据各部件缺损状况的记录，做出桥梁的技术状况评定；
4.8对损坏严重、危及桥梁安全运行的构件，提出处治的建议；
4.9跨河桥梁须进行河床及调治构造物的检查。
4.10定期检查中发现的各种缺损应在现场将其范围、分布特征、程度及检测日期标记清楚。对3、4、5类桥梁及有严重缺损的构件，应作影像记录，并附病害状况说明；
4.11《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）中3.5节中规定的检查内容；
4.12供应商应负责检测期间交通组织方案编制及报批，实施及现场安全管理。
5、检查成果：
定期检查后提交检查报告，应主要包括下列内容：
5.1桥梁基本状况卡片（《公路桥涵养护规范》附录A）、桥梁定期检查记录表（《公路桥涵养护规范》附录C）、桥梁技术状况评定表。
5.2典型缺损和病害的照片、文字说明及缺损分布图，缺损状况的描述应采用专业术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。
5.3三张总体照片。包括桥面正面照片一张，桥梁两侧立面照片各一张。
5.4判断病害原因及影响范围，并与历次检查报告进行对比分析，说明病害发展情况。
5.5桥梁的技术状况评定等级，承载能力较低拱桥需要进行承载能力验算。
5.6桥梁的养护检查等级。
5.7提出养护建议及下次检查时间。
（二）隧道技术要求
1、检测依据：
根据《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020）；《公路机电工程测试规程》（JTG/T 3520-2021）；《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70/2-2014）；《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；《公路隧道火灾报警系统技术条件》（JT/T 610-2024）；《公路隧道照明灯具》（JT/T 609-2022）；《公路隧道发光型诱导设施》（JT/T 820-2011）；《LED 车道控制标志》（JT/T 597-2022）；《高速公路 LED 可变信息标志》（GB/T 23828-2023）；其它相关国家、行业主管部门发布的文件、标准和规范。
2、检测要求：
符合国家和行业现行有关标准的规定，对隧道土建结构和其他工程设施的各分项设施病害、缺损程度及相关指标、机电设施及设备完好率等进行检查，准确全面掌握隧道使用状况，提出养护维修的方案和相关建议，对隧道进行技术状况评定，并出具检测报告。供应商应负责检测期间交通组织方案编制及报批、实施及现场安全管理。
3、检测目的：
系统掌握结构技术状况和功能状况，通过系统检查及时发现隐患，制定维修计划，保障隧道长期安全运营。检查后需形成报告，记录缺陷位置、等级及处理建议。
4、检测内容：
公路隧道定期检查是确保结构安全、运营正常的重要环节，检查内容需覆盖土建结构、机电设施、交通安全及环境等方面。以下是主要检查内容分类及要点：
4.1土建结构检查
（1）衬砌结构：裂缝位置、宽度、长度、范围及程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量等；渗漏水（位置、水量、浑浊、冻结状况及渗漏量等）；剥落、起层、孔洞等表面缺陷；变形、错台、接缝开裂；混凝土碳化、钢筋锈蚀（必要时检测）。
（2）路面与排水系统：路面破损（裂缝、坑槽、隆起等）；沉陷、错台、溜滑的范围和程度；积水、结冰等隐患。
（3）洞门与洞口：边坡稳定性（滑坡、落石、岩石崩塌的迹象、征兆及发展趋势）；边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及发展趋势；护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度。洞门墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围和程度；结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势；混凝土起层、剥落的范围和深度；钢筋有无外露、受到锈蚀；墙背填料流失范围及程度。
（4）排水系统：结构缺损情况，边沟盖板完好程度；沟管开裂漏水状况；排水沟、截水沟等淤塞、沉沙、滞水、结冰等状况。
（5）附属设施：检修道、电缆沟破损；防火板、装饰层脱落等；检修道损坏、盖板缺损的位置状况；栏杆变形、锈蚀、缺损情况；吊顶及吊杆等预埋件完好程度，有无锈蚀、变形缺损等危及安全的现象及程度；是否漏水（挂冰）等；装饰板变形、缺损范围及程度。
4.2机电设施检查
（1）供配电设施：高压断路器柜，高压互感器与避雷器柜，高压计量柜，高压隔离开关和负荷开关柜，电力变压器，箱式变电站，电力电容器柜，低压开关柜，配电箱，插座箱，控制箱，电力线缆，电缆桥架、槽盒、托架及支架，变电所铁构件，综合微机保护装置，直流电源，UPS源，EPS电源、自备发电设备，防雷接地设施，所有设备是否符合标准要求。设备是否有无烧损、接触是否紧密，安装是否牢固，接地电阻是否正常等，
（2）通风系统：风机运行状态、噪音异常；风道积尘或堵塞；安装部位是否存在问题；电动机及线路有无异常等。
（3）照明系统：隧道灯具，洞外照明、照明线路。灯具损坏、亮度达标性；应急照明功能测试；照明线路；照明亮度检测等
（4）消防系统：火灾报警设施，液位检测器，消防栓及灭火器，阀门，水喷雾灭火设施，水泵接合器，水泵，电动机，给水管，气体灭火设施，消防水池，电光标志。灭火器、消火栓压力及有效期；火灾报警器灵敏度；给水管总体情况等。
（5）监控与通信：亮度检测器，能见度检测器，CO检测器，风速风向检测器，车辆检测器，闭路电视监控系统，视频交通事件检测器，大屏幕投影系统，地图板，紧急电话及广播，本地控制器，横通道门，横通道控制箱，交通控制和诱导设施，通信设施，监控室设备及系统，监控室。以上设施符合相关标准要求，功能正常。
4.3交通安全设施
标志标线（清晰度、反光效果）；轮廓标、诱导设施完好性，连接构件牢固情况，光度是否满足要求；防撞设施（护栏、缓冲垫）变形或损坏。
4.4环境与运营状态
洞内空气质量（CO/VI浓度检测）；噪声水平（特殊路段需监测）；交通流量异常或拥堵点分析。
4.5特殊项目（根据需求）
结构变形监测（收敛仪、全站仪）；地质雷达扫描（衬砌背后空洞检测）；抗震设施状态（如设防区）。
5、检测成果：
5.1检查结果应及时填入土建结构和机电设施“定期检查记录表”，将检查数据及病害绘入“隧道展示图”；
5.2提供隧道总体照片，其中每座隧道照片不少于3张，分别为正面照1张，两侧立面照各1张；
5.3按照《公路隧道养护技术规范》要求，详细、准确地记录各类结构的基本技术状况，分析病害的成因，给出判定结论，提出养护维修或加固方案；
5.4检测中发现的各种缺损均应在现场用油漆等将其范围及日期标记清楚。发现有严重缺损和难以判明损坏原因和程度的病害，应作影像记录，并附病害状况说明；
5.5对受检隧道结合以往检查报告对比分析病害动态变化情况及产生原因；
5.6检查后需编制检查报告，内容应主要包括：
（1）检查记录表、隧道展示图及相关调查资料等。
（2）隧道养护等级评定。
（3）隧道技术状况评定。
（4）记录缺陷位置、等级及处理建议。
（5）检查结论与养护建议：
①病害成因分析。
②需要采取处治措施的建议（包括紧急处治措施及中长期处治计划等）。
（6）需要实施专项检查的建议。
5.7提出养护建议及下次检查时间。
（三）路况自动化检测要求
1、检测依据：
根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）、《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T 5212-2026）等现行公路检测相关规范等要求农村公路路况自动化检测评定工作。
2、检测要求：
严格按照技术等级为一、二级公路采用《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）、技术等级为三级及以下公路采用《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211—2024）进行评定。通过评定路面损坏状况指数（PCI）和路面行驶质量指数（RQI）等两项指标，综合形成路面技术状况指数（PQI），同步采集前方景观图像和空间定位GPS信息。检测设备应符合《多功能路况快速检测设备》（GB/T 26764—2024）、《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG E61—2014）等技术规范要求。检测评定有关数据应包含但不限于以下内容：评定数据、结果明细数据、原始数据等。
3、检测目的：
通过检测，查清农村公路路面技术现状，掌握农村公路路面破损状态和退化程度，精准、高效、客观地给道路做“健康体检”，为科学制定养护计划提供依据。
4、检测内容：
按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）、《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211）要求，以1000m路段长度为基本评定单元计算路面使用性能PQI及其分项指标PCI、RQI，应包含路线代码、行政区划代码、起点桩号、终点桩号、检测方式、检测年度、采用评定标准等内容。
5、检查成果：
自动化检测后提交检测评定报告应包含项目概况、检测技术、检测过程及评定结果、养护建议等内容。并提交检测评定有关数据应包含但不限于以下内容。
5.1原始数据。
（1）空间定位信息原始数据LBI应包括桩号、经度、纬度等内容，数据文件内容格式见附表1-1、数据文件输出间距应为10m，经纬度应保留至小数点后6位。LBI文件格式为.txt。文件名命名规则为：路线编码—LBI—起点桩号—检测时间。检测时间应按照北京时间格式去掉间隔符号表示，示例2022年10月10日13点12分50秒表示为20221010131250，以下同上。
（2）道路景观图像，文件格式为JPG，以及含有图像存储路径等信息的图像索引文件。索引文件名称为fileindex，格式为.txt。索引文件应逐行记录每张图片位置、存储相关信息。
（3）路面损坏原始数据是指用于识别的路面图像，应为转正视后直接用于识别的路面图像。文件格式为JPG，并含有图像存储路径等信息的图像索引文件。索引文件名称为fileindex，格式为.txt。索引文件应逐行记录每张图片位置、存储相关信息。
（4）平整度原始数据应为直接用于计算IRI的高程数据或其他初始采集数据。高程数据间隔应为0.1m；采用颠簸累积仪时，数据间隔应为100m；采用基于加速度的检测方法时，桩号间隔按照时长确定。文件格式为.txt。命名为路线编码—原始数据格式（LP/a/VBI）—起点桩号—检测时间。
5.2结果明细数据。
（1）路面损坏结果数据为识别结果DR，应包含桩号、识别宽度、路面破损率DR、路面病害明细等内容。以10m为间隔，破损率DR应保留小数点后2位。文件格式为.txt。识别结果DR文件命名格式为：路线编码—DR—起点桩号—止点桩号—检测时间。检测时间对应原始数据检测时间。
（2）平整度结果数据为国际平整度指数IRI，应包含桩号、国际平整度指数IRI等内容。IRI应保留两位小数，颠簸累积仪的结果数据应以100m为间隔，其他类型的结果数据应以10m为间隔。文件格式为.txt。文件命名为：路线编码—IRI—起点桩号—检测时间，存储在IRI文件夹内。
（四）其他技术服务要求
1、后续服务要求：协助完成年报数据及国桥库数据录入，协助完成报送农村公路技术状况检测评定数据。如根据实际情况需对成交供应商提交的成果进行修订和完善，成交供应商应配合采购人按照要求进行修订和完善，同时为成果的后续使用提供技术咨询服务。成交供应商在接到采购人的通知后3小时内响应，无法远程服务的，应在24小时内到达采购人指定地点，并按照采购人的要求开展相关工作，采购人不再另行支付费用。供应商应提供稳定的后续服务团队。
2、保密要求：
（1）供应商不得对在工作过程中接触到的采购人的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为采购人服务形成的任何交付物，负有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，供应商不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
（2）采购人向供应商提供的任何资料、文件和信息，在供应商服务结束后，供应商均应及时归还采购人，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。
（3）供应商人员违反上述保密规定时间，供应商应承担相应法律责任。
3、安全责任：供应商在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购人不承担任何安全责任。（供应商须在响应文件中对此单独提供承诺函，格式自拟）。
4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。
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	★
	检测清单
	（一）沐川县国省干线桥梁定期检查清单
	序号
	桥梁名称
	桥梁代码
	桥梁全长
（米）
	单孔最大跨径（米）
	桥梁跨径分类
	主桥上部结构类型
	跨径组合（孔*米）
	桥梁
全宽
（米）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	深沟头大桥下行
	G213511129L0130
	148.5
	40
	大桥
	T梁
	3*40+1*25
	10.25

	2
	深沟头大桥上行
	G213511129R0110
	148.5
	40
	大桥
	T梁
	3*40+1*25
	10.25

	3
	沐溪河大桥
	G213511129L0100
	619.5
	140
	大桥
	连续刚构
	8*40+1*75+1*140+1*75
	20

	4
	双石村一号大桥
	G213511129L0091
	468
	40
	大桥
	T梁
	12*25+4*40
	20

	5
	双石村二号大桥
	G213511129L0081
	233.5
	40
	大桥
	T梁
	5*40+1*25
	20

	6
	新塘村大桥
	G213511129L0071
	205
	40
	大桥
	T梁
	5*40
	20

	7
	官头山大桥
	G213511129L0061
	178
	40
	大桥
	T梁
	3*40+2*25
	20

	8
	生基坪大桥下行
	G213511129L0121
	349.5
	40
	大桥
	T梁
	6*40+4*25
	10.25

	9
	生基坪大桥上行
	G213511129R0050
	349.5
	40
	大桥
	T梁
	6*40+4*25
	10.25

	10
	沐溪河二号桥
	G213511129L0011
	81.08
	20
	中桥
	空心板梁
	3*16+1*20
	28.25


（二）沐川县国省干线隧道定期检查清单
	序号
	隧道名称
	隧道代码
	隧道
长度
(延米)
	隧道
净宽(米)
	隧道按长度分类
	隧道结构形式分类

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	松林坡隧道
	G213511129U0010
	114
	9
	短隧道
	单洞隧道

	2
	沐源川隧道
	G213511129U0040
	150
	9
	短隧道
	单洞隧道

	3
	永福隧道
	G213511129U0020
	100
	9
	短隧道
	单洞隧道

	4
	五指山隧道
	G213511129U0030
	3923
	8.5
	特长隧道
	单洞隧道

	5
	猫猫嘴隧道
	G348511129U0010
	100
	8.5
	短隧道
	单洞隧道

	6
	峰门山隧道
	C999511129U0010
	214
	18
	短隧道
	双洞隧道

	7
	大岩头隧道
	C999511129U0020
	2018
	18
	长隧道
	双洞隧道


（三）沐川县农村公路桥梁定期检查清单
	序号
	桥梁名称
	桥梁代码
	桥梁全长
（米）
	单孔最大跨径（米）
	桥梁跨径分类
	主桥上部结构类型
	跨径组合（孔*米）
	桥梁
全宽
（米）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	龙口桥
	X101511129L0020
	40
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	8.5

	2
	杉魁坳
	X101511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	1*8
	5.5

	3
	金盆桥
	X101511129L0030
	16
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	7

	4
	底堡大桥
	X101511129L0040
	104
	70
	大桥
	板拱
	1*70
	8.5

	5
	双凤桥
	X101511129L0050
	36.8
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	8.5

	6
	赵沟桥
	X101511129L0060
	8
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	6.5

	7
	干介大桥
	X101511129L0070
	101
	40
	大桥
	板拱
	2*40
	8.5

	8
	平石盘桥
	X101511129L0080
	24
	12
	小桥
	空心板梁
	2*12
	8.3

	9
	小鱼铺桥
	X101511129L0090
	16
	7.4
	小桥
	板拱
	1*7.4
	6.5

	10
	红庙子大桥
	X101511129L0100
	67
	40
	大桥
	板拱
	1*40
	8

	11
	三溪口桥
	X101511129L0110
	20
	8
	小桥
	空心板梁
	1*8
	8

	12
	沐卷河中桥
	X102511129L0010
	22
	12
	小桥
	空心板梁
	1*12
	6.5

	13
	小沟桥
	X102511129L0020
	30
	20
	中桥
	空心板梁
	1*20
	8

	14
	卷桥
	X102511129L0040
	20
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	7.5

	15
	火岩桥
	X102511129L0050
	8
	6
	小桥
	整体现浇板
	1*6
	6.7

	16
	反修桥
	X102511129L0060
	17
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	4.4

	17
	高岩桥
	X102511129L0070
	20
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	8

	18
	响洞桥
	X102511129L0080
	25
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	8

	19
	岔沟桥
	X102511129L0090
	20
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	8

	20
	吊嘴桥
	X102511129L0100
	35
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	8

	21
	双新大桥
	X103511129L0010
	60
	15
	中桥
	板拱
	3*15
	5

	22
	车行天桥
	X103511129L0020
	78
	50
	大桥
	板拱
	1*50
	5.5

	23
	漫水桥11
	X103511129L0030
	14
	8
	小桥
	整体现浇板
	1*8
	5

	24
	通沐溪桥
	X103511129L0040
	30
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	6.2

	25
	宇业大桥
	X104511129L0030
	90
	25
	中桥
	T梁
	3*25
	8

	26
	黄丹大桥
	X104511129L0150
	66
	50
	大桥
	板拱
	1*50
	7.5

	27
	集立桥
	X104511129L0010
	44
	40
	大桥
	板拱
	1*40
	6.5

	28
	红星桥
	X104511129L0020
	26
	20
	中桥
	空心板梁
	1*20
	7.5

	29
	建和大桥
	X105511129L0010
	65
	40
	大桥
	板拱
	1*40
	8

	30
	河口桥
	X105511129L0020
	37
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	6

	31
	煤建桥
	X106511129L0120
	20
	10
	小桥
	空心板梁
	1*10
	8

	32
	桥墩子桥
	X106511129L0110
	20
	10
	小桥
	整体现浇板
	1*10
	8

	33
	纸厂沟桥
	X106511129L0130
	20
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	9.5

	34
	铁路沟桥
	X106511129L0140
	20
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	8

	35
	蒙古沱桥
	X106511129L0150
	40
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	9

	36
	牛尾沟桥
	X106511129L0160
	30
	20
	中桥
	实心板梁
	1*20
	9

	37
	干岩桥
	X107511129L0030
	6.8
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	6

	38
	茨梨桥
	X108511129L0010
	20
	10
	小桥
	整体现浇板
	1*10
	17.5

	39
	龙沱大桥
	X108511129L0020
	50
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	6.5

	40
	洗脚溪桥
	X108511129L0070
	14
	4
	小桥
	板拱
	2*4
	8

	41
	林场桥
	X108511129L0030
	28
	24
	中桥
	板拱
	1*24
	6.7

	42
	天盐厂桥
	X108511129L0040
	12
	8
	小桥
	整体现浇板
	1*8
	8

	43
	月咡沱大桥
	X109511129L0020
	65
	50
	大桥
	板拱
	1*50
	8.5

	44
	平坝桥
	X109511129L0030
	50
	16
	中桥
	空心板梁
	2*16
	6.5

	45
	溪桥
	X109511129L0040
	14.6
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	5

	46
	下村桥
	X111511129L0150
	18
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	6.8

	47
	清凉桥
	X111511129L0130
	10
	5.9
	小桥
	板拱
	1*5.9
	6

	48
	富和桥
	X111511129L0120
	19
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	6.3

	49
	梧桐嘴桥
	X111511129L0110
	19
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	6.5

	50
	七一桥
	X111511129L0100
	38
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	6.5

	51
	大桥弯桥
	X111511129L0090
	31
	15
	小桥
	板拱
	1*15
	6.5

	52
	大河沟桥
	X111511129L0080
	22
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	7.2

	53
	幸福桥
	X111511129L0070
	24
	12.5
	小桥
	板拱
	1*12.5
	6.5

	54
	牛滚荡桥
	X111511129L0060
	14
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	6

	55
	四合头桥
	X111511129L0160
	15
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	6.3

	56
	团结桥
	X111511129L0010
	30
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	6.7

	57
	战斗桥
	X111511129L0020
	14
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	5

	58
	武圣桥
	X111511129L0050
	28
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	6.8

	59
	胜利桥
	X111511129L0040
	21
	15
	小桥
	板拱
	1*15
	6.9

	60
	王安桥
	X111511129L0170
	30
	16
	小桥
	板拱
	1*16
	7

	61
	柏树沟桥
	X113511129L0020
	26
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	7.7

	62
	徐沟桥
	X113511129L0010
	30
	10
	小桥
	板拱
	1*10
	8

	63
	胜利桥
	X114511129L0010
	21
	40
	大桥
	板拱
	1*40
	6.5

	64
	大桥
	X114511129L0020
	25
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	6.5

	65
	洞子桥
	X114511129L0030
	11
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	6.6

	66
	三百步桥
	X114511129L0160
	19.4
	5.2
	小桥
	板拱
	1*5.2
	8.53

	67
	大沟桥
	X115511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	1*8
	5.5

	68
	双河口桥一
	X115511129L0020
	25
	20
	中桥
	板拱
	1*20
	5

	69
	双河口桥二
	X115511129L0030
	25
	20
	中桥
	整体现浇板
	1*20
	6

	70
	天马桥
	X115511129L0050
	15
	5
	小桥
	板拱
	1*5
	4

	71
	小平桥
	Y002511129L0030
	72
	20
	中桥
	空心板梁
	/
	8

	72
	青石沟桥
	Y002511129L0040
	35.5
	20
	中桥
	板拱
	/
	8

	73
	凉桥
	Y003511129L0010
	30
	20
	中桥
	板拱
	/
	5

	74
	桂圆桥
	Y004511129L0010
	35
	20
	中桥
	板拱
	/
	5

	75
	中桥
	Y004511129L0020
	14
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	76
	筒车桥
	Y004511129L0030
	33
	20
	中桥
	板拱
	/
	5

	77
	黄石桥
	Y004511129L0040
	24
	10
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	78
	黄石滩桥
	Y004511129L0050
	40
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	79
	沱湾儿桥
	Y004511129L0060
	45
	5
	中桥
	整体现浇板
	/
	5

	80
	桐梓沟桥
	Y004511129L0070
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5

	81
	郭家溪桥
	Y004511129L0080
	20
	10
	小桥
	板拱
	/
	4.5

	82
	老鹰滩大桥
	Y004511129L0110
	87.5
	20
	中桥
	整体现浇板
	/
	6.6

	83
	新桥沟桥
	Y004511129L0090
	15
	10
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	84
	罗家坝大桥
	Y004511129L0100
	130
	30
	大桥
	T梁
	/
	8

	85
	垃圾场1号桥
	Y007511129L0010
	29
	10
	小桥
	空心板梁
	/
	5.5

	86
	垃圾场二号桥
	Y007511129L0020
	16.4
	8
	小桥
	板拱
	/
	6

	87
	三宝石漫水桥
	Y008511129L0010
	15
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	88
	小沟口桥
	Y008511129L0020
	8
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	89
	二号卷桥
	Y011511129L0010
	20
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	90
	沟儿口桥
	Y011511129L0020
	10
	5
	小桥
	板拱
	/
	3.5

	91
	洞盘上桥
	Y011511129L0030
	20
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	4

	92
	邓洋桥
	Y011511129L0040
	12.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	6

	93
	桥弯桥
	Y011511129L0050
	10
	5
	小桥
	板拱
	/
	6.2

	94
	王安桥
	Y013511129L0010
	30
	10
	小桥
	板拱
	/
	3.5

	95
	拦河坝桥
	Y014511129L0010
	18
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	6

	96
	干岩子桥
	Y014511129L0030
	20
	10
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	97
	漫水桥
	Y014511129L0020
	25
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	98
	七一桥
	Y015511129L0010
	38
	40
	大桥
	板拱
	/
	7.5

	99
	无名桥
	Y015511129L0020
	14
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	100
	山道桥
	Y015511129L0030
	14
	5
	小桥
	板拱
	/
	6

	101
	龙沱大桥
	Y016511129L0010
	50
	20
	大桥
	空心板梁
	/
	7

	102
	堰沟桥
	Y016511129L0020
	14.5
	7
	小桥
	板拱
	/
	3.5

	103
	凉桥
	Y017511129L0010
	30
	25
	中桥
	板拱
	/
	5.6

	104
	油房桥
	Y017511129L0020
	30
	25
	中桥
	板拱
	/
	6

	105
	四河大桥
	Y018511129L0010
	20
	15
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	106
	尹安桥
	Y018511129L0020
	16
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	107
	马草沟桥
	Y018511129L0030
	8
	5
	小桥
	板拱
	/
	6

	108
	鱼翁桥
	Y019511129L0010
	16
	8
	小桥
	板拱
	/
	7.5

	109
	仁河桥2
	Y019511129L0060
	17
	10
	小桥
	板拱
	/
	5

	110
	仁河桥
	Y019511129L0020
	17
	10
	小桥
	板拱
	/
	5

	111
	友谊桥
	Y019511129L0030
	17
	10
	小桥
	板拱
	/
	6.5

	112
	团结桥
	Y019511129L0040
	30
	10
	小桥
	板拱
	/
	6.5

	113
	川桥
	Y019511129L0050
	23
	10
	小桥
	板拱
	/
	6.5

	114
	沟桥
	Y020511129L0010
	19
	5
	小桥
	板拱
	/
	6

	115
	头道桥
	Y023511129L0010
	20
	8
	小桥
	板拱
	/
	5

	116
	二道桥
	Y023511129L0020
	20
	6
	小桥
	板拱
	/
	5

	117
	八角庙桥
	Y023511129L0030
	18
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	118
	多桥
	Y023511129L0040
	12
	8
	小桥
	板拱
	/
	5

	119
	平桥
	Y023511129L0050
	8
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	120
	同福桥
	Y023511129L0060
	6
	5
	小桥
	板拱
	/
	3

	121
	大河坝桥
	Y024511129L0010
	30
	20
	中桥
	空心板梁
	/
	7.5

	122
	三河桥
	Y025511129L0010
	15.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	4

	123
	漫水二桥
	Y026511129L0010
	40
	16
	中桥
	空心板梁
	/
	7.5

	124
	苏木溪桥
	Y026511129L0030
	18
	10
	小桥
	板拱
	/
	4.5

	125
	水沟桥
	Y026511129L0020
	16
	10
	小桥
	板拱
	/
	5.4

	126
	六组无名桥
	Y027511129L0010
	8
	6
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	127
	龙川沱桥
	Y027511129L0020
	52
	30
	中桥
	板拱
	/
	6.5

	128
	鱼桐坝桥
	Y032511129L0010
	20
	15
	小桥
	空心板梁
	/
	5

	129
	桐林村桥
	Y032511129L0020
	15
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	130
	虎栖桥
	C003511129L0010
	45
	13
	中桥
	空心板梁
	/
	5

	131
	石板滩桥
	C004511129L0010
	14.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	4.5

	132
	桃儿平桥
	C007511129L0020
	11
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	133
	沙溪桥
	C010511129L0015
	15
	8
	小桥
	板拱
	/
	5

	134
	老观音桥
	C012511129L0010
	20
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	135
	一线天桥
	C020511129L0020
	12
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	136
	竹林桥
	C020511129L0010
	8
	6
	小桥
	板拱
	/
	5

	137
	共和村桥
	C034511129L0010
	17
	15
	小桥
	板拱
	/
	5

	138
	高石梯桥
	C034511129L0030
	20
	10
	小桥
	板拱
	/
	5

	139
	祖献桥
	C040511129L0020
	21
	6
	小桥
	整体现浇板
	/
	4.5

	140
	河家桥
	C040511129L0010
	11.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	3.5

	141
	羊山桥
	C041511129L0010
	40
	15
	小桥
	空心板梁
	/
	5

	142
	漫水桥12
	C044511129L0010
	25
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	143
	围墙二桥
	C052511129L0010
	6
	5
	小桥
	板拱
	/
	7

	144
	围墙桥
	C052511129L0020
	7.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	6

	145
	观音桥
	C070511129L0010
	20
	8
	小桥
	板拱
	/
	6.5

	146
	漫小桥
	C082511129L0010
	15.8
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	147
	漫水桥
	C084511129L0010
	25
	10
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	148
	牛角桥
	C089511129L0010
	21
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	6

	149
	机砖桥
	C092511129L0010
	14
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	6

	150
	脱木桥
	C100511129L0010
	10.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	151
	舜山桥
	C107511129L0010
	15
	8
	小桥
	板拱
	/
	5

	152
	涧溪桥
	C108511129L0010
	24
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	4

	153
	应佳河桥
	C108511129L0020
	8
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	154
	健康桥
	C110511129L0030
	17.5
	5
	小桥
	板拱
	/
	4

	155
	平安桥
	C110511129L0020
	28
	20
	中桥
	板拱
	/
	6

	156
	关东桥
	C115511129L0010
	13
	5
	小桥
	板拱
	/
	6

	157
	久和桥
	C115511129L0020
	12
	5
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	158
	楠苏桥
	C116511129L0010
	10
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	159
	草坪桥
	C121511129L0010
	26
	20
	中桥
	板拱
	/
	6

	160
	竹海桥
	C132511129L0010
	12
	8
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	161
	双河口桥
	C149511129L0010
	25
	10
	小桥
	空心板梁
	/
	4

	162
	沙嘴桥
	C155511129L0010
	20
	15
	小桥
	板拱
	/
	5

	163
	燕儿窝桥
	C160511129L0010
	10
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	4.6

	164
	庙儿嘴桥
	C189511129L0010
	20
	5
	小桥
	空心板梁
	/
	3.5

	165
	庙儿坝桥
	C199511129L0010
	20
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	4.5

	166
	大堰二桥
	C212511129L0020
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	167
	漫水桥
	C224511129L0010
	25
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	168
	红旗桥
	C332511129L0010
	25
	10
	小桥
	板拱
	/
	5

	169
	汤家沟桥
	C346511129L0010
	32
	24
	中桥
	空心板梁
	/
	4.5

	170
	白黄路桥
	C426511129L0010
	25
	10
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	171
	三王桥
	C668511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5

	172
	麻秧溪桥
	C682511129L0020
	6
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	173
	鬼打沱桥
	C686511129L0010
	10
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	174
	藤家河桥
	C701511129L0010
	6
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	175
	义和桥
	C710511129L0010
	20
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	176
	小洞桥
	C733511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	177
	老桥
	C734511129L0010
	14
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	178
	吊梯子桥
	C758511129L0020
	15
	7
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	179
	两河口桥
	C758511129L0010
	99.5
	19.5
	中桥
	空心板梁
	/
	7.5

	180
	卫国村12组桥
	C765511129L0010
	10
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	181
	到石桥
	C797511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	182
	阳雀村1号桥
	C927511129L0010
	20
	12
	小桥
	整体现浇板
	/
	6.5

	183
	双河口桥
	C940511129L0010
	25
	15
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	184
	碾子桥
	C957511129L0010
	20
	15
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	185
	富民桥
	C965511129L0010
	6
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	186
	隧道口桥
	C972511129L0010
	25
	15
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	187
	无名桥
	C984511129L0010
	14
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	4

	188
	庆子坨桥
	C984511129L0020
	20.5
	16
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	189
	加工厂桥
	C984511129L0030
	35
	8
	中桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	190
	解结湖1号桥
	C998511129L0010
	100
	30
	中桥
	T梁
	/
	5

	191
	解结湖2号桥
	C998511129L0020
	100
	30
	中桥
	T梁
	/
	5

	192
	解结湖3号桥
	C998511129L0030
	100
	30
	中桥
	T梁
	/
	5

	193
	解结湖4号桥
	C998511129L0040
	100
	30
	中桥
	T梁
	/
	5

	194
	解结湖5号桥
	C998511129L0050
	150
	60
	大桥
	T梁
	/
	5

	195
	解结湖6号桥
	C998511129L0060
	113
	80
	大桥
	T梁
	/
	5

	196
	大河沟桥
	CA15511129L0010
	22
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	197
	跳蹬子桥
	CA44511129L0010
	12
	10
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	198
	大河沟桥
	CA91511129L0010
	22
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	199
	刘岩桥
	CB05511129L0010
	8
	6
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	200
	涧溪一桥
	CB23511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	201
	三河二桥
	CB49511129L0010
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	202
	漫水桥
	CE34511129L0010
	25
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	203
	高桥
	CE37511129L0010
	30
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	5

	204
	乌厂桥
	CF76511129L0010
	26
	18
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	205
	土桥
	CG05511129L0010
	8
	5
	小桥
	板拱
	/
	5

	206
	金鱼砭桥
	CI78511129L0010
	18
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	207
	沙坝子桥
	CJ06511129L0010
	15
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	4

	208
	宝纸路桥
	CJ29511129L0010
	30
	5
	小桥
	板拱
	/
	5.5

	209
	连心桥
	CJ62511129L0010
	10
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	210
	溪鸣渡口爱心桥
	CL21511129L0010
	45
	10
	中桥
	整体现浇板
	/
	4

	211
	三核桃桥
	CL54511129L0090
	18
	5
	小桥
	板拱
	/
	7

	212
	金星桥
	CL54511129L0080
	22
	20
	中桥
	板拱
	/
	8

	213
	刘家桥
	CL54511129L0030
	10
	5
	小桥
	板拱
	/
	7

	214
	团结村桥
	CL56511129L0010
	8
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	5.5

	215
	永丰桥
	CL59511129L0010
	70
	20
	中桥
	空心板梁
	/
	7.5

	216
	永丰2桥
	CL59511129L0020
	112
	25
	大桥
	T梁
	/
	7.5

	217
	栓牛沱桥
	CL91511129L0010
	12
	10
	小桥
	板拱
	/
	4.6

	218
	漫水桥
	CL96511129L0010
	25
	5
	中桥
	整体现浇板
	/
	4.5

	219
	水库桥
	CM09511129L0010
	52
	5
	小桥
	T梁
	/
	3.5

	220
	红岩沱桥
	CM84511129L0010
	20
	6
	小桥
	T梁
	/
	5

	221
	小鱼铺桥
	CN81511129L0010
	16
	15
	小桥
	板拱
	/
	4

	222
	青龙咀桥
	CN86511129L0010
	40
	20
	中桥
	T梁
	/
	6.5

	223
	中华咀大桥
	CN90511129L0010
	40
	8
	中桥
	整体现浇板
	/
	4.5

	224
	蛇儿咀桥
	CO43511129L0020
	10
	8
	小桥
	板拱
	/
	3.5

	225
	五显村9组桥
	CP31511129L0010
	21
	6
	小桥
	空心板梁
	/
	4

	226
	新店桥
	CP37511129L0010
	25
	20
	中桥
	整体现浇板
	/
	5

	227
	新坝村11组小桥
	CP65511129L0010
	8
	5
	小桥
	实心板梁
	/
	3.5

	228
	黄沙桥
	CP68511129L0010
	20
	8
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	229
	桢楠村桥
	CP73511129L0010
	20
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	3.5

	230
	里坪二组桥
	CQ32511129L0010
	20
	15
	小桥
	板拱
	/
	8

	231
	大洞子桥
	CQ83511129L0010
	30
	20
	中桥
	整体现浇板
	/
	8

	232
	导石桥
	CQ94511129L0010
	8
	5
	小桥
	整体现浇板
	/
	4

	233
	杨柳大桥
	CR51511129L0010
	32
	22
	中桥
	空心板梁
	/
	5

	234
	洞耳口桥
	CX19511129L0010
	15.6
	5
	小桥
	板拱
	/
	11.15


（四）沐川县农村公路路况自动化检测清单
	序号
	名称
	里程（公里）

	1
	农村公路
	2463.191





3.3.服务要求
3.3.1服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	签订合同之日起60日

	2
	★
	服务地点
	乐山市沐川县。

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)和《乐山市财政局关于沿用乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1付款条件：政府采购合同签订生效，采购人收到供应商提供的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：现场检测全部完成，并提交检查报告后，采购人收到供应商提供的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、违约责任： （1）成交供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 （2）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 2、争议解决办法： （1）采购人与供应商双方就本项目政府采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 （2）诉讼费应由败诉方承担。 （3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。


3.4.其他要求
采购包1：
无
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