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（大连海洋大学水产种业与现代养殖技术创新中心设备更新项目第四批-扫描电子显微镜、显微注射系统等采购项目）的招标公告
项目概况

（大连海洋大学水产种业与现代养殖技术创新中心设备更新项目第四批-扫描电子显微镜、显微注射系统等采购项目）招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年8月28日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH26-210000-46388
项目名称：大连海洋大学水产种业与现代养殖技术创新中心设备更新项目第四批-扫描电子显微镜、显微注射系统等采购项目

包组编号：001
预算金额（元）：12550000
最高限价（元）：12550000（本项目设有单项最高限价，详见采购需求，投标人单项投标报价超出单项最高限价的视为无效投标）

采购需求：扫描电子显微镜1套、正置荧光显微镜+CCD 1套、显微注射系统1套、超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统1套、数字玻片扫描仪1套、全自动微生物检测系统1套、全自动微生物鉴定及药敏分析系统1套、显微数码互动系统1套（详见采购需求）

合同履行期限：国产产品：合同签订后1个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。
进口产品：合同签订后3个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。

本项目（是/否）采用“暗标盲评”评审方式:否。
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。

本项目（是/否）接受联合体投标:否。
二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1如投标人所投显微注射系统、超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统、数字玻片扫描仪、全自动微生物检测系统为进口产品，须具有该产品生产厂家出具的合法有效授权，提供下述形式中任意一种证明材料：①生产厂家直接出具的针对本项目的授权书；②生产厂家直接出具的长期授权书；③总代理出具的授权书及生产厂家给总代理的授权书。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2026年08月07日23时00分至2026年08月15日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年8月28日9点00分（北京时间）
地点：辽宁政府采购网
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函。

2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.因目前全省推广政府采购电子招投标业务，投标人需自行办理政府采购CA数字证书并学习电子投标文件制作教程，系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），CA 办理问题请咨询CA认证机构。CA办理成功的供应商须在网上进行投标报名，如未报名将不允许参与本项目投标，报名成功后用CA操作网上电子投标等相关事宜（包括在电子投标环节填写报价、上传文件等），操作教学详见（辽宁政府采购网：http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/portalindex.do?method=getPubInfoViewOpen&infoId=31adcfa21750bd6d482-5dfd），如未按视频教学操作将导致投标文件无效。

2.投标人应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，投标人应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。投标人因自身操作问题导致的一切不良后果由投标人自行负责。（具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采【2020】298号）。

3.投标文件递交方式采用线上递交,如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标处理。

4.请投标人自行准备电脑设备并下载好对应的CA认证证书，于提交投标文件截止时间（开标时间）起自行解密，解密时限为30分钟。

5.投标人在电子评审活动中出现以下情形的，按如下规定进行处理：

（1）因投标人或其自用设备原因造成投标文件未在规定时间内进行解密的；

（2）因投标人或其自用设备原因造成的未在规定时间内上传文件的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

6.因本项目为不见面开标，各投标人须在投标文件的“法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书”中明确本项目的项目联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并注意电话来电，以便重要事宜的通知。若因联系电话错误、关机、无法接通等无法联系到投标人，投标人自行承担相应后果。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：大连海洋大学

地址：大连市沙河口区黑石礁街道黑石礁街52号

联系方式：0411-84762865

2.采购代理机构信息

名称：大连中远招标代理有限公司

地址：大连市中山区七星街14号

联系方式：0411-82209563

邮箱地址：zhongyuan_dalian@163.com

开户行：中国民生银行大连人民广场支行

账户名称：大连中远招标代理有限公司

账号：692679540

3.项目联系方式

项目联系人：滕惠宇、张楠、杨丽冬、孙菲菲

电　话：0411-82209563

第一章 投标人须知
   一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：大连海洋大学

地  址：大连市沙河口区黑石礁街道黑石礁街52号

联系人：张老师

电  话：0411-84762865

	1.2
	采购代理机构
	名  称：大连中远招标代理有限公司

地  址：大连市中山区七星街14号

联系人：滕惠宇、张楠、杨丽冬、孙菲菲

电  话：0411-82209563

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查的期间内，经查询，被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是，显微注射系统、超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统、数字玻片扫描仪、全自动微生物检测系统可提供进口产品。
(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

工业行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为扫描电子显微镜中液晶显示器、电脑工作站

；正置荧光显微镜+CCD中专业图像工作站；数字玻片扫描仪中工作站；全自动微生物鉴定及药敏分析系统中工作站；显微数码互动系统中教师端电脑。
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	不采用。

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	包组编号：001

预算金额：12550000元

最高限价：12550000元（本项目设有单项最高限价，详见采购需求，投标人单项投标报价超出单项最高限价的视为无效投标）

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	扫描电子显微镜

	11.2
	是否采用

“暗标盲评”评审
	(是，               为暗标盲评内容

(否

	11.4
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1.递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2.样品制作的标准和要求：             
3.随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4.样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

1.演示时间：                          
演示地点：                          
演示顺序：                          
2.演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按人民币货币进行报价。

(其他：               

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：200000元
2.投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 

3.投标保证金缴纳方式：☑保函  □支票  (汇票  (本票

☑其他：电汇
保证金收款人银行信息：

开户名：大连中远招标代理有限公司

开户行：招商银行大连分行东港支行

账号：411905575610108

行号：308222027026

4.保证金退还方式：未中标人的投标保证金将在中标公告发布后5个工作日内线上退还；中标人的投标保证金在合同签订后，将合同扫描件发送至zhongyuan_dalian@163.com中并将合同原件送至或邮寄我公司后退还。

5.保证金退还咨询电话：0411-82716655
6.其他：请投标人在投标保证金汇款凭证中附言栏内标注项目简称及标包号。投标保证金不符合要求造成的后果，由供应商自行承担。由此给招标人造成的损失由供应商负责赔偿。

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	90日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：(U盘   (光盘   (邮箱：              
地址：(采购代理机构邮箱：              
(同开标地点

(不采用

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.2
	解密时间
	30分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表2人，评审专家5人组成，共7人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1.样品评审方法：       /       
2.样品评审标准：       /       

(演示：

1.演示评审方法：       /       
2.演示评审标准：        /      

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	(适用

□不适用

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3名

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1名
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：中标金额的5%
履约保证金递交时：合同签订前中标人向招标人一次性交付
履约保证金递交方式：☑保函   ☑支票  ☑电汇  ☑汇票  ☑本票

账户信息：

开 户 名：大连海洋大学
开 户 行：中国建设银行大连沙河口支行
账    号：21201500400050000272

履约保证金退还时间及规定：

1.如果中标人出现未按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供全新产品的，履约保证金不予退还:如果中标人未能按合同约定全面履行义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响招标人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.招标人在项目通过验收后20个工作日内将剩余履约保证金无息退还中标人。

3.如中标人采用履约保函的形式则保函有效期不得少于合同履行期限。
注：1.本项目履约保证金递交方式建议中标人首选电汇。

2.财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网。

3.若中标人采用保函的方式递交履约保证金，必须由辽宁政府采购网指定履约保函办理机构出具。

4.保函为见索即付保函；保函开具前，必须将保函文本向招标人申报，并经招标人确认保函所有条款后，再行开具正式保函;索赔不得附加需中标人同意或需中标人提供证明材料条款。保函有效期覆盖供货期和验收期，如履约期间因特殊原因导致保函有效期不满足上述条件，中标人应无条件办理保函展期，直至满足条件为止。

5.若中标人提供履约保函的有效期低于合同履行期限，则应以现金形式缴纳履约保证金。

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。


货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100--500

1.1%

0.8%

0.7%

500--1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000--5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000--10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000--100000

0.05%

0.05%

0.05%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为100000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％=1.5万元

（500-100）万元×1.1％=4.4万元

（1000-500）万元×0.8％=4万元

（5000-1000）万元×0.5％=20万元

（10000-5000）万元×0.25％=12.5万元

（100000-10000）万元×0.05％=45万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+12.5+45=87.4万元

支付标准：按货物招标标准的70%收取，汇款请备注项目编号
支付形式：现金、转账均可
支付时间：领取中标通知书时缴纳

采购代理服务费收款人银行信息：

开 户 名：大连中远招标代理有限公司
开 户 行：中国民生银行大连人民广场支行
账    号：692679540

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函

联系单位：大连中远招标代理有限公司

联 系 人：滕惠宇、张楠、杨丽冬、孙菲菲
联系电话：0411-82209563
通讯地址：辽宁省大连市中山区七星街14号
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	其他
	合同支付
	1.付款方式：

（1）预付款支付（70%）

合同依法生效，且中标人完成以下全部前置条件后，招标人启动付款审批流程。自收到中标人提供的全套合法合规请款资料之日起30个日历日内，将合同总金额70%的预付款支付至本项目专用资金监管账户：

① 完成合同备案（若根据政府采购管理规定需要备案）；

② 开立本项目专用资金监管账户（具体要求见第2条、第3条）；

③ 提交书面请款申请；

④ 等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）

尾款支付（30%）

全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经招标人依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》后，中标人提交书面请款申请及等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）。招标人自收到上述完整资料之日起30个日历日内，支付合同总金额 30% 的尾款。

2. 监管账户开立规则

中标人（无论工商注册地在本地或外地）均须在招标人指定的大连市行政区域内合法银行业金融机构，开立本项目专用资金监管账户。该账户仅限本项目预付款的收支，不得用于其他经营活动。进口免税设备同样执行本监管账户管理要求。

3. 账户管理要求

（1）预付款的所有权及支取限制：预付款到达监管账户后，全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经招标人依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》之前，监管账户中的预付款所有权归招标人，中标人不得以任何方式支取或使用。

（2）验收合格后的资金使用：项目验收合格后，解除对监管账户的监管。

（3）监管账户开立、维护、销户产生的相关费用，由中标人自行承担；账户存续期间产生的利息，归中标人所有。

（4）项目全部履约完毕、尾款足额支付且无任何履约纠纷后，中标人可办理账户销户，招标人予以配合。

4. 付款前置条件

（1）中标人须在预付款和尾款付款前提交书面请款申请及对应全套合规票据与佐证资料；招标人付款期限自收到完整、有效的请款全套资料之日起计算。

（2）预付款支付前，中标人须完成大连本地监管账户开立，并向招标人提供账户开户证明。

（3）尾款支付以政府采购验收合格为唯一前提，验收不合格、整改后仍不达标的，招标人有权暂缓支付尾款，直至履约达标。

（4）中标人存在违约情形的，招标人有权暂停支付任何未付款项，直至违约事项整改完毕或依法追究违约责任。

（5）违约情形下的资金处理：中标人发生违约行为（包括但不限于逾期交货、质量不合格等），招标人有权采取以下一项或多项措施：

① 暂停支付所有未付货款；

② 退回预付款；

③ 从尾款及履约保证金中直接扣除中标人应付的违约金、赔偿金及招标人因此支出的第三方检测、处理等费用；

④ 合同解除时，中标人应在 5 个工作日内返还全部已支付的预付款，逾期返还的，按未返还款项每日万分之五支付违约金；招标人同时有权不予退还履约保证金。

5. 合规票据要求

（1）国产设备：预付款、尾款付款节点，须分别开具对应节点等额、合规有效的增值税专用发票。

（2）进口设备分两类执行：

① 科教免税进口设备：依据免税政策无法开具增值税专用发票，分节点开具等额增值税普通发票；同步提交海关征免税证明及相关进口业务佐证材料。

②应税征税进口设备：分节点开具等额增值税专用发票，同步提交海关征税证明及相关进口业务佐证材料。


	其他
	履约验收
	1.验收标准：按照本文件要求，认真检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准的合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。
2.验收程序：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行

3.验收报告：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行

4.组织验收主体：大连海洋大学国有资产与实验室管理处。

5.验收方式：由项目负责人及校外专家组成验收组共同验收（验收组成员不少于3人，单数）或招标人指定验收方式，大连海洋大学国有资产与实验室管理处监督。

	其他
	投标文件及电子文档份数
	1.评标时以投标单位上传的网络文件为准。

2.为方便存档，投标单位应于开标结束后将电子文档1份（PDF版本，优盘或光盘均可）与纸质版投标文件（1套正本、2套副本）密封邮寄至我公司，并承诺电子文档与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致；

3.邮寄地址：大连中远招标代理有限公司（辽宁省大连市中山区七星街14号），收件人：滕惠宇，电话：0411-82209563


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标产品为非中小企业制造情形，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.6.2货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3.6.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.3.6.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.6.5组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下：

招标公告

第1章 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

★10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。

★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：

（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。

（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。

（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。

（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，可以设置页脚且页脚仅可以设置页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，同模块文本页码应当连续。

（5）不允许有目录，不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。

（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。

（7）不允许对暗标分册进行电子签章或上传带有签章的扫描页。

11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2除招标文件另有约定外，投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署

投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 投标文件的递交

17.加密备份投标文件递交要求
★17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：

明标分册包装封皮：

（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

暗标分册包装封皮：

注明项目名称、项目编号、包组编号。

★17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。同时递交《投标文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。

如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.4款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（8）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；

（9）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。

27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 货物需求。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	3-1

	2
	如投标人所投显微注射系统、超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统、数字玻片扫描仪、全自动微生物检测系统为进口产品，须具有该产品生产厂家出具的合法有效授权，提供下述形式中任意一种证明材料：①生产厂家直接出具的针对本项目的授权书；②生产厂家直接出具的长期授权书；③总代理出具的授权书及生产厂家给总代理的授权书。
	3-2

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	4

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	5

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	7

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	8

	8
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	9

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	10

	10
	投标人关联单位说明
	11

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	12

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	13

	3
	开标一览表
	14

	4
	分项报价表
	15

	5
	技术规格偏离表
	16

	6
	商务条款偏离表
	17

	7
	无串通投标行为承诺函
	18

	8
	投标人在职人员情况表
	19

	9
	政府采购节能产品、环境标志产品声明函及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	20


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	政府采购节能产品、环境标志产品声明函、《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	20

	2
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函
	21/22

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料
	

	4
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件
	23

	5
	关于本国产品比例的声明函
	24

	6
	评分项对应材料
	25

	7
	招标文件中要求的或投标人认为应提供的其他证明材料
	26


重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
（投标文件的封皮）
投  标  文  件

所投包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其他材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式3-1

营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）

格式3-2

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构名称）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包组编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件，（投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         

签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           

日期：                                     

注:如投标人所投显微注射系统、超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统、数字玻片扫描仪、全自动微生物检测系统为进口产品，须具有该产品生产厂家出具的合法有效授权，提供下述形式中任意一种证明材料：①生产厂家直接出具的针对本项目的授权书；②生产厂家直接出具的长期授权书；③总代理出具的授权书及生产厂家给总代理的授权书

2.以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容。

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：      身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                            身份证号码：         

工作单位：                      

住址：                                      电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传真：                             电话：              

日期：                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式7

开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
格式8

开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件

（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
格式9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式10
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式11
投标人关联单位说明

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。有无以上情形(1、2条)都需附上相关软件查询截图(例如企查查、天眼查等，但不限于上述提及软件)或相关网站查询截图,以示证明投标人关联单位的说明的真实性，包括企业关联截图、法定代表人关联截图。

格式12

投标函

（采购人或采购代理机构名称）：

根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以    形式自愿递交电子加密备份文件（(是/(否），以      形式出具金额为人民币        元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1） 本项目投标总价详见开标一览表。

（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

（10）我方承诺无串通投标行为。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日期：                               

格式13

递交投标保证金证明材料复印件

格式14

开标一览表

包组编号：                                                  

	包组名称
	投标总价

（元）
	备注

	
	小写：

大写：
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                 
格式15
分项报价表

包组编号：                                            报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.所有投标均按人民币进行报价。报价应包含与产品相关的一切费用（如生产、运输、装卸、安装、调试、培训、保证设备正常运转的必要零配件及用品等），除中标金额外学校不再另行支付任何费用。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式16

技术规格偏离表

	包组编号/品目号：

品目名称：

数量：

是否经过审批允许采购进口产品：

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	（按采购需求填写）
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求逐项填写，并进行逐项响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4.投标人编制投标文件中的“技术规格偏离表”时应对“负偏离”项目依次编码，例如“负偏离1、负偏离2......”，如因投标人对负偏离编码错误而影响评审，则由投标人自行承担相应后果。

5.提供截图等相关证明材料的，如无法放入技术规格偏离表则在“证明材料”一栏填写“见投标文件第X页，第X行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

6.投标人需要根据实际供货产品写出响应参数中的具体数值及产品描述，不得完全复制招标文件中的技术参数要求，否则视为负偏离。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式17

商务条款偏离表

包组编号： 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1. 
	★交货时间：国产产品：合同签订后1个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。
进口产品：合同签订后3个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。
	
	
	

	2. 
	★付款方式及条件：
2.1付款方式：

（1）预付款支付（70%）

合同依法生效，且中标人完成以下全部前置条件后，招标人启动付款审批流程。自收到中标人提供的全套合法合规请款资料之日起30个日历日内，将合同总金额70%的预付款支付至本项目专用资金监管账户：

① 完成合同备案（若根据政府采购管理规定需要备案）；

② 开立本项目专用资金监管账户（具体要求见第2条、第3条）；

③ 提交书面请款申请；

④ 等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）

尾款支付（30%）

全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经招标人依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》后，中标人提交书面请款申请及等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）。招标人自收到上述完整资料之日起30个日历日内，支付合同总金额 30% 的尾款。

2.2 监管账户开立规则

中标人（无论工商注册地在本地或外地）均须在招标人指定的大连市行政区域内合法银行业金融机构，开立本项目专用资金监管账户。该账户仅限本项目预付款的收支，不得用于其他经营活动。进口免税设备同样执行本监管账户管理要求。

2.3 账户管理要求

（1）预付款的所有权及支取限制：预付款到达监管账户后，全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经招标人依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》之前，监管账户中的预付款所有权归招标人，中标人不得以任何方式支取或使用。

（2）验收合格后的资金使用：项目验收合格后，解除对监管账户的监管。

（3）监管账户开立、维护、销户产生的相关费用，由中标人自行承担；账户存续期间产生的利息，归中标人所有。

（4）项目全部履约完毕、尾款足额支付且无任何履约纠纷后，中标人可办理账户销户，招标人予以配合。

2.4付款前置条件

（1）中标人须在预付款和尾款付款前提交书面请款申请及对应全套合规票据与佐证资料；招标人付款期限自收到完整、有效的请款全套资料之日起计算。

（2）预付款支付前，中标人须完成大连本地监管账户开立，并向招标人提供账户开户证明。

（3）尾款支付以政府采购验收合格为唯一前提，验收不合格、整改后仍不达标的，招标人有权暂缓支付尾款，直至履约达标。

（4）中标人存在违约情形的，招标人有权暂停支付任何未付款项，直至违约事项整改完毕或依法追究违约责任。

（5）违约情形下的资金处理：中标人发生违约行为（包括但不限于逾期交货、质量不合格等），招标人有权采取以下一项或多项措施：

① 暂停支付所有未付货款；

② 退回预付款；

③ 从尾款及履约保证金中直接扣除中标人应付的违约金、赔偿金及招标人因此支出的第三方检测、处理等费用；

④ 合同解除时，中标人应在 5 个工作日内返还全部已支付的预付款，逾期返还的，按未返还款项每日万分之五支付违约金；招标人同时有权不予退还履约保证金。

2.5合规票据要求

（1）国产设备：预付款、尾款付款节点，须分别开具对应节点等额、合规有效的增值税专用发票。

（2）进口设备分两类执行：

① 科教免税进口设备：依据免税政策无法开具增值税专用发票，分节点开具等额增值税普通发票；同步提交海关征免税证明及相关进口业务佐证材料。

②应税征税进口设备：分节点开具等额增值税专用发票，同步提交海关征税证明及相关进口业务佐证材料。
	
	
	

	3. 
	★交货地点：招标人指定地点。
	
	
	

	4. 
	★售后服务要求：

（1） 售后响应处理速度承诺:提供7×24小时电话技术支持。对于电话方式或远程方式无法解决的问题时，电话响应时间为2小时内，人员到达现场响应时间为24小时内，并于8小时内修复，特殊情况在24小时内无法修复的，应采取应急措施使设备正常使用。

（2） 培训要求：设备到货后，供方须派技术人员到现场进行安装调试及运行，直到设备正常运行，免费对用户技术人员、操作人员进行培训。培训内容须包括设备操作、维护、检修等项目。
（3） 扫描电子显微镜：制造商售后服务中包括为配置加热自清洁装置或每年提供光阑免费更新服务（免人工及物料费）。
（4） 数字玻片扫描仪：软件终身免费升级，免费移机一次。
	
	
	

	5. 
	★质量保证期要求：

（1）自验收合格之日起免费质保3年，免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经招标人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

（2）投标人须在投标文件中列出质保期过后，常用产品配件及服务价格明细表，如质保期过后须中标人提供相关维保服务，该明细表将作为参照。
	
	
	

	6. 
	★验收要求：

1.验收标准：按照本文件要求，认真检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准的合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

2.验收程序：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行

3.验收报告：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行

4.组织验收主体：大连海洋大学国有资产与实验室管理处。

5.验收方式：由项目负责人及校外专家组成验收组共同验收（验收组成员不少于3人，单数）或招标人指定验收方式，大连海洋大学国有资产与实验室管理处监督。
	
	
	

	7. 
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式18
无串通投标行为承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

本单位承诺：不存在上述情形，如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）        

日期： 年 月 日

格式19

投标人在职人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	法定代表人
	

	2
	
	
	投标代表
	


 注：1、投标人须提供法定代表人和投标代表的社保证明材料，社保证明材料须体现缴纳单位名称（个人缴费除外）（法定代表人和投标代表即使不在投标供应商单位缴纳社保，也必须提供其社保证明）。如果因退休等原因不能提供的，可以附加相关证明材料。

★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。

★3、未按要求提供此次投标所有相关人员的社保证明材料的为无效投标。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：  年  月  日

格式20
政府采购节能产品、环境标志产品声明函及认证证明

20-1政府采购节能产品、环境标志产品声明函

本单位承诺，本次参加的_________________________采购项目（项目编号：____________），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	所投产品
	产品属性
	产品类别
	是否为强制采购产品
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
	金额合计
	认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1. 产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。

2. 产品属性：节能、环保、节能环保。

3. 本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。

4. 认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。

5. 供应商应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：

供应商公章：

年月日

20-2
认证证明

政府强制采购的节能产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》

非政府强制采购的节能产品：提供《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》
格式21
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填表说明：

1.标的名称：
001包：01标的：扫描电子显微镜；02标的：正置荧光显微镜+CCD；03标的：显微注射系统；04标的：超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统；05标的：数字玻片扫描仪；06标的：全自动微生物检测系统；07标的：全自动微生物鉴定及药敏分析系统；08标的：显微数码互动系统。
2.所属行业：
001包：

01标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；

02标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；
03标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；

04标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；

05标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；
06标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；

07标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；

08标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“工业”；

3.落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.企业类型：

（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；

（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）文件执行。
格式22
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：            

日期：              
格式23
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

注：

1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式24
关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

格式25

评分项对应材料

格式26

招标文件中要求的或投标人认为应提供的其他证明材料

第三章 货物需求

1、 采购清单

	序号
	名称
	数量（套）
	单项最高限价（元）
	是否可投进口产品

	1
	扫描电子显微镜
	1
	4500000
	否

	2
	正置荧光显微镜+CCD
	1
	1350000
	否

	3
	显微注射系统
	1
	1500000
	是

	4
	超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统
	1
	650000
	是

	5
	数字玻片扫描仪
	1
	500000
	是

	6
	全自动微生物检测系统
	1
	1600000
	是

	7
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	1
	500000
	否

	8
	显微数码互动系统
	1
	1950000
	否


二、技术要求

（一）扫描电子显微镜

一、技术参数

1.电子枪和电子束的技术要求

▲1.1电子发射源的类型：肖特基热场发射灯丝。

★1.2电子束流强度不窄于1pA至170nA。

★1.3电子束成像的最高分辨率：等于或优于0.6nm @ 15kV, 1nm @ 1kV （非减速模式）。

1.4 加速电压范围：200 V至30 kV。

1.5 最大水平视野宽度：2.3 mm @WD=4 mm。

2.能谱仪一套

2.1探头类型：硅漂移探头（电制冷），能谱仪有效窗口面积不小于70 mm2；能量分辨率：优于129 eV@Mn Kα；分析元素范围：Be（4）～Am（95）号元素。

2.2 EDS操作完全集成在电镜用户界面中；成像及能谱紧密集成以实时谱采集和处理，可以快速获取数据；

▲2.3能谱与电镜可匹配使用，能谱操作需深度集成于电镜主操控界面，无需切换软件即可实时显示面分布及相分析。

2.4具备实时定量面分布功能，可实现100 ns驻留时间；具备元素面分布Live实时刷新显示功能，可实时观测样品区域变化或者形态转变时，Mapping的动态变化过程。可以对面分布图进行逐个像素点的扣背底、谱峰剥离及定量，得到每个像素点的定量结果。

▲2.5软件配备漂移校准功能，用于校准因样品导电不佳或长时间面扫描导致的图像漂移。

2.6软件控制能谱仪的自动伸缩，且可以控制移动到常规分析距离和最大固体角分析距离，确保能谱仪能到达理想探测位置。

2.7具备实时相分析功能，通过多元统计分析法进行实时相鉴别，可以得到每个物相的面积百分比及元素组成定量结果。

3.冷冻传输系统

3.1多功能真空冷冻实验仓：升华控温范围：-175℃-105℃。控温精度：0.5℃。断裂刀操作方式：手动万向拨动，可配备多种型号断裂刀。镀膜用离子枪，离子枪套件寿命：不小于200小时。

3.2液氮泥操作台：冷冻固定温度为-210℃；工作气体清洗真空系统，用户可设定清洗次数。

3.3真空冷冻样品转移仓：致冷方式为液氮杜瓦冷阱；

3.4扫描电镜传输接口：预抽仓真空系统，真空泵获得方式为机械泵；适配真空冷冻样品转移仓。

3.5电镜液氮致冷冷台：样品台控温范围：优于-150℃-+105℃；冷阱工作温度：优于-170℃。

4.真空系统和真空样品仓

4.1内径不小于370mm。

4.2物镜光阑：≥四孔机械可调式，非中间镜设计。

4.3样品仓最高真空度：优于2.6×10-6 mbar（真空抽取24小时后）。

4.4不含油泵的清洁真空系统。

5.马达样品台

5.1五轴马达驱动样品台，样品台移动范围：X/Y方向不小于110mm，Z方向不小于60mm，可绕Z轴旋转任意角度 (360度)，倾斜角范围不窄于-15°至90°。

5.2最大样品直径不小于110mm，可全方位旋转。

5.3最大样品高度不小于85mm（样品最高点在共心点）。

5.4非倾斜时的最大样品重量：5 kg（包括样品托架）。

6.信号探测器

6.1镜筒外样品仓内的二次电子探测器。

▲6.2镜筒内不少于3个电子信号探测器，其中至少一个电子探测器可切换二次电子和背散射电子两种模式。 

★6.3镜筒下端配置可伸缩性高灵敏度和高衬度的背散射电子探测器。

6.4样品仓内的红外摄像头。

6.5样品仓内的用于样品导航的彩色光学摄像头。

7.
应用软件

7.1系统软件应与电镜主机、能谱仪配合使用。图像扫描支持100%数字化扫描，单张不拼接最大扫描和成像像素≥32 k x 32 k，支持256幅平均/积分；系统须具备基于硬件或底层软件的抗绝缘样品电荷漂移补偿算法，以及智能化扫描降噪功能。

7.2自动拍照、光电联用和拼图软件：用于电镜的自动化拍照和光镜/电镜图像关联的软件套件。通过简单的设置即可应用图像自动图像采集功能，并实现对电镜拍摄位置、放大倍率和成像参数的完全控制。用户还可以导入各种标准格式的样品图片，对齐之后将这些图片以图层形式对应样品在电镜中的位置，以及关联新拍摄的电镜图片。

7.3 可以自动识别外置序列超薄切片，可标注序列超薄切片的顺序并实现自动定位，设定目标区域后，可连续自动对外置序列超薄切片进行自动拍照。

7.4软件具有强大的图像前处理功能，针对生物电镜数据灰度值接近，软件具有强大的分割渲染功能，能够对膜结构、点状或者球状结构做增强，快速提取复杂的生物结构。

8.电脑工作站：硬件配置不低于以下要求：处理器不少于6核、3.0GHZ，≥512 G SSD高速硬盘以及≥8TB SATA 7200 rpm硬盘，≥64GB内存,独立显卡≥8GB显存。

★二、配置

1. 电镜主机一套

2. 检测器一套

3. 真空系统一套

4. 液晶显示器一套（≥27 英寸 4K IPS 专业广视角显示器，分辨率≥3840×2160，高色域专业图像显示，支持升降旋转，配备专业办公键鼠套装）

5. 系统软件一套

6. 电脑工作站1套

7. 能谱仪一套

8. 冷冻传输系统一套

9.本项目60㎡实验室需由投标人整体完成全套场地专项改造，包含防震、防磁、稳压供电、恒温恒湿适配、管路布设、接地整改、隔音防尘及全套施工检测验收工作。所有改造须符合扫描电镜原厂安装标准，经厂家工程师实测合格并出具报告后方可设备进场。本项目不统一组织踏勘，投标人可自行联系校方踏勘并自负相关风险。本次场地改造所有费用均包干包含在设备总价内，无额外增项费用。踏勘联系人：田燚，联系方式：13204090301

10.制造商售后服务中包括为配置加热自清洁装置或每年提供光阑免费更新服务（免人工及物料费）。

（二）正置荧光显微镜+CCD

1、AI 全流程多通道成像分析平台

★1.1 AI智能化工作流程与自动化操作

1.1.1一键式启动：具备自动化全流程荧光扫描系统，从玻片准备到图像采集，整体扫描流程的点击操作不超过5次。

1.1.2智能应用导航：系统应内置针对不同应用场景的预设参数，一键式操作简化流程，一键完成扫描。

1.1.3智能玻片识别：系统支持自动识别玻片类型、加载对应扫描模板，并自动读取样本标签信息。

★1.2 智能化成像与区域选择

1.2.1智能区域检测：具备AI驱动的扫描区域自动识别功能，能够根据样本分布自动划定有效扫描区域。

1.2.2智能荧光成像：在荧光成像模式下，系统具备八通道荧光AI自动拍摄，自动选择与成像参数与曝光优化。拍摄过程可实时介入，提供人工复核与微调功能（如手动调整区域、重命名等）。

1.2.3智能概览与区域扫描：AI自动执行以下流程，系统具备先进行低倍率概览扫描，AI自动识别感兴趣区域后，自动切换至高倍率对选定区域进行精细扫描，实现“先览后扫”的工作模式。

★1.3 智能化参数优化与质量控制

1.3.1 AI智能光照与对焦：系统具备AI自适应光照调节与实时自动对焦功能，确保每张图像均在合理光照与清晰度条件下采集。

1.3.2智能图像质量评估：系统内置AI图像质量审核机制，可自动识别并提示低质量图像（如失焦、曝光不足、存在气泡或污渍等），并提供重扫或智能修复选项。

★1.4 数据管理与交互便捷性

1.4.1智能信息关联：系统支持在扫描前、扫描中或扫描后灵活编辑样本与染色详情，并将这些信息与图像数据智能关联，便于后续管理与检索。

1.4.2灵活的扫描管理：系统支持在批量扫描过程中，对单个玻片进行独立的重扫、补充扫描或参数调整，而不影响整体工作流程的连续性。

2.光学平台

★2.1全电动正置显微镜主体：配备的电动物镜转盘，电动XYZ调焦机构和旋钮、电动聚光镜转盘、电动荧光滤光块转盘、电动光闸和编码型电动载物台等主要部件均为与主体分离的稳定单元，完全避免震动。

★2.2物镜高数值孔径物镜：采用高标准齐焦距离，高数值孔径物镜，具体要求如下：（物镜与所投正置显微镜为同品牌，需提供显微镜产品的品牌官网物镜指标截图及官网发布的物镜对应照片，截图中须明确标注物镜参数、品牌、网站链接），具体需求如下：

（物镜1）1倍（干镜）：NA≥0.04，同时WD≥3.2 mm

（物镜2）2倍（干镜）：NA≥0.10，同时WD≥8.5 mm

（物镜3）4倍（干镜）：NA≥0.20，同时WD≥20.0 mm

（物镜4）10倍（干镜）：NA≥0.45，同时WD≥4.0 mm

（物镜5）20倍（干镜）：NA≥0.80，同时WD≥0.80 mm

（物镜6）40倍（干镜）：NA≥0.95，同时WD≥0.25 mm

★2.3物镜：配备不少于6孔位的DIC物镜转换器。电动聚光镜：独立消色差消球差万能聚光器，NA≥0.88。

2.4 触控屏：可控制显微镜和显示状态，具备激光引入口，光栅插口，线型感应器接入端口。

▲2.5 调焦系统：电动Z轴，AI自动对焦装置。

★2.6 八片电动编码型载物台：行程≥225 x 76 mm，可同时放八张玻片，超硬陶瓷镀膜。可对八张切片依次进行自动扫描。

★2.7 PIEZO压电电动载物台组件：移动范围≥250μm。

▲2.8 实时景深叠加（EDF）模块：具备自动扫描拍摄时自动实时EDF功能。

2.9  三目观察筒：金属罩壳， 3位摄影出口，视野数≥25mm。

★2.10 LED全波长激发全波长LED激发光源，8个LED激发单元包含（DAPI/CFP/FITC/Cy3/TRITC/TexaRed/CY5/CY7）标配电动荧光光闸。

★2.11 8色成像：内置八个独立LED荧光光源，可进行同时八色荧光拍摄。

★2.12两套图像采集系统

2.12.1 sCMOS单色“CCD”相机：≥420万像素；量子效率≥95%；满像素下≥95fps；像素面积6.5 µm x 6.5 µm；1.0e-读出噪声；≥18.8mm对角线。

2.12.2 CMOS彩色“CCD”相机：≥500万像素；满像素下≥75fps。

3、AI 预训练模块

★3.1 AI智能四通道拍摄：包含由AI执行的自动调整荧光强度、增益、曝光值→自动采集→自动降噪→自动去除荧光非焦面模糊光。期间无需使用者进行参数设置操作。

★3.2 批量图像处理和分析模块：多维图像前处理、智能图像分割、目标物多种测量和数据导出，支持荧光强度、DNA损伤、细胞毒性检测、核易位、多核实验、神经元突起统计、3D类器官分析、目标信号的识别及测量，共定位分析、数据批处理等以上功能支持执行一键式批量运行。

3.3 AI自动降噪：去除荧光图像上的散粒噪声。从而提高分辨率，并在保持样品活性的同时减少样品的照射时间或增加样品的曝光量。

3.4 AI自动测量模块：实现自动细胞计数、荧光强度、光密度等方面的测量分析。

★4、AI智能识别与自动化模块

4.1具备AI驱动的样本标签自动识别功能（包含明场和荧光），读取并记录样本信息，期间无需人工干预。

4.2具备AI自动检测并划定有效扫描区域（包含明场和荧光），能够智能避开无关区域，提升扫描效率。

4.3具备AI自适应光照优化功能（包含明场和荧光），能够针对不同样本类型自动寻找并应用合理光照条件，确保图像亮度与对比度的一致性。

4.4配备实时AI自动对焦系统（包含明场和荧光），能够在扫描过程中持续监测并确保样本始终处于精确对焦状态，保障全片图像清晰度。

4.5配备实时AI景深融合：玻片扫描执行时同步实时EDF景深叠加。

4.6系统具备AI图像质量评估与增强功能，能够有效避免或修正低质量图像的生成，确保输出图像均满足高标准诊断或分析要求。

★5.科研软件分析系统

5.1拍摄功能

5.1.1可进行X，Y，Z，波长以及多点拍摄，实现多维图像拍摄；

5.1.2拍摄分析功能：可进行时间序列、多点成像、多通道荧光成像、大图拼接、分割、生成报告、共定位。

5.1.3可进行核酸分析、自定义测量、自动计数、体积测量、时间测量，自动测量可以对样品进行细胞计数、荧光强度、光密度等方面的分析；

5.1.4可进行荧光定量分析，对任意选定面积内进行平均强度值的分析。

★6. 专业图像工作站： 

处理器核心 / 线程：≥14 核 20 线程（6P+8E 架构） 

P 核基础频率：≥3.5 GHz；睿频频率：≥5.3 GHz

E 核基础频率：≥2.6 GHz；睿频频率：≥4.0 GHz

缓存：L3 缓存≥24 MB，L2 缓存≥20 MB

处理器 TDP：≤125 W / 最大功耗≤181 W

内存规格：支持 DDR5 5600 或 DDR4 3200，最大支持≥192 GB，配置≥32 GB 

存储容量：硬盘总容量≥2 TB 

图形处理：显卡显存≥2 GB 

显示设备：≥27 英寸 4K 液晶显示器
（三）显微注射系统

1、电动操作系统：

1.1、操作系统：三速操作杆，既可以调控三维操作臂，也可以调控压力；控制精度高、反应灵敏，并且可以选用三种不同的速度调控模式；

1.2、使用自动原位调节功能，可以简单快速地进行针与样品的切换；

1.3、通过实体功能按键功能设置自定义功能，具有多个显微操作应用程序，可以进行选择与设定附加功能；

1.4、具有独立于定位功能外独立运行的半自动步进注射功能；

1.5、多个位置记忆功能实体按键：≥4个

1.6、电动显微操作手：能够实现三维程序化自动操作

1.7、控制方式：中央数控摇杆和液晶显示屏操作；

1.8、操作方式：摇杆加转轮。操作手柄上有实体按键，并且可以定义功能；

1.9、运动速度范围调节方式三档实体按键：粗调/细调/超细调；

1.10、最大可移动距离：Y轴90毫米；Z轴50毫米；

1.11、角度调整：包含20-45度；

1.12、换针时操作臂可向前旋开，方便操作；

1.13、控制器步进分辨率：不低于4纳米/步

1.14、控制器步进速度：不低于16毫米/秒；

1.15、具有Y轴一键锁定和Z轴独立运动功能；

1.16、具有显微操作控制器 XYZ 轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等；

1.17、具有自动步进注射功能，可直接用于鱼卵等注射

1.18、液晶显示屏具有计数器功能，便于对注射次数进行计数；

1.19、配置：控制器两个和操作臂两个；

2、气动皮升灌注系统：

2.1 压力来源：内置空气压缩机；

2.2 压力显示：PSI和KPa可选；

2.3 程序设置内容包括：注射压力、补偿压力、注射时间、注射次数；频率、电压幅度；

2.4 触摸屏配合操作旋钮方便调节

2.5灌注时间：≥2.0秒；

2.6 时间控制：定时控制、手动控制；

2.7 时间递增：≥0.001秒；

2.8 可控灌注压力范围：至少覆盖0.07-87PSI；

2.9 灌注压力增量：≥0.1PSI；

2.10 补偿压力范围：最大87PSI；

2.11 补偿压力增量：0.1PSI；

2.12 清针压力：≥87PSI；

2.13 清针压力时间：≤0.5秒；

2.14 可调电压幅度：0-3.0伏特；

2.15 可调电流频率：0-999Hz；

2.16 电源：90-264伏特；50/60Hz；

2.17显微操作器X轴移动范围：≥35mm，分辨率：≤100um；X轴(微调)移动范围：≥10mm，分辨率：≤10um；Y轴移动范围：≥20mm，分辨率：≤100um；Z轴移动范围：≥25mm，分辨率：≤100um；磁性基座，主固定杆长度：≥178mm，次固定杆长度：≥165mm，需与显微操作器配套；

2.18电穿孔辅助：内置点针式电穿孔技术，通过电压信号最小化创伤实现细胞穿刺，提高脆性卵细胞的注射存活率；

3. 纳升灌注泵头

3.1、配备独立的纳升显微操作系统，注射精度可达纳升级别（≤1 nL），满足RNA干扰实验对微量精确给药的需求；

3.2、注射体积可连续调节，具备体积校准功能，确保实验重复性；

3.3、系统可独立控制或与气动皮升注射系统协同工作，支持多种注射模式的切换；

3.4、具备注射压力、注射时间、注射体积等多参数调节功能，适配不同细胞类型与注射对象；

3.5、适用于卵细胞、幼鱼、肿瘤细胞等多种生物样本的核酸、蛋白或药物注射。

3.6 每纳升体积柱塞移动：不低于5.5微米；

★3.7 最大注射体积：不低于4200纳升；

★3.8 最慢注射速度：不低于1.617纳升/分钟；

3.9 最快注射速度：不低于644纳升/秒；

3.10 最小增量体积：不低于0.1纳升；

3.11 触屏控制器

3.11.1 操作模式：触屏操作；

3.11.2 触摸原理：电阻式；

3.11.3 触控屏大小：不低于包含12厘米；

3.11.4 工作电压：12伏直流（1.0安培）；

3.12.5 控制器通道数量：2个；

3.12.6 控制器脚踏开关：3.5毫米连接头；

3.12.7 外接电压范围：包含100-240伏特；

4、拉针仪参数：

4.1、具备自动或半自动拉针功能，可制备尖端直径在亚微米至微米级别的玻璃显微注射针；

4.2、支持多种拉针程序设定，可重复性好，适用于不同粘度的玻璃毛细管；

4.3、加热方式采用铂金加热片，温度控制精度不低于±1℃；

4.4、配备拉力调节功能，可独立控制加热温度、拉力强度及拉针速度；

4.5兼容外径1.0 mm、1.2 mm等常用规格的玻璃毛细管。

4.6 拉制玻璃毛细管长度：最长17厘米；最短5.5厘米；

4.7 最大内存程序数量：不低于95个；

4.8 自动停机时间：90秒；

5、体式显微镜：

5.1、采用双目或三目体式显微镜，放大倍数不低于6.7×至45×，可连续变倍；

5.2、配备长工作距离物镜，工作距离不低于100 mm，便于操作臂与注射针在视野内协同作业；

5.3、照明系统采用LED冷光源，具备透射光与反射光两种照明模式，亮度可调，避免样本热损伤；

5.4、可配备显微摄像接口，支持图像采集与实时显示，便于实验记录与数据追溯；

5.5、显微镜支架具备高度可调与稳定底座设计，适配野外及实验室多种使用环境。

6 倒置显微镜

6.1显微平台

6.1.1  人机工程学倒置显微镜主机，高稳定性 

6.1.2  光学系统：无限远校正光学系统；

★6.1.3  具有明场、相差、立体浮雕功能

6.1.4  多功能恒温载物台，能适用于多种样品夹，温度控制范围：室温+3℃至60℃，精度0.1℃。

6.1.5 上光路照相分光出口，便于在显微镜两侧留有大的空间进行操作

6.1.6 4位物镜转换器

6.1.7 放大倍数 40x-400x

6.1.8 透射光照明：新式长寿命LED照明

6.2 物镜：所有物镜均配备相差观察方式

高性能平场消色差相差物镜4X  NA≥0.10  WD≥13.9mm ；

高性能平场消色差相差物镜10X  NA≥0.25  WD≥17.7mm ；

高性能平场消色差相差物镜20X  NA≥0.35  WD≥6.9mm；

高性能平场消色差相差物镜40X  NA≥0.55  WD≥3.3mm；

6.3 目镜：10X宽视野目镜；

★6.4 聚光镜：高分辨率长工作距离聚光镜，同时满足NA≥0.45，工作距离≥40mm； 

6.5原装同品牌高分辨率高灵敏度显微专用成像系统

6.5.1传感器类型:CMOS；

6.5.2传感器大小（对角线）:不低于8.92毫米；

6.5.3传感器规格:不低于3072像素 x 2048像素；

6.5.4像素大小:不低于2.4微米 x 2.4微米；

6.5.5快门模式 卷帘式，全局复位；

6.5.6数据接口:不低于USB 3；

6.5.7机械接口:C型接口；

6.5.8曝光时间: 包含1毫秒 - 1秒；

6.5.9每秒帧数 15 fps（软件触发）；

6.5.10传感器冷却：被动；

6.5.11暗噪声：2.8 e-（中值）；

6.5.12满井容量：14000 e-；

6.5.13动态范围：最高不低于72 dB；

6.6 图像分析软件

6.6.1 图像采集：完全控制相机；调整如曝光，增益, binning，玛值等参数，可实现ROI区域采集等；

6.6.2自动实验条件保存和恢复：能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性；

6.6.3 可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类计数等。字体、颜色随意改变。图像能进行JPG/TIFF/AVI/Quicktime输出；

6.6.4图像导航器：可进行图像的浏览、播放，放大缩小；调节反差, 亮度和伽玛, 图象剪裁；

6.6.5荧光图像叠加：可做多色荧光叠加，荧光与明场图像叠加； 

6.6图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能；

6.7自动校准系统，测量单位（um）直接显示无需校准。

7 微电极磨边机

7.1光学系统：无限远色差校正光系统


7.2固定平台：轨道式固定，与工作平台成30倾斜


7.3电机转速：包含100-3000转/分


7.4碾磨面材质：磨砂石


7.5显微操作：XYZ轴最大移动距离不低于1厘米，XYZ轴分辨率均不低于2微米.

7.6输出不低于8颗且不小于3wLED灯，光强连续可调,对焦模式;手动


7.7镜头放大倍率：5x-400x。

（四）超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统

1.设备参数主机部分

1.1 成像检测器为增强型超冷CCD检测器，分辨率≥6.1M pixel（2,758x2,208）。

1.2 ≥ 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（至少2点）。

1.3 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。

★1.4 三种样品托盘设计：化学发光、紫外和免染样品成像；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）。

1.5 滤光片转轮位置：≥8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）。

1.6 多色荧光通道：RGB+2IR，共5个荧光通道。

★1.7 标配多色荧光激发光源：

侧蓝光，460–490 nm 激发

侧绿光，520–545 nm 激发

侧红光，625–650 nm 激发

侧远红光，650–675 nm 激发

侧近红外，755–777 nm 激发

★1.8 标配多色荧光检测通道：

518–546 nm滤光片，用于蓝光激发染料检测

577–613 nm滤光片，用于绿光激发染料检测

675–725 nm滤光片，用于红光激发染料检测

700–730 nm滤光片，用于远红光激发染料检测

813–860 nm滤光片，用于近红外激发染料检测

1.9 最大成像面积≥16.8 x 21 cm。

1.10 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。

★1.11 触屏软件操作控制，支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全。

1.12 多幅图像合并显示并分析功能。

1.13 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。

二、电穿孔系统

2.1主要功能：用于向动物、植物、细菌和真菌等原核或真核细胞转移核酸、蛋白、糖分子或染料等小颗粒物质，搭配不同模块实现不同功能。

2.2系统输出波形：指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要。

2.3 输出电压：至少涵盖10-3000 V，调节量≤1 V。 

2.4电容容量： 10-500 V，25-3275  F，增量步进≤25 F。 500-3000 V，至少涵盖10, 25, 50 F三种调节，适应原核细胞要求。

2.5样品电阻：10-2500 V时，最小20 ；在2500-3000 V时，最小600 。

2.6电阻（并联）：至少涵盖50-1,000，以≤50递增，及支持无限大设置

2.7方波放电时间： 10-500 V档位: 持续时间0.05-10 ms时，调节增量≤0.05 ms，持续时间10-100 ms时，调节增量≤1 ms，可设至少1-10 次脉冲重复，0.1-10 s间隔。500-3,000 V档位: 持续时间0.05-5 ms时，调节增量≤0.05 ms，可设1-2次脉冲重复， 间隔≤5 s。

2.8实验方法预存：程序预设≥24种，方便用户优化自己的实验条件。

2.9用户自定义方法储存：≥144个程序，方便用户储存自己的实验方法。

2.10脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形。

2.11 具有脉冲追踪电路和电弧保护技术，可提供脉冲前样品电阻测量，当脉冲或电路中断时，可安全地自动放电，用户可选择进行校准和电容器测量。

2.12 数字用户界面，可直观地编程控制所有参数。

2.13有优化程序的功能，能根据不同的波型选择，提供实际发送脉冲的数据并可以更改，包括实际的时间常数、实际的电压、脉冲间隔和脉冲时间等参数。不需要使用专用的电击缓冲液，也可提供原厂配套电击缓冲液。

2.14 系统是可用于转染真核细胞和原核细胞的完整电穿孔系统，至少包括主单元、电容扩增器和脉冲控制器。

2.15支持预设实验方案、优化实验方案、手动操作和/或用户实验方案的程序选择。

2.16支持数据管理，能够存储和调用至少前100次试验中使用的参数，有助于故障排除。

 三、仪器配置 

1.凝胶成像主机1台

2.白光样品托盘1个

3.专业分析软件1套

4.紫外样品托盘1个

5.电穿孔系统 1套（含电击槽 1个、电容扩增器 1个、脉冲控制器 1个、电击转化杯0.1/0.2/0.4cm各5个

（五）数字玻片扫描仪

1、硬件参数

1.1、扫描分辨率：最高可达0.25μm，提供高精度图像，适用于高分辨率的组织切片扫描和分析。

1.2.扫描速度：每片玻片扫描时间最短可达2分钟，适用于高效批量处理和快速扫描需求。

1.3.适配玻片尺寸：支持标准载玻片（25 mm×76 mm）及其不同厚度的组织切片。

1.4.扫描模式：支持明场、荧光、相差等多种成像模式，能够全面捕捉组织切片的各种信息。

1.5.自动化功能：全自动扫描、拼接和图像处理，能够高效生成大尺寸图像，并进行自动切割和分析。

1.6.数据管理与分析：提供强大的图像存储和分析功能，支持与医院信息系统（HIS）和实验室信息管理系统（LIMS）的集成，便于数据共享和报告生成。

1.7、切片同时装载数量：通量6片，可实现无人值守批量扫描。

1.8、可支持两种线性扫描技术：Z型轨迹扫描技术和普通线扫技术。

▲1.9、扫描速度：在20倍下，组织面积15mm*15mm，扫描时间应≤40s（全流程：对焦+扫描+出图）。

▲1.10、物镜：复消色差专业扫描物镜 20X/NA0.8。

★1.11、光源类型：长寿命LED，寿命≥3万小时，光强0%-100%连续可调，调节精度1%。

★1.12、高级实时触摸屏控制固态LED光源，4色谱线单色≤10S切换，激发谱线365nm,460nm,550nm,625nm。

1.13、光源功率强度≥70w。

1.14、扫描倍率：20X/40X，同一批次和进行20倍和40倍混合扫扫描。

1.15、对焦方式：可支持手动对焦和自动线性对焦两种方式。

★1.16、荧光通道：

蓝BP340-380，DM400，BA425

绿BP450-490，DM510,BA515

红BP515-560，DM580，BA590

1.17、支持多种模式扫描：可支持浅颜色组织、组织芯片模式和细胞学玻片模式，满足不同染色强度和不同类型的切片。 

★1.18、支持切片尺寸：①2.54 cmx7.62 cm 显微镜载玻片；②：5.08 cmx7.62 cm 显微镜载玻片。

1.19、支持小组织识别：3 mm×1.5 mm以上组织可以被识别并扫描。

1.20、载片方式：自动载片。

1.21、组织自动识别：可进行组织自动识别及扫描有效组织区域，自动跳过空白区域。

1.22、扫描原理：使用光学放大系统对当前视野组织进行放大后，使用线性扫描技术进行扫描，采用算法进行拼接后形成全玻片图像。

★1.23、CMOS科研级双相机：物理像素≥1200万，成像速度≥60fps@4K,曝光时间1us-120ms可调，最大位深≥8位。

1.24、扫描区域：自动识别&人工设定，可根据用户不同需求设定。

1.25、扫描方式：扫描可分为手动模式扫描和自动模式扫描。

▲1.26、扫描分辨率：≤0.38μm/pixel(20×),≤0.19μm/pixel(40×)，采集科研级高精度高质量图像，实现切片的全信息扫描。

1.27、条码识别：自动识别多种类型一维码和二维码并根据条码信息自动命名切片，用户可自定义命名规则。

1.28、玻片范围：厚度0.9-1.2mm。 

1.29、运动控制：XY轴为直线点击，控制精度≤0.1um，动态定位精度≤0.3um。

1.30、支持多层融合扫描，最高可设置为13层，Z轴聚焦范围为0-1.6mm。

1.31、工作站配置：工作站级别计算机,CPU≥八核处理器，≥32G内存，≥4T硬盘，兼容CAMERALINK采集卡，≥23.8英寸高分辨率液晶显示屏。

2、数字玻片扫描软件

2.1、扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置。 

2.2、图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析。

2.3、图像能兼容SVS、TIFF，BMP格式，图像能进行无损压缩。

★2.4、软件终身免费升级，免费移机一次。
（六）全自动微生物检测系统
▲1.鉴定范围：可鉴定超过98%的临床常见菌株，革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性菌 、酵母菌、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、李斯特氏菌、单核增生李斯特菌、大肠杆菌 O157、芽孢杆菌、炭疽杆菌、猪链球菌 I 型及 II 型、非发酵菌等，菌库至少达 624 种，且细菌鉴定卡有≥ 7 种，如GN、GP、BCL、YST、ANC、NH、CBC等，覆盖广泛的微生物种类。 并对肺炎链球菌等进行快速药敏试验。

2.检测时间：鉴定时间：95%常见细菌≤5 小时，G-菌 2-10 小时，G＋菌 2-8 小时。

★3.检测技术：采用不低于三波长显色法（至少包含比色法、比浊法或荧光法），每15分钟自动读取一次反应结果，确保快速、准确的检测。

▲4.系统组成：包括主机、电子比浊仪、条码扫描器、电脑等组件。主机由真空充填仓、孵育仓、装载仓和废物仓组成。

5.软件功能：配备Windows操作平台的图形界面软件，支持用户自建数据库和数据管理。

5.1 软件界面：使用WINDOWS界面，利用导览和过滤功能，方便查询鉴定结果。

5.2 联网功能：可以与LIS系统实现数据交换，可以和WHONET实现链接。

5.3 高级专家系统AES：专家系统能够快速准确地“指纹”识别细菌耐药机制，推荐有利于提高治疗成功率的治疗方案。

5.4 具自建库功能程序：用户可自行建立鉴定数据库，鉴定变种菌株。

5.5 软件不定期免费升级，鉴定项目可以增加。

6 主机一体化设计

6.1 光学系统：应用 3 个不同的波长读取卡片反应结果。

6.2 采用电子比浊仪标准化制备菌悬液测量细菌浓度。

7检测通量：同时检测≥ 30个测试。

★8 全自动仪器，仪器整合加样模块全自动化充填接种菌液至卡片，而非利用重力法倾入加样，确保生物安全；机器自动孵育判读结果并打印报告，自动丢弃卡片。

★9 安全无污染：具有独立全封闭鉴定和药敏试卡，鉴定和药敏卡片自动封口，无需人工覆盖薄膜，无需添加任何辅助试剂及显色剂。避免对环境及人员造成污染；

10  标准化及可溯源性：仪器内置条码扫描器；即时确认试卡的种类、批号等 相关信息，具有最大限度的可追踪性。

11 药敏：95%常见细菌药敏试验≤6小时，平均报告时间2-8小时。

12仪器内置激发光源单元：应用至少三种波长的光学系统和透光度光学系统 进行试卡样本中细菌生长分析；鉴定结果符合率：大于96%。

★13 仪器能够使用专用厌氧菌鉴定卡鉴定相关病原。

14 仪器能够使用专用芽孢菌鉴定卡鉴定相关病原。

15 仪器检测方法符合GB4789。

16. 实时微生物生长分析模块：

16.1 线性范围：最高检测浓度≥5.0 ；OD600；线性误差：<3%；光源：使用寿命≥8000小时；培养时间：大于1600小时；具备热盖防冷凝水功能；测量间隔时间：5-120分钟可选。

★16.2整机可同时检测深孔板数量≥4块。

★16.3使用48孔深孔板时，样品最大通量：≥180个；温度控制单元中冷却液体积≥6L，制冷功率不低于1000W。

16.4系统：提供专用微生物生长曲线分析软件，可做厌氧微生物生长分析。

16.5温度控制精度：≤±0.4℃；温度均一性：≤±0.5℃；振摇速度：最高≥800转/分钟；振摇方式：水平圆周振幅：不小于3mm。

17. 厌氧微好氧工作仓：

17.1配备≥7英寸彩色电容触摸屏，实时监控和记录培养参数，具有三级权限控制，中文操作系统。

17.2 一键式参数控制，通过触摸屏上的按键，一键即可完成氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、压力、风扇、照明灯等项目的开启和关闭，主界面点击一键停止，可关闭所有控制。

17.3 培养区域尺寸：≥700mm×540mm×500mm，内腔有效体积≥190L。

★17.4 氧气控制范围：0~99.9%，精度±0.1%@≤90%，配备氧气传感器，不低于三色显示厌氧状态，具有氧气传感器一键校准和定时校准提醒功能。

17.5 二氧化碳控制范围：0.1%~20%，精度±0.1%@5%；温度控制范围：环境温度+5℃~45℃，精度±0.1℃；湿度控制范围：环境湿度~85%RH，配备冷凝降湿功能。

17.6正压控制系统，微正压环境保护样品不受污染。

17.7间歇性气体控制：可进行氧气、二氧化碳浓度的间歇性控制，可对氧气、二氧化碳、时间及循环次数等参数的自主设定，梯度段数可设置≥10段，循环次数可设置有限循环（1~999次）和无限循环，可设置维持段浓度。

★17.8多功能舷窗转移系统，分为外门和内门 ，单次可转移≥20个平皿，裸手袖套操作系统，内置真空泵，可通过脚踏开关或设置界面，进行抽气/充气操作。

17.9曲线显示，可查看氧气浓度、二氧化碳浓度、氢气浓度、温度、湿度和压力等参数的实时曲线和历史曲线，历史报警信息保存时间≥90天。

★二 基本配置：

1 主机                                            1 台

2 数据处理系统及鉴定数据库                        1 套

3 专用软件系统                                    1 套

4 不间断电源                                      1 台

5 电子比浊器                                      1 台

6 条码读出器                                      1 台

7 操作手册                                        1 套

8 起动用具箱                                      1 套

9 加样枪                                          1 套

10 稳压器                                         1 台

11 分液器                                         1 台

12 其它必配的附件、配件、专用工具、备件等          1 套

13 比浊仪质控管                                    1 套

14 安装API 软件查询系统                           1 套

15 提供样品测试卡片 20 张                         1 套

16 实时微生物生长分析模块                         1套

17厌氧微好氧工作仓                                1套
（七）全自动微生物鉴定及药敏分析系统
1.检测范围：能够识别多达2000种以上的微生物表型，包括细菌、真菌、厌氧菌等，适用于临床微生物学的快速鉴定；

1.1鉴定准确性：一般鉴定到“种”的级别；细菌生化鉴定的一致性≥95%；

1.2新表型发现：系统还可在细菌检验结果中发现新表型，并自动赋予阿拉伯数字的细菌编码。

2.1药敏准确性：药敏试验结果符合率≥95%；

2.2专家系统：配备药敏专家系统，能够自动识别异常的药敏结果等，并提供参考意见；

2.3可提供定制药敏板，可符合国家水产致病菌药敏分析标准。

3.处理能力：每小时可处理多达30个样本，适合高通量实验室使用，提高实验室工作效率；

4.检测方法：采用先进的自动化培养和分析技术，通过比色法、荧光法等多种检测方式，确保高灵敏度和高准确度；

5.自动化程度：全自动化操作，无需人工干预，自动完成从样本处理到报告生成的全过程；

6.数据管理：配备集成的LIS系统接口，支持与实验室信息管理系统（LIMS）的无缝连接，方便数据存储、查询和共享。

7.环境监测：鉴定软件内置环境监测功能模块，具有空气、物体表面、实验人员手、自定义等≥4种鉴定实验室内环境监测功能；可自动计算结果，并可根据科室、监测类型、日期等随意组合统计并导出数据，用于出现微生物污染后的溯源筛查。

8.生化鉴定和药敏分析试剂板：

8.1 系统配套96孔细菌生化鉴定和药敏试剂板条，每块板包含鉴定功能区和药敏功能区，其中鉴定功能区通过24种生化反应一次性将细菌鉴定至种，药敏功能区每次试验可提供20种以上抗生素药敏试验结果，每种药物能测试3个倍比浓度并报告最低抑菌浓度（MIC）。

8.2 可选配套鉴定试剂板，涵盖革兰阴性菌、革兰阳性菌、真菌等；细分为肠杆菌板、非发酵菌板、葡萄球菌板、链球菌板、肠球菌板、肠/链球菌板、阳性杆菌板、阴性球菌板、嗜血杆菌板、弧菌板等。

9.配套细菌麦氏浊度仪：测量范围：0.0-15.0 McF麦氏浊度单位；

10.配置要求

10.1 主机1台。

10.2 细菌生化鉴定及药敏分析应用软件1套。

10.3 随机配套生化鉴定和药敏试剂板（肠杆菌科试剂板）5块。

10.4 工作站1套（最低配置要求：4G内存，1T硬盘，23.8寸液晶显示器）

10.5 配套细菌麦氏浊度仪：1台。
（八）显微数码互动系统
系统配置：1台教师端+36台学生端。

1. 主要技术指标：

1.1教师端生物显微镜，仪器要求配备：

1.1.1光学系统：无限远色差校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。

★1.1.2 同轴粗微调焦机构，调焦范围≥15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小1μm的刻度。

★1.1.3明场照明装置具有自动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。同时内置透射光科勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。

1.1.4 载物台：高精度机械载物台,载物台手柄松紧度高度可调，玻片样品夹持器。

★1.1.5超宽视野三目镜筒，视场数≥26.5mm，倾角≥5-35可调。目镜筒360度自由旋转，可实现40mm观察高度调节和50：50的分光功能。

1.1.6  10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥26.5mm，双目屈光度可调。

1.1.7 编码型物镜转换器，物镜孔位≥5，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。

★1.1.8 全套高性能物镜：

平场复消色差物镜 4×/5×， 数值孔径：NA≥0.13；

平场复消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.3；

平场复消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.5；

平场复消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.75；

平场复消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.3。

▲1.1.9聚光镜：NA≥0.9/1.25。在4x/5X物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

1.1.10机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。

1.2学生端生物显微镜，仪器要求配备：

1.2.1 光学系统:采用无限远光学系统，国际标准的45mm物镜齐焦距离，采用绿色环保防霉技术。

1.2.2 主机符合人机工程学原理的高性能主机，配备精确定位的五位物镜转换器。

★1.2.3目镜观察筒:双目30°观察筒与2000万像素彩色CMOS相机整合，视场直径20mm.铰链式观察筒，可上下翻转，双眼点；也可360度旋转，方便教师指导学生。

▲1.2.4目镜: 10倍目镜带目镜测微尺，视场数≥20；双眼屈光度可调；带目镜罩2只。

1.2.5 载物台: 陶瓷覆涂机械载物台，载物台面积≥76mm×52mm。

1.2.6调焦机构: 精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。

1.2.7照明系统: 内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

★1.2.8 聚光镜：NA≥1.25（油浸时）；多孔位多功能聚光镜，具备明场、暗场、相差等教学常用功能，可适配 4×–100× 全系物镜，并具有明场档位孔位锁止装置。

1.2.9高性能物镜：

   平场消色差物镜4x ，数值孔径：NA≥0.1  

   平场消色差物镜10x ，数值孔径：NA≥0.25

   平场消色差物镜40x ，数值孔径：NA≥0.65   

   平场消色差物镜100x （油镜），数值孔径：NA≥1.25 

1.2.10滤光片: 蓝色，黄色，绿色滤光片各一个。

1.2.11镜架发光强度显示，使用者从远处就可迅速检查发光强度。

1.3数码相机和互动终端：

1.3.1教师和学生端均配备原厂同品牌彩色数码相机，像素≥2000万。

▲1.3.2 显微镜数码相机无线接入互动网络，数据传输更稳定，图像无延时无拖尾。

1.3.3互动系统通过WLAN 网络连接，学生端 WiFi 无线接入。

1.3.4教师端电脑，CPU：性能核数≥6，基本主频≥2.7GHz，内存：≥16GB DDR5 4800 带自纠错ECC内存，硬盘：≥512GB  SSD固态硬盘，专业显卡： ≥4GB显存，光驱：DVDRW刻录光驱，USB键盘鼠标套装，操作系统：Win 10  64位 专业版或同等功能64 位操作系统。

1.3.5学生端配备15.6英寸高清显示平板，搭载5G 无线模块，≥6核CPU，内存≥4GB， 操作系统：安卓系统，64G WiFi版或同等功能系统，用于预览，拍图或录像，进行互动教学，分组讨论等。

1.3.6 配备10口全千兆web管理企业级路由器及三频六流802.11ax/ac/n无线接入点AP，构建显微互动局域网络。

1.4 数码互动教师端管理互动软件

1.4.1电脑端和平板端安装管理互动软件

1.4.2教师可通过台式机和平板预览网络内所有显微数码相机，可画廊显示所有网络内显微镜下图像，与全班学生进行互动教学。

1.4.3教师端一键提醒功能，关闭所有学生屏幕。

1.4.4一键分享/上传图像-的云存储功能。

1.4.5教室灵活布局，课程优化管理功能。

1.4.6学生分组讨论功能，任意分组不受限制，支持课前预分组和课堂临时分组。

1.4.7下课后教师可一键清除所有学生端数据。

1.4.8软件自带激光笔功能，方便教学过程中互动，准确指示图像中感兴趣的区域。

1.5学生端显微数码成像和互动软件

1.5.1学生端配备原厂同品牌认证图像采集和互动软件，软件同时兼容台式电脑、平板电脑、手机，同时支持IOS和Windows。

1.5.2镜下图像预览: WiFi实时动态无托尾预览，预览过程支持动态测量和实时参数调整。

1.5.3采集:一键采集，图像格式可选择：JPG通用图片格式、Tiff元数据格式和主流专业图像数据格式。

1.5.4 录影及定时拍摄:实现高清晰录影，WMV或AVI格式,WINDOWS MEDIA V9编码器保证图像信息的最小损失，定时采集最小间隔时间为2秒。

1.5.5大视野全景图像拍摄： 可以调用平板进行样本全景图拍摄。

1.5.6软件具备图像添加标尺、测量、标注、等功能，软件具有不少于20种测量和图像处理方式（图像显示曲线调整，描图工具，伽马调整，亮度调整，对比度调整，饱和度调整，锐度调整，旋转，矩形剪切，三角形剪切，圆形剪切，直线距离测量，矩形面积测量，矩形周长测量，半径测量，圆形面积测量，圆形周长测量，多边形周长测量，多边形面积测量，角度测量，标尺）。

1.5.7软件具备图片对比功能。

1.5.8软件具备绘图功能，可以将电脑摄像头实时预览图像叠加在显微镜下的实时预览图像上，也可以叠加在静态照片上。

1.5.9软件自带激光笔功能，方便教学过程中互动，准确指示图像中感兴趣的区域。

1.5.10软件带聚焦辅助、曝光指示和图像Gammar值设置功能。

★1.5.11显微互动系统的相机和软件与显微镜同一生产厂家配合使用，保证系统稳定性。

★2. 互动教学系统配件：（数量：11）

2.1 载物台：传动平稳，无振动，耐磨损，使用寿命长。

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.2 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25。 

2.3 照明系统：20000小时寿命LED光源。

2.4 双目观察筒：瞳距调整范围48-87mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，视场数≥20。。

2.5 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。

2.6 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

2.7  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）。
★三、商务要求

★1.交货时间：国产产品：合同签订后1个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。
进口产品：合同签订后3个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。

★2.付款方式及条件：

2.1付款方式：

（1）预付款支付（70%）

合同依法生效，且中标人完成以下全部前置条件后，招标人启动付款审批流程。自收到中标人提供的全套合法合规请款资料之日起30个日历日内，将合同总金额70%的预付款支付至本项目专用资金监管账户：

① 完成合同备案（若根据政府采购管理规定需要备案）；

② 开立本项目专用资金监管账户（具体要求见第2条、第3条）；

③ 提交书面请款申请；

④ 等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）

尾款支付（30%）

全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经招标人依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》后，中标人提交书面请款申请及等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）。招标人自收到上述完整资料之日起30个日历日内，支付合同总金额 30% 的尾款。

2.2 监管账户开立规则

中标人（无论工商注册地在本地或外地）均须在招标人指定的大连市行政区域内合法银行业金融机构，开立本项目专用资金监管账户。该账户仅限本项目预付款的收支，不得用于其他经营活动。进口免税设备同样执行本监管账户管理要求。

2.3 账户管理要求

（1）预付款的所有权及支取限制：预付款到达监管账户后，全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经招标人依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》之前，监管账户中的预付款所有权归招标人，中标人不得以任何方式支取或使用。

（2）验收合格后的资金使用：项目验收合格后，解除对监管账户的监管。

（3）监管账户开立、维护、销户产生的相关费用，由中标人自行承担；账户存续期间产生的利息，归中标人所有。

（4）项目全部履约完毕、尾款足额支付且无任何履约纠纷后，中标人可办理账户销户，招标人予以配合。

2.4 付款前置条件

（1）中标人须在预付款和尾款付款前提交书面请款申请及对应全套合规票据与佐证资料；招标人付款期限自收到完整、有效的请款全套资料之日起计算。

（2）预付款支付前，中标人须完成大连本地监管账户开立，并向招标人提供账户开户证明。

（3）尾款支付以政府采购验收合格为唯一前提，验收不合格、整改后仍不达标的，招标人有权暂缓支付尾款，直至履约达标。

（4）中标人存在违约情形的，招标人有权暂停支付任何未付款项，直至违约事项整改完毕或依法追究违约责任。

（5）违约情形下的资金处理：中标人发生违约行为（包括但不限于逾期交货、质量不合格等），招标人有权采取以下一项或多项措施：

① 暂停支付所有未付货款；

② 退回预付款；

③ 从尾款及履约保证金中直接扣除中标人应付的违约金、赔偿金及招标人因此支出的第三方检测、处理等费用；

④ 合同解除时，中标人应在 5 个工作日内返还全部已支付的预付款，逾期返还的，按未返还款项每日万分之五支付违约金；招标人同时有权不予退还履约保证金。

2.5合规票据要求

（1）国产设备：预付款、尾款付款节点，须分别开具对应节点等额、合规有效的增值税专用发票。

（2）进口设备分两类执行：

① 科教免税进口设备：依据免税政策无法开具增值税专用发票，分节点开具等额增值税普通发票；同步提交海关征免税证明及相关进口业务佐证材料。

②应税征税进口设备：分节点开具等额增值税专用发票，同步提交海关征税证明及相关进口业务佐证材料。
★3.交货地点：招标人指定地点。

★4.售后服务要求：

（1）售后响应处理速度承诺:提供7×24小时电话技术支持。对于电话方式或远程方式无法解决的问题时，电话响应时间为2小时内，人员到达现场响应时间为24小时内，并于8小时内修复，特殊情况在24小时内无法修复的，应采取应急措施使设备正常使用。

（2）培训要求：设备到货后，供方须派技术人员到现场进行安装调试及运行，直到设备正常运行，免费对用户技术人员、操作人员进行培训。培训内容须包括设备操作、维护、检修等项目。
（3）扫描电子显微镜：制造商售后服务中包括为配置加热自清洁装置或每年提供光阑免费更新服务（免人工及物料费）。

（4）数字玻片扫描仪：软件终身免费升级。
★5.质量保证期要求：

（1）自验收合格之日起免费质保3年，免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经招标人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

（2）投标人须在投标文件中列出质保期过后，常用产品配件及服务价格明细表，如质保期过后须中标人提供相关维保服务，该明细表将作为参照。

★6.验收要求：

6.1验收标准：按照本文件要求，认真检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准的合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

6.2验收程序：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行

6.3验收报告：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行

6.4组织验收主体：大连海洋大学国有资产与实验室管理处。

6.5验收方式：由项目负责人及校外专家组成验收组共同验收（验收组成员不少于3人，单数）或招标人指定验收方式，大连海洋大学国有资产与实验室管理处监督。
注：1.‘★’条款为招标文件的实质性要求，投标文件（偏离表中）必须对实质性要求的条款进行明确响应，‘★’号条款有负偏离或未明确响应的投标文件为无效投标；

2.招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1.资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2.符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示

3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4.同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）项执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5.比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50 %；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50 %；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 45 %；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章5.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

★6.需落实的政府采购政策性规定：

6.1对中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

每个标的均由小型或微型企业制造的，对投标报价给予10%（10%—20%）的扣除。
（2）联合体投标

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予      （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对节能产品、环境标志产品的相关规定

（1） 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的       %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价      （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予6%（6%—8%）的加分（详见评分细则）。

6.4对本国产品的相关规定

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。

6.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★7.投标无效情况详见投标人须知。

★8.推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

（1） 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

投标报价相同的并列；

（2）采用综合评分法的：

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

其他情况，由评标委员会投票处理。

9.评标报告

9.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

9.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

9.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	如投标人所投显微注射系统、超灵敏全自动化学发光荧光凝胶成像分析系统、数字玻片扫描仪、全自动微生物检测系统为进口产品，须具有该产品生产厂家出具的合法有效授权，提供下述形式中任意一种证明材料：①生产厂家直接出具的针对本项目的授权书；②生产厂家直接出具的长期授权书；③总代理出具的授权书及生产厂家给总代理的授权书。
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	10
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形

3.无投标须知1.5所述情形

4.提供截图
	
	
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日期：

附件2

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供

2.合法有效

3.无投标须知26.2（1）所述情形
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	无串通投标行为承诺函
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	8
	投标人在职人员情况表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	9
	《节能产品、环境标志产品声明函》《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	1.按要求提供

2.合法有效

3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	10
	核心产品品牌满足三个及以上
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	11
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2（3）所述情形

3.无投标须知26.2（7）所述情形
	
	
	

	12
	其他
	1.响应招标文件实质性要求

2.无招标文件中所述的其他投标无效情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件3

评分细则

（一）基本评分标准

	包组编号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

注解：

1、评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价。

2、投标人报价为投标函中投标总价。
	30分

	技术部分
	技术功能要求响应程度
	投标文件对招标文件的响应程度评审不包括采购需求中的★项。

非标注▲项的一般性技术指标参数：

1、全部符合，没有负偏离得30分；

2、有1-99项负偏离，每负偏离一项扣0.25分；

3、有100-109项负偏离，得5分；

有110-119项负偏离，得4分；

有120-129项负偏离，得3分；

有130-139项负偏离，得2分；

有140项及以上负偏离得1分；

4、全部负偏离不得分。
	30分

	
	
	标注▲项的重要技术指标参数

每项▲负偏离扣除0.5分，共14项参数；全部负偏离不得分。
	7分

	
	供货及安装实施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货及安装实施方案，至少包括如下内容①实施计划②供货时间保障③货物运输及配送保障④安装实施⑤安装技术人员简介及证明材料⑥突发情况应急。

1、提供优于采购需求的方案，内容完整、无缺陷，得9分；

2、提供符合采购需求的方案，内容完整，得6分；

3、提供方案，内容完整，但方案内容存在缺陷或存在不符合项目需求的，得3分；

4、方案中缺少上述6项中任意一项内容或机械复制采购需求，得1分；

5、未提供方案，得0分。

注:完整指包括但不限于上述6项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于采购需求要求（采购需求中的时间要求、服务内容要求等方面）。

缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	9分

	
	产品质量控制保障措施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供产品质量控制保障措施方案，至少包括如下内容①产品质量检查②检查技术人员简介及证明材料③检测设备配备④检查流程⑤质量控制管理制度。

1、提供优于采购需求的方案，内容完整、无缺陷，得7分；

2、提供符合采购需求的方案，内容完整，得5分；

3、提供方案，内容完整，但方案内容存在缺陷或存在不符合项目需求的，得3分；

4、方案中缺少上述5项中任意一项内容或机械复制采购需求，得1分；

5、未提供方案，得0分。

注:完整指包括但不限于上述5项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于采购需求要求（采购需求中的时间要求、服务内容要求等方面）。

缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	7分

	
	培训方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供培训方案，至少包括①培训人员简介及证明材料②培训计划③培训内容④培训目标⑤培训资源。

1、提供优于采购需求的方案，内容完整、无缺陷，得7分；

2、提供符合采购需求的方案，内容完整、无缺陷，得5分；

3、提供方案，内容完整，但方案内容存在缺陷或存在不符合项目需求的，得3分；

4、方案中缺少上述5项中任意一项内容或机械复制采购需求，得1分

5、未提供方案，得0分。

注：完整指包括但不限于上述5项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指投标人所提供的方案能够保障投标人在实际工作中达成的效果高于采购需求要求（采购需求中的时间要求、人数要求、服务内容要求等方面）。

缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	7分

	
	售后服务保障方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供售后服务方案，至少包括①售后服务人员简介及证明材料②人员岗位职责③服务响应时间④售后服务人员的管理制度⑤常用备品备件的准备⑥巡检保养情况档案记录整理⑦优化及合理建议。

1、提供优于采购需求的方案，内容完整、无缺陷，得8分；

2、提供符合采购需求的方案，内容完整，得5分；

3、提供方案，内容完整，但方案内容存在缺陷或存在不符合项目需求的，得3分；

4、方案中缺少上述7项中任意一项内容或机械复制采购需求，得1分；

5、未提供方案，得0分。

注:完整指包括但不限于上述7项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指供应商所提供的方案能够保障供应商在实际工作中达成的效果高于采购需求要求（采购需求中的时间要求、服务内容要求等方面）。

缺陷是指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容、不符合客观逻辑以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	8分

	商务部分
	投标人业绩
	评标委员会根据投标单位提供的2023年1月1日至今投标人的类似项目业绩证明材料情况进行评定，每提供一个投标人的类似项目业绩证明文件的得0.5分，满分2分。

业绩以合同为准（须提供完整合同，包含供货清单明细页），业绩时间以合同签订时间为准。

注：未提供证明材料或证明材料不合格，不得分。
	2分

	合  计
	-
	-
	100分


（二）加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。

	环保

产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。

	创新产品
	对《创新产品和服务目录》中的投标产品价格给予价格部分总分值6%的加分，计算公式如下：

创新产品加分＝（《创新产品和服务目录》中投标产品报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×6%。


第五章 政府采购合同条款及格式
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：大连海洋大学水产种业与现代养殖技术创新中心设备更新项目第四批-扫描电子显微镜、显微注射系统等采购项目
合同编号：                             

甲    方：大连海洋大学                 
乙    方：2026年X月                  

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：大连海洋大学
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1）采购项目名称：大连海洋大学水产种业与现代养殖技术创新中心设备更新项目第四批-扫描电子显微镜、显微注射系统等采购项目
采购项目编号：JH26-210000-46388
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：           
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：                                            

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业  

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

国别：         品牌：         规格型号：

(否

（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：台式计算机、液晶显示器

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及绿色产品：

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                           
大写：                           
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他
（3）付款方式：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：

1.付款方式： 

（1）预付款支付（70%）

合同依法生效，且乙方完成以下全部前置条件后，甲方启动付款审批流程。自收到乙方提供的全套合法合规请款资料之日起30个日历日内，将合同总金额70%的预付款支付至本项目专用资金监管账户：

① 完成合同备案（若根据政府采购管理规定需要备案）；

② 开立本项目专用资金监管账户（具体要求见第2条、第3条）；

③ 提交书面请款申请；

④ 等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）

尾款支付（30%）

全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经甲方依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》后，乙方提交书面请款申请及等额全套合规票据资料（具体要求见第5条）。甲方自收到上述完整资料之日起30个日历日内，支付合同总金额 30% 的尾款。

2. 监管账户开立规则

乙方（无论工商注册地在本地或外地）均须在甲方指定的大连市行政区域内合法银行业金融机构，开立本项目专用资金监管账户。该账户仅限本项目预付款的收支，不得用于其他经营活动。进口免税设备同样执行本监管账户管理要求。

3. 账户管理要求

（1）预付款的所有权及支取限制：预付款到达监管账户后，全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经甲方依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》之前，监管账户中的预付款所有权归甲方，乙方不得以任何方式支取或使用。

（2）验收合格后的资金使用：项目验收合格后，解除对监管账户的监管。

（3）监管账户开立、维护、销户产生的相关费用，由乙方自行承担；账户存续期间产生的利息，归乙方所有。

（4）项目全部履约完毕、尾款足额支付且无任何履约纠纷后，乙方可办理账户销户，甲方予以配合。

4. 付款前置条件

（1）乙方须在预付款和尾款付款前提交书面请款申请及对应全套合规票据与佐证资料；甲方付款期限自收到完整、有效的请款全套资料之日起计算。

（2）预付款支付前，乙方须完成大连本地监管账户开立，并向甲方提供账户开户证明。

（3）尾款支付以政府采购验收合格为唯一前提，验收不合格、整改后仍不达标的，甲方有权暂缓支付尾款，直至履约达标。

（4）乙方存在违约情形的，甲方有权暂停支付任何未付款项，直至违约事项整改完毕或依法追究违约责任。

（5）违约情形下的资金处理：乙方发生违约行为（包括但不限于逾期交货、质量不合格等），甲方有权采取以下一项或多项措施：

① 暂停支付所有未付货款；

② 退回预付款；

③ 从尾款及履约保证金中直接扣除乙方应付的违约金、赔偿金及招标人因此支出的第三方检测、处理等费用；

④ 合同解除时，乙方应在 5 个工作日内返还全部已支付的预付款，逾期返还的，按未返还款项每日万分之五支付违约金；招标人同时有权不予退还履约保证金。

5. 合规票据要求

（1）国产设备：预付款、尾款付款节点，须分别开具对应节点等额、合规有效的增值税专用发票。

（2）进口设备分两类执行：

① 科教免税进口设备：依据免税政策无法开具增值税专用发票，分节点开具等额增值税普通发票；同步提交海关征免税证明及相关进口业务佐证材料。

②应税征税进口设备：分节点开具等额增值税专用发票，同步提交海关征税证明及相关进口业务佐证材料。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：2026年   月   日，完成日期：2026年   月   日。
货物交付及安装调试时间：国产产品：合同签订后1个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。乙方应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。

进口产品：合同签订后3个月内完成设备供货、运输、安装、调试工作。乙方应保证在要求时间内完成全部货物的供货及安装调试,符合国家标准、行业规范、招投标文件规定及合同等相关文件的要求。
（2）履约地点：大连海洋大学

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

履约保证金金额：中标金额的5%
履约保证金递交时：合同签订前乙方向甲方一次性交付
履约保证金递交方式：☑保函   ☑支票  ☑电汇  ☑汇票  ☑本票

账户信息：

开 户 名：大连海洋大学
开 户 行：中国建设银行大连沙河口支行
账    号：21201500400050000272

履约保证金退还时间及规定：1.如果乙方出现未按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新产品的，履约保证金不予退还:如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方在项目通过验收后20个工作日内将剩余履约保证金无息退还乙方。

如乙方采用履约保函的形式则保函有效期不得少于合同履行期限。
注：1.本项目履约保证金递交方式建议乙方首选电汇。

2.财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网。

3.若乙方采用保函的方式递交履约保证金，必须由辽宁政府采购网指定履约保函办理机构出具。

4.保函为见索即付保函；保函开具前，必须将保函文本向甲方申报，并经甲方确认保函所有条款后，再行开具正式保函;索赔不得附加需乙方同意或需乙方提供证明材料条款。保函有效期覆盖供货期和验收期，如履约期间因特殊原因导致保函有效期不满足上述条件，乙方应无条件办理保函展期，直至满足条件为止。

5.若乙方提供履约保函的有效期低于合同履行期限，则应以现金形式缴纳履约保证金。

（4）分期履行要求：                                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                                        

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：大连海洋大学国有资产与实验室管理处 
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：由项目负责人及校外专家组成验收组共同验收（验收组成员不少于3人，单数）或招标人指定验收方式，大连海洋大学国有资产与实验室管理处监督。           

（2）履约验收时间：货到安装调试完成后

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  

（4）履约验收程序：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行
（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况                                      

（6）履约验收标准： 按照本文件要求，认真检查外包装是否完好无损；核对品牌、规格、型号、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准的合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况  

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      无          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式 拾 份，甲方执 捌 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  大连海洋大学  
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	大连海洋大学
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	大连市沙河口区黑石礁街道黑石礁街52号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	大连市沙河口区黑石礁街道黑石礁街52号
	通信地址
	

	邮政编码
	116023
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	12210000422447523U
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）甲方是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）乙方是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收后30个工作日内

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无特殊要求，按通用条款执行

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	1.包装材料需具备高强度和韧性，能抵御运输中的压力、冲击和振动，防止器械破损。

2.乙方包装须符合国家/行业标准及合同约定，确保货物在运输、仓储、验收中无损。因乙方包装材料或方式问题导致货物破损、变形、失效或存在隐性损伤的，视为乙方违约。

3.对于进口精密仪器，包装还应满足以下要求（在不低于国家/行业标准的前提下执行）：

（1）防震缓冲：产品在包装容器内应固定牢固，突出易损部位应加以支撑；同一包装容器内多个部件应相互隔离，不得碰撞；缓冲材料应根据设备重量与运输条件合理选配，采用定制内衬确保仪器无位移；重型设备应用螺栓固定于底座。

（2）防潮防锈防霉：易受潮部件应采用防水、低透湿度材料密封包装，内置干燥剂；金属裸露面应涂覆防锈油或采用气相防锈材料；长期海运设备应增加防潮防霉措施。

（3）木质包装检疫：若使用木质包装，须经熏蒸或热处理，并加施IPPC标识，同时提供相关处理证明。

（4）随机文件与包装标志：随包装提供产品合格证、使用说明书（含中英文对照）、保修卡、装箱清单及进口通关文件（原产地证、报关单、商检证明等）。外箱应标注“易碎物品”“向上”“防潮”等通用标识。

4.乙方包装完成后应保留包装过程影像记录，保存至合同履行完毕后12个月，甲方有权调阅。

5.货物到达甲方现场后，乙方应派技术人员到场指导拆箱，双方共同签署开箱记录。若因包装或运输原因导致货物内部隐性损伤，虽到货外观验收合格，但在安装调试后质保期内暴露相关故障或精度超差，经检测确属包装防护不当的，乙方仍应承担违约责任，不得以“外观验收合格”为由免除责任。

6.违约责任：接到甲方通知后【3】个工作日内，乙方需核实并承担责任，免费更换或维修损坏货物，相关费用乙方承担。货物无法修复或更换，或修复更换后仍不达标的，甲方可解除对应条款，乙方按该部分金额【20%】支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

7.乙方需配合定损、提供包装证明；拒不承担责任的，甲方可委托第三方处理，费用由乙方承担，可从应付货款中抵扣。

	
	指定现场
	甲方指定地点

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	按招标文件要求执行

货物运输由乙方负责（或乙方委托第三方运输），因运输过程中装卸不当、保管不善、路线违规等运输问题致货物损坏的，均视为乙方违约。​

接到甲方通知后【3】个工作日内，乙方需核实并承担责任，免费更换/维修损坏货物，相关费用乙方承担，

货物无法修复/更换或仍不达标，甲方可解除对应条款，乙方按该部分金额【20%】付违约金，不足弥补甲方损失的需补足差额。​

乙方需配合定损、提供证明；拒不承担责任的，甲方可委托第三方处理，费用由乙方承担，可从应付货款中抵扣。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	乙方负责货物运输，承担运输风险及保险责任。乙方需自行投保运输险，相关保险费用由乙方承担。

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	自验收合格之日起免费质保3年，免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经甲方综合运行验收合格后开始计算。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	提供7×24小时电话技术支持。对于电话方式或远程方式无法解决的问题时，电话响应时间为2小时内，人员到达现场响应时间为24小时内，并于8小时内修复，特殊情况在24小时内无法修复的，应采取应急措施使设备正常使用。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	1. 付款方式

（1）预付款支付（70%）

合同依法生效，且乙方完成以下全部前置条件后，甲方启动付款审批流程，自收到乙方提供的合法有效增值税专用发票及完整请款资料之日起30个日历日内，将合同总金额70%的预付款支付至本项目专用资金监管账户：

① 完成合同备案（若根据政府采购管理规定需要备案）；

② 开立本项目专用资金监管账户（具体要求见第2条、第3条）；

③ 提交书面请款申请；

（2）尾款支付（30%）

全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经甲方依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》后，乙方提供等额合规增值税专用发票及请款申请，甲方自收到上述完整资料之日起30个日历日内，支付合同总金额30%的尾款。

2. 监管账户开立规则

乙方（无论工商注册地在本地或外地）均须在甲方指定的大连市行政区域内合法银行业金融机构，开立本项目专用资金监管账户。该账户仅限本项目预付款的收支，不得用于其他经营活动。

3. 账户管理要求

（1）预付款的所有权及支取限制：预付款到达监管账户后，全部货物按合同约定送达指定地点、完成安装调试，经甲方依据政府采购验收规范组织验收合格，并出具正式《政府采购项目履约验收合格书》之前，监管账户中的预付款所有权归甲方，乙方不得以任何方式支取或使用。

（2）验收合格后的资金使用：项目验收合格后，解除对监管账户的监管。

（3）监管账户开立、维护、销户产生的相关费用，由乙方自行承担；账户存续期间产生的利息，归乙方所有。

（4）项目全部履约完毕、尾款足额支付且无任何履约纠纷后，乙方可办理账户销户，甲方予以配合。

4. 付款前置条件

（1）乙方须在预付款和尾款付款前提供合法、足额、合规的增值税专用发票及书面请款申请。甲方付款期限自收到合法有效增值税专用发票及完整请款资料之日起计算。

（2）预付款支付前，乙方须完成大连本地监管账户开立，并向甲方提供账户开户证明。

（3）尾款支付以政府采购验收合格为唯一前提，验收不合格、整改后仍不达标的，甲方有权暂缓支付尾款，直至履约达标。

（4）乙方存在违约情形的，甲方有权暂停支付任何未付款项，直至违约事项整改完毕或依法追究违约责任。

（5）违约情形下的资金处理：乙方发生违约行为（包括但不限于逾期交货、质量不合格等），甲方有权采取以下一项或多项措施：

① 暂停支付所有未付货款；

② 退回预付款；

③ 从尾款及履约保证金中直接扣除乙方应付的违约金、赔偿金及甲方因此支出的第三方检测、处理等费用；

④ 合同解除时，乙方应在5个工作日内返还全部已支付的预付款，逾期返还的，按未返还款项每日万分之五支付违约金；甲方同时有权不予退还履约保证金。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	如果乙方出现未按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新产品的，履约保证金不予退还:如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	甲方在项目通过验收后20个工作日内将剩余履约保证金无息退还乙方。

如乙方采用履约保函的形式则保函有效期不得少于合同履行期限。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	1、安装调试服务：乙方应在设备交付至甲方指定地点后的1个工作日内，派遣专业技术人员抵达现场开展安装调试工作。安装调试工作应严格遵循设备的技术标准与操作规范，确保设备安装稳固、连接正确，各项功能经调试后能达到合同约定的性能指标。在安装调试过程中，乙方技术人员应负责对设备进行全面检查，包括但不限于硬件完整性、软件兼容性等，并向甲方现场技术人员详细讲解设备的安装流程与调试要点。安装调试完成后，乙方需提交详细的安装调试报告，报告内容涵盖设备安装的各项参数设置、调试过程中出现的问题及解决方案、设备最终的运行状态等信息，经甲方验收签字确认后方可视为安装调试工作完成。

2、使用培训服务：

设备到货后，供方须派技术人员到现场进行安装调试及运行，直到设备正常运行，免费对用户技术人员、操作人员进行培训，直至能完全独立操作。培训内容须包括设备操作、维护、检修等项目。

3、技术咨询服务：在合同履行期间及设备质保期内，乙方应设立专门的技术咨询热线，为甲方提供 7×24 小时的技术咨询服务。对于甲方提出的技术问题，乙方技术人员应在接到咨询后的2小时内给予响应，人员到达现场响应时间为24小时内，并于8小时内修复，特殊情况在24小时内无法修复的，应采取应急措施使设备正常使用。技术咨询服务的范围包括但不限于设备的操作使用、维护保养、故障诊断、技术升级等方面。如遇重大技术问题，乙方应根据甲方要求，派遣专业技术人员前往现场进行技术指导与支持。

4、设备维护保养服务：

（1）质保期内维护保养：在设备质保期内，乙方应按照设备维护保养手册的要求，为甲方提供定期的设备维护保养服务。维护保养周期为每季度一次，每次维护保养工作应提前3个工作日通知甲方。维护保养内容包括设备的清洁、检查、校准、零部件更换（如因质量问题导致的零部件更换，费用由乙方承担）等，确保设备始终处于良好的运行状态。维护保养工作完成后，乙方应向甲方提交维护保养报告，报告内容包括维护保养的时间、地点、人员、工作内容、设备运行状况等信息，经甲方签字确认后存档。

（2）质保期外维护保养：设备质保期届满后，如甲方有需求，乙方应继续为甲方提供有偿的设备维护保养服务。双方应另行签订维护保养服务协议，明确维护保养的内容、周期、费用等事项。乙方应按照协议约定的标准和要求，为甲方提供优质的维护保养服务，保障设备的正常运行。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1.质量问题通知：在设备质保期内，如甲方发现设备存在质量问题，应及时以书面形式（包括但不限于邮件、传真、快递等）通知乙方。通知内容应详细描述设备出现的故障现象、问题发生的时间、地点等信息，并尽可能提供相关的照片或视频资料，以便乙方准确判断问题所在。

2.响应时间：乙方在接到甲方关于设备质量问题的通知后，应在2小时内以电话或邮件等方式向甲方反馈已收到通知，并告知预计的响应处理时间。对于紧急故障（如设备无法正常运行，严重影响教学科研工作），乙方应在接到通知后的24小时内派遣专业技术人员抵达现场进行处理；对于非紧急故障，乙方应在接到通知后的1 个工作日内派遣技术人员前往现场。

3.故障诊断与处理方案：乙方技术人员到达现场后，应在24小时内对设备故障进行全面诊断，并向甲方出具故障诊断报告。报告内容包括故障原因分析、故障对设备运行的影响程度评估等。同时，乙方应根据故障诊断结果，在与甲方充分沟通的基础上，制定详细的处理方案。处理方案应明确修理、重作、更换的具体措施、所需时间、可能产生的费用（如涉及费用问题，应提前向甲方说明费用明细及承担方式）等内容。

4.修理规定：如设备故障可通过修理解决，乙方应使用符合设备质量标准的零部件和材料进行修理。修理工作应在双方协商确定的时间内完成，一般情况下，普通故障的修理时间不应超过1个工作日，复杂故障的修理时间不应超过2个工作日。修理完成后，乙方应对设备进行全面测试，确保设备各项性能指标恢复正常，并向甲方提交修理报告。修理报告应包括修理的具体内容、更换的零部件清单、测试结果等信息。在修理后的1个工作日内，如设备再次出现相同故障，乙方应免费重新进行修理，并承担因此产生的相关费用。

5.重作规定：如设备存在严重质量问题，无法通过修理恢复正常使用功能，或虽经修理但在质保期内反复出现相同故障，严重影响设备正常使用，乙方应负责对设备进行重作。重作应按照合同约定的设备规格、型号、质量标准进行，确保新设备的性能和质量符合要求。乙方应在与甲方协商确定的时间内完成重作工作，重作周期一般不应超过7个工作日（自双方确定重作之日起计算）。重作完成后，乙方应将新设备交付至甲方指定地点，并承担设备运输、安装调试等相关费用。新设备交付后，应重新计算质保期，质保期时长与原设备相同。

6.更换规定：如设备的某个零部件存在质量问题，且该零部件无法通过修理恢复正常使用，乙方应及时为甲方更换该零部件。更换的零部件应是全新的，并符合设备质量标准。乙方应在接到甲方通知后的2个工作日内完成零部件的更换工作（特殊情况需提前与甲方沟通并说明原因）。更换零部件后，乙方应进行必要的测试，确保设备正常运行，并向甲方提交更换零部件报告，报告内容包括更换零部件的名称、型号、生产厂家、更换原因、测试结果等信息。如因更换零部件导致设备整体性能发生变化，乙方应重新对设备进行调试，确保设备性能符合合同要求。

7.费用承担：在设备质保期内，因设备质量问题导致的修理、重作、更换所产生的一切费用（包括但不限于零部件费用、人工费用、运输费用等）均由乙方承担。如设备质量问题是由于甲方使用不当、人为损坏或不可抗力等非乙方原因造成的，乙方应在甲方提出修理、更换需求后，及时提供相关服务，但甲方应承担相应的费用。乙方应在提供服务前，向甲方详细说明费用明细及收费依据，经甲方确认后方可实施服务。

8.如乙方怠于履行其质量保修责任，每逾期24小时，乙方需按合同价款的1%向甲方承担违约责任。甲方书面通知7日后仍未履行的，甲方有权自行委托他人维修，因此产生的所有费用由乙方承担，且乙方需按照货物价款的20%向甲方承担违约责任。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未按政府采购合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的20%。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。逾期交货的违约金，甲方可以直接从未支付的货款中予以扣除。

如乙方在政府采购合同规定的交货日期后20天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方还应向甲方支付政府采购合同总金额20%的违约金。甲方已经支付的预付款予以返还，履约保证金不予退还。违约金不足以弥补甲方损失的，仍需要赔偿损失。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付货物需符合国家/行业质量标准及合同约定参数，经甲方验收发现货物性能不达标、存在质量缺陷或与约定不符的，视为乙方违约。​

甲方通知后【3】个工作日内，乙方需核实并承担责任：

免费更换合格货物或维修至达标，相关费用乙方承担；超合同交货期的，按照迟延交货违约责任方式处理。

货物无法更换/维修或仍不达标，甲方可解除或部分解除合同，乙方按该部分货物总额的20%支付违约金，不足弥补甲方损失的，需补足差额。同时，甲方有权要求乙方返还已经支付的不合格货物的预付款，相对应部分的履约保证金不予返还。

乙方需配合验收、定损，提供质量合格证明；拒不承担责任的，甲方可委托第三方检测/处理，费用由乙方承担。

以上违约责任，甲方有需要继续支付尾款时，可以从尾款中直接扣除。
进口设备报关、运输、保险、税费及相关手续均由乙方负责，因进口手续、国际运输等原因造成延期交付的，不得作为乙方免责事由。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	无
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