2023年湄洲岛城乡公厕采购项目最高限价的询价公告

莆田市湄洲岛湄女文化创意有限公司组织2023年湄洲岛城乡公厕采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，对本项目进行国内公开询价，现欢迎国内合格的投标人前来提交报价。
一、时间安排及报价方式
1、发布时间：2023年12月07日至2023年12月11日上午08：00-12：00，下午14：30-17：30（北京时间，以下同）；
2、报价递交时间：2023年12月07日至2023年12月11日17：30之前，报价人只需将纸质报价材料加盖公章的扫描件通过电子邮件的形式发送至邮箱18950787399@qq.com，逾期送达概不接受。
二、对供应商要求
1、报价人应具有报价项目的经营范围，须提供报价人合格有效的法人营业执照（副本)的有效复印件并加盖公章。
2、近两年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录的。
3、报价亟须加盖各报价单位的公章。
4、不接受联合体报价。
5、本次报价仅作为最高限价设定的参考报价，不作为评标的依据。
三、潜在供应商递交报价须知
1、本次报价结果仅作为最高限价；
2、报价文档：投递人根据采购清单，按采购清单填写报价，报价文件纸质版须加盖投标人公章的扫描件通过电子邮件的形式发送至邮箱18950787399@qq.com。
3、投标人的报价应包含单价和总价。
4、潜在供应商在报价单上必须填写完整且有效的报价单位联系人、电话和公司注册地详细地址，潜在供应商应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明和资料的真实性负责，若因弄虚作假给询价人造成损失的，依法承担赔偿责任。
5、如发现恶意报价者，询价人可上报政府相关部门列入黑名单。
6、询价单位不会公布任何报价内容和询价结果，报价人应无条件认可本次询价结果，询价单位不承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。
7、报价人自行考虑是否参加本次报价。
四、2023年湄洲岛城乡公厕采购项目的内容及要求：
具体详见附件2：项目的内容及要求
五、材料文件的澄清及修改
公告及文件如有澄清和修改，将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网上发布本次报价项目的相关信息，请各报价单位及时关注，报价单位若自己没有在以上网站上查询相关信息而影响报价的，报价单位自行承担相关责任。
六、对本次询价提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人：湄洲镇人民政府
地址：莆田市秀屿区湄洲岛兴岛路365号
联系人：黄先生
联系电话：18205921214
邮箱：18950787399@qq.com
2、代理机构：莆田市湄洲岛湄女文化创意有限公司
地址：莆田市城厢区荔园东路199号喜盈门国际大厦2号楼1521室
联系人：张先生
联系方法：13959587971（微信：13959587971）
　　




















[bookmark: _GoBack]

附件1：报价函格式
报价函
致：湄洲镇人民政府（以下简称招标人)：
     （报价单位) 经过认真审阅本次询价的内容及要求后，现报价如下：
单位： 元（人民币）
	合同包
	名称
	报价
	技术要求
	地点

	1
	  2023年湄洲岛城乡公厕采购项目

	
	详见附件
	招标人指定地点（以合同签订的具体地址为准）




报价总计（必须）： 
报价单位（盖章）：  
详细地址（必填）：
联系人（必填）： 
电话号码（必填）： 
日     期（必填）： 














附件2：项目的内容及要求
湄洲岛城乡公厕
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量
	备注

	1
	实心砖墙
	
	m3
	5.5
	

	2
	其他隔断
	（1)外墙1.000以上为5铝塑板+110硬质挤塑保温板+5铝塑板
(2)檩条：镀锌方钢管 100*50*2.5
	m2
	102
	

	3
	其他隔断
	（1)内墙为2x12mm高强硅酸钙板+70mm（空)+2x12mm高强硅酸钙板
(2)檩条：镀锌方钢管 100*50*2.5
	m2
	65
	

	4
	瓦屋面
	（1)沥青瓦屋面
(2)木挂瓦条30x30，中距按瓦材规格+木顺水条30x30@500
	m2
	110
	

	5
	屋面卷材防水
	(1)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N)无胎
(2)2道
	m2
	110
	

	6
	清水望板
	(1)20厚木望板
	m2
	110
	

	7
	保温隔热屋面
	(1)40mm挤塑保温板
	m2
	110
	

	8
	预埋铁件
	(1)M24地脚锚栓
	t
	0.1
	

	9
	空腹钢柱
	（1)箱型钢柱
(2)镀锌方钢管、Q235B
	t
	0.6
	

	10
	钢梁
	（1)钢梁
(2)镀锌方钢管、Q235B
	t
	2.2
	

	11
	钢檩条
	(1)50*25*2.0
(2)镀锌方钢管 Q235B
	t
	0.3
	

	12
	钢柱薄型防火涂料
	
	m2
	13.2
	

	13
	钢梁薄型防火涂料
	
	m2
	85
	

	14
	坡道
	无障碍坡道
	m2
	4.5
	

	15
	金属扶手、栏杆、栏板
	无障碍扶手-900高
	m
	3
	

	16
	软包套管
	室外残疾玻道扶手安装软包套管
	m
	3
	

	17
	楼（地）面涂膜防水
	防水膜品种:2厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	76
	

	18
	墙面涂膜防水
	（1)卫生间
(2)2厚聚合物水泥基防水涂料
(3)上翻墙面2.0m
	m2
	90
	

	19
	立面砂浆找平层
	（1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚1：3水泥砂浆打底找平
	m2
	160
	

	20
	块料墙面
	(1)5厚瓷砖胶粘剂粘结层
(2)400*800玻化砖
(3)白水泥擦缝
	m2
	160
	

	21
	立面砂浆找平层
	（1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚1：1：6水泥石灰膏砂浆抹平
	m2
	65
	

	22
	抹灰面油漆涂料
	（1)部位:管理房、门厅
(2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子分遍找平
(3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料饰面
	m2
	65
	

	23
	立面砂浆找平层
	（1)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1：3水泥砂浆压实抹平
	m2
	45
	

	24
	块料墙面
	（1)安装方式:面砖专用胶黏结层
(2)面层材料品种、规格、颜色:褐色墙面砖
	m2
	45
	

	25
	墙面一般抹灰
	(1)6厚1 : 2. 5水泥砂浆压实抹平
(2)12厚1 : 3水泥砂浆抹平
	m2
	80
	

	26
	外墙抹灰面油漆涂料
	
	m2
	80
	

	27
	天棚吊顶
	300*300铝扣板吊顶
	m2
	65
	

	28
	金属卷帘（闸）门
	
	套
	1
	

	29
	夹板门
	
	m2
	8
	

	30
	铝合金平开窗
	
	m2
	10.8
	

	31
	铝合金推拉窗
	C1008
	m2
	0.8
	

	32
	卫生间隔断
	
	m2
	48
	

	33
	成品抗倍特隔板
	
	m2
	1
	

	34
	可折叠多功能台
	700*400
	张
	1
	

	35
	可折叠儿童安全座椅
	
	张
	1
	

	36
	卫生间标示牌
	3厚亚克力
	块
	4
	

	37
	普通桌椅
	
	套
	1
	

	38
	亚克力公厕标识牌
	亚克力公厕标识牌
	个
	1
	

	39
	洗漱台
	
	m2
	2
	

	40
	卫生间扶手
	
	个
	3
	

	41
	卫生间扶手
	
宽600直径40不锈钢铁抓杆，安装高度700
	个
	11
	

	42
	卫生纸盒
	
	个
	13
	

	43
	废纸篓
	
	个
	11
	

	44
	皂液盒
	
	个
	1
	

	45
	不锈钢烟蒂箱
	
	个
	1
	

	46
	镜面玻璃
	
	m2
	2.1
	

	47
	镜面玻璃
	
	m2
	0.8
	

	48
	配电箱
	
	台
	1
	

	49
	焊接钢管
	:DN40
	m
	100
	

	50
	配管
	JDG20
	m
	342
	

	51
	电力电缆
	YJV-3×10
	m
	100
	

	52
	电力电缆头
	YJV-3×10
	个
	2
	

	53
	WDZB-BYJ-2.5配线
	
	m
	892
	

	54
	300×300防潮面板灯
	LED15W
	套
	10
	

	55
	带蓄电池3300×300防潮面板灯
	LED15W
	套
	5
	

	56
	高效节能型防潮可调射灯
	LED 5W
	套
	1
	

	57
	人体红外感应防潮筒灯
	LED 3W
	套
	11
	

	58
	高效节能型防潮镜前灯
	LED12W
	套
	4
	

	59
	暗装灯头盒
	
	个
	42
	

	60
	双联单控开关
	10A
	个
	3
	

	61
	三联单控开关
	10A
	个
	3
	

	62
	插座
	单相二极及三极安全型插座10A
	个
	5
	

	63
	
	
	
	
	

	64
	插座
	单相二极及三极安全型插座16A
	个
	6
	

	65
	插座
	单相三极带开关安全型插座16A
	个
	1
	

	66
	暗装开关
	
	个
	18
	

	67
	暗装接线盒
	
	个
	24
	

	68
	烘手器
	
	个
	2
	

	69
	12U弱电机柜
	
	台
	1
	

	70
	配管
	DN32
	m
	200
	

	71
	配管
	JDG20
	m
	196
	

	72
	光缆
	4芯室外单模光缆
	m
	100
	

	73
	超六类非屏蔽双绞线
	线缆对数:≤4对
	m
	29.3
	

	74
	穿多芯软导线
	RVS-2×1.5
	m
	110.5
	

	75
	宽带插座
	
	个
	1
	

	76
	无线WIFI发射器
	无线AP
	个
	1
	

	77
	紧急按钮开关
	
	个
	11
	

	78
	残卫呼叫扬声器
	
	个
	4
	

	79
	暗装插座盒
	
	个
	2
	

	80
	接线盒
	
	个
	30
	

	81
	广播主机
	
	台
	1
	

	82
	入口提示装置主机
	
	台
	1
	

	83
	镀锌圆钢避雷网
	Φ12
	m
	68
	

	84
	避雷引下线
	
	m
	62
	

	85
	均压环
	
	m
	62
	

	86
	户内接地母线
	镀锌扁钢-40*4
	m
	8
	

	87
	户外接地母线
	镀锌扁钢-40*4
	m
	5
	

	88
	总等电位端子箱MEB
	
	台
	1
	

	89
	等电位端子盒LEB
	
	台
	3
	

	90
	塑料管
	PPR管 DN15 
	m
	9
	

	91
	塑料管
	PPR管 DN20 
	m
	3
	

	92
	塑料管
	PPR管 DN25 
	m
	15
	

	93
	塑料管
	PPR管 DN32
	m
	10
	

	94
	塑料管
	PPR管 DN40 
	m
	18
	

	95
	塑料管
	PPR管 DN40 
	m
	20
	

	96
	复合管
	衬塑钢管给水管 DN65
	m
	95
	

	97
	套管
	DN65
	个
	1
	

	98
	螺纹阀门
	截止阀DN50
	个
	2
	

	99
	给、排水附（配)件
	水龙头安装DN15
	个
	8
	

	100
	水表
	水表DN65（含1个闸阀）
	组
	1
	

	101
	塑料管
	聚氯乙烯管（PVC-U)加筋排水塑料管 DN200
	m
	40
	

	102
	塑料管
	聚氯乙烯管（PVC-U)加筋排水塑料管 DN150
	m
	15
	

	103
	塑料管
	聚氯乙烯管（PVC-U)加筋排水塑料管 DN100
	m
	35
	

	104
	塑料管
	聚氯乙烯管（PVC-U)加筋排水塑料管 DN75
	m
	10
	

	105
	塑料管
	聚氯乙烯管（PVC-U)加筋排水塑料管 DN50
	m
	15
	

	106
	套管
	DN150
	个
	2
	

	107
	套管
	DN100
	个
	1
	

	108
	地漏 
	地漏  DN50
	组
	6
	

	109
	清扫口
	DN100
	组
	2
	

	110
	玻璃钢化粪池
	12m3 
	座
	1
	

	111
	感应式水嘴洗手盆
	
	组
	4
	

	112
	延时自闭式冲洗阀蹲式大便器
	
	组
	11
	

	113
	感应式冲洗阀小便器
	
	组
	3
	

	114
	无障碍专用坐便器
	
	组
	1
	

	115
	儿童坐便器
	
	组
	1
	

	116
	无障碍小便器
	
	组
	1
	

	117
	陶瓷成品清洁池
	
	组
	2
	

	118
	残疾人专用洗手盆
	
	组
	1
	

	119
	儿童洗手盆
	
	组
	1
	

	120
	塑料管
	PVC-U雨水管 DN100
	m
	20
	

	121
	塑料管
	PVC-U雨水管 DN200
	m
	30
	

	122
	雨水斗
	DN100
	个
	8
	

	123
	灭火器
	MF/ABC3*2
	组
	1
	

	124
	卫生间排气扇
	300×300
	套
	11
	

	125
	热镀锌薄钢板矩形净化风管
	长边长≤320mm
	m2
	20
	

	126
	圆形风管
	直径≤320mm
	m2
	2
	

	127
	金属结构刷油
	（1)除锈级别:除轻锈
(2)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆
(3)涂刷遍数、漆膜厚度:各二道
	kg
	85
	

	128
	防雨百叶风口
	320×200
	个
	1
	













湄洲妈祖公庙公厕
	序号
	项目名称
	参数
	计量单位
	数量
	备注

	1
	拆除外墙表面并抹平
	
	㎡
	113
	

	2
	贴300*600仿古砖
	
	㎡
	47.2
	

	3
	刷固色油漆（3次）
	
	㎡
	70.4
	

	4
	花格配件
	
	套
	2
	

	5
	门头LED显示屏
	定制
	套
	1
	

	6
	瓷砖腰线
	
	m
	35
	

	7
	瓷砖踢脚线
	
	m
	35
	

	8
	标识牌
	定制
	个
	12
	

	9
	文化图框
	定制
	个
	6
	

	10
	纸巾盒
	定制
	个
	8
	

	11
	工具间
	定制
	套
	1
	

	12
	不锈钢挂钩
	定制
	个
	3
	

	13
	全铜水龙头
	定制
	套
	6
	

	14
	铁件除锈喷漆
	定制
	项
	1
	

	15
	卫生间门修复
	
	套
	3
	



附3：图纸
