实质性响应一览表
	序号
	实质性响应条款
	投标人响应情况
	差异

	1.
	★投标人需承诺广州市教育科研网络承建单位核心层采用环保护技术，汇聚层采用以太网环保护技术。本期项目要求投标人实现各区教育局机房与广州市电化教育馆互联时使用20G RRPP 环，环网设计要求如下：
1、要求环网节点之间采用裸光纤直连，
[bookmark: _GoBack]2、环网节点之间提供主干裸光纤异路由，为本项目提供物理层级别保护，确保各学校或单位使用基础网络环境。（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	2.
	★投标人需承诺为保障业务安全性，教科网骨干环网中不能有其他第三方业务。（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	3.
	★投标人需承诺中标后在服务期内需要开放本项目涉及设备的网络管理读写权限给予采购人，网络管理读写权限给予内容包括但不限于：日常实时监控、监控数据备份、web流量监控系统、SNMP采集、SYSLOG采集、端口速率限制与关闭，故障预警系统等。（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	4.
	★投标人需承诺中标后应配合采购人提供全网设备运行日志（包括接入单位使用的端口流量、设备运行等），日志保存时间必须大于180日。（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	5.
	4）★投标人需承诺本项目所有的需求点必须是裸光纤接入，投标人必须根据接入带宽免费提供接入需要的光电收发设备及尾纤供用户使用。为防止光纤中断导致大面积学校网络故障，学校接入不允许使用PON方式接入技术。（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	6.
	9）★投标人需承诺本项目中涉及每年高考考场重要线路，需要具备双线路异路由备份功能，并可以实现主、备线路自动切换保护机制，确保高考考场网络高可用性，投标人需提供高、中考及阅卷期间网络通信保障实施方案。（提供承诺函，格式自拟）
	
	

	7.
	★投标人需承诺：在签订合同之日起10个日历日内完成项目所有线路的交付使用并获得采购人的书面确认，如在规定时间内无法开通，或实施内容与投标响应内容不相符，采购人将以书面的形式通知中标人在5个日历日内完成整改。如未能按时完成，每逾期一天扣除合同总金额3%作为扣罚，最高扣罚上限为合同总金额的30%，如达到最高扣罚上限后，中标人仍未能完成项目验收，采购人可单方终止服务合同，中标人全额退回采购人已支付的所有款项，相关责任由中标人承担（提供承诺函，格式自拟）。
	
	


说明：
1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

