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项目名称：辽宁省消防救援总队2024年消防装备部门集中采购项目（项目二水域救援装备）
项目编号：LNZD2025-ZZCG-06/TXJ-024-2025058
采 购 人：辽宁省消防救援总队
采购代理机构：天行健项目管理咨询（北京）有限公司
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[bookmark: _Toc193460904]辽宁省消防救援总队2024年消防装备部门集中采购项目（项目二水域救援装备）
[bookmark: _Toc193460905]公开招标公告
项目概况
辽宁省消防救援总队2024年消防装备部门集中采购项目（项目二水域救援装备）招标项目的潜在供应商应在天行健项目管理咨询（北京）有限公司获取招标文件，并于2025年6月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]项目编号：LNZD2025-ZZCG-06/TXJ-024-2025058
项目名称：辽宁省消防救援总队2024年消防装备部门集中采购项目（项目二水域救援装备）
预算金额：42.73万元（人民币）
最高限价：42.73万元（人民币）
采购需求：详见附件1
合同履约期限：001包签订合同后90天内供货。
本项目(不接受)联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间： 2025年5月13日至 2025年5月20日，每天上午8:30至11:30，下午12:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：天行健项目管理咨询（北京）有限公司（沈阳市和平区南京北街65号民生银行大厦10层）。
方式：现场领取或电子邮件领取。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]现场领取：获取招标文件时携带以下材料：（1）法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用）；（2）法定代表人（或非法人组织负责人）（详见附件2-1）身份证明书原件（自然人作为响应主体时不需提供）；（3）授权委托书原件（详见附件2-2）（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人获取招标文件的无需提供）；（4）辽宁省消防救援总队政府采购供应商廉洁守法承诺书（详见附件3）。
电子邮件领取：将以上材料加盖公章扫描件发送至Lntxj@163.com并电话通知代理机构确认，邮件主题“获取XXXXX项目第XX包的招标文件”，并在邮箱中注明单位名称、联系人、联系电话。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间; 2025年6月9日09点30分（北京时间）。
地点：天行健项目管理咨询（北京）有限公司会议室（沈阳市和平区南京北街65号民生银行大厦10层）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1.1接收质疑函方式：书面纸质质疑函。
1.2质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
2.需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持乡村振兴、节能环保等相关政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：辽宁省消防救援总队
地址：辽宁省沈阳市皇姑区松花江街8号
联系方式：于希海024-86934332
2.采购代理机构信息
名称：天行健项目管理咨询（北京）有限公司
地址：沈阳市和平区南京北街65号民生银行大厦10层
联系方式：024-31905999转8509、8508
邮箱地址：Lntxj@163.com
开户行：中国民生银行股份有限公司沈阳分行
账户名称：天行健项目管理咨询（北京）有限公司辽宁分公司
账号：9902001812382867
3.项目联系方式
项目联系人：张平、时刚
电　话：024-31905999转8509、8508
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附件1：
包组编号：001
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价（万元）
	备注

	001
	消防员方位灯
	一、实质性要求（★）
1.符合GB27899-2011《消防员方位灯》标准。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。 
3.提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
	80部
	0.045
	大连支队：80部

	001
	佩戴式防爆照明灯
	一、实质性要求（★）
1.检验依据 GB30734-2014《消防员照明灯具 》标准要求。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
	165部
	0.08
	沈阳支队：51部
大连支队：19部
盘锦支队：30部
朝阳支队：65部

	001
	激流救生衣
	一、实质性要求（★）
1、总体性能符合《激流救生衣试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3、救生衣衣身能承受≥3200 N的作用力而不损坏；救生衣肩部能承受≥900N的作用力而不损坏；裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏；
4、浮力：应处于120 N至150 N之间，救生衣在淡水中浸泡24 h后，浮力损失≤3.5%。
	40套
	0.14
	沈阳支队：10套
大连支队：15套
盘锦支队：5套
朝阳支队：10套

	001
	水域救援头盔
	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.质量：≤600g。 
4.头盔整体所受到的冲击力的最大值:≥3300N。
	43顶
	0.04
	沈阳支队：20顶
大连支队：13顶
朝阳支队：10顶

	001
	湿式水域救援服
	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.抗撕裂性能：面料经150 N持续10s的拉伸强度试验,试样的经向、纬向均未出现断裂现象。接缝处经100 N持续10 S的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。
4.耐磨性能:面料经2000 次循环摩擦后,试样未被磨穿。补强材料经6000次循环摩擦后,试样未被磨穿。
	31套
	0.13
	沈阳支队：10套
大连支队：10套
盘锦支队：6套
朝阳支队：5套

	001
	干式水域救援服
	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.防渗漏性能：耐静水压性能≥26kPa，经静水中持续1h的渗透性能试验，消防员水域救援防护服的进水量≤0.25 kg。
4.保温性能：保温性能试验后，受试者基础体温下降差≤1℃。
	23套
	0.4
	沈阳支队：4套
大连支队：9套
朝阳支队：10套

	001
	水域救援手套
	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.抗刺穿性能：≥45N。
4.撕破强力：≥100N。
	65副
	0.02
	沈阳支队：20副
大连支队：20副
盘锦支队：15副
朝阳支队：10副

	001
	水域救援靴
	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.材质：鞋靴内部应为≥5mm氯丁橡胶（或优于）与外部皮革双层结构一体合成；大底应具备防滑且防止刚性损害和防穿刺功能，可以适应水面和陆地的各种地形。
	68双
	0.06
	沈阳支队：15双
大连支队：36双
盘锦支队：7双
朝阳支队：10双



附件2-1
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。



	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）



供应商名称（加盖单位公章）：
日期：




附件2-2
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：
住所地：	
授权委托人姓名：                   身份证号码：
工作单位：
住址：                   电话：
现委托就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
详细通讯地址：      邮政编码 ：
传        真：      电     话：
日        期:





[bookmark: _Hlk195106518]附件3
辽宁省消防救援总队政府采购
供应商廉洁守法承诺书
为加强政府采购中的廉政建设，坚决维护国家利益和社会公共利益，确保采购活动的规范与廉洁，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本公司作如下承诺：
1.在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和采购单位利益。
2.本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵单位工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。
3.本公司决不向贵单位工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游， 以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉 OK 厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。
4.本公司决不为贵单位工作人员安排工作， 以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
5.本公司发现贵单位工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵公司的监督管理部门举报。
6.如发现本公司违反承诺，经贵单位监督部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。
（一）本公司的行为致使贵单位工作人员违规的，同意将本公司列入贵公司供应商黑名单，三年丧失贵单位供应商资格。
（二）本公司的行为致使贵单位工作人员违法的，同意永远丧失贵单位供应商资格。
 
 
此致
 
 
承诺方（盖公章）：
 
 
承诺方法人代表（或委托人）：
年  月  日

[bookmark: _Toc26518_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193460906]
第一章 供应商须知
[bookmark: _Toc18613_WPSOffice_Level2]一 供应商须知表
	[bookmark: 招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求其他：Block]条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：辽宁省消防救援总队
地  址：沈阳市皇姑区松花江街八号    
联系人：于希海
电  话：024-86934332

	1.2
	采购代理机构
	名称：天行健项目管理咨询（北京）有限公司 
地址：沈阳市和平区南京北街65号民生银行大厦10层
联系人：张平、时刚
电  话：024-31905999转8509、8508

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	是
否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	001包是    否
（需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持乡村振兴、节能环保等相关政策）
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
001包
标的名称：消防员方位灯
标的名称：佩戴式防爆照明灯
标的名称：激流救生衣
标的名称：水域救援头盔
标的名称：湿式水域救援服
标的名称：干式水域救援服
标的名称：水域救援手套
标的名称：水域救援靴

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	有，具体产品为
没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	是
否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	本项目预算总金额：人民币42.73万元
001包：
最高限价：
总价：人民币42.73万元
单价：
001-1消防员方位灯人民币0.045万元
001-2佩戴式防爆照明灯人民币0.08万元
001-3激流救生衣人民币0.14万元
001-4水域救援头盔人民币0.04万元
001-5湿式水域救援服人民币0.13万元
001-6干式水域救援服人民币0.4万元
001-7水域救援手套人民币0.02万元
001-8水域救援靴人民币0.06万元

	4
	计量单位
	中华人民共和国法定计量单位
其他：

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	不组织
组织，时  间：
地  点：
联系人：
电  话：
组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	001包：干式水域救援服
（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	不需要提供样品
需要提供样品
1、递交样品的截止时间：同递交文件截止时间（北京时间）
递交样品地点：沈阳市和平区南京北街65号民生银行大厦10层
递交样品联系人：时刚
递交样品联系电话：024-31905999转8508
2、样品制作的标准和要求：
供应商需提供全部所投产品视频，视频能够清晰展示产品外观、规格型号、材质、尺寸、整体性能、使用效果、操作方式、稳定性等重要方面，每包全部视频合计不超过15分钟，MP4、AVI、MOV、MPEG等常规软件能播放的视频格式（视频需存储在U盘内, U盘上标签写明项目名称、包号、投标人等信息，U盘留存不予退回）。具体样品明细如下：
	包号
	产品名称
	数量
	提交方式

	001
	消防员方位灯
	1部
	样品和视频

	
	佩戴式防爆照明灯
	1部
	样品和视频

	
	激流救生衣
	1套
	样品和视频

	
	水域救援头盔
	1顶
	样品和视频

	
	湿式水域救援服
	1套
	样品和视频

	
	干式水域救援服
	1套
	样品和视频

	
	水域救援手套
	1副
	样品和视频

	
	水域救援靴
	1双
	样品和视频


样品须按包组分别递交，递交样品时须同时递交样品清单，包括但不限于公司名称，联系人，联系电话，样品序号，样品名称，数量等。在样品上须清晰的粘贴产品序号标签。
3、样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标供应商提供的样品，应当由采购代理机构进行保管，中标结果公告之日起七个工作日后，由采购代理机构发出通知，通知发出后七个工作日内，由未中标供应商自行领回,否则视为自动放弃领回，采购代理机构有权自行处理。
不需要提供演示
需要提供演示
1、演示时间：
   演示地点：
 演示顺序：
2、演示要求：（内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	所有响应文件中均按人民币货币进行报价。
其它：

	13.1
	投标保证金

	本项目不收取投标保证金
本项目收取投标保证金
1、投标保证金金额：元 
2、投标保证金到账时间：
3、投标保证金缴纳方式：  □电汇  □支票  □金融机构、担保机构出具的保函   □其他非现金形式
   保证金收款人银行信息：
    开 户 名：
    开 户 行：
账    号：
4、保证金退还方式：
5、保证金退还咨询电话：

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	正本1份,副本6份；
请供应商按所投包组分别制作、递交文件。
电子文档2份(注：U盘形式，电子文档为PDF版本（盖章、签字）和word版本各一份）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表2人，评审专家5人组成，共7人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
的评审方法评审标准
	样品：本项目需提供样品
1、 样品评审方法:综合评分法样品
2、 评审标准:具体见评分标准和评分细则区
演示:本项目无需演示

	27.2
	评标办法
	综合评分法
最低评标价法

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3个/包

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1个/包
采购人委托评标委员会直接确定中标人
采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金
履约保证金金额：
履约保证金递交时间：
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：
    开 户 行：
账    号：
履约保证金退还时间及规定：

	36
	采购代理服务费
	本项目不收取采购代理服务费
本项目收取采购代理服务费
本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。
支付标准：参照计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号文件规定货物类标准收取。
支付形式：电汇或支票
支付时间：领取中标通知书同时由中标人将采购代理服务费支付至采购代理机构。
收款人银行信息：
开户名：天行健项目管理咨询（北京）有限公司辽宁分公司
开户行：中国民生银行股份有限公司沈阳分行
账号：9902001812382867
需在电汇凭证上明确填写投标人名称、账号及开户行名称，同时要在电汇单据“摘要”“用途”栏次内，填写“项目编号+包号+服务费”。

	39.3
	质疑
	一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位：天行健项目管理咨询（北京）有限公司
联 系 人：张平、时刚
联系电话：024-31905999转8509、8508
通讯地址：沈阳市和平区南京北街65号民生银行大厦10层
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	其他
	公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。此项目有可能进行时间或内容上的变更(澄清、补充等)，将在此媒介以公告等形式发布。


注：表格中“”项或“■”项为被选中项。
[bookmark: _Toc30384_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17725_WPSOffice_Level1]
二 总则
1.采购人、采购代理机构及供应商
1.1采购人：辽宁省消防救援总队
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2款。
★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合供应商须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若供应商须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），供应商应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若供应商须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若供应商须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如供应商不符合“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）”第四条规定的中小企业的情形，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若供应商须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如供应商须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见供应商须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
★1.8 为本招标项目的招标代理机构，其将被认定为投标无效。
★1.9 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人，其将被认定为投标无效。
★1.10 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系，其将被认定为投标无效。
★1.11 被依法暂停或者取消投标资格，其将被认定为投标无效。
★1.12 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，其将被认定为投标无效。
★1.13 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形，其将被认定为投标无效。
★1.14 法律法规或投标人须知前附表规定的其他被认定为投标无效的情形。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2款。
★2.3供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc266951048]3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc266951049]★4.计量单位
除供应商须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1供应商须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织供应商现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。
[bookmark: _1.10_投标预备会]6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc10106_WPSOffice_Level2]三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下:
招标公告
第1章 [bookmark: _Toc4961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25935_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24604_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc188_WPSOffice_Level2]供应商须知
[bookmark: _Toc13276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31424_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2443_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32235_WPSOffice_Level2]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: _Toc16269_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4416_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7005_WPSOffice_Level2]第三章 货物需求
[bookmark: _Toc16294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25382_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16119_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23459_WPSOffice_Level2]第四章 评标方法
[bookmark: _Toc28106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16368_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2]第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc7415_WPSOffice_Level2]四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2供应商应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2供应商应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见供应商须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按供应商须知表12.1款中要求货币进行报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3供应商应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
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★13.投标保证金（本项目不适用）
13.1供应商应提交供应商须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，供应商撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在供应商须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
[bookmark: _Toc27725_WPSOffice_Level2]16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。
★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章（鲜章），并加盖单位印章（鲜章）。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
★16.4如果供应商未按上述要求签署，其投标文件无效。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1 供应商应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
17.2所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。
（2）加盖供应商单位公章。
17.3如果供应商未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1供应商应在供应商须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到供应商须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
19.3递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。
19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
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★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。
供应商不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。供应商未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见供应商须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查，供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的供应商不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1供应商须知表11.3款中要求供应商提供样品的，按照供应商须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见供应商须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；（本项目不适用）
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）供应商的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商， 其投标报价扣除10%-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5根据财政部相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按供应商须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
[bookmark: _Toc4544_WPSOffice_Level2]七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照供应商须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表39.3款。
40.履约验收
将严格按照政府采购相关法律法规以及行业管理规定和《辽宁省消防救援总队车辆装备验收实施方案》的要求进行验收。

[bookmark: _Toc193460907]
第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block][bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2481_WPSOffice_Level2]一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


[bookmark: _Toc31052_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level2]二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	[bookmark: 资格性证明材料：Document][bookmark: sys_资格性证明材料：Document]序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	[bookmark: _Toc25206_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level2]11
	中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函     
	15/16

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	



三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	供应商关联单位说明
	14


[bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24432_WPSOffice_Level2]四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	[bookmark: _Toc24011_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level2]2
	其他材料：招标文件要求的以及供应商认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料（格式自拟）
	

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	


重要提示：
1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。
2、供应商在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：供应商可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：供应商可就招标文件要求提供相应材料。







格式1
[bookmark: _Toc21090_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26322_WPSOffice_Level2]投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	
投标文件/电子文档


所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖单位公章）




封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——




格式2
投标文件的封皮正本/副本






投  标  文  件





所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
供应商名称 ：

格式3-1
[bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21414_WPSOffice_Level2]目  录
[bookmark: _Toc30940_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level2]一、资格证明材料
……
[bookmark: _Toc31702_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level2]二、符合性证明材料
……
[bookmark: _Toc14854_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level2]三、其它材料
……



我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。




供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

格式3-2

评分索引表

	评分标准
	证明材料所在页码

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	...
	...



格式4
[bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3401_WPSOffice_Level2]法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。



	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）



供应商名称（加盖单位公章）：
日期：


[bookmark: _Toc122_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level2]
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：
住所地：	
授权委托人姓名：                   身份证号码：
工作单位：
住址：                   电话：
现委托就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
详细通讯地址：      邮政编码 ：
传        真：      电     话：
日        期:

格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：



格式7
[bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23728_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
[bookmark: _Toc28831_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level2]（格式自拟）









供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：




格式8
[bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7498_WPSOffice_Level2]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。



供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：









格式9
[bookmark: _Toc14782_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24841_WPSOffice_Level2]投标函
（采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本份、副本份及电子文档份，并以 / 形式出具的金额为  /   人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：。



与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：         传真：
电话：         电子邮件：
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：
供应商名称（加盖单位公章）：
供应商开户银行（全称）：
供应商银行账号：
日    期：

格式10
[bookmark: _Toc2673_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2]开标一览表
包号：                                                      报价单位：元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	/
	
	
	



注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。




供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：



格式11
[bookmark: _Toc28271_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16044_WPSOffice_Level2]分项报价表
包号：                                                      报价单位：元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	



注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
此表填写的货物种类及数量等必须和相应包组采购需求一致，否则按无效投标处理。




供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

格式12
技术规格偏离表（001包）
	包号/序号：001/1
产品名称：消防员方位灯 
数量：80部
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.符合GB27899-2011《消防员方位灯》标准。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。 
3.提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
二、一般指标性参数（●）
1. 最大可视距离≥4000m。
连续待机工作时间：≥100h。
2.防爆性能：≥Ex ia IIC T6 Ga。
3.灯具外壳防护等级：应满足IP66/IP68的要求,水下工作深度≥80m。
4.闪光频率：2.5±0.5Hz，脉冲电流最大值≥80mA。
5.正常工作温度：-20℃~40℃。
6.重量：≤0.3㎏。
7.具备充电功能或更换干电池功能，如充电应配套充电器1个。
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK3]提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/2
产品名称：佩戴式防爆照明灯
数量：165部
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.检验依据 GB30734-2014《消防员照明灯具 》标准要求。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
二、一般指标性参数（●）
1.防爆性能：≥Exia IIC T3 Ga。
2.灯具外壳防护等级：应满足IP66/IP68的要求。
3.连续稳定工作时间：强光≥240min，弱光≥480min；灯具完全放电后充满电时间≤4h。
4.重量：灯具（含电池和附件）≤0.15kg。
5.照度：按规定进行测试，强光照度平均值≥1000lx，弱光照度平均值≥600lx。
6.配用光源：LED，功率≥3W。
7.工作温度:-25℃-55℃。
8.开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。
9.可实现强光、弱光、爆闪的切换。
10.灯具应按照使用单位头盔要求按照1:2配备头灯架，通用灭火和救援头盔，具有与消防头盔和抢险救援头盔匹配的固定连接件，可上下方向调节。
11.电筒上有Type-C充电插口，灯具电量应可视化显示，可直观确认灯具电量等信息。
12.电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量≥1.9Ah。
13.灯具应配备充电器，瓦数≥20W。组成：灯具整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。灯具的供电电源应采用可充电电池，至少配备一块备用电池。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/3
产品名称：激流救生衣
数量：40套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1、总体性能符合《激流救生衣试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3、救生衣衣身能承受≥3200 N的作用力而不损坏；救生衣肩部能承受≥900N的作用力而不损坏；裆带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏；
4、浮力：应处于120 N至150 N之间，救生衣在淡水中浸泡24 h后，浮力损失≤3.5%。
二、一般指标性参数（●）
1、外观面料：主面料采用高韧性尼龙布（或优于），舒适层采用不吸水功能面料，釆用扣件和拉链形式进行系固；胸腹部、肩部和背部的外表面贴有反光带；前置不少于2个大容量口袋，每个容量应≥0.6L，可以装下北斗定位设备或者是无线电设备；应设置不少于6处悬挂扣，方便悬挂哨笛，示位灯等救援工具；主体结构为马甲式，颜色为正红色，潘通色号为PANTONE 186C，色差≥3级；内衬使用防滑材料，肩带不设置浮力块；应设快速释放装置；松紧束缚带颜色为黑色；前胸左、右侧应设置魔术贴，左侧规格为长5.5cm，宽7.2cm（盾牌贴），右侧规格为长7.5cm，宽6.5cm（胸标、姓名牌），方便后续标识粘贴，背部居中采用魔术贴方式粘贴上端为“中国消防”，下端为辽宁所属支队地名，根据采购要求进行制作，“例：辽宁某某”，字体为简粗平黑，颜色为红底黄字，每个字大小4.8cm×5cm，字间距2cm，位置在反光带上方30mm处。
2、救生衣设有裆带和腋下带，防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动。
3、快脱带：能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力≤110 N；快脱带在扣件闭合状态下能承受≥2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象。
4、每件救生衣配备哨笛1只、示位灯1个、水域救生刀1把、可快速脱卸抛绳包1个、牛尾绳1条、合金材质安全挂钩不少于1个。哨笛被水打湿后可正常使用；示位灯应具备良好的防水性能，并可充电循环使用或更换电池；水域救生刀长度不超过20cm，应为钝头，有齿韧，方便快速割断绳索，应配备防割伤的刀鞘，可固定于救生衣，并可拆卸；抛绳包应有双重快速释放装置，包体设有反光带和加宽网眼布，主体颜色为红色，带有黄色反光条，其中正红色潘通色号为PANTONG 186C,色差≥3级，明黄色，潘通色号为PANTONG 102C，色差≥3级，包体内置浮力泡棉，可漂浮于水面上，绳包内配有长度≥15米、直径≥6MM、抗拉强度≥12KN的水面漂浮救生绳，绳索可漂浮于水面上；水域救援牛尾绳由内置弹性带的宽管状织带套、金属圆环和安全钩组成，静态长度≥90cm，在1000 N的轴向拉力作用下,水域救援牛尾绳伸展后的长度应在静态长度的1.5倍～2.0倍之间，在标称强度5kN的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。
5、人员穿着救生衣以任意方式下水后，救生衣不发生明显移位，没有影响水中姿态及浮力破损，不对属具及附件造成损坏在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上。
6、后背上端设置提拉把手，可拉动不低于100KG的重物。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/4
产品名称：水域救援头盔
数量：43顶
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.质量：≤600g。 
4.头盔整体所受到的冲击力的最大值:≥3300N。
二、一般指标性参数（●）
1.外观材料：主体为3/4全盔结构；分盔壳、泡沫缓冲层和舒适层三层；后脑带有快速调节棘轮和缓冲垫，头围可在56—62厘米之间快速调节；顶部透气孔数量≥6个，左右两边护耳部分通气孔数量≥3个；下颌带采用快速调节系带插扣式；设有加装头灯、运动相机的通用固定支架和双侧导轨；头盔颜色应为正红色和明黄色（按需求确定数量），色号同灭火战斗头盔一致，头盔侧面应喷涂“辽宁消防”标识，字体为简粗平黑，字体颜色为白色，每个字大小2.7cm×3.5cm，字间距0.6cm，“辽宁消防”字体上面粘贴弧形反光标识条，为防水耐磨材质，宽度为1.5cm，长度为18cm，弧形总高2.8cm；红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。
2.顶部抗冲击加速度性能，最大加速度:≥140g。
3.耐穿透性能：3Kg钢锥自1m高度自由下落冲击头盔，钢锥不应穿透头盔。
4.经4 h以上的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上。
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK4]提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/5
产品名称：湿式水域救援服
数量：31套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.抗撕裂性能：面料经150 N持续10s的拉伸强度试验,试样的经向、纬向均未出现断裂现象。接缝处经100 N持续10 S的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。
4.耐磨性能:面料经2000 次循环摩擦后,试样未被磨穿。补强材料经6000次循环摩擦后,试样未被磨穿。
二、一般指标性参数（●）
1.外观：分体、下衣背带式设计，可满足一般水域救援工作的防护需求，防止救援人员的身体刮伤，保持体温。颜色应为橙红色，潘通色号为PANTONE 151C，色差≥3级。左臂应设置规格为长6.7cm，宽4.9cm的魔术贴，方便粘贴队旗臂章。
2.面料：双层设计，外层为采用≥3 mm氯丁橡胶材质（或优于），内层为尼龙拉纱布（或优于），在臀部、膝部、肘部敷有用于增强耐磨性的补强材料厚度≥1 mm，裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。
3.根据需求印制反光等其他统型标识和反光标志带。
4.适体性：应提供满足不同身高、体重的消防救援人员穿戴，且提供不少于4个的可选型号，服装质量≤2kg。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/6
产品名称：干式水域救援服
数量：23套
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.防渗漏性能：耐静水压性能≥26kPa，经静水中持续1h的渗透性能试验，消防员水域救援防护服的进水量≤0.25 kg。
4.保温性能：保温性能试验后，受试者基础体温下降差≤1℃。
二、一般指标性参数（●）
1.外观面料：采用≥320D加粗3层防水透气复合尼龙布(或优于)，层压复合面料技术，面料具有超轻、抗切割、防水、透气等功能，可安全可靠的应用于寒冷水域救援工作；肘和膝部及臀部应采用高强度抗撕裂面料，颜色为纯黑色，潘通色号为PANTONE BlackC，色差≥3级，内设缓冲垫；主入口和小便口拉链应采用防水拉链并加挡水裙；领口、袖口采用橡胶材质（或优于）密封，设可调节魔术贴束带；裤口闭合，设可调节魔术贴束带；腰部设束紧系统，袜子采用与干式水域救援服主体结构材质相同的防水透气面料，袜底设置补强且袜子部分为一体式，无缝合且无压胶；
2.干式水域救援服主体结构为连体式，颜色应为橙红色，潘通色号为PANTONE 151C，色差≥3级。
3.断裂强力：经向≥1800、纬向≥1100。
4.接缝强力≥280N。
5.表面抗湿性：沾水等级≥4-5级。
6.色牢度：耐水色牢度≥4-5级、耐光色牢度≥3级、耐洗色牢度≥4-5级。
7.透水蒸汽性能：≥1.65×10³g/(㎡.24h)。
8.配备干式水域救援服便携式收纳包，质量≤1000g。
9.消防员水域救援防护服不可限制使用者穿着急流救生衣。
10.适体性：应提供满足不同身高、体重的消防救援人员穿戴，且不少于4个的可选尺码，防护服重量:≤3000g。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/7
产品名称：水域救援手套
数量：65副
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.抗刺穿性能：≥45N。
4.撕破强力：≥100N。
二、一般指标性参数（●）
1.外观面料：手套为五指分离式，手掌部位应为超纤附防滑硅胶（或优于），有助于水下救援时抓握防滑；在手套的背面配置≥2mm的氯丁橡胶层和≥2 mm的缓冲垫层，提供保暖性和抗冲击性；颜色为纯黑色，潘通色号为PANTONE BlackC，色差≥3级。
2.耐磨性：在9kPa 的压力下，经5000次循环摩擦后，不应被磨穿。
3.适体性：应提供满足不同身高、体重的消防救援人员穿戴，且不少于4个的可选型号。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	包号/序号：001/8
产品名称：水域救援靴
数量：68双 
是否为经过审批采购的进口产品：否

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	一、实质性要求（★）
1.总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2.根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，确保一物一码。
3.材质：鞋靴内部应为≥5mm氯丁橡胶（或优于）与外部皮革双层结构一体合成；大底应具备防滑且防止刚性损害和防穿刺功能，可以适应水面和陆地的各种地形。
二、一般指标性参数（●）
1.外观：消防员水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴内底和靴帮等组成。鞋帮高于脚踝，系带式，设有可调粘扣；颜色为纯黑色，潘通色号为PANTONE BlackC，色差≥3级。
2.鞋面区域需做加强处理，脚掌侧面设有排水孔，脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。
3.适体性：应提供多型号产品，满足不同身高、体重的消防救援人员穿戴。质量：≤1.5 kg。
	
	
	
	提供证明材料，在此标明证明材料所在页码即可。

	其它
	采购人未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。
4．提供★标注项的技术指标和性能的详细说明(产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、检测报告、图纸和数据均可)。

供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：

[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8488_WPSOffice_Level2]格式13
商务条款偏离表
包号：001
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明
材料

	★1
	交货时间：
001包：签订合同后90天内供货。
	
	
	
	

	★2
	交货地点：验收前，配送至辽宁省消防救援总队训练与战勤保障支队；经验收合格后，各中标供应商负责交付至分项合同中各需求单位收货地点。
	
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：货到验收合格后，中标人向采购人提供合同等额有效的发票后采购人支付合同总额100%的货款。
注：1.本项目各包实际使用单位（辽宁省各地级市消防救援支队）作为采购人与中标供应商签订采购合同，并根据上述付款方式及条件结合自身实际情况向各中标供应商支付合同价款。2.因采购人使用的是财政资金，在中标供应商符合上述付款条件的情况下，采购人付款时间为财政资金支付至采购人账户后。如因实行政府财政资金集中支付延误时间导致的付款延迟，采购人不承担延迟付款责任。
	
	
	
	

	★4
	质量保证期：验收合格之日起3年。
	
	
	
	

	★5
	验收标准及程序：根据《辽宁省消防救援总队车辆装备验收实施方案》
验收报告：按采购方验收报告填写
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	
	

	★6
	供货时提前做好采购单位标识，同时做好存放期间的防尘、防雨等防护措施，并提供可供叉车转运的托盘或装具以及手提袋或包装箱。
	
	
	
	

	★7
	总体要求：所投产品必须为具备相应生产资格和资质条件的公司生产的并具有自主知识产权产品，具备正规的供货渠道和铭牌编号，不得是贴牌产品，投标供应商具备完善的售后维修维护能力。
	
	
	
	

	★8
	交货准备：中标人至少在交货 5 日前，以书面形式告知采购人交货具体情况，包括：预计交货时间、交货数量、产品外观及尺码等，交货时中标人安排人员卸货并到场协调卸货工作，采购人不负责卸货，中标人要按照采购人要求码放货物。  
	
	
	
	

	★9
	包装和运输：中标人负责办理运输和运输保险，将货物配送采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由中标投标人承担；中标人应当按照约定的方式交付标的物，并自行选择适合本产品的运输方式，确保货物安全并承担一切货物在采购人签收前的运输责任及损失。
	
	
	
	

	★10
	本报价中所述总价为采购人采购货物所需支出的全部费用，包括但不限于：原料、生产、包装、运输费、保险费、检测费用（若涉及）、售后服务、代理服务费以及招标文件中规定的完成本项目所需的一切费用。投标人各项报价不能超过各项目采购标的的最高单价限价，以及最高限价，超过视为未完全实质性响应报价要求，作无效投标响应处理。
	
	
	
	

	11
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	



填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。
供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：


格式14
[bookmark: _Toc20929_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9410_WPSOffice_Level2]供应商关联单位的说明
说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
[bookmark: _Toc31070_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2074_WPSOffice_Level2]（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
[bookmark: _Toc27053_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc889_WPSOffice_Level2]（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可





供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：




















格式15
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖单位公章）：
日 期：

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
3、标的名称按前附表1.3.6填写。
格式16
[bookmark: _Toc13566_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29880_WPSOffice_Level2]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。



注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。



供应商名称（加盖单位公章）：
日 期：


[bookmark: _Toc4498_WPSOffice_Level1]
[bookmark: _Toc193460908]第三章 货物需求
详见格式12技术规格偏离表和格式13商务条款偏离表。















[bookmark: _Toc2821_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193460909]
第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc22313_WPSOffice_Level2]一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
[bookmark: _Toc21368_WPSOffice_Level2]二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌供应商不足3家的，按照供应商须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按供应商须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1 具体执行“政府采购促进中小企业发展管理办法(财库(2020)46号)”的相关规定。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了
《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价
扣除比例如下:
(1)非联合体投标
小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%
(2)联合体投标(不适用)
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  /  的扣除。
联合体各方均为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1） 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的/ %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 6% （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6%   （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见供应商须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章供应商须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
（2） 采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
[bookmark: _Toc30297_WPSOffice_Level2]三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章供应商须知第31条规定的方式确定中标人。
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附件1 
资格审查表
[bookmark: OLE_LINK6]（001包）
	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：
日      期：
[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level2]





附件2                  
符合性审查表
（001包）
	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	供应商关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	



填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期：
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附件3                   
评分细则
（一）基本评分细则
	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	报价
	计算公式为：(Cmin/C)*30。其中，Cmin为所有有效供应商中的最低投标价格，C为供应商的投标价格。（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）
	30

	技术部分
	技术点对点响应
	技术规格偏离表中★标注项不允许负偏离，如果负偏离，则投标文件按无效处理。●标注项共50项，每负偏离一项基础分扣1分，基础分满分为50分。注：证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检测报告、彩页、技术白皮书等作为评标依据并标明响应页码及位置。要求提供检测报告的，以检测报告内容为准并标明响应页码及位置；确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。不满足则视为负偏离。
	50

	
	样品评测
	1、产品视频包含本包组全部产品，得2分；产品视频不全或部分无法播放，得1分；没有产品视频或全部无法播放，得0分。
2、根据招标文件要求，采用供应商提供投标产品样品和产品视频相结合方式对所投产品的（1）外观、材质、材料、尺寸、产品制作工艺；（2）操作便携性、易维护性、使用舒适性，安全性、合理性、稳定性；（3）产品设计、做工、整体性能、使用效果；（4）产品质量、主要部件加工工艺、部件连接结构、连接方式进行综合评审，每有1处不完善扣 2分，满分8分，扣完为止。样品不带或少带，此项得0分。
	10

	商务部分
	业绩情况
	供应商提供所投类似项目销售业绩（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准），每有1个业绩得1分，最多得3分。供应商须提供每份业绩的销售合同、对应的发票及验收证明的复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。
	3

	
	供货方案
	供货方案应体现货品供应的全过程，内容应包含：调试（安装）、货物运输安全、货品停放安全、项目实施进度计划、供货期保障措施等内容。
1、调试（安装）：调试（安装）方案中应提供货品运抵后，对货品进行安装调试相关过程及保障措施。调试（安装）方案过程清晰，内容完整，有可操作性，得0.4分；调试（安装）方案过程不清晰或内容不完整，可操作性差，得0.1分。调试（安装）方案无可操作性或未提供不得分；
2、货物运输安全：货物运输安全方案中应提供货物在运输过程中的安全保障措施。货物运输安全方案过程清晰，内容完整，有可操作性，得0.4分；货物运输安全方案过程不清晰或内容不完整，可操作性差，得0.1分。货物运输安全方案无可操作性或未提供不得分；
3、货品停放安全：货品停放安全方案中应提供货物送抵目的地后待验期间根据货品室外停放、占地规模等因素提供防雨雪、防冻、防潮、防晒、防蛀等保障措施。货品停放安全方案过程清晰，内容完整，有可操作性，得0.4分；货品停放安全方案过程不清晰或内容不完整，可操作性差，得0.1分。货品停放安全方案无可操作性或未提供不得分；
4、项目实施进度计划：项目实施进度计划方案中应提供货品供应的计划及时间节点。该方案时间线清晰不冲突，内容完整，有可操作性，得0.4分；项目实施进度计划方案时间线不清晰或内容不完整，可操作性差，得0.1分。项目实施进度计划方案无可操作性或未提供不得分；
5、供货期保障措施：供货期保障措施方案中应提供货品在供货期内完成供应的相关保障措施及货品验收未通过的情况下，货品整改的调整期限等内容。供货期保障措施方案过程清晰，内容完整，有可操作性，得0.4分；供货期保障措施方案过程不清晰或内容不完整，可操作性差，得0.1分。供货期保障措施方案无可操作性或未提供不得分。
	2

	
	产品质量控制保障措施
	产品质量控制保障措施内容包含但不限于产品质量检查、检查人员配备、检测设备配备、检查流程、质量控制管理制度等内容。
（1）产品质量控制保障措施全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他产品质量控制保障措施内容且合理，全面响应项目实际需求；产品质量检查等内容科学合理，检查人员配备齐全且职责明确、检测设备配备齐全且先进，检查流程具有很高的可操作性；质量控制管理制度规范严谨且全面得2分。
（2）产品质量控制保障措施较为完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求，产品质量检查等内容较为合理，检查人员配备基本齐全且职责明确、检测设备较为齐全、检查流程具有可操作性；质量控制管理制较为规范且基本全面得1分。
（3）产品质量控制保障措施不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，检查人员及检测设备配备不齐全，实际操作存在一定难度得0.5分。
（4）未提供产品质量控制保障措施或提供措施相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
	2

	
	售后服务方案
	一、售后服务方案内容包含但不限于服务人员配备、人员岗位职责、服务响应时间、售后服务人员的管理制度、常用备品备件的准备、巡检巡修的方式、频率、巡检保养情况档案记录整理、产品技术培训等内容。
（1）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，针对本项目增加采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的其他售后服务方案内容且合理，全面响应项目实际需求；服务人员配备齐全、人员岗位职责明确、服务响应时间及时、售后服务人员的管理制度规范严谨、常用备品备件的准备齐全、巡检巡修方式多样化、多频率、巡检保养情况档案记录整理完备及时、产品技术培训人员能力强、培训周期长、培训内容全面、培训计划科学合理且具有很高的操作性得2分。
（2）售后服务方案全面完整包含上述方案全部内容，响应项目实际需求；服务人员配备较为齐全、人员岗位职责较为明确、服务响应时间较为及时、售后服务人员的管理制度较为规范、常用备品备件的准备基本齐全、巡检巡修方式合理、巡检保养情况档案记录整理较为完备、产品技术培训人员能力基本满足项目需求、培训周期基本满足项目需求、培训内容较为全面、培训计划合理且具有可操作性得1分。
（3）售后服务方案不完整，基本响应项目实际需求；相关方案内容缺乏合理性，服务人员配备不齐全，产品技术培训实际操作存在一定难度得0.5分。
（4）未提供售后服务方案或提供方案相关内容不实的、与实际情况不符、或未能满足项目实际需求的0分。
二、质保期外，如设备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用的或所有费用均免费的，得1分；只收取配件成本费用和工程师维修费的得0.5分，需提供承诺函。本项满分得1分。未提供不得分。
	3

	合  计
	-
	
	100


注：证明材料需根据评标办法要求提供，如发现不一致的地方以评标办法为准。
（二）加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30 ×3%。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30 ×3%。

	创新产品
	对于列入《创新产品和服务目录》内的产品报标报价给予价格部分总分值6%的加分，计算公式如下：
创新产品价格加分＝（目录内产品报价之和/报标报价）×价格部分总分值30× 6%。
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**项目
第**包


总 体 协 议



甲方（采购人）：
乙方（中标人）：



二〇二五年

**项目
第**包
总体协议

甲方（采购人）：
乙方（中标人）：
甲方作为本项目采购人，受用户方委托，进行本项目招标采购，甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定及本项目的招投标文件，达成本框架协议，双方同意遵照执行。
一、定义
除非另有特别解释或说明，在本协议中及与本协议相关的其他文件（包括但不限于本协议的附件、补充协议、备忘录、往来函件）中，下述词语均按如下定义进行解释：
1.“项目”指**项目【第**包】。
2.“协议”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他对双方有约束力的文件。
3.“用户”指根据招标文件确定的该项目分包所包含的甲方所属总队本级和支队级单位。
4.“采购合同”指用户和乙方签订的订货合同。
5.“附件”是指与本协议的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本协议约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件或图纸、音像制品等资料，且在本协议或相关附件中注明其作为本协议的附件。
6.“货物”指本协议《货物分项价格表》中所规定的产品、备件及专用工具、文件资料等内容。
7.“服务”指根据协议规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务。
8.“验收”指甲方用户按照本协议约定的标准对货物进行的验收。
9.“标准”指招标文件中所载明的货物需求。
10.“法律、法规”是指中华人民共和国境内现行有效的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。
11.“招标文件”指《**项目》（招标编号：***)招标文件。
12.“投标文件”指乙方按照甲方招标文件的要求编制和投递，并最终被甲方接受的投标文件。
13.本协议中以日表述的时间均指日历日，但具体条款明确为工作日的除外。
二、合作方式和服务期限
乙方作为项目的中标人，应在本协议约定的时间内与用户签订采购合同，并按照招标文件、投标文件及本协议约定的货物品类、价格、质量等内容为用户供应货物。
三、乙方与用户采购合同的签订

1.	本协议是乙方与各用户签订采购合同的依据，各用户作为采购合同的履行主体，独立承担采购合同项下的权利义务。
2.	乙方作为中标单位，应于本协议生效之日起 5个工作日内，按照招标文件规定的采购合同版本，与甲方各用户（用户单位）签订具体采购合同。
3. 乙方应在与各用户签订采购合同后 3个工作日内，将已签署的合同副本提交甲方备案。
四、货物数量、价格、质量
1．乙方共向甲方所有用户供应如下货物：
货物分项价格表
	序号
	货物品类名称
	品牌
	型号
规格
	数量（顶）
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	大写：人民币，小写：￥元（含税价，税率【 %】）

	（本表格中所述总价为甲方所有用户自乙方处采购货物或接受服务所需支出的全部费用，包括但不限于：原材料、生产、包装、运输费、装卸费、保险费、检测费用、验收费用、国家征收的所有相关税费）


2.乙方提供的货物或服务应符合国家及辽宁省规定的标准、行业标准、招投标文件、封存样品及本协议的约定（如前述标准不一致的，以更优的标准为准）。
五、验收要求
1.甲方所有用户将严格按照政府采购相关法律法规以及行业管理规定和《辽宁省消防救援总队车辆装备验收实施方案》的要求进行验收。
2.乙方完全履行合同义务后，甲方所有用户按照上述列明的标准进行验收，验收合格后，双方签字确认。验收不合格的，乙方需按照本协议及与用户的约定承担相应违约责任。
3.验收过程中乙方对验收结果存在争议时，甲方所有用户有权将货物送第三方检验机构进行检验，检测费用由乙方支付。
六、违约责任
1.如甲方或甲方用户发现乙方提供的某一种类货物质量不符合本协议约定，则视为该批次的乙方提供给全部用户的同类货物质量均不符合本协议约定，乙方应按照与甲方全部用户的采购合同向各用户承担违约责任。
2.乙方应严格按照本协议约定的期限及要求与各用户签订采购合同，否则，甲方有权取消乙方的中标资格，有权解除本协议，并要求乙方支付中标金额5%的违约金。
3.本协议内容以及乙方因签订、履行本协议所获悉的甲方、甲方用户的相关信息、资料均属于保密范围，未经甲方书面同意，无论任何时间，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本协议以外的用途；否则，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付中标金额5%的违约金,如不足以弥补甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的损失；甲方用户亦有权解除与乙方签订的采购合同，并要求乙方返还已收取的全部款项，并要求乙方支付采购合同总金额20%的违约金。
4.如果乙方存在分包、转包行为或未在向甲方提交的生产厂家或货物生产地址生产货物的，甲方有权解除本协议并要求乙方支付中标金额5％的违约金，并且甲方有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关予以处理。甲方各用户亦有权解除与乙方签订的采购合同、有权要求乙方退还已收全部合同价款，并要求乙方承担违约责任。
5.货物验收不合格的，乙方需根据验收结论整改，并重新参加验收。如在甲方用户规定期限内不能够完成整改的，甲方用户有权解除与乙方采购合同，要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
七、质量保证期
1.质量保证期为验收合格之日起     月（以中标文件相应承诺期限为准）。
2.本条所述质量保证期系指库存货物可以正常使用且不会导致人身或财产损害的期限。如用户在质量保证期中发现货物无法正常使用或导致人身或财产损害，则乙方除向受害第三方承担赔偿责任外还应向用户承担违约责任。
3.保修责任：保修期间乙方要保修除消耗品以外的所有产品。如货物发生故障，乙方应调查故障原因并修复直至满足验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。质量保证期内乙方不收取任何维修费用。
4.甲方所购消防装备用于消防救援和应急救援等事项，消防装备的质量问题事关社会公众安全和消防人员的人身安全，乙方提供设备必须有可靠的质量。因此，乙方知晓消防装备质量的重大社会意义，承诺必须保证供货的质量，以及保修的质量。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方对甲方的损失承担全部责任。
八、联系方式
1. 甲乙双方为履行本合同而相互发出的函件、通知等文件，除可即时由对方授权代表或指定收件人签收外，均应以EMS（其他快递）或电子邮件方式向各方于第3款确定的收件地址发出。各方确认本条款约定的地址可作为司法送达地址（即作为法院法律文书送达地址）；以电子邮件方式发出的，以发送方“邮件系统发送成功载明的时间”为送达时间。
2. 任何一方变更地址、收件人、联系电话或电子邮箱的，应当及时向本协议其他方通知变更事项，未及时通知的，其他方按原信息送达的通知视为有效送达。    
3. 通讯信息如下：甲方的收件地址为：  ，联系人：   ，联系电话： ，电子邮箱：。乙方的收件地址为： ，联系人： ，联系电话：  ，电子邮箱：
九、协议解除和终止
如果乙方违反协议约定，并在收到甲方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约行为的，甲方可立即解除本协议，并按协议约定要求违约方承担违约责任。
本协议履行完毕，自然终止。
十、争议的解决
    1.凡与本协议有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如经协商后仍不能达成一致时，双方同意采取下述第（2）种方式解决：
（1）向 沈阳 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方用户住所地有管辖权的法院提出诉讼。
2.在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，协议其他部分仍应继续履行。
十一、协议的解释
本协议及相关文件的解释顺序：一是甲方用户签署的采购合同；二是甲乙双方签署的补充协议；三是本协议书及其附件；四是中标通知书；五是招标文件；六是投标文件及附录；七是技术标准和标样。
十二、协议的生效
本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，每份都具有同等法律效力。经双方法定代表人或授权委托人签字并盖章后生效。
[bookmark: _Toc193460912]十三、协议附件
1.《交货清单》
2.《分项报价》
（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人                     法定代表人或授权委托人
（签字或盖章）：                            （签字或盖章）：
地址：沈阳市皇姑区松花江街8号             地址：
日期：     年   月   日                     日期：     年   月   日   



附件1
**项目
第**包交货清单
	收物单位：

	收物地址：

	收物人：

	发物单位（盖章）：

	

	

	发物地址：



	发物人：手机：

	序号
	品名
	型号款式
	计量
单位
	合同约定交货数量
（由发物单位填写）
	本次交货和到货数量
（由发物单位填写）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	备注
	

	
	

	
	

	

	收货单位（盖章）：
	签收人(双人签字)：

	签收时间：年月日


备注：验收前，供应商需按总体协议交货清单中指定地址供货。经验收合格后，各供应商负责交付至分项合同中各需求单位收货地点。


附件2 分项报价
[bookmark: _Toc193460913]
合同编号：***

[bookmark: _Toc193460914]**项目
[bookmark: _Toc193460915]第***包


	

采购合同




[bookmark: _Hlk195106680]甲方（用户）：
乙方（中标人）：

 二〇二五年		

2

86

**项目
第***包
[bookmark: _Toc193460916]采购合同

甲方（用户）： 
乙方（中标人）：
甲乙双方经友好协商，依据辽宁省消防救援总队与乙方订立的《**项目-第**包总体协议》（以下简称《总体协议》），根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，本着质量可靠、价格合理、服务周到、交货按时的原则，就乙方向甲方生产供应货物事宜，共同签订本合同。本合同所列明的各项条款，甲乙双方应共同遵守执行。
[bookmark: _Toc13230_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc193460917]一、政府采购合同文件
本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.《总体协议》及补充协议；
2.招标文件（招标文件编号**）；
3.招标文件的更正公告；
4.中标人提交的投标文件；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
[bookmark: _Toc19527_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc193460918]二、政府采购合同范围和条件
本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
[bookmark: _Toc18050_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc193460919]三、政府采购合同标的
本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务，乙方货物及相关服务应符合招标文件数量和质量要求，并符合投标文件承诺数量和质量标准。
[bookmark: _Toc193460920]四、政府采购合同金额
根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币，小写¥元（含税价）。如国家政策导致税率调整，不含税价格不变，税金依据政策进行相应调整。
	序号
	货物品类名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	大写：人民币，小写：￥元（含税价，税率 %）

	（本表格中所述总价为甲方所有自乙方处采购货物或接受服务所需支出的全部费用，包括但不限于：原材料、生产、包装、运输费、装卸费、保险费、检测费用、验收费用、国家征收的所有相关税费）


[bookmark: _Toc193460921]五、交货时间及交货地点
1.交货时间：乙方应于《总体协议》签订之日起       日内向甲方交付全部货物且完成终验收并交付使用。(中标文件交货期限与本条款不一致的，以中标文件相应承诺期限为准)
2.交货地点：辽宁省消防救援总队训练与战勤保障支队及甲方指定地点。
六、货物发货
1.货物发运可以根据甲方需要一次性或分批次发货，并在货物发运前向甲方报送发货清单经甲方确认。乙方应将全部货物发运至辽宁省消防救援总队训练与战勤保障支队待甲方验收，验收合格后交付至甲方指定地点。货物交付甲方指定地点前，一切数量缺失、产品损坏等风险均由乙方承担。
2.本合同签订后在投标文件承诺的交货期之内向甲方交付完毕全部货物。
3.乙方交货的同时应提交下列文件：制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证、说明书、产地证明、质量保证期限与方式、售后服务等能够证明产品符合使用要求的单证以及测试、运行等方面的技术文件及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
七、付款方式及条件
1.全部货到验收合格、交付后，乙方向甲方提供合同等额有效的发票后甲方支付合同总额100%的货款。
2.甲方使用的财政资金，付款时间为财政资金支付至甲方账户后。如因实行政府集中支付延误时间导致的付款延迟，甲方不承担任何违约责任。
3.如因乙方未提供符合要求的发票导致甲方未按约定付款的，甲方不承担违约责任。
4.本合同以人民币结算，付款方式：银行转账。
甲方开票信息：
户名：
税号：
乙方指定收款信息：
户名：
账号：
开户行：
[bookmark: _Toc193460922]八、验收要求
1.甲方严格按照政府采购相关法律法规以及行业管理规定和《辽宁省消防救援总队车辆装备验收实施方案》（详见附件）的要求进行验收。
2.乙方将货物运送至甲方指定验收地点后，甲方按照乙方投标时提供的样品结合上述列明的标准进行验收。如乙方提供货物与其提供样品不符，视为验收不合格。
验收过程中对验收结果存在争议时，甲方有权将货物及样品送第三方检验机构进行检验，检测费用由乙方支付。如第三方检验机构出具的检验报告合格，则视为乙方交付货物通过了甲方组织的送检：如第三方检验机构出具的检验报告不合格，则视为乙方交付货物未通过甲方组织的送检，乙方应无条件更换货物并由甲方重新验收。
3.验收不合格的，乙方需按照本合同及与甲方的约定承担相应违约责任。
4.验收合格后，甲方出具验收合格书。
5.验收合格并不能免除乙方的瑕疵担保责任，瑕疵担保期限为验收合格后两年，如产品质保期高于两年，以产品质保期为准。
6.验收合格后，甲方在使用货物时发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方无条件更换货物或要求乙方赔偿甲方损失、支付违约金，甲方已使用的货物无需退还。
[bookmark: _Toc193460923]九、违约责任
（一）产品质量问题
1.如甲方在货物使用过程中发现乙方提供的货物品类中有任何一项物品不符合本合同约定的，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付该部分货物总金额5%的违约金。同时甲方有权要求乙方采取补发、修复、更换或退货等补救措施，乙方应自甲方发出异议后5日内采取相应补救措施，如因此而造成迟延履行，乙方应按本条第（三）款承担违约责任。如乙方拒绝更换货物，或超过5日未及时采取其他补救措施，乙方应返还该部分货物已收合同价款并支付该部分货物总金额20%的违约金。
2.如甲方在货物使用过程中发现乙方提供的个别、非批量的货物存在质量问题，乙方应无条件更换存在问题的货物。
（二）产品数量问题
1. 如乙方未在约定供货时间按约定数量向甲方交货，则甲方有权要求乙方补充货物数量，由此产生的延迟交货后果，乙方应按本条第（三）款承担违约责任。  
2. 如乙方到期未供货部分金额超过合同总金额10%的，甲方亦有权选择解除合同，要求乙方返还全部已收合同价款，并支付合同总金额20%的违约金；或要求乙方返还未供货部分已收合同价款，并支付未供货部分货物金额20%的违约金。
（三）延期交货问题
乙方延迟交货10天以上的，甲方有权追究乙方责任，并由第11天起，乙方每延迟一天向甲方支付未供货部分金额千分之二的违约金（违约金上限20%）。延期交货超过100日的，甲方亦有权解除合同，并应向甲方支付合同总金额20%的违约金。
（四）保密责任违约
本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经甲方书面同意，无论任何时间，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。如乙方违反保密义务，甲方有权解除本合同、要求乙方返还已收取的全部合同款，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
（五）其他违约
1.乙方应严格按照《总体协议》约定的期限及要求与甲方签订书面采购合同，否则，甲方有权取消乙方的中标资格，有权解除本合同，并要求乙方支付中标金额5%的违约金。
2.如果乙方存在分包、转包行为或未在向甲方提交的生产厂家或货物生产地址生产货物的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付本合同总价款5％的违约金，并且甲方有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关予以处理。甲方亦有权解除与乙方签订的采购合同并有权要求乙方退还已收全部合同价款。
3.货物验收不合格的，乙方需根据验收结论整改，并重新参加验收。乙方应在验收备忘录及验收意见规定的整改时限内完成整改并申请复验，因乙方未按验收备忘录及验收意见完成整改而导致复验不合格的，每次乙方应向甲方支付复验不合格标的物总金额的3%作为违约金。复验不合格或未在验收备忘录及验收意见规定期限内完成整改的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
[bookmark: _Hlk188904077]4.本合同无法解释的违约责任问题，甲乙双方应根据招标文件、投标文件相应条款内容及项目评审情况协商解决。
十、合同转让和分包
除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让、分包本采购合同义务。
十一、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不存在侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权情形，符合安全要求。并通过合法渠道进货、全新且未使用过的，保证其拥有合法的所有权或合法授权（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜）。否则由此产生的一切后果由乙方负全责，因乙方违反前述义务给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、差旅费、鉴定费等）。
[bookmark: _Toc193460924]十二、质量保证期
1.质量保证期为验收合格并交付甲方之日起       月。
2.质量保证期的定义：指库存货物可以正常使用且不会导致人身或财产损害的期限。本条所述质量保证期系指库存货物可以正常使用且不会因质量问题导致人身或财产损害的期限。如在质量保证期中发现货物无法正常使用或导致人身或财产损害，则乙方除向受害第三方承担赔偿责任外还应向甲方承担违约责任。
3.在质量保证期中甲方发现货物无法正常使用或导致人身或财产损害，则乙方应按本合同约定区分质量问题的性质向甲方承担违约责任，对于所造成的人身或财产损害，乙方应全额赔偿，甲方亦会根据人身或财产损害的情形，就乙方未提供质量合格货物的违法/犯罪行为向有管辖权的行政机关/司法机关进行移送。
4.在质保期内，货物发生故障或无法正常使用，乙方负责对货物免费维修或更换。质量保证期内乙方不收取任何维修费用，超出质量保证期的，     。（以投标文件响应为准）
十三、权利和义务
1.甲方的权利与义务
1.1 甲方有权要求乙方提供真实、详细的公司资信材料、产品及服务资料及符合要求的产品及服务。
1.2 甲方有权要求乙方独立供货，不得将甲方所购产品及服务转包第三方。
1.3 乙方如在提供产品及服务过程中出现问题，致使不符合协议内容的，或因泄漏秘密或业务资料，给甲方造成损害，甲方有权取消乙方供货资格，并要求乙方按采购合同约定承担违约责任，并赔偿由此而造成的所有损失。
1.4 甲方有权建立反馈和评价机制，并对乙方履行本协议和采购合同的情况作出反馈与评价。
1.5甲方有权对乙方履约情况进行检查。
2.乙方的权利与义务
2.1 在本协议期内，乙方具有为供货及提供相关服务的资格。
2.2乙方有权拒绝满足甲方超出响应承诺以外服务的其他要求。 
2.3乙方必须维护甲方的合法权益，不得为乙方或任何第三方的利益而损害甲方的合法权益。
2.4 乙方对产品及服务质量承担责任。确因乙方的过失，致使采购结果与采购合同内容不符的，乙方应按采购合同约定承担违约责任，并赔偿由此而造成的所有损失。
2.5乙方随时接受并配合甲方的监督检查。 
2.6乙方保证对提供给甲方的产品及服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益。（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）否则，乙方将赔偿由此给甲方造成的全部损失。
2.7本协议有效期间，乙方发生包括但不限于经行业主管部门授予的资格（质）发生变更或被注销，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、被停业整顿、被注销登记、被吊销营业执照、被撤销、申请或被申请破产、解散、生产经营出现严重困难、转产等影响其履约能力的情况时，应自上述情形发生之日起2个工作日内以书面形式通知甲方。
2.8乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由乙方承担。
2.9乙方应根据招投标文件履行培训义务。
[bookmark: _Toc193460925]十四、不可抗力
1.甲乙双方均不承担由于不可抗力的任何原因所造成的无法交货或违约，不可抗力包括战争、叛乱、严重火灾、水灾、地震等人力无法抗拒的原因。
2.由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后二十四小时内以书面形式通知对方，并在其后十日内向对方提供有效证明文件。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，减少不可抗力的影响，不可抗力的影响消除后应立即通知对方。由于不可抗力的影响致使本合同不能履行或没有履行的必要时，一方有权通知另一方解除合同。
3.由于不可抗力导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。但如系因违约而遇上不可抗力，违约方不得以不可抗力为由进行抗辩，违约方仍应按本合同约定执行。
[bookmark: _Toc193460926]十五、争议的解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先通过友好协商解决；如不能通过友好协商解决的，任何一方可向甲住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc193460927]十六、合同生效
1.合同正本壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，每份合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或合同章后生效。
2.本合同附件与招标文件、中标通知书是本合同不可分割的一部分，对甲乙双方具有同等合同效力。
3.本合同未尽事宜，需严格以辽宁消防救援总队与乙方订立的《总体协议》为准；如《总体协议》中也未约定，则由双方协商解决，协商补充协议同样作为合同附件，与合同具有同等效力。
[bookmark: _Toc193460928]十七、合同的解除与变更
1.合同生效后，除不可抗力外，甲乙任何一方不得无故解除或变更合同。
2.合同的变更以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等法律效力。在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知  3  日内书面给予答复，逾期未答复则视为不同意。双方达成协议的，按新合同执行。
3.变更或解除合同所产生的费用或造成的损失由违约责任方负责。
4.任何一方出现违反协议约定的情况时，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即解除本协议，并按协议约定要求违约方承担违约责任。
[bookmark: _Toc193460929]十八、合同的解释
本合同及相关文件的解释顺序：一是甲乙双方签署的采购合同及其附件；二是甲乙双方签署的补充协议；三是消防救援总队与乙方签订的《总体协议》及其补充协议；四是中标通知书；五是招标文件；六是投标文件及附录；七是技术标准和标样。
[bookmark: _Toc193460930]十九、通知与送达
1.本合同甲乙双方发出与本合同有关的通知或回复，应根据相关事项的重要程度，以纸质文件、电子文件、微信短信、电话等方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至本合同约定的通讯地址为送达。
2.双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至本合同尾部通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc193460931]二十、合同附件
1.《总体协议》
2.《交货清单》
3.《辽宁省消防救援总队车辆装备验收实施方案》
4.《技术规格偏离表》
5.投标文件中有关售后服务、质量保证、巡检、培训、备品清单等内容

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
地址：                                       地址：
法定代表人或授权委托人                      法定代表人或授权委托人
（签字或盖章）：                            （签字或盖章）：
电话：                                  电话：
开户行：                                开户行：
银行账号：                              银行账号：
开户行地址：                            开户行地址： 
日期：     年  月  日                   日期：     年  月  日

附件2
[bookmark: _Toc193460932]**项目
[bookmark: _Toc193460933]第***包交货清单

	收物单位：

	收物地址：

	收物人：      手机：

	发物单位（盖章）：

	

	

	发物地址：

	发物人：          手机：

	序号
	品名
	型号款式
	计量
单位
	合同约定交货数量
（由发物单位填写）
	本次交货和到货数量
（由发物单位填写）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	备注
	1.收货单位对照此清单，确认货物包装完好、品名、数量、号型准确无误后，收货单位方可盖章、签字。

	
	2.本交货清单一式三份，接收单位留存二份，发货单位留存一份。

	
	3.确认收货和盖章、签字后，收货单位将此清单的彩色扫描件发至发货厂家邮箱：

	

	收货单位（盖章）：
	签收人(双人签字)：

	签收时间：    年   月   日




附件3
辽宁省消防救援总队车辆装备验收实施方案
为加强全总队消防救援队伍消防车辆装备验收水平，确保到货消防车辆装备符合实战效能，依据《从严监督管理2023年增发国债装备采购项目十条举措》、《辽宁省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备建设项目履约验收工作方案》等相关规定，结合我总队第一轮国债项目验收情况，现就进一步加强消防车辆装备项目验收工作，制定本方案。
一、验收组织机构及人员职责
总队成立验收小组，全面负责项目验收工作，并形成验收意见报告。项目验收由业务单位、采购部门、使用单位等部门联合验收。
验收小组牵头负责处室：后勤装备处。
验收小组成员：业务单位为作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处，采购部门为总队采购办，使用单位为16个支队级单位，各相关处室业务骨干、装备助理员等人员参与验收；地方科研院所、检测机构或专业院校等单位装备领域专家。
验收小组设置两组以“背对背”交叉形式开展现场验收，两个验收小组组长由后勤装备处**、**两名同志分别担任，主要负责组织验收程序，规范验收流程，组织现场验收组员开展验收工作。具体参与需求编制和招标采购的工作人员不得参与验收工作。
验收小组内各成员分工如下：
（一）后勤装备处人员职责
1、编制总队消防车辆装备验收方案；
2、牵头组织验收小组成员进行现场验收，组织相关人员开展验收工作，如有需要组织驻厂验收；
3、组织人员根据招标文件、投标文件、样品、投标视频、合同等主要依据实施验收；
4、现场组织人员汇总填写验收备忘录及验收记录表，集中编写验收意见报告；
5、形成验收意见报告并报总队领导审议。
（二）业务单位、使用单位及专家人员职责
1、参与现场验收，根据招标文件、投标文件、样品、投标视频、合同等主要依据，对照验收记录表，逐条验收具体实施验收；
2、确保验收产品符合国家及行业相关标准，安全性能可靠；
3、根据车辆、装备技术性能开展实地演示测试；	
4、参与填写验收备忘录及验收记录表，集中编写验收意见报告报总队验收小组。
（三）采购部门人员职责
1、联系供应商，组织召开现场验收准备会；
2、提请验收小组组长后，组织供应商代表召开验收意见会商会议，填写验收备忘录及验收记录表；
3、参与集中编写验收意见报告报总队验收小组；
4、将合格验收结果告知供应商，并将验收档案复印件移交总队采购办存档。
5、对接审计室开展结算审计相关工作。
三、验收原则
（一）验收过程中要与国家及行业标准进行比对，保证车辆装备符合市场准入资格，要与消防救援队伍灭火救援实际情况紧密结合，充分考虑车辆装备的使用环境。
（二）抓住主要装备性能以及与安全使用有关的性能。
（三）主要装备的功能、运转完成符合招标文件及实际需求，以实际操作效果为准。
（四）不同的车型、不同企业的产品，实现同样功能的方法各有不同，应尽可能全方位、多角度地去寻找潜在的问题。
四 、 验收的依据及程序
（一）验收小组在接到采购办提交验收申请后，组织开展验收工作，验收小组组织召开现场验收准备会，根据项目特点，结合供应商供货时间、供货内容等情况明确验收的具体时间、地点、内容、方式、程序、标准、实地测试项目等事项
（二）验收过程中，根据每次验收消防车辆装备具体情况，参照《消防装备现场检查指导手册》、国家标准（GB）、消防行业标准（XF）、企业等其他标准，依据消防车招投标文件、合同技术规格书和消防装备有关技术标准执行，消防车常用规定。验收过程中，每一个流程、环节都需要有严格的监督机制，要做到有据可循。验收的主要依据如下：
1.已生效的采购合同或协议；
2.批准的产品图样和技术文件；
3.国家有关标准或双方约定采用的标准。
（三）验收后，验收小组要组织当场与供应商签订验收报告，采购办组织签订备忘录，验收小组编写验收意见报告报总队领导审议，审议通过后，验收结果生效。采购办需将生效结果告知供应商，并将验收档案复印件存档。验收情况处理办法：
1、验收合格的项目，使用单位要及时办理付款等后续工作。
2、同意收货，但存在部分问题需要整改的项目，采购办要对整改完成情况进行跟踪，整改完毕后，采购办要提请验收小组进行复验，验收合格后，使用单位要及时办理付款等后续工作。
3、验收不合格的项目，采购办要督促供应商按照备忘录约定时限要求完成整改并申请复验，复验程序参照验收程序实施。
（四）验收过程中，如存在现场无法直接认定或专家意见不统一等问题，由采购办组织相关处室和使用单位召开专题论证会，集中讨论解决方案并形成会议纪要。采购办要对接供应商整改情况，限定整改时间，整改完成提请报验收小组进行复验。
五、验收方法及重点验收内容
（一）车辆验收
在收到总队后勤装备处确定的验收时间后，采购办组织厂家需提前将车辆开至指定场地，安排技术人员提前检查车辆性能状况、清理车辆卫生，确保油水电气充足。验收过程：
（1）根据中标书技术要求及采购合同对消防车随车资料文件进行验收，并将验收情况记录至验收单。
（2）根据中标书技术要求对采购合同消防车车辆一致性进行验收，并将验收情况记录至验收单。
（3）根据中标书技术要求及采购合同对消防车随车工具及配件进行验收，并将验收情况记录至验收单。
（4）根据中标书技术要求及采购合同对消防车车辆性能进行验收，并将验收情况记录至验收单。
（5）根据验收情况，消防车辆合格后形成最终验收报告，双方签字并各执一份。
对消防车辆装备进行验收过程中，测量的数据若国家标准有规定可以和国家标准进行比较，若国家标准没有规定可以和企业提供的数据比较以确定是否符合生产企业承诺的要求。验收工作中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大可疑情况的，应及时书面向总队领导反映。经确认属质量问题的，由各处室会同采购办与装备承制单位进行交涉，追究违约责任。
（二）器材验收
1、验收过程。
（1）查看器材装备合格证，操作使用说明书（中文版），维护保养手册。
（2）查看国家权威机构出具的检测报告（比如，国家消防装备质量监督检验中心等）。
2 、外观检查
（1）目测
（2）手测
重点验收内容
（一）现场验收应重点开展一致性核查和质量性能核查。一致性核查应对照合同文本以及投标文件响应内容逐条核查。质量性能核查应对照投标文件技术响应内容中的性能参数开展实地测试（含行驶测试、水力测试等）。
消防车辆应重点核查以下内容：
一致性核查主要内容：核对到货车辆数量；实地查验消防车整车型号、底盘规格、技术档案、检测报告、工信部公告、使用说明书、一物一码等投标文件响应内容中的相关文件资料（包括技术档案、视频资料、上牌资料等）。
质量性能核查内容：结合投标文件响应内容对交付装备的功能、性能指标进行比对、测试（含行驶测试、水力测试）。
所有到货车辆均应检查。
消防器材应重点核查以下内容：
一致性核查内容：核对到货器材数量；实地查验装备规格型号、技术档案、检

测报告、使用说明书、一物一码等合同约定的相关文件资料。
质量性能核查内容：结合投标文件响应内容对交付装备的功能、性能指标进行抽样比对、测试。
除另有规定外，装备抽检一般不少于2件套，数量不足2件套需全验。
（二）带消防水泵、水炮的消防车和远程供水系统应对泵、炮在不同压力、吸深工况下开展水力性能测试并出具报告。
（三）视情组织抽样送专业机构检测。
（四）一致性核查和质量性能核查均合格的方可评定为验收合格。一致性验收或质量性能验收有一项不合格的评定为该轮验收不合格。


附件： 1.交货清单
2.验收备忘录
3.新购消防车辆检查验收记录表
4.新购消防器材检查验收记录表
5.验收分组名单
6.验收标准文件























附件1
消防车验收供应商提交资料清单

1．采购合同及投标文件；
2．有效的检验报告原件、复印件；
3．消防车的工信部公告证明文件；
4．底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；
5．带泵的罐类消防车和举高类消防车水力性能测试报告；
6．根据招标文件技术参数编制新购消防车辆和器材检查验收记录表中的所有检查项目内容
7．其他按要求须提供的资料文本。

所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予验收。

































附件2
验收备忘录

项目包组： 
供应商单位名称： 
验收结论：
问题整改意见及整改实现： 



采购方代表签字：



供应商代表签字：


注：此备忘录甲乙双方各执一份



























附件3
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新购消防车辆检查验收记录表
（泡沫消防车样表 实际内容以招标文件响应条款为准）

项目：

辽宁省消防救援总队xxxxx编制

填 表 须 知

1．本表用于车辆验收时，现场验收小组人员记录验收情况时使用。
2．填写时对照投标商务响应和技术需求响条款应逐项核查。
3．验收时提供的检测报告中带“☆”号或“▲”号的指标应在国家检测标准标误差范围内，否则可直接判定为不合格。
4．招标文件中未明确的技术要求，验收评判时，以符合国家标准为准。
5．表中有“□”栏的为选择栏，请根据实际情况在对应“□”内划“√”。
6．验收存在问题的，应将有关情况拍照并打印，作为本表附件。
7．验收完毕，验收小组人员、供应商签字确认验收情况。
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辽宁省消防救援总队装备建设项目
新购消防车辆检查验收记录表
	合同编号
	装 备 名 称
	数 量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合同交货时间
	
	实际到货时间
	

	供应厂商
	
	使用单位
	

	验收车辆资料

	投标车辆型号
	

	生产日期：
	

	发动机型号：
	

	发动机号：
	

	底盘型号：
	

	车辆识别码
（VIN）：
	

	底盘合格证编
号：
	

	检测报告编号：
	

	整车合格证编
号：
	

	其它：
	

	





验收小组意见
	
综合验收评定： 整改期限	天
整改措施：

验收小组人员签名：
	
合格
	
[image: ]不合格[image: ]







	









年
	









月
	









日

	供应商（厂家） 签名
	




外观验收       第  页 共  页
	序号
	检查项目
	投标
要求
	检查记录
	单项
评定
	备注

	1
	外表面应平整美观，无磕碰，无凹凸不平现象
	
	
	□合格
□不合格
	

	2
	油漆颜色应符合国家规定，漆面应无气孔、橘皮、龟裂等缺陷
	
	
	□合格
□不合格
	

	3
	电镀件应无磕碰、锈蚀等缺陷
	
	
	□合格
□不合格
	

	4
	各种管路应完好，固定可靠
	
	
	□合格
□不合格
	

	5
	各种电线束应完好，固定可靠，与运动部件无干涉，对有割破可能的电线在外部应增加护套保护
	
	
	□合格
□不合格
	

	6
	各种外部照明及信号装置应完好，工作应正常
	
	
	□合格
□不合格
	

	7
	爬梯应完好，锁止应可靠，安装位置不能影响对后部灯具的观察，表面应有防滑措施
	
	
	□合格
□不合格
	

	8
	液压油及其他液体应加注完整
	
	
	□合格
□不合格
	

	9
	车门开启角度应满足标准要求，车门关闭后与门框的间隙应紧密、均匀， 密封条应被压紧，车门开关过程中应无发卡现象，用力关门时应无其它杂音
	
	车门
开启角度： 
	□合格
□不合格
	

	10
	卷帘落下时，卷帘与框间的缝隙及密封条密封状况应良好
	
	
	□合格
□不合格
	

	11
	打开卷帘使其停在任意位置，卷帘应不会自动落下或上升；打开、落下卷帘数次，卷帘的运动应无发卡现象
	
	
	□合格
□不合格
	

	12
	卷帘在最高处时不借助车外器械应不能落下，卷帘应能够锁闭
	
	
	□合格
□不合格
	

	13
	器材箱应有排水功能，箱内照明应充分，开关与照明灯应完好，器材箱内衬板应固定良好，器材箱的分隔应牢固，器材箱内抽拉板、抽屉、旋转架运动应轻便，能关闭到位， 器材配置应符合要求，器材固定应牢靠，取用应方便
	
	
	□合格
□不合格
	

	14
	翻板应完好，固定牢固，表面应有防滑措施，离地高度应合适，应有可靠锁止保证行车时不会自动翻下
	
	
	□合格
□不合格
	

	15
	踏脚板、车顶表面应完好，表面应有防滑措施，把手的安装布置应易于攀爬
	
	
	□合格
□不合格
	

	16
	侧后防护的离地高度以及侧防护与车轮间的前后缘间隙应符合标准要求
	
	侧防护离地高度：  mm
后防护离地高度：  mm
	□合格
□不合格
	

	17
	指示标牌、操作说明、安全警示应齐全，且为中文，仪表计量单位应采用我国法定计量单位，消防车合格证与消防车铭牌应相符
	
	
	□合格
□不合格
	

	18
	警灯、警报器应完好，其功能和声音应正常；频闪灯应能正常工作
	
	
	□合格
□不合格
	

	19
	对各种阀进行开关操作，应无发紧或过松等现象，应无妨碍操作的障碍物
	
	
	□合格
□不合格
	

	20
	消防泵的进、出口数量、口径和位置
	
	进口数量：      个
口径：        mm
位置：
侧出口数量：   个
口径：        mm
位置：
	□合格
□不合格
	

	21
	消防泵的进、出水管路材料和罐的材料
	
	进水管路材料： 出水管路材料： 罐体材料：
	□合格
□不合格
	

	22
	查看各仪表、操纵开关及手柄， 应无损坏
	
	
	□合格
□不合格
	

	23
	消防炮的俯仰和回转角
	
	俯角： 仰角	º
回转角：
	□合格
□不合格
	

	24
	车顶器材应固定牢靠，方便取用， 不允许有物品伸出车外，爬梯的强度和刚度应符合要求，爬梯的
拉出与收起应方便
	
	
	□合格
□不合格
	

	25
	所载器材应符合采购合同规定的要求，对需定期标定的检测器材应在有效的标定使用期内
	
	
	□合格
□不合格
	

	26
	合同中约定的其他项目应符合
	
	
	□合格
□不合格
	

	27
	乘员人数（含驾驶员 人数）驾驶
室和乘员室改制技术要求
	
	乘员人数：人
	□合格
□不合格
	

	28
	发动机功率
	
	发 动 机 功 率 ：
KW
	□合格
□不合格
	

	29
	比功率
	
	比功率：
KW/t
	□合格
□不合格
	

	30
	最大允许总质量（Kg）
	
	最大允许总质量：
Kg
	□合格
□不合格
	

	31
	其它：
	
	
	□合格
□不合格
	招标文件中其它技术要求

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分项评定
	□合格     □不合格





        尺寸及质量参数      第	  页  共  页
	序号
	检查项目
	投标
要求
	检查记录
	单项
评定
	备注

	1
	外廓尺寸(mm)
	长
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	宽
	
	
	
	

	
	
	高
	
	
	
	

	2
	质量参数(kg)
	满载总质量
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	水罐容量
	
	
	
	

	
	
	泡沫罐容量
	
	
	
	

	3
	其它
	
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	分项评定
	□合格     □不合格
















               随车附件及随车文件检查  第	  页	共 	页
	序号
	检查项目
	投标要求
	检查记录
	单项评定
	备注

	1
	合同规定的随车附件应配置齐全
	
	
	□合格
□不合格
	

	2
	合同规定的易损件应齐全
	
	
	□合格
□不合格
	

	3
	合同规定的随车技术文件应齐全并有中文版本
	
	
	□合格
□不合格
	

	4
	进口总成件的技术文件应有中文版本
	
	
	□合格
□不合格
	

	5
	底盘技术文件应齐全，应有保修文件
	
	
	□合格
□不合格
	

	6
	应提供相关的液压图和电
路图
	
	
	□合格
□不合格
	

	7
	维修保养手册中应包含易损件、液压件和电器原件
的采购代码
	
	
	□合格
□不合格
	

	8
	
应有维修承诺
	
	
	□合格
□不合格
	

	9
	其它：
	
	
	□合格
□不合格
	招标文件和检测报告中其它技术要求

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分项评定
	□合格    □不合格








                   消防性能（水力系统）  第  页 共  页
	序号
	检查项目
	投标要求
	检查记录
	单项评定
	备注

	1
	指示标牌、操作说明、安全警示应齐全，且为中文，仪表计量单位应采用我国法定计量单位
	
	
	□合格
□不合格
	

	2
	系统所使用的消防泵、引水泵、消防炮、比例混合器和控制单元的生产企业和型号
	
	消防泵生产企业和型号：
布	置	型式：
引水泵生产企业和型号：
引水	型式	：      
消防炮生产企业和型号：
	□合格
□不合格
	

	3
	罐壁厚
	
	罐壁厚：	mm
	□合格
□不合格
	

	4
	消防炮喷射时的喷
射压力
	
	喷射压力：	MPa
	□合格
□不合格
	

	5
	消防炮流量
	
	消防炮流量：	L/s
	□合格
□不合格
	

	6
	消防炮射程
	
	消防炮射程：	m
	□合格
□不合格
	

	7
	消防炮遥控距离
	
	消防炮遥控距离：	m
	□合格
□不合格
	

	8
	卷盘拉、收应能正
常使用
	
	卷盘生产企业和型号：
	□合格
□不合格
	

	9
	消防泵进水口应设
有过滤网
	
	
	□合格
□不合格
	

	10
	吸水管的口径和长
度
	
	吸 水 管 口 径 ：
mm
	□合格
□不合格
	

	11
	自保系统喷射应正
常
	
	
	□合格
□不合格
	

	12
	消防泵流量
	
	消防泵流量：L/s
	□合格
□不合格
	

	13
	消防泵压力
	
	消防泵压力：MPa
	□合格
□不合格
	

	14
	取力器温度
	
	取力器温度：℃
	□合格
□不合格
	

	15
	消防泵最大真空度
	
	最大真空度：KPa
	□合格
□不合格
	

	16
	消防泵真空下降值
	
	1min 内真空下降值：KPa
	□合格
□不合格
	

	17
	引水时间
	
	引水时间：s
	□合格
□不合格
	


	18
	消防泵运转无异常声音、无异常振动
	
	
	□合格
□不合格
	

	19
	其它：
	
	
	□合格
□不合格
	招标文件和检测报告中其它技术要求

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分项评定
	□合格    □不合格




附件4
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新购消防器材检查验收记录表

项目：




辽宁省消防救援总队xxxxx编制

填 表 须 知
1．本表用于器材验收时，现场验收小组人员记录验收情况时使用。
2．填写时对照投标商务响应和技术需求响应条款逐项核查。
3．验收时提供的检测报告中带“☆”号或“▲”号的指标应在国家检测标准标误差范围内，否则可直接判定为不合格。
4．投标时需提供检测报告的，验收时核对检测报告，检测报告中性能参数与投标技术响应不符的，可直接判定为不合格。
5．招标文件中未明确的技术要求，验收评判时，以符合国家标准为准。
6．表中有“□”栏的为选择栏，请根据实际情况在对应“□”内划“√”。
7．验收存在问题的，应将有关情况拍照并打印，作为本表附件。
8．验收完毕，验收小组人员、供应商签字确认验收情况。
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辽宁省消防救援总队新购消防器材检查验收记录表
	验收组织单位：
	
	
	
	

	项目名称
	　

	合同编号、合同签订时间
	编号：
	　
	年     月     日

	到货时间
	年     月     日

	验收时间
	年     月     日

	验收地点
	　

	合同器材清单

	器材名称
	规格型号
	合同数量
	验收数量
	生产日期
	分项意见

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合同一致性核查情况（产品规格、型号、数量验收）
	1、检查实际到货数量与合同是否一致
	□合格 □不合格

	
	2、检查到货产品的规格、型号、尺寸、颜色、整洁度等是否符合投标文件响应内容
	□合格 □不合格

	
	3、检查到货产品包装是否完好，有无破损、受潮、确实零配件等情况
	□合格 □不合格

	产品性能测试验收情况
	　

	其他验收情况
	　

	验收小组结论
	
综合验收评定：        □合格 □不合格

整改期限     天

验收组人员签名：

                           年      月      日

	供应商（厂家） 签名
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[bookmark: _Toc193460934]附件5

A组名单
	序号
	姓名
	部职别

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	




B组名单
	序号
	姓名
	部职别

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	





[bookmark: _Toc193460935]附件6
[bookmark: _Toc193460936]GB7956.1-2014《消防车 第 1 部分：通用技术条件》 
[bookmark: _Toc193460937]GB7956.2-2014《消防车 第 2 部分：水罐消防车》   
[bookmark: _Toc193460938]GB7956.3-2014《消防车 第 3 部分：泡沫消防车》
[bookmark: _Toc193460939]GB7956.6-2015《消防车 第 6 部分：压缩空气泡沫消防车》
[bookmark: _Toc193460940]GB7956.12-2015《消防车 第 12 部分：举高消防车》
[bookmark: _Toc193460941]GB7956.14-2015《消防车 第 14 部分：抢险救援消防车》
[bookmark: _Toc193460942]XF39-2016《消防车 消防性能及试验方法》
[bookmark: _Toc193460943]GB7956.4 -2019《消防车 第 4 部分：干粉消防车》
[bookmark: _Toc193460944]GB7956.5-2019《消防车 第 5 部分：气体消防车》
[bookmark: _Toc193460945]GB7956.7-2019《消防车 第 7 部分：泵浦消防车》
[bookmark: _Toc193460946]GB7956.16-2019《消防车 第 16 部分：照明消防车》  
[bookmark: _Toc193460947]GB7956.17-2019 《消防车 第 17 部分：排烟消防车》 
[bookmark: _Toc193460948]GB7956.23-2019《消防车 第 23 部分：供气消防车》  
[bookmark: _Toc193460949]GB6245-2006《消防泵》
[bookmark: _Toc193460950]GB19156-2019《消防炮通用技术条件》
[bookmark: _Toc193460951]GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》
[bookmark: _Toc193460952]GB 8181-2005 《消防水枪》 
[bookmark: _Toc193460953]GB 25200-2010《干粉枪》   
[bookmark: _Toc193460954]GB 6246-2011《消防水带》
[bookmark: _Toc193460955]GB 12514-2005 《消防接 口》系列标准
[bookmark: _Toc193460956]GB 26755-2011 《消防移动式照明装置》  
[bookmark: _Toc193460957]GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》
[bookmark: _Toc193460958]GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限界》
[bookmark: _Toc193460959]GB 15084-2013 《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》
[bookmark: _Toc193460960]GB4785-2019 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》
[bookmark: _Toc193460961]GB8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》
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附件4.《技术规格偏离表》





























附件5.投标文件中有关售后服务、质量保证、巡检、培训、备品清单等内容





























辽宁省消防救援总队政府采购
     廉洁提示卡
 
1.不得与他人串通，泄露招标投标机密。
 
2.不得与采购人、供应商串通投标。
 
3.不得向评标专家支付合理报酬以外的费用，包括并不限于现金、购物卡、礼品、实物等，不得进行其他可能影响客观公正评审的活动。
 
4.不得向招标投标监督人员或机构请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监督的活动。
 
5.不得向采购人提供不正当利益， 以谋求合作关系。
 
6.不得采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。
 
7.禁止一切行贿行为。
 
8.禁止一切索贿、受贿等行为。
 
9.严格遵守国家、地方以及监管部门关于加强党风廉政建设的各项规定，杜绝违纪违法行为的发生。
 
10.发现违纪违规行为，可通过电话、信件或扫描下方二维码进行举报。
 
电话：024-86223636
来信、来访地址：辽宁省沈阳市皇姑区松花江街8号辽宁省消防救援总队纪委
邮政编码：110031
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中共辽宁省消防救援总队纪律检查委员会
年   月  日
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