[bookmark: _GoBack]中国地质环境监测院张承地区自然资源综合监测项目专业监测材料采购招标公告

1、 受中国地质环境监测院委托，国信国采（北京）招标咨询有限责任公司对    中国地质环境监测院张承地区自然资源综合监测项目专业监测材料采购的货物（项目编号：GXTC-D-20700023）进行国内公开招标。欢迎国内合格的投标人参加投标。
2、 采购项目的名称、预算金额（或最高限价）
采购项目名称：中国地质环境监测院张承地区自然资源综合监测项目专业监测材料采购
预算金额：60万元
最高限价：60万元
3、 采购人的采购需求
	[bookmark: _Hlk41910444]采购内容
	单位
	数量
	简要技术要求

	包裹式植物茎流计
	套
	1
	[bookmark: OLE_LINK8]数据采集器，可记录原始数据，通过公式计算茎流数据；
基本输入端口：≥5个模拟通道，SDI-12；
传感器数量：标准配置≥8个 ，可扩展到32个；
量程&分辨率：不大于3mV & 不大于0.4μV；
电压调节：调压范围0~10 V；
存储器：至少64MB（至少1000000个数据点）；
数据传输：USB；RS-232接口等多个接口 
充电电池：至少7 Ahr/12V 铅酸电池
太阳能板：≥50W，带支架
传感器电缆：8根，每根至少5米，带接头
密封箱：采用耐腐蚀材质，带支架，可锁坚固耐用安装墩、围栏、标识标志牌1套。

	土壤水分监测系统
	套
	3
	数据采集通道：至少5通道；
数据采集存储：4M以上，至少40,000个读数；
数据采集采集间隔：5min 到 12h可调；
运行软件：windows界面软件；
数据传输：无线传输；
运行环境：-40～60 ℃；0～100% RH；防雨防紫外线包装盒；
电源：碱性电池或太阳能供电；
数据采集接口：立体声标准接口或SDI-12接口；
传感器线缆：至少5米
土壤含水量范围： 1 %(空气) ~ 80 %(水) ，准确度±3%或更优
温度范围：-20~60℃；分辨率：0.1℃或更优；准确度：1℃或更优
电导率范围：0 - 10 dS/m ；分辨率：不大于0.01dS/m；准确度：不大于± 5% 
安装墩及围栏、标识标志牌3套。

	植物根系生长监测系统
	套
	1
	工作环境：0℃～50℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结）
*主机特点：柱型设计的360度旋转光电耦合主机，可对根系和土壤状态进行不变形的线性数据获取
Ø 最高可获得1200Dpi高清图像
Ø 无损线性扫描
Ø 光学分辨率可选100、300、600、1200Dpi 
Ø 电源：操作终端供电和软件控制
Ø 接口：USB、WiFi或蓝牙
Ø 数据存贮：直接存贮到数据处理终端
*一次获取数据尺寸：≥380 cm2
Ø 主机获取速率：≤40秒（300Dpi时）
主机探头尺寸：≤5cm
Ø 主机：≤500g
系统主机1个，标定管、图像分析软件、根系生长动态分析软件，扫描图象，USB数据连接线、1米的根管（20根），土钻，可折叠的拉杆和仪器箱。安装墩及围栏、标识标志牌1套。

	软件平台、通讯及安装维护服务
	套
	1
	提供无线监测数据平台，实现动态监测及数据报告等服务。
至少包含3年运行通讯服务费和维修维护费用。


交货期：合同签订后50天内
交货地点：交付地点为采购人指定地点
是否接受进口产品投标：否
投标人必须对招标货物内所有货物进行投标，不允许只投标其中的一部分，否则作为无效标处理。
4、 采购项目执行政府采购政策
1． 对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；
2． 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。
5、 投标人的资格要求
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：
1）具有独立承担民事责任的能力； 
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 
6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。
3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。
4. 本项目不接受联合体投标。
5. 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。
6、 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
    凡有意参加投标者，请于2020年6月11日至2020年6月18日（每天9:00-11:30，13:30-16:00，周六、周日及法定节假日除外），持投标人法人代表证明及法人代表授权及被授权人的有效身份证明原件及复印件（加盖公章），至北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层  国信国采（北京）招标咨询有限责任公司  运营二部办理报名并获取招标文件。
招标文件售价：人民币500元，售后不退。
7、 公告发布媒介及公告期限
本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。
公告期限：自中国政府采购网发布公告之日起5个工作日。
8、 投标截止时间、开标时间及地点
投标截止时间、开标时间：2020年7月13日9时30分
投标文件递交和开标地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层 
国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 第二会议室
9、 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
 采 购 人： 中国地质环境监测院
地    址：北京市海淀区大慧寺路20号
联 系 人：刘鹏
电    话：010-62131648
    采购代理机构：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 
         地        址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层  
         联 系 人： 辛颖、韩博  
         电    话：  010-88354433转368、281
         邮    编：100044   
         电子信箱：2004-xinying@163.com 
         开户信息：
         账户名称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司
         开户银行：平安银行北京神华支行
         账    号：	30206095007145

    请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 

2020年6月11日
