阳江出入境边防检查站2024年执法办案场所改造

工程采购项目需求文件
一、需求调查

（一）是否开展需求调查

□是

☑否，原因：不属于开展需求调查范围

（2） 需求调查情况

《政府采购需求管理办法》第十条、第十一条规定，此需求我单位内部需求，不涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目。  
二、商务需求

（一）工程预算
采购预算：150000元
（2） 项目基本概况

1.将原等候室改造为信息采集室（人身安全检查室），并加装防火防盗密码门；
2.将原人身安全检查室改造为等候室，拆除铁门结构并加装竖状栏杆分隔看管人员区域和被看管人员区域。
3.拆除原询问室破损软包结构，为三个功能室全区域加装防火防撞吸音软包。
4.全区域安装配备防爆灯、应急灯等应急照明设备，加装球形监控摄像机。
5.对照建设标准要求加装各区域办案标示，包装整理外漏电源、插座、电源线。
（三）工期

合同签订生效后45个日历天内完成。

（四）工程地点

阳江市江城区阳江口岸联检大楼（593县道与945乡道交叉口东南300米）

（五）付款条件（进度和方式）

（1）工程预付款：合同签订后15个工作日内，采购人按合同总价的30%向供应商支付开工款。
（2）工程进度款：当项目全部竣工完成并通过验收后，供应商向采购人申请，采购人履行相关报批手续后向供应商支付工程进度款至合同价的90%。

（3）质量保证金：质量保证金为工程结算价的3%，在工程竣工验收并完成结算审计后10个日历日内，成交人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，保证有效期至工程缺陷责任期满。工程缺陷期满、无质量问题且成交人完整履行保修期服务义务，采购人在成交人提出质保金退还申请后30个日历天内无息退还。
（4）结算款：在工程通过竣工验收后，供应商向采购人递交工程结算书，由采购人委托中介造价咨询机构进行审核；在完成且双方确认结算造价、待采购人履行相关报批手续、供应商向采购人缴纳工程质量保证金后，采购人支付剩余工程款到结算价的100％。

履约保证金

本项目不收取履约保证金。
（七）供应商应具备的资格条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。  
2.项目负责人的资质要求：无。
（八）本项目特定的资格要求
供应商应具备建筑工程施工总承包三级或以上资质。 
（九）中小企业有关政策及采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

1、专门面向中小企业

☑是，参与本项目的供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关要求，出具规范格式的“中小企业声明函”。
(否，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的投标价格给予3%的扣除，对提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业，对符合享受政府采购支持政策的残疾人福利单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

2、所属行业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）结合项目实际确定。
（十）质量保证期及相关服务要求
1.为工程竣工之日计起，工程质保期自工程通过竣工验收之日起计算，工程质保期按国家《建设工程质量管理条例》的规定执行：

（1）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

（2）装修工程为2年。工程缺陷责任期为工程竣工之日起2年。
（十一）材料要求

1.主要材料须采用国产中高档优等品，在确定主要材料之前，应将厂家、产地、品牌及材料的实物样本交采购人认可。

2.采购人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及采购文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，供应商商必须予以执行。

3.原则上供应商必须按照图纸要求及采用经采购人以及监理单位确认材料，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：

（1）材料性能和质量高于原定品牌；

（2）需取得采购人同意：

原则上不调价，取得采购人书面意见或双方商务洽商协议的除外。

（十一）节能环保要求
1.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）

2.《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）

3.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等。
（十二）造价调整条件及范围

1.采购工程量清单误差（不含拆除部分，工程量误差是指采购工程量与现场的误差）累计超过3%或减少3%的，调整差值部分。

2.由于设计变更造成工程量增加或者减少导致的造价变化。

3.由于工程商洽造成工程量增加或者减少导致的造价变化。

4.采购文件及施工合同约定由供应商承担的风险因素范围之内不予调整。

5.施工期内物价人工上涨、一切材料和设备价差、政策性调整等造成的有关费用变化一律不予调整。

6.供应商必须以合同总价完成工程预算书中包含的全部工程项目和工程内容。除本条中列明的造价变化的情况以外，采购工程量清单中所有拆除项目的工程量比实际工程量少或多，或施工中应当拆除及修复而采购工程量清单中没有等情况，其费用均由供应商在合同价中综合考虑，采购人不对该情况进行签证方式增加费用，供应商不得以工程预算书没有列明、设计图不详或没有设计而拒绝施工。
（13） 造价调整方式

因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化时，应按照下列约定确定项目综合单价并调整合同价款：

①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价（经算术校核）。

③已标价工程量清单中同一工程特征清单子目的综合单价（经算术校核）中存在两种或两种以上的报价，当变更项目工程量减少时按综合单价较高者计减造价，当变更项目工程量增加时按综合单价较低者计增造价。

④已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程项目，但招标控制价中有的，则采用或参照招标控制价中相应项目的综合单价，并按供应商报价浮动率调整。

⑤已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由供应商根据变更工程资料、计量规则和计价办法、已标价工程量清单材料价格和供应商报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报采购人确认后调整。

（十四）其它服务要求

1.本项目为集中采购目录外，采购限额标准以下项目，由采购人参照政府采购方式实施。采购人拥有对本项目评审的最终解释权。

2.本项目不允许联合体投标。本项目不允许分包、转包。

3.采购人只提供初步平面图和施工预算工程量清单，供应商需根据采购人实际需求对平面图进行深化设计，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。采购人只提供施工现场条件，现场条件以现状为准，供应商自行联系进行现场踏勘，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。施工用水、用电（含接驳费）、施工场地等由供应商自行解决，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由供应商负责整理及维护，所使用的场地必须报请采购人批准，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整，亦不因此延长工期。施工场地的临时排水、排污，由供应商按采购人及规划部门的要求设置并办理相关许可手续，所需费用在报价中综合考虑。施工场地内已有的排水、排污设施，在施工期间由供应商使用、管理及维护，如有损坏，由供应商负责修复，所需费用在报价中综合考虑。

4.工程位于阳江出入境边防检查站执勤现场内，可能因日常办公及口岸出入境秩序管理需要，临时要求供应商停工，供应商应充分考虑此项风险，并纳入成本一并考虑，不得以此向采购人提出索赔。

三、技术要求

（一）工程量清单及设计图纸

       （见附件）。
（2） 人员要求

   在合同签订之时，供应商应指定项目负责人，由其直接负责与采购人的联系工作，该项目负责人应具备相应的项目负责人资质，并经采购人核实、同意。签订合同时，供应商安排的项目负责人应提交在供应商处缴纳社保三个月或以上的证明。项目负责人一经确定，不得擅自更换。若供应商确需更换项目负责人，需至少提前3天向采购人提出书面申请并说明理由，经采购人同意后方可更换，且更换后的项目负责人相应的工作经验、能力水平、职称评定等不得低于原项目负责人。且为保证项目的质量及现场的管理安全，供应商需安排一名有资质的管理人员在施工期间驻守现场，负责管理施工人员及跟踪施工质量，未经采购人同意，不得离开施工现场。

（三）项目验收要求

竣工验收标准参照国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关的法律、法规、规章和规范性文件规定，对竣工验收情况进行汇总讨论，形成工程竣工验收结论，参与验收人员分别签字、单位盖章。

（四）其它技术要求
供应商购买的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向采购人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，采购人可随时对供应商所购买的材料、设备进行监督、检查。且本项目施工地点为口岸限定区域内，施工人员需持有效身份证件进出，正常施工时间为：8:30-17:30。

四、其它
供应商需严格按照工程进度计划施工，并按照要求提交工程进度报告和进度计划；保证不将工程违法、非法转包、分包，否则采购人有权单方终止本合同，并追究供应商违约责任，供应商应向采购人支付相当于本合同总金额30%的违约金。
