变更内容

项目名称：2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造
项目编号：N5107052026000121

一、原竞争性磋商文件中3.1.采购内容中的“是否适用本国产品标准：否”变更为“是否适用本国产品标准：是”。
二、原竞争性磋商文件 3.2.技术要求 “项目采购清单”中“1.马桶及安装、2.电热水器及安装、7.u型上翻扶手及安装、8.折叠浴椅及安装、9.防滑垫及安装、17.面板灯及安装、25、燃气热水器及安装、33.智能晾衣架、37.智能门锁”的技术要求
	序号
	改造内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	技术要求
	备注

	1
	马桶及安装
	59
	个
	900
	1.材质：陶瓷＋PP盖板；
2.规格：长600mm（±20mm）、宽350mm（±10mm）、高700mm（±20mm）；
★3.中国水效标识等级≥2级；（供应商须在响应文件中提供水效标识证明材料，并加盖供应商单位电子签章）
4.清理原粪坑粪管粪便堵塞，废渣外运，地面平整维修，安装角阀、高压管等配件、玻璃胶防水处理；
5.水箱需接通自来水，保证马桶的正常使用，方便残疾人日常生活。
	 

	2
	电热水器及安装
	24
	个
	1000
	1.产品尺寸φ420mm（±10mm）×720mm（±20mm）；
2.内胆材质：搪瓷内胆；
3.控制方式：机械旋钮；
4.额定输入功率≥2000W；
5.容积≥60L；
6.产品功能：机械旋钮调温，带温度表模糊显示温度，带加热指示灯，防超温保护，带防电墙，漏电警示灯；
★7.中国能效标识等级≥2级。（供应商须在响应文件中提供能效标识证明材料，并加盖供应商单位电子签章）
	 

	7
	u型上翻扶手及安装
	60
	个
	200
	1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座；
2.内衬龙骨：不锈钢≥Φ25mm管，两头不锈钢垫片满焊处理；
3.外层材料：采用≥Φ35×3.5mm纯黄色或者纯白色尼龙材料，外表面≥6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。
4.规格≥600×700mm     
▲5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率≥99.9%。
	

	8
	折叠浴椅及安装
	48
	个
	300
	1.材质：不锈钢龙骨，座椅面≥4片高强度尼龙片。
2.内衬龙骨：不锈钢≥Φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理。
3.外层材料：采用≥Φ35×3.5mm纯黄色或者纯白色尼龙材料，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。                 
4.规格300mm（±10mm）×380mm（±10mm）×550mm（±10mm）
▲5.大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率≥99.9%。
	

	9
	防滑垫及安装
	30
	张
	30
	1.产品材质为：PVC树脂，一面具有按摩保健功能的小凸起，方便搓洗脚底，一面具有小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒；
2.产品尺寸≥46×46cm；
3.表面安全性，无可触及锐边、尖角、毛刺、刃口，边缘倒角R≥0.5 mm；
▲4.具有防滑性能（湿态）：在釉面瓷砖上施加70 kg，垂直力后水平推力 ≥30 N，实测静摩擦力不小于：43.1 N（湿水状态）；
▲5.吸盘吸附稳定性：浸水5 min后，施加50 N垂直拉力不脱落；
▲6.对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌、白色念珠菌抗菌率≥99.99﹪；
▲7.环保等级：产品环保等级≥E2 级。
	

	17
	面板灯及安装
	3
	个
	100
	1.材质要求：ABS面板；
2.规格要求：≥30cm×30cm ；
3.功能：照明、换气；
4.带按键开关。
	 

	25
	燃气热水器及安装
	4
	个
	1200
	1.产品尺寸≥330×530×150mm；
2.材质：钢化玻璃+不锈钢；
3.排烟方式：强排式；
4.功率≥40W；
5.智能防冻，节能恒温；
★6.中国能效标识等级≥2级。（供应商须在响应文件中提供能效标识证明材料，并加盖供应商单位电子签章）
	 

	33
	智能晾衣架
	2
	个
	1100
	1.材质：铝合金（直径≥25mm,厚度≥1mm）
2.电机功率：≥50W
3.照明功率：≥24W
4.规格：晾杆1.4-2.4米（可伸缩）
5.承重：≥50KG
6.功能：风干烘干、紫外线除菌、轻音运行，智能语音遥控，大屏照明功能，遇阻即停。
	

	37
	智能门锁
	1
	个
	800
	1.材质：铝合金压铸；
2.≥200万红外夜视高清摄像头，≥4.5寸高清显示屏，24小时主动监控；
3.开启方式：人脸、指纹、密码、掌静脉识别、刷卡、手机APP、机械钥匙组合开锁。
	



变更为：
	序号
	改造内容
	数量
	单位
	单价限价（元）
	技术要求
	备注

	1
	马桶及安装
	59
	个
	900
	1.材质：陶瓷＋PP盖板；
2.规格：长≥600mm、宽≥350mm、高≥700mm；
★3.中国水效标识等级≥2级；（供应商须在响应文件中提供水效标识证明材料，并加盖供应商单位电子签章）
4.清理原粪坑粪管粪便堵塞，废渣外运，地面平整维修，安装角阀、高压管等配件、玻璃胶防水处理；
5.水箱需接通自来水，保证马桶的正常使用，方便残疾人日常生活。
	 

	2
	电热水器及安装
	24
	个
	1000
	1.产品尺寸≥φ420mm×720mm；
2.内胆材质：搪瓷内胆；
3.控制方式：机械旋钮；
4.额定输入功率≥2000W；
5.容积≥60L；
6.产品功能：机械旋钮调温，带温度表模糊显示温度，带加热指示灯，防超温保护，带防电墙，漏电警示灯；
★7.中国能效标识等级≥2级。（供应商须在响应文件中提供能效标识证明材料，并加盖供应商单位电子签章）
	 

	7
	u型上翻扶手及安装
	60
	个
	200
	1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢304底座；
2.内衬龙骨：不锈钢≥Φ25mm管，两头不锈钢垫片满焊处理；
3.外层材料：采用≥Φ35×3.5mm纯黄色或者纯白色尼龙材料，外表面≥6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。
4.规格≥600×700mm     
▲5.大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率≥99.9%。
	

	8
	折叠浴椅及安装
	48
	个
	300
	1.材质：不锈钢龙骨，座椅面≥4片高强度尼龙片。
2.内衬龙骨：不锈钢≥Φ28管，两头不锈钢垫片满焊处理；
3.外层材料：采用≥Φ35×3.5mm纯黄色或者纯白色尼龙材料，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤；                 
4.规格≥300mm×380mm×550mm；
▲5.大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率≥99.9%。
	

	9
	防滑垫及安装
	30
	张
	30
	1.产品材质为：PVC树脂，一面具有按摩保健功能的小凸起，方便搓洗脚底，一面具有小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒；
2.产品尺寸≥46×46cm；
3.表面安全性，无可触及锐边、尖角、毛刺、刃口，边缘倒角R≥0.5 mm；
▲4.吸盘吸附稳定性：浸水5 min后，施加50 N垂直拉力不脱落；
▲5.对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌、白色念珠菌抗菌率≥99.99﹪。
	

	17
	面板灯及安装
	3
	个
	100
	1.材质要求：ABS面板；
2.规格要求：≥30cm×30cm ；
3.功能：照明；
4.带按键开关。
	 

	25
	燃气热水器及安装
	4
	个
	1200
	1.产品尺寸≥330×530×140mm；
2.材质：钢化玻璃+不锈钢；
3.排烟方式：强排式；
4.功率≥35W；
5.智能防冻，节能恒温；
★6.中国能效标识等级≥2级。（供应商须在响应文件中提供能效标识证明材料，并加盖供应商单位电子签章）
	 

	33
	智能晾衣架
	2
	个
	1100
	1.材质：铝合金（直径≥25mm,厚度≥1mm）
2.电机功率：≥50W
3.照明功率：≥24W
4.规格：晾杆≥1.9米（可伸缩）
5.承重：≥35KG
6.功能：风干烘干、紫外线除菌、轻音运行，智能语音遥控，大屏照明功能，遇阻即停。
	

	37
	智能门锁
	1
	个
	800
	1.材质：铝合金压铸；
2.≥200万红外夜视高清摄像头，≥4寸高清显示屏，24小时主动监控；
3.开启方式：人脸、指纹、密码、掌静脉识别、刷卡、手机APP、机械钥匙组合开锁。
	



[bookmark: _GoBack]三、原竞争性磋商文件5.4.2.评审细则及标准中的服务响应部分“1.带▲部分共19.2分，带▲项共12项，每有一项负偏离扣1.6分；”变更为“1.带▲部分共19.2分，带▲项共10项，每有一项负偏离扣1.92分；”

四、原竞争性磋商文件5.4.2.评审细则及标准中的价格扣除
采购包1：
	 序号
	 评审内容
	 适用情形
	 扣除比例%（以“C1”表示）
	 具体标准和要求
	 关联投标（响应）文件格式文件

	 无



变更为：
采购包1：
	 序号
	 评审内容
	 适用情形
	 扣除比例%（以“C1”表示）
	 具体标准和要求
	 关联投标（响应）文件格式文件

	1
	落实本国产品政策
	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
	20.00%
	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
	关于符合本国产品标准的声明函






