一、采购项目需求一览表

1分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	皮面羊剪裁绒帽
	160
	顶
	依照标准：GA318-2010《警帽剪绒帽》

	2
	特警战训警便帽
	320
	顶
	依照标准：GA322-2010《警帽便帽》

	3
	特警春秋季针织内衣
	160
	套
	1、产品标准：《警服 特警战训针织内衣》（生产检验稿），GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GB/T22848-2009，GB/T 8878-2009。
2、面料及技术要求：精梳纯棉丝光针织双面布，11.7tex(50s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量175 g/㎡±10g/㎡；领口、袖口、脚口采用精梳氨纶棉罗纹，11.7tex(50s)棉，加77dtex(70D)氨纶，1+1罗纹布。

	4
	特警冬季针织内衣
	160
	套
	1、产品标准：《警服 特警战训针织内衣》（生产检验稿），GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GB/T22848-2009，GB/T 8878-2009。
2、面料及技术要求：精梳纯棉磨毛针织双面布，18.2tex(32s)纯棉，双面布，反面磨毛，平方米干燥重量270 g/㎡±15g/㎡；领口、袖口、脚口采用精梳氨纶棉罗纹，18.2tex(30s)棉，加77 dtex(70D)氨纶，1+1罗纹布。

	5
	制式长袖T恤衫
	330
	件
	1、产品标准：GB/T22849-2009，GB/T22848-2009，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000。
2、面料要求：精梳纯棉双丝光单面布，11.7tex(50s)100% 丝光棉，平方米干燥重量175g/㎡±10g/㎡。领口罗纹采用横肌罗纹，袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸POLICE用原色刺绣。

▲3、核心产品在供货时提供2019年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。

	6
	制式短袖T恤衫
	330
	件
	1、产品标准：GB/T22849-2009，GB/T22848-2009，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000。
2、面料及技术要求：精梳纯棉双丝光单面布，8.3tex(70s)100% 丝光棉，平方米干燥重量150g/㎡±8g/㎡。领口罗纹采用横肌罗纹。左前胸POLICE用原色刺绣。



	7
	特警毛针织套装
	160
	套
	1、技术标准：《警服 特警毛针织套服》(生产检验稿)，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000， FZ/T71001-2003，GB18401-2010。
2、原料：精梳毛丝光针织绒线，100%丝光羊毛(含导电纤维)，上衣：23.8tex×3(Nm42/3),裤子：23.8tex×2(Nm42/2)。成品颜色：藏蓝色。

	8
	特警战训夏袜
	1600
	双
	1、技术标准：《警服 特警战训袜》（生产检验稿）

	9
	特警战训冬袜
	1600
	双
	1、技术标准：《警服 特警战训袜》（生产检验稿）

	10
	特警作战腰带
	160
	条
	1、技术标准：《特警战训腰带》（生产检验稿）。
2、面料和技术要求：涤纶阻燃机织带，带厚2.1 mm±0.1mm

	11
	男内腰带（试用款）
	160
	条
	警用服饰内腰带GA290--2001

	12
	特警战训半指手套
	160
	副
	1、技术标准：《特警战训手套》（生产检验稿）。
2、面料和技术要求：面料：山羊皮手套革，厚0.7mm-0.8mm，规定负荷伸长率25%-50%QB/T2704-2005，掌垫：山羊反绒革，厚0.7mm-0.8mm。

	13
	特警战训全指手套
	160
	副
	技术标准：《特警战训手套》（生产检验稿）。
2、面料和技术要求：分指式弓形双层手套，面料：山羊皮手套革，厚0.7mm-0.8mm，规定负荷伸长率25%-50%QB/T2704-2005，内衬：芳纶针织布，掌垫：山羊反绒革，厚0.7mm-0.8mm。

	采购预算：37.5010万元


二、核心产品：第5项制式长袖T恤衫 。

三、商务条款:

	▲质保期
	按公安部要求，警服装具交货验收合格之日起90天内，如发现不合体的，生产厂家负责包修、包换。警服装具交货验收合格之日起一年内，如发现材料及质量问题，生产厂家负责包换。

	▲包装要求
	成交供应商必须按照采购人提供的民警着装信息和要求，在每项货物内包装盒（袋）上，标注号型、姓名，在外包装箱上，标注民警姓名和工作单位等信息，以便交货验收和发放。警服包装其他要求，按公安部印发的《中国人民警察服装技术标准汇编》等相关文件中规定的技术标准执行。

	▲交货时间及地点
	1、交货时间：自合同签订之日起10个日历日内交货完毕。
2、交货地点：采购人指定地点。

	▲付款方式
	交货完毕并通过采购人组织的验收后一次性支付全部合同款。成交供应商收到货款之日起5个工作日内将发票开具给采购人。

	▲货物验收
	(1) 成交供应商应在全部货物生产和包装完成后提前三天通知采购人。验收时填写《广西公安被装物资交付验收单》（汇总表及清单），各一式三份作为货款结算的依据；
(2)成交供应商对验收中采购人提出的问题，应在 2 天内给予书面答复，并提出可行的解决方案，并负责实施。

	资料要求
	1、供应商人所竞标产品质量须满足以上“采购项目需求一览表”的“技术参数要求”，如有请在响应文件中提供核心产品满足以上“技术参数要求”的供应商2019年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。
2、供应商如有请在响应文件提供核心产品的业绩证明（有效的合同复印件）。


四、进口产品说明

本标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

五、验收标准：

1、成交人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 

2、成交人在货物验收时由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

2分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	套式肩章
	160
	副
	技术标准： GA286-2017《警用服饰套式肩章》

	2
	软肩章
	160
	副
	GA287-2017《警用服饰软式肩章》

	3
	丝织胸徽
	320
	个
	技术标准：GA674-2007《警用服饰丝织胸徽》

	4
	特警多功能背包
	160
	个
	1、技术标准：《特警战训多功能包》（生产检验稿）。
2、面料和技术要求：面料：黑色锦纶长丝防水帆布1200D×600D锦纶长丝，撕破强力：经向≥500N、纬向≥200N(GB/T3917.3-2009)里料：黑色涤丝绸230T。成品配备相应的特警战训矩形标识。

▲4、核心产品在供货时提供2019年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。

	5
	警察工作箱
	160
	个
	1、外观质量：28寸箱体端正，直立平稳；箱包内缝合、粘贴牢固，整洁干净；针线均匀平直；拉链平直，边距一致；配件平滑无毛刺，金属镀件层光亮色泽均匀，无锈蚀。
2、拉杆耐疲劳性能：合格品拉合不少于3000次，拉杆无变形、卡阻、松脱等现象。
3、震荡冲击性能：振荡冲击次数为拉杆300次，侧把、提把各400次，箱体各部件不变形、不开裂、不损坏，固定件不松动。



	采购预算：17.773万元


二、核心产品：第4项特警多功能背包 。

三、商务条款:

	▲质保期
	按公安部要求，警服装具交货验收合格之日起90天内，如发现不合体的，生产厂家负责包修、包换。警服装具交货验收合格之日起一年内，如发现材料及质量问题，生产厂家负责包换。

	▲包装要求
	成交供应商必须按照采购人提供的民警着装信息和要求，在每项货物内包装盒（袋）上，标注号型、姓名，在外包装箱上，标注民警姓名和工作单位等信息，以便交货验收和发放。警服包装其他要求，按公安部印发的《中国人民警察服装技术标准汇编》等相关文件中规定的技术标准执行。

	▲交货时间及地点
	1、交货时间：自合同签订之日起10个日历日内交货完毕。
2、交货地点：采购人指定地点。

	▲付款方式
	交货完毕并通过采购人组织的验收后一次性支付全部合同款。成交供应商收到货款之日起5个工作日内将发票开具给采购人。

	▲货物验收
	(1) 成交供应商应在全部货物生产和包装完成后提前三天通知采购人。验收时填写《广西公安被装物资交付验收单》（汇总表及清单），各一式三份作为货款结算的依据；
(2)成交供应商对验收中采购人提出的问题，应在 2 天内给予书面答复，并提出可行的解决方案，并负责实施。

	▲资料要求
	1、供应商人所竞标产品质量须满足以上“采购项目需求一览表”的“技术参数要求”，如有请在响应文件中提供核心产品满足以上“技术参数要求”的供应商2020年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。
2、供应商如有请在响应文件提供核心产品的业绩证明（有效的合同复印件）。


四、进口产品说明

本标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

五、验收标准：

1、成交人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 

2、成交人在货物验收时由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	多功能服（寒区）
	160
	套
	1、技术标准：GA260-2009，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GA362-2009，GB18401-2010，GA353-2008 ，GA362-2009。
2、面料要求：涤纶半消光低弹丝(110dtex/144f×167dtex/144f);经纬纱密度:560根/10㎝×350根/10㎝;织物组织二上二下右斜纹织物；复合膜为热塑性聚氨酯膜，单位面积质量210g/㎡, 颜色为藏蓝色，标样编号JFA4-04。内胆大身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片，内胆袖保暖层：150g/㎡超细纤维絮片；

▲3、核心产品在供货时提供2019年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。

	2
	冬执勤服（寒区）
	160
	套
	1、技术标准：GA565-2009，GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GA360-2009 ，GB18401-2010，GA353-2008。
2、样品面料规格：精梳毛涤缎背哔叽，毛70%涤26%(含导电丝)氨纶4%，经纱12.5tex×2,纬纱12.5tex×2,单位面积质量236g/㎡, 颜色为藏蓝色，标样编号JFA1-17。
3、主要辅料：内胆身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片，标样编号：JFB2-8-1；内胆袖保暖层：150 g/㎡超细纤维絮片，标样编号：JFB2-8-2。

	3
	特警春秋战训服（短袖）
	160
	套
	1、技术标准：《警服  特警战训夏服》（生产检验稿），《警服材料  特警战训服面料》(生产检验稿)，《警服  特警战训矩形标识》（生产检验稿），GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GB18401-2010。
2、面料及技术要求：9.8tex×2/9.8tex×2芳粘格子布，经向密度(地+筋)18+3根/格，纬向密度(地+筋)9+3根/格，阻燃粘胶含量≥20%，芳纶中的对位芳纶≥5%，单位面积质量150g/m2 。

	4
	特警春秋战训服（长袖）
	320
	套
	1、技术标准：《警服  特警战训春秋服》（生产检验稿），《警服材料  特警战训服面料》(生产检验稿)，《警服  特警战训矩形标识》（生产检验稿），GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GB18401-2010。
 2、面料及技术要求：14.8 tex×2/14.8tex×2芳纶格子布，经向密度(地+筋)16+3根/格，纬向密度(地+筋)8+3根/格，芳纶≥95%，芳纶中的对位芳纶≥5%，单位面积质量200g/m2。

	5
	特警冬战训服
	160
	套
	1、技术标准：《警服  特警战训冬服》（生产检验稿），《警服材料  特警战训服面料》(生产检验稿)，《警服  特警战训矩形标识》（生产检验稿），GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GB18401-2010。
2、面料及技术要求：21tex×2/21tex×2芳纶加厚格子布，经向密度(地+筋)16+3根/格，纬向密度(地+筋)8+3根/格，芳纶≥95%，芳纶中的对位芳纶≥5%，单位面积质量250g/m2。

	6
	特警战训多功能面棉服
	160
	套
	1、技术标准：《警服  特警战训多功能棉服》（生产检验稿），《警服材料  特警战训服面料》(生产检验稿)，《警服  特警战训矩形标识》（生产检验稿），GA250-2000，GA251-2000，GA252-2000，GA253-2000，GB18401-2010，GA353-2008。
2、面料及技术要求：21tex×2/21tex×2芳纶加厚格子布，经向密度(地+筋)16+3根/格，纬向密度(地+筋)8+3根/格，芳纶≥95%，芳纶中的对位芳纶≥5%，单位面积质量250g/m2 。内胆袖保暖层：150g/㎡超细纤维絮片，标样编号：JFB2-8-2；内胆大身保暖层：200g/㎡超细纤维絮片，标样编号：JFB2-8-1。

	采购预算：118.0960万元


二、核心产品：第1项多功能服（寒区） 。

三、商务条款:

	▲质保期
	按公安部要求，警服装具交货验收合格之日起90天内，如发现不合体的，生产厂家负责包修、包换。警服装具交货验收合格之日起一年内，如发现材料及质量问题，生产厂家负责包换。

	▲包装要求
	成交供应商必须按照采购人提供的民警着装信息和要求，在每项货物内包装盒（袋）上，标注号型、姓名，在外包装箱上，标注民警姓名和工作单位等信息，以便交货验收和发放。警服包装其他要求，按公安部印发的《中国人民警察服装技术标准汇编》等相关文件中规定的技术标准执行。

	▲交货时间及地点
	1、交货时间：自合同签订之日起10个日历日内交货完毕。
2、交货地点：采购人指定地点。

	▲付款方式
	交货完毕并通过采购人组织的验收后一次性支付全部合同款。成交供应商收到货款之日起5个工作日内将发票开具给采购人。

	▲货物验收
	(1) 成交供应商应在全部货物生产和包装完成后提前三天通知采购人。验收时填写《广西公安被装物资交付验收单》（汇总表及清单），各一式三份作为货款结算的依据；
(2)成交供应商对验收中采购人提出的问题，应在 2 天内给予书面答复，并提出可行的解决方案，并负责实施。

	▲资料要求
	1、供应商人所竞标产品质量须满足以上“采购项目需求一览表”的“技术参数要求”，如有请在响应文件中提供核心产品满足以上“技术参数要求”的供应商2020年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。
2、供应商如有请在响应文件提供核心产品的业绩证明（有效的合同复印件）。


四、进口产品说明

本标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

五、验收标准：

1、成交人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 

2、成交人在货物验收时由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术需求

	1
	2018新款作训鞋（夏款）
	165
	双
	技术标准：《警鞋 2018款男作训鞋》（送审稿）

	2
	2018新款作训鞋（冬款）
	165
	双
	技术标准：《警鞋 2018款男作训鞋》（送审稿）

	3
	特警战训靴
	165
	双
	1、技术标准：《警鞋  特警战训靴》（生产检验稿），GA252-2000，GB/T3293.1-1998，GB/T16641-1996,QB/T1873-2004。
2、材料要求：鞋面铬鞣黑色头层黄牛优质正面革（二型革），经防水处理，动态透水次数大于15000次，成品靴耐穿剌性能大于1300N，外观款式按公安部标样要求。

	4
	单皮鞋（寒区）
	165
	双
	《警鞋 2018款男单皮鞋》（送审稿

▲2、核心产品在供货时提供2019年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。

	5
	棉皮鞋（寒区）
	165
	双
	《警鞋 2018款男棉皮鞋》（送审稿）

	采购预算：21.63万元


二、核心产品：第4项单皮鞋（寒区） 。

三、商务条款:

	▲质保期
	按公安部要求，警服装具交货验收合格之日起90天内，如发现不合体的，生产厂家负责包修、包换。警服装具交货验收合格之日起一年内，如发现材料及质量问题，生产厂家负责包换。

	▲包装要求
	成交供应商必须按照采购人提供的民警着装信息和要求，在每项货物内包装盒（袋）上，标注号型、姓名，在外包装箱上，标注民警姓名和工作单位等信息，以便交货验收和发放。警服包装其他要求，按公安部印发的《中国人民警察服装技术标准汇编》等相关文件中规定的技术标准执行。

	▲交货时间及地点
	1、交货时间：自合同签订之日起10个日历日内交货完毕。
2、交货地点：采购人指定地点。

	▲付款方式
	交货完毕并通过采购人组织的验收后一次性支付全部合同款。成交供应商收到货款之日起5个工作日内将发票开具给采购人。

	▲货物验收
	(1) 成交供应商应在全部货物生产和包装完成后提前三天通知采购人。验收时填写《广西公安被装物资交付验收单》（汇总表及清单），各一式三份作为货款结算的依据；
(2)成交供应商对验收中采购人提出的问题，应在 2 天内给予书面答复，并提出可行的解决方案，并负责实施。

	▲资料要求
	1、供应商人所竞标产品质量须满足以上“采购项目需求一览表”的“技术参数要求”，如有请在响应文件中提供核心产品满足以上“技术参数要求”的供应商2020年1月1日之后送省级或以上质量检验机构或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（原件备查）。
2、供应商如有请在响应文件提供核心产品的业绩证明（有效的合同复印件）。


四、进口产品说明

本标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

五、验收标准：

1、成交人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 

2、成交人在货物验收时由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

