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[bookmark: _Toc17913]第一部分  竞争性磋商公告

	[bookmark: _Toc317237598][bookmark: _Toc9858]项目概况：
海南大学本科教学实验设备项目的潜在供应商应在海口市龙华区龙昆南路延长线保明新村7号别墅获取磋商文件，并于2023年 11月07 日 09 时 00 分（北京时间）前提交磋商响应文件。


[bookmark: _Toc31918][bookmark: _Toc10672][bookmark: _Toc15569][bookmark: _Toc433126978][bookmark: _Toc32349]一、项目基本情况：
[bookmark: _Toc15727][bookmark: _Toc3339][bookmark: _Toc20976]1、项目编号：HD2023-1-045 ； 
2、项目名称：海南大学本科教学实验设备项目； 
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：人民币1407710.00元；    
5、最高限价：人民币1407710.00元（报价超过最高限价，按无效响应文件处理）。
6、采购需求：详见第三章“用户需求书”
7、合同履行期限： 合同签订后甲方发出发货通知函 30 天内必须发货到业主指定地点安装完成   
8、服务地点：采购人指定地点
9、本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: bookmark47][bookmark: _Toc30644][bookmark: _Toc13452][bookmark: _Toc18054][bookmark: _Toc433126979][bookmark: _Toc28917]二、申请人的资格要求：
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark51]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： /
3.本项目的特定资格要求：
 3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定细化为：
（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力【提供营业执照副本复印件(或事业单位法人证书)、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一”营业执照复印件(或事业单位法人证书)；根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险 、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料】；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2021年或2022年会计师事务所出具的财务审计报告或2022年以来任意一个季度的财务报表（至少包含资产负债表、损益表/利润表）】；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商提供最近一年（2022年5月1日）以来的至少2个月的依法连续缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖供应商公章）和至少2个月依法连续缴纳社会保险缴费证明复印件（参保单位系供应商，须加盖供应商公章）；供应商成立日期至提交投标文件截止日期不足2个月的，须提交一个月的依法缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖供应商公章）和依法缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系供应商，须加盖供应商公章）】；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺书，格式自拟】
（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明函，格式详见第六部分磋商响应文件格式】；
3.2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录【成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明函，格式自拟】；
3.3.按照招标文件要求缴纳投标保证金【提供保证金缴纳凭证或保函】；
3.4. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。【注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。供应商无须就此项提供材料。】
3.5.法定代表人身份证明及授权书【按磋商文件格式提供法定代表人身份证明及授权委托书原件】 
[bookmark: _Toc29782][bookmark: _Toc28079][bookmark: _Toc15550]三、获取采购文件
时间： 2023年  10 月 26  日至 2023年  11 月  01  日,每天上午 08：30 至 12：00 ，下午 14：30 至 17：30 （北京时间，法定节假日除外）
地点：海口市龙华区龙昆南路延长线保明新村7号别墅。
方式：现场获取（获取方式详见“其他补充事宜”-3、磋商文件获取）
售价：人民币200元 （售后不退）
[bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc18019][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc9067]四、响应文件提交
截止时间： 2023年 11 月 07 日 09  时 00  分（北京时间）
[bookmark: bookmark53]地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层  5  号开标室，如有变动另行通知。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc30553][bookmark: _Toc23404]五、开启
截止时间：2023年  11 月 07  日  09 时 00 分（北京时间）
[bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc8793][bookmark: _Toc28187][bookmark: _Toc8121]地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层   5  号开标室，如有变动另行通知。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc9899][bookmark: _Toc17920][bookmark: _Toc24510]七、其他补充事宜
1、磋商保证金：人民币7038.00元，投标保证金应在投标文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
名    称：海南简一项目咨询管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口蓝天路支行 
帐    号：34030078801400000067
2、公告发布媒介：海南大学采购与招标中心网站、中国政府采购网站
[bookmark: _Toc15351]3、采购文件获取
供应商前往购买采购文件时联系代理机构项目负责人（陈工13617526150），须提供介绍信原件（注明项目名称、项目编号、人员信息、办理事项等）、经办人身份证复印件加盖鲜章，磋商文件通过邮件发至购买人指定邮箱。供应商在填写报名登记表时，必须如实认真填写项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的磋商事宜造成影响的由供应商自行承担责任（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于保证金截止日（2023年 11 月 07 日 09  时 00分）前到我单位重新填写报名登记表）。
[bookmark: _Toc17325][bookmark: _Toc30277][bookmark: _Toc7143]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc17005]1. 采购人信息
名称：海南大学
地址：海口市人民大道58号
联系人：曲老师  
联系方式：0898-66279030  
[bookmark: _Toc19465]2．采购代理机构信息
名称：海南简一项目咨询管理有限公司
地址：海口市龙华区龙昆南路延长线保明新村7号别墅 
联系人：陈工 
联系方式：13617526150
[bookmark: _Toc18003][bookmark: _Toc4071][bookmark: _Toc81842170][bookmark: _Toc15858][bookmark: _Toc1665]第二部分  磋商响应方须知
[bookmark: _Toc30602][bookmark: _Toc22730][bookmark: _Toc8147][bookmark: _Toc31066][bookmark: _Toc20083][bookmark: _Toc9491]磋商响应方须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	项目名称
	海南大学本科教学实验设备项目

	2.2
	项目编号
	HD2023-1-045

	2.3
	采购人
	采购人：海南大学
地  址：海口市人民大道58号 
联系人：曲老师   
电  话：0898-66279030  

	2.4
	代理机构
	代理机构：海南简一项目咨询管理有限公司
地  址：海口市龙华区龙昆南路延长线保明新村7号别墅 
联系人：陈工
电  话：13617526150

	2.5
	采购预算与最高限价
	本项目预算金额：人民币1407710.00元。
最高限价：人民币1407710.00元，报价超过最高限价，按无效响应文件处理

	2.6
	投资模式
	政府投资

	2.7
	磋商响应方资格要求
	详见第一部分竞争性磋商公告

	2.8
	服务期限
	  合同签订后甲方发出发货通知函 30 天内必须发货到业主指定地点安装完成

	3.2
	委托代表人的资格条件
	磋商时需提供法人代表授权委托书及被授权人身份证原件，如为法定代表人亲自参与磋商，则仅提供法定代表人身份证明即可。

	3.3
	委托代表人的代理权限
	委托代表人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。

	7.1
	现场考察和答疑会
	不组织

	13.1
	磋商保证金数额
	人民币7038.00元

	13.2
	磋商保证金缴纳时间
	磋商保证金缴纳截止时间：同磋商响应文件递交截止时间
注：磋商保证金应当在磋商截止时间（2023年 11 月    07日  09 时  00分）前转入指定账户。（以实际到账时间为准，供应商提交磋商保证金时必须计算资金在途时间，由于资金没有及时到账而造成的后果，由供应商自行承担）

	13.3
	磋商保证金缴纳方式
	投标保证金应在投标文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
名    称：海南简一项目咨询管理有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口蓝天路支行
帐    号：34030078801400000067
用  途：（注明：项目名称、项目编号）磋商保证金

	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件开启之日起90日历天

	15.1
	响应文件份数
	纸质版文件：正本1份、副本3份；
电子版文件：光盘、U 盘拷贝的磋商响应文件各一份。

	15.3
	响应文件签字或盖章要求
	1、响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认，并应由供应商的法定代表人或其委托代理人根据磋商文件要求签字和盖单位公章。没有签字和加盖单位公章的响应文件将被拒绝。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权书。 2、响应文件应盖骑缝章（单位公章）。

	16.1
	响应文件加密要求
	1. 纸质响应文件按A4 规格竖装成册，并编制目录，且必须胶装不得采用活页装订(副本可以是正本的复印件和双面打印)。
2.响应文件的正本和副本文件单独密封包装，其中正本文件单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章，电子版响应文件与正本文件一起密封；响应文件的副本单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。(正本和电子版响应文件一个密封袋，副本响应文件一个密封袋，在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。）

	16.3
	是否退还响应文件
	不退还

	20.1
	磋商小组的组成
	磋商小组由采购人代表 1 名和从海南省公共资源交易（中心）平台综合评标专家库中随机抽取的相关专家 2  名共3人单数组成。

	20.2
	评审方法
	本项目实施两轮报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应方后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应方的响应文件和最后报价进行综合评分。

	21.5
	是否允许选择性报价
	不接受选择性报价

	24.1
	成交候选人数量
	推荐3名成交候选人

	[bookmark: _Toc8496][bookmark: _Toc317237599][bookmark: _Toc11420][bookmark: _Toc11049][bookmark: _Toc317237774][bookmark: _Toc10357][bookmark: _Toc25497][bookmark: _Toc22340]36.1
	招标代理服务费
	本项目代理服务费参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）规定的70%向中标单位收取。
本项目采购代理服务费为人民币15500.00元（大写：壹万伍仟伍佰元整）本项目代理服务费由海南简一项目咨询管理有限公司根据上述国家法律规定向中标人收取，中标人应在领取中标通知书的同时向海南简一项目咨询管理有限公司一次付清代理服务费。

	[bookmark: _Toc17090][bookmark: _Toc23682][bookmark: _Toc32443]
	履约保证金
	成交供应商在成交公示后向采购人缴纳履约保证金（合同金额的3%）：人民币       元整（¥       ），全面履行合同，于合同到期后，如无用户服务质量投诉，无息退还。
方式：银行转账或银行保函
履约保证金汇至：海南大学
账    号：21150001040000040
开 户 行：中国农业银行海口海大支行
行    号：103641015005
注：1.履约保证金交纳时间以保证金到帐时间为准


A.说明和释义
1 [bookmark: _Toc17042][bookmark: _Toc5904][bookmark: _Toc29179]适用范围
[bookmark: _Toc21567][bookmark: _Toc3817][bookmark: _Toc16048]本磋商文件仅适用于本采购活动。
[bookmark: _Toc28611][bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc19727]本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。
2 [bookmark: _Toc20730][bookmark: _Toc30514][bookmark: _Toc18630]采购说明
[bookmark: _Toc6499][bookmark: _Toc22292][bookmark: _Toc5146]项目名称：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc29285][bookmark: _Toc9729][bookmark: _Toc25571]项目编号：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc10052][bookmark: _Toc4226][bookmark: _Toc22446]采购人：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc1320][bookmark: _Toc8734][bookmark: _Toc10634]采购代理机构：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc26667][bookmark: _Toc807][bookmark: _Toc13147]采购预算与最高限价：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc7128][bookmark: _Toc23190]投资模式：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc22602][bookmark: _Toc22193][bookmark: _Toc19857]磋商响应方资格要求：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc16344]服务期限：见磋商响应方须知前附表。
3 [bookmark: _Toc17358][bookmark: _Toc18849][bookmark: _Toc24813]磋商授权委托
[bookmark: _Toc20295][bookmark: _Toc5133][bookmark: _Toc26872]磋商响应方的法定代表人可以委托代表人处理磋商事务。
[bookmark: _Toc9716][bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc30559]委托代表人的资格条件：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc26823][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc19856]委托代表人的代理权限：见磋商响应方须知前附表。
委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。
4 [bookmark: _Toc24161][bookmark: _Toc20221][bookmark: _Toc20007]磋商费用
[bookmark: _Toc12388][bookmark: _Toc750][bookmark: _Toc1639]磋商响应方自行承担参加磋商的全部费用。
[bookmark: _Toc9014][bookmark: _Toc727][bookmark: _Toc8832][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc12247]B.磋商文件
5 [bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc20133][bookmark: _Toc4498]磋商文件的构成
[bookmark: _Toc21014][bookmark: _Toc25200][bookmark: _Toc29661]磋商文件包括以下内容：
（一）、竞争性磋商公告	
（二）、磋商响应方须知	
（三）、用户需求书	
（四）、合同书（仅供参考）
（五）、评审程序、方法和标准	
（六）、磋商响应文件格式
磋商响应方应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。
6 [bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc16218][bookmark: _Toc21655]磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc31046][bookmark: _Toc3027][bookmark: _Toc12286]澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。
7 [bookmark: _Toc9757][bookmark: _Toc19124][bookmark: _Toc20116]现场考察和答疑会
[bookmark: _Toc27847][bookmark: _Toc4368][bookmark: _Toc19927]现场考察和答疑会：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc18827][bookmark: _Toc16203][bookmark: _Toc14325]C.响应文件
8 [bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc14792][bookmark: _Toc23800]响应文件计量单位和使用文字
[bookmark: _Toc28170][bookmark: _Toc9974][bookmark: _Toc17840]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。磋商响应方承担未附中文译本或中文译本不准确而引起的不利后果。
9 [bookmark: _Toc11758][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc4851]联合体
[bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc21135][bookmark: _Toc21739]不接受磋商响应方组成联合体。
10 [bookmark: _Toc14198][bookmark: _Toc30193][bookmark: _Toc9384]响应文件的组成
[bookmark: _Toc24729][bookmark: _Toc13277][bookmark: _Toc26563]响应文件
10.1.1  磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
10.1.2  商务响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
10.1.3  技术响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
10.1.4  磋商响应方认为需加以说明的其他内容；
11 [bookmark: _Toc28073][bookmark: _Toc11859][bookmark: _Toc11130]响应文件编制说明
响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。
12 [bookmark: _Toc7343][bookmark: _Toc5484][bookmark: _Toc15360]磋商报价
《报价一览表》为全部货物和服务的报价，应当包括人工、材料、机械设备、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。
《报价一览表》 中的报价应包括国家规定的增值税税金，除磋商响应方须知表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。
[bookmark: _Toc24452][bookmark: _Toc2001][bookmark: _Toc2326]报价全部采用人民币表示。
[bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc2943]超出采购预算的报价为无效报价。
12.5 磋商响应方不能低价恶意竞争，降低项目质量。磋商小组认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应方不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。
13 [bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc9267][bookmark: _Toc7022]磋商保证金
[bookmark: _Toc6166][bookmark: _Toc3938][bookmark: _Toc10373]磋商保证金金额：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc7812][bookmark: _Toc1403]磋商保证金缴纳时间：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc14820][bookmark: _Toc6508][bookmark: _Toc10479]磋商保证金缴纳方式：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc14315][bookmark: _Toc25556][bookmark: _Toc27129]未按要求提交磋商保证金的响应将被视为响应无效。
未成交的供应商，磋商保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还，由采购代理机构在公司财务系统中操作退还磋商保证金。
成交的供应商，磋商保证金将在采购合同签署后5个工作日内无息退还，由采购代理机构在公司财务系统中操作退还磋商保证金。
[bookmark: _Toc26094][bookmark: _Toc32125][bookmark: _Toc25127]发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：
13.1.1 提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
13.1.2 响应文件中提供虚假材料的；
13.1.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
13.1.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
13.1.5 磋商响应方提交磋商保证金后，至提交响应文件截止时间未参加磋商，且未在提交响应文件截止时间前书面通知采购代理机构声明放弃磋商的；
13.1.6 成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；
13.1.7 磋商响应方在本次磋商过程中出现违反法律法规的行为、扰乱磋商、评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。
14 [bookmark: _Toc29849][bookmark: _Toc15674][bookmark: _Toc23024]响应文件的有效期
自开启响应文件截止之日起90日历天内，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。
在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应方协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的磋商响应方，其磋商保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的磋商响应方，其磋商将被拒绝，磋商保证金将被退还。
15 [bookmark: _Toc5881][bookmark: _Toc7629][bookmark: _Toc25469]响应文件的份数和签署
[bookmark: _Toc6945][bookmark: _Toc2784][bookmark: _Toc7838]响应文件份数：见磋商响应方须知前附表。
响应文件正本均须打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。
响应文件的正本应根据磋商文件要求由法定代表人或授权委托人签字和加盖公章，并加盖骑缝章。响应文件的副本可以按正本要求签署盖章或正本签署盖章后的复印件封面加盖公司公章和骑缝章。
全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是磋商响应方造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。
[bookmark: _Toc2179][bookmark: _Toc2448][bookmark: _Toc10925]传真或电传的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc7141][bookmark: _Toc8424]D.响应文件的递交
16 [bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc1362][bookmark: _Toc7595]响应文件的装订、密封及标记
[bookmark: _Toc29791][bookmark: _Toc17665][bookmark: _Toc15608]所有响应文件必须装订成册。
[bookmark: _Toc21774][bookmark: _Toc14465][bookmark: _Toc10238]响应文件应按以下方法分别装袋密封：
16.1.1 响应文件的正本和副本文件单独密封包装，其中正本文件单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章，电子版响应文件与正本文件一起密封；响应文件的副本单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。(正本和电子版响应文件一个密封袋，副本响应文件一个密封袋，在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。）
16.1.2 响应文件的密封
磋商响应方应将响应文件密封，在所有密封口处粘贴密封条，不得出现裸露密封口，在密封条上标明“2023年 11 月 07 日 09 时 00 分之前不得启封”或“密封条”字样，并在密封条与密封件交接处加盖磋商响应方公章。密封件标明招标代理机构名称、项目编号、采购项目名称、磋商响应方名称及“磋商响应文件”字样，并加盖磋商响应方公章。
16.1.3 磋商响应方应按上述要求密封及书写标记。
16.1.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。
16.3是否退还响应文件：不退还
17 [bookmark: _Toc13214][bookmark: _Toc4878][bookmark: _Toc12058]截止时间
[bookmark: _Toc22339][bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc15916]响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。
采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。
[bookmark: _Toc10950][bookmark: _Toc6875][bookmark: _Toc16045]在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。
18 [bookmark: _Toc26886][bookmark: _Toc24839][bookmark: _Toc16276]响应文件的修改和撤回
响应文件提交截止时间以后，磋商响应方不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金不予退还。
[bookmark: _Toc21010][bookmark: _Toc3124][bookmark: _Toc13077]响应文件提交后，均不予退还。
[bookmark: _Toc4042][bookmark: _Toc25349][bookmark: _Toc27544]E.磋商程序
19 [bookmark: _Toc4945][bookmark: _Toc15126][bookmark: _Toc14916]响应文件的送达
磋商响应方应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
磋商响应方在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商会议。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、磋商响应方代表及有关工作人员参加。磋商响应方的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。
注：根据政府采购相关法律法规规定，在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，本项目初次报价不再公开宣读。
20 [bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc25542][bookmark: _Toc6395]磋商小组
[bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc1875][bookmark: _Toc27701]磋商小组的组成：见磋商响应方须知前附表。
[bookmark: _Toc7358][bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc24525]评审方法：见磋商响应方须知前附表。
21 [bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc18451][bookmark: _Toc31576]磋商方式和内容
磋商小组按磋商响应方提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的磋商响应方进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商响应方平等的磋商机会。
磋商内容包括技术要求响应情况、服务承诺、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
[bookmark: _Toc622][bookmark: _Toc30434][bookmark: _Toc2551]磋商小组可以根据磋商的实际情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。
[bookmark: _Toc7160][bookmark: _Toc17966][bookmark: _Toc14737]磋商响应方在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。
21.5 是否允许选择性报价：见磋商响应方须知前附表
22 [bookmark: _Toc7924][bookmark: _Toc27352][bookmark: _Toc14627]磋商内容的保密
磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向磋商响应方或与磋商无关的其他人泄露。
在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应方对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。
23 [bookmark: _Toc1216][bookmark: _Toc31819][bookmark: _Toc4789]对响应文件的评审
[bookmark: _Toc1795][bookmark: _Toc8860][bookmark: _Toc7179]评审程序、评审方法和评审标准见第五部分。
24 [bookmark: _Toc2349][bookmark: _Toc10843][bookmark: _Toc26590]确认成交结果
采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。
采购人或者采购代理机构应当在成交人确定后1个工作日内，在采购公告发布同一媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交人与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。
[bookmark: _Toc12985][bookmark: _Toc317237604][bookmark: _Toc5643][bookmark: _Toc18158][bookmark: _Toc17046][bookmark: _Toc317237779][bookmark: _Toc6343][bookmark: _Toc10232]F.授予合同
25 [bookmark: _Toc8736][bookmark: _Toc11375][bookmark: _Toc10459]成交人的确认
磋商小组根据本磋商文件规定，对磋商响应方进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。
磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选人，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。
采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见磋商响应方须知前附表。
26 [bookmark: _Toc9587][bookmark: _Toc17664][bookmark: _Toc30111]合同授予标准
采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的磋商响应方必须具有实施本合同的能力和资源。
27 [bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc9341][bookmark: _Toc27807]成交通知
确定成交人后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。
[bookmark: _Toc7677][bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc4707]成交通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc23710][bookmark: _Toc22698]27.3 履约保证金
 成交供应商在成交公示后向采购人缴纳履约保证金（合同金额的3%）：人民币       元整（¥       ），全面履行合同，于合同到期后，如无用户服务质量投诉，无息退还。
方式：银行转账或银行保函
履约保证金汇至：海南大学
账    号：21150001040000040
开 户 行：中国农业银行海口海大支行
行    号：103641015005
注：1.履约保证金交纳时间以保证金到帐时间为准
[bookmark: _Toc3545][bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc8927]28  签订合同
28.1采购人和成交人应当按照成交通知书规定的期限与成交人签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过30天。
28.2成交人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。
[bookmark: _Toc32739][bookmark: _Toc8725][bookmark: _Toc15522]28.3成交人放弃成交项目的，其磋商保证金不予退还。
28.4成交人放弃成交项目或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选人均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的磋商响应方不得参与重新采购。
28.5成交人拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。
28.6前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。
28.7签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据，磋商文件中的合同草案条款仅供参考，实际以与采购人最终确认的为准。
[bookmark: _Toc31401][bookmark: _Toc10784][bookmark: _Toc11296]29 验收
[bookmark: _Toc12663][bookmark: _Toc21355][bookmark: _Toc4170]29.1成交人与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。
29.2采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。
[bookmark: _Toc4795][bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc317237780][bookmark: _Toc16358][bookmark: _Toc16605][bookmark: _Toc317237605][bookmark: _Toc15694][bookmark: _Toc14329]G.询问、质疑和投诉
[bookmark: _Toc24509][bookmark: _Toc15088][bookmark: _Toc5481]30询问
30.1磋商响应方对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。
[bookmark: _Toc29597][bookmark: _Toc8275][bookmark: _Toc13976]30.2书面形式包括（电报、电传、传真、电子邮件等方式）
30.3对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他磋商响应方。
[bookmark: _Toc25791][bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc8018]31质疑
31.1磋商响应方认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。
31.2磋商响应方提交的质疑函必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等相关法律法规规定，以书面形式提出。
31.3质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是磋商响应方的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是磋商响应方以网站或其他形式公布的号码及邮箱。
31.4不符合本章第32.1、32.2和32.3款规定的质疑是无效质疑，不予受理。
31.5对于磋商响应方的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定及时予以答复。
31.6磋商响应方应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出质疑，本代理机构有义务及时作出答复。
[bookmark: _Toc21183][bookmark: _Toc490][bookmark: _Toc15213]32投诉
32.1磋商响应方对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。
32.2磋商响应方的投诉，应当符合《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律法规的规定。
[bookmark: _Toc6847][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc5613][bookmark: _Toc317237781][bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc317237606][bookmark: _Toc19742][bookmark: _Toc1661]H.纪律和监督
[bookmark: _Toc8111][bookmark: _Toc18223][bookmark: _Toc18326]33对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。
[bookmark: _Toc1402][bookmark: _Toc1440][bookmark: _Toc12772]34对供应商的纪律要求
不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。
[bookmark: _Toc3477][bookmark: _Toc29719][bookmark: _Toc17567]35对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件评审标准规定之外的评审因素和标准进行评审。
[bookmark: _Toc19579][bookmark: _Toc22528][bookmark: _Toc16572]36对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。
37 招标代理服务费
37.1 本项目代理服务费参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）规定的70%向中标单位收取。
本项目采购代理服务费为人民币15500.00元（大写：壹万伍仟伍佰元整）本项目代理服务费由海南简一项目咨询管理有限公司根据上述国家法律规定向中标人收取，中标人应在领取中标通知书的同时向海南简一项目咨询管理有限公司一次付清代理服务费。
第3部分 [bookmark: _Toc317237607][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc25681][bookmark: _Toc81842171][bookmark: _Toc25892][bookmark: _Toc30159][bookmark: _Toc13445] 用户需求书
一、项目概况
1、采购单位：海南大学
2、项目名称：海南大学本科教学实验设备项目
3、预算金额：1407710.00元
4、最高限价：1407710.00元（报价超过最高限价，按无效响应文件处理）
5、采购标的所属行业：工业（制造业）
二、采购清单
	序号
	采购品目名称
	规格、配置、技术参数
	单位
	数量
	是否进口设备

	1
	电热恒温水浴锅
	1.额定功率(w)：300；
2.电源电压(V)：220V50Hz;
3.温度均匀度(℃)：≤±1;
4.温度波动度(℃):≤±1；
5.控温范围(℃)：RT+10-100;
6.控温灵敏度(℃):≤±1;
7.示值误差(℃)：≤±2；
8.工作室尺寸(mm)：160x170x90
	台
	10
	否

	2
	百分之一天平
	1.称量范围：0~600g
2.可读性/精度:10mg
3.外形尺寸:270×190×110mm
4.秤盘尺寸:ø130mm
	台
	13
	否

	3
	千分之一天平
	1、技术指标：
1）最大称量值：310（g）
2）读数精度：1（mg）
3）重复性：1（mg） 
4）线性：5（mg）
5）秤盘尺寸：∮110mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗
6）(WxLxH) 353×213×366 mm
7）风罩尺寸：175×200×255mm
8）灵敏度时间漂移：（10—30℃）3ppm/℃
9）电源：115～230VAC/ 50～60Hz±10%
10）使用环境温度： 5～40℃
11）相对湿度： 25～85%（不冷凝）
2、仪器特点：
1）高强度基座 抗震动
2）标配RS232串口，外部校准，具有标准砝码自动侦别系统； 
3）手动后置水平调节脚和水平指示器
5）LCD液晶显示屏：带背光点阵式液晶显示大显示屏幕轻松读取称量结果 ； 
6）高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小
7）中英文菜单；
8）高性能传感器，可维修结构大大降低了客户维护成本
9） 标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、密度称量、计数、等多种应用程序；
10）内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果； 
3、配置清单：
名称 数量 单位
1）主机 1 台
2）防风罩 1 个
3）秤盘 1 个
4）电源适配器 1 个
5) 合格证 1 份
6）使用说明书 1 份
	台
	9
	否

	4
	十万分之一双量程天平
	1、 技术指标：
1） ★最大称量值：102/225（g）
2） 读数精度：0.01/0.1（mg）
3） ★重复性：0.02 mg≤40000  0.05mg＞40000
4） ★线性：0.03/0.1（mg）
5） 典型称量时间：≤2s
6） 秤盘尺寸：ф90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗
7） 方形风罩尺寸：214×185×258mm
8） ★灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃
二、仪器特点：
1) 主机采用铝合金材料
2) 标配RS232，USB接口。可选配以太网、可接键盘
3) 配置了SCS智能内校功能，LCD超大显示屏
4) 前置水平调节脚和水平指示器
5) 风罩可整体拆卸，便于清洁
6) 高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小
7) ★采用高精度模块传感器，可维修结构 （更换传感器核心部件后天平使用寿命可再延长5--8年）。
8) 隔离式的工作模块，是称重室内的工作气流大大降低，实现更快更稳定的称量结果
9) 标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、
密度称量、计数、等等多种应用程序；
10）内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果； 
三、配置清单：
名称 数量 单位
1）主机 1 台
2）防风罩 1 个
3）挡风圈   1 个
4）秤盘 1 个
5）电源适配器 1 个
6) 检测报告 1 份
7）使用说明书 1 份
 为了保证售后服务质量，如果不是厂家投标，须提供厂家盖章的产品彩页及国内产品由投标人提供售后服务承诺书
	台
	1
	否

	5
	便携式数显折光仪
	1.RNG:0.0~53.0%Brix
2.ACC:±0.2%
3.TMP:10至100℃（ATC）
4.RES:0.1%
	台
	10
	否

	6
	数显水果硬度计
	1. 量程:0.2-15kg/cm²(E+05帕)、0.4-30kg/cm²(E+05帕)
2.测头尺寸：ø11mm、ø8mm
3.分度值：0.01kg/cm²
4.示值误差：±0.5%
5.压头压入深度：10mm
6.稳定性：温漂：0.2uV/℃ 零漂：≤0.1%/8小时/FS
7.工作温度：5℃~35℃
8.运输温度：0℃~60℃
9.环境湿度：15%~80%RH
10.工作环境：周围无震源及腐蚀性介质
5.外型尺寸：（240-250）*（60-70）*（35-40）mm
6.净重：约590g
	台
	10
	否

	7
	手动可调式移液器2000-10000μL
	手动可调式移液器2000-10000μL
1.量程：2000-10000μL
2.增量：100μL
3.测量体积：10000μL | 5000μL | 2000μL
4.系统误差：60.00μL ±0.60% | ±60.00μL ±1.20% | ±60.00μL ±3.00%
5.随机误差：±20.00μL ±0.20% | ±15.00μL ±0.30% | ±12.00μL ±0.60%
6.通道数：1
	台
	4
	

	8
	手动可调式移液器1000-5000μL
	手动可调式移液器1000-5000μL
1.量程：1000-5000μL
2.增量：50μL
3.测量体积：5000μL | 2500μL | 1000μL
4.系统误差：±25.00μL ±0.50% | ±15.00μL ±0.60% | ±7.00μL ±0.70%
5.随机误差：±7.50μL ±0.15% | ±7.50μL ±0.30% | ±3.00μL ±0.30%
6.通道数：1
	台
	9
	否

	9
	手动可调式移液器200-1000μL
	手动可调式移液器200-1000μL
1.量程：200-1000μL
2.增量：5μL
3.测量体积：1000μL | 500μL | 200μL
4.系统误差：±6.00μL ±0.60% | ±3.50μL ±0.70% | ±1.80μL ±0.90%
5.随机误差：±2.00μL ±0.20% | ±1.25μL ±0.25% | ±0.60μL ±0.30%
6.通道数：1
	台
	54
	否

	10
	手动可调式移液器20-200μL
	手动可调式移液器20-200μL
1.量程：20-200μL
2.增量：1μL
3.测量体积：200μL | 100μL | 20μL
4.系统误差：±1.20μL ±0.60% | ±0.80μL ±0.80% | ±0.60μL ±3.00%
5.随机误差：±0.30μL ±0.15% | ±0.30μL ±0.30% | ±0.20μL ±1.00%
6.通道数：1
	台
	54
	否

	11
	手动可调式移液器10-100μL
	手动可调式移液器10-100μL
1.量程：10-100μL
2.增量：1μL
3.测量体积：100μL | 50μL | 10μL
4.系统误差：±0.80μL ±0.80% | ±0.50μL ±1.00% | ±0.30μL ±3.00%
5.随机误差：±0.15μL ±0.15% | ±0.20μL ±0.40% | ±0.15μL ±1.50%
6.通道数：1
	台
	24
	否

	12
	手动可调式移液器0.5-10μL
	手动可调式移液器0.5-10μL
1.量程：0.5-10μL
2.增量：0.1μL
3.测量体积：10μL | 5μL | 1μL
4.系统误差：±0.1μL ±1.00% | ±0.075μL ±1.50% | ±0.025μL ±2.50%
5.随机误差：±0.08μL ±0.80% | ±0.075μL ±1.50% | ±0.015μL ±1.50%
6.通道数：1
	台
	24
	否

	13
	手动可调式移液器0.1-2.5ul
	手动可调式移液器0.1-2.5ul
1.量程：0.1-2.5μL
2.增量：0.05μL
3.测量体积：2.5μL | 1.25μL | 0.25μL
4.系统误差：±0.0625μL ±2.5% | ±0.0375μL ±3.00% | ±0.03μL ±12.0%
5.随机误差：±0.05μL ±2.00% | ±0.0375μL ±3.00% | ±0.015μL ±6.00%
6.通道数:1
	台
	4
	否

	14
	台式高速冷冻离心机
	1.最高转速 16500r/min
2.最大相对离心力 26054xg
3.最大容量 48x1.5ml、12×5ml
4.转速精度 ±10r/min
5.定时范围 1min~99h59min/1s~99min59s
6.温度设置范围 -20°C~40°C
7.温度控制精度 ±1°C
8.压缩机组 变频压缩机组环保制冷剂 (R134a)
9.整机噪音 ≤65dB (A)
10.电源 AC220+22V 50HZ
11.整机功率 700W
12.外形尺寸（长×宽×高） 320×590×270(mm)
13.外包装尺寸（长×宽×高） 430×780×450(mm)
14.重量 42kg
配置：
主机一台，转子48x1.5ml一套、12×5ml一套
	台
	5
	否

	15
	台式高速冷冻离心机
	1.最高转速 18500r/min
2.最大相对离心力 23797xg
3.最大容量 24×1.5ml、8×5ml、8×15ml
4.转速精度 ±10r/min
5.定时范围 1min～99min59sec或1min～99h59min
6.温度设定范围 -20℃～+40℃
7.温控精度 ±1℃
8.压缩机组 进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）
9.整机噪声 < 65dB(A)
10.电源 AC220V±22V 50/60Hz 
11.整机功率 1000W
12.外形尺寸（长×宽×高） 380×660×330(mm)
13.外包装尺寸（长×宽×高） 480×940×460(mm)
14.重量 62kg
配置：
主机一台，转子24×1.5ml一套、8×5ml一套、8×15ml一套
	台
	1
	否

	16
	电热恒温鼓风干燥箱
	1，方式：双风道强制对流
2，使用温度范围：RT+10～300℃
3，温度分辨率：0.1℃
4，温度波动度：±1.0℃
5，温度分布精度：±2.0%
6，内 装：镜面不锈钢板
7，外 装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装
8，断热材：硅酸铝纤维
9，加热器：不锈钢加热管1.8KW
10，排气口:内径28mm*1,顶部
11，温度表达方式：测定温度显示：触屏上位显示；设定温度显示：触屏下位显示
12，定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）
13，运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动
14，传感器：Pt100
15，安全装置：过升防止器
16，内尺寸(宽*深*高mm)：450*450*450
17，外形尺寸(宽*深*高mm)：567*640*853
	台
	2
	否

	17
	旋光仪
	1、5.6英寸彩色触摸屏， WINDOWS界面软件 
2、光源：高亮度LED光源   
3、可选测量模式：旋光度、比旋光度、糖度、浓度   
4、可自动存储1000组数据信息    
5、测量范围：±89.99°（旋光度）  
6、测量精度：±0.01 (-45°≤旋光度≤+45°) ±0.02（旋光度<-45° 或 旋光度>+45°）  
7、分辨率：0.001°（旋光度）   
8、重复性（标准偏差s）：0.002° （旋光度），相对误差：0.004°
9、可测样品最低透过率：1%  
10、工作波长：589.3nm（钠D光谱）   
11、校准方式：内置校准程序并配有标准校准器，包含±5°，±17°，±34°共6根标准校准管
12、输出方式：USB和RS232可直接连接PC  
配置清单：
P810全自动旋光仪 一套
标准校准管套件（±5°，±17°，±34°） 一套
100mm 玻璃测试管 1根
200mm 玻璃测试管2根
	台
	2
	否
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	便携式电导仪
	1.仪器级别： 1.0级
2.电导率
2.1.范围： 0.00 μS/cm到100.0 mS/cm
2.2.小分辨率： 0.01 μS/cm，根据量程可选
2.3.电子单元引用误差： ± 1.0%（FS）.
3.TDS
3.1.范围： /
3.2.小分辨率： /
3.3.电子单元引用误差： /
4.温度
4.1范围： 手动 (0.0～60.0)℃
4.2.小分辨率： 0.1 ℃
4.3.电子单元基本误差： /
5.标配电极： DJS-1VC型电导电极（铂黑）
6.标配电极配套测量范围： 2μS/cm～100.0mS/cm
7.仪器的外形尺寸（l×b×h），重量（kg）： 80mm×225mm×35mm，约0.4kg
8.供电电源： 可充电锂电池，电源适配器（输入 AC 100～240V；输出 DC 5V)
	台
	10
	否

	19
	冰箱
	1.总容量（L）：401
2.冷冻室（L）：139
3.冷藏室（L）：262
4.制冷方式：风冷
5.控制方式：电脑
6.制冷剂：R600a
7.冷冻能力(kg/12h)：6
8.额定电压/频率：220V/50Hz
9.综合耗电量(kW·h/24h)：0.78
10.能效等级：1级
11.压缩机类型：变频
12.噪音值dB（A）：36
13.气候类型：SN·N·ST·T
	台
	10
	否

	20
	叶绿素计
	1.测量范围：0.0-99.9 SPAD
2.重 复 性：±0.3 SPAD
3.精 度：±1.0 SPAD
4.测量面积：2mm×3mm
5.温度范围：操作范围为0 ~ 50℃；储存范围为-20 ~ 55℃
6.感应器件：硅光电二极管
7.电 源：2节1.5V碱性电池；20000次以上测定
8.两种波长：650nm、940nm
9.其它功能：警报功能、校正功能
10.重 量：200克 (不包括电池)
	台
	6
	否
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	琼脂糖水平电泳仪
	1.配置：电泳槽（主体 不含铂金丝）1个、活动电极（红）1个、活动电极（黑）1个、电泳槽（上盖）1个、试样格6把、制胶器1个、凝胶托盘4个、电泳导线1付、DYY-6C双稳定时电泳仪电源
2.电源参数：
2.1.外型尺寸（W×D×H）：235×295×95mm
2.2.并联输出：4组
2.3.输出范围（显示分辨率）：6～600V（1V），4～400mA（1mA），240W
2.4.重量：2.5kg
	套
	2
	否
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	总辐射表
	1.测量范围：0~2000w/m2
2.光谱范围：0.3~3 μm
3.灵敏度：7~14μv/w.m -2
4.记录容量：主机可存3万条，标配4G内存卡可无限存储
5.记录时间间隔：5分到99小时连续可调  
6.经度：0~180°
7.纬度：0~90°
8.工作电源：3.7V锂电池供电
9.可记录总辐射，可选配语音功能
10.GPS定位功能
	台
	6
	否
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	光量子仪
	1.量程范围：0～2,700μmol m-2 s-1
（400～700nm）
2.线性度：全量程±1%
3.分辨率：1μmol m-2 s-1
4.记录容量：主机可存3万条，标配4G内存卡可无限存储
5.记录时间间隔：5分到99小时 连续可调 
6.工作电源：3.7V锂电池供电
7.稳定性：变化小于±2%/年
8.电源：5号电池5节、9V/2A电源适配器
9.重量：140 g
10.紫外红外响应：0.5%
11.通讯接口：RS485单通道记录型
12.GPS定位功能
	台
	6
	否
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	照度计
	1.照度范围：0～20万LUX 精度：±4%
2.分 辨 率：温度：0.1℃ 照度：0.1KLUX    
3.传 感 器：温度：NTC   照度:国外进口光照传感器 
4.记录容量：可自动记录3万组数据
5.启动方式：立即启动/定时启动/定时启动/手动启动
6.停止方式：存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止
7.电    池：内置高能锂电池，使用寿命一年以上
8.通讯接口：USB通讯
9.按键功能：带开关键：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录
10.报警提示：超限报警
11.仪器尺寸：120*102*29MM（同卡片大小，方便携带）
12.外壳颜色：黑色 
	台
	6
	否
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	数显温湿度记录仪
	1.温度传感器
1.1.范围：-20°到70°C（4°158°F）
1.2.精度：±0.21°C 0°50 C（0.38 F°±°从32到122°°F）
1.3.分辨率：0.024°C在25°C（0.04°F 77°F），根据使用环境
1.4.每年漂移＜0.1°C（0.18°F）
2.传感器RH
2.1.范围：1%到90%
2.2.精度：±2%从20%到80%个典型的25°C（77°F），见图B
2.3.分辨率：0.01%在25°C（77°F）
3.漂移< 1% 每年的典型
	台
	6
	否
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	温湿度记录仪
	1.温度传感器
1.1.测量范围： MX2301A和MX2305内置传感器:-40到70℃(-40到158℉)
1.2.精度： ±0.25℃：从-40到0℃(±0.45℉：从-40到32℉)
1.3.分辨率： 0.04℃(0.072℉)
1.4.漂移： <0.01℃(0.018℉)
2.RH传感器
2.1.测量范围： 0到100% RH，-40到70℃(-40到158℉)；环境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暂时增加最大1%RH传感器误差
2.2.精度： ±2.5%：从10%到90%(典型)，最大±3.5%包括滞后性@25℃(77℉)；
±5%：低于10%RH和高于90% RH（典型）
2.3.分辨率： 0.01%
2.4.漂移： <1%每年典型
	台
	6
	否
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	电动风速表
	1.风速测量量程：0.05～30.0m/s；
2.风速测量误差：0.05～5.00m/s : ±（4%U+0.2）m/s；
5.0～30.0m/s : ±（4%U+0.3）m/s 。
3.风温测量范围：-10～50 ℃； 风温测量精度：≯±2 ℃；
4.附加误差： 测头方向偏差在±15°以内时，其显示风速值的附加误差不大于±5％U。其中 U 为
实测风速（上同）。
5.响应时间：测头的响应时间不大于 3 秒。
6.风速小分辨率：0.01m/s
7.探头前段可弯曲，方便测量；
8.使用环境：环境温度 5～40℃，相对湿度不大于 90%RH 的清洁空气中；
9.电源：4 节 5 号碱性电池；
10.电池寿命：持续测量 10 小时以上。
11.外形尺寸： 187 × 84 × 46 mm
12.测杆尺寸: 长：1200mm、短：270mm
13.探头直径：φ11mm
14.探头引线长度: 3 米
15.重量: ≯ 600g(含电池
	台
	6
	否
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	红外二氧化碳分析仪
	1.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）
2.采样方式：泵吸式
3.测量范围：0-5000ppm(0~0.500%或0~1.000%)
4.分 辨 率：0.001%
5.重 复 性：≤1% 满刻度
6.零点漂移：≤±2% 满刻度/h
7.跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h
8.温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃
9.一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度
10.预热时间：≤10min
11.响应时间：t0～t90≤15S
12.流量范围：（0.5-1.0）L/min
13.存储功能：≤10000组测量数据
14.数字接口：USB，配数据传输软件
15.标准配置：主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱
16.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池
17.外形尺寸：235×160×145（mm）
18.重  量：≤2kg
	台
	6
	否
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	真空干燥箱
	1.控温范围：RT+10~200°C
2.温度分辨率/波动度：0.1°C/±1°C
3.达到真空度：133Pa
4.真空表：机械指针式
5.工作环境温度：+5~40°C
6.内胆尺寸：W415×D370×H345mm
7.外形尺寸：W730×D560×H550mm
8.工作室材料：不锈钢304（1Cr~18Ni9Ti）
	台
	6
	否
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	生化培养箱
	1.控温范围：0～60℃
2.温度分辨率：0.1℃
3.温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃
4.电源电压：AC220V 50HZ
5.工作环境温度：+5～30℃
6.输入功率：500W
7.内胆尺寸（mm）W*D*H：503×470×808
8.外形尺寸(mm)W×D×H：600×630×1360
9.载物托架（标配）：3块
10.定时范围：1～5999min
	台
	6
	否
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	便携式pH计
	1.pH级别： 0.01级
2.mV范围： (-2000～2000)mV
3.mV小分辨率： 1mV
4.mV电子单元示值误差： ±0.1%（FS）
5.pH范围： (-2.00～18.00)pH
6.pH小分辨率： 0.01pH
7.pH电子单元示值误差： ±0.01pH
8.温度范围： (-5.0～110.0)℃ 
9.温度小分辨率： 0.1 ℃
10.温度电子单元示值误差： ±0.2℃
11.标配电极： E-301-QC型pH三复合电极
12.标配电极配套测量范围： (0.00～14.00)pH
13.仪器的外形尺寸（l×b×h）,重量（kg）： 80mm ×225mm×35mm，约0.4kg
14.供电电源： 可充电锂电池，电源适配器（输入 AC 100～240V；输出 DC 5V)
	台
	10
	否
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	控温仪
	1、★样本容量：96*0.2ml（A模块）、54*0.5ml（B模块）、96*0.2ml+77*0.5ml（C模块）、384孔（D模块），标配96*0.2ml+77*0.5ml（C模块）镀金模块；
2、温度控制范围为0-99.9℃；
3、屏幕显示：高清晰超大7寸彩色液晶显示屏，具有触屏校准功能，保证触屏系统操作的精确性；
4、★最大升降温速度：5℃/s，有效的节省程序时间，提高机器的有效使用时间；
5、温度均匀性：≤±0.2℃（45℃-75℃）；≤±0.4℃（76℃-95℃）；
6、★温度精确性：≤±0.1℃；
7、梯度范围：30-99.5℃，具有温度梯度功能；
8、梯度温度宽度：1-30℃；
9、梯度温度均一性≤0.2℃（单列），有效的降低边缘效应的影响；
10、★热盖温度：RT+3℃-110℃，采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触，适用各种型号PCR管；
11、温控方式：Block和Tube两种温控模式任意选择；
12、主机标配程序存储量≥2000（可外接U盘）；
13、最大循环数达到999；
14、通信接口：USB2.0/RS232/RJ45；
15、智能诊断：108项，具备智能故障判断能力；
16、采用Windows CE操作系统，处理器采用高性能的ARM9微处理器，可实现智能化操作；
17、采用半导体制冷技术，进口军工级制冷片；
18、具有提篮式模块设计，无需借助工具，轻松更换模块，实现一台主机满足多种PCR应用需求；
19、梯度PCR，Touch down PCR、Long PCR设定；
20、具备断电保护功能和断电记忆功能；
21、支持用户实验预约设定和TM值计算，配备闹钟提醒功能；
22、可连接PC机，并实现PC机的一机多控，可实现打印和程序升级功能；
23、★具有环境温度感应系统，自动选择季节模式，保证温度控制的精确性；
24、支持触摸和鼠标进行参数等操作设定，使得编写程序及操作更加灵活方便；
25、主机可直接连接互联网，可实现远程故障判断，使维护更便捷；
26、具有不同用户权限密码功能，可设定双重个人密码；
27、整机免费质保五年；
28、售后服务：厂家能提供快速及时的售后服务。
配置清单：
（1）*PCR主机1台（96*0.2ml+77*0.5ml镀金模块）
（2）*10A/250V熔断器2只
（3）*电源线10A一根
（4）*鼠标一个
（5）*数据线1根
（6）*U盘一个
★29、 为了保证售后服务质量，如果不是厂家投标，须提供厂家盖章的产品彩页及国内产品由投标人提供售后服务承诺书
	台
	1
	否
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	冰柜
	1.综合耗电量:2.54kW·h/24h
2.冷冻能力:12.5kg/12h
3.容量:300L
4.产品尺寸:长1110mm；宽620mm；高865mm
5.冷冻容积:300L
6.冷藏容积:300L
7.电压:220V
	台
	2
	否
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	扫描叶面积测定仪
	1.传感器：定制接触式图像传感器
2.测量单位：毫米，平方毫米
3.最大扫描长度：2000mm以上
4.最大有效扫描宽度：213mm
5.扫描速度：150mm/s
6.面积测量精度：小于±2%(矩形样品面积大于10cm2)
7.面积分辨率：0.1mm2
8.长度分辨率：1mm
9.宽度分辨率：0.1mm
10.最大测量厚度：≤3mm
11.显示器：122×32点阵，2行，中英文界面显示
12.数据存储：5000组测量数据
13.接口：USB2.0
14.电源：7V锂可充电电池
15.电量：一次充电可扫描500次以上
16.体积：34×6×4(cm)
17.重量：1.5kg
18.工作温度：0～50℃
	台
	5
	否
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	台式电导率仪
	1.仪器级别 1.0级
2.电导率范围： 0.00μ S/cm～200ｍS/cm
3.电导率小分辨率： 0.01 μS/cm，根据量程可选
4.电导率电子单元重复性： 0.33%（FS）
5.电导率电子单元引用误差： ± 1.0%（FS）
6.TDS范围： 0.00mg/L～100g/L
7.TDS小分辨率： 0.01mg/L，根据量程可选
8.TDS电子单元引用误差： ±1.0％（FS）
9.温度范围： (-5.0～110.0)℃
10.温度小分辨率： 0.1 ℃
11.温度电子单元示值误差： ±0.2 ℃
12.标配电极 DJS-1VTC型电导电极（铂黑）
13.标配电极配套测量范围 2μS/cm～200mS/cm
14.尺寸（l×b×h），重量（kg） 242mm×195mm×68mm，约0.9kg
15.供电电源 电源适配器（输入：AC 100～240V，输出：DC 9 V）
	台
	3
	否
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	土钻
	1、304不锈钢材质，长1米，直径50mm,带推土。
	台
	20
	否
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	土壤筛（不锈钢）
	1.一套10层 
2.不锈钢材质 
3.外径200mm   
4.孔径：0.075 0.25 0.5 1 2 5 10 20 40 60
	台
	10
	否
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	土壤筛（尼龙）
	1.一套10层 
2.尼龙材质  
3.外径200MM 
4.孔径：0.075、0.1、0.15、0.25、0.425、0.5、1、1.4、2、5
	台
	10
	否
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	土壤养分速测仪
	土壤养分测量技术参数：
(1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003
(2)重复性：A值（吸光度）小于0.005
(3)线性误差：小于3.0%
(4)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm
(5)灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3
土壤pH值（酸碱度）测量技术参数：
(1)测试范围：0～14pH
(2)误差：±0.5
土壤盐分测量技术参数：
(1)范围：0～23ms/cm
(2)精度：±2%FS
	台
	6
	否

	40
	土壤水分速测仪
	手持机参数：
1.记录容量：设备内部Flash可存3万条数据，标配4G内存卡可不限量存储
2.采集时间间隔：5分～99小时
3.语音播报：中文普通话
4.工作电源：7.4V锂电池供电
5.工作电流：待机功耗3mA，其他功耗据配置而定
土壤水分技术参数：
1.水分单位： %VWC 
2.响应时间：≤2秒               
3.土壤水分分辨率：0.1%
4.含水率测试范围：0～100%
5.相对百分误差：≤3%
	台
	6
	否
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	智能光照培养箱
	1.温度控制范围: 0-50℃ (温度分辨率0.1，温度波动度士1℃)有光照8-50℃，无光照4-50℃（可做0-4℃），温度偏差：±0.8℃，温度不均匀度：±1.5℃
1.1制冷装置: 进口压缩机与合理的冷疑器蒸发器冷热交换比例(1: 1. 135) ,制冷效果好、节能、使用寿命长;
1.2加热装置: 特殊定制的镍铭合金加热装置，合理功率配比，加热效果好、节能、使用存命长;
2、光照控制范围: 0-30000LX 光源平均寿命: 5000小时。2块顶置LED冷光源灯板，无级可调，标准测试点离光源处15cm）
2.1光照装置: 特殊定制定电隔离低压安全光源，防止触电引发实验事故。平面光照设计，平面受光点光照度接近一致:同一平面内实验结果接近一致;
2.2辅助光源:无侧面光照:
3、控制器:培养箱专用控制器
3.1控制方式: 微电脑控制器，多段可编程序可更加人性化智能设定，实验无人全自动控制和运行;
3.2操作界面:采用点晶屏操作方式，操作简单实用;
3.3风道式通风:内部循环，工作室风速柔和，温度均匀
3.4保护装置:控制器程序保护与机戒温度异常保护同时工作，在双重保护下的实验坏境更加可靠;
3.5记忆功能:具有断电记忆、掉电时间自动补偿功能;
3.6工作电压:220V(范围187V－246V)、50HZ。
4、移动功能：外象移动轮，方便实验室移动实验设备。
5、外形尺寸：500*640*1750
6、内胆尺寸：480*520*1140
	台
	6
	否
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	台秤
	1.精度：1g
2.量程：30kg
3.产品尺寸：327*320*112mm
4.秤面尺寸：295*200mm
5.供电方式：充电/插电
6.显示：液晶白光
7.产品材质：ABS机身 不锈钢秤盘
	台
	6
	否
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	恒温金属浴
	1.温度范围:室温-15~100C
2.温度稳定性：±0.5°C
3.显示精度：0.1°
4.升温时间：≤12min (25-100°C)
5.制冷时间：20-25min(20-0°C)
6.多点运行：是 (1-9段)
7.定时范围:5s-23h59min
8.功率:96W
9.电源:AC100-240V转DC24V/4A
10.模块尺寸:110*75*32 mm
11.产品尺寸:170*160*102 mm
	台
	6
	否
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	手持式组织研磨仪
	1.空转转速 8000rpm
2.供电方式 8600或9800mAh, 3.7V, 18650型锂电池
3.充电电池充电时间 4-6小时
4.充电电池使用时间 10小时(负载不同可能有所差异)
5.主机外形尺寸 长150mm；直径25mm
6.研磨仪主机重量 200g
7.一次性塑料研磨杵尺寸 长7cm；杵尖直径约3mm；杵头直径约7mm；杵杆直径约5mm
8.一次性塑料研磨杵材质 聚丙烯(Polypropylene, PP)
9.储存箱尺寸(长×宽×高) 20.5×20.5×10cm
	台
	2
	否

	45
	数显磁力加热搅拌器
	1.电源电压：AC220V 50HZ
2.加热功率：250W
3.搅拌容量：1000ml
4.调速范围：0-1800r/min
5.工作面积：120mm
6.使用温度：RT-100℃可调
	台
	6
	否
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	光学显微镜
	★1、CFI无限远光学系统，可进行明场观察方式。
2、放大倍数：40х—1000х。
★3、双目观察头：倾斜角30º，双目瞳距：50mm—75mm。视点高度可调节。
4、目镜：10X目镜，视场≥20mm，双目镜带屈光度调节。
5、物镜：
5.1、平场消色差物镜4х，NA≥0.10，WD≥25mm
5.2、平场消色差物镜10х，NA≥0.25，WD≥6.7mm
5.3、平场消色差物镜40х，NA≥0.65，WD≥0.6mm
5.4、平场消色差物镜100х，NA≥1.25，WD≥0.14mm。
★6、聚光镜：阿贝式聚光镜NA≥1.25，叶片式孔径光栏，有对应于每个物镜位置的颜色标记。
7、转换器：内倾式、内定位四孔转换器。
8、镜体采用一体化结构,机械筒长：160 mm
★9、载物台：带有样品架，带游标校准，行程76mmх30mm。
★10、调焦：
10.1、共轴粗微调，采用交叉滚子导轨机构。
10.2、调焦行程：向上2mm,向下13mm，粗调：37.7mm/转，微调：0.2mm/转；
10.3、粗调带有调焦旋钮扭矩调节环，可调节粗调松紧；
10.4、带有载物台移动限位器，防止物镜撞击样本。
★11、阻尼式切片夹（初学使用者也不会把切片压碎）。具有独特的自动限位装置（可使粗微调永不下滑，更好的保护机械部分的寿命）。
★12、照明系统：高亮白光LED照明。主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明。
13、防真菌处理：光学系统周围使用抗真菌涂料。
14、机身背部具备绕线装置，存放时，电源线也可以卷起来，以便收纳。
15、配置：
15.1、主机一台
15.2、双目观察头一个
15.3、10X目镜一对
15.4、阿贝聚光器一个
15.5、平场消色差物镜一组（四颗）
15.6、防尘罩一个
★16、 为了保证售后服务质量，如果不是厂家投标，须提供厂家盖章的产品彩页及国内产品由投标人提供售后服务承诺书
	台
	10
	否
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	体式显微镜
	1、光学系统：内斜光路变焦系统。
2、总放大倍数：根据所用目镜与物镜的组合不同，可以实现3.35-300×的总放大倍数;现有配置获得6.7-50的放大倍数。
3、目镜筒：标准双目镜筒，目镜筒为45º。
4、瞳距调节范围：52 ~ 75 mm。
5、目镜：两个目镜带屈光度调节，视场数：22mm。
6、主机变倍范围：0.67× ~ 5×。
7、变焦比：7.5 : 1。
8、照明系统：
★8.1、LED透射照明，内置反光镜以形成相干光，增加样本对比度，适合观察各类透明、半透明样本，如胚胎、斑马鱼、活细胞等。
★8.2、LED环形光源反射照明，可用于不透明样本观察，如植物学样本、昆虫样本等。
9、采用人机功能：密封设计（防尘、防油、防水）；防霉设计；防静电设计。
10、 为了保证售后服务质量，如果不是厂家投标，须提供厂家盖章的产品彩页及国内产品由投标人提供售后服务承诺书
	台
	10
	否
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	正置荧光显微镜
	1无限远光学系统。能够更好的消除色差、球差。目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳。
★2、调焦机构：同轴粗微调，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗调焦带上限位及松紧调节环，粗调力矩可调。
3、微调每转：0.2mm，微调最小格值：2μm ；粗调范围≥30mm。每转37.7 mm
4、人体工程学设计：调焦手轮位置靠近桌面，位于同一水平高度，且它和载物台移动手柄的位置接近，操作者无需扭曲肩膀，可保持自然的姿势进行操作。粗调手轮的扭矩力是可以调节的，更具人性化。
5、阻尼式切片夹（双切片装置可以同时放2个切片观察比对）。
6、转换器：五孔转换器，带机械定位。
★7、目镜筒：铰链式三目，倾角30°，内置棱镜式，瞳距调节47～75mm，目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转，根据操作者的感觉舒适度调整眼点高低位置，镜筒带上下位置，上位可将眼点调整最高34mm以获得最舒适的观察高度。
★8、目镜：10×/22mm，高眼点补偿目镜，使戴眼镜者观察时无需取下眼镜也可观察。目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失；双目镜都带屈光度调节，对不同的使用者都可以通过使用微调和目镜屈光度调节的配合使用做到物镜绝对齐焦，且方便对左、右眼分别进行视度调整。
★9、双层机构机械载物台：双层机构平台，平台移动，内置式的平台移动机构， X、Y向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。面积216(W)×150(D)mm，移动行程≥78(X)×54(Y)mm，游标读数0.1mm；低位置X/Y同轴手柄。载物台采用耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层，经久耐用，便于清洁。X轴移动齿条无凸出。防止划伤。
10、阿贝聚光器：数值孔径1.25，带刻度标记的孔径光阑对应于每个物镜倍率的位置操作快捷简便、确保图象完美。聚光器垂直移动调节范围10mm。
11、物镜：
11.1、平场消色差物镜：4×N.A. 0.10, W.D. 25mm；
11.2、平场消色差物镜：10×N.A. 0.25, W.D. 7mm；
11.3、平场消色差物镜：40×N.A. 0.65, W.D. 1.5mm；
11.4、平场消色差物镜：100×N.A. 1.25, W.D. 0.2mm。
★12、坚固抗震的机构设计：从弯臂到底座设计成整体式结构，并且将载物台上下移动机构设计在机座上，使机体更坚固，抗震性能更好，从而获得更高质量的图像。
13、照明：显微专用 LED长寿命冷光源，
14、人性化设计：并设计有绕线扣装置，防止电源线丢失，方便显微镜放入柜子里。
15、LED光源荧光附件B激发光波滤色组件：激发BP460-490  截止BA520  分色DM500 
G激发光波滤色组件：激发BP510-550  截止BA590  分色DM570
16、数码相机：
16.1像素：900 万像素
16.2芯片：彩色 CMOS 芯片，靶面尺寸：1英寸。
16.3像素大小：3.45μmx3.45μm 
16.4帧率：34@4096x2160、60@2048x1080； 
16.5曝光时间：0.1ms~15s 
16.6灵敏度：1146mv with 1/30s 
17、图像分析软件：具备多色合成、图像采集、景深拓展、大图拼接、图像测量等功能。
18、 计算机：不低于i5处理器，8G内存，27英寸显示器，win11操作系统。
19、配置：
19.1、主机一台
19.2、平场消色差物镜一组（4X，10X，40X，100X）
19.3、两波段荧光附件一套
19.4、数码相机一台
19.5、计算机一台
20、 为了保证售后服务质量，如果不是厂家投标，须提供厂家盖章的产品彩页及国内产品由投标人提供售后服务承诺书
	台
	1
	否
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	电子防潮柜
	产品材质:冷轧钢板
湿度显示:数字显示
产品湿度:20%-60%/10-20%/1-10%
产品层板:层板可调
	台
	2
	否
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	立式压力蒸汽灭菌器
	1、罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、制造许可证
2、随机提供主管部门特种设备检测研究院颁发的特种设备制造监督检验证书
★ 3、全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间
4、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行
5、数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便
6、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测
7、设有三重压力盖开启保护锁。
8、搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员
★ 9、灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理
★ 10、GLP/GMP检测规则对应
★ 11、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃
45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）
105-135℃（灭菌工程）
★ 12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。
13、使用环境温度：5-35℃
14、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间
15、排气阀：全开放用和慢开放用各一个
16、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）
17、冷却风扇：轴流风扇马达
18、控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示
19、定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分
20、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式
21、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能
22、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念
★23、罐体有效容积：50L
24、附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片
25、产品随机提供压力容器证明，检测报告，设计蓝图等
26、 为了保证售后服务质量，如果不是厂家投标，须提供厂家盖章的产品彩页及国内产品由投标人提供售后服务承诺书
	台
	1
	否
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	植物冠层分析仪
	1.测量范围：0～2700μmolm-2s-1
2.分辨率：1μmolm-2s-1
3.相对差度（谱响应）：＜10%（对植冠）
4.精度 lt;测量值的±0.5%±1个字
5.准确度 lt;测量值的±5%±1个字（相对于nim标准）
6.自动采集间隔：可选1～99分钟
7.自动采集次数：1～99次
8.数据存储容量：2GB（标配SD卡）
9.仪器总长度：75cm
10.探杆长度：50cm
11.电源：2节5号电池
12.工作环境：0℃～60℃ 相对湿度
13.稳定性：一年内变化＜±2%
	台
	2
	否


3、 商务技术要求
（一）交付使用期、交货地点及付款方式
1、交付使用期：合同签订后甲方发出发货通知函 30 天内必须发货到业主指定地点安装完成。
2、交货地点（项目实施地点）：采购人指定地点
3、付款方式：货到采购人指定地点，经安装、调试完毕，双方验收合格，由成交人提出付款申请，采购人在收到成交人付款申请及发票后，15 个工作日内向成交人支付合同总额 100%的款项（具体以合同约定为准）
4、支付方式均为银行转账。
（2） 质量保证
1、所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。
2、设备外观清洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。
3、所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。
4、供应商提供的产品或产品有关技术参数，涉及国家强制性要求的，应保证符合国家强制性要求，供应商应提供承诺函（格式自拟），否则按无效投标文件处理
5、本次采购，允许供应商投报各类货物的技术参数存在负偏离，但各投标人应保证投报的各类货物实际使用性能和使用效果满足招标文件要求。
（3） 安装调试
1、所有软、硬件设施设备均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。
2、供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。
3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。
4、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。
（4） 售后服务要求
1、质保期：  1  年（技术参数中如有特殊要求的以技术参数为准），质保期自设备验收之日起计算，保修费用已计入总价。
2、供应商应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。
3、免费质保期内，派出有能力的维修人员不能及时处理好故障的，中标人应提供不低于同等档次设备供用户使用至故障设备正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
5、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供应商提供有偿服务。
6、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题 （明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。
（5） 验收、交付标准和方法
1、验收标准：质量合格，符合国家行业相关标准
2、验收方式：
（1）在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，确保货物符合合同规定。相关文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验报告不应视为最终检验。
（2）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。
（3）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、 损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
（4）根据招标文件要求，按相关法律法规规定及投标文件进行验收
3、交付标准：按现行相关法律法规规定及采购文件要求交付
（六）报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、 保险费、安装调试费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。
（七）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（八）培训
成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。确保采购人使用人员能够正常操作相关设备。
（九）其它
（1） 采购需求技术参数中，如有涉及相关品牌或型号，并不是采购人指定该品牌或型号的意思表示，只是为了更准确清楚地说明采购项目的技术标准和要求，各投标人可提供不低于或相当于采购项目技术标准和要求的货物或配件进行投标响应，不视为负偏离。
（2） 本项目的长度计量单位如无特别说明，均为mm；尺寸规格表述如有不太明确之处，均暂按常规的考虑。
（3） 除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。招标文件引用的相关规范、规程和标准如有变化（包括但不限于更新、修订、废止等），则自动按照其最新版本或其替代版本执行，已废止的相关规范、规程和标准如无替代的最新要求，则招标文件默认不再要求，不视为负偏离。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中若有空缺，由中标人依据上述原则自行收集。
（4） 采购文件中，报价要求、交付使用期要求、质保期要求、付款方式、资格性审查要求、符合性审查要求为本项目的实质性要求，不允许负偏离，否则按无效投标文件处理。
（5） 本技术要求中的所有“★”技术指标为核心指标，所有非“★”技术指标为一般指标。
（6） 其它未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
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海南大学货物采购项目

合 同 书
（国产仪器设备合同）



采购与招标中心



项目名称：                     
项目编号：                     
甲    方：     海 南 大 学     
乙    方：          ___________
签订日期：    年   月  日

甲方：海南大学
乙方：
甲乙双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及    年  月    日    年本级政府___________（招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。
合同专用条款
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
1.招标文件合同条款；
2.投标人提交的投标函和投标报价表；
3.招标采购中标品目清单；
4.技术规格（包括图纸，非必要）；
5.规格响应表（必要）；
6.中标通知书及其它附件。
二、货物信息
1.货物名称：
2.品牌：
3.型号：
4.生产厂家：
5.货物数量：
6.货物单价：
7.合同总金额（人民币含税）：        大写： 
三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限
乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。
乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。
四、交货时间、地点、方式
乙方不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后___ 天必须发货到甲方指定地点安装调试，由甲方方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。
对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。
五、设备资料
乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。
六、国产设备发票
甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税专用发票。
七、履约保证金
乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的3%，即人民币           元。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。甲方验收合格后15个工作日内退还履约保证金。
发生以下情况之一，履约保证金将不予退还或依保函追索：
（1）中标人擅自转包、转让的；
（2）中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；
（3）采购合同规定的其他情形。
八、付款方式
本合同采用第_______种付款方式。
（一）采取预付款的：
1. 预付款金额为50万（含）以上
本合同生效后，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的           %的预付款，即人民币           元；
甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的     %，即人民币                元。
2. 预付款金额为50万以下
本合同生效后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总金额的           %的预付款，即人民币           元；
甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，向乙方支付合同总金额的     %，即人民币                元。
（二）采取货到付款的：
甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，取得乙方开具的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，按合同约定金额付款。
九、货物验收
乙方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。
十、违约责任
（一）乙方非因不可抗力导致不能按时到货的违约责任
若乙方不能按照约定时间到货，乙方应在违约日开始后的15日内全额退还预付款并赔偿从预付款支付至退还期间以一年期贷款市场报价利率的1.5倍计算所产生的利息。（“一年期贷款市场报价利率”指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。）
（二）如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求，甲方有权要求换货或退货、按合同约定整改服务、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。
（三）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，甲方有权要求乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。迟延交付货物或提供服务30天以上，甲方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失（以二者中孰高者为准）。
（四）因乙方项目人员的原因给甲方造成损害，由乙方（及/或原厂商）承担全部责任。
（五）乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。
（六）保修期内，未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。
（七）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正确且正式的发票，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：
1、开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；
2、开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；
3、发票上的信息错误的；
4、因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；
如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。
（八）乙方违约造成甲方的费用增加和损失，甲方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失，乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。
（九）乙方违反甲方保密或信息保护义务的，甲方有权解除合同，并要求其承担全部法律责任，赔偿因此给甲方所造成的全部损失。
十一、质量鉴定
因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
十二、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。
十三、合同生效
本合同经甲、乙、鉴证三方签字、盖章并在甲方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。
本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执贰份，招标机构及财政采购监管部门各执壹份，均具同等效力。
十四、其它
甲乙双方应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

附：中标通知书、中标清单

（以下无正文为签字页）

甲方：海南大学                      乙方： 
统一社会信用代码：	               统一社会信用代码：
地址：海南省海口市人民大道58号     地址：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
使用单位确认签名：
电话：                              电话：
开户银行：中国农业银行海口海大支行  开户银行： 
银行账号：21150001040000040         银行账号：
    年    月    日                      年   月    日


招标机构：
统一社会信用代码：
地  址：
电  话：
法定或授权代表：                            
日期：  年  月  日


合同通用条款
1．定义
本合同下列术语应解释为：
（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。
（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。
2．技术规范
提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3．专利权
乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4．包装要求
4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5．装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
（l）收货人
（2）合同号
（3）装运标志
（4）收货人代号
（5）目的地
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
（7）毛重／净重
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。
5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6．交货方式
6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。
6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。
6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。
6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。
6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。
6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
7．装运通知
现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。
8．保险
如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。
9．支付
合同生效后，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码）。国产设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税专用发票。
10．技术资料
合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：
10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。
10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。
10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。
11．质量保证
11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。
11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。
11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。
11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。
12.检验及安装
12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。
12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。
12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。
12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按甲方要求进行。
13．索赔
13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。
13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。
13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
14．拖延交货
14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。
14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。
14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。
15．违约赔偿
除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。
16．不可抗力
16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
17．税费
17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。
17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
18．争议解决
18.l 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。
19．违约终止合同
19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。
19.2 在甲方根据第19.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
20．破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。
21．转让与分包
21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。
22．适用法律
本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。
23．合同生效及其它
23.1 合同在双方签字盖章后生效。
23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。
24. 合同适用
本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。
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第五部分  评审程序、方法和标准

[bookmark: _Toc20637][bookmark: _Toc18748][bookmark: _Toc12669][bookmark: _Toc24144][bookmark: _Toc317237623][bookmark: _Toc11810]一、总则
1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。
2、磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
3、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。
5、磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。
[bookmark: _Toc23709]6、磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。
[bookmark: _Toc2443][bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc18593]二、评审程序、评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc2337][bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc2288]（一）初步评审
初步评审分为资格审查和符合性审查，由磋商小组负责。
1、资格审查
1）、磋商小组根据“资格性审查标准”对磋商响应方的资格性进行评审，只有对“资格性审查标准”（详见附表1）所列各项作出实质性响应的才能通过资格评审。
2）、判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。
3）、资格审查合格的供应商不足三家，则本次采购失败。
2、符合性审查
1）、磋商小组根据“符合性审查标准”（详见附表2）对通过资格审查的响应文件进行符合性评审，只有对“符合性审查标准”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的磋商响应方有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
3、有以下情况的将不能通过初步评审：
（1）磋商响应方未能满足磋商文件资格要求的； 
（2）磋商响应方未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
（3）磋商有效期不满足磋商文件要求的；
（4）不符合磋商文件规定的其它条件。
判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。
4.磋商小组认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场接到通知后规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。磋商响应方不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应文件处理。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
5.符合性审查合格的供应商不足三家，则本次采购失败。
[bookmark: _Toc13968][bookmark: _Toc14514][bookmark: _Toc9348]（二）、分别与单一供应商进行磋商
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动户用需求书中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
[bookmark: _Toc18557][bookmark: _Toc18483][bookmark: _Toc16457]（三）、供应商提交最后报价
3.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
3.3关于政策性优惠
[bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc10736]供应商为中小企业（含联合体）的情况：
3.3.1、中小企业：
是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.3、监狱企业视同为小型、微型企业，享受政策性优惠，必须提供相关证明文件。
3.3.4、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，享受政策性优惠，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141 号）。
3.3.5、具体评审价说明：
（1）货物类采购项目：供应商提供的主要货物（不含配件、辅材等材料），均为小微企业生产的（即主要货物制造商均为小微企业），评审价=报价*（1-10%）。
（2）服务类采购项目：供应商为小微企业，即提供服务的人员为本企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员，评审价=报价*（1-10%）。
（3）工程项目评审价=报价*（1-3%）；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。
（4）供应商为联合体报价，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目评审价=报价*（1-4%），工程项目评审价=报价*（1-1%）；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。
（5）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc320093686]3.3.6、供应商为中小企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。
[bookmark: _Toc11297]（四）、综合评分（详见“评审标准和方法”）
4.1 经磋商确定最终户用需求书和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
[bookmark: _Toc20029][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc22813]（五）、推荐成交候选供应商
5.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
5.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形，可以为2家。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
[bookmark: _Toc6023][bookmark: _Toc17164][bookmark: _Toc7294]（六）、编写评审报告
评审报告应当包括以下主要内容：
6.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
6.2响应文件开启日期和地点；
6.3获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
6.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
6.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
[bookmark: _Toc25831][bookmark: _Toc31022][bookmark: _Toc1833]（七）、终止采购
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
7.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
7.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形，可以为2家）。
在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
  [image: 校徽+logo]
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附表1：资格性审查标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

	1
	在中华人民共和国境内注册，且具有独立承担民事责任能力的法人
	【提供营业执照副本复印件(或事业单位法人证书)、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一”营业执照复印件(或事业单位法人证书)；根据《<政府采购法实施条例>释义》，银行、保险 、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料】

	2
	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2021年或2022年会计师事务所出具的财务审计报告或2022年以来任意一个季度的财务报表（至少包含资产负债表、损益表/利润表）】

	3
	供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	【投标人提供最近一年（2022年5月1日）以来的至少2个月的依法连续缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和至少2个月依法连续缴纳社会保险缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）；投标人成立日期至提交投标文件截止日期不足2个月的，须提交一个月的依法缴纳增值税税收的完税证明复印件，若投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）和依法缴纳社会保险个人缴费证明复印件（参保单位系投标人，须加盖投标人公章）】

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	【提供承诺书，格式自拟】

	5
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	【成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明函，格式详见第六部分磋商响应文件格式】

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录 
	【成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明函，格式自拟】

	7
	按照招标文件要求缴纳投标保证金 
	【提供保证金缴纳凭证或保函】；

	8
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
	【注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。供应商无须就此项提供材料。】

	9
	法定代表人身份证明及授权书
	【按磋商文件格式提供法定代表人身份证明及授权委托书原件】


注：资格审查内容中的每一项均为必需条件，请各供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，请认真对待！ 
1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项  是×/不通过的，填写“不合格”。  
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。




















附表2：符合性审查标准
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	磋商响应文件的有效性、完整性
	是否符合磋商文件的式样和签署要求

	2
	报价项目完整性 
	是否对本项目内所有的内容进行报价

	3
	初次报价 
	初次报价是否固定价且是唯一的 

	4
	服务期限
	是否满足磋商文件要求

	5
	响应文件有效期 
	是否满足磋商文件要求

	6
	其他 
	是否有其他无效认定条件 



注：符合性审查内容中的每一项均为必需条件，请各供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致符合性审查不合格，请认真对待！ 
1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项  是×/不通过的，填写“不合格”。  
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评审标准和方法
[bookmark: _Toc27537][bookmark: _Toc30549][bookmark: _Toc18132][bookmark: _Toc3636]本项目的评审办法采用综合评分法。满分为100分，其中：价格30分、商务、技术70分。综合得分最高者为第一成交候选人。
[bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc412][bookmark: _Toc8371]一、报价部分（30分）
[bookmark: _Toc26793][bookmark: _Toc27338]1、价格得分计算公式：
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。
磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格
[bookmark: _Toc25392][bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc8578]磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
[bookmark: _Toc2564][bookmark: _Toc32190][bookmark: _Toc19256]注：1）价格得分取小数点后两位，四舍五入。
[bookmark: _Toc16433][bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc27903]2）有效磋商响应方为：未被磋商小组判定为无效响应的磋商响应方。
[bookmark: _Toc19841][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc2346][bookmark: _Toc13055][bookmark: _Toc81842175][bookmark: _Toc9515][bookmark: _Toc13091]二、商务、技术评分表（70分）
	序号
	评分要素
	评分标准
	分值

	1

	服务能力
 
	评标委员会根据采购文件中产品的技术指标要求与响应文件中产品的技术指标响应进行对比后打分；所投产品技术指标完全满足或优于采购文件要求的得满分43.14分（计分参数有589项，含32个带★核心技术指标，557个一般技术指标。）。
（1）全部满足或优于带★的核心技术指标的得32分，一项不满足的扣1分。 
（2）全部满足或优于不带★的一般技术指标的得11.14分，一项不满足的扣0.02分。 

	43.14分

	2
	项目业绩
	供应商提供2020年至今的已完成成功案例（时间以收付款凭证日期为准），提供一宗类似单笔合同业绩者得1分，满分3分（以提供合同、验收证明材料、与该项目相关的收付款凭证复印件为准，不提供不得分，并加盖投标人公章。）
	3分

	3
	技术方案
	 根据现有系统供应商进行技术方案设计，要求描述清晰、结构合理、能够根据实际情况制订，满足采购人的需求。
方案全面、合理、包含以上所有内容，得13.86分；
方案全面、较合理、包含以上所有内容，得10分；
方案不全面、较合理、未包含以上所有内容，得5分；
方案不全面、不合理、未包含以上所有内容或未提供方案，得0分；
	13.86分

	4
	售后服务
	优（10分）：1、投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在0.5-1小时内电话响应，3-4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。
良（7分）：1、投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在1-2小时内电话响应，4-5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。
中（3分）：1、投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2-3小时内电话响应，5-6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。
差（0分）：1、不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过3小时内电话响应，超过6小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。
注：投标人提供的售后服务情况须同时满足各评分区间对应的要求方可得分，如只有部分满足，则按照未满足部分对应的评分区间打分。 
	10分

	合  计
	70分


[bookmark: _Toc16035]
















[bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc212102881][bookmark: _Toc317237629]第六部分  磋商响应文件格式


（磋商响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）
[bookmark: _Toc14763][bookmark: _Toc212102882][bookmark: _Toc317237630]

海南大学本科教学实验设备项目

项目编号：HD2023-1-045 

磋

商

响

应

文

件


磋商响应方名称：                        （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：               （签字）

日期：      年   月   日

[bookmark: _Toc317237631][bookmark: _Toc12375][bookmark: _Toc29526][bookmark: _Toc6394][bookmark: _Toc27196][bookmark: _Toc18776]1、报价函格式
报价函
海南大学、海南简一项目咨询管理有限公司：
根据海南大学本科教学实验设备项目（项目编号：     ）的采购文件，正式授权下述签字人   （姓名）       代表磋商响应方    （磋商响应方名称）    ，提交磋商响应文件正本1份，副本3份，唱价信封（报价一览表）1份，电子版磋商响应文件复制到光盘及U盘各一份。根据此函，我们宣布同意如下： 
[bookmark: _Toc62][bookmark: _Toc3108][bookmark: _Toc21045]1、我方接受采购文件的所有的条款和规定。 
2、我方同意按照采购文件第二章“磋商响应方须知前附表及磋商响应方须知”的规定，本磋商响应文件的有效期为从磋商响应文件开启日期起计算的90天，在此期间，本磋商响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。 
3、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商响应，我方的磋商保证金可被贵方没收。 
[bookmark: _Toc864][bookmark: _Toc7019][bookmark: _Toc2499]4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商响应。 
5、我们同意提供贵单位要求的有关本次磋商响应的所有资料或证据。 
6、如果我方成交，我们将根据采购文件的规定严格履行自己的责任和义务。 
[bookmark: _Toc28345][bookmark: _Toc11138][bookmark: _Toc29240]7、如果我方成交，我方将支付本次采购的代理服务费。 
磋商响应方名称：              （公章）
地址：                           .
邮编：                           .
电话：                           .
传真：                           .
开户名：                         .
开户行：                         .
账户：                           .
被委托人（签字或盖章）：          .
职务：                           .
 [image: 校徽+logo]                                                                            
日期：        年    月    日
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[bookmark: _Toc31330][bookmark: _Toc8639][bookmark: _Toc7057][bookmark: _Toc13244][bookmark: _Toc317237632][bookmark: _Toc12973]2、报价一览表格式
[bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc24495][bookmark: _Toc25418]2.1报价一览表


项目编号： HD2023-1-045                                 金额单位：元
	项目名称
	海南大学本科教学实验设备项目

	初次报价总价人民币（元）
	（小写）：                                            
（大写）：                                            

	服务期限
	

	服务地点
	

	是否享受政策性优惠
	否
是，我单位属于：      （填写“小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位”）



备注：（1）此表内容不可更改，必须如实完整填写。
（2）报价应是包括供应商的报价应当包括人工、材料、机械设备、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等一切费用的总报价，在项目实施过程中，如发现有漏项，成交单位应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在报价之中，且并不因此影响项目进度。
磋商响应方名称：             （加盖公章）
法定代表人或被委托人：      （签字或签章）
[bookmark: _Toc28478][bookmark: _Toc317237635][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc31174][bookmark: _Toc9932][bookmark: _Toc29260]日   期：   年  月  日
2.2分项报价明细表
项目编号：HD2023-1-045                                    金额单位：元
	序号
	品目名称
	服务内容概述、品牌规格型号
	数量及单位
	单价（人民币）
	单项总价（人民币）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	

	..... 
	
	
	
	
	
	

	总计：      元



注:①供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。 
②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等


供应商名称（公章） ：            

[bookmark: _Toc5210][bookmark: _Toc7693][bookmark: _Toc20122]法定代表人或被委托人：      （签字或签章）
           
日期：    年    月    日 





[bookmark: _Toc28366][bookmark: _Toc22856][bookmark: _Toc30136]
3、法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: _Toc12461][bookmark: _Toc29390][bookmark: _Toc6509]3.1法定代表人身份证明
 
磋商响应方名称：                                                          
 
地    址：                                                           

姓    名：            性别：              职务：       ：          

身份证号码：                 系                   的法定代表人。 
 
特此证明。 
	附法定代表人身份证人像面复印件 
	 
	 附法定代表人身份证国徽面复印件


 
 
磋商响应方名称（加盖公章）：             
 
日 期：     年        月      日






[bookmark: _Toc19665][bookmark: _Toc2022][bookmark: _Toc23084]3.2授权委托书

[bookmark: _Toc23050][bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc11734]致： 海南大学、海南简一项目咨询管理有限公司            
本人    （姓名） 系       （供应商全称）法定代表人，兹委派我单位     (全权代表姓名)参加贵方组织的海南大学本科教学实验设备项目（项目编号：        ）的竞争性磋商采购活动，全权代表我单位处理本次磋商中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。
    委托期限：      年 月   日 至     年   月   日  。
授权人无转委权。
附全权代表情况： 
姓名：           性别：             身份证号码:                   ：
部门：                    职务:                     ：    
通讯地址：                           邮政编码:              ：   
移动电话：                           固定电话:                ：  
授权代表：            （签字或盖章）                                        

	附被委托人身份证人像面复印件
	
	附被委托人身份证国徽面复印件




磋商响应方（盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

[bookmark: _Toc212102886]  年    月    日                               年    月     日
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[bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc317237636][bookmark: _Toc13429]4、磋商保证金缴付凭证             
 
 
 注：附磋商保证金缴付凭证复印件，加盖公章。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  














[bookmark: _Toc29538][bookmark: _Toc25815][bookmark: _Toc23721]5、诚信承诺书
[bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc648][bookmark: _Toc29321]廉洁和诚信承诺书
致：海南大学 
为确保服务工作公平、公开、公正开展，推进廉洁和诚信建设，预防贿赂和不正当竞争，我方就本次招标活动向贵方郑重承诺：
一、严格遵守国家、海南省的各项法律法规及贵单位的规章制度。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。
二、我方承诺无围标、串标、行贿、资质挂靠、资质造假、违法转包违规分包等违法违纪行为，如经发现我方有上述违法违纪行为的，贵单位可立即取消我方参与磋商/响应资格，并要求我方承担相应的法律责任及所造成的损失赔偿，我方三年内不得再参与海南大学的招投标项目，贵单位有权将涉嫌违法违规行为报行业主管部门。
[bookmark: _Toc15744][bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc5959]三、我方严格杜绝以下行为：
[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc25221][bookmark: _Toc11716]1．给予或以借用等名义向贵单位有关工作人员提供财物；
2．向贵单位有关工作人员提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
3．向贵单位有关工作人员赠送礼金、各种有价证券、支付凭证；
4．支付、报销应由贵单位有关工作人员负担的费用、票据；
5．隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料；进行虚假承诺、夸大产品或服务性能和质量等指标；泄露商业秘密等；
6、向有关专家提供非正常的礼金、宴请、旅游、健身、娱乐等财物和活动，影响公平公正评审；
[bookmark: _Toc20878][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc29153]7、其他影响采购活动公平、公开、公正开展及其他不廉洁行为。
四、如违反以上承诺，我方承担一切后果，自愿接受贵单位处罚。
五、我方不廉洁行为造成贵单位损失的，由我方予以赔偿。
六、本廉洁承诺书经我方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。
七、本廉洁承诺书的效力范围既包括服务工作征集阶段的行为，也包括后续合作履行阶段的行为。
供应商名称（盖章）：            法定代表人签名：            签署日期：    
[bookmark: _Toc16415][bookmark: _Toc25019][bookmark: _Toc1478]
6、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目编号：                                     金额单位：元
	序号
	项目名称
	业主名称
	完成情况
	合同金额（人民币）
	签订日期
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注： 
1. 业绩表中所列项目业绩按磋商采购文件-评审标准和方法要求的附有关证明材料 ，业绩表中应写明联系人及联系方式； 
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，磋商响应方根据采购文件要求结合实际情况和自身状况进行填写； 
 
 
                    磋商响应方名称：                 （加盖公章） 
 
                    法定代表人或被委托人：          （签字或签章） 
                                    
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc29704][bookmark: _Toc9788][bookmark: _Toc30607]7、无重大违法记录声明函 

[bookmark: _Toc11087][bookmark: _Toc21769][bookmark: _Toc29534]无重大违法记录声明函
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
海南大学、海南简一项目咨询管理有限公司： 
我公司在参加本次政府采购（项目编号: HD2023-1-35）活动近三年内（企业成立不足三年的则为自成立之日起）， 在经营活动中没有重大违法行为记录。 
特此声明。 


磋商响应方名称：            （加盖公章） 

                                   法定代表人或被委托人：           （签字或签章） 

日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc2433][bookmark: _Toc18857][bookmark: _Toc32569]8、项目团队配备
[bookmark: _Toc17797]8.1项目团队配备明细表
	职务
	姓名
	职称
	从业时间
	执业或职业资格证明
	从事过类似业绩
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	专业
	级别
	证号
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



注：后附磋商采购文件-评审标准和方法要求的有关证书及材料 。
 
 
 
 
磋商响应方名称：            （加盖公章） 

法定代表人或被委托人：         （签字或签章） 

日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc24246]8.2项目负责人简历表
 
	姓名 
	 
	性别 
	 
	年龄   
	

	职务 
	 
	职称 
	 
	学历和专业   
	

	参加工作时间 
	 
	从事    工作年限      年

	拟在本项目中担任的职务 
	 

	参与项目情况

	业主方/采购人
	项目名称
	规模或金额
	完成质量
	业主联系人及方式

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
注：后附磋商采购文件-评审标准和方法要求的有关证书及材料 。


[bookmark: _Toc4567]8.3项目团队人员简历表
	姓名 
	 
	性别 
	 
	年龄   
	

	职务 
	 
	职称 
	 
	学历和专业   
	

	参加工作时间 
	 
	从事    工作年限      年

	拟在本项目中担任的职务 
	 

	参与项目情况

	业主方
	项目名称
	规模或金额
	完成质量
	业主联系人及方式

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



后附磋商采购文件-评审标准和方法要求的有关证书及材料 。


[bookmark: _Toc29577][bookmark: _Toc20045][bookmark: _Toc28320]8.4供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	普通职工
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商（填写名称并盖章）： 
法定代表人或被委托人（签字或盖章）： 
日期：

9、相关证明材料 

1）、资格证明文件
2）、评分有关证明材料（按采购文件相关要求提供）
3）、采购文件规定的或磋商响应方认为需要提供的其它内容 
备注：本小节要求的相关证明材料，如果采购文件给定的响应文件格式中已经涉及相关材料，无需再重复提供。
[bookmark: _Toc4586][bookmark: _Toc21000][bookmark: _Toc14247]
10、中小企业、监狱企业、残疾人福利企业声明函
[bookmark: _Toc24671][bookmark: _Toc22862][bookmark: _Toc19988]10.1中小企业声明函（货物）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1． （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2．   （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                企业名称（盖章）： 
                                日  期：             





注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


[bookmark: _Toc20241][bookmark: _Toc23518][bookmark: _Toc13551]10.2监狱企业证明文件
监狱企业证明文件
享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




                           磋商响应方名称：            （加盖公章） 

                      法定代表人或被委托人：         （签字或签章） 

                               日期：   年   月   日










[bookmark: _Toc327][bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc32474]10.3残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc9580][bookmark: _Toc23446][bookmark: _Toc7602]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               磋商响应方名称：            （加盖公章） 

法定代表人或被委托人：         （签字或签章） 

                                     日期：   年   月   日











[bookmark: _Toc16678][bookmark: _Toc19653][bookmark: _Toc23866]13、商务、技术响应偏离表
说明：请供应商对应采购文件中对商务内容、技术内容的相关要求，如实填写该表。
	序号
	名称
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	......
	
	


  
供应商单位全称（公章）：            法定代表人（或被委托人）：（签字或盖章） 
  
注： 1、此表为样表，行数可自行添加。
     2、各供应商无需对采购文件中商务内容、技术内容的相关要求逐条进行填列，如有负偏离只填列相关负偏离的条款即可；如完全响应采购文件，则可对单元格进行合并后填列“完全响应采购文件各项要求，无负偏离”
     3、各供应商应如实填写本表，如有弄虚作假，一切后果自负。






12、技术方案 
技术方案

【由磋商响应方根据本项目的实际情况和采购文件的要求自行编制。】
 
[bookmark: _Toc317237647][bookmark: _Toc8710][bookmark: _Toc16217][bookmark: _Toc22648][bookmark: _Toc7553][bookmark: _Toc214]
13、磋商响应方认为需要提供的其它材料
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