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扩建化工仪表与反应工程实验室项目

招标公告

项目概况

扩建化工仪表与反应工程实验室项目招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件，并于2025年10月20日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210000-15683
项目名称：扩建化工仪表与反应工程实验室项目

预算金额：人民币928,000.00元

最高限价：人民币928,000.00元

采购需求：本项目为扩建化工仪表与反应工程实验室项目；主要内容：采购乙苯脱氢实验装置2套、多釜串联混合性能测定实验装置2套、化工仪表与控制实训装置2套。（具体详见第三章货物需求）
合同履行期限：自签订合同之日起30日历天内供货安装调试完毕。

需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）、促进残疾人就业、节能产品

环境标志产品的相关规定。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2025年9月29日17时00分至2025年10月14日08时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取。

方式：在线下载。

售价：免费。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月20日13点30分（北京时间）
地点：丹东鑫泰工程造价咨询有限责任公司（地址：丹东市元宝区虹桥小区21号楼南侧1-5层）。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、本项目为全流程电子化采购，参加辽宁省政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号），请按照相关规定，及时办理CA锁及相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。

2、供应商需自主学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作，如未按照要求制作，影响文件上传造成的所有后果，由供应商自行承担。系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），CA办理问题请咨询CA认证机构。

3、供应商除在电子评审系统上传响应文件外，须在递交响应文件截止时间前现场递交以U盘存储形式的备份文件（U盘按要求密封，详见采购文件格式），并承诺备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。供应商参会代表必须按时到开标现场递交备份文件，并参与磋商活动。

4、开标时，供应商须自带电脑及CA锁至开标现场进行电子文件解密，也可以由自家供应商工作人员远程进行解密，解密时长原则上不超过30分钟。

5、供应商出现以下（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现（3）情形的，由供应商自行承担相应责任：

（1）因供应商原因造成响应文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽东学院 
地址：丹东市振安区临江后街116号

联系方式：0415-3789118
2.采购代理机构信息

名称：丹东鑫泰工程造价咨询有限责任公司

地址：丹东市元宝区虹桥小区21号楼南侧1-5层

联系方式：0415-2883107

邮箱地址：xintaizhaobiao@163.com

开户行：中国农业银行股份有限公司丹东临江支行

账户名称：丹东鑫泰工程造价咨询有限责任公司

账号：06511301040000113

3.项目联系方式

项目联系人：丁婷婷
电　话：0415-2883107
第一章 投标人须知

一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：辽东学院

地  址：丹东市振安区临江后街116号

联系人：刘老师                

电  话：0415-3789118

	1.2
	采购代理机构
	名  称：丹东鑫泰工程造价咨询有限责任公司 

地  址：丹东市元宝区虹桥小区21号楼南侧1-5层

联系人：丁婷婷                          
电  话：0415-2883107                    

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

■否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	■是

(否

1、关于中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；
2、本项目所对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
■没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

■否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：人民币928,000.00元
最高限价：人民币928,000.00元

	4
	计量单位
	■中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	■不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	化工仪表与控制实训装置 （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	■不需要提供样品
(需要提供样品

  1、递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

■不需要提供演示
(需要提供演示

  1、演示时间：                          
     演示地点：                          
   演示顺序：                          
2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	■所有投标均按 人民币  货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	■本项目不收取投标保证金

□本项目收取投标保证金

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	1、本项目不需要递交纸质投标（响应）文件。

2、投标人按辽宁政府采购电子投标要求提供电子备份文件 1 份（U盘加密），备份文件提交至开标现场，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。未按要求提交电子备份文件的投标人视为响应无效。

3、投标人上传于辽宁政府采购网的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。备份文件仅在电子评标系统出现故障而无法正常进行采购活动并经政府采购相关管理部门授权同意后启用，备份文件未被使用的项目，投标人在中标（成交）公告发布后至代理机构取回。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              

(演示：

1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	■综合评分法

(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	   3家         

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1家   
■采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	■本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
■本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标供应商 向采购代理机构予以支付。

支付标准：参照国家发改委发改价格【2011】534号文件的规定计取。
支付形式：现金或电汇形式

支付时间：在领取中标通知书的同时向采购代理机构一次性支付服务费。
代理费汇入单位：丹东鑫泰工程造价咨询有限责任公司

开户行：中国农业银行股份有限公司丹东临江支行
账  号：06511301040000113
电汇形式汇入采购代理服务费必须从中标供应商的基本账户汇出。

	39.3
	质疑
	一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位：丹东鑫泰工程造价咨询有限责任公司  

联 系 人：丁婷婷
联系电话： 0415-2883107                    
通讯地址：丹东市元宝区虹桥小区21号楼南侧1-5层
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	41
	特殊说明
	1、关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交投标（响应）文件截止时间（即开标时间）、解密为30分钟。如投标人未按照规定的时限响应，按照无效投标（响应）文件处理。

2、请投标人自行准备电子设备并下载好对应的CA认证证书进行电子解密，代理公司不提供解密设备及解密环节的相关服务。投标人仅提交备份文件的而没有进行网上递交的投标（响应）文件的，投标（响应）无效。关于具体的备份文件的格式、存储、密封要求详见采购文件。投标人须承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致。

3、根据辽财采函【2021】363号文件要求，投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标（响应）文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

4、采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：

（1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；

（2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在30分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中：

（1）接收投标（响应）文件截止时间前出现上述情形影响投标人上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。

（2）接收投标（响应）文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。

（3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。

因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。

5、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关投标人共同签字确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。投标人上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还投标人，并做好记录存档。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

41.特殊说明
详见投标人须知表41条。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，应提供以下任意一种材料：（1）中小企业声明函（2）监狱企业证明文件（3）残疾人福利性单位声明函
	15、16

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	10
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	11
	信用记录（投标人“信用中国”、“中国政府采购网”网站信用信息查询记录网上打印证明材料）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	投标人关联单位说明
	14

	7
	其他符合性证明材料：

1.货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）

（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	

	
	......
	


重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第001包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第001包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、001包）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本 /  份、副本 / 份及电子文档  份，并以 / 形式出具的金额为 / 人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                        /                              。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式10

开标一览表

包号：001                                                      报价单位：元

	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：

大写：
	/
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式11

分项报价表

包号：001                                                      报价单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式12

技术规格偏离表

	包号/序号：

产品名称：

数量：

是否为经过审批采购的进口产品：

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13

商务条款偏离表

包号：001 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：自签订合同之日起30日历天内供货安装调试完毕。
	
	
	

	★2
	交货地点：采购人指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：验收合格后，中标供应商开具增值税发票后三十日内全额付款。
	
	
	

	★4
	验收标准：按照国家相关标准。

验收程序：按照国家相关标准。

验收报告：验收合格后出具验收报告。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

质量标准：达到国家规定的合格质量标准。
	
	
	

	★5
	质量保证期：（5）年
	
	
	

	★6
	保修期内上门免费服务，终身维修；

维修保养：保修期内一年两次的专业维修工程师现场巡访。
提供配件：（5）年，质保期内提供厂家上门免费保修，提供原厂零配件。
	
	
	

	★7
	热线支持电话：（投标人需填写电话号码）

现场支持：（2）小时内响应；（48）小时内到达
	
	
	

	★8
	售后服务：为保证产品及安装售后质量，供应商需提供售后服务承诺，中标后供应商负责安装调试。
	
	
	

	★9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：提供保证措施和过质保期的收费标准。
	
	
	

	★10
	备品备件供应及优惠价格要求：负责为用户提供最低出厂价格的各类备件。在保修期满后备件价格按不高于本次投报价的同期市场价执行。
	
	
	

	★11
	培训人员现场培训（操作、维护等）：提供现场免费培训，确保能够应对设备常见问题。
	
	
	

	★12
	软件升级：在不涉及硬件升级的情况下终生免费升级控制和数据处理软件。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于（ 工业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为
  万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称 ） ，属于（ 工业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为
  万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

★1、交货时间及交付地点

交货时间：自合同签订之日起30日历日内完成供货安装调试。

交付地点：采购人指定地点。
★2、付款方式及条件：验收合格后，中标供应商开具增值税发票后三十日内全额付款。

★3、质量保证期：5年。
采购需求

	序号
	设备名称
	参数及要求
	单位
	数量

	1
	乙苯脱氢实验装置

	一、装置基础功能要求：
1.1、可进行气固相催化反应实验；
1.2、装置配有2液路1气路；
1.3、可进行催化剂的快速填装更换；
1.4、装置适用于高压固定床管式反应操作工艺；
1.5、反应炉采用3段程序式控温，每段可单独设定PID，也可单独设置10段加热时序控温；
1.6、可进行对失活后催化剂通水蒸汽活化除焦再生；
1.7、检测分析配套气相色谱仪1台，色谱仪为热导池检测，检测柱可测定乙苯、苯乙烯、甲苯。
二、装置特色功能要求：
2.1、模块化气路拼装：有利于后期设备的科研或教学的升级，预留接口可实现快速搭建；
★2.2、气液分离后底部无死区：气液分离器采用不锈钢特殊加工锥形封头，底部液相可全部放出，进行称重计量；（提供安装在设备的实物照片，并加盖投标人公章）
2.3、气体质量流量计采用高精密控制计量元件，控制稳定无漂移；
▲2.4、液相操作集中于触控屏，可进行转速设定或定制定量进料设定；（提供安装在设备的实物照片和提供操作界面截图，并加盖投标人公章）
2.5、冷却水循环使用。产品冷凝采用无氟制冷循环箱，操作过程无需自来水；
2.6、具有人机工程学设计，配置可伸缩记录台和储物柜，频繁操作阀门高度均位于0.7～1.2m之间。
▲2.7、配套移动智慧化教学功能，软件可实现电脑端、手机端、pad端多平台操作，可学习三维动画原理视频和真人界面操作视频，可完成仿真实验+理论考试+统计分析；（提供仿真实验+理论考试+统计分析三个功能截图各1张，并加盖投标人公章）
2.8、内嵌智能交互功能，可语音指导实验规范操作，提醒设备故障，在线记录数据，并生成数据曲线；
★2.9、具备本质安全性；配置工业级急停按钮，配有超温、超压安全连锁防护；
★2.10、融合互联网+元素，实现远程联网监控、操作、OTA升级，增加了管理的便捷性和实验室安全性；（提供现场操作和远程操作同步视频不同状态下的截图3张，并加盖投标人公章）
2.11、内嵌专家评分系统，对学生操作过程全流程信息收集，实现数据可溯源，进而完成操作评分，可完成自检元器件故障和操作信息采集，实现大数据收集。
三、技术指标要求：
3.1、体系：乙苯——苯乙烯，催化剂：氧化铁系，
3.2、催化剂填装量：5～52mL，停留时间2～15s，操作范围常温～600℃，操作压力不超过0.1MPa；预留升级后操作压力为10MPa；
3.3、电压：380V，功率：≤5kW；
四、主要配置要求
★4.1、进液系统配置要求：（提供满足以下参数并安装在设备的实物照片且注明相关位置，并加盖投标人公章）
4.1.1进液系统由原料泵、原料罐、单向阀构成，
4.1.2、原料泵：高压泵，流量范围0.000～0.6000L/h，外壳不锈钢304，出口压力≥10MPa，控制终端：PLC操作界面，集成控制；数量2个；
4.1.3、原料罐：材质玻璃，带有加液口和放料口，可密闭，数量2个；
4.1.4、单向阀：材质316L不锈钢，3mm卡套接头，耐压≥10MPa，数量2个。
4.2、进气系统要求
▲4.2.1模块式拼装气路面板：带有1个调节阀、1个稳压阀、1个压力表、1个气体质量流量控制仪；模块式整体拆卸，便于后期设备改造升级；数量1个；（提供安装在设备的实物照片，并加盖投标人公章）
4.2.2过滤器：材质316L不锈钢，3mm卡套接头，数量1个；
4.2.3单向阀：材质316L不锈钢，3mm卡套接头，数量1个。
4.3、预热系统要求
4.3.1、预热器：不锈钢316L，内径≥10mm，常压～6.0MPa，内置混合器，两端卡套接头，数量：1套；
4.3.2、预热加热炉：三层结构，外层不锈钢镜面，常温～500℃，单段控温，控温精度±1℃，数量：1个。
4.4、反应系统要求
4.4.1、反应器：管式固定床，不锈钢316L，≥Φ20x500mm，催化剂填装量5～52mL，停留时间2～15s，操作范围常温～600℃，操作压力不超过10MPa；
4.4.2、反应加热炉：常温～650℃，三段式控温，可30段程序控温，可PID控温，控温精度±1℃，可便捷打开，设有防烫层和散热层；
4.4.3、安全阀：带有安全泄放阀。
4.5、产品冷凝系统要求
▲4.5.1、由冷凝器、气液分离器、循环冷水机、相关管路管件构成；（提供满足下方参数要求的安装在设备的实物照片，并加盖投标人公章）
4.5.2、冷凝器：不锈钢316L材质，盘管式，两端卡套接头，数量1个
4.5.3、气液分离器：不锈钢316L材质，下锥形防死区封头，两端卡套接头，自带放液阀2个，数量1个；
4.5.4、循环冷水机：内接触材质304不锈钢，循环泵材质304不锈钢，有效容积≥5L，循环量≥1m³/h，最大制冷量不小于2kW，数量1个；
4.5.5、相关管路管件：316L材质，全卡套式快装连接；
4.6、测量元件要求
4.6.1由压力表、压力传感器、温度传感器、湿式气体流量计构成，；
4.6.2、压力表：现场指示压力，精度≤1.5%FS，2个；
4.6.3、压力传感器：远程指示压力，数量≥1个，具有限流、限压、和反接保护，精度≤0.5%FS，供电电压12～36V；
4.6.4、温度传感器：铠装式，热电偶，三芯抗电磁干扰电缆，量程范围常温～1000℃，显示分度≤0.1℃，数量：6个
4.6.5、湿式气体流量计：始动流量≤0.002m³/h，每转≤2L，工作压力0.5～3kPa，数量1个；
4.7、储物柜要求：
用于放置备品备件、工具及操作指导书。
4.8、控制系统要求
4.8.1、人机交互端：数量：1个，自带4g\WI-FI模块，支持OTA远程升级；支持监控、数据上云，实现移动物联；具有高抗干扰，稳定性强；高分辨率大屏实现较好的视觉传达，屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1280；支持数据现场导入、导出，配套接口；具有防水功能，减少线缆连接，降低电磁干扰。
4.8.2、低功耗型PLC控制器：数量≥1个；
4.8.3、可拓展模块化AI/AO模拟量点：数量≥2个，本体集成多个模拟量输入和输出通道，要求与PLC控制保持同一品牌，提高稳定性；
4.8.4、开发系统：可实现多账户、不同权限登录，使用人性化。教师账户可实现一键测试、实验操作、数据处理功能；学生账户可实现实验操作、考试操作、数据记录导出功能，要求提供相关视频；
4.8.5、控制柜：自带多功能记录台，可伸缩，提供记录区域。
4.9、设备框架要求
高品质铝合金型材框架，水平调节支撑型脚轮，尺寸≥1400×600×1800mm（长×宽×高）
4.10、智慧教务在线软件要求
4.10.1通过教学资源数字化，进行学习信息采集、分析可视化，为学校提供智能化的教学管理工具，帮助教师和管理者优化教学过程、学生提升学习效果，1套
4.10.2引导学习功能：软件设计有智能引导学习模式，对初学者给予学习提示、流程提示等引导内容；软件可在线查看设备使用说明及操作；
4.10.3自由交互式教学模式：无需客户端，学生可自由输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容；
4.10.4学生端板块分为课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心；学生端口数不少于2000个，平台自带开放课程不少于20门
4.10.5教师端板块分为班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元；教师端口数不少于15个，可根据学校需求对相关统计内容进行针对性开发；
4.11、仿真软件要求
4.11.1系统采用RBAC机制配发学生账户，支持实验数据，考试成绩上传至个人数据库，核心部件模型在虚拟实验室中实现逼真多角度视觉效果，并支持用户自由旋转、缩放、平移观察结构细节；
4.11.2多语言支持功能：系统可动态加载多语言资源，支持区域化适配，确保外籍学生可使用母语界面操作，提升学习体验。支持语言不少于两种；
4.11.3拆装功能：主要部件可拆解，并自动为各个组件进行标识，便于学生从宏观角度学习设备结构。支持在高指引下，进行手动拆解和安装，可拆装部件不少于5种；
4.11.4 AR 识别功能：客户端软件专为移动设备设计，支持学生只需扫描设备，即可轻松了解并认识该部件。至少支持扫描5项设备部件，用户可自由切换；
4.11.5操作训练功能：操作训练模块通过分步引导机制实时指引步骤，确保用户顺利完成仿真训练。指引步骤不低于8个；感知靠近部件（如阀门/传感器）时自动触发标注显示，标签提示不低于15个；可提取实验操作的关键特征及关联，实现用户操作行为的智能理解与预测。
4.11.6仿真考试功能：各步骤匹配独立评分规则，系统通过评估操作准确性、效率及规范性并生成分数，自动上传至教师端后台。教师可通过AD（管控面板）查看学生得分、错误记录及操作时间；
★4.11.7虚实映射功能：装置运行数据（如传感器数据、设备状态）可同步至虚拟环境，支持学生通过虚拟模型实时监控装置状态并分析变化趋势；（提供该功能的说明及中文和英文相关界面截图照片各2张，并加盖投标人公章）
4.12 气相色谱仪：
4.12.1气相色谱仪主机（220V，50HZ）1台：
4.12.2具有8路高精度温度控制系统和10路外部事件、20阶程序升温功能，支持多阀多柱切换，可轻松实现宽沸程、多组分复杂样品的分析；
4.12.3灵敏度S≥8000mV.ml/mg；
4.12.4所有温度、压力、流量、参数可通过触摸屏或电脑设置与显示
4.12.5热导池检测器(TCD)1套;双柱平衡方式，适用于填充柱分析（需同时选配2个填充柱进样器）;TCD断气自动保护功能;温控范围：室温+5℃-450℃;基线噪声：≤0.02mV(载气为99.999%的氢气）;基线漂移：≤0.15mV/30min开机稳定150分钟后；氢火焰检测器(FID)1套
4.12.6色谱柱2根；
4.12.7填充柱进样器2套；
4.12.8数据软件1套：可以控制GC参数（进样器、柱温箱、检测器温度和检测器的如衰减、电流等参数）可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。可帮助建立测试方法，解决用户对气相色谱使用的相关问题
4.12.9氢气发生器：流量输出（0～300ml/min），数量：1台
4.12.10检测终端台式机：1台，配置：屏幕尺寸：23-25英寸，系统：Windows 11；处理器：intel i5；硬盘容量：不小于512GB SSD；内存容量：不小于8GB
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	多釜串联混合性能测定实验装置  
	一、装置基础功能要求：
1.1、可完成不少于3个实验教学内容；
1.2、可完成单釜停留时间测定实验；
1.3、可完成多釜串联停留时间测定实验；
1.4、能够研究釜式反应器停留时间分布与反应器流动特性；
1.5、可引导学生理解平推流和全混流两种理想模式；
1.6、采用脉冲示踪法测定停留时间分布，电导仪能准确实时检测记录各反应器出口示踪剂的浓度，通过计算机软件处理得到各项参数；
二、装置特色功能要求：
2.1、数据符合理论：单釜和多釜串联数据对比符合分布特性和模型参数；理解平推流和全混流的概念及工程应用方法；
2.2、釜式反应器内置防旋涡和死区折流元件，操作更便捷，数据符合理论；
2.3、串联釜可通过快速调节溢流管高度实现釜内液位调节；
2.4、具备本质安全性，配置工业级急停按钮，配有超量程限制安全连锁防护，设备几乎无故障。
2.5、具有人机工程学设计，配置可伸缩记录台和储物柜，频繁操作阀门高度均位于0.7～1.2m之间。
2.6、配套移动智慧化教学功能，软件可实现电脑端、手机端、pad端多平台操作，可学习三维动画原理视频和真人界面操作视频，可完成仿真实验+理论考试+统计分析；
2.7、内嵌智能交互功能，可语音指导实验规范操作，提醒设备故障，在线记录数据，并生成数据曲线；
★2.8、融合互联网+元素，实现远程联网监控、操作、OTA升级，增加了管理的便捷性和实验室安全性；（提供现场操作和远程操作同步视频截图不少于3张，并加盖投标人公章）
▲2.9、内嵌专家评分系统，对学生操作过程全流程信息收集，实现数据可溯源，进而完成操作评分，可完成自检元器件故障和操作信息采集，实现大数据收集；（提供操作评分视频截图，并加盖投标人公章）
三、技术指标要求：
3.1、体系：氯化钾水溶液，流量范围：10～100L/h；
3.2、电压：220V，功率：≤1kW；
四、主要配置要求：
4.1、供水系统配置要求
▲4.1.1、供水系统由水箱、增压泵、旁路操作阀、进反应器相关管路构成；（提供符合参数安装在设备的实物照片，并加盖投标人公章）
4.1.2、水箱：容积≥30L，壁厚≥5mm，尺寸：长x宽x高≥400x400x510mm，材质：优质透明亚克力材质；
4.1.3、增压泵：用于进料，功率：15W，电压220V，额定流量≥7L/min，防腐蚀PP材质，磁力式增压泵，数量1个；
4.1.4、旁路操作阀：防腐PVC球阀，数量1个；
4.2、釜式反应器组件要求
4.2.1大反应釜：容积≥3L，材质有机玻璃，自带防腐6叶搅拌，转速0～300rpm，内置防旋涡结构，带有刻度尺，尺寸≥Φ150x200mm，数量：1个；
4.2.2小反应釜：容积≥1L，串联式连接，材质有机玻璃，自带防腐6叶搅拌，转速0～300rpm，内置防旋涡结构，带有刻度尺，尺寸≥Φ100x150mm，数量：3个；
4.2.3放净排气阀：球阀，数量4个
4.2.4液面调节管：可上下快速调节，数量4个；
4.3、测量元件要求
4.3.1由温度传感器、电导率仪、温度传感器、转子流量计构成；
4.3.2、温度传感器：测量换热器温度，2分外丝接口，PT100，材质316L，配套航插快速接头，三芯抗电磁干扰电缆，量程范围-150～200℃，显示分度≤0.1℃，数量：1个；
4.3.3、电导率仪：触控屏集中显示，材质PP防腐，温度自补偿，4-20mA输出，4个；
4.3.4、转子流量计：分别测定小釜、大釜进液流量，共计2个；
4.4、储物柜要求：
用于放置备品备件、工具及操作指导书。
4.5、控制系统要求
▲4.5.1、人机交互端：数量：1个，自带4g\WI-FI模块，支持OTA远程升级；支持监控、数据上云，实现移动物联；具有高抗干扰，稳定性强，电磁兼容工业三级；高分辨率大屏实现较好的视觉传达，屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1280；支持数据现场导入、导出，配套接口；要求直接安装在控制柜面板上，具有防水功能，减少线缆连接，降低电磁干扰，要求安装在设备控制柜上面；（提供安装在设备的实物照片，并加盖投标人公章）
4.5.2、低功耗型PLC控制器：数量：≥1个；
4.5.3、可拓展模块化AI/AO模拟量点：数量≥2个，本体集成多个模拟量输入和输出通道，要求与PLC控制保持同一品牌，提高稳定性；
4.5.4、开发系统：Linux，可实现多账户、不同权限登录，使用人性化。教师账户可实现一键测试、实验操作、数据处理功能；学生账户可实现实验操作、考试操作、数据记录导出功能，要求提供相关视频；
4.5.5、自带多功能记录台，可伸缩，提供记录区域。
4.6、设备框架要求
高品质铝合金型材框架，水平调节支撑型脚轮，尺寸≥1400×600×1800mm（长×宽×高）
4.7、智慧化教学软件要求
4.7.1、通过教学资源数字化，进行学习信息采集、分析可视化，为学校提供智能化的教学管理工具，帮助教师和管理者优化教学过程、学生提升学习效果，1套；
4.7.2、引导学习功能：软件设计有智能引导学习模式，对初学者给予学习提示、流程提示等引导内容；软件可在线查看设备使用说明及操作；
4.7.3、自由交互式教学模式：无需客户端，学生可自由输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容；
4.7.4、学生端板块分为课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心；学生端口数不少于2000个，平台自带开放课程不少于20门
4.7.5、教师端板块分为班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元；教师端口数不少于15个，可根据学校需求对相关统计内容进行针对性开发；
4.8、仿真软件要求：
4.8.1、系统采用RBAC机制配发学生账户，支持实验数据，考试成绩上传至个人数据库，核心部件模型在虚拟实验室中实现逼真多角度视觉效果，并支持用户自由旋转、缩放、平移观察结构细节；
4.8.2多语言支持功能：系统可动态加载多语言资源，支持区域化适配，确保外籍学生可使用母语界面操作，提升学习体验。支持语言不少于两种；
4.8.3拆装功能：主要部件可拆解，并自动为各个组件进行标识，便于学生从宏观角度学习设备结构。支持在高指引下，进行手动拆解和安装，可拆装部件不少于5种；
4.8.4 AR 识别功能：客户端软件专为移动设备设计，支持学生只需扫描设备，即可轻松了解并认识该部件。至少支持扫描5项设备部件，用户可自由切换；
4.8.5操作训练功能：操作训练模块通过分步引导机制实时指引步骤，确保用户顺利完成仿真训练。指引步骤不低于8个；感知靠近部件（如阀门/传感器）时自动触发标注显示，标签提示不低于15个；可提取实验操作的关键特征及关联，实现用户操作行为的智能理解与预测；
4.8.6仿真考试功能：各步骤匹配独立评分规则，系统通过SA（算法评分）评估操作准确性、效率及规范性并生成分数，自动上传至教师端后台。教师可通过AD（管控面板）查看学生得分、错误记录及操作时间；
★4.8.7虚实映射功能：装置运行数据（如传感器数据、设备状态）可同步至虚拟环境，支持学生通过虚拟模型实时监控装置状态并分析变化趋势；（提供该功能的说明及中文和英文相关界面截图照片各2张，并加盖投标人公章）
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	化工仪表与控制实训装置  

	一、实训装置总体要求：
1.1、仪表层设计开放接口。整体结构设计都依附在网格板上，其检测仪表机构、执行机构和控制仪表都敞开于网格之上，并且留有信号接口在外面网格上；
1.2、控制对象的相对独立设计。采用控制对象与控制装置分离设计，控制对象包含了测量仪表、执行器及相应的驱动设备（如变频器）、动力电控制机构等与受控对象密切相关的设备，与外界的连接信号仅包含标准电流和电压信号；
1.3、本装置的开发与设计围绕着的综合控制流程来设计，可以在实验装置上自己设计多种控制的要求，选择不同流程实现综合控制的要求；
1.4、信号接口统一流出接口并配相应的预留端子。所有的信号都是开放在接线端子上；
1.5、实验设备包括显示、控制、操作、执行、变送、测量、安全及报警等多种类仪表；
二、装置功能要求：
2.1、可完成过程控制及检测装置硬件结构组成认识，控制方案组成及控制系统连接实验、智能调节仪表、智能变送仪表等智能仪表的操作及参数设定实验；
2.2、可实现信号接线故障诊断和处理、温度仪表故障设置与处理实训、压力仪表故障设置与处理实训、流量仪表故障设置与处理实训、液位仪表故障设置与处理实训；
2.3、可实现不同种类的压力、温度、流量、液位间的切换，满足校准或联用单一使用功能，锻炼学生对不同类型仪表的应用能力；
2.4、可实现模块化拆卸组装，完成不同类型的仪表实训功能和配套不同的工艺流程；
2.5、可实现多级联动控制，可设置不同故障类型来演示特殊应急处理措施；
2.6、装置采用触摸集成化控制和仪表控制联用，实现数据高稳定传输，硬件加密；
2.7、可实现力控实时数据库组态实验，使学生体验计算机控制系统的组成与实现方式，并在实际应用中提升其编程与调试能力；
三、实验实训内容要求：
3.1、可进行实验系统认识实验教学；
3.2、可进行实验装置硬件组成教学；
3.3、可进行实验装置软件组成教学；
3.4、可进行电动调节阀流量特性测试实验教学；
3.5、可进行气动调节阀流量特性测试实验教学；
3.6、可进行变频器工作原理认识和使用实验教学；
3.7、可进行PT100热电阻工作原理认识和使用实验教学；
3.8、 可进行CU50铜电阻工作原理认识和使用实验教学；
3.9、可进行电磁流量计工作原理认识和使用实验教学；
3.10、可进行涡轮流量计工作原理认识和使用实验教学；
3.11、可进行孔板流量计工作原理认识和使用实验教学；
3.12、可进行文丘里流量计工作原理认识和使用实验教学；
3.13、可进行流量控制仪工作原理认识和使用实验教学；
3.14、可进行差压变送器工作原理认识和使用实验教学；
3.15、可进行扩散硅压力变送器工作原理认识和使用实验教学；
3.16、可进行电容式液位传感器原理认识和使用实验教学；
3.17、可进行热电偶工作原理认识和使用实验教学；
3.18、可进行对象硬件装置结构认识及仪表操作，传感器的校正(零点迁移与量程调整) 实验教学；
3.19、可进行磁翻板液位传感器原理和使用实验教学；
3.20、可进行一体式触摸屏的认识和使用实验教学；
3.21、可进行智能调节仪的认识和使用实验教学；
3.22、可进行闪光报警器的认识和使用实验教学；
3.23、可进行智能温度巡测仪的认识和使用实验教学；
3.24、可进行智能温控仪的认识和使用实验教学；
3.25、可进行压力校验仪的认识和使用实验教学；
3.26、可进行单容水箱液位数学模型的测定实验教学；
3.27、可进行双容水箱液位数学模型的测定实验教学；
3.28、可进行水温位式控制实验教学；
3.29、可进行水温PLC定值控制实验教学；
3.30、可进行液位定值(随动)控制实验教学；
3.31、可进行液位的位式控制实训实验教学；
3.32、可进行流量计流量定值控制实验教学；
3.33、可进行水温串级控制实验教学；
3.34、可进行涡轮量计流量与电磁流量计比值控制实验教学；
3.35、可进行温度故障排除实验教学；
3.36、可进行调节阀故障排除实验教学；
3.37、可进行调节阀支路流量的定值控制实验教学；
3.38、可进行水箱液位与调节阀流量的串级控制实训实验教学；
3.39、可进行单闭环流量比值控制实训实验教学；
3.40、可进行水箱液位与变频调速泵流量的串级控制实训实验教学；
3.41、可进行实时数据库组态实验教学；
3.42、可进行图形动画、报表、曲线、报警组态实验实验教学；
3.43、可进行设备通讯组态实验教学；
3.44、可进行脚本程序应用实验教学；
四、控制方案要求：
必须提供以下控制策略的详细方案设计。
4.1、单回路液位控制方案；
4.2、单回路温度控制方案；
4.3、单回路压力控制方案；
4.4、单回路流量控制方案；
4.5、串级控制方案；
4.6、流量比值控制方案。
五、技术规格要求：
★5.1、自动化仪表实训装置对象组成要求：
5.1.1、静设备及动设备构成，由水槽和泵构成；（提供符合5.1参数要求的所有元件并安装在设备的全景实物照片1张，并加盖投标人公章）
5.1.2、储水箱1个：不锈钢，≥700×380×550mm，平底；
5.1.3、离心泵2个，流量≥4m3/h 三相380V；
5.1.4、冷水槽2个：材质：不锈钢，Ф200×400mm，敞口平底，带压力传感器；
5.1.5、热水槽1个：Ф219×600mm，敞口平底，带磁翻板液位计，材质不锈钢304；
5.1.6、循环泵：流量≥60L/min  扬程≥14.6m；
5.1.7、热水泵：流量≥14L/min，扬程≥18m；
★5.2、测量元件构成要求：
5.2.1、提供符合5.2参数所有元件并安装在设备的全景实物照片1张，并加盖投标人公章
5.2.2、涡轮流量计：流量0.6-6 m3/h，输出4-20mA，材质不锈钢，数量1个；
5.2.3、孔板流量计：流量1-10 m3/h，输出4-20mA，材质不锈钢，数量1个；
5.2.4、文丘里流量计：流量1-8 m3/h，输出4-20mA，材质不锈钢，数量1个；
5.2.5、电磁流量计：流量0.19-7.63 m3/h，输出4-20mA，仪表系数1.4418，电源24VDC，数量1个；
5.2.6、磁翻板液位计：量程≥550mm，输出4-20mA，数量1个；
5.2.7、冷水槽压力变送器：量程0-6kPa，输出4-20mA，数量2个；
▲5.3、阀门要求：
不锈钢球阀18个，不锈钢闸板阀4个，不锈钢电动调节阀1个，电磁阀2个；（提供安装在设备的全景实物照片且注明阀门位置及作用，并加盖投标人公章）
▲5.4管路要求：
主要管道要求均采用抗老化、防爆不锈钢管道；引压管道要求采用6mm卡套管；（提供安装在设备的全景实物照片，并加盖投标人公章）
5.5、额定电压：380V，总功率≤4.5kW；
▲5.6、电器控制箱及控制面板1套：控制面板：采用多层材料复合制作，可定制化颜色，正面采用非氟碳树脂涂层，颜色持久不变；（提供装有仪表的面板实物图片且说明多层次材料的组成，并加盖投标人公章）
5.7、电器控制箱：内装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器；配置带钥匙的电源启动控制回路和多组保险丝，同时每一组强电输出都有旋钮开，关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相电压表、指示灯，开关电源等；
5.8、变频器/可控控硅移相调压器安装面板1套：安装变频器及可控控硅移相调压器；
5.9、网孔板安装系统1套：分有电源区、隔离及多路变送模块区、执行器区、接线区，每区上部安装有端子排；可实现教学时将对象的一次检测传感器的供电及信号传输自行连接接线，测试无误后，作为一个转接区同上位控制柜二次控制仪表或控制器相连；
5.10、设备框架：长x宽x高≥2200x600x1800mm，高品质铝合金型材框架，水平调节支撑型脚轮；
5.11、自动化仪表实训装置智能仪表配置、电器标准工业控制柜要求：
5.11.1、控制柜1个：采用铝型材控制柜，上置大功率通风扇，控制柜装有专业用锁，整柜体内外防触电结构，另有接地装置，控制系统在控制柜中可分层摆挂，前置模块化各类二次控制面板安装板及各种标准件及控制仪表模块等；
5.11.2、直流供电电源、信号源及测量量指示区。
5.11.3、智能仪表不少于3块，触摸控制记录仪≥15.6寸；智能温度巡测仪1台；
5.12、自动化仪表实训装置传感器配置要求：
5,12.1、孔板流量计1台：4-20mA输出，不锈钢材质，环隙取压;夹持式安装（带电容式差压变送器）；
5.12.2、文丘里流量计1台：4-20mA输出，不锈钢材质;夹持式安装（带电容式差压变送器）；
5.12.3、电磁流量计1台：精度等级：±0.5％；
5.12.4、涡轮流量计1台：精度等级：±0.5％；
5.12.5、铂热电阻1台：WZP-231铠装式；
5.12.6、铜电阻1台：WZP-231铠装式；
5.12.7、差压变送器3台：精度：达0.5%；
5.12.8、扩散硅压力液位传感器1台：量程：0-10KPa；
5.12.9、压力变送器1台：差压变送器0-10KPa：
5.12.10、压力表2台：0-0.25Mpa；精度≤1.5%；
5.12.11、压力表1台：-0.1-0 Mpa；精度≤1.5%；
5.12.12、电远传磁翻板液位传感器1台：0-550mm；
5.12.13、变频器1台：变频器：380V供电，功率≥0.4KW；
5.12.14、电动调节阀1台；
5.12.15、温度变送器1套：智能双路可编程；
5.12.16、智能仪表控制系统软件1套：包含力控组态软件1套、上位机监控软件1套。
六、智慧化教学软件要求
6.1、通过教学资源数字化，进行学习信息采集、分析可视化，为学校提供智能化的教学管理工具，帮助教师和管理者优化教学过程、学生提升学习效果，1套；
6.2、引导学习功能：软件设计有智能引导学习模式，对初学者给予学习提示、流程提示等引导内容；软件可在线查看设备使用说明及操作；
6.3、自由交互式教学模式：无需客户端，学生可自由输入姓名和学号，教师即可收到相关学生考试内容和成绩，判断学生对知识点的掌握情况，系统自动统计学生预习效果，汇总结果可作为教师持续性改进的重点内容；
6.4、学生端板块分为课程学习、拓展课程学习、错题统计、个人中心；学生端口数不少于2000个，平台自带开放课程不少于20门
6.5、教师端板块分为班级管理、学生管理、课程管理、试卷管理、成绩统计和错题统计等单元；教师端口数不少于15个，可根据学校需求对相关统计内容进行针对性开发；
七、仿真软件要求：
7.1、系统采用RBAC机制配发学生账户，支持实验数据，考试成绩上传至个人数据库，核心部件模型在虚拟实验室中实现逼真多角度视觉效果，并支持用户自由旋转、缩放、平移观察结构细节；
7.2、多语言支持功能：系统可动态加载多语言资源，支持区域化适配，确保外籍学生可使用母语界面操作，提升学习体验。支持语言不少于两种；
7.3拆装功能：主要部件可拆解，并自动为各个组件进行标识，便于学生从宏观角度学习设备结构。支持在高指引下，进行手动拆解和安装，可拆装部件不少于5种；
7.4、 AR 识别功能：客户端软件专为移动设备设计，支持学生只需扫描设备，即可轻松了解并认识该部件。至少支持扫描5项设备部件，用户可自由切换；
7.5、操作训练功能：操作训练模块通过分步引导机制实时指引步骤，确保用户顺利完成仿真训练。指引步骤不低于8个；感知靠近部件（如阀门/传感器）时自动触发标注显示，标签提示不低于15个；可提取实验操作的关键特征及关联，实现用户操作行为的智能理解与预测；
7.6、仿真考试功能：各步骤匹配独立评分规则，系统评估操作准确性、效率及规范性并生成分数，自动上传至教师端后台。教师可通过AD（管控面板）查看学生得分、错误记录及操作时间；
7.7虚实映射功能：装置运行数据（如传感器数据、设备状态）可同步至虚拟环境，支持学生通过虚拟模型实时监控装置状态并分析变化趋势。
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第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 / （10%-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除  / （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /    %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价  /  （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 6%   （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1 

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，应提供以下任意一种材料：（1）中小企业声明函（2）监狱企业证明文件（3）残疾人福利性单位声明函
	1.按要求提供

2.按给定格式填写

3.按规定签章
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	10
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	11
	信用记录（投标人“信用中国”、“中国政府采购网”网站信用信息查询记录网上打印证明材料）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

附件3                    

评分细则

（一）基本评分标准

	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格
部分(30分)
	投标报价
	价格评分：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留二位小数，第三位小数四舍五入。
	30分

	技术
部分(67分)
	技术指标
	招标文件货物需求中标注“★”项不得负偏离，如果出现负偏离，则视为投标文件无效；“▲”项技术参数共10项，每有一项负偏离扣1分，共计10分，扣完为止。
	10分

	
	供货方案
	供货方案包括但不限于供货时间、运输条件、供货实施计划等方面。
1.供货时间安排科学合理，切实可行，得3分；供货时间安排比较合理，基本可行，得2分；供货时间安排阐述不明确或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
2.运输条件表达详细清晰，有针对性和可操作性，得3分；运输条件表达比较清晰，基本具有针对性和可操作性，得2分；运输条件阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
3.供货实施计划全面详细，完全满足采购需求，得3分；供货实施计划比较全面，基本满足采购需求，得2分；供货实施计划内容阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
	9分

	
	质量保障方案
	质量保障方案包含但不限于：针对本项目全过程质量控制措施、设备信息特点的质量评估、各项措施的可行性保障、质量保障等方面。
1.针对本项目提供的全过程质量控制措施全面详细，得3分；全过程质量控制措施比较全面，得2分；全过程质量控制措施阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
2.设备信息特点的质量评估全面详细，完全满足采购需求，得3分；设备信息特点的质量评估比较全面，基本满足采购需求，得2分；设备信息特点的质量评估阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
3.各项措施的可行性保障表达清晰，针对性强，得3分；各项措施的可行性保障表达比较清晰，基本具有针对性，得2分；各项措施的可行性保障阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
4.质量保障内容表述完整，可行性，得3分；质量保障内容表述比较完整，基本具有可行性，得2分；质量保障内容阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
	12分

	
	设备安装调试方案
	设备安装调试方案包括但不限于：保证设备稳定运行、现场指导安装和调试、验收及配合服务等方面。
1.保证设备稳定运行方案内容完善、具有操作性和可行性，得3分；保证设备稳定运行方案内容比较完善、基本具有操作性和可行性，得2分；保证设备稳定运行方案阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
2.现场指导安装和调试方案完整，条理清晰，得3分；现场指导安装和调试方案比较完整，条理比较清晰，得2分；现场指导安装和调试方案阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
3.验收及配合服务表达清晰，针对性强，得3分；验收及配合服务表达比较清晰，有一定针对性，得2分；验收及配合服务阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
	9分

	
	技术培训方案
	技术培训方案包含但不限于培训内容、培训计划安排、常见故障解决措施等方面。
1.培训内容完整合理、条理清晰，得3分；培训内容比较合理、条理比较清晰，得2分；培训内容阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
2.培训计划安排详细具体，针对性和可行性强，得3分；培训计划安排比较具体，有一定的针对性和可行性，得2分；培训计划安排阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
3.常见故障解决措施安排合理，针对性强，得3分；常见故障解决措施安排比较合理，有一定针对性，得2分；常见故障解决措施阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
	9分

	
	应急方案
	应急方案包含但不限于：故障处理、备品备件、技术支持等方面。
1.故障处理流程和措施方案全面清晰，及时可靠，得3分；故障处理流程和措施方案比较清晰，比较及时可靠，得2分；故障处理流程和措施方案阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
2.备品备件充足，完成满足采购需求，得3分；备品备件比较充足，基本满足采购需求，得2分；备品备件阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
3.技术支持针对性和可行性强，得3分；技术支持有一定针对性和可行性，得2分；技术支持阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
	9分

	
	售后服务方案
	售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、产品技术咨询路径、售后服务人员配备等方面。
1.售后服务承诺完全符合本项目需求，得3分；售后服务承诺基本满足本项目需求，得2分；售后服务承诺阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
2.产品技术咨询路径详细清晰，完全涵盖本项目所有售后需求，得3分；产品技术咨询路径比较清晰，基本涵盖本项目售后需求，得2分；产品技术咨询路径阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分
3.售后服务人员配备定位清晰，分工具体，得3分；售后服务人员配备定位比较清晰，分工比较具体，得2分；售后服务人员配备阐述粗略或存在漏洞，得1分；未提供不得分。
	9分

	商务
部分
(3分)
	企业业绩
	2022年7月至今（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目供货业绩，应提供合同复印件并加盖投标人公章，每提供一项得1分，最多得3分。
	3分

	合  计
	100分


（二）加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3 %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。


第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

合同格式
政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

　　五、付款方式及条件

　　六、交货时间和交货地点
    1.交货时间：
    2.交货地点：
　　七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
八、违约责任

    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                             供方(公章)：                     
法定代表人或授权代表人(签字):             法定代表人或授权代表人(签字):     
地址：                                    地址：                            

联系人：                                  联系人：                          
电话：                                    电话：                            

传真：                                    传真：                            

邮编：                                    邮编：                           

日期：                                    日期：                           

正本/副本








