广东江门中微子实验站配套基建工程项目地下和地面部分建筑火灾自动报警及联动控制系统采购及安装工程招标公告

江门市安厦建设监理有限公司受中国水利水电第六工程局有限公司江门中微子实验站工程项目部的委托，就广东江门中微子实验站配套基建工程项目地下和地面部分建筑火灾自动报警及联动控制系统采购及安装工程（合同编号：北方公司-江门项目-2022-001）采用公开招标方式进行。欢迎有相应服务能力的企业，就下列相关服务提交密封投标。
一、采购项目编号：北方公司-江门项目-2022-001 
二、采购项目名称：广东江门中微子实验站配套基建工程项目地下和地面部分建筑火灾自动报警及联动控制系统采购及安装工程
三、采购项目预算金额（元）：1,300,000.00
四、采购数量：1项
五、采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求) ：
1.本项目概况：工程位于广东省江门市下属开平市金鸡镇与赤水镇交界处，金鸡镇距开平市约42km，开平市距广州市约130km。工程距台山核电站和阳江核电站均为约53km。
该实验站由地下部分和地上部分组成。地下建筑主要为斜井、竖井、实验大厅以及安装间、液闪处理间、液闪存储间、液闪灌装间、水净化室、气体间、避难室、集水井泵房、空调室、动力中心等附属洞室，实验厅最大埋深约700m，为深埋大型地下洞室。地上建筑主要布置于斜井入口，主要包括：装配大厅、绞车房、动力中心、空调机房、氮气及纯净水房等工业厂房建筑和办公楼、1#~3#宿舍楼及食堂、门卫房等配套民用建筑，以及消防水池。竖井洞口区布置有罐笼机房、通风机房和动力中心等。
2.项目工作的具体范围：（1）斜井地面消防控制室、竖井地面建筑、斜井、竖井、地下的实验大厅及其附属洞室的火警及消防联动控制系统的详细设计、制造、工厂试验、运输、施工安装、调试、试验、试运行、消防验收等，协助业主完成技术培训和提供技术资料等。交货地点为工地。（2）负责与斜井地面建筑物已安装的其他火警系统设备联网联控等工作。（3）地下实验大厅层消防气压给水设备及其附件的订货，它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
3.项目服务内容为完成本项目设备的制造设计、原材料和外购件的采购、制造加工、出厂前的试验、出厂前的检验和检测、出厂验收、防腐、包装、发运、交货；完成火警设备及消防气压给水设备安装，完成消防设备的联网联控等工作；参与现场试验、试运行和验收；有关资料、图纸的提供。
4.承包方式：包详细设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，并在中标总价范围内完成本项目全部工作。
5.工期：90日历天，其中：需于合同签订30日内设备、材料全部进场（具体项目工期以中标人与招标人实际签订合同工期为准）。
6.项目质量要求：符合国家相关标准。
7.交货地点：江门市开平市金鸡镇江门中微子实验站内。

六、供应商资格：
1．供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2．供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
3．供应商须为符合本项目要求的经营范围且具有供货及安装能力，并在人员资质等方面具有相应的服务能力；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（采购代理机构在评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，由评审委员会对供应商信用记录进行甄别，对不符合要求的报价供应商，将拒绝其参与政府采购活动，信用信息查询记录和证据将与采购文件一并归档保存。）；
6．本项目不接受联合体投标。
7.供应商必须具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包资质二级及以上或电子与智能化总承包二级及以上, 并具备有效的安全生产许可证。
8.供应商需申办中国电建工程承包商账户（工程承包商网注册入库操作指南详见本公告附件）
资质审查方式：资格后审 
七、供应商报名时，应提供以下文件： 
1.营业执照（或事业法人登记证等相关证明）（副本）复印件加盖公章；
2.企业资质证书复印件加盖公章；
3.安全生产许可证复印件加盖公章；
4.授权委托书原件；
注：投标人购买招标文件时，须提供以上相关证明资料一套（均需加盖单位公章）提交至招标代理机构（地址：江门市江海区银泉花园锦泉街1号109），否则不予购买招标文件。
八、获取招标文件方式及时间：
1、获取招标文件时间：2022年3月14日至2022年3月18日，每天8：30时-12：00时，14：30时-17：30时，（节假日除外）。
2、获取招标文件地点：江门市安厦建设监理有限公司，地址：江门市江海区银泉花园锦泉街1号109。
3、获取招标文件方式：招标文件可上门购买；也可电汇标书费以邮件方式联系购买。采用邮件方式购买的，请将银行出具的标书汇款回单、投标人名称、住所、联系人及电话、E-mail地址和报名所需资料等用E-mail形式发送至anshajianli@qq.com。招标代理机构收到邮件后会立即将招标文件电子版用E-mail发给投标人。(邮件方式购买的截止时间以邮件送达时间为准。）
4、招标文件售价：人民币300元，招标文件售后不退。
购买标书费账户：
户名：江门市安厦建设监理有限公司
开 户 行：江门农村商业银行股份有限公司
账 号：80020000008016082
九、现场踏勘
报名结束后即2022年3月21日，当日下午14:00~17:30，地点：江门市开平市金鸡镇江门中微子实验站），供应商的项目负责人须携带法人授权委托书及第二代身份证，提供上述资料原件核对及复印件一份并加盖单位公章到本项目现场实地踏勘，必须详细了解项目的具体地点及服务内容、难度等情况，期间发生任何费用和风险由供应商自行承担。踏勘现场咨询联系方式：联系人：张先生，联系电话：13624135927。
十、投标截止时间:2022年4月7日上午10:00时。接收响应文件时间：2022年4月7日上午9:30时 至2022年4月7日上午10:00时。
十一、提交投标文件地点:江门市安厦建设监理有限公司会议室（广东省江门市江海区银泉花园锦泉街1号109）。
十二、开标时间:2022年4月7日上午10:00时。
十三、开标地点:江门市安厦建设监理有限公司会议室（广东省江门市江海区银泉花园锦泉街1号109）。
十四、本公告期限（5个工作日）自2022年3月14日 至 2022年3月18日止。
十五、发布媒体
1、江门市安厦建设监理有限公司网（http://anshajianli.com）
[bookmark: _Toc25606]2、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）
十六、本次招标的投标保证金金额为：人民币1万元整。        
[bookmark: _Toc21686]十七、联系事项
[bookmark: _Toc5212]（一）采购人：中国水利水电第六工程局有限公司江门中微子实验站工程项目部
[bookmark: _Toc29491]地址：江门市开平市金鸡镇江门中微子实验站配套基建工程EPC项目部
[bookmark: _Toc17543]联系人：张先生
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[bookmark: _Toc10004]（二）采购代理机构名称：江门市安厦建设监理有限公司
[bookmark: _Toc9691]地    址：江门市银泉花园锦泉街1号109
[bookmark: _Toc18640]联 系 人：陈小姐
[bookmark: _Toc14787]联系电话：0750-3803870
[bookmark: _Toc29286]传    真：0750-3803873
[bookmark: _Toc6969]邮编 ：529000                  
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