
政府采购项目

采购需求

项目名称：珠海出入境边防检查总站2026年 

智能枪弹柜升级改造服务采购项目
编制单位：总站后勤保障处                

审 核 人：陈一波                        

编制时间：2026年9月                   

一、需求清单

（一）项目概况

对采购人存量6台智能枪弹柜进行升级改造，改造后智能枪弹柜须符合《国家移民管理机构智能型枪弹柜配备改造技术指引》，可接入国家移民管理局枪管信息系统。采购人在权限允许、可以公开的范围内，向供应商提供系统对接所需技术资料，配合做好服务器IP设置等系统对接工作。系统对接适配开发、调试等工作全部费用由供应商承担。                                            

（二）采购项目预（概）算

预算    90000    元，最高限价  89400  元。

（三）采购标的需实现的功能或者目标

对采购人现有2台鹏盾QG/Z-I-DP-50、1台鹏盾QG/Z-I-DP-14、1台暨嘉QG/Z-I-JJ、2台鹏盾DG/Z-I-DP-4共计6台智能型枪弹柜进行升级改造。改造完成后，设备及配套系统均应满足国家移民管理局枪管信息系统技术规范与接口协议要求，实现双向数据交互、业务流程联动，完全功能接入。
（四）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.国家强制标准要求

《GA1051-2013枪支弹药专用保险柜》《GA1016-2012枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》《GA/T73-2015机械防盗锁》《GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》《GB12663-2019入侵和紧急报警系统 控制指示设备》《GA374-2019 电子防盗锁》《GA/T1755-2020 安全防范 人脸识别应用 人证核验设备通用技术要求》《GB/T37036-2021 信息技术 移动设备生物特征识别》《GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

2.其他标准要求
《国家移民管理机构智能型枪弹柜配备改造技术指引》                                                 

2.对供应商的特殊资质要求
 无。                                              

（五）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.项目实施地点：  广东省珠海市香洲区拱北街道侨光路2号、广东省珠海市香洲区湾仔南湾南路2983号。
2.项目实施时间：合同签订后 25 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（六）采购标的需满足的技术指标或者服务标准内容

1.硬件部分

详见《附表：珠海出入境边防检查总站2026年智能枪弹柜升级改造服务采购项目技术清单》

2.软件部分

2.1枪管系统对接兼容性要求

2.1.1实现智能型枪（弹）柜与国家移民管理局枪管系统V1.0 中人员、枪支、弹药、持枪证件、用枪审批等信息实时双向传输。

2.1.2在领取交还枪支（弹药）时，能够验证人员、持枪证件、审批等信息，取还记录自动上传国家移民管理局枪管系统V1.0。

2.1.3能够实时上传智能型枪（弹）柜的运行联网状态。

2.1.4在断网情况下，能够进行领取交还枪支（弹药）；网络恢复后，自动将取还记录上传国家移民管理局枪管系统V1.0。

2.1.5所有兼容费用均包含在项目总价中，采购人不另行支付接口开发、授权、调试等额外费用。

2.2自诊断功能

2.2.1控制系统具备自诊断功能，可识别硬件故障并报警提示。设备启动时自动对柜体锁具、生物识别、通信模块、报警模块进行自检，并显示自检结果。

2.3远程测试功能

2.3.1通过管控平台可远程测试设备运行状态、锁具启闭功能、通信链路连通性。

2.4测试数据输出功能

2.4.1可导出自检报告、故障记录、操作日志等测试数据，支持 USB 接口、网络接口下载。

2.5可量化指标测试功能

2.5.1支持对指纹识别率、人脸响应时间、紧急开启时间等核心指标进行专项测试验证。

2.6报警功能

2.6.1支持震动、非法开启、断电、温度异常等报警类型，报警信号联动声光报警器并上传平台。

（七）采购标的需满足的服务要求

1.包装和运输要求

无。

2.售后服务标准要求

2.1本项目硬件质量保证期为  1  年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算；软件系统3年内免费维修及升级。若国家移民管理局枪管信息系统版本更新、协议迭代，供应商必须免费对本项目改造后的枪弹柜控制器软件进行适配升级，不得收取额外费用。
2.2质保期内硬件免费提供换件服务。质保期后十年内，保障原厂原装零配件供应，配件价格不高于同期生产厂家官方定价，售后响应时间与项目质保期同等标准。
3.安装调试

供应商应当完成对设备数量、技术参数、功能性能、技术资料的逐项核查测试，特别是接入国家移民管理局枪管系统V1.0 所有功能实操测试。采购人仅负责协助提供可公开的技术资料、网络、IP配置等，不承担软件适配开发工作，供应商在响应阶段须充分研判现有存量设备改造、系统对接存在的技术风险。
4.服务响应

4.1售后服务响应时间≤48h，紧急故障现场到达时间≤12h。

4.2供应商提供的产品为生产厂家全新未拆封正品。
（八）采购标的验收方案和标准

1.履约验收主体：珠海出入境边防检查总站

2.履约验收时间：供应商完成供货、安装调试并提交验收申请后5个工作日内，由采购人组织验收小组进行全面验收。
3.履约验收方式：(简易程序  (一般程序

4.履约验收程序：(一次性验收(分段验收(分期验收

5.履约验收内容：按照本需求文件及合同执行。
6.履约验收标准：

6.1以采购文件、响应文件、采购合同、国家规范性文件、标准及《国家移民管理机构智能型枪弹柜配备改造技术指引》为依据，需满足本项目需求文件全部内容。若验收不合格，供应商应当在收到采购人书面意见10个工作日内完成整改，采购人收到复验申请后7个工作日内组织复验，经一次复验仍达不到合同约定标准，采购人有权追究供应商违约责任，包括但不限于扣除0.1%的违约金，解除合同等，期间产生的所有费用（包括运费等）均由供应商承担。
6.2当《国家移民管理机构智能型枪弹柜配备改造技术指引》标准优于GA、GB标准时，按照《国家移民管理机构智能型枪弹柜配备改造技术指引》实施。
  （九）其它需求

1.是否需要进行现场勘查： 否
2.付款方式：验收合格通过后，供应商提供合法有效发票后10个工作日内一次性全额支付。

3.本项目所列货物品牌型号仅限于对现状的描述，不作为实质性要求，凡有能力按照国家公开技术指引完成存量枪弹柜升级改造、实现业务系统对接的潜在供应商，均可参与本项目。

4.本项目不涉及知识产权、著作权的转移，供应商应保证采购人在使用其产品期间的使用权，并保证其提供的产品、服务不侵犯第三方知识产权，如发生侵权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿采购人损失。
— 2 —


