
分项报价表
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	原产地
	制造商（服务商）名称
	单价
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	轮椅
	上海互邦
	互邦HBG-25；产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；
[bookmark: _GoBack]车架为钢管材料，表面处理为喷塑；
座位深度445mm，座宽440mm，张车宽665mm，车长1030mm，靠背高445mm，座高500，车高900mm，收车宽270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；前轮为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径24英寸充气轮胎；前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求；轮椅车配备安全带，承重100KG 以上，毛重19KG。
	上海
	上海互邦智能康复设备股份有限公司

	530.00
	120辆
	63600.00
	

	2
	坐便椅
	康德宝
	康德宝KDB607；
产品重量：7KG
材质：铝合金
产品尺寸：长55CM宽53CM座宽46CM座高39-48CM。安全承重：150KG
	中山市
	中山市康德宝康复器材有限公司
	395.00
	120个
	47400.00
	

	4
	四角手杖
	康德宝
	康德宝KDB927；
材质：高强度铝合金管材，高度可调节，四角支撑。总高度67-96.5cm，总宽度21.5cm，管径2.2cm，管厚1.25mm，净重0.65Kg。
	中山市
	中山市康德宝康复器材有限公司
	75.00
	120个
	9000.00
	

	5
	腋杖
	康德宝
	康德宝KDB925；
材质：高强度铝合金管、表面金属烤漆、高度可调整，有大中小三种型号。管径1.9cm，管厚1.25mm，净重1.49Kg。
	中山市
	中山市康德宝康复器材有限公司
	95.00
	120副
	11400.00
	

	6
	液压式踏步训练器
	泽丰
	泽丰ZF-YYT-01；外形尺寸（长×宽×高）：82cm×78cm×130cm
两扶手中心距离：63cm
扶手高端中心离地高度：100cm
两踏脚板中心距离：21cm
额定承载：2000N
油缸力值调节档数：12档
油缸的工作行程：6cm
	常州市
	常州市泽丰医疗康复设备有限公司
	1430.00
	12台
	17160.00
	

	7
	弧形腹肌训练器

	泽丰
	泽丰ZF-HFJ；外形尺寸/cm：（142～174）×41×（57～70）
勾脚垫上下调节距离：15 cm (3档，每档5 cm)
支架高度调节：2档
额定承载: 2000N
	常州市
	常州市泽丰医疗康复设备有限公司
	980.00
	12台
	11760.00
	

	8
	下肢功率车(骑式）
	泽丰
	泽丰ZF-GLC-04；参数：
1、阻力级数：八档可调节阻力；
2、传动系统：多槽皮带传动，静音设计；
3、阻力系统：磁控阻力系统；
4、电子表显示：时间、速度、距离、卡路里、心跳，让您清楚了解自身运动状况；
5、人性化设计：滚轮移动+水平微调；
6、特点：座椅高低和前后可调节
7、最大承重：100KG
毛重/净重：21/24KG
产品尺寸：1050× 480 ×1180 CM，包装尺寸：840 ×285×570CM
	常州市
	常州市泽丰医疗康复设备有限公司
	1450.00
	12辆
	17400.00
	

	9
	系列哑铃
	泽丰
	泽丰ZF-YAL-01；外形尺寸/cm：80×52×77
哑铃质量及数量：0.5公斤/件，共2个；1公斤/件，共4个；1.5公斤/件，共4个；2公斤/件，共4个；2.5公斤/件，共4个；
	常州市
	常州市泽丰医疗康复设备有限公司
	960.00
	12套
	11520.00
	

	10
	康复跑步机
	易跑
	易跑9600；
尺寸：1671*703*1287mm；1、驱动类型：电子驱动；2、：心率测试：手握心率测试；3；屏幕类型：高清屏；4：跑带宽度：42-44cm；5：跑带区域：122*42cm；6：最大承重：120kg；7、坡度调整方式：手动；8、速度调节范围：0.8-14km/h；9：操作方式：触摸彩屏、功能按键。
	浙江金华
	武义领美健身器材有限公司
	4600.00
	12台
	55200.00
	

	投标总报价：
小写：282840.00 元
大写：贰拾捌万贰仟捌佰肆拾元整



