中国科学院高能物理研究所1.3GHz低电平控制系统公开招标公告
项目概况：本项目是对中国科学院高能物理研究所1.3GHz低电平控制系统进行的国内公开招标。
中国科学院高能物理研究所1.3GHz低电平控制系统招标项目的潜在投标人应按本公告规定的方式获取招标文件，并于2022年5月7日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
（一）项目编号：IHEP-JQ-ZB-198/2022
（二）项目名称：1.3GHz低电平控制系统
（三）预算金额：财政性资金，已落实，预算金额280万元（投标报价超过此预算金额的按无效投标处理）
（四）最高限价：280万元
（五）采购需求：
1、产品名称： 1.3GHz低电平控制系统
2、采购数量：1套
3、项目简介：
高性能1.3 GHz超导腔及其模组是下一代光源和高能对撞机等未来先进加速器的关键核心技术和重要装备，已广泛应用于世界多台大型超导加速器中，例如德国汉堡的欧洲X射线自由电子激光（100台模组）、美国斯坦福的直线加速器相干光源二期及其升级项目（55台模组）等。我国正在建造及规划的多台不同能量的高重复频率自由电子激光装置，以及未来的环形正负电子对撞机（CEPC）和可用于光刻的能量回收型直线加速器光源，都需要大量高品质因数的连续波1.3 GHz超导腔模组（每个模组12米长，内含8个9-cell超导腔）。例如，上海硬X射线自由电子激光装置75台模组，深圳软X射线自由电子激光装置26台模组，大连极紫外自由电子激光装置15台模组，CEPC约50台模组。
高能所已于2021年6月在北京怀柔科学城建成“先进光源技术研发与测试平台”，具备超导腔研制和测试的大部分基础设施，但没有专门为高性能连续波1.3 GHz超导腔模组研究和测试配置必需的全套固态射频功率源和低电平控制系统。由于每台大型模组的一次测试周期为40天左右（包括安装、降温、测试、调试、复温等），一个测试平台（水平测试站）每年最多可以测试8台次，而样机所需的测试周期更长、测试次数更多。国内5年内将有120台以上的模组研究和测试，因而测试需求很大。为了完成1.3 GHz超导腔模组的关键核心技术攻关，迫切需要在2022年建成高性能连续波1.3 GHz超导腔研究测试平台，为高能所和其他相关单位解决研究和批量测试的瓶颈问题。
本项目将建设高性能连续波1.3 GHz超导腔模组研究和批量测试所需的配套系统，包括国际先进的国产连续波固态射频功率源和国产高精度低电平控制系统，为连续波1.3 GHz超导腔大型模组水平测试和束流实验提供必要条件。面向国家重大战略需求，为区域中心及国内其他相关科研院所连续波1.3 GHz超导腔模组研究和测试提供共享服务，支持我国先进超导加速器技术研究和发展。
1.3 GHz低电平控制系统主要包括：射频前端处理板卡、数字信号处理板卡、信号采集板卡、联锁保护板卡等。
4、主要技术要求：
主要技术指标如下：
1)	超导腔内电磁场幅度稳定度<0.1%；
2) 超导腔内相位稳定度<0.1deg；
3)	快信号联锁时间<20 us；
本次招标的1.3G超导腔模组低电平控制系统包括：射频前端信号处理及控制、环路控制、联锁保护、模组信号采集、故障诊断等。投标人负责完成本项目范围包括上述各组成部分的设计、原材料采购、制造、检验、包装、运输及保险、在招标人现场的安装、调试、配合验收、提供保修及售后服务。
交货地点:北京市怀柔区怀柔科学城先进光源技术研发与测试平台。交货前一周甲方告知乙方具体的交货地点。
具体技术指标及要求详见本招标文件第三章“技术文件”部分。
（六）合同履行期限：合同签订后6个月内完成全部货物交付。详见招标文件第五章格式4“进度计划表”
（七）本项目不接受联合体投标。
二、申请人（投标人）的资格要求
1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2．落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _GoBack]本项目属于专门面向中小企业的采购项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小微企业采购。监狱企业、残疾人福利企业视同小型、微型企业。
3．本项目的特定资格要求：
（1）开标时在“信用中国（官网）”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”名录内；（注：以开标日招标人查询为准）
（2）开标时未处于 “中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的‘政府采购严重违法失信行为记录名单’公布的禁止参与政府采购活动的行政处罚时间内；（注：以开标日招标人查询为准）
（3）投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织。
（4）本项目不接受联合体形式的投标人投标。
（5）法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目。
（6）在采购人处登记并购买标书。
（7）本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1、时间：2022 年4月15日至2022年4月22日，每天上午8:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、售价、获取的地点及方式：
招标文件以电子版形式提供，每套200元人民币，招标文件售出不退。招标文件购买方式为：电汇标书费以邮件方式联系购买，具体方式为按本公告给定的采购人开户银行和账号电汇标书费，然后将标书费汇款底单复印件/扫描件、投标人名称、住所、联系人及电话、E-mail地址、标书费开票信息等（见下表）用E-mail形式发送至liuyang96@ihep.ac.cn。汇款时请务必备注招标编号和投标单位名称。我们收到邮件后会及时将招标文件电子版用E-mail发给您。
投标时将收取4万元作为投标保证金。
	序号
	项目
	内 容

	1
	所购买招标文件的项目名称、招标编号
	中国科学院高能物理研究所高能所1.3GHz低电平控制系统项目
招标编号：IHEP-JQ-ZB-198/2022

	2
	投标人名称
	

	3
	投标人地址
	

	4
	联系人及电话（固定电话及手机）
	

	5
	联系人E-mail
	

	6
	标书费开票信息（税号）
	



[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、递交投标文件截止时间：2022年5月7日上午9点00分（北京时间）
2、递交投标文件地点：
（1）开标当日递交的，递交地点为北京石景山区玉泉路19号乙院（高能所）主楼A511会议室；
（2）开标日之前递交的，递交地点为北京石景山区玉泉路19号乙院（高能所）主楼A515室。
（注：因新冠肺炎疫情期间，快递及外来人员进入高能所园区手续复杂，因此建议将投标文件至少提前一天递交，避免当天因办理手续耽搁而不能按时递交至规定地点）
3、开标时间：2022年5月7日上午9点00分（北京时间）
4、开标地点：北京石景山区玉泉路19号乙院（高能所）主楼A511会议室
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1、购买招标文件的收款银行信息
收款人全称：中国科学院高能物理研究所
开户银行：中国工商银行北京永定路支行
账号：0200004909014451557
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1．采购人信息
名 称：中国科学院高能物理研究所
地址：北京市石景山区玉泉路19号乙院
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：刘洋010-88236304
E-mail：liuyang96@ihep.ac.cn
2．采购代理机构信息（如有）
名 称：//
地址：// 
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：// 
3．项目联系方式
项目联系人：刘洋
电话：010-88236304
E-mail：liuyang96@ihep.ac.cn
