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	品目
	名称
	技术参数
	数量

	1
	高性能计算资源服务
	1.1.总体需求
	算力资源采购内容：
  提供计算、存储资源及技术支持服务，用于满足采购方软件平台的运行，并协助采购方软件开发团队共同完成系统的集成与优化。总体集群国产CPU计算核心不低于10万物理核心，存储资源不低于15PB；本次招标提供不小于1600万核时（1核时，即1个CPU核心运行1小时），高性能并行存储不低于20TB；集群计算网络不低于100Gb/s。
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	1.2云端算力资源详细需求
	计算资源要求
1)	要求提供不少于1600万核时国产X86 CPU核时。计算节点要求全部为物理计算节点，不接受虚拟主机，集群规模最大并发核心数不低于10万核心；
2)	★要求单计算节点配置2颗国产X86架构处理器（CPU），单CPU核数不低于32核，主频不低于2.5GHz，最高可超频至3.0GHz，并提供系统截图。
3)	要求单计算节点内存通道满配，DDR4内存容量不低于256GB。
4)	#每台计算节点包含至少一块高速网卡，计算节点间采用不低于100Gbps 互联，采用RDMA协议，支持实现跨节点并行计算，需提供加盖计算中心运营主体单位公章的承诺函。
5)	#投标人具备国产异构计算资源的即时交付能力，提供不低于2个异构计算节点资源；每台异构计算节点的CPU与计算节点CPU同一型号、国产GPU数量不低于2颗（单张国产GPU双精度理论性能不低于6.5TFlops）、DDR4内存容量不低于256GB，需提供加盖计算中心运营主体单位公章的承诺函。
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	云端存储资源要求
1) 配套提供并行存储系统资源服务，提供固定可用存储空间≥20TB（可用容量，非裸容量），提供免费人工挂盘服务。
2) 采用分布式并行存储架构、全模块架构冗余设计，无单一故障点。
3）#提供并行存储系统资源服务为商业版，需提供系统截图证明，需加盖投标人公章。
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	链路要求
计算任务数据量大，对延迟要求较高，为保障业务系统的数据安全及传输速度，云端资源提供的上传/下载链路带宽不低于1Gbps。
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	计算平台功能需求
1) #要求提供统一Web服务门户，支持用户统一身份认证，用户可以通过服务门户使用HPC高性能计算，智能计算系统资源。通过WEB服务门户提交科学计算、智能计算、大数据分析的计算任务，支撑多种业务计算方式。投标时提供web功能截图证明。
2) #提供超算资源池的访问功能，包含：SHELL功能以及web访问、运行队列、历史队列等功能，SHELL功能以及web访问支持无密码输入自动登录到集群，运行队列支持作业ID、作业状态等信息查询，历史队列需要包含详细的作业运行指标，如：队列的开始时间、结束时间、运行资源、输入文件、输出文件、错误日志等；投标时提供web截图证明。
3) #要求提供基于web存储资源池的数据访问和下载功能，包含数据的在线上传、下载、重命名、删除、移动、复制功能，要求支持文件夹上传、断点续传等功能，且数据需与后台资源内数据内容保持一致。投标时提供web功能截图证明。
4) 支持超大规模≥10000节点的实时调度，支持最大瞬时大规模作业≥10000个的同时提交。
5) 计算平台支持用户组功能，可以实现同组用户之间资源共享及计费合并。
6) 平台支持文件传输客户端，客户端支持上传、下载功能，提供快传功能，提供计算作业文件计算中增长监控功能。
考虑到招标人在服务期内特定时间段需要独占使用的大规模即时峰值计算节点数为重要应用需求，在合同签订前招标人有权委托第三方对中标人针对此项目承诺提供的即时峰值独占计算节点数量情况进行实地复核，如查有不实之处将作为中标人虚假应标处理。
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	网络安全需求
★计算中心所在的数据中心的需通过国家信息安全等级保护三级备案。投标文件中提供证明材料扫描件并加盖计算中心运营主体单位公章。
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	基础环境需求
1) 应用软件：需配合采购方将用户现有的应用软件及版本部署或移植到计算中心中，投标人承诺：承担由此产生的所有成本，并加盖投标人公章。
2) 要求开发环境配置/C++/Fortran编译器、HIP编译器hipcc、hcc编译器hcc、opencl编译器；MPICH2、OpenMPI、Mvapich2等MPI环境、OpenMP并行环境；MKL、BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW等函数库，允许用户自主编译来源清楚的计算软件，支持用户对应用软件的多版本环境进行自定义快速配置。
计算中心交付后，由采购方提供算例，所有的软件计算时间应满足用户要求。每天按用户所需支持完成所有作业和业务运行。
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	1.3技术服务要求
	1) 系统具备良好的稳定性、可靠性，并具备 7×24 小时的机房运维和系统运维能力满足节假日不停机（例行检修除外）。投标人提供的系统具备良好的稳定性、可靠性，并具备7*24小时的机房运维和系统运维能力，提供7*24小时在线运维服务，配置专门的运维服务人员；具有成熟的在线运维服务平台，提供运维服务平台软件著作权登记证明文件，并提供服务平台Web截图作为证明。
2) 投标人在服务期内提供技术支持及并行环境变量设置、计算技术故障排除、软件安装、硬件故障等技术服务。供应商需指定专人负责处理采购方服务请求，如果人员变更需提前5个工作日通知采购方。
3) 投标人所提供的技术服务包括但不限于使用培训、程序移植测试、技术支持及并行环境变量设置、计算技术故障排除、软件安装、硬件故障处理等。服务期内提供 7 天（每周）×16 小时在线服务。
4）#投标人在接收到用户的合理技术服务请求后，解决时限应不超过1个工作日。（提供承诺并加盖公章）
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