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消防车辆、器材装备及人员被装采购项目的招标公告

项目概况

消防车辆、器材装备及人员被装采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2026年10月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JH26-211324-00098
项目名称：消防车辆、器材装备及人员被装采购项目
包组编号：001
预算金额（元）：800000
最高限价（元）：800000
采购需求：详见招标文件
合同履行期限：合同签订后30日内.
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策
本项目（是/否）接受联合体投标：否
包组编号：002
预算金额（元）：1759000
最高限价（元）：1759000
采购需求：详见招标文件
合同履行期限：合同签订后30日内.
需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件
时间：2026年10月09日16时00分至2026年10月16日08时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月30日 09时00分（北京时间）
地点：朝阳市公共资源交易中心喀左分中心九楼第二开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
八、其他补充事宜
兼投兼中
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称： 喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局
地  址： 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道
联系方式：0421-4863905
2.采购代理机构信息：
名  称：朝阳市公共资源交易中心喀左分中心
地  址：大城子街道青年街71号
联系方式：0421-4885008
邮箱地址：kzggzyjyzx@163.com
开户行：详见招标文件
账户名称：详见招标文件
账号：详见招标文件
3.项目联系方式
项目联系人：张磊
电  话：0421-4885008
第一章 投标人须知
   一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局 

地  址：喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 

联系人：杜立辉

电  话：18304217927

	1.2
	采购代理机构
	名  称：朝阳市公共资源交易中心喀左分中心

地  址：喀左县大城子街道青年街71号
联系人：张磊

电  话：0421-4885008

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：001包800,000.00最高限价：001包800,000.00元

预算金额：002包1,759,000.00最高限价：002包1,759,000.00元


	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	001包、水罐消防车。002包、消防员灭火防护服（非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.2
	是否采用

“暗标盲评”评审
	(是，               为暗标盲评内容

(否

	11.4
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1.递交样品的截止时间：2026年10月30日9 时（北京时间）

2.递交样品地点：朝阳市公共资源交易中心喀左分中心九楼第二开标室

3.样品要求：消防员灭火防护服投标时需提供样品
递交样品联系人：张磊

递交样品联系电话：0421-4885008
4.样品制作的标准和要求：样品须密封包装、外包装标注投标人名称及电话

5.随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

6.样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

1.演示时间：                          
演示地点：                          
演示顺序：                          
2.演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按人民币货币进行报价。

(其他：               

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：  0  元

2.投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 

3.投标保证金缴纳方式：□保函  □支票  (汇票  (本票

□其他：         
保证金收款人银行信息：

开 户 名：                 
开 户 行：                 
账    号：                 
4.保证金退还方式：             
5.保证金退还咨询电话：         
6.其他：                       

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	90日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：(U盘   (光盘   (邮箱：              
地址：(采购代理机构邮箱：              
(同开标地点

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.2
	解密时间
	30分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表   人，评审专家 5人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
样品评审方法：详见评分细则

.样品评审标准：详见评分细则
(演示：

1.演示评审方法：              
2.演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	(适用

□不适用

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	 3          

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1     
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函

联系单位：喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局 

联 系 人：杜立辉

联系电话：18304217927
通讯地址：喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标产品为非中小企业制造情形，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.6.2货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3.6.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.3.6.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.6.5组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下：
招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

★10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。

★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：

（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。

（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。

（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。

（4）禁止设置页眉、页脚（包括页码），仅可设置暗标分册标签。

（5）不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。

（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。

（7）签章仅可放置于分册首页，其余页面严禁出现单位信息、印章痕迹；辽宁政府采购网将自动屏蔽首页内容，评审不予展示。

11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2除招标文件另有约定外，投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署

投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 投标文件的递交

17.加密备份投标文件递交要求
★17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：

明标分册包装封皮：

（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

暗标分册包装封皮：

注明项目名称、项目编号、包组编号。

★17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。同时递交《投标文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。

如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.4款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（8）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；

（9）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。

27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 货物需求。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	5

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	7

	9
	投标人关联单位说明
	8

	10
	联合体协议书（如适用）
	9

	11
	其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	12
	联合体投标的其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.7要求描述）
	

	13
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	

	14
	拟分包情况说明及分包意向协议（如适用）
	10-1

10-2

	……
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	11

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	12

	4
	分项报价表
	13

	5
	技术规格偏离表
	14

	6
	商务条款偏离表
	15

	7
	其他符合性证明材料：

货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	

	
	
	

	……
	……
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（如适用）（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	16

	3
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	17/18

	4
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	

	5
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	19

	6
	关于本国产品比例的声明函（如适用）
	20

	……
	……
	


重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
（投标文件的封皮）
投  标  文  件

所投包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其他材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式3

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：      身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                            身份证号码：         

工作单位：                      

住址：                                      电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传真：                             电话：              

日期：                       

格式5

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式7
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式8

投标人关联单位说明

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

格式11

投标函

（采购人或采购代理机构名称）：

根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以    形式自愿递交电子加密备份文件（(是/(否），以      形式出具金额为人民币        元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

（10）我方承诺无串通投标行为。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日期：                               

格式12

开标一览表

包组编号：                                                  

	包组名称
	投标总价（元）
	备注

	
	小写：

大写：
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                 
格式13

分项报价表

包组编号：                                       报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               
格式14

技术规格偏离表

	包组编号/品目号：

品目名称：

数量：

是否经过审批允许采购进口产品：

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	（按采购需求填写）
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求逐项填写，并进行逐项响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式15

商务条款偏离表

包组编号： 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	
	交货时间：
	
	
	

	
	交货地点：
	
	
	

	
	付款方式及条件：
	
	
	

	
	验收标准：

验收程序：

验收报告：

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	
	质量保证期：（  ）年
	
	
	

	
	热线支持：
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式16
进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构名称）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包组编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件，（投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         

签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           

日期：                                     

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填表说明：

1.标的名称：01标的：        ；02标的：        ；……
2.所属行业：

01标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；

02标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；

3.落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.企业类型：

（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；

（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）文件执行。
格式18

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：            

日期：              
格式19

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

注：

1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式20

关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

第三章 货物需求

一、货物需求001包
	序号
	名称
	参数  
	数量
	单位


16-6

	20

	卷

	8


	8

	消防水带

	16-80—20

	卷

	2


	9

	同型异径接口

	KJKф65雄/ф80雌

	只

	2


	10

	直流水枪

	卡式快速接口

	只

	2


	11

	橡皮锤

		只

	1


	12

	水带护桥

	橡胶

	副

	2


	13

	消防斧

		件

	1


	14

	灭火器

	8kg，ABC干粉

	具

	1


	15

	原车工具及附件

		套

	1


	16

	异型异径接口

		个

	2


	17

	分水器

		件

	2


	18

	消防梯

	≥6m

	架

	1


	19

	水带包布

		件

	8


	20

	水带挂钩

		件

	8


	21

	可充电式手提照明灯

		只

	2



导流式直

	喷雾水枪

		只

	2

	
	23

	泡沫管枪

		只

	2



	
	4
	辆


一、货物需求002包
	序号
	名称
	参数  
	数量
	单位

	1
	消防头盔
	1.符合XF44-2015《消防头盔》标准；

2.款式：采用全盔式设计，由盔壳、滑轨、缓冲层、帽托、佩戴装置、面罩、披肩等组成。盔壳：采用阻燃增强尼龙材质。缓冲层：采用聚醚材质。帽托：采用涤棉织带。下颚带：采用阻燃织带。面罩：采用聚亚苯基砜材质；

3.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3700N、辐射热预处理最大冲击力≤3660N、低温预处理最大冲击力≤3450N、浸水预处理最大冲击力≤3750N；

4.抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤140gn。

帽前部最大冲击加速度≤350gn；加速度＞150gn，其持续时间≤5.5ms；加速度＞200gn，其持续时间≤3ms。帽侧部最大冲击加速度≤350gn；加速度＞150gn，其持续时间≤5ms；加速度＞200gn其持续时间≤2.5ms。

帽后部最大冲击加速度≤350gn，加速度＞150gn，其持续时间≤5.5ms，加速度＞200gn，其持续时间≤2.5ms；

5.耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触；

6.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，不应有火焰烧透帽壳内部的迹象；

7.阻燃性能：下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。披肩损毁长度≤23mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。面罩续燃时间0s，且无熔融、滴落现象；

8.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤1mA；

9.下颚带抗拉强度：延伸长度≤19mm，不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象；

10.侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤10mm，帽壳不应有碎片脱落；

11.面罩透光率：≥69%；

12.披肩防水性能：耐静水压≥17kPa；

13.质量：≤1360g；

14.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告。
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	2
	消防员灭火防护服
	1、提供所投产品完整有效的型式试验检验报告（具有 CMA 认证），符合 XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；提供所投产品的消防产品认证证书。
1.结构组成：外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。
2.整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。

3.服装重量≤2.6Kg。

▲4.阻燃性能：
4.1.外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤26mm，无熔融、滴落现象。
4.2.防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤32mm，无熔融、滴落现象。4.3.舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤38mm，无熔融、滴落现象。
4.4.反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤34mm，无熔融、滴落现象。
4.5.外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤27mm，无熔融、滴落现象。
▲5.力学性能
5.1.外层面料断裂强力：经向≥1830N，纬向≥1630N；撕破强力：经向≥500N，纬向≥490N。
5.2.舒适层断裂强力：经向≥530N，纬向≥510N。
5.3.外层接缝断裂强力：经、纬向均≥1000N。
6.外层表面抗湿性能：≥3级。

透湿性能：防水透气层透湿率≥8600g/(m2·24h)。

8.热稳定性能：外层、外层加强材料尺寸变化率≤1%；防水透气隔热层尺寸变化率≤1%；舒适层尺寸变化率≤1%；救生拖拉带尺寸变化率≤0%。
9.缩水率：外层、防水透气隔热层、舒适层经、纬向缩水率≤2.0%。
10.具有救生拖拉带。救生拖拉带性能：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。
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	3
	消防安全腰带
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告及认证证书；

2、由织带、带扣、D 型环和移动板组成，主要采用锦纶长丝和7075航空铝材质，采取固定与移动相结合的 D 型环设计，插扦改良式；颜色:带扣、D 型环为铝本色，缝线为白灰色：

（1）织带：织带为整根，无接缝，具有一定硬度，规格≥宽 70mm×厚 2.8mm，长≥130mm，末端收尾为整烫圆弧型；

（2）带扣：合金材质，阳极氧化处理工艺；

（3）扦针：不锈钢材质，直径与带扣、扦针孔适配；

（4）D 型环：合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个 D 型环，其中一个采用缝合固定，另一个采用移动板和 D 型环组合结构，可自由调节。金属拉环厚度：9mm,7075航空铝；

（5）扦针孔：优质不锈钢材质，成双排六列型式向前等距排列；

3、标志带要求：永久性标志，耐磨水洗布，缝于腰内侧；

4、耐高温性能：经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和锋线不出现熔融、焦化现象；

5、金属零件的耐腐蚀性能：经 48h 中性盐雾试验后保持原有的性能；

6、抗冲击性能：安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤；

7、设计负荷性能≥1.3kN。
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	4
	消防员灭火防护靴
	1、 重量：≤3kg。

2、防砸性能:防砸内包头采用轻质材料，按照XF6-2004试验要求，间隙高度静压力:≥15mm、冲击:≥22mm。

3、抗穿刺性能：靴底抗穿刺力≥2000N。

4、耐切割性能：经抗切割后，没有被割穿。

5、耐电压击穿：灭火防护靴的击穿电压>5000V，且泄露电流≤1mA。

6、隔热性能：灭火防护靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面温升≤10°C。

7、防辐射热性能：灭火防护靴经辐射热通量(10±1)kW/m，辐射lmin中后，其内表面温升≤10°C。。

8、防水性能：防护靴在防水性能试验时，不出现渗水现象。

9、防滑性能：在防滑性能试验时，始滑角>15°。

10、产品符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准，并出具国家认可的第三方检测报告。
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	5
	消防手套
	符合标准：XF7-2004《消防手套》标准。

颜色：主体颜色为黑色和藏蓝色。手掌为黑色；手背藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）

阻燃性能：掌心面外层、隔热层等测试部位，续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。

整体热防护性能≥30cal/cm²。

耐热性能：手套收缩率≤2%，衬里收缩率≤1%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。

撕破强力：掌心≥145N。

穿刺力：掌心≥70N。

灵巧性能：≥4级。

抓握性能：拉重力比≥90%。

穿戴性能：手套穿戴时间不应超过3s。

按照XF7-2004《消防手套》标准进行检验并出具检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。
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	副

	6
	消防通用安全绳
	1、技术标准：符合 XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告及认证证书；

2、结构要求：安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由高强涤纶长丝连续纤维制成,整绳粗细均匀，结构一致；

3、产品性能：绳索直径11-14mm，采用绳环结构，并用同等材质的细绳扎缝100 mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管；

4、强度要求：最小破断强度≥42 kN；承重达到最小破断强度10%时，安全绳的延伸率：≤3%；耐高温，经204℃±5℃的耐高温试验后，安全绳未出现熔融、焦化现象。
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	佩戴式防爆照明灯
	1、灯具符合消防防GB 30734-2014标准，符合国家防爆标准：GB 3836.1-2021、GB 3836.2-2021、GB 3836.4-2021、GB 3836.31-2021的要求。

▲2、防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；Ex ib IIIc T130°C Db。

▲3、灯具外壳等级符合要求IP66/IP68(1.5m,1h)。

▲4、在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应>100MΩ,交变湿热试验后>100MΩ。

▲5、灯具应能耐受频率为50Hz士0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

6、灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。

7、高能锂离子电池，充放电性能优良，安全环保，自放电率低。

8、灯具带有电量显示装置，可以实时显示灯具剩余电量及充电进行状态。当灯具电量不足（低于25%）时，最后一格电量指示灯会闪烁提醒，请及时充电。

9、尾部带有红色方位指示灯，可视距离大于100m，可以有效指示佩戴者相互方位。

10、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪。

11、电筒充电采用最新Type-c充电接口，用户使用不必担心插拔时带来的正/反问题，可使用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。

12、额定电压：3.7 V ，额定容量：1900 mAh，光源类型：LED，光源功率：3W，照度强光（LX）：≥2000、弱光（LX）：≥1000，连续放电时间：强光≥4h工作光≥8h，充电时间：≈5h，电池使用寿命：≈1000次循环，外形尺寸：Φ23×121mm，重量：≤0.12kg。

13、需提供防爆合格证及国家及检验报告复印件佐证。
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	消防腰斧
	1、产品符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求；

2、材质：斧体采用高强度碳结构钢或合金钢，斧柄套为高强度工程橡胶。

3、整体尺寸：≤325mm×175mm。

4、质量：≤1kg。

5、电绝缘性能：斧柄抓握区域的绝缘电阻≥10Ω。

6、硬度：各刃部硬均达到48HRC-56HRC。

7、平刃砍断性能：能砍断直径≥5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。

8、尖刃凿击性能：能凿击厚度≥1.5mmQ235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。

9、斧柄强度：能承受≥850N的载荷,斧柄不出现弯曲、断裂等损坏。
	90
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	灭火防护头套
	1.性能符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。

2.阻燃性能：面料续燃时间：0s。

3.热稳定性能：尺寸变化率：≤2.5%。

4.水洗尺寸变化率：≤5%。

5.接缝强力：≥1200N。

6.质量：≤150g。

7.外观为开口套筒式、面部开口设计，完整覆盖头部、颈部、胸上部及肩膀。

8.缝线采用防火阻燃线。

9.型号分为L、XL、XXL等至少三种型号，型号及数量根据使用单位需求最终确定。
	90
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	消防员呼救器
	1符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件，提供防爆合格证复印件.

具备防水、防爆、耐挤压等性能，壳体采用阻燃硅胶包裹。
▲3连续报警时间≥1500分钟，连续开机时间≥90小时。允许静止时间：30s±2s。预报警时间：15s±2s，预报警声响强度：≥85db(1m远)，强报警声响强度：≥100dB(3m远)，欠压警示电压：6V，质量＜220g。

▲4.屏幕显示温度、开机时间、电量、空呼使用倒计时等内容。

▲5.黑匣子记录功能，支持数据读取，查询历史使用记录。

▲6.充电方式为卡座式。
7.电路和电源应为本质安全型，应有防爆功能。具备国标规定的预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能和声级强度。防爆等级不低于ExiaIICT4Ga。
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	抢险救援头盔
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，需提供第三方检测机构出具的检验或检测报告复印件；

2、结构：应有防紫外线功能和良好的通风性能。帽箍可在 510mm-570mm 范围内 自由调节；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣，头盔提供头灯安装装置；

3、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≤3300N，通过“耐穿透性能试验，钢锥不应与头模建立电接触”；

4、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间前方 0s、后方 0s、左方≤0.5s、 右方≤0.5s；

5、热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，保持 5min 后，头盔边缘无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化、脱落现象； 

6、电绝缘性能：泄露电流≤3mA； 

7、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤15mm，卸载后的变形值≤5mm；

8、质量：≤800g。
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	抢险救援护目镜
	1、护目镜应符合国家《消防员防护辅助装备消防护目镜》（GA1273－2015）标准；

2、消防护目镜应为全封闭防雾护目镜；护目镜透光率光透射比＞80%；护目镜具有良好的透气性；护目镜头带应可调节，护目镜头带的宽度≥20mm；
	90
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	抢险救援手套
	1、本产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；

2、结构：分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能；手背由芳纶双面针织布和防撞条组成，防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计， 便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合；

3、款式：分指式结构，手套本体环形延伸，并超出腕骨不少于25mm，手套主体颜色为橘红色和黑色；

4、耐磨性能：手掌部位有耐磨设计，试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿，抗切割性能/N：≥5，抗机械刺穿性能/N：≥120。
	90
	副

	14
	抢险救援靴子
	1、产品符合 《消防员抢险救援防护服装》标准要求，用于抢险救援作业时的足部保护，皮质、防水、 防刺、防滑、耐热。

2、靴帮经过 20000 次循环摩擦后，应未出现被磨穿 的现象，无裂纹、松面、掉浆等现象。

3、鞋帮材料最大抗刺穿力≥145N、鞋底抗穿刺性能≥1600N，靴底经过 10 万次弯 折试验后，裂缝长度≤11mm。

4、靴帮抗辐射热渗透性能，表面升温≤4℃。

5、隔热性能：靴底内表面 的温升≤10℃

6、防滑性能：始滑角为＞15°。

7、热稳定性：在温度为（180±5）℃, 经 5min 后，部件未产生熔滴，硬质附件能保持性能完好。

8、需提供第三方检测机构出具的检验或检测报告复印件
	90
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	抢险救援服冬款
	1、符合XF633《消防员抢险救援防护服装》现行标准。提供具备资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件或扫描件。

2、由外层、防水透气层和舒适层组成。夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能，是消防员进行抢险救援作业穿着的专用服装，对躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护，配置帽子和腰带。

3、主体结构：整体为上下分体式结构。上衣和裤子间重叠部分≥120mm；衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部；衣门襟使用拉链闭合；前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。

4、口袋：上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。所有外口袋均设置漏水孔； 左臂魔术：左上臂外侧设高96mm×长78mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；盾牌型魔术贴上方设长58mm、斜边宽34mm平行四边形魔术贴，并配平行四边形消防救援衔标识。

5、外层面料单位面积质量：≥200g/㎡。损毁长度≤60mm，续燃时间≤2s，无熔融滴落现象。沾水等级≥3级；断裂强力：经向≥1300N，纬向≥1200N。经纬向撕破强力≥110N。经过（180±5）℃热稳定性实验后，沿经纬向尺寸变化率不大于1%，且试样表面无明显变化。整套救援服带电量≤0.6uC。缝纫针距密度≥12针/3cm，经（180±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象。
	90
	套

	16
	直流水枪
	1、产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。

2、直流射程≥28.8m； 额定喷射压力：0.35MPa，额定流量≥7.3L/s；水枪操作力矩≤7.1N·m； 手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；接口公称直径：65mm；
	36
	支

	17
	多功能消防水枪
	1、产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。

2、水枪由枪头、流量调节器、球阀开关、水枪握把、接口组成，具有直流、喷雾无极转换，流量多档可调。材料：枪体采用6061铝合金材质，表面阳极氧化处理，开关及手柄材质为尼龙塑料，耐高温、抗摔，聚四氟乙烯球阀密封圈，不锈钢螺丝，橡胶保护套。水枪有固定雾化齿和旋转雾化齿两种雾化齿，分别为头部为橡胶旋转雾化齿，顶端金属固定雾化齿。进水口：65卡式接口锻造雄接口，360度可旋转。产品重量（含65雄快口）：≤2KG。流量调节范围（L/s）：2.5-8L。额定工作压力（MPa）：≥0.6。射程（m）：≥32。喷雾角度：0 -120°。
	18
	支

	19
	水带（20-65-20）
	★1.产品符合GB6246-2011《消防水带》标准要求；提供所投消防水带具有国家认可的检测机构出具有效的型式检验报告和消防产品认证证书。

2.水带长度≥ 20米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：63.5mm（公差+2mm）。

3.单位长度质量(g/m)：≤320；

4.爆破压力：≥7MPa；

▲5.延伸率(%)：≤2；

6.膨胀率(%)：≤3；

7.附着强度：织物层与衬里(N/25mm)：≥40；

8.扯断伸长率(%)：≥330；

▲9.扯断强度(MPa)：≥56；

▲10.热空气老化性能：附着强度：织物层与衬里(%)：≥114.0，爆破压力(%)：≥95；

11.试验压力下状况：在试验压力下，试样不得有渗漏现象。

12.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

13.外观质量：织物层：织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。
	180
	盘

	20
	水带（20-80-20
	★1.产品符合GB6246-2011《消防水带》标准要求；提供所投消防水带具有国家认可的检测机构出具的有效的型式检验报告和消防产品认证证书。

2.水带长度 ≥20米，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：76mm（公差+2mm）。

▲3.单位长度质量(g/m)：≤340；

4.爆破压力：≥6.5MPa；

5.延伸率(%)：≤3.5；

6.膨胀率(%)：≤3.5；

7.附着强度：织物层与衬里(N/25mm)：≥28.5；

▲8.扯断伸长率(%)：≥400；

▲9.扯断强度(MPa)：≥55.85；

10.热空气老化性能：热空气老化试验后，水带的爆破压力和衬里(或外覆层)的附着强度不应低于老化前测定值的75%；

11.试验压力下状况：在试验压力下，设计工作压力为2.0MPa,升压至3.0MPa，作保压5min试样无渗漏现象。

12.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

13.外观质量：织物层：织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。
	72
	盘

	21
	水带挂钩
	水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高出垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子或其它物体上。它是由帆布袋、金属钩和金属半环组成。使用时将半环中提起金属钩，即可将水带悬挂起来。由帆布带、金属钩和金属半环组成。长≥510mm，宽22mm。重量为：≤0.6kg。
	36
	个

	22
	水带包布
	由帆布带和金属夹钳等零件组成。长440mm（±5mm），宽80mm（±5mm）。重量：≤0.6kg。
	36
	个

	23
	水带护桥
	护桥槽：宽度：≥90mm，深度≥75mm。外形尺寸：≤85*60cm，高度：≥80mm。底板厚度：≥5mm。
	18
	个

	24
	分水器
	1、产品名称：二分水器

2、产品符合XF868-2010标准。接口：采用铸造工艺，选用铝镁合金6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 阀体：采用压铸工艺，选用ZL104材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
	18
	个

	25
	异型接口
	转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。

可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通经65/80mm，密封性能0.3～2.5MPa，适用介质水、泡沫混合液。
	36
	个

	26
	异径接口
	转换接口是消防工作中常用的一种接口，主要用于不同口径消防产品之间的连接，它具有连接简便，解脱迅速的优点。

可装备于各种消防车，消防艇，海轮，石油钻进平台。公称通经65/80mm，密封性能0.3～2.5MPa，适用介质水、泡沫混合液。
	36
	个

	27
	集水器
	集水器由两个进水口和组止回阀瓣、网体及一个出水口组成。两个进水口可用来连接两条水带;单侧水带断水时，止回阀自动封闭该入口，保证另路正常供水。 优点:结构简单，使用方便快捷且可靠、快速安装且免维护。

1、出水口100内扣或螺纹；

2、进水口65*2（快速/内扣）；

3、公称压力≥1.6MPa。
	9
	个

	28
	多功能挠钩
	1、事故现场小型障碍清除，火源寻找或灾后清理；                                        

2、一杆多头式，由挠杆和单头挠钩、双头挠钩、榔头、爪耙、消防锯、消防剪、消防斧等工作头组成，总计不少于12件；

3、螺纹联接强度≥35KN；                                                 

4、提供国内第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告。
	9
	套

	29
	强光照明灯
	▲1、防护等级≥IP66/IP68(1.5m,1h)。

2、跌落高度1 m，跌落次数≥4次，跌落试验产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效。

▲3、火花点燃试验：经评定，其结构和电气参数有足够的本质安全性能，任一故障点均不会出现点燃。

在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。

▲5、灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

6、灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。

7、尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； 

8、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 

9、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪。 

10、采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 

11、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 

12、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 

▲5、灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。

6、灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。

7、尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； 

8、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 

9、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪。 

10、采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 

11、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 

12、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 

13、技术参数;额定电压：DC11.1V, 额定容量：4400mAh ,额定功率（LED）：3×3W,

▲照度强光（LX）：≥1510、弱光（LX）：≥675,连续放电时间：强光≥8h，≥作光16h,充电时间：≤6h ，电池使用寿命：≥1000（循环）,锂电池 。

14、提供国家级质量监督检测中心出具的完整检验报告。

	27
	具

	30
	单杠梯（伸缩梯）
	1、符合国家XF137-2007《消防梯》标准要求；

2、伸缩式设计，采用高强度铝合金或同等材料铸造成型，横档冲压成型，连接部分由活动卡扣加固；

3、具有耐腐蚀、防锈、便携、耐压等性能；

4、采用加宽防滑踏板，梯形脚皿或同类型设计。

5、梯子伸缩高度：≥3.8m

6、整体重量：≤13kg

7、水平弯曲残余变形比值≤0.15%

8、梯蹬弯曲残余变形比值≤1.0%

9、侧板悬臂弯曲最大变形比值≤5%

10、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.3％

11、收缩后高度：≤1.2m

12、额定负载：≥150kg

13、具有永久性标志及产品数据标识；


	9
	架

	31
	两节拉梯
	1、材质：竹质；

2、工作长度：6000±200mm；         

3、整梯质量≤30kg；

4、最小梯宽：300±3 mm；

5、梯蹬间距：280±2 mm；

6、水平弯曲残余变形比值≤0.06%；                   

7、具有永久性标志及产品数据标识；

8、整梯提供国家级检验中心出具的产品检测报告。


	9
	架

	32
	手动破拆工具组
	符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》要求。                                                         

1.高强度工具钢制造，可破门撬锁，凿穿砖石及混凝土结构墙壁。

2.整套工具包括：拆锁器、金属切断器、凿子、钎子、冲杆等8件套。                                                                

3.伸缩冲击杆： 645  (±10）mm  ≤5.0kg；                     

4.金属切割器： 310  (±10）mm  ≤2.0kg；                      

5.长扁凿： 450  (±10）mm  ≤2kg；                                             

6.短扁凿： 270  (±10）mm  ≤1.5kg；                             

7.长尖凿： 475  (±10）mm  ≤2kg；                               

8.短尖凿： 285  (±10）mm  ≤1.5kg；                               

9.破锁锤： 310  (±10）mm  ≤2.5kg；                              

10.平凿： 450  (±10）mm  ≤2kg                                  

11.配备标准工具箱     

12.提供第三方检测机构出具的检验 (检测)报告。                   
	9
	套

	33
	手持扩音器
	1、具有扩音、警报、哨音、录音、照明等功能。

2、额定功率：10W最大20W；

3、输出声强：哨音大于110dB、扩音和放音大于 100dB(测量距离1米)；

4、照明功率1.5W。
	9
	个

	34
	各类警示牌
	、用于灾害事故现场警戒警示。图案为反光材料，标志牌为正三角形。每套由有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志牌组成，材质为铝合金，形状为正三角形，中间不镂空，边长不小于 40cm ，厚度不小于 1mm ，具备自行直立功能。
	9
	套

	35
	闪光警示灯
	1、总长35cm（±0.5cm）；灯盘直径18cm（±0.5cm）；材质：ABS；光源：LED；用于路口、危险路段、交通事故现场提示过往车辆行人注意安全。
	18
	个

	36
	隔离警示带
	1、主要用于自然灾害、交通事故、危险地段、突发事件现场的隔离的辅助设施。

本警示带采用先进印刷技术，结合优良的切割工艺制作而成，具有双面反光、防水、色泽鲜艳、结实耐用等优良性能。本产品采用PV卷带盘，附带摇动把手，易于收卷和携带。材质：卷带盘：PV，警示带：涤纶；警示带尺寸（cm）：≥4.8；警示带长度（m）：≥120；可回收重复使用。
	18
	盘

	37
	绝缘剪断钳
	1、产品需符合GB/T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验、第1部分:试验方法绝缘剪断钳试验大纲

2、用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险

3、施加电压DC500V时，绝缘电阻＞500MΩ；

4、重量：≤2.5kg

5、剪断能力：Q235A圆钢φ≥12mm，电线电缆φ≥16mm；

6、长度≤800mm；

7、开口距离≥20mm；


	18
	把

	38
	多功能担架
	1.展开尺寸（长*宽，mm）：2520*900。折叠（长*宽，mm）：≤ 350*910。

2.净重： ≤10kg。

3.承重： ≥150kg。

4.材质：复合材料或聚乙烯 。

5.最大调整长度： ≥250cm。

6.使用场景：消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救援、 高平面下放救护、化学事故现场救护。

7.工作温度： ≥-20℃~45℃。
	9
	个

	39
	消防绳索 100 米
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。

2.采用包芯绳结构，绳皮、绳芯均采用高强涤纶长丝。

3.直径13mm±0.5mm，长度≥100米。

4.破断强度≥40kN。

5.当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤3%。

6.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳未出现熔融、焦化现象。

7.抗滑移性能试验后，绳皮沿绳芯正反两方向的纵向滑移量不应大于10mm。

8.绳芯内应编有宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上包括生产者或生产企业名称。绳索任一端部设置永久性标识。


	9
	个

	40
	消防专用救生衣
	1、救生衣颜色：橙色。

2、系固采用插扣和拉链形式。

3、救生衣安全气囊与救生衣体连接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。

4、救生衣上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离。

5、装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带，有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离，使救生衣浮力更加有效。

6、救生衣固有浮力材料提供的浮力：≥85N。救生衣安全气囊提供的浮力：≥110N。救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力：≥150N。

7、救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为：≤1.3%。

8、安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失：≤1.8%。

9、气胀式救生圈充气后在淡水中浸泡24h后,其浮力损失：≤1.3%

需提供第三方检测机构出具的检验或检测报告复印件加盖投标人鲜章。
	45
	件

	41
	外壳内充式救生圈
	1、颜色：橙红色，环绕等距贴 4 个 50mm 宽逆向反光带；

2、尺寸：外径： ≤800mm，内径： ≥400mm，重量≥2.5kg；外围装4个等长绳索环，等距紧固于圈体四周，绳索直径：≥9.5mm；

3、救生圈应能支承≥15kg的铁块在淡水中持续漂浮24h。

4、浮力≥14.5kg。
	45
	个

	42
	正压式空气呼吸器
	1.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求;气瓶整体技术性能符合GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》使用标准;

2、主要核心组件由全面罩、供气阀、减压器、警报器、压力平视显示装置、背具组成。为方便后期维护，核心部件为同一品牌产品。

3.气瓶参数：公称容积9L，公称工作压力应为≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，最小爆破压力≥102MPa，气瓶的设计使用寿命为15年；气瓶阀门配备双面显示压力表，并具有防自锁功能。

4.高强度材料阻燃背板，配有面罩挂钩，符合人体工程学，能快速、方便地穿戴和卸除空气呼吸器，具备重量轻、耐磨损撕裂等性能。

5.主要技术性能要求：

5.1佩戴质量：呼吸器的佩戴质量不应大于12.5kg；

5.2整机气密性能：在≥950℃阻燃测试后呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降0MPa；

5.3动态呼吸阻力：在30MPa~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤140Pa，呼气阻力≤470Pa；在2MPa~1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤110Pa，呼气阻力≤365Pa；

5.4耐高温性能：呼吸器在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤485Pa；

5.5耐低温性能：吸器在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤390Pa；

5.6静态压力：静态压力≤200Pa；

5.7警报器性能：气动报警哨内置于压力表管路内，并有橡胶套保护，当气瓶压力下降至（5.5±0.5）MPa时，连续声响警报至少应以90dB（A）的声强持续15s，从警报启动至气瓶压力降至1MPa为止；配备智能压力表，具有SOS手动呼救及位移报警功能，侦测人体运动状态，人员停止移动30秒后，自动开启声光报警。气动警报器平均耗气量≤1.5L/min。

5.8减压器性能：在30MPa~2MPa范围内，减压器输出压力在设计值范围内，减压器输出端应设置安全阀；

5.9安全阀性能：安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~170%范围内，安全阀的关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值；

5.10耐热辐射性能：呼吸器的全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤90Pa，呼气阻力≤420Pa；

5.11 压力表漏气量≤15L/min;

6.压力平视显示装置技术要求：

6.1一般要求：采用无线连接（发射装置与显示装置的配对应具有唯一性），装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态；

6.2显示方式：采用LED显示方式，当气瓶压力在30MPa~10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa~5.5±0.5MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在5.5±0.5MPa时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮（供电容量应能维持压力平视显示装置在绿灯常亮工作状态下至少2h）；当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭；

防爆性能符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021中ExibIICT4GA级的规定,外壳防护等级IP68，使用温度在-30至+60℃之间。

全面罩总视野保留率≥86.8%，双目视野保留率≥74.3%，镜面透光率≥92%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.86%。

气瓶保护：在气瓶的上端和底部使用半球形橡胶皮套进行保护；对整个气瓶瓶体用芳纶阻燃布料制成保护套（颜色为藏青色或橘红色）进行整体保护,并在保护套上缝制2圈黄银黄反光标识，根据业主需求提供印字服务（字体字号及颜色按灭火战斗服印字标准）。

铭牌及包装要求：产品应有永久性中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，应包含产品名称、型号、供应商、生产日期等信息。提供专用器材手提箱或拉杆箱。 


	36
	具

	43
	23专职消防员备勤作训帽
	1、23备勤作训帽主面面料：火焰蓝涤棉帆布含静电纤维成分，质量270±15g/m²，纤维含量为 50±5棉，50±5涤。

2、帽口条为涤麻棉布。规格为 27.7tex×27.7tex，密度为经向 320 根/10cm 纬向 240 根/10cm，成分为聚酯纤维 50%，亚麻 25%，棉 25%。

（二）辅助材料技术参数及规格要求：

帽软帽徽为消防专用。铝气眼为 4 号深火焰蓝色。
	79
	顶

	44
	23专职消防员夏备勤服
	符合GB 18401-2010(B类）标准，提供第三方有权机构出具的面料检测报告。

1.面料采用毛涤混纺薄哔叽，面料克重145g/㎡，纱支为经纱9.1tex×2/纬纱16.7tex×2（110Nm/2×60Nm/1），成分为50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，密度为经向390根/10cm、纬向370根/10cm，组织为2/1右斜，颜色为深火焰蓝色。

二、夏款日常训练防护服为单层短袖分体式结构。

三、技术参数要求

1、甲醛含量（mg/kg）≤75.

2、PH值4.0~8.5。

3、耐酸汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐碱汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐干摩擦色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。
	79
	套

	45
	23专职消防员冬备勤服
	符合GB 18401-2010(B类）标准，提供第三方有权机构出具的面料检测报告。

1、面料采用毛涤混纺弹力缎背哔叽，面料克重236g/㎡，纱支为经纱12.5tex×2/纬纱12.5tex×2（80Nm/2/80Nm/2），成分为70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电、4%氨纶（仅纬向），密度为经向505根/10cm、纬向370根/10cm，颜色为深火焰蓝色。

2、里料为深火焰蓝色加厚防静电涤丝绸 经纱83dtex/20D导电丝+167dtex，成份100%P, 密度（10CM）710*340。

二、冬款日常训练防护服为挂里长袖分体式结构，裤装加半衬。

三、技术参数要求 

1、甲醛含量（mg/kg）≤75.

2、PH值4.0~8.5。

3、耐酸汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐碱汗渍色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。耐干摩擦色牢度（级）变色≥3、沾色≥3。
	79
	套

	46
	19专职消防员短袖体能训练服
	按GB/T31888-2015、GB18401-2010标准检验，需提供第三方有 权机构出具的成衣检测报告。

主面料为深火焰蓝色单项导水涤纶针织布。组织为纬编双面组织，面纱原料为含 TiO2 的 111dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝，其中 TiO2 含量不低于 2.25%， 里纱所用原料均为 100dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝。

2、领口、袖口为涤纶罗纹。规格为 167dtex/48f 涤纶低弹丝，组织为 1+1 罗纹织物。 

3、机织热熔粘合衬纱支为 14.7tex×14.7tex。

4.1、甲醛含量≤75（mg/kg)符合GB/T2912.1-2009标准要求.

4.2、ph值：4.0~7.5符合GB/T7573-2009标准要求。

4.3、耐水色牢度（级),变色≧3-4，沾色≧3-4。

（二）辅助材料技术参数及规格要求： 

裤腰松紧为 150D 涤纶低弹网络丝+37#乳胶丝、宽 4cm。软胸徽为专用材料。底裆垫条涤纶带宽度为 1.2cm±0.1cm，经线根数为 40 根、纬密为 40 根±3 根/25.4mm 裤腰涤纶绳Φ0.4cm。


	158
	套

	47
	19专职消防员长袖体能训练服
	需提供第三方有 权机构出具的成衣检测报告。

1、主面料为涤棉夹层针织布（袖深藏蓝色，身火焰蓝色）。纬编双面组织，由18tex精梳棉纱（紧密纺）、83dtex/72f消光涤纶低弹丝、含有TiO2的111dtex/72f十字截面涤纶低弹丝和22dtex/3f涤纶导电纤维组成，其中TiO2含量不低于2.25%，面料干重：260±15g/㎡。

2.1、纤维含量：聚酯纤维51.9，棉48.1。符合FZ/T01057.3~4-2007、GB/T2910.11-2009的标准要求。

2.2、甲醛含量≤75（mg/kg)符合GB/T2912.1-2009标准要求。

2.3、ph值：4.0~7.5符合GB/T7573-2009标准要求。

2.4、顶破强力（N)≥500，符合GB/T19976-2005标准要求。

2.5、吸湿速干性≥100，符合GB/T21655.1-2008FZ/T01071-2008的标准要求。

22.7、电荷面密度≤5，符合GB/T12703.2-2008标准要求。
	79
	套

	48
	19专职消防员领章（初级
	提花机织片
	158
	副

	49
	19专职消防员软胸徽
	提花机织片
	158
	枚

	50
	23消防编织内腰带
	1、钎头材料名称：硬质氧化着色铝合金，规格厚3mm,型号6061，

2、带体材料名称：锦纶编制带规格宽40mm,厚2.2mm。

3、腰带袢材料名称：松紧带，规格宽25mm、厚1.5mm。

4、标志带材料名称：提花机织布规格宽33mm、长115mm.钎头与带体扣合抗拉强力≥1000N,钎头耐人工汗液不生锈，钎头保护膜耐摩擦20万次不导电，表面无名下磨损，钎头抗拉强度≥5000N,钎头氧化膜厚度≥42um。
	196
	条

	51
	19消防备勤鞋
	符合 XFB 5208-2021《19 消防备勤鞋规范》，提供第三方有 权机构出具的检测报告。

式样为“U”型开口系带式，鞋面为铬鞣中小黄牛黑色正鞋面软革；鞋里为铬鞣牛皮黑色鞋里软革；鞋底为聚酯型聚氨酯中底和橡胶、TPU 外底组成。帮底结合采用聚氨酯注射连帮成型工艺。

一、材料规格

1.前帮、后包跟、鞋舌、鞋舌袢带、口门小件：铬鞣中小黄牛黑色正 鞋面软革，黑色，厚度：  ( 1.2~1.4) mm。

2.后帮里、前帮里、鞋舌里：铬鞣牛皮黑色鞋里软革，黑色，厚度：(0.6~0.8) mm。

3.后跟里：黑色超细纤维绒面合成革，黑色，厚度：(0.8±0.05) mm。

4.主跟：白色，厚度：(0.8±0.1) mm，内包头：白色，厚度：(0.6±0.1) mm。

5.中底布：厚度：(3.1±0.2) mm。

6.中底：黑色，聚酯型聚氨酯，注射成型，外底：黑色，TPU＋橡胶，模压成型。

二、主要技术参数

成鞋外底（橡胶）硬度（邵尔A，度）65±5，成鞋中底（聚氨酯）硬度（邵尔A，度）45±5，成鞋DIN磨耗量（TPU中腰）（mm3）≤120,成鞋粘合强度（橡胶/TPU）(N/mm)≥3.0或材破，成鞋粘合强度（TPU/PU）(N/mm)≥3.0或材破，成鞋粘合强度（PU/帮面）(N/mm)≥2.0或材破.

1.成鞋止滑性能（平滑，瓷砖上涂肥皂水）静态摩擦≥0.28，动态摩擦≥0.28。

成鞋耐折性能（mm）鞋底无新的裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂。
	79
	双

	52
	23消防夏体能训练鞋
	符合XFB 5209-2024《23 消防夏作训鞋规范》提供第三方有权机构出具的检测报告。

系带式，颜色为黑色。鞋面由鞋面布压烫聚氨酯胶膜制成，后跟为热塑性聚氨酯成型后包跟，鞋底由支撑型EVA中底/回弹型EVA中底/硬质TPU中腰/橡胶外底组合而成。帮底结合采用胶粘工艺。

1、鞋底黑色，支撑型EVA中底/回弹型EVA中底/硬质TPU中腰/橡胶外底组合。

2.成鞋耐折性符合GB/T 3903.1-2017，鞋底不割口，曲挠 5万次，鞋底无裂纹，曲折部位无开胶，聚氨酯膜不开裂。

3.加湿老化粘合性能，在条件70°，RH95%,72h后，未褪色、未变色、未龟裂，未喷霜。
	79
	双

	53
	23消防春秋体能训练鞋
	符合XFB 5210-2024《23 消防春秋训鞋规范》规定，提供第三方有 权机构出具的检测报告。

系带式，颜色为黑色。鞋面由鞋面布压烫聚氨酯胶膜制成，后跟为热塑性聚氨酯成型后包跟，鞋底由支撑型EVA中底/回弹型EVA中底/硬质TPU中腰/橡胶外底组合而成。帮底结合采用胶粘工艺。

1、鞋底黑色，支撑型EVA中底/回弹型EVA中底/硬质TPU中腰/橡胶外底组合。

2.成鞋耐折性符合GB/T 3903.1-2017，鞋底不割口，曲挠 5万次，鞋底无裂纹，曲折部位无开胶，聚氨酯膜不开裂。

3.加湿老化粘合性能符合QB-T 2886-2007，在条件70°，RH95%,72h后，未褪色、未变色、未龟裂，未喷霜。
	79
	双

	54
	19消防脸盆
	1、材料；聚丙稀 颜色：天蓝色，印华文行楷“中国消防救援”字样，直径38cm±0.5cm，高10cm±0.5cm。2、拉伸强度≥20Mpa，耐低温性能无断裂，耐高温性能无明显变形，坠落性能无破裂，承重变形≤10%，成品质量420±10.
	79
	个

	55
	19消防棉被
	1、火焰蓝被套布料：32/32棉涤还原平布，规格32/32,80%棉20%涤，用处被套里、里料。

2、被胎：涤棉热熔絮片规格2000±75g。

3、被胎包边：白色长丝纺粘无纺布规格50g/m2

4、被套口拉链：3号B型单闭尾尼龙拉链。

被套长度217cm±3、被套宽148cm±2.5、被胎长213cm±3、被胎宽145cm±2.5。
	79
	床

	56
	19消防棉褥
	1、白色褥套布料：28/28涤棉混纺本色平布，规格28/28,50%棉50%涤，用处褥套里、里料。

2、褥胎：涤棉热熔絮片规格1750±60g。

3、缝纫：涤纶短纤缝纫线。

4、褥套口拉链：3号B型单闭尾尼龙拉链。

5、褥套长度193cm±3、褥套宽89cm±2.5、褥胎长190cm±3、褥胎宽86cm±2.5。
	79
	床


二、其他要求
★1、交货时间：合同签订后30日内。

★2、交货地点：喀喇沁左翼蒙古族自治县应急管理局 
★3、付款方式：本项目经验收合格并交付完成后，采购人凭验收报告单、发票办理资金结算手续。30日内一次性付款。

★4、验收
验收标准：按照国家、行业、采购文件及供应商的投标文件执行

验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采函[2017]603号）执行。

验收报告：由采购人出具。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。  
★6、所有设备质保期：（1 ）年；

★7、热线支持：提供7*24小时热线支持；热线10分钟响应，2小时到现场。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1.资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2.符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示

3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4.同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）项执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5.比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50 %；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50 %；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 45 %；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章5.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

★6.需落实的政府采购政策性规定：

6.1对中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

每个标的均由小型或微型企业制造的，对投标报价给予 10 （10%—20%）的扣除。
（2）联合体投标

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予      （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的    6   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价    6  （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予   6  （6%—8%）的加分（详见评分细则）。

6.4对本国产品的相关规定

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。

6.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★7.投标无效情况详见投标人须知。

★8.推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

投标报价相同的并列；

（2）采用综合评分法的：

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

其他情况，由评标委员会投票处理。

9.评标报告

9.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

9.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

9.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
3.无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件2

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	其他符合性证明材料
	1.按要求提供

2.合法有效

3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	7
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2（3）所述情形

3.无投标须知26.2（7）所述情形
	
	
	

	8
	样品或演示
	符合投标须知表11.4及25.1所述全部要求
	
	
	

	9
	其他
	1.响应招标文件实质性要求

2.无招标文件中所述的其他投标无效情形
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件3

评分细则

001包
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分


	价 格
	价格分值统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/有效的投标报价）×30；

注：①项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

②计算出的最后投标报价得分保留小数点后两位。

③有效投标报价是指通过资格审查、符合性审查供应商的报价。

④投标报价超出采购预算价的，按无效标处理。

注：供应商符合本项目招标文件政府采购政策扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位相关规定的，其投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=投标报价*90%。
	30

	技术部分


	投标货物技术参数
	根据供应商提供的技术指标参数偏离表和技术支持资料，对照招标文件的技术参数进行评审。

1、标注“▲”号的重要技术参数（45分）

技术规格偏离表中：标注“▲”号项参数为一般技术参数，共计15项，满足一项得3分，最多得45分。

注：①要求供应商对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术指标参数偏离表》中，未在《技术指标参数偏离表》中填写的，视为参数负偏离。

②技术参数要求须提供相关证明材料。证明材料包括但不限于产品彩页、产品说明书或制造商出具的技术参数证明文件或第三方检验报告等（技术参数中有要求提供相关证明材料的，须按照技术参数中的要求提供）。未提供证明材料的，视为参数负偏离。
	45

	商务部分
	项目总体实施方案
	包括但不限于：①对项目的理解和认识；②项目总体统筹安排；③供货实施方案；④突发事件应急预案；⑤违约责任承诺。

以上内容每提供一项方案且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	质量承诺及保证措施
	包括但不限于：①产品质量检查；②检查人员配备；③检测设备配备；④检查流程；⑤质量控制管理制度。

以上内容每提供一项方案且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	供货方案
	包括但不限于：①货物运输安全；②货品停放安全；③项目实施进度计划；④供货期保障措施；⑤运输过程中应急预案

以上内容每提供一项方案且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	培训方案
	包括但不限于：①培训计划；②培训时长；③培训方式；④培训人员配备；⑤违约责任承诺。

以上内容每提供一项且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	售后服务方案
	包括但不限于①服务人员配备；②人员岗位职责；③服务响应时间；④售后服务人员的管理制度；⑤售后服务违约责任承诺。

以上内容每提供一项方案且阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5


评分细则

002包

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分


	价 格
	价格分值统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/有效的投标报价）×30；

注：①项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

②计算出的最后投标报价得分保留小数点后两位。

③有效投标报价是指通过资格审查、符合性审查供应商的报价。

④投标报价超出采购预算价的，按无效标处理。

注：供应商符合本项目招标文件政府采购政策扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位相关规定的，其投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=投标报价*90%。
	30

	技术部分


	投标货物技术参数
	根据供应商提供的技术指标参数偏离表和技术支持资料，对照招标文件的技术参数进行评审。

1、标注“▲”号的重要技术参数（30分）

技术规格偏离表中：标注“▲”号项参数为一般技术参数，共计20项，满足一项得1.5分，最多得30分。

注：①要求供应商对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术指标参数偏离表》中，未在《技术指标参数偏离表》中填写的，视为参数负偏离。

②技术参数要求须提供相关证明材料。证明材料包括但不限于产品彩页、产品说明书或制造商出具的技术参数证明文件或第三方检验报告等（技术参数中有要求提供相关证明材料的，须按照技术参数中的要求提供）。未提供证明材料的，视为参数负偏离。
	30

	
	样品
	样品外观：（1）服装表面平整、颜色均匀。标签位置正确，号型标志准确清晰。（2）领面平服、领口圆顺，领外口服帖，领角不反翘。（3）胸部挺括，面、里衬服帖；口袋左右袋高低、前后对称，袋盖服帖不反翘。（4）绱袖圆顺，吃势均匀，两袖长短一致，袖根无起臃、不上吊，袖底缝不外翻。（5）肩缝顺直不后甩，肩袢端正，左右对称；卡夫平直，无斜皱，无吃纵；卡夫袢平整、端正。（6）裤腰平直，规整；门襟拉链平整；带袢位置准确左右对称。每满足1项得1分，最多得6分；没有提供样品，不得分。

表面疵点：（1）面料表面上无疵点、油污。（2）干燥，无烫光、水渍、变色。（3）无破损、断经、断纬；无结头、毛粒、杂物。（4）同件服装中没有色差，服装辅件完整。每满足1项得1分，最多得4分；没有提供样品，不得分。

加工工艺：（1）成品整体熨烫平服，衬里无皱褶。（2）上衣迹线顺直，领子、袖头需定型整烫。在肘部、膝部等容易受伤的部位有加强措施，补强措施合理。（3）裤子烫迹线顺直，臀部圆顺，裤腰宽窄一致；裆缝顺直、熨烫平实。（4）裤腿、裤口烫迹线顺直平挺、长短一致、左右对称，无起吊。（5）上衣：内里大挂面、内饰夹牙珠边、防滑落笔袋、弹力袖肘及袖笼、肩线后移、底摆仿手工撬底边。（6）裤：内置防滑一体式腰条、脚口防磨贴、裆缝防撕裂加固、裤线记忆工艺等。

每满足1项得1分，最多得6分；没有提供样品，不得分。

缝制水平：（1）表里无线头，线色与布色一致、无色差。（2）缝制规整，明线顺直，宽窄均匀。（3）平服无抽皱、无跳针、无针眼、针距均匀。（4）刺绣位置准确，图案完整，针脚整齐，针迹疏密均匀，无露底。每满足1项得1分，最多得4分；没有提供样品，不得分。
	20

	商务部分
	项目总体实施方案
	包括但不限于：①对项目的理解和认识；②项目总体统筹安排；③供货实施方案；④突发事件应急预案；⑤违约责任承诺。

以上内容每提供一项方案且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	质量承诺及保证措施
	包括但不限于：①产品质量检查；②检查人员配备；③检测设备配备；④检查流程；⑤质量控制管理制度。

以上内容每提供一项方案且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	培训方案
	包括但不限于：①培训计划；②培训时长；③培训方式；④培训人员配备；⑤违约责任承诺。

以上内容每提供一项且内容阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5

	
	售后服务方案
	包括但不限于①服务人员配备；②人员岗位职责；③服务响应时间；④售后服务人员的管理制度；⑤售后服务违约责任承诺。

以上内容每提供一项方案且阐述详细全面、科学合理、具体可行、针对性强的每项得1分，满分5分；每提供一项方案内容描述粗略宽泛、缺乏科学性、合理性、针对性欠缺的扣0.5分。
	5


第五章 政府采购合同条款及格式

（以下内容仅供参考，采购文件中应提供拟签订的合同文本）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：
关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：    
(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

(询价 (单一来源 (框架协议 (其他：           
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：                                            

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

(大型企业  (中型企业  (小微型企业  

(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

国别：         品牌：         规格型号：

(否

（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

是否涉及绿色产品：

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

(强制采购       (优先采购

(否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                           
大写：                           
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                                        

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：                
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

(否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收

(分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                         

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的乙方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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