北京市大兴区政府采购公开招标公告
项目概况
参加2024年大兴区政务云服务的投标人以网上下载方式获取文件，招标文件下载时间为2024年3月27日上午9:30至4月2日下午17:00（北京时间），并于2024年4月18日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：11011524210200016114-XM001
项目名称：2024年大兴区政务云服务
预算金额：4000万元
采购需求：详见附件
合同履行期限：详见招标文件
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]本项目不接受联合体投标
本项目非专门面向中小企业
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792]1.营业执照副本、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证或三证合一（加盖单位公章的复印件）。
2.法定代表人声明或法定代表人授权书（法人签字或签章并加盖单位公章）。
3.法定代表人和被授权人的身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章）。
4.投标人的资信证明：会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）或银行出具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件加盖单位公章）或政府采购投标担保函（加盖单位公章的复印件）。
5.社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（加盖单位公章的复印件,包括社保和医保）。
6.依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录（加盖单位公章的复印件）。
7.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（加盖单位公章）
三、获取招标文件
招标文件下载时间：2024年3月27日上午9:30至4月2日下午17:00
因本项目为全流程电子化项目，如有参加意向的供应商需注意以下事项：
地点：北京市政府采购电子交易平台


方式：线上获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年4月18日上午9:30（北京时间）
开标时间：2024年4月18日上午9:30（北京时间）
开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
提交投标文件方式：
（1）线上递交
投标人应在开标之日2024年4月18日上午9:30（北京时间）前，在北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)登陆政府采购系统，在线上传电子版投标文件，文件格式为TBJ格式的加密文件。未在线上上传电子版《投标文件》的，将视为投标无效。
（2）投标现场需提供的资料
投标人需在2024年4月18日上午9:30（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：①《投标文件》纸质版正本1份，副本1份；②《开标一览表》纸质版1份（备用）。③投标U盘或光盘一份，U盘或光盘内容包括：加密《投标文件》TBJ格式1份、未加密《投标文件》TBJ格式文件1份，WORD或WPS格式《投标文件》1份、PDF格式《投标文件》1份。④携带制作电子版《投标文件》的CA证书（钥匙）。⑤法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，投标人采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指投标人将投标文件相关资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
本项目为全流程电子化项目
获取招标文件平台：投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按上述方式在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的，其投标无效。
供应商需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）注册登录后，选择参与本项目并下载电子招标文件。供应商需在此平台上传电子投标文件。
北京市政府采购电子交易平台注册、登录事项如下：
（1）办理数字证书：办理流程详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中的数字证书办理平台
（2）市场主体（供应商）注册入库：供应商办理数字证书后，需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中选择供应商入口，进行供应商注册、完善企业信息，并提交审核，待平台审核通过后即完成北京市政府采购电子交易平台注册。
（3）招标文件获取方式：供应商市场主体(供应商）注册入库后，需在规定的获取招标文件时间内，持本单位数字证书登录北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并免费下载电子招标文件。
数字证书服务热线：010-58515511
技术支持服务热线：010-86483801
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息人
名称：北京市大兴区经济和信息化局
[bookmark: _Hlk44403296]地址：北京市大兴区黄村镇兴丰大街三段138号
联系人：王老师
[bookmark: _Hlk44403312]联系方式：010-89292005
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]2.采购代理机构信息
名称：北京市大兴区政府采购中心
地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：010-69231333、69231339
3.项目联系方式
项目联系人：牛老师
电话：010-69231333转209
                                  


 北京市大兴区政府采购中心
                                            2024.3.26











附件：
项目名称：2024年大兴区政务云服务
[bookmark: _GoBack]本项目预算金额：人民币4000万元，服务期为自合同签订之日起12个月。
采购需求

一、采购清单
本项目以购买服务的方式按采购人业务需求购买计算、存储、网络、安全、数据库等资源，云服务商提供的服务需符合相关安全标准，服务期为自合同签订之日起12个月。
第1包:
云服务承接大兴区公共服务及支撑类系统，采购金额2000万元；
第2包:
云服务承接大兴区城市运行管理服务类系统，采购金额2000万元；
二、项目背景或简况
根据《北京市数字经济全产业链开放发展行动方案》、《北京市大兴区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《大兴区新型智慧城市建设行动计划（2022-2025年）》建设要求，结合《北京市大兴区经济和信息化委员会关于购买政务云服务的请示》（兴经信委文〔2018〕70号）的批示，参照北京市政务云“企业投资建设，政府购买服务”模式，遵循“统筹规划、适度超前、资源共享、确保安全”的原则，构建全区集约化的云资源服务。提供专属机房、机柜、云主机、云存储、云网络、云安全、业务迁移、基础软件、视频云等服务，满足全区各单位政务外网、互联网等业务系统入云需求。
三、技术参数要求、服务要求
1.第1包服务需求
1）基础服务目录
	序号
	货物或服务名称
	数量
	计价单位
	报价单位
	备注

	1001
	基础设施服务
	机柜服务
	4
	架
	元/月
	19英寸标准机柜。

	1002
	计算服务
	云主机服务
	4000
	vCPU
	元/月
	vCPU（主频不低于2.4GHz）（核心产品）

	1003
	
	
	8800
	GB
	元/月
	内存（核心产品）

	1004
	
	物理服务器
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置1: 2路10核2. 0Ghz，64G内存， 2块600G SAS硬盘,2个HBA卡，2个万兆端口

	1005
	
	
	3
	台
	元/月
	物理服务器配置2: 4路10核2.0Ghz，128G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口

	1006
	
	
	3
	台
	元/月
	物理服务器配置3: 8路10核2.0Ghz，256G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口

	1007
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置4: 2路14核2.4Ghz，128G内存，12块6T SATA硬盘，SAS HBA 6G，2个万兆端口

	1008
	
	
	5
	台
	元/月
	物理服务器配置5: 2路14核2.4Ghz，384G内存，2块800G SSD硬盘，10块6T SATA硬盘，SAS HBA 6G，2个万兆端口

	1009
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置6: 2路14核2.4Ghz，384G内存，3块480G SSD硬盘，9块2T SATA硬盘，SAS HBA 6G，2个万兆端口

	1010
	
	图形图像计算服务
	4
	GPU
	元/月
	GPU显存不低于8G， 最大单精度浮点计算能力不低于0.15TFLOPS

	1011
	
	
	16
	GPU
	元/月
	GPU显存不低于12G， 最大单精度浮点计算能力不低于5TFLOPS

	1012
	
	
	16
	GPU
	元/月
	GPU显存不低于16G， 最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力不低于0.2TFLOPS

	1013
	存储服务
	普通性能存储
	280000
	GB 
	元/月
	普通存储(单盘技术指标:单盘IOPS 1000-3000 )

	1014
	
	高性能存储
	100000
	GB 
	元/月
	高性能存储(单盘技术指标:单盘IOPS 3000-20000 )

	1015
	
	静态存储
	107
	TB 
	元/月
	大容量、高可靠的分布式数据存储服务，具备PB级线性扩展能力

	1016
	网络服务
	互联网链路服务
	10000
	Mb 
	元/月
	互联网链路带宽

	1017
	
	
	170
	个IP
	元/月
	互联网IP地址租用服务、并提供备案服务

	1018
	
	主机负载均衡服务
	15
	个IP 
	元/月
	主机负载均衡服务

	1019
	
	远程接入服务
	65
	个IP
	元/月
	远程接入服务账号

	1020
	
	VPN服务
	1
	个账号
	元/月
	SSL VPN接入

	1021
	
	
	1
	Mb带宽
	元/月
	IPSec VPN接入带宽

	1022
	
	WAF防护
	30
	个IP
	元/月
	web应用防火墙服务

	1023
	云主机深度监控服务
	特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守）
	100
	台主机
	元/月
	7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容


2）扩展服务目录
	序号
	货物或服务名称
	数量
	计价单位
	报价单位
	备注

	2001
	基础软件支撑服务
	商用操作系统套餐
	120
	台云主机
	元/月
	Windows Server套餐: WindowsServer租用、安装及维护

	2002
	
	
	150
	台云主机
	元/月
	国产操作系统套餐:  国产操作系统服务租用、安装及维护。

	2003
	
	国产商用应用中间件套餐
	1
	套
	元/月
	国产商用应用中间件租用、安装及维护

	2004
	
	开源应用中间件套餐
	1
	套
	元/月
	主流开源应用中间件安装及维护服务

	2005
	
	商用数据库套餐
	1
	套
	元/月
	国产商用数据库租用、安装及维护

	2006
	
	开源数据库套餐
	1
	套
	元/月
	开源数据库安装及维护服务

	2007
	
	批处理数据仓库
	1
	2CPU
	元/月
	国产商用批处理数据仓库租用、安装及维护

	2008
	
	实时数据仓库
	1
	2CPU
	元/月
	国产商用实时数据仓库租用、安装及维护

	2009
	
	流数据处理引擎
		1
	2CPU
	元/月
	国产商用流数据处理引擎租用、安装及维护

	2010
	安全服务
	云端抗DDOS服务
	2
	个站点
	元/月
	云端抗DDOS服务，攻击流量在10G以内。

	2011
	
	云端APT防护服务
	12
	套
	元/月
	云端APT防护服务

	2012
	
	主机杀毒服务
	450
	台
	元/月
	主机杀毒服务

	2013
	
	主机防护
	450
	台
	元/月
	主机防护

	2014
	
	主机安全加固
	1
	台
	元/次
	主机安全加固

	2015
	
	网页防篡改服务
	20
	个监控点
	元/月
	网页防篡改服务

	2016
	安全检测监测、审计服务
	主机漏洞扫描
	450
	台
	元/次
	主机漏洞扫描

	2017
	
	主机日志分析
	450
	台
	元/次
	主机日志分析

	2018
	
	数据库审计服务
	28
	套
	元/月
	数据库审计服务

	2019
	其他服务
	CDN加速
	1
	GB
	元/月
	提供内容加速及视频加速服务

	2020
	
	本地备份服务
	10000
	GB
	元/月
	本地备份服务

	2021
	
	异地备份服务
	1
	GB
	元/月
	异地备份服务


3）视频云服务目录
	序号
	货物或服务名称
	数量
	计价单位
	报价单位
	备注

	3001
	视频云服务
	视频云存储管理
	4209
	TB
	元/月
	本地视频云存储

	3002
	
	
	1
	Gb
	元/月
	视频传输专线

	3003
	
	
	100
	路
	元/月
	视频云存储管理平台

	3004
	
	视频云解析
	350
	路
	元/月
	活动目标识别

	3005
	
	
	50
	路
	元/月
	人脸识别

	3006
	
	
	50
	路
	元/月
	人数统计

	3007
	
	
	1
	张
	元/张
	人脸结构化

	3008
	
	
	1
	张
	元/张
	车辆结构化

	3009
	
	
	1
	次
	元/次
	人脸比对

	3010
	
	
	1
	次
	元/次
	车辆比对

	3011
	
	
	1
	次
	元/次
	车牌比对




2.第2包服务需求
1）基础服务目录
	序号
	货物或服务名称
	数量
	计价单位
	报价单位
	备注

	1001
	基础设施服务
	机柜服务
	6
	架
	元/月
	19英寸标准机柜。

	1002
	计算服务
	云主机服务
	3800
	vCPU
	元/月
	vCPU（主频不低于2.4GHz）（核心产品）

	1003
	
	
	11000
	GB
	元/月
	内存（核心产品）

	1004
	
	物理服务器
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置1: 2路10核2. 0Ghz，64G内存， 2块600G SAS硬盘,2个HBA卡，2个万兆端口

	1005
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置2: 4路10核2.0Ghz，128G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口

	1006
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置3: 8路10核2.0Ghz，256G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口

	1007
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置4: 2路14核2.4Ghz，128G内存，12块6T SATA硬盘，SAS HBA 6G，2个万兆端口

	1008
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置5: 2路14核2.4Ghz，384G内存，2块800G SSD硬盘，10块6T SATA硬盘，SAS HBA 6G，2个万兆端口

	1009
	
	
	1
	台
	元/月
	物理服务器配置6: 2路14核2.4Ghz，384G内存，3块480G SSD硬盘，9块2T SATA硬盘，SAS HBA 6G，2个万兆端口

	1010
	
	图形图像计算服务
	2
	GPU
	元/月
	GPU显存不低于8G， 最大单精度浮点计算能力不低于0.15TFLOPS

	1011
	
	
	1
	GPU
	元/月
	GPU显存不低于12G， 最大单精度浮点计算能力不低于5TFLOPS

	1012
	
	
	20
	GPU
	元/月
	GPU显存不低于16G， 最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力不低于0.2TFLOPS

	1013
	存储服务
	普通性能存储
	172000
	GB 
	元/月
	普通存储(单盘技术指标:单盘IOPS 1000-3000 )

	1014
	
	高性能存储
	218000
	GB 
	元/月
	高性能存储(单盘技术指标:单盘IOPS 3000-20000 )

	1015
	
	静态存储
	1
	TB 
	元/月
	大容量、高可靠的分布式数据存储服务，具备PB级线性扩展能力

	1016
	网络服务
	互联网链路服务
	2400
	Mb 
	元/月
	互联网链路带宽

	1017
	
	
	52
	个IP
	元/月
	互联网IP地址租用服务、并提供备案服务

	1018
	
	主机负载均衡服务
	28
	个IP 
	元/月
	主机负载均衡服务

	1019
	
	远程接入服务
	56
	个IP
	元/月
	远程接入服务账号

	1020
	
	VPN服务
	1
	个账号
	元/月
	SSL VPN接入

	1021
	
	
	1
	Mb带宽
	元/月
	IPSec VPN接入带宽

	1022
	
	WAF防护
	41
	个IP
	元/月
	web应用防火墙服务

	1023
	云主机深度监控服务
	特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守）
	90
	台主机
	元/月
	7*24小时深度监测云主机资源、硬件设备监控、云平台层应急处置等内容


2）扩展服务目录
	序号
	货物或服务名称
	数量
	计价单位
	报价单位
	备注

	2001
	基础软件支
撑
服
务
	商用操作系统套餐
	134
	台云主机
	元/月
	Windows Server套餐: WindowsServer租用、安装及维护

	2002
	
	
	300
	台云主机
	元/月
	国产操作系统套餐:  国产操作系统服务租用、安装及维护。

	2003
	
	国产商用应用中间件套餐
	1
	套
	元/月
	国产商用应用中间件租用、安装及维护

	2004
	
	开源应用中间件套餐
	1
	套
	元/月
	主流开源应用中间件安装及维护服务

	2005
	
	商用数据库套餐
	1
	套
	元/月
	国产商用数据库租用、安装及维护

	2006
	
	开源数据库套餐
	1
	套
	元/月
	开源数据库安装及维护服务

	2007
	
	批处理数据仓库
	1
	2CPU
	元/月
	国产商用批处理数据仓库租用、安装及维护

	2008
	
	实时数据仓库
	1
	2CPU
	元/月
	国产商用实时数据仓库租用、安装及维护

	2009
	
	流数据处理引擎
	1
	2CPU
	元/月
	国产商用流数据处理引擎租用、安装及维护

	2010
	安
全
服
务
	云端抗DDOS服务
	17
	个站点
	元/月
	云端抗DDOS服务，攻击流量在10G以内。

	2011
	
	云端APT防护服务
	48
	套
	元/月
	云端APT防护服务

	2012
	
	主机杀毒服务
	495
	台
	元/月
	主机杀毒服务

	2013
	
	主机防护
	495
	台
	元/月
	主机防护

	2014
	
	主机安全加固
	1
	台
	元/次
	主机安全加固

	2015
	
	网页防篡改服务
	31
	个监控点
	元/月
	网页防篡改服务

	2016
	安全检测监测、审计服务
	主机漏洞扫描
	1000
	台
	元/次
	主机漏洞扫描

	2017
	
	主机日志分析
	600
	台
	元/次
	主机日志分析

	2018
	
	数据库审计服务
	52
	套
	元/月
	数据库审计服务

	2019
	其他服务
	CDN加速
	1
	GB
	元/月
	提供内容加速及视频加速服务

	2020
	
	本地备份服务
	20000
	GB
	元/月
	本地备份服务

	2021
	
	异地备份服务
	1
	GB
	元/月
	异地备份服务


3）视频云服务目录
	序号
	货物或服务名称
	数量
	计价单位
	报价单位
	备注

	3001
	视频云服务
	视频云存储管理
	1
	TB
	元/月
	本地视频云存储

	3002
	
	
	1
	Gb
	元/月
	视频传输专线

	3003
	
	
	1
	路
	元/月
	视频云存储管理平台

	3004
	
	视频云解析
	1
	路
	元/月
	活动目标识别

	3005
	
	
	1
	路
	元/月
	人脸识别

	3006
	
	
	1
	路
	元/月
	人数统计

	3007
	
	
	1
	张
	元/张
	人脸结构化

	3008
	
	
	1
	张
	元/张
	车辆结构化

	3009
	
	
	1
	次
	元/次
	人脸比对

	3010
	
	
	1
	次
	元/次
	车辆比对

	3011
	
	
	1
	次
	元/次
	车牌比对



注：
1.以上两包各项服务需求数量为预估数量，实际数量以服务期内上云系统实际发生为准。
2.采购人最终结算付费金额，以中标供应商提供的各项服务实际数量为依据进行计算，但各包总金额均不超过预算金额。
3.云服务商各项服务分项报价为服务项单价。

3.技术要求
第一包与第二包技术要求相同，具体如下：
3.1专属机房要求
	指标项目分类
	序号
	指标项目
	参数要求

	基础要求
	1
	机房等级
	满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》B级机房要求

	
	2
	等级保护
	物理环境满足信息系统安全等级保护3级要求

	
	3
	物理隔离
	本次所使用的机柜资源与机房内其他机柜资源物理隔离，可使用如围笼等手段。

	
	4
	机房距离要求
	要求数据中心机房与大兴区经信局（大兴区兴丰大街三段138号）的直线距离小于10公里。提供数据中心详细地址及百度地图测距截图。

	
	5
	市电
	采用两路不同变电站输出的独立市电，独立UPS 不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持，切换过程不得影响业务正常运行。

	
	6
	机柜
	需提供充足的机柜空间。

	安防
	7
	机房防范
	机房进出需要有7×24小时保安执勤、出入登记。

	
	8
	运行管理
	配备专业的运行团队负责基础设施7×24小时运行管理。

	
	9
	视频监控
	本项目资源所在物理隔离区域的出入口、通道及关键点进行7×24小时视频监控，视频监控录像留存时间大于6个月，采购人有权随时调阅。

	
	10
	门禁系统
	配备单独门禁系统，门禁系统的管理权限由采购人控制，采购人有权随时调阅出入记录。

	运维
	11
	应急演练
	需具备应急机制和应急预案并定期进行应急演练。

	
	12
	服务响应
	提供7×24小时热线人工值守以及响应电话，全天候技术支持响应，故障确认时间≤10分钟，故障恢复时间<30分钟，网络设备还原时间<20分钟；扩容、割接提前3天通知。

	
	13
	维护保养
	需对机房基础设施定期维护保养，能够根据采购人的要求提供相应的维护记录。

	
	14
	办公
	提供2个办公位，并提供运维所需网络接入。

	
	15
	基础环境监控
	具备7×24小时实时监测机房基础设施（如空调、UPS、市电等）运行状态的能力（实现PC端、移动端调取其管理平台的方式），能够通过短信、邮件、声光报警等方式进行告警。


3.2网络技术要求
根据政务网络安全管理、信息安全等级保护等要求，在政务云中明确部署和划分互联网区、政务外网区和物联专网区，三个区域之间应按照要求进行安全隔离并提供必要的安全保障，分别承载政务外网、互联网和物联专网区应用，政务外网应用、互联网应用、物联专网区实现安全隔离。
政务云平台核心骨干设备、出口设备、骨干线路等需要支持冗余备份，云内骨干线路带宽≥40G带宽，服务器业务≥10G带宽。
云平台需满足基于SDN、VxLAN技术提供相关网络服务，SDN可以与云平台能实现自动化动态的网络资源调配和隔离，支持与互联网、政务外网、物联专网及行业部门专网的连接。
3.3网络接入要求
1.网络接入服务：提供（上下行速率一致）互联网专线的接入，且物理走向不能相同。每条专线提供至少32个可用IP地址。
2.电子政务外网接入要求：具备电子政务外网的接入条件，链路稳定可靠。
3.4云计算平台技术要求
1.云计算平台整体技术架构应优先采用主流技术框架，优先选择国产具有自主知识产权且具有成功案例的软硬件产品，为平台后续长期、安全、稳定的运行提供基础。云平台能够支撑目前市场上主流的操作系统和数据库产品。
2.云计算平台整体应满足信息安全等级保护三级要求，应提供完善的安全体系架构，包含但不限于物理安全、网络安全、虚拟化安全、云平台安全和安全管理等层面内容，并为主机安全、应用安全、数据安全提供必要的服务能力。
3.云计算平台应提供完善的接口，包含但不限管理平台、虚拟化平台、用户服务平台、网络、存储系统等标准接口，具备纳管相关物理设备及系统的能力，同时具备与云监管平台对接的能力。
4.政务云不允许云服务商与互联网公有云构建混合云进行统一的资源调度管理。为保证系统数据的安全性，云管理平台软件要求不依赖外网可进行独立部署。
5.云平台应打通虚拟机之间数据壁垒，促进数据整合。应具备提供全方位的大数据安全防护的能力，包括多租户的隔离及面向互联网应用的完备的安全防护体系。
6.云服务商所投云平台支持1:1以及N:1容灾服务。
7.在本轮服务期内，所使用的政务云平台及提供云服务要满足使用单位提出的所有信创改造需求，并配合上云使用单位完成国产化适配改造工作。
3.5安全要求
1.云服务商所提供政务云要符合国家、北京市以及大兴区关于政务网络安全、密码安全的相关要求，并根据最新要求及时整改提升。
2.在单一政务云平台内部，云服务商需要实现不同使用单位间业务应用系统及数据的安全隔离；
3.云服务商需要分别搭建政务云的物联专网区、互联网区和政务外网区，三个区域采用逻辑网络系统、安全系统和云操作系统软件；
4.云服务商在未经过使用单位邮件、书面材料确认前提下，不能查看、修改、拷贝使用单位业务系统文件和数据。
5.政务云需满足的国家相关网络安全标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并根据最新要求及时整改提升。
3.6扩展要求
	序号
	指标项目
	参数要求

	1
	动态调整机制要求
	云平台应具备资源动态调整机制，根据业务系统运行情况进行资源的动态调整，对于临时性需求承诺短期内提供免费的云资源扩展服务（不超过原有云资源的20%）。

	2
	业务数据要求
	使用单位业务数据不得离开政务云机房

	3
	等保和安全要求
	云服务商所提供云平台应符合国家及行业标准、规范，云计算平台必须满足信息安全等级保护三级要求。云服务商建成的云计算平台必须通过信息系统安全等级保护三级测评，并及时完成公安部门备案手续，云管理单位有权按照测评结果要求云服务商进行整改，云服务商需完成整改工作并通过安全测评。

	4
	国家商用密码要求
	云服务商所提供云平台应符合国家及行业标准、规范，云计算平台必须满足国家商用密码三级要求。云服务商建成的云计算平台必须通过国家商用密码应用安全性评估三级测评，并及时完成管理部门备案手续，云管理单位有权按照测评结果要求云服务商进行整改，云服务商需完成整改工作并通过国密测评。




