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第一章 投标邀请
投标邀请函

受福建省泉州凤栖实业有限责任公司委托，对制鞋车间设备采购项目招标的下述货物和服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
1.项目编号：XFZB-2022-FS05
2.招标项目名称、数量及主要要求：详见“招标项目一览表及招标文件第三章招标内容及要求”
3.招标文件购买时间：［2022年 月  日］至［2022年  月   日］(公休、节假日除外)，每天09:00-12:00，14:30-17:30北京时间）；地点：福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）】。

4.招标文件售价0元人民币。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费；本招标代理机构不对邮寄过程中的遗失负责。参加本项目投标的投标人必须获取本招标文件。获取方式可通过直接到招标代理机构获取或通过传真和电子邮件获取，未获取招标文件的投标人投标将被拒绝。

通过传真和电子邮件获取的，潜在投标人须将参加投标的项目名称、项目编号、合同包号、单位名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和单位地址填写清楚并加盖投标人公章传真或发送电子邮件至招标代理机构。

5.投标截止时间：投标文件应于2022年 月  日09:30（北京时间）之前提交到福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）】，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6.开标时间：2022年 月  日09:30（北京时间）
7.开标地点： 福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）】。

8. 投标人对本次招标文件提出异议的，应在投标截止时间10日前将问题以书面形式与本招标代理机构联系，异议的内容须提供事实依据，否则不予接收。

投标人对招标文件、招标过程和评标结果提出异议，应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带异议证明资料及营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查，若无法提供原件或与原件不符的，视为虚假异议）送达招标代理机构。

9.以上如有变更，福建信发招标代理有限公司将通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)通知，请投标人关注。
10.招标人：福建省泉州凤栖实业有限责任公司

联系人：          电话：  
招标人地点： 泉州市洛江区河市河西路1号
招标代理机构：福建信发招标代理有限公司
地  址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁）
邮  编：350001
电  话：0591-88002309

传  真：0591-88002607
联系人：陈爱光

电子信箱：fjxfzb@126.com

开户名：福建信发招标代理有限公司
开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行

账  号：100026211970010002

附：招标项目一览表
招标项目一览表

	合同包
	标的名称
	数量
	最高限价

(万元)
	主要技术规格及要求
	投标保证金(万元)

	1
	制鞋车间设备（一）
	1批
	781.76
	详见第三章“招标内容及要求”
	7.8176

	2
	制鞋车间设备（二）
	1批
	1600.8
	
	16.008


                                                      货币单位：人民币
注：

1、投标人可按合同包报价，对合同包所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人应以包括所涉及项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、包装、运输、装卸、验收（配合验收）、人员培训（如需去厂家培训、考察等异地费用不含在投标总价内）、税金、保险、安装、调试、保修等一切费用所有根据合同或其它原因应由投标人支付等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
3、投标人必须保证采购货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

    本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

	项 号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：制鞋车间设备采购项目
招标人名称：福建省泉州凤栖实业有限责任公司
项目内容：详见招标项目一览表  

项目编号：XFZB-2022-FS05

	2
	3.1
	合同包1和合同包2投标人资格标准：

  （1）凡有能力提供本招标文件所述货物和服务的，具有法人资格的境内供应商均可能成为合格的投标人。

  （2）投标人应符合下述规定条件，并提交以下资质证明文件：

①有效营业执照副本复印件；

②法定代表人授权书原件 (若投标人代表与法定代表人为同一人，无需提供此件)；

③法定代表人及投标人代表身份证（正、反面）复印件；

④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

A、财务状况报告：提供2020年度或2021年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。

B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。

C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必须的办公场所的场地证明（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）；专业技术能力的证明材料是指为本项目提供专业人员情况汇总表。

 ⑥参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（3）参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明。
  (4）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明；

    备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等。

（5）投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）。

（6）本项目不接受联合体投标。

注：投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者公章并注明与原件一致。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一条不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。

	3
	11.1
	投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。

有效期不足将导致其投标无效。

	4
	
	投标文件递交地址：福建信发招标代理有限公司【福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（铜盘路五凤派出所新址隔壁】。

接收人：福建信发招标代理有限公司工作人员     

投标截止时间：2022年 月   日 09:30（北京时间）

	5
	12
	投标保证金: 投标人应在投标截止时间前向福建信发招标代理有限公司以银行转账、电汇、汇票等非现金的形式缴交投标保证金并到账，若评标时福建信发招标代理有限公司经核实后发现投标保证金未在规定时间内到帐者（汇款人信息应与投标人保持一致），视为未提供投标保证金，其投标无效；

合同包1投标保证金：详见《招标项目一览表》。

	6
	13.1
	（1）本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务部分和报价部分两部分组成，且技术商务部分中不得出现报价信息，否则将被视为无效投标。

（2）投标人的投标文件中如开标一览表；投标分项报价表等凡是体现报价的文件资料均属于报价部分，其余资料则为技术商务部分。

（3）投标人须编制“投标人须知”第10条规定投标文件组成的报价部分投标文件正本一份、副本七份，技术商务部分投标文件正本一份、副本七份，电子文本一份(采用WORD或PDF格式，用非易损介质U盘或光盘保存)。正、副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。“报价部分”和“技术商务部分”正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件未按上述规定进行编制、装订、密封和标识的按无效投标处理。

	7
	19.1
	评标方法和标准：详见“附件A:评标方法和标准 ”

	8
	
	主要要求：具体要求详见招标文件“第三章  招标内容及要求 ”

	9
	
	招标代理服务费：

50万元（含，下同）以下的按1%收取；50万元至100万元的按0.9%收取；100万元至500万元的按0.5%收取；500万元至1000万元的按0.2%收取；1000万元至2000万元的按0.1%收取；2000万元至5000万元的按0.08%收取；服务费按差额定率累进法计算。招标服务费由中标人在领取中标通知书前以支票、现金等付款方式一次性付清。

招标代理服务费的缴纳方式：a、中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。b.招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。

招标代理服务费缴交账号：开户名：福建信发招标代理有限公司；开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行；账号：100026211970010002。

	10
	23.1
	招标项目监督部门：福建省泉州凤栖实业有限责任公司监督部门

	11
	
	最高限价：本项目的最高限价详见招标项目一览表，若投标人所报投标价格（包含单价限价）超过招标文件规定的最高限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。

合同包1和合同包2均统一按折扣进行报价，折扣报价最多保留2位小数，例如打9折，则供应商所报的折扣为：0.90……，以此类推。供应商所报的折扣不得超过1.0，否则按无效投标处理。

注明：投标人所报折扣必须按在0-1区间进行报价，不得以9折，下浮率10%等这种形式的折扣报价出现，未按在0-1区间进行折扣报价的，均按无效投标处理。

	12
	
	其他要求：

1、投标人投标文件中承诺的交货期、付款方式、售后服务必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

2、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。

3、投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

4、投标人所投产品属国家的强制性要求或认证的（如3C认证等），必须提供相关的证明文件或承诺，并加盖投标人公章，否则其投标无效。

5、关于相同品牌产品

（1）采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本条第（1）款规定处理。
6、重大偏差的界定：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

7、细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件《第二章 投标人须知》第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。

7、信用记录查询及使用：（1）、信用记录查询渠道及截止时点：评标委员会将在投标截止时间截止后，通过“信用中国”网站([image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn)查询投标人的信用记录。（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：评标委员会将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。（3）信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，其资格性检查不合格。

	13
	
	关于串通投标认定与处理：

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

	14
	
	无效投标：

(1)投标有效期不符合投标人须知前附表中第3项号规定的；

(2)未按投标人须知前附表中第5项号规定缴交投标保证金的；

(3)不符合投标人须知前附表中第2、6、15项号中要求的；不符合投标人须知第3条款规定的；

(4)投标报价不符合投标人须知前附表中第11项号规定的；

(5)出现投标人须知前附表中第13项号中串通投标情形的；

(6)出现投标人须知前附表中第12项号无效投标规定的；

(7)出现附件A:评标方法和标准中无效投标规定的；

(8) 出现投标人须知第17.3.2要求中（1）至（16）条任一条款的；

(9) 投标报价出现投标人须知中第19.3条款规定的；

(10) 出现投标人须知第8、9、14、15.1、13.5、13.7条款中无效投标规定的；


附件A:评标方法和标准：
本项目合同包1评标采用综合评分法，分技术商务部分和报价部分两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。报价部分投标文件在技术商务部分评标结束前先密封保管。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分的评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

汇总各有效投标人的综合得分，并按各有效投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的综合得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的综合得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若出现以上评审结果均相同的情况时，评标委员会将在有关监督人员的监督下以随机现场抽取的方式确定中标候选人。

各部分评分分值分布如下：
A：技术部分评分           满分60分

B：商务部分评分           满分10分

C：价格部分评分           满分30分

综合得分=A＋B+C

备注：对技术、商务部分评分结果统计时，用算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分，计算分数时四舍五入保留小数点后2位数。

	A
	技术部分评分办法（满分60分）

说明：若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

	A1
	技术性能和功能
	52 
	根据投标人所投产品对第五章《招标内容及要求》的“二、技术及服务要求”合同包一的响应情况进行评分:完全满足招标文件要求的得52分，技术参数中带“★”的为重要参数要求，不允许负偏离，若有负偏离的按无效投标处理；未标注“★”的技术参数共104项， 每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	A2
	产品配置情况
	3
	根据投标人提供产品的配备说明情况，从配置情况、质量性能方面，齐全完整性方面，由评标委员会进行评议：配置完善且质量性能优越、有详细说明的得3分，配置完整、质量性能良好、有详细说明的得2分，配置完整、质量性能一般或仅简单说明的得1分，未提供说明的不得分。

	A3
	其它技术要求
	2
	根据投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述，由评标委员会进行评分：方案完善具体、有可实施性的得2分，方案仅笼统概括或与实际有出入或实施有困难的得1分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。

	A4
	彩页资料
	3
	投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得2分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。

	B
	商务部分评分办法（满分10分）

	B2
	售后服务
	2
	根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行评分：售后服务承诺、维护响应计划详实、完整、贴合实际、可操作的得2分，售后服务承诺、维护响应计划描述部分详实、完整、部分可操作的得1分，售后服务承诺、维护响应计划描述简单的得0.5分，其余不得分。

	B2
	培训方案
	2
	投标人提供本项目相应机型缝纫机技术培训内容（如缝纫机操作说明及故障调整等），由评标委员会进行评分：方案详实、完整、贴合实际、可操作的得2分；方案部分详实、完整、部分可操作的得1分；方案简单的得0.5分，其余不得分。

	B3
	免费保修期
	3
	在响应招标文件要求的免费保修期年限（2年）基础上另外再延长免费保修期年限的：每增加一年得1分，满分3分。

	B4
	业绩情况
	3
	评标委员会根据投标人所提供自2019年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告或相关汇款凭证为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目得1分, 累计最高得3分（业绩项目中须含中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件或该业绩项目采购人的相关汇款凭证，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。

	C
	价格部分评分办法（满分30分）

	各投标人的报价得分按以下方式得出：

C=(H/Hn)×Q×100

C：投标人报价得分

Hn：各投标人报价即有效报价  

H：评标基准价即满足招标文件要求且报价最低。

Q：价格权值： Q=30%

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

备注：有效投标人的投标报价若存在算术错误需修正情况的，按招标文件要求进行算术性修正。  

1、报价要求审查：投标供应商的报价。

2、为了防止无序竞争、以次充好，保证本项目采购货物的质量，投标供应商的报价必须是合理的若投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


本项目合同包2评标采用综合评分法，分技术商务部分和报价部分两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。报价部分投标文件在技术商务部分评标结束前先密封保管。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分的评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

汇总各有效投标人的综合得分，并按各有效投标人的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的综合得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的综合得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若出现以上评审结果均相同的情况时，评标委员会将在有关监督人员的监督下以随机现场抽取的方式确定中标候选人。

各部分评分分值分布如下：
A：技术部分评分           满分60分

B：商务部分评分           满分10分

C：价格部分评分           满分30分

综合得分=A＋B+C

备注：对技术、商务部分评分结果统计时，用算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分，计算分数时四舍五入保留小数点后2位数。

	A
	技术部分评分办法（满分60分）

说明：若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

	A1
	技术性能和功能
	 52
	根据投标人所投产品对第五章《招标内容及要求》的“二、技术及服务要求”合同包二的响应情况进行评分:完全满足招标文件要求的得52分，技术参数中带“★”的为重要参数要求，不允许负偏离，若有负偏离的按无效投标处理；未标注“★”的技术参数共80项， 每负偏离一项扣0.65分，扣完为止，正偏离不加分【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	A2
	产品配置情况
	3
	根据投标人提供产品的配备说明情况，从配置情况、质量性能方面，齐全完整性方面，由评标委员会进行评分:配置完善且质量性能优越、有详细说明的得3分，配置完整、质量性能良好、有详细说明的得2分，配置完整、质量性能一般或仅简单说明的得1分，未提供说明的不得分。

	A3
	其它技术要求
	2
	根据投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述，由评标委员会进行评分：方案完善具体、有可实施性的得2分，方案仅笼统概括或与实际有出入或实施有困难的得1分，提供的方案不符合本项目需求的或未提供的不得分。

	A4
	彩页资料
	3
	投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得2分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。

	B
	商务部分评分办法（满分10分）

	B1
	售后服务
	2
	根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行评分：售后服务承诺、维护响应计划详实、完整、贴合实际、可操作的得2分，售后服务承诺、维护响应计划描述部分详实、完整、部分可操作的得1分，售后服务承诺、维护响应计划描述简单的得0.5分，其余不得分。

	B2
	发明专利
	3
	所投设备有采用发明专利技术的每项加0.5分，满分3分；佐证以上专利技术，投标人必须提供从国家知识产权局所属网站：“中国专利公布公告”(http://epub.sipo.gov.cn)或“中国及多国专利审查信息查询”（http://cpquery.sipo.gov.cn/）下载并打印截图，非中文的必须提供中文译本。获得国家发明专利的，投标人还必须提供专利证书复印件(原件备查)。以上资料由招标代理机构在评标时根据各投标人提供的资料从国家知识产权局所属专利查询网站核实。所投设备的专利应用必须提供图片佐证；图片应当明确展示该专利在设备中应用的情况（包括位置、结构等），否则不得分。

	B3
	免费保修期
	3
	在响应招标文件要求的免费保修期年限（2年）基础上另外再延长免费保修期年限的：每增加一年得1分，满分3分。

	B4
	业绩情况
	2
	评标委员会根据投标人所提供自2019年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告或相关汇款凭证为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目得1分, 累计最高得2分（业绩项目中须含中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件或该业绩项目采购人的相关汇款凭证，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。）

	C
	价格部分评分办法（满分30分）

	各投标人的报价得分按以下方式得出：

C=(H/Hn)×Q×100

C：投标人报价得分

Hn：各投标人报价即有效报价  

H：评标基准价即满足招标文件要求且报价最低。

Q：价格权值： Q=30%

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

备注：有效投标人的投标报价若存在算术错误需修正情况的，按招标文件要求进行算术性修正。  

1、报价要求审查：投标供应商的报价。

2、为了防止无序竞争、以次充好，保证本项目采购货物的质量，投标供应商的报价必须是合理的若投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


                      一、说明
1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物或服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指福建省泉州凤栖实业有限责任公司

2.2 “招标代理机构”系指福建信发招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的服务商。

2.4 “货物”系指按招标文件规定向招标人提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1  投标人应符合投标人须知前附表第2项所规定的资格标准条件。

3.2  投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3  一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

3.5 本项目不接受联合体投标。

3.6 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1  投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1  招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知 

(3) 招标内容及要求

(4) 合同主要条款

(5) 投标文件格式

5.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。
7.招标文件的修改

7.1澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，招标代理机构将顺延投标截止时间及开标时间，招标代理机构和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

三、投标文件的编写

8.要求

    8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标无效。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。福建信发招标代理有限公司不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。
10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

报价部分(正本一份，副本七份)：

开标一览表

投标分项报价表

技术商务部分(正本一份，副本七份)：

(1) 投标书

(2) 项目说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人的资格证明文件

(4-1)关于资格的声明函

(4-2)投标人的资格声明

(4-3）法定代表人授权书

(4-4)有效营业执照副本复印件

(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明

（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

（4-10）其他相关资格证明材料（若有）
 (5)售后服务承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 退回保证金说明函（含保证金交纳单据）

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

    12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

    12.4投标人须以转账、电汇形式于招标文件中规定的时间内汇达招标代理机构账户。

    12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

     12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.7 投标保证金的有效期为投标有效期。

    12.8发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3)中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1（1）本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务部分和报价部分两部分组成，且技术商务部分中不得出现报价信息，否则将被视为无效投标。

（2）投标人的投标文件中如开标一览表；投标分项报价表等凡是体现报价的文件资料均属于报价部分，其余资料则为技术商务部分。

（3）投标人须编制“投标人须知”第10条规定投标文件组成的报价部分投标文件正本一份、副本七份，技术商务部分投标文件正本一份、副本七份，电子文本一份(采用WORD或PDF格式，用非易损介质U盘或光盘保存)。正、副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。“报价部分”和“技术商务部分”正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件未按上述规定进行编制、装订、密封和标识的按无效投标处理。
13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表亲笔签字并加盖公章。如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”，委托书必须由法定代表人亲笔签章授权，其授权代表签章并加盖公章。否则其投标文件将被拒绝。

 13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

    13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                                  

    13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件报价部分和技术商务部分正本分别用密封袋密封，两部分的副本也分别用密封袋密封，并标明项目编号、项目名称、投标人名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样。投标文件未按要求密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于        之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

 14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

    14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

    14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件,将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

    15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

15.4 开标时，各投标人授权代表须进行投标文件密封性检验与签名确认。

15.5开标大会唱标结束后，各投标人授权代表须对其本公司的唱标报价给予签名确认。

16．评标委员会

 16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为7人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

16.3 评标原则

评标活动按照客观、公正、审慎的原则。

16.4 评标

16.4.1开标程序结束后，实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分在投标文件商务技术部分评分结束前先密封保管，招标人、招标代理机构不得将投标人的报价向评标委员会公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格评标价和优惠性政策价格扣除（如有）。

16.4.2评标委员会应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行照独立评审“对所有投标人的全部投标材料逐一进行独立审查和评价，并对评标意见承担个人责任；不得将某个投标人的投标文件由某一专家审查后，提出审查意见作为其他专家的评审意见。”的原则，客观、公正、审慎地对投标文件提出评审意见。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

16.4.3评标委员会应当依照第二章《投标人须知前附表》“附件A 评标方法和标准”，依据各投标人提供的全部投标材料，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，不得仅依据“项目说明一览表”、“技术规格和商务偏离表”做出评价。对于投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。

16.4.4采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者招标代理机构说明情况。

16.4.5招标人、招标代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第18条第18.1、18.2款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

17.3.1资格性检查。

1）依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按招标文件要求对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其资格性审查不合格。有下述情形的，其资格性审查不合格：

①投标人未提供须知前附表第2项所述的资格标准证明材料；

②未按照招标文件规定提交投标保证金；
③投标文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应（重大偏离）招标文件要求：

(1)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(2)未按规定提交投标保证金的；

(3)投标有效期不满足招标文件要求的；

(4)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(5)投标人提交的是可选择的报价；

(6)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(7)一个投标人不止投一个标；

(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(10)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

(11)明显不符合技术规格、技术标准的要求；

(12)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(13)投标文件附有招标人不能接受的条件；

(14)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

(15)投标人串通投标界定：

评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；；

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

⑦有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清 

18.1 对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

18.2 投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

18.3细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。

 19. 比较与评价

19.1  评标方法和标准：详见第二章投标人须知前附表。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    19.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标人数量推荐出中标人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照第二章《投标人须知前附表》“附件A”评标方法和标准对投标文件进行评审，并根据推荐中标人办法推荐中标人。

21. 中标通知

21.1招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在刊登本采购项目招标公告的媒体上公告中标结果。中标人应在接到招标代理机构通知后，在中标通知书有效期内自行前往招标代理机构领取并登记，因中标人逾期未领取的，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

21.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出之日起5个工作日内，招标代理机构向未中标的投标供应商退还其投标保证金。请各未中标的投标人自行前往招标代理机构领取《落标通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标通知书》，招标代理机构将不再补发《落标通知书》。

21.5自采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.3招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.4招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 

22.5中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。

23.招标项目监督部门

23.1招标项目监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目监督部门投诉。
第三章  招标内容及要求
一、项目概况
1、投标产品须符合国家各项规定及质量标准的要求；中标后须出示厂家出厂合格证书、质量检验书、使用说明书等相关资料。

2、中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权终止协议。

3、投标人所投货物必须是全新原厂原包装，通过合法渠道获得。

4、投标人提供的产品技术指标、性能应实质性响应招标要求，若有出现偏离的情况(包括正、负偏离)或无偏离情况均应做详细说明，在《技术规格和商务偏离表》中逐条填写。

5、本次报价是按统一折扣进行报价，实际结算按照实际数量*预算单价*中标折扣进行计算，未进行折扣报价按无效标处理。
6、投标人在投标时，须进行统一折扣报价（即投标人各品目的折扣必须一致，不可出现有选择的报价），投标人须根据所报折扣对各品目产品进行分项单价报价，未进行分项单价报价的，按无效投标处理。投标人的投标总价仅作为本项目价格评审的依据及设备单价折扣的计算依据，签订合同时所体现的合同总金额为中标人的投标总价。
7、招标文件有列明投标人须提供所投产品属国家强制性要求或认证相关证书等证明材料的，按招标文件要求提供；招标文件中未列明投标人需在投标文件中提供所投产品属国家强制性要求或认证相关证书等证明材料的，投标人须提供承诺，承诺招标文件未要求但其所投产品属国家强制性要求或认证的，均能满足国家强制性要求或认证要求，并对其真实性负责，否则视为无效投标（承诺函格式自拟）。

8、合同包一的核心产品为：序号1：◆计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机（电脑单针罗拉车)；
合同包二的核心产品为：序号1：◆计算机控制花样缝缝纫机（电脑花样机）2210。
二、技术及服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	性能参数

	包一：制鞋车间设备（一）

	1
	◆计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机（电脑单针罗拉车)
	台
	336
	6500
	★（一）计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机（简称电脑单针罗拉车）
  电脑罗拉车应采用计算机控制系统、交流伺服电机直驱、单针或双针、立式旋梭、滚轮送料机构。电脑罗拉车应具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动抬压脚、电子夹线、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。电脑罗拉车整机必须符合轻工行业标准QB/T4603-2013（2017）《工业用缝纫机单（双）针滚轮送料立柱式缝纫机机头》

或QB/T5548-2021《工业用缝纫机计算机控制单（双）针滚轮送料立柱式缝纫机》。
（二）功能及参数要求
1、主轴采用交流伺服电机直驱
2、控制面板采用内置彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm
3、线迹长度由控制面板调节，最小调节量≤0.1mm
4、针杆为独立的步进电机控制
5、上滚轮为独立的步进电机控制
6、下滚轮为独立的步进电机控制
7、具有上下差动送料功能
8、起缝及结束缝时具有密缝功能且密缝线迹长度可在控制面板上设定
9、具有8种（含8种）以上花样缝纫功能
10、采用电子夹线器，可通过控制面板调节
11、采用电子松线器，可通过控制面板调节
12、具有连续加固缝功能

13、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,功率：≥750W,转速：≥2500针/分，滚轮压脚提升高度：≥6MM（手提），滚轮压脚提升高度：≥8MM（膝提）。

注：佐证以上1~13项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	2
	计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机(电脑双针罗拉车)
	台
	192
	7500
	 ★ （一）计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机（简称电脑双针罗拉车）
   电脑罗拉车应采用计算机控制系统、交流伺服电机直驱、单针或双针、立式旋梭、滚轮送料机构。电脑罗拉车应具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动抬压脚、电子夹线、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。电脑罗拉车整机必须符合轻工行业标准 QB/T4603-2013（2017）《工业用缝纫机单（双）针滚轮送料立柱式缝纫机机头》或QB/T5548-2021《工业用缝纫机计算机控制单（双）针滚轮送料立柱式缝纫机》。
（二）功能及参数要求
1、主轴采用交流伺服电机直驱
2、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm
3、线迹长度由控制面板调节，最小调节量≤0.1mm
4、上滚轮为独立的步进电机控制
5、下滚轮为独立的步进电机控制
6、具有上下差动送料功能
7、起缝及结束缝时具有密缝功能且密缝线迹长度可在控制面板上设定
8、具有8种（含8种）以上花样缝纫功能
9、采用电子夹线器，可通过彩色触摸屏的控制面板调节
10、采用电子松线器，可通过彩色触摸屏的控制面板调节
11、具有连续加固缝功能

12、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,功率：≥750W,转速：≥2500针/分，滚轮压脚提升高度：≥6MM（手提），滚轮压脚提升高度：≥8MM（膝提）

注：佐证以上1~12项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	3
	计算机控制高速平缝缝纫机
电脑平车（厚料）
	台
	48
	3200
	★ （一）平缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动抬压脚、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。平缝机整机必须符合轻工行业标准《QB/T2380-2013工业缝纫机计算机控制高速平缝缝纫机》

（二）功能及参数要求：

1、主轴采用交流伺服电机直驱

2、底部采用封闭式金属油盘

3、针杆及挑线杆采用润滑脂润滑或无油润滑.

4、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm

5、具有8种（含8种）以上花样缝纫功能

6、线迹长度由控制面板调节，最小调节量≤0.1mm.

7、针距调节机构由独立步进电机控制.

8、抬压脚机构由步进电机独立控制.

9、起缝及结束缝时具有密缝功能且密缝线迹长度可在控制面板上设定

10、采用电子夹线器，可通过控制面板调节

11、采用电子松线器可通过控制面板调节

12、自动剪线线头长度≤3mm

13、具有防鸟巢装置.

14、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,转速：≥3500针/分，压脚提升高度：≥5.5MM（手提），压脚提升高度：≥13MM（膝提），压脚提升高度：≥9MM(自动）。

注：佐证以上1~14项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	4
	计算机控制高速包缝缝纫机    （四线）
	台
	48
	4750
	 ★ （一）计算机控制高速包缝缝纫机（简称电脑四线锁边机）
   包缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动切料装置和自动润滑系统，能实现速度控制、自动停针位、自动计针数、自动切线辫和切条带等功能。
   包缝机必须符合轻工行业标准《QB/T4388-2012工业用缝纫机计算机控制高速包缝缝纫机》。
（二）功能及参数要求
1、采用交流伺服电机直接驱动
2、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥90mm
3、具有自动吸风收集废料装置
4、语音播报；
5、自动识别不同透光度的面料进行缝纫；
6、剪线长度≤10mm。

7、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,功率：≥500W,转速：≥7000针/分，压脚提升高度：≥5MM

注：佐证以上1~7项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	5
	曲折缝缝纫机（1530型）
	台
	96
	3800
	★ （一）曲折缝机为平板式机体，采用连杆挑线、针杆摆动、旋梭勾线、下送料，形成 GB/T 4515-2008规定的301、304、308和322型等线迹。曲折缝机整机必须符合轻工行业标准《QB/T2148－2005 工业用缝纫机中速曲折缝缝纫机机头》；

（二）功能及参数要求：

1、机头采用交流伺服电机直接驱动一体式；

2、具有全自动供油系统；

3、采用2.0倍大旋梭
4、具有曲折缝一步二点功能

5、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,功率：≥750W,转速：≥2200针/分，最大线迹长度：≥4MM，最大线迹宽度：≥8MM

注：佐证以上1~5项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	6
	335筒型高头包边机
	台
	48
	2800
	 ★ （一）335筒型高头车包边机：

335高头车包边机为悬筒式机体，采用滑杆或连杆挑线、旋梭勾线， 配置上、针、下综合送料和内压脚提升机构，从而形成GB/T 4515－2008规定的301线迹；335高头车包边机必须符合轻工行业标准《QB/T 4606-2013工业用缝纫机筒式综合送料缝纫机机头》。
（二）功能及参数要求：
1、具有全自动供油系统，
2、内外压脚交互量调节范围：2-5mm
3、筒部外径：≤46mm。

设备需配备漏电保护插头；电压：220V,功率：≥750W,转速：≥2000针/分

注：佐证以上1~4项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	7
	修边机
	台
	48
	2700
	1、基本参数：滚刀轮,机械式，最高缝速：≥2000rpm，设备需配备漏电保护插头；。
2、性能：适用于鞋底及鞋面内里修边，电机马达为1/4HP。

	8
	双头喷胶机
	台
	48
	4500
	1、基本参数                                                                   

电压：220V,动力1/8HP,电热功率：≥1400W,最大气压力≥5kg/cm²；熔胶速率：≥7KG/H。                                                               2、机器性能                                                                      

适用于固态热熔胶粒，双头双工位操作；机台采用90W齿轮减速电机。

	9
	过胶机
	台
	96
	3850
	1、基本参数 

 1.1、设备需配备漏电保护插头；电压：220V, 动力为1/8HP,电热功率：≥2KW，最大上胶速度：≥300mm，最大转速：≥70rpm。

 1.2、过胶材质厚度：≥0.5mm以上平面贴合上胶。

 1.3、加热槽容量：≥5KG，最大熔胶速率：6KG/H,最大操作温度：≥200度

 1.4 最大使用粘稠度：≥20000CPS,最大涂布宽度：≥300MM，数显温控误差：≤0.1度

2、机器性能：

 2.1、适用于鞋类、皮箱皮件等，上轮座能上下浮动及压力调整针对高低不平，软、硬、前低后高材料亦均能上胶。

 2.2、热熔胶槽经铁氟能处理，换胶简便，可随热熔胶的特性调整温度。

 2.3、机台须有定温装置。采用马达变频器控制，转速可无段变速调整

 2.4、机台须具备安全防护功能，防止操作者手部卷入滚轮内，防止工作物被卷入胶槽内。

2.5、机台采用90W齿轮减速电机

	10
	压烫机
	台
	48
	5200
	1、基本参数                                      电源：220V，功率：≥2000W，气压：≥4-5KG，工作台面：≥380MM*380MM ；设备需配备漏电保护插头；
2、机器性能                                      双工位气动压烫机，单个加热板，供双人操作，能节省一半用电，行程适当，减少用气量，气动随意调节压力。                                       用途：鞋舌、平面衬、服装转印、平面压烫、热熔胶片压烫等

	11
	锤平机
	台
	48
	2300
	1、针车后整平机，适用于各种皮面针车后，接缝处，折边反口太厚处，连续敲打整平，不伤皮面。
2、接缝处进行自动分边，整平多工序一体化作业。
3、设备需配备漏电保护插头；电压：220/380V可选，功率：≥250W，行程：≥50mm。

	12
	水性喷胶机
	台
	96
	2850
	1、基本参数：容量≥11升，气压范围：4-6kg/cm²，最大使用粘稠度≥50-900cps。   
2、机器性能：适用于水性胶胶水喷涂，鞋面或里布等材质上；设备需配备漏电保护插头。

	13
	全自动打扣机（鸡眼机）
	台
	48
	8500
	1、基本参数： 
   鸡眼面径：≥6-13mm；鸡眼管径：≥3-8mm；鸡眼长度：3-8mm；喉深：≥130mm；马力：≥1/2HP。
2、机器性能：
   打鸡眼扣；适用于鞋类、服装、各种压扣的铆合及皮带、皮箱、鞋面、各种皮件铆合。采用上下自动送料，一次铆合；设备需配备漏电保护插头。

	14
	气动冲孔机
	台
	48
	2000
	1、基本参数：气动式，压力：≥0.5KG。                                                    2、性能：适用于鞋面单孔冲孔；设备需配备漏电保护插头。

	15
	自动上胶分边锤平机
	台
	48
	10500
	1、电脑型，伺服马达自动定位，功率≥0.25KW，适应于PVC、PU天然皮、人造皮、布料等材质的接缝进行自动分边、上胶、锤平多工序一体化作业。
2、采用触控式面板，微电脑控制调节熔胶温度、出胶温度、出胶流量。
3、左右出胶采用双泵体控制，左右分别调整；设备需配备漏电保护插头。

	16
	双冷双热后跟定型机
	台
	24
	35000
	可编程双冷双热后踵定型机
1、基本参数：
1.1、设备需配备漏电保护插头；电压：220V，50HZ/60HZ，耗电量:≥2.5KW，空压源：≥5KG/CM2，产量：≥1400Pairs/8hrs
2、机器性能 
2.1、双冷双热模组，热内外模温度可个别调整，可适用各种不同的材质，与鞋面内里加温要求；
2.2、斜面机台设计，夹具可以做行程调整或选择不用，适用各类鞋型，带环保冷冻系统，10分钟内蒸发可达20度
2.3、采用微电脑控制，温度更准确，操作更方便。
2.4、采用制冷压缩机，可收缩式踏板。
2.5、电脑可编程，热模、冷模可单独编程、控制温度、时间等。

	17
	小型模板切割机-A3高拍仪
	台
	2
	38000
	一、小型模板切割机

1、功能：工作范围：≥600*900*60mm,实现亚克力板切割

2、运行速度：≥12000mm/min；最大雕刻速度：≥8000mm/min；最大进料高度：≥100mm；工作精度≤0.05mm；重复定位精度≤0.05mm

3、雕刻指令 G代码.U00. mmg. Plt. eng；软件运行环境 WINDOWS2000/XP

4、设备需配备漏电保护插头；主轴功率 1500W；主轴转速 0-24000rpm/min

5、工作方式 步进

6、铣刀刀头采用水冷装置，防扬尘，带水槽处理装置。

二、扫描仪详细性能说明

1、产品用途：行业扫描/商业应用/个人家用 

2、最大幅面：A3 ；像素：500万 ；最大分辨率 ：2592×1944dpi ；色彩位数 ：24位 

3、输出格式：静态储存格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，RAS等；动态储存格式：WMV，AVI格式 

4、电源类型：USB供电 

5、其它性能：复印机功能、实物投影机功能、实物拍摄功能、视频通讯、文件扫描与存盘、图像处理功能 

6、图像处理：缩放、旋转、图像增强、滤波、文字识别等功能

7、产品可以折叠，质量轻，携带方便

8、配置一台电脑满足数据处理，满足或优于以下要求:CPU：AMD四核及以上；硬盘：500G以上；主板：R5 230-2G；内存：4G；显示器： 23英寸广视角LED背光电脑显示器

	18
	电脑切带机（冷热两用）
	台
	8
	5000
	1、基本参数                                       设备需配备漏电保护插头；电压:220V，额定功率：≥0.64KW，最大裁剪长度：≥99999mm，裁剪宽度：≥95mm，切断速度：≥90 P/min,刀片最高温度：≥250度
2、机器性能                                       微电脑操作；切刀附加热装置，可将织带切口加热固结，不产生毛边。

	包二、制鞋车间设备（二）

	1
	◆计算机控制花样缝缝纫机
（电脑花样机）2210
	台
	192
	32000
	 ★ （一）计算机控制花样缝缝纫机22cm*10cm（简称电脑花样机2210）
   电脑花样机应采用计算机控制系统、机头型式为平台式、摆梭勾线；具有自动调速、缝线张力自动调节、自动抬压脚、自动剪线、电子夹线、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循输出、工作状态显示等功能。电脑花样机必须符合轻工行业标准《QB/T4304－2012（2017） 工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机》。
（二）功能及参数要求：
1、主电机采用交流伺服电机直驱式
2、最大缝制范围：X方向≥220mm、Y方向≥100mm
3、机头采用润滑脂或微油润滑；
4、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm
5、线迹长度由彩色触摸屏的控制面板调节，最小调节量≤0.05mm，；
6、花样缩放范围1%-400%(针距及针数缩放应同时具备)
7、在线迹长度为4mm、缝料为6层厚0.7-0.8mm牛仔布、设定缝制≥280针花样，从起缝至缝制结束所用的时间≤7秒
8、具有起缝防脱线功能；具有面线断线检测功能；
9、具有底线断线感应功能；具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能；
10、中压脚采用电动式驱动具有可编程式功能，在缝制中中压脚高度可根据缝料厚薄分段设定；
11、外压框采用气动式驱动、左右分离式压脚，左右压脚上升和下降均可以独立调节；
12、可通过控制面板设定每个部分(起缝、缝制中、缝制结束)的面线张力；
13、具有机针冷风冷却装置。 
14、具有梭芯底线自动绕线装置；
15、具有自动换梭芯装置：换梭数≥7个；
16、具有快速换模板并自动启缝装置。
17、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,转速：≥2800针/分.

注：佐证以上1~17项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	2
	计算机控制花样缝缝纫机
（电脑花样机）3020
	台
	96
	47000
	★（一）计算机控制花样缝缝纫机30cm*20cm（简称电脑花样机3020）
   电脑花样机应采用计算机控制系统、机头型式为平台式、摆梭勾线；具有自动调速、缝线张力自动调节、自动抬压脚、自动剪线、电子夹线、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循输出、工作状态显示等功能。电脑花样机必须符合轻工行业标准《QB/T4304－2012（2017） 工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机》。
（二）功能及参数要求：
1、主电机采用交流伺服电机直驱式
2、最大缝制范围：X方向≥300mm、Y方向≥200mm
3、机头采用润滑脂或微油润滑；
4、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm
5、线迹长度由彩色触摸屏的控制面板调节，最小调节量≤0.05mm，；
6、花样缩放范围1%-400%(针距及针数缩放应同时具备)
7、在线迹长度为4mm、缝料为6层厚0.7-0.8mm牛仔布、设定缝制≥280针花样，从起缝至缝制结束所用的时间≤7秒
8、具有起缝防脱线功能；具有面线断线检测功能；
9、具有底线断线感应功能；具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能；
10、中压脚采用电动式驱动具有可编程式功能，在缝制中中压脚高度可根据缝料厚薄分段设定；
11、外压框采用气动式驱动、左右分离式压脚，左右压脚上升和下降均可以独立调节；
12、可通过控制面板设定每个部分(起缝、缝制中、缝制结束)的面线张力；
13、具有机针冷风冷却装置。
14、具有梭芯底线自动绕线装置；
15、具有自动换梭芯装置：换梭数≥7个；
16、具有快速换模板并自动启缝装置。
17、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,转速：≥2800针/分.

注：佐证以上1~17项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	3
	计算机控制加固缝缝纫机
（电脑打枣机）
	台
	24
	15000
	★（一）计算机控制加固缝缝纫机（简称电脑套结机）

加固缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、缝线张力调节、自动抬压脚、自动剪线、电子夹线、自动停针位、自动计数、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循环缝、工作状态显示等功能。

加固缝机必须符合轻工行业标准《QBT 4302-2012（2017）工业用缝纫机 计算机控制加固缝缝纫机》。

（二）功能及参数要求：

1、主轴采用交流伺服电机直接驱动

2、机头采用润滑脂润滑或无油润滑

3、采用电子夹线器，可通过彩色触摸屏设定不同条件下的面线张力及夹紧时间

4、采用电子松线器，可通过彩色触摸屏的控制面板调节松线时间

5、自动剪线残余线条长度≤3mm；

6、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm；

7、具有面线断线检测及报警功能，具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能

8、可通过操作面板设定不同条件下的面线张力。

9、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,功率：≥500W,转速：≥3200针/分，压脚提升高度：≥13MM

注：佐证以上1~9项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。

	4
	电脑针车（车鞋攀带）
	台
	16
	120000
	★（一）全自动订鞋舌织带机（又称：钉鞋攀机 带自动送鞋舌装置）

钉鞋攀机应采用计算机控制系统、机头型式为平台式、摆梭勾线；具有自动调速、缝线张力自动调节、自动抬压脚、自动剪线、电子夹线、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循输出、工作状态显示等功能。可实现自动送料、自动切料、自动折料、自动送鞋舌、自动缝纫等功能；

钉鞋攀机机头必须符合轻工行业标准《QB/T4304－2012（2017） 工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机》。

（二）机头部分功能及参数要求：

1、主轴采用交流伺服电机直接驱动；

2、最大缝制范围：X方向≥100mm，Y方向≥100mm；

3、机头采用润滑脂润滑；

4、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm；

5、线迹长度由彩色触摸屏的控制面板调节，最小调节量≤0.05mm；

6、花样缩放范围：1%-400%(针距及针数缩放应同时具备)

7、具有面线断线检测功能；

8、中压脚采用电动式驱动具有可编程式功能，在缝制中中压脚高度可根据缝料厚薄分段设定；

注：佐证以上1~8项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。
（三）自动送料与切织带部分功能及参数要求：

1、切织带部分控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm；

2、具有自动冷热切带功能，可切织带宽度：6-16mm；具有冷刀切断、热刀切断自由切换功能； 

3、具有4种自动折织带的方式：不折边，双折边，单折边、单折边一正一反；

4、具有手摇自动升降脚架；

5、具有鞋舌材料模板快速切换功能；

6、具有两种自动取材料方式：鞋舌针刺抓手（网布材料）、鞋舌吸盘抓手（皮革材料）并可以快速切换；

7、具有织带烫平整机构，实现在织带切断前烫平织带；

8、送料机构采用独立步进电机控制；

9、具有自动送鞋舌功能；

10、具有自动送织带功能，

11、完成一个完整的全自动订鞋舌织带时间：≤8秒；

12、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,转速：≥2800针/分.

注：佐证以上1~12项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。



	5
	电脑针车（多织带车缝）
	台
	24
	128000
	★（一）多织带自动缝纫机：

多织带自动缝纫机应采用计算机控制系统、机头型式为平台式、摆梭勾线；具有自动调速、缝线张力自动调节、自动抬压脚、自动剪线、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循输出、工作状态显示等功能。可实现自动送料、自动切料、自动折料、自动送织带、自动缝纫等功能；多织带自动缝纫机机头必须符合轻工行业标准《QB/T4304－2012（2017） 工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机》。

（二）机头部分功能及参数要求：

1、主轴采用交流伺服电机直接驱动；

2、最大缝制范围：X方向≥220mm，Y方向≥100mm；

3、机头采用润滑脂润滑；

4、控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm；

5、线迹长度由彩色触摸屏的控制面板调节，最小调节量≤0.05mm；

6、花样缩放范围：1%-400%(针距及针数缩放应同时具备)

7、具有面线断线检测功能；

8、中压脚采用电动式驱动具有可编程式功能，中压脚高度可根据缝料厚薄分段设定；

注：佐证以上1~8项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。
（三）自动送料与切织带部分功能及参数要求：

1、具有自动热切带功能，可切织带宽度：8-12mm；可切织带长度14-22mm（对折后）;

2、 热切刀具备四档温度调节功能，可应对不同材质织带的切断工作；
3、具有对折的自动折织带的方式；

4、可同时缝制织带数：1个-6个，最大一次性可同时缝制织带数：6个
5、具有织带烫平整机构，实现在织带切断前烫平织带；

6、送料机构采用独立步进电机控制；

7、具有自动送织带功能；

8、具备一机双用，可在织带机与花样机之间自由切换。
9、设备需配备漏电保护插头；电压：220V,转速：≥2800针/分.

注：佐证以上1~9项功能及参数要求的内容必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告复印件为准（原件备查）；以该检验（检测）报告中检测结果为准，不限于检测报告中样品特性状态描述适用情形。


三、商务要求（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1和合同包2：
1、交付地点：招标人指定地点
2、交付时间：合同签订后，接招标人书面通知之日起60天内安装调试完毕。
3、交付条件：具备验收条件后，由中标人提出申请，5个工作日内验收并交付使用。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订合同前应以银行转账的方式向招标人缴纳合同总价的5%履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。如中标人未按合同有关约定履行其义务，履约保证金不予返还。在未发生因中标人违约导致合同强制终止的前提下，待项目验收合格后，招标人收到中标人退还书面申请后15个工作日内无息退还履约保证金。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按招标文件、合同规定


7、支付方式数据表格 
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	90
	项目验收合格后，中标人应在15日内提供全额的增值税专用发票及相关材料，招标人在收到发票及相关材料后30日内向中标人支付合同款的90%。

	2
	5
	项目验收合格满6个月（自验收合格之日起算），设备运行无其他质量问题，招标人在收到中标人书面申请材料后30日内向其支付合同款的5%。

	3
	5
	免费质保期满后，无其他质量问题，招标人在收到中标人书面申请材料后30日内向其支付合同款的5%。


8、安装和调试：

8.1因施工地点在招标人生产区内（因生产区为特殊场所，生产区内有效施工时间较少，目前又值常态化疫情防控管控模式，需施工人员经核酸检测合格后着防护服等进生产区内施工，或随招标人人员分批隔离后进生产区施工，具体以招标人单位规定为准）。投标人在进行设备安装及施工时必须根据招标人单位制度要求及疫情防控要求执行，过程中产生的费用由投标人自行承担。
8.2投标人负责将货物按签订合同的具体数量运送到招标人指定的地点，指派技术人员到现场进行安装、调试、试运行，经最终验收合格后，交付招标人使用，期间产生的所有费用由投标人承担。
8.3投标人应在设备运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表，并提供详细的布置规划方案。投标人负责组织专业技术人员进行货物调试，招标人提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装调试工作顺利进行，安装过程中需要招标人或第三方配合的工作所发生的费用应由投标人支付。
8.4在安装过程中，如由于投标人原因导致设备损坏，投标人要负责免费更换或赔偿损失。

8.5设备安装时应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境

8.6投标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由投标人负责。

9、技术资料要求

货物交货的同时，投标人应随货物向采购方提供不少于以下技术资料(其费用应包括在投标价格内)：

a．出厂明细表(装箱单)；

b．产品验收标准；

c．技术说明书；

d．出厂检验报告和合格证书；

e．合同中要求的其他相关技术资料。
10、验收标准

10.1验收要求：投标人所提供的设备必须是原厂原装包装。所有货物按照国家验收标准(无国家标准的按行业标准执行)、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检。若发现原包装破损或技术资料不齐全等，招标人有权不予接收，投标人应无条件免费重新更换。

10.2验收方法：为确保设备有效运转，招标人有权聘请有资质的检测机构进行检测，由此发生的一切检测、人工等费用无论检测合格与否均由中标人承担。若一方对检测结果有异议的可另聘请有资质的检验机构进行复检，另一方应给予配合。因复检发生的一切费用由发起方承担。如检验结果显示设备的参数与招标要求不一致，招标人可要求退货，由此发生的所有费用由投标人承担，而且还需承担由此给招标人造成的一切损失。如质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，招标人有权向中标人提出索赔。

10.3验收程序与方法

10.3.1出厂检验。投标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，投标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。（投标人应向招标人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价中。）

10.3.2投标人自检。货物在安装地安装完毕后，要求投标人对所有货物的性能进行检验，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求，同时向招标人提供自检记录。

10.3.3设备维修或更换。设备经自检并调试完毕后，在免费质保期内，若设备出现质量或故障问题，中标人应在收到招标人通知后2小时内响应，24小时内到场维修，48小时内维修完毕。如果中标人无法在规定时间内维修到位，须在到场维修之日起5天内无条件免费更换设备。
10.3.4验收。招标人与投标人按国家(无国家标准的按行业标准执行)、招标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收。在此期间，若发现货物不符合验收标准要求，投标人应无条件免费更换，并无条件重新检测、调试，直至验收合格交付使用。

10.3.5设备资产打码：中标人须在招标人指定的设备位置激光镭射打印通用资产管理软件生成码，设备主要部件均须打印该资产码，资产码统一制作成金属铭牌。打印设备、软件、生成码由招标人提供。铭牌及安装费用由中标人承担，费用包含在投标总价中。
11、技术培训。设备安装调试后，投标人应在项目实施现场对招标人进行免费技术培训，培训内容包括设备的基础知识、设备使用和维护管理等。

12、质保期和售后服务要求

12.1质保期服务要求:

12.1.1投标人须提供所投货物整机不少于2年的免费质保期（自验收合格之日起计算），交货期内免费提供“三包”服务。质保期内一切由于货物质量原因引发的故障，投标人将无条件的提供上门免费更换或维修服务（国家规定的不可抗拒的外部因素除外）；还须提供免费的定期维修保养及清洗服务；
12.1.2 应急维修：在质保期内，如设备在使用过程中出现问题，中标人应在接到故障通知后1小时内电话响应，4小时内到达用户现场解决问题，24小时内排除故障。24小时内无法排除故障的，应提供则相应的备用设备以保证招标人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，招标人可自行委托相关企业进行维修，所需费用招标人有权从履约保证金中扣除。
12.2免费质保期满后的维修维护服务：

12.2.1免费质保期结束以后，投标人仍需提供终身维护、维修服务。

12.2.2免费质保期满后，投标人在必要时需对设备进行定期维护和修理，并仅收取成本费。如遇设备故障，投标人在投标文件中必须提供投标设备的主要配件规格及价格清单、设备主要耗材规格及价格清单。

12.2.3投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维护服务承诺。

13、供货服务承诺

13.1在验收及使用过程中，发现货物数量或质量存在与招标要求不符时，能够在3个日历日内完成货物的维修和退换货。

13.2中标人提供的货品必须是原产地原厂商原包装，通过合法渠道获得的，货品技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。中标人同时须提供货品可溯源查询的方式或其他可溯源的相关证明材料。
14、专利权及知识产权

中标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

15、保密条款

中标人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；中标人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的招标人的财务、技术、产品信息或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》；中标人进入招标人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，未经招标人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将招标人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，中标人及其工作人员将承担相应法律后果，本条款不因合同届满或解除而失效。

16、廉政条款

中标人及其工作人员不得有以任何形式行贿招标人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，招标人有权解除合同并不退还履约保证金，情节严重的，中标人及其工作人员还要承担相应的法律责任；招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

安全条款

17.1中标人在项目验收合格前，货物在运输、安装、调试过程中有任何损坏或灭失的，责任均由中标人承担。

17.2中标人在安装施工过程中，应向驾驶员、安装人员、施工人员进行安全技术交底，特别是涉及施工作业、高空作业、用电作业、搬运工作等过程中所产生的安全责任，均由中标人承担，招标人不承担任何责任。

违约责任
18.1解除合同违约责任签订合同后因成交方违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，招标人有权不予退还履约保证金，中标人还应支付合同价款20%的违约金。 
  18.2逾期提交发票等材料违约责任中标人须在约定时间内完成结算对账并将合法有效发票及相关材料送达招标人指定部门，除双方协商同意外，如因中标人单方面原因未及时提供发票等相关材料的，每逾期一天，中标人应向招标人支付违约金人民币1000元。 
  18.3逾期交货违约责任因中标人原因逾期交货或未安装调试完毕的，中标人应以如下方式向招标人支付逾期违约金（不可抗力除外）。 
 （1）中标人未在约定的供货时间内完成安装、验收的，每延期1天中标人需支付招标人违约金人民币1000元；不足一天的时间计为一天。因不可抗力因素或招标人原因导致交付时间延误的，中标人在征得招标人同意后，可予以顺延。 
 （2）安装调试验收逾期超过30天，招标人有权单方解除合同，中标人应向招标人支付合同总价20%的违约金。 
 （3）违约金直接从招标人应支付中标人的费用中扣除，不足部分，中标人应自收到通知之日起7日内缴纳。 
  18.4逾期支付货款的违约责任 
在中标人未发生违约行为的情况下，若招标人未在约定的时间内支付货款，每逾期一日，招标人应按逾期金额的万分之一支付违约金，违约金和货款一起付清。因中标人过错导致招标人迟延付款或拒绝付款的除外。 
  18.5货物质量违约责任 
中标人提供的货物质量不符合招标文件及投标文件约定的，中标人无条件退货换货；因货物质量问题造成招标人或任何第三方损害的，中标人承担一切损害赔偿、法律责任，招标人有权单方解除合同，违约金可直接从应付货款中扣除，不足部分中标人还须向招标人缴纳；违约金不足以弥补给招标人造成的损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权终止合同，并报相关行政主管部门处罚。 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，招标人有权终止合同，给招标人造成的损失，承担赔偿责任。 
  18.6故障维修违约责任 
    若中标人不积极履行保修义务，未能在6小时内上门维修的，招标人有权按每次500元扣除质保金；若故障久拖未决的（3天及以上），招标人有权按每天1000元扣除保修金。因中标人维修不及时导致招标人人身或财产及其它损失的，中标人予以赔偿。 
  18.7分包/转包违约责任 
中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，招标人有权单方解除合同，中标人还须向招标人支付成交金额20%的违约金。中标人自收到通知之日起7日内缴纳。 
  18.8其它违约责任 
 （1）中标人严格遵守招标人上级及地方政府关于新冠肺炎疫情防控制度和有关规定，如有违反按相关规定处理。 
 （2）中标人必须遵守招标人的工作制度、保密制度和监管安全规定，服从招标人的管理，不得为罪犯传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品；未经招标人书面确认，不得将招标人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容、建筑物及构造、场所等以微信、微博、抖音等方式向本合同以外的任何第三方披露、发布、公开，凡违反以上规定，经核查属实的，中标人须马上更换工作人员，并视情况向招标人支付10000-20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，招标人有权单方解除合同并没收履约保证金，中标人还应承担相关的法律责任。违约金直接从招标人应支付中标人的费用中扣除，不足部分，中标人应自收到通知之日起30日内缴纳。 
  （3）以上违约责任不重复认定 
19、其他事项

19.1投标人应对所提供的各种证明文件、资料、说明、承诺的真实性负责、有效性负责，提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。招标人有权在签订合同之前（或合同履行过程中）对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，否则招标人有权视投标人资料、说明和承诺等内容失实。所有材料均须加盖投标人公章，原件备查。

19.2招标文件中未有载明的部分，中标人可以与招标人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以中标人与招标人签订的采购合同为准。

第四章 合同（参考范本）

	    注释： 

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。


                                                          合同号：

甲方（招标人）：福建省泉州凤栖实业有限责任公司         签定地点：                

乙方（中标人）：                                    签定日期：    年   月   日

根据甲方委托     项目进行招标采购（招标编号：  ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格:

1.1合同标的：          ，具体按招标文件、投标文件执行。

1.2合同总金额人民币（¥：     元）（大写：  ）；合同总金额为包干价，包含备件、专用工具、组装、调试、检验、技术培训及技术资料和货物交通运输、技术服务上门、运输保险等费用。 

2、交货要求和交货地点:

2.1交货要求：合同签订生效后，甲方确定进场施工时间并告知乙方后6个月内项目建设完毕并完成项目验收，交付使用。

2.2交货地点：福建省泉州凤栖实业有限责任公司内指定地点。

3、供货清单

3.1供货清单：（按招标文件、投标文件执行。）

4、履约保证金、付款方式与条件:

4.1履约保证金：。

4.2付款方式：（按招标文件执行。）
4.3付款条件：乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.支付期次相应金额的收款凭证。

b.交货清单及自检记录。

5、质量要求和技术标准:按招标文件、投标文件要求执行。

6、组装调试、技术服务、人员培训及技术资料:按招标文件、投标文件要求执行。

7、验收::按招标文件、投标文件要求执行。。

8、质量保证:

乙方提供所有货物的免费质保期时间自验收合格之日起为整  年（如有更长质保期承诺以中标人承诺为准），质保期内如有非人为因素导致的损坏或故障，乙方应免费上门售后服务并免费维修免费更换配件 。乙方在接到甲方故障通知  小时内电话响应, 在  小时内委派专业技术人员到达现场进行免费维修服务，并于  个小时内排除故障，使用户系统正常工作。设备的重大配件损坏需要寄回厂家维修或更换的，经用户单位审核并书面确认后，维修时间可延长至七日，七日内无法修复必须无条件更换新机。保修期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

如果乙方未能及时到达现场，甲方有权从余款（合同货款5%）中扣除  元（每次）作为违约金 ；若无法按要求时间内排除故障，则应先提供同档次备用设备供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货和安装的违约责任

 10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货（包括到货、安装、调试、交付试运行、验收等，下文同）的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。未经甲方同意，乙方延期交货的，每迟交一天，须向甲方支付违约金    元。货物到场后应听从甲方统一安排并及时安装，如收到通知    日内没有进场进行安装的，将被视为违约，每延误一天，须向甲方支付违约金壹仟元，甲方有权从未付的合同货款中扣除延期交货及延期安装的违约金。 

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货（交付使用）期按时足额交付使用的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货的违约金     元。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付交货不合格部分货款的100％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，乙方应向甲方支付按设备金额的     ％违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期付款金额的每日  ％支付逾期付款违约金。

10.5乙方违约须向甲方支付违约金、赔偿金等，甲方有权从尚未支付的货款中扣除。

10.6本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权单方终止合同，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.7乙方未能履行合同项下的任何其它义务，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付款项，给甲方造成损失的还应赔偿甲方受到的一切损失。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1乙方对运输安装维修等全过程承担全部安全责任。

14.2本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.4本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执叁份，乙方执贰份；由乙方送招标代理机构备案壹份，具有同等效力。

甲   方：福建省泉州凤栖实业有限责任公司      乙   方： 

单位地址：                                    单位地址： 

法人代表或委托代理人：                    法人代表或委托代理人：

电   话：                                  电   话：  

开户银行：                                开户银行：  

账   号：                                   账   号： 
第五章  投标文件格式

注释： 

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

福建省泉州凤栖实业有限责任公司货物和服务项目

投标文件

(报价部分)
项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：

投标人名称 ：
    地址：

电话：      传真：          邮编：
投标代表（印刷体）：      签字：
手机：         日期 ：  年 月 日
目    录

(报价部分)
开标一览表

投标分项报价表

1、开标一览表
投标人名称（全称并加盖公章）：           项目编号∶         

	合同包
	标的名称
	折扣报价
	投标总报价
	投标保证金
	备注

	1
	制鞋车间设备（一）
	
	大写：  
小写：   
	
	

	2
	制鞋车间设备（二）
	
	大写：  
小写：   
	
	


注：

合同包1和合同包2均统一按折扣进行报价，折扣报价最多保留2位小数，例如打9折，则供应商所报的折扣为：0.90……，以此类推。供应商所报的折扣不得超过1.0，否则按无效响应处理。

    2、投标人所报折扣必须按在0-1区间进行报价，不得以9折，下浮率10%等这种形式的折扣报价出现，未按在0-1区间进行折扣报价的，均按无效投标处理。
3、投标总报价=最高限价×折扣报价，例如：投标人合同包1的折扣报价为0.90，则合同包1的投标总报价=781.76万元×0.90=703.584万元。

投标人代表签字：                         

投标人（全称并加盖公章）：                 

2、投标分项报价表
包一：制鞋车间设备（一）分项报价表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	投标单价（元）
	合计报价（元）
	合同包总报价（元）

	1
	◆计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机（电脑单针罗拉车)
	台
	336
	
	
	

	2
	计算机控制滚轮送料立柱式缝纫机(电脑双针罗拉车)
	台
	192
	
	
	

	3
	计算机控制高速平缝缝纫机电脑平车（厚料）
	台
	48
	
	
	

	4
	计算机控制高速包缝缝纫机 （四线）
	台
	48
	
	
	

	5
	曲折缝缝纫机（1530型）
	台
	96
	
	
	

	6
	335筒型高头包边机
	台
	48
	
	
	

	7
	修边机
	台
	48
	
	
	

	8
	双头喷胶机
	台
	48
	
	
	

	9
	过胶机
	台
	96
	
	
	

	10
	压烫机
	台
	48
	
	
	

	11
	锤平机
	台
	48
	
	
	

	12
	水性喷胶机
	台
	96
	
	
	

	13
	全自动打扣机（鸡眼机）
	台
	48
	
	
	

	14
	气动冲孔机
	台
	48
	
	
	

	15
	自动上胶分边锤平机
	台
	48
	
	
	

	16
	双冷双热后跟定型机
	台
	24
	
	
	

	17
	小型模板切割机-A3高拍仪
	台
	2
	
	
	

	18
	电脑切带机（冷热两用）
	台
	8
	
	
	

	合同包1统一折扣报价
	


投标人代表签名：               

包二、制鞋车间设备（二）分项报价表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	投标单价（元）
	合计报价（元）
	合同包总报价（元）

	1
	◆计算机控制花样缝缝纫机（电脑花样机）2210
	台
	192
	
	
	

	2
	计算机控制花样缝缝纫机
（电脑花样机）3020
	台
	96
	
	
	

	3
	计算机控制加固缝缝纫机（电脑打枣机）
	台
	24
	
	
	

	4
	电脑针车（车鞋攀带）
	台
	16
	
	
	

	5
	电脑针车（多织带车缝）
	台
	24
	
	
	

	合同包2统一折扣报价
	


投标人代表签名：               

福建省泉州凤栖实业有限责任公司货物和服务项目

投标文件

(技术商务部分)

项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：

投标人名称 ：
    地址：

电话：传真：邮编：
投标人代表（印刷体）： 签字：
手机：         日期 ：  年 月 日

目    录

(技术商务部分)

技术商务部分评标内容对应表

(1) 投标书

(2) 项目说明一览表
(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人的资格证明文件

(4-1)关于资格的声明函

(4-2)投标人的资格声明

(4-3）法定代表人授权书
(4-4)有效营业执照副本复印件

(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明
（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明。

（4-10）其他相关资格证明材料（若有）
 (5)售后服务承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 退回保证金说明函（含保证金交纳单据）
技术商务部分评标内容对应表

投标人名称(全称并加盖公章)：                          项目编号∶ 

	项  目
	评 标 内 容
	响应文件响应情况
	证明材料
	响应文件对应页码

	技

术

部

分
	A1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商

务

部

分
	B1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人必须将响应文件中的相关内容按上述要求及以上格式，逐条对应填写，以便评委进行评标，未按以上格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。
       投标人代表签名：

1、投  标  书
致福建信发招标代理有限公司：

    根据贵方为 项目的投标邀请（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

报价部分(正本一份，副本七份)：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

技术商务部分(正本一份，副本七份)：

(1) 投标书

(2) 项目说明一览表
(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人的资格证明文件

(4-1)关于资格的声明函

(4-2)投标人的资格声明

(4-3）法定代表人授权书
(4-4)有效营业执照副本复印件

(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明
（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明
（4-10）其他相关资格证明材料（若有）
 (5)售后服务承诺书

(6) 投标人提交的其它资料

(7) 招标服务费承诺书

(8) 退回保证金说明函（含保证金交纳单据）
以方式提供的金额为人民币元的投标保证金。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）具体详见开标一览表。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整、不具有任何误导性。
4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还其投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标报价。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：  邮编： 
      电话：  传真： 
      投标人代表签字： 
      投标人（全称并加盖公章）：

      日  期： 年 月 日

2、项目说明一览表

（按投标内容合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（并加盖公章）:                                      项目编号∶

	合同包号/品目号
	
	项目名称
	
	品牌型号
	
	交货期
	

	详细性能说明


投标人代表签字:

3、技术规格和商务偏离表

投标人名称：                                                   项目编号：

	合同包/品目号
	项目名称
	规格条目号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。未填写造成评委对其不利的评判，由投标人自行承担。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字： 
4、投标人的资格证明文件
（4-1）关于资格的声明函
福建信发招标代理有限公司：

关于贵方年月日第 （项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的（合同包/品目号）（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明正本一份，副本七份，随投标文件一同递交。

3. 我方与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司（包括其附属机构）没有任何关联。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字： 
（4-2）投标人的资格声明
1．投标人概况：

A．投标人名称：
  B．注册地址：
       传真：电话：  邮编：

  C．成立或注册日期：
    D．法人代表：（姓名、职务）

       实收资本：
       其中 国家资本： 法人资本：

            个人资本： 外商资本：

    E．最近资产负债表（到 年月 日为止）。

       (1)固定资产合计:
       (2)流动资产合计:

       (3)长期负债合计:

       (4)流动负债合计:

    F．最近损失表（到年月日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计： 

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力； 

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	销售项目名称、规格
	数量
	服务日期
	服务状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. 法人营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    投标人（全称并加盖公章）：

    投标人代表签字：
    日      期：年月日

传      真：

电      话：
（4-3）法定代表人授权书
福建信发招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 授权  （投标人代表姓名）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的项目（项目编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：  性别：身份证号：

单位：  部门：职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

附：法人身份证复印件（正反两面）、被授权人身份证复印件（正反两面）

授权人

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签章：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签章：

日     期：
注：法人身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章，并注明与原件一致。
（4-4）有效营业执照副本复印件
福建信发招标代理有限公司：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

                         投 标 人（全称并加盖公章）：

                         投标人代表签字：

                         日      期：
(4-5)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

A、财务状况报告：提供2020年度或2021年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。

B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。

C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

(4-6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

提供具备履行合同所必须的办公场所的场地证明（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）；专业技术能力的证明材料是指为本项目提供专业人员情况汇总表。

(4-7)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：福建信发招标代理有限公司
关于贵方                          项目的招标文件，我们作为投标人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：

(4-8)参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪的书面声明

致：福建信发招标代理有限公司
关于贵方                          项目的招标文件，我们作为投标人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中没有行贿犯罪记录。

特此声明！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：

（4-9）投标人须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致：福建信发招标代理有限公司
关于贵方                          项目的招标文件，我们作为投标人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：

（4-10）其他相关资格证明材料（若有）

1、投标人应承诺具备一般纳税人资格，须提供承诺函（格式自拟）
   2、招标文件有列明投标人须提供所投产品属国家强制性要求或认证相关证书等证明材料的，按招标文件要求提供；招标文件中未列明投标人需在投标文件中提供所投产品属国家强制性要求或认证相关证书等证明材料的，投标人须提供承诺，承诺招标文件未要求但其所投产品属国家强制性要求或认证的，均能满足国家强制性要求或认证要求，并对其真实性负责，否则视为无效投标（承诺函格式自拟）。

5、售后服务承诺书

注：投标人根据招标文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

投标人：（全称并加盖公章 ）
投标人代表（签字）：

日              期：
6、投标人提交的其它资料

1、投标人投标文件中承诺的交货期、付款方式、售后服务必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

2、投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。
  投标人代表签字：

7、招标服务费承诺书
致： 福建信发招标代理有限公司
我们在贵公司组织的项目招标中投标（项目编号：），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

                            投标人（全称并加盖公章）： 
                            投标人代表签字：

邮 编：       电 话：
      传 真：日 期： 
8、退回保证金说明函
致： 福建信发招标代理有限公司       

我方参与项目编号为 的     （项目名称）     投标价,提供人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

开户名：
开户行：

帐  号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________ 

投标人联系方式：___________________

日期：    年    月     日

附:本次项目投标保证金交纳单据复印件并加盖公章！



