项目需求
（一）项目概况
勐马、勐卡、中课三个业务技术用房项目均属于房建项目，其中勐马边境派出所业务技术用房项目共建设2幢房屋，1幢为办公用房，地上2层，局部1层，建筑面积为882.17㎡，1幢为住宿用房，地上3层，建筑面积为1317.25㎡，2幢房屋均为框架结构，独立基础，结构使用年限均为50年，总投资1101.29万元；中课边境派出所业务技术用房项目为综合性业务技术用房，1栋地上六层房屋，建筑面2005.45m²，结构形式为框架剪力墙结构，基础形式为旋挖成孔灌注桩，设计使用年限50年，总投资937.72万元；勐卡边境派出所业务技术用房项目为综合性业务技术用房，1栋地上五层房屋，建筑面2353.99㎡，结构形式为框架剪力墙结构，基础形式为长螺旋钻孔灌注桩（非挤土桩），设计使用年限50年，总投资1360.12万元。
（二）采购项目预（概）算
采购预算： 298556.02元。
最高限价： 298556.02元。
（三）采购标的需实现的功能或者目标
1.采购标的需实现的功能
按照工程质量检测管理办法和质量验收规范，以及相关质量强制性规范要求需要完成：
（1） 勐马所业务技术用房项目：①.建筑工程沉降观测；②.建筑工程防雷接地电阻检测；③.建设工程基桩检测（仅做地基承载力检测）；④.建筑工程室内空气污染物检测。
（2） 勐卡所业务技术用房项目：①.建筑工程沉降观测；②.建筑工程防雷接地电阻检测；③.建设工程基桩检测（基桩低应变反射波检测、单桩竖向抗压静载试验）；④.建筑工程室内空气污染物检测。
（3） 中课所业务技术用房项目：①.建筑工程沉降观测；②.建筑工程防雷接地电阻检测；③.建设工程基桩检测（消防水泵房及大门地基承载力检测、综合技术业务用房单桩竖向抗压静载试验，基桩低应变反射波检测）；④.建筑工程室内空气污染物检测。
2.采购标的需实现的目标
检测施工过程中成品质量，督促施工单位按质量验收标准施工，作为质量评定和验收结算的重要依据。同时符合国家质量检测要求，形成质量检测报告，为下步办理产权证件做好准备。
（四）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称
执行建筑工程、装修工程国家的强制性标准、规范和技术要求。
2.其它标准
执行云南省关于建筑工程关于质量验收的标准、规范和技术要求。
3.对供应商的特殊资质要求
3.1供应商资质：应具备行政主管部门核发的有效的建设工程质量检测机构专项资质证书（检测范围须包括但不限于以下内容：地基基础工程检测、民用建筑室内环境空气质量检测、建筑电气工程检测、建筑沉降和变形观测等）或建设工程质量检测机构综合资质证书。
[bookmark: _Hlk162888778]3.2项目负责人资质：拟派本项目负责人须为本单位员工，提供有效期内的劳动合同和供应商近三个月为其缴纳社保的证明材料，若供应商新成立不足一个月或项目负责人入职不足一个月的提供有效劳动合同。
（五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购标的名称及数量
	序号
	名称
	数量
	进口/国产
	备注

	1
	工程服务
	1
	/
	

	配套标的需要的设备、备件、耗材等

	1
	/
	/
	/
	/

	……
	/
	/
	/
	/


2.核心产品：本项目为工程采购，不设核心产品。
3.项目实施的地点：普洱市孟连县、西盟县。
4.采购项目交付或者实施的时间要求。
项目交付时间：合同签订后。供应商应保证在要求时间内完成全部合同约定内容，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
（六）采购标的需满足的技术指标或者服务标准内容
技术指标：符合新建房屋质量检测要求。
服务标准：满足国家、行业、地方标准规范及采购需求。
（七）采购标的需满足的服务要求
1.包装和运输要求
达到工程材料、设备、构配件进场验收标准。
2.售后服务标准要求
24小时内提出解决方案，48小时内排除问题。
3.保险要求
 供应商自行承担。                                  
4.安装调试
            /                                       
5.培训
            /                                       
6.本项目质量保证期要求：不低于2年，自验收合格之日起计。
7.服务响应
在具备检测条件后，发包人发出检测指令后24小时内进场进行检测，检测结束后30天内出具检测成果。检测过程中发现重大质量安全隐患的，第一时间告知发包人。
（八）采购标的验收方案和标准
1.履约验收主体
1.1采购单位：   普洱边境管理支队    
1.2是否选择代理机构：	是 	否
1.3是否邀请本项目的其他供应商：	是	 否
1.4是否邀请专家：	是 	否
1.5是否邀请服务对象：	是	否
1.6其他
            /                                                       
2.履约验收时间：完成合同约定任务，并如实出具质量检测报告  
3.履约验收方式：简易程序  一般程序
4.履约验收程序：一次性验收分段验收分期验收
5.履约验收内容
5.1技术履约内容
符合国家、行业标准规范，满足合同约定内容。 
5.2商务履约内容
符合国家、行业标准规范，满足合同约定内容。 
6.履约验收标准
符合国家、行业标准规范，满足合同约定内容。 
7.履约验收其他事项
          无                                            
（九）采购标的的其他技术、服务等要求
1.节能要求。
                        /                              
2.环保要求。
                        /                        
3.其他技术、服务等要求。
                        /                        
（十）其它需求
1.是否需要进行现场勘查：       /                 
勘查时间：              /                      
勘查地点：            /                          
联系人：        /        联系电话：      /      
2.是否需要提供样品供评审：          /              
3.评审现场是否需要进行产品演示：  /  演示时长：  /    
演示要求：               /                              
4.评审现场是否需要投标单位进行讲标：      /            
讲标时长：     /        
讲标要求：                /      
5.是否需要进行检测：     /        
具体要求：              /         
6.其他补充事宜：合同支付：双方签订合同，承包单位完成所有检测内容并出具质量验收报告后一次性支付合同价款。

