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[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]第一部分  竞争性谈判公告
项目概况
    阿克苏地区消防救援支队火灾调查装备采购的潜在供应商应在政采云线上平台获取采购文件，并于2023年9月25日下午16:30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：分2023-01-163
项目名称：阿克苏地区消防救援支队火灾调查装备采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1134650.00元
最高限价：1134650.00元
采购需求：
数量：1
单位：批
简要规格描述：详见采购清单
合同履行期限：合同签订后15个工作日内。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
（5）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]3.本项目的特定资格要求：本项目专门面向中小微企业。
三、获取采购文件
时间：2023年09月15日至2023年09月21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云线上平台
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015]四、响应文件提交
截止时间：2023年9月25日下午16:30（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016]五、响应文件开启
时间：2023年9月25日下午16:30（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.本公告在中国政府采购网、新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网
2.本项目采购文件的答疑、澄清将在中国政府采购网、新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网上发布，采购人在中国政府采购网、新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网上发出澄清或修改通知即视为所有供应商收到该澄清或修改通知。请供应商每天自行登录中国政府采购网、新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网查阅澄清或修改通知。
3.（1）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。
（2）各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。
（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
（4）供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。
（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
（6）本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
（7）投标企业下载采购文件后请仔细阅读，如对采购文件内容有质疑，投标人应在采购文件规定的质疑及澄清时间内以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认谈判文件不存在质疑的相关问题。超过谈判文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。
特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名    称：阿克苏地区消防救援支队
地    址：阿克苏市交通路119号
联系人：宋月
联系方式：15719006869
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
名 称：新疆锦皓项目管理有限公司
地 址：阿克苏市丝路古镇16栋001室
项目联系人：潘晶晶
项目联系方式：13309972759
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第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内                容

	1
	项目说明
一、项目名称：阿克苏地区消防救援支队火灾调查装备采购
二、采购人：阿克苏地区消防救援支队
三、资金来源：财政资金
四、项目技术规范和服务要求：详见竞争性谈判文件第三部分
五、投标报价：有关本项目所需的各种费用均计入报价。
《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体

	2
	投标总价：包括货物、随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点所有费用的
总和。

	3
	投标文件基本要求：投标文件编制必须包括竞争性谈判文件附件规定的内容，应如
实填写；响应文件必须制作成标书，按竞争性谈判文件制作。

	4
	投标文件份数：
（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。
（2）投标文件须与最终上传电子加密文件一致，“备份投标文件 ”一份：投标截
止时间前发送至代理公司邮箱（970933144@qq.com）；如投标单位标书解密失败又未递交“备份投标文件”将认定其投标无效。
（3）纸质版投标文件份数：一份正本、二份副本，电子标书U盘3份，各投标人按照招标文件中要求装订制作标书（开标结束后七个工作日邮寄至阿克苏市丝路古镇16栋001室）。

	5
	投标保证金的递交截止时间：
投标保证金：（本项目不需要）；
投标保证金提交方式：从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行等非现金形式转

	
	账的方式，汇到指定的投标保证金账户，备注项目名称及项目编号；
开户名称：\
开户行:\
账号：\
1）未提交投标保证金的投标文件无效。
2）保证金必须从投标人基本帐户电汇到指定的银行帐户。(其他形式不予接收)
备注：“****项目 ”投标保证金

	6
	履约保证金：需要，履约保证金的金额：成交合同金额的3%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	7
	[bookmark: _GoBack]供货期：合同签订后15个工作日内

	8
	分包、转包：本项目不接受。

	9
	质量要求：满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。
质保期：3年

	10
	采购控制价：1134650元（大写：壹佰壹拾叁万肆仟陆佰伍拾元整）

	11
	交货地点：阿克苏地区消防救援支队，采购人指定地点（送货上门），合同另有规定除外。

	12
	货款支付程序及方式：详见本次招标《采购合同》。

	13
	评审方法：1）本项目投标报价超过预算价的，则视为无效。2）报价是中标的一个重要因素，以满足竞争性谈判文件要求提出最低报价的投标商确定为中标供应
商。

	14
	投标文件有效期：投标文件从投标截止期结束后30天内有效。

	15
	合同签订期限：中标人需在中标结果公示期满后7日内与招标人签订合同，否则将取消其中标资格。

	16
	声明：如发现提供服务在合同期内不能严格履行合同的，将追究其法律、经济责任，并拒付所有货款。

	17
	开标时间：2023年9月25日下午16:30（北京时间）
开标地点：政采云一站式政府采购云平台

	18
	投标人资格、能力、信誉及其它要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺，提供承诺函原件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.投标人资格要求证明材料：
（1）有效的经年检的营业执照原件扫描件；
（2）近一年财务审计报告或财务报表，企业成立不足一年的提供成立至今的财务报表、近三个月完税证明、近三个月社保缴纳证明等材料的原件扫描件。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（4）法定代表人或其委托代理人身份证复印件，委托代理人还应有法人代表授权
委托书；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；
（6）本项目只面向中小微企业，需上传《中小企业声明函》。

	
	3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进
一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库
〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采
购清单》中的产品。
4.本项目不接受联合体参加。
（以上资料均需提供原件扫面件放进投标文件中，资料齐全为有效投标人。）
5.本项目不允许偏离

	19
	投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端 ”，并按照本招标文件和“政府采购云平台 ”的要求，通过“政采云电子交易客户端 ”编制并加密投标文件。

	20
	投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件 ”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编
制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件 ”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的
电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	21
	投标文件的上传和递交
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文
件”而未将“ 电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
（1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密 通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台 ”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解 密（投标供应商已进行解密操作但未完成解密），投标供应商如按规定递交了“备 份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平 台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件 ”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
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	相关费用：
1、代理服务费：本次招标收取招标代理服务费由中标单位支付，费用按发改价格【2015】299号文件标准计费后下浮30%收取。
2、公证费：本次中标单位须按《新价非字【1998】50号文件》向公证处缴纳公证
费（1000元整）。具体收费标准可咨询当地公证处。
3、场地费：交易中心严格按照新发改服价【2020】578号文收取场地及设施服务 费，收费标准为：各地建设工程交易中心向投标企业收取的场地及设施服务费单个 招投标项目最高不得超过6000元。投标企业少于6家（含6家）的按每个投标企业每次1000元收取；投标企业超过6家的，按单个招投标项目6000元由投标企业平均分摊。
投标人拒绝支付场地服务费的，将拒绝其投标。不见面开标投标人不需要到场，场 地及设施服务费由招标代理公司代收，各投标单位将开票信息在缴纳场地费时发至
招标代理公司。
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	根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定： 评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能 影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书 面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员 会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内 提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财 务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本 （应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。




投标须知
（一）总则
1  定义
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所叙述的货物、工程或服务采购。
1.2“采购人”系指阿克苏地区消防救援支队；
1.3“投标人”系指按竞争性谈判公告规定获取竞争性谈判文件并参加投标的供应商；
1.4“中标人”系指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人；
1.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。
1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务。
1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。
1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。
2  投标人资格
2.1符合竞争性谈判公告有关要求，承认并履行竞争性谈判文件各项规定的供应商均可参加投标。
2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。
3  投标费用
3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。
4  采购人的权利
4.1采购人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。
(二)竞争性谈判文件
5  竞争性谈判文件的构成：
5.1竞争性谈判文件包括：
（1）投标人须知前附表
（2）竞争性谈判公告
（3）投标人须知
（4）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）
（5）采购合同条款
（6）投标文件编制（本项目不允许偏离）
（7）附件—投标文件格式
6  竞争性谈判文件的澄清和质疑
6.1综合说明
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。
6.2对竞争性谈判文件的澄清和质疑
投标人应尽早领取竞争性谈判文件，若对竞争性谈判文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标3日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区消防救援支队火灾调查装备采购澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
采购人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网及阿克苏地区行政公署网发布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时采购人可以酌情延长投标截止时间。
6.3对招标过程和拟中标结果的质疑
投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在阿克苏地区消防救援支队火灾调查装备采购澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
采购人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
6.4澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;
(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(六)其它不符合受理条件的情形。
6.5其他
澄清或质疑函递交地点：新疆锦皓项目管理有限公司
联系电话：13309972759
7  竞争性谈判文件的修改
7.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对竞争性谈判文件进行修改，据此发出的补遗书将构成竞争性谈判文件的一部分；
7.2竞争性谈判文件的修改将以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的投标人，采购人可以酌情延长投标日期。
(三)  投标文件的编制
8  投标文件的编写
8.1投标人应详细审阅竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。
8.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。
8.3投标文件必须有完整页码、有封面、封皮、目录、页码（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。
8.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。
8.5营业执照、授权委托书、法定代表人资格证明、法人及授权委托人身份证复印件均需加盖复印无效的章子。
9  投标语言及计量单位
9.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。
9.2投标文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
10  投标文件的主要组成
（一）投标文件的组成
投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。
1、技术资信文件：
（1）法人身份证明或法人身份证复印件及授权委托书及授权代理人近三个月社保缴费证明、企业完税证明；
（2）营业执照原件扫描件；
（3）投标人资格声明函;
（4）投标人近三年有无违法、违规记录承诺书；
（5）反商业贿赂承诺书；
（6）投标产品技术参数及说明（包括但不限与产品说明书、合格证、检测报告等）；
（7）供货计划安排、货物质量保证措施和质量承诺书。
（8）投标人对《采购合同条款》的意见；
（9）政府采购诚信承诺函；
（10）投标人认为需补充的其他资料或说明。
2、报价文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）投标报价明细表（格式见附件）；
（4）投标人认为需补充的其他资料或说明。
（二）投标文件的语言及计量
1、投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2、投标计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）证明投标货物符合竞争性谈判文件规定的文件
（1）提交所有投标货物和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。
（2）详细描述投标货物的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。
（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。
11  投标报价
11.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物按招标书要求的交付使用的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。
11.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。
11.3竞争性谈判文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。11.4招标方、采购方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范
围内的捐赠。
11.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。
12  投标文件的装订顺序及份数
12.1投标文件按规定的《投标文件编制及顺序》，自编目录、页码，编页码从正文目录后一页开始自编页码。
13  投标文件签署
13.1投标文件应由法人或委托代理人逐页签字并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。
13.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。
14  投标有效期
14.1投标文件从投标截止期结束后30天内有效，投标单位须在投标文件中做出响应，有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
14.2中标人的投标文件有效期延至合同终止日。
15.投标保证金（本项目不需要）
15.1中标的投标人投标保证金按规定予以退还；
15.2发生下列任何情况之一时，投标保证金将被没收。
（1）开标后投标人要求放弃投标的；
（2）投标人在投标期内撤回投标的；
（3）中标人在规定期限内未能根据规定足额交纳履约保证金和签订合同的。
(四)  投标文件的递交
16  投标文件的密封和标记
16.1详见投标须知前附表。
17  投标截止时间
17.1投标时间及投标截止时间:详见投标须知前附表。
17.2超过投标截止时间以后送达的投标文件将拒绝受理。
18  有下列情形之一的，投标无效：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
(五)    开标
19  开标
19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标单位均应当准时在线参加。
19.2开标的准备工作由采购代理机构负责落实；
19.3采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标单位均应当准时在线参加。投标单位如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标单位因未在线参加开标而导致磋投标文件无法按时解密等一切后果由投标单位自己承担。
19.4向各投标单位发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标单位应在开标后30分钟内完成在线解密工作。投标单位在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台 ”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“ 电子加密投标文件”自动失效；
19.5投标文件解密结束，签署《政府采购活动现场确认声明书》；
19.6开启投标文件，进入资格审查；
19.7开启资格审查通过的投标单位的商务技术资信文件进入符合性审查；
(六)    评标
20  评标委员会
20.1采购人将组建评标委员会，评标委员会由采购人代表及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会构成：3人；
20.2评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。
21  评标原则：公平公正、优中选优。
22  评标办法：最低价中标法
投标文件内容完全满足竞争性谈判文件实质性要求、经过第一轮响应文件报价、一轮谈判报价，报价最低（报价相等时，供货期短者排名优先）的投标人为第一中标候选人。
23  投标文件的初审
23.1开标后，评标委员会组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。
23.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应是指投标文件与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件相符，没有偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。
23.3评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。
23.4没有实质上响应竞争性谈判文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。
23.5投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝；如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。
24  有下列情形之一的，其投标作为废标处理
24.1未按照竞争性谈判文件要求签章的；
24.2不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；
24.3投标文件的内容不详实或有虚假的；
24.4竞争性谈判文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或
做出错误响应的；
24.5投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与竞争性谈判文件要求有较大偏差的；
24.6所供参数、技术性能与竞争性谈判文件所要求的有较大偏差的；
24.7超出竞争性谈判文件要求的交付(完工)时间的；
24.8投标单位没有提供售后服务承诺的；
24.9投标文件前后表述相互矛盾的；
24.10投标文件中附有采购人不能接受条件的；
24.11投标价格超过预算采购单位无力支付的；
24.12投标人有不良记录的；
24.13不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求
的。
25  投标文件的评价与比较
25.1评标委员会只对实质上响应竞争性谈判文件要求的投标文件进行
综合评价和比较。
25.2评标时除价格因素外应考虑下列因素：
（1）投标整体技术水平、性能、质量和适应性；
（2）供货能力和交付（完工）时间；
（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;
（4）对竞争性谈判文件中付款条件的响应性；
（5）投标人的综合实力和信誉;
（6）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。
25.3评标委员会根据竞争性谈判文件中规定的评标方法进行评标，
并向采购人提交书面评标报告和推荐中标人。
25.4当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：
（1）选定技术质量最好的；
（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；
26  评标报告
26.1评标委员会应向采购人提交书面评标报告。评标报告应全面反映
评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。
27  评标的有关要求
27.1评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
27.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。
27.3评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。
(七)    授予合同
28  中标通知
28.1评标结束后，评标委员会的组成人员将当众宣布评标结果，各投
标人应按时参加，未参加者责任自负。
28.2采购人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网及阿克苏地区行政公署网公布中标人名单，向中标人发出“中标通知书”，不解释落标原因。
29  履约保证金
29.1由于招标的特殊性，投标人中标后，需提交履约保证金：合同价款的3%，合同签订后7个工作日内通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
29.2如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
30  签订合同
30.1中标人应按规定时间、地点签订合同。签订合同携带物品，详见竞争性谈判文件并出示履约保证金交纳证明。
30.2如中标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。
30.3竞争性谈判文件、中标人的投标文件和投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。
31  对投标人不良行为的处罚
投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
31.1提供虚假资料谋取中标、成交的;
31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
31.3与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;
31.4向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；
31.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
31.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的； 投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。
32  诚实信用
32.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。
32.2采购人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。32.3凡投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网和中国政府采购网上进行记录和曝光。
33  关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则
33.1招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由采购人向财政局提起废标处理意见。监督管理部门批准后采取相应的补救及纠正措施。
34  解释权
34.1本次竞争性谈判文件的最终解释权属新疆锦皓项目管理有限公司。




第三部分 采购需求说明
一、采购项目需求
本项目为阿克苏地区消防救援支队火灾调查装备采购。采购数量、相关参数及要求由采购人提供的清单为准，具体清单详见如下：
	序号
	设备
	数量
	单位

	1
	大空间三维智能建模设备
	1
	套

	2
	高性能移动图形工作站
	1
	套

	3
	便携式多功能取证系统
	1
	套

	4
	便携式X光机
	1
	台

	5
	火灾现场勘验全景照明灯
	2
	台

	6
	手提式全景照明灯
	4
	台

	7
	静电电场测试仪
	1
	台

	8
	微量易燃液体探测仪
	1
	套

	9
	手持式合金成分分析仪
	1
	套

	10
	微小空间痕迹内窥镜
	1
	套

	11
	语音文字自动转换设备
	1
	部

	12
	物证翻拍台
	1
	套


参数要求
设备一、大空间三维智能建模设备(数量：1套，包含下列相关设备及配件）
（一）大空间三维智能建模设备及软件参数
1、扫描视场角：水平360°，垂直≥280°，扫描速度≥50万点/秒。扫描距离≥80米。
2、扫描仪须具备自动校准功能，自动校准角度、测量范围、环境温度、环境光。
3、设备具有自动整平功能，自动水准补偿器精度＜3″，水准补偿器补偿范围≥±5°，倒置状态补偿范围≥5°；粗略整平范围可达±45°。
4、扫描仪配备3轴内置彩色相机，单幅不低于10MP，全景像素可达300MP以上，全景拍摄时间不超过2分钟。
5、设备内置惯性导航系统(IMU),扫描仪作业时可在外业实时拼接配准并可完成自动配准精化，生成配准报告。扫描仪具有状态指示灯，可提示扫描、拍照、设备报错、设备整平状态等。
6、设备配置智能锂电池，带LED电量指示，单块电池连续供电时间≥4小时。
7、温度：工作温度：-20°C——50°C；贮存温度：-40°C——70°C。防护等级：IP55，机身全密闭。
8、设备控制器采用WIN10系统（包括但不限于）及以上系统，运行内存≥16G，存储≥512G，采用电容式多点触控屏。
9、控制器软件支持点云实时查看、拼接、量测，支持BIM模型导入。控制器软件支持点云与模型套合叠加显示、查看模型及点云剖切面、点云与模型快速比对校核。
10、控制器软件支持后方交会引入控制点坐标，可进行特征点测量、放样，并具有绿色激光指示。
(二)点云后处理软件技术参数
1、软硬件统一性：后处理软件与扫描仪设备必须为同一厂家(设备的兼容性)。语言：支持中文，且有多国语言包；软件处理简单高效，界面直观。
2、地形采样功能：自动剔除植被，提取地形，具备随机取样、空间取样、基于间断取样、基于扫描取样、基于强度取样、基于地形取样功能。
3、地面平整度检测功能：能根据项目需求设定，一键检测地面平整度，并生成报告。平整度/垂直度检测工具：具备平整度/垂直度检测工具，可以实现墙体或地面的平整度/垂直度检测。
4、自动分类和着色：支持点云自动分类功能，能够把建筑、树木、地面、杆柱标识、电力线、地板、天花板、墙体、隧道自动提取并分类。能够自动将三维激光扫描仪拍摄的照片自动贴合到点云，实现点云自动着色；
5、专门的监测检测工具：具备面与面检测分析工具，可实现点云与点云的3D对比、点云与模型的3D对比，并具备检测结果分析工具。
6、具备多站数据无目标全自动拼接功能：随机数据处理软件具备无人值守、无目标、全自动拼接功能。无限点云数据输入，并具有大项目管理工具，可将大型数据分成若干子项目管理。具备本地虚拟漫游、视频编辑、生成功能。
7、与处理软件无缝集成：能实现基于点云，以框选、点选等模式一键式、智能化地提取地物特征点、特征线和特征面，在SketchUp平台中快速建立三维模型，也可以基于点云一键式创建特征地物立面的正射影像，并将其无缝传输至SketchUp中。支持一键链接到CAD，可以将点云直接送入AutoCAD，实现实时交互建模；支持一键导出到3DMAX、Revit点云数据格式。
(三)数据管理软件
1、多源数据接入：支持三维激光扫描仪、移动SLAM智勘扫描仪、便携全景相机、全景无人机等设备采集的数据接入，以及照片，音频、视频、地图等辅助文件的融合，建立现场点云模型对比真实火灾现场的完整性、真实性，包括:外围情况、内部现场情况/720度内部现场模型、物品在现场所在位置、现场颜色信息等。
2、无限制加载点云数据，视频渲染与高清图像输出不卡钝，大规模空间数据应用无压力。可在点云及三维模型场景中增加光线及阴影效果，提升实景三维信息的视觉逼真度。
3、照片与三维点云融合展示：将超高像素的照片与海量三维点云进行融合，以照片+三维的形式1:1无死角重建现场。建立现场模型连贯性，包括：内、外现场的连贯性；过火情况的连贯性；不同高度层面现场的连贯性。
4、提供便捷的人机交互手段，三维实景中以VR和第一人称视角自由漫游，火灾事故现场真实呈现。
5、点云模型对比：在点云数据场景中可以同时叠加CAD线画图和带有材质的三维模型，同步对比，便于项目成果展示、汇报。
6、痕迹物证标注：实现在三维点云场景下对“痕迹、物证、全景、图片、音频、视频、文字、模型”标注展示。实现点云模型内可进行标注起火点，起火部位，照片等，模型内可进行热点插入(视频，语音，动画)，直观展示物品在空间的位置分布、出处、空间关系。
7、量测功能：在3D实景中提供距离、宽度、坡度、角度、半径，面积等多种量测工具，实时准确捕捉模型点位，量测结果精确至毫米级。
8、动画编辑功能：自定义多视角漫游，提供视角与视角间自由时间轴，空间轴的设置，任意可调视角间视角范围，动路线曲率，视角店的二次更改，可在任意空间，时间插入图片音频等辅助信息，具有低、中、高、超清、超高清五个等级视频质量选择。

设备二、高性能移动图形工作站参数
采购需求：
1、高性能移动图形工作站，安装WIN11系统（包括但不限于）及以上正版操作系统；
2、搭配移动端处理器（CPU）主频不低于2.4GHz,核心不低于14，线程不低于20，制作工艺10nm，三级缓存不低于24M，最大支持内存64G；
3、搭配专业图形显卡，基础频率不低于1635MHz，显存频率不低于2000 MHz，CUDA核心数不低于3072，光追核心不低于24（3rd Gen），AI核心不低于96（4th Gen），二级缓存不低于12MB，GPU显存为GDDR6不低于8GB，显存带宽不低于256.0 GB/s，显存位宽不低于128bit；
4、搭配内存不低于DDR5 4800Mhz，不低于64GB；
5、搭配SSD固态硬盘不低于1TG+机械硬盘不低于2TB，硬盘支持再升级拓展：
6、屏幕尺寸不低于15.6英寸，屏幕分辨率不低于1920*1080；
7、专业图形显卡通过ISV认证，具备强大的数据运算与图形、图像处理能力，满足视频渲染、3D渲染、BIM三维建模、工程设计、平面设计、动画制作、软件开发、信息服务、模拟仿真等专业领域使用需求。
产品及配件：高性能移动图形工作站、电源适配器、电脑包。

设备三、便携式多功能取证系统(数量：1套)
(一)硬件配置及资质要求
一款便携式取证勘查设备，产品搭配丰富接口及配置，包括（但不限于）3个手机专用usb接口，包括（但不限于）SATA/SAS只读和读写接口，包括（但不限于）主流M.2硬盘接口，内置9000mAh电池等。功能与一体化硬件相结合，集高速硬盘复制、动态仿真、介质取证、视频采集、3路手机取证、路由器取证、汽车娱乐导航系统取证能力于一体，解决外出办案多样性检材取证的问题，同时具备案件概况、人物刻画、涉案分析、数据挖掘、关联分析的AI只能分析能力，解决外出办案对海量取证结果进行手工分析的大量时间耗费问题。
配置电容触控显示屏尺寸不低于11.6英寸，分辨率不低于1920*1080；配置CPU不低于i7-9850，内存不低于32GB DDR4，SSD系统盘不低于2TB；主要I/O接口：包括（但不限于）1个SATA/SAS只读接口、包括（但不限于）包括（但不限于）1个SATA/SAS读写接口、包括（但不限于）1个USB3.0只读接口，包括（但不限于）3个手机取证专用USB接口，包括（但不限于）1个路由器专用USB口，包括（但不限于）3个普通USB3.0读写口，包括（但不限于）1个USB3.1 Type-C接口，包括（但不限于）1个M.2接口，包括（但不限于）1个万兆网口和千兆网口，包括（但不限于）1个HDMI显示接口；配置WIFI6及4G模块；预装包括（但不限于）Win10 网信版操作系统；
产品需为国内自主研发，且具有自主知识产权，无软件潜在泄密风险；
(二)智能取证
要求采用大尺寸触控方式，取证分析工作所见即可得；
支持检材录入及案件管理功能。
(三)硬盘复制
硬盘复制功能支持一对一复制，并提供包括（但不限于）SATA/SAS免接线直插式只读接口；
SAS硬盘最高复制速度可达45GB/min；（需提供软件界面截图及参数响应情况对应的检测报告复印件，并标明对应的检测项）
支持对目标计算机进行不拆机硬盘镜像；
支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作；
(四)系统仿真
支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证；
支持包括（但不限于）对Windows、Mac OS、Linux操作系统进行仿真取证；
支持apfs文件系统进行仿真；
支持对全盘镜像或分区镜像（包括但不限于DD、E01、云镜像等）的仿真取证；
支持包括（但不限于）对Windows 操作系统获取信息不少于：系统信息、易失数据、账号密码、上网痕迹、用户痕迹等五大类重要数据；
(五)计算机取证
支持包括（但不限于）Windows系统（最高支持Win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.14）和Linux系统取证；
支持包括（但不限于）基本磁盘/动态磁盘、支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+、UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS等多种文件系统格式的解析；
支持包括（但不限于）E01、Ex01、L01、DD、IMG、001、ISO、DMG、VMDK、VHD、AFF、Lx01、GHO、VDI、DVD、HDD、HDS、VHDX、QCOW2等镜像加载解析；
支持系统痕迹分析，包括USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、未分配簇中打印记录等；
支持上网记录分析，包括（但不限于）IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex等浏览器的用户网页浏览记录；
支持即时通讯分析，包括（但不限于）QQ、微信、阿里旺旺、钉钉、Skype、RTX、MSN、飞信、京东咚咚、网易泡泡、新浪UC、雅虎、YY语音、ICQ、Line、Pidgin、AIM、Miranda、Adium、ooVoo、飞秋等应用的聊天记录、好友信息、群组信息的解析；
支持密码/密钥检索功能，包括（但不限于）BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索；
支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，支持对文件进行分类；
支持下载工具分析，包括（但不限于）迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星、FileZilla、BitTorrent等下载软件的下载记录信息；
支持快速搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息；
(六)手机取证
1）手机支持能力要求
1.支持3路并行取证，镜像取证；（需提供软件界面截图及参数响应情况对应的检测报告复印件，并标明对应的检测项）
2.需支持主流智能机操作系统：包括（但不限于） Android（含各类定制Android系统，支持最新Android 10.0）、iOS（支持最新iOS 13）、Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场98.6%。支持制作或解析（包括但不限于）Android、iPhone手机逻辑镜像，固定手机数据。
3.手机复制机需通过内置镜像采集终端获取镜像并解析取证，平台包括（但不限于）MTK、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机，也包括（但不限于）MTK平台的Android手机。
2）手机数据提取和恢复要求
1.需支持（包括但不限于）iOS系统无需越狱，即可绕过备份密码提取数据；
2.产品需支持（包括但不限于）Android系统在取证过程中无需频繁点击授权提示，提高取证效率。
3.需支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用卸载记录、电量统计、流量统计、（包括但不限于）iOS设备使用过的手机号、（包括但不限于）iOS设备连接过的主机、（包括但不限于）iOS PushStore推送消息）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。
4.需支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括
（但不限于）： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机未ROOT或已ROOT均可进行删除数据恢复。
5.需支持手机内存镜像的获取和解析，包括（但不限于）Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯、Mstar等）、诺基亚S40手机、黑莓手机。
6.需支持（包括但不限于）Android手机基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据。
3）手机密码破解及绕过要求
1.系统需提供（包括但不限于）Android解锁大师工具。支持（包括但不限于） 6.x-10.0版本华为系列手机屏幕锁破解，包含（但不限于）高通芯片、MTK芯片以及麒麟990/810980/710/970/960/955/950/659/658/655等，支持MATE30、MATE30PRO、P30、P30PRO、mate20、V20、荣耀V30、荣耀V30 Pro、荣耀20、 Nova6等全版本解锁；支持（包括但不限于） 6.x-8.x版本三星系列手机（含S8/S8+等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持（包括但不限于） 高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持（包括但不限于） MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；支持（包括但不限于） OPPO系列手机R17/R17 PRO系列、Find X、R15系列、K1、A7x、A7、A5、R11s系列、R11系列等屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载等，支持OPPO全系列高级备份，支持手机应用程序解析；支持（包括但不限于） vivo系列手机(含vivo X27 PRO、X23系列、X21系列、X20系列、Y97、Y93、Y95、Z5x、Z3x、Z3/Z3i、Z1/Z1i、U1、S1、Y3等)屏幕解锁等, 最高支持至Android10.0（包括但不限于） ；支持（包括但不限于） 小米系列手机（含小米Max3、小米8 青春版、小米8 SE、小米6x、红米Note7、红米Note5、红米Pro、红米S2等）屏幕解锁，新增小米高级备份，只需一点空间即可完成小米取证，支持Android5.0以上版本所有手机；支持移除全盘加密的（包括但不限于） 魅族手机（如8X、PRO 7/PRO 6、NOTE 8/NOTE 6/NOTE 5、6/6T、MAX、E/E2/E3）屏幕锁；支持包括（但不限于） LG、小米、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR\美图、酷比、酷派、360、锤子、8848等品牌手机绕过密码、免ROOT镜像下载等；支持海外手机的屏幕锁破解或镜像下载；支持（包括但不限于） MTK（含MTK Android，如vivo X6 Plus D）、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。
2.需支持包括（但不限于） 三星、华为、小米、OPPO、vivo、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像并自动解密。
4）手机应用程序解析要求
1.针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python脚本，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案件数据中。支持手机APK静态分析，快速提取分析APK资源分析。
2.需支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。
3.需支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析、社交网络数据的获取、上网日志的获取解析、手机邮件的获取解析、手机行程记录的获取解析、手机电子商务数据的获取解析、手机Wi-Fi、蓝牙连接记录、GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取、支持第三方安全软件的获取解析、车载导航记录的获取解析、视听软件的获取解析、支持包括（但不限于） 360安全云盘、易联OVPN、华为手机云、iCloud等应用的获取解析、银行类APP的获取解析、其他应用解析如（包括但不限于） 搜狗输入法、imToken、币牛牛、115网盘、金十数据、豌豆荚等。
5）手机取证工具集
1.Android系列（包括但不限于） ：需提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供（包括但不限于）Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码。提供（包括但不限于）Android一键root工具，支持一键root和一键取消root，提供第三方工具，提供（包括但不限于）360一键root/kingroot/root大师的下载链接；提供（包括但不限于）Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供（包括但不限于）Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供（包括但不限于）Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供（包括但不限于）ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件。
2.iPhone系列：需提供（包括但不限于）iPhone屏幕锁破解设备提供iPhone备份浏览工具，可直接加在备份目录浏览；提供（包括但不限于） iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供（包括但不限于）iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供（包括但不限于） iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。
3.设备集成（包括但不限于）暴恐查缉-暴恐音视频图片电子书查缉工具，在手机取证时对手机进行暴恐文件的检索查缉。
(七)汽车取证
支持包括（但不限于）福特Sync3以及吉利G-NetLink等原装信息娱乐导航系统的取证，支持提取地图定位信息、通讯录及车速、GPS轨迹、车身事件（包括开关门、点火记录以及车速记录等）数据的提取；支持包括（但不限于） 飞歌、路畅、九音等第三方Android信息娱乐导航系统的取证，支持提取地图定位信息、通话记录、通讯录、WIFI连接记录、蓝牙设备等数据；（需提供软件界面截图及参数响应情况对应的检测报告复印件，并标明对应的检测项）
支持（包括但不限于） WinCE信息娱乐导航系统的取证，支持蓝牙、通话记录、地图数据提取；
支持包括（但不限于） 百度、高德、凯立德、腾讯、搜狗、美行以及道道通导航APP等数据提取；
支持通过WIFI连接信息娱乐导航系统进行数据提取。
(八)路由器取证
支持包括（但不限于） 水星、TP-LINK、小米、华为、极路由等主流路由器品牌的取证；（需提供软件界面截图及参数响应情况对应的检测报告复印件，并标明对应的检测项）
支持包括（但不限于） 网口直连、TTL串口直连、WIFI直连、SSH直连、U盘、镜像、文件夹等取证方式； （需提供软件界面截图及参数响应情况对应的检测报告复印件，并标明对应的检测项）
支持连接记录、登录记录、异常记录以及用户名密码修改记录等日志信息解析；支持权限管控、静态路由表、静态ARP绑定、VPN、DNS、WiFi配置等配置信息解析；
支持智能路由器下载记录、应用信息、访问记录等信息解析。
(九)智能分析
支持案件刻画、人物刻画、涉案分析、数据挖掘、关联分析等线索挖掘的能力；（需提供软件界面截图及参数响应情况对应的检测报告复印件，并标明对应的检测项）
支持案件刻画：概况整体案件涉案、关联、身份挖掘的情况；
支持人物刻画：分析检材中的姓名、身份证、住址、手机号码、虚拟身份（包括但不限于 QQ、微信、E-mail等）、银行卡号、车辆、毕业学校等基本属性；
支持涉案分析：找出匹配设定的“黄赌毒骗贷模型”、“置信度”条件范围内的通联内容列表或涉案类型占比情况；支持查看命中的涉案通联的上下文；
支持数据挖掘：可提取和分类展示固话、手机号、身份证号、银行卡号等特殊身份标识及其来源；
支持多人关联分析：通过分析同个案件内的多个持有人检材数据，刻画出不同持有人间存在的各种关系。
(十)视频采集
提供网络视频采集功能，可支持时间、通道选择等过滤搜索视频，预播放；
提供镜像、硬盘视频采集功能，可安全、快速从硬盘获取视频数据。

设备四、便携式X光机(数量：1台)
采购需求：主要功能可检测包括（但不限于） 各类工业元器件、电子元件、电器内部、电线内部、金属塑胶件，检测发现隐藏在炭化物、塑料熔融物品中的金属物质。便携式X光机，便携式设计，方便手提，屏幕具备高清实时成像，成像清晰度可调节，可外接显示器同步显示观看，可连接电脑存储打印，低辐射（不高于0.5mA），超精准X摄像，可观察微小结构，高灵敏度，配备防护盘，阻挡对操作者的辐射。
产品及配件：便携式X光机、铝合金属箱、采集卡、视频输出线、开关、电源线、射线防护盘。

设备五、火灾现场勘验全景照明灯(数量：2台)
采购需求：用于火灾现场勘验照明，不低于6000流明亮度，可用作360°全景照明，或用作聚光灯(12°聚焦，照射距离不低于500米)；快速展开或收起，轻便、安静,充电式锂离子电池系统供电，尼龙66灯体，具备防水、防火、防静电、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用；使用时间在6000流明时不低于3小时。

设备六、手提式全景照明灯(数量：4台)
采购需求：全景照明，可遥控、防水、防火，手提式，可悬挂和吸附铁基材料，内置提手，有即时光激活，可用于火场勘查、现场维护、紧急情况(如停电和紧急情况)和灾难响应，光通量：500-3000流明，电池寿命：3-24小时，电源可充电锂离子电池系统或外接电源。

设备七、静电电场测试仪(数量：1台)
采购需求：有效检测ESD工作场所（包括但不限于）设备、工作台面、工具、车间、电子厂、包装材料、薄膜材料、外保温材料等的带静电电荷，测量范围在0-±30KV，高电位±1KV-±30KV，测量误差±10%，测定速度1秒内，LCD每秒5次更新，显示方式：数字与图形，供电方式：电池。配备智能芯片，具备红外感应，快速测量，自动识别，离子平衡测量功能。
产品及配件：静电电场测试仪、连接线、电池、配套皮包。

设备八、微量易燃液体探测仪
采购需求：主要功能用于测量包括（但不限于）汽油、煤油、柴油、油漆稀释剂及各种有机溶剂的蒸汽浓度，测量易燃、可燃气体浓度。测量方式:扩散式、原敏半导体式(采用进口元件)，测量范围: 0-1000PPM (导丁烷)，包括（但不限于）汽油、煤油、柴油、油漆稀释剂。锂电池供电，3.5液晶数字显示(LCO)，报警方式红色发光二极管闪亮，蜂鸣断续急促声音，欠压报警绿色发光二极管亮，蜂鸣器发出响声。
产品及配件：微量易燃液体探测仪、充电适配器、ABS包装箱。

设备九、手持式合金成分分析仪
采购需求：主要功能用于各种工业领域的金属分析和检测，实时分析现场金属元素的特征信息，分析原子序数为（包括但不限于）12-92镁（Mg）到铀（U）之间的元素，主要包括（不仅限于）Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、 Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素。检测对象：固体。分析方法：直读分析法+基本参数法（FP）。
探测器：高性能硅漂移SDD 探测组件。激发源：45KV/200uA-银靶端窗一体化微型X射线光管及高压源。电池：可充电锂电池，标配6800mAh,电压：7.2V；可持续工作不低于12小时;仪器具有热插拔功能，延时断电，更换电池时无需关机，电池自带电量显示。准直器、滤光片：特殊防辐射材料准直器，内径3MM；无滤光片，省去切换时间，软件扣除本底干扰；摄像头：具内置不低于500万像素高清摄像头功能，可对被测物进行拍照，方便管理；数据传输方式：3G/4G、有线连接、Wifi、蓝牙。
微电脑显示系统：半透半反工业级定制触摸屏≥5英寸，标配:不低于4G,内置拓展储存支持16G，可以海量储存数据,分辨率不低于1080*720。
软件支持：远程操控系统，基于（包括但不限于）windows系统的PC端/基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器，实现数据多平台（仪器，PC端，手机端，云端）同步，软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能，仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能。
安全性：仪器侧边测量值≤0.2μSv/h（扣除本底后）注：供应商须在响应文件中提供国家授权的法定计量机构或测试中心出具的《手持式X射线分析仪（漏射线）报告》复印件佐证。多重安全防护，不测试无辐射；工作时的辐射水平远低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关闭X光管功能。
产品及配件：手持式合金成分分析仪、三防保护箱，具有防水、防尘、减震作用，测试软件仪器端、PC端、手机端各1套，可充电锂电池电池*2，通用电池充电适配器*1。

设备十、微小空间痕迹内窥镜
采购需求：主要功能用于微小空间（包括但不限于管道、电器内部、狭窄缝隙）拍照，带显示屏，显示屏尺寸：4.5寸，高清晰度不低于1080P，探头直径：8.5mm，1米软金属鹅颈管，探头高温报警，双向180°工业内窥镜，有效像素不低于200W，IP65级防水摄像头，内置8颗LED灯，有三个亮度等级可调节，支持WiFi连接，拍照自带时间戳，6000mAh锂电池充电，存储媒介：内置不低于8GB SD卡。
产品及配件：微小空间痕迹内窥镜，拨轮，USB数据线、擦布、1.5MMOTG数据线，弹性蛇管，包装盒。

设备十一、语音文字自动转换设备
主要功能用于语音文字自动转换，便携式，小巧机身，可以塞进包括（但不限于）牛仔裤、侧包灯小空间，用于调查询问，可实现实时语音转写、快速编辑、快速成稿。全离线转写，无网络环境实时转写，AI算法加持，搭载核心降噪算法，降低环境噪音，高清降噪，最远录音距离达10米，支持包括（但不限于）中英日韩俄5大语种，即录即转，支持包括（但不限于）12种中文方言转写（包括但不限于粤语、河南话、四川话、重庆话、云南话、贵州话、天津话、河北话、东北话、甘肃话、山东话、太原话），自动过滤语气词、叹词、重复词，智能整理，自动分析语义，智能分段。2.0英寸触控屏幕+独立录音提示灯，存储空间不低于32GB，八核高性能处理器，2+4麦克风阵列，内置聚合物锂电池，容量不低于2000mAh，充电：5V/2A，Type-C接口，支持USB数据导出，支持包括（但不限于）苹果、WIndows系统数据导出。
产品及配件：语音文字自动转换设备主机，数据线，包装盒。

设备十二、物证翻拍台
主要功能用于满足各类物证特殊场景拍摄需求，方便物证拍摄，满足多角度拍摄，无阴影，可拆卸，不占空间，组装方便。


1、供货期限：合同签订后15个工作日内。
2、供货地点：以采购人指定地点为准。
3、付款方式：以甲方内容为准。
4、合同签订期限：中标人需在中标结果公示期满后7日内与招标人签订合同，否则将取消其中标资格。
5、验收标准：按照采购人标准要求进行验收，验收不合格的将由供应商进行处理。
【说明】：
1、 投标商所报价格包含税金、运输、配送等相关费用。



第4部分  采购合同条款
（本合同为参考模板，具体内容以实际签订为准）
[bookmark: _Toc246216233][bookmark: _Toc246216234]1、合同价格
1.1合同价款为：￥:元，（大写：人民币）。
[bookmark: _Toc260246971][bookmark: _Toc260247209][bookmark: _Toc231451677][bookmark: _Toc260247210][bookmark: _Toc246216237][bookmark: _Toc260246972]2、支付条款
2.1本合同的支付币种为人民币。
2.2合同价款支付方式：按照合同约定付款。
（二）乙方提交采购合同、发票等材料，向甲方申请付款。
（三）甲方对乙方提交的付款资料审核通过后，以转账方式向乙方付款。3、履约保证金
本项目履约保证金为合同价款的3%，合同签订生效后，乙方通过转账的方式向甲方支付共计        元，大写 （    ），待质保期结束后再将履约保证金退回。
如果甲方未按约定及时支付履约保证金，甲方有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并有权将标授予另一个投标人或重新招标。
4、保修期：3年
[bookmark: _Toc258681731]5、技术资料
[bookmark: _Toc258681733]5.1乙方应准备与服务相符的技术资料，并于合同生效后七日内送（或寄）至甲方，例如：软件使用说明手册，软著、安全评测报告。如本条款所述资料有不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后3日内免费另寄（送）。
[bookmark: _Toc258681749]6、乙方履约延误和延期赔偿
6.1如果乙方未能按合同规定的时间按期提供服务，将加收延期赔偿或终止合同。
6.2在履约过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由乙方认可，则甲方有权终止合同。
6.3如乙方未能就合理提供服务日期达成一致意见，甲方有权将服务价降低到双方同意的水平，并由乙方赔偿由此造成的所有损失。
[bookmark: _Toc258681751][bookmark: _Toc258681752]7、违约责任
 若乙方未按本项目采购需求承担相关工作，由此造成的责任和损失由乙方自行承担。
8、不可抗力
[bookmark: _Toc258681753]8.1甲乙双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风以及其他双方商定的事件。但不包括违约或疏忽。
8.2在不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式（如电报、传真或电传）将不可抗力的情况和原因通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。除对方书面另行要求外，受不可抗力影响的一方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同事项。
8.3如果不可抗力事件的影响持续45天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
8.4如果因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，受不可抗力影响的一方不应承担违约责任。
9、税费
9.1根据国家现行税法规定对与本合同有关的一切税费，包括按税法规定应由甲方承担的税费，均已包括在合同总价款之中，甲方不再与乙方另行结算税费。
[bookmark: _Toc258681754][bookmark: _Toc243905150][bookmark: _Toc243904847]10、争端的解决
10.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成，向项目所在地人民法院提出诉讼。
10.2在双方之间的争议尚未解决之前，如甲方以书面形式坚持要求乙方按其意见行事，则乙方应按甲方的意见执行，但由此产生的一切不良后果和责任均应有乙方承担。但乙方不能因此而故意采取可能导致不良后果的行为。
[bookmark: _Toc258681755]11、违约终止合同
11.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：
(1)乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供服务。
(2)乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
[bookmark: _Toc258681758]12、合同修改

12.1欲对合同条款作出任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。
[bookmark: _Toc258681759]12.2乙方的书面承诺被甲方接受后视作合同附件，与合同具有同等法律效力。
13、转让和分包
[bookmark: _Toc258681760]13.1本项目不允许以任何形式的转让和分包。
14、适用法律
14.1本合同的适用法律为中华人民共和国的现行法律和地方法规。
[bookmark: _Toc258681765]15、合同生效及其它
15.1合同一式肆份，甲乙双方各执两份；以满足甲乙双方及相关备案部门的需求。本合同经双方法定代表人或其授权的委托代理人签署并加盖法人公章后生效。





第五部分  投标文件编制
各投标人：
为了准确投标，希望认真阅读本次竞争性谈判文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：
1、实事求是的填写各附件内容;
2 、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;
3、属于竞争性谈判文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署;
4 、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。



















投标文件封皮格式


投 标 文 件

（报价或技术资信文件）



项目编号：                             

项目名称：                             








投标人（加盖公章）：                    
法定代表人或其全权代理人签字：             






第六部分   附  件
附件 1
投 标 函
致：
我方对本次竞争性谈判文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此次      采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：
1、我方同意竞争性谈判文件的各项规定，赞同你方对竞争性谈判文件的解释；
2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；
3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；
4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果；
5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；
7、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；
8、我方同意本投标文件的有效期为开标后30天；一旦中标将投标文件转为合同附件；
9、本次投标总价为                    （大写）          ；
10、我方提交的投标文件正本  /  套，副本  /  套；
11、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：
手机：
电话：
传真：
法定代表人：（签字）             
全权代理人：（签字）            
投标单位全称：                    
（加盖单位公章）
签署日期：      年     月     日
竞争性谈判文件


附件 2
反商业贿赂承诺书
致XXX：
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采
购活动中郑重承诺：
一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪
检监察机关举报。
三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公
平的竞争关系。
五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维
护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，
积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购
合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。
八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检
查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
投标单位全称：                    
（加盖单位公章）
签署日期：      年     月     日






附件 3
法定代表人资格证明文件


我是投标单位全称   的法定代表人。参加 招标项目名称、招标编号  ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。
特此证明。


投标单位全称：                    
（加盖单位公章）
签署日期：      年     月     日


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；
2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。


	法定代表人身份证复印件正反面粘贴处


竞争性谈判文件
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授权委托书
我   姓名    是        投标单位名称       的法定代表人，现授权单位全称        的    姓名     为我公司全权代理人，以我单位名誉参加阿克苏地区消防救援支队组织的     招标项目名称、招标编号          的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本
次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。
全权代理人无转委托权。
特此声明。
法定代表人： （签字）    
投标单位全称：                       
（加盖单位公章）
签署日期：      年     月     日
说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

	法定代表人身份证


复印件正反面粘贴处
	全权代理人身份证


复印件正反面粘贴处



竞争性谈判文件


附件  4
投标人资格声明函
一、供应商概况：
1 、注册地址：
2 、成立日期：
3 、注册资金：
4 、单位性质：
5 、开户银行的名称和地址：
6 、隶属关系：
7 、服务体系设置情况简介：
8 、目前承包范围及生产能力：
9 、职工（雇员）人数：
其中：（1）高级技术人员人数：
（2）中级技术人员人数：
二、财务状况统计表

	项目年份
	近一年

	总资产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	





附件 5
投标人对《采购合同条款》的意见


1、投标人如对此次《采购合同条款》没有歧异，请在本页填写无意见；
如有歧异，请填写具体意见（请投标人选择其一）：
有意见 口            无意见 口
2、解决合同纠纷方式：（请投标人选择其一）
(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁(   );
(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。
3、对本合同有无意见必须表明意见，按规定签署并加盖公章，否则作
为废标。







投标单位全称：                    
（加盖单位公章）
签署日期：      年     月     日







附件


投标人近三年有无违法、违规记录承诺书
（投标人自行填写）


内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法
缴纳税收和社会保障资金。
（有无必须说明，否则作为废标）





法定代表人： （签字）  
或全权代理人： （签字）  


投标单位全称：                    
（加盖单位公章）
签署日期：      年     月     日







附件 7
开标一览表（格式）


	序号
	项目名称
	投标价（元）
	供货期

	1
	
	
	


投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年  月  日



















附件 8
投标报价明细表（根据清单自行调整）
投标编号：XXXXXXXXXX











投标方：（单位盖章）
法定代表人和代理人：（签字和盖章）
年  月   日












附件 9
投标人技术支持和质量承诺书
（投标人自行填写）




















法定代表人：            （签字）  
或
全权代理人：            （签字）  
签署日期：     年    月    日
竞争性谈判文件


附件 10

政府采购诚信承诺函
（招标人）：
我是                                          公司的法定代表人，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏地区项目实施中,近一年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经
济损失的赔偿责任）。







法定代表人：         （签字）
或
委托全权代理人：    （签字）

签署日期：    年   月   日
竞争性谈判文件


附件 11
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）     的（项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中
小企业）的具体情况如下：
1.（   ），属于（ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（   ），属于（ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3.（   ），属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4.（   ），属于（ 采购文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为	（企业名称），从业人员        人，营业收入为   万元，资产总额为		 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
5.....................
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业
的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：


注：一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，结合统计工作的实际情况，特制定本办法。
二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。
三、本办法适用范围包括:农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。
四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。
五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。
六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字〔2003〕17号)同时废止。
划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


附件 13
投标人认为需补充的其它资料或说明



