
用户需求书
一、项目内容及要求
最高投标限价：566300.00元。

	序号
	项目及

品种名称
	规格型号
	计量单位
	采购

数量
	单价

（元）
	预算金额（元）

	1
	轮胎
	12.00-20 18PR
	条
	173
	2200
	380600

	2
	轮胎
	12.00R-20 18PR
	条
	3
	2200
	6600

	3
	轮胎
	12.5R-20 16PR
	条
	41
	2000
	82000

	4
	轮胎
	255/100R16 8层级
	条
	22
	1850
	40700

	5
	轮胎
	37X12.5R16.5
	条
	4
	2500
	10000

	6
	轮胎
	37×12.5R16.5LT
	条
	1
	2800
	2800

	7
	轮胎
	9.00R-20 16PR
	条
	25
	1552
	38800

	8
	轮胎
	9.00-20 16PR
	条
	3
	1600
	4800

	最高投标限价
	566300元


以上指标参数均为完全响应项，有1项不满足则按无效投标处理，本项目只采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品），为确保质量品质，建议选用三角、前进、双钱品牌，但不作为必选要求。

2.响应供应商的报价不能高于投标最高限价（单价），否则视为无效投标。

3.响应供应商须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。
二、商务要求

4.1交货时间、地点与方式：

成交之后20个日历日内完成发货，交货地址及数量如下：

	序号
	项目及

品种名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	交货地址

	1
	轮胎
	12.00-20 18PR
	条
	18
	广东省汕头市龙湖区外砂镇

	2
	轮胎
	12.00R-20 18PR
	条
	3
	

	3
	轮胎
	12.5R-20 16PR
	条
	21
	

	4
	轮胎
	255/100R16 8层级
	条
	8
	广东省汕头市龙湖区外砂镇

	5
	轮胎
	37X12.5R16.5
	条
	4
	

	6
	轮胎
	9.00R-20 16PR
	条
	12
	

	7
	轮胎
	12.5R-20 16PR
	条
	13
	广东省梅州市兴宁市永和镇

	8
	轮胎
	9.00-20 16PR
	条
	3
	

	9
	轮胎
	12.00-20 18PR
	条
	35
	福建省漳州市龙文区朝阳镇

	10
	轮胎
	255/100R16 8层级
	条
	7
	

	11
	轮胎
	9.00R-20 16PR
	条
	7
	

	12
	轮胎
	12.00-20 18PR
	条
	60
	福建省漳州市芗城区石亭镇

	13
	轮胎
	12.5R-20 16PR
	条
	7
	

	14
	轮胎
	255/100R16 8层级
	条
	7
	

	15
	轮胎
	37×12.5R16.5LT
	条
	1
	

	16
	轮胎
	9.00R-20 16PR
	条
	6
	

	17
	轮胎
	12.00-20 18PR
	条
	60
	福建省福州市仓山区城门镇 


4.2 质保期：

4.2.1交货轮胎应为最近1年内生产的，并提供24个月或3万公里免费质保。

4.2.2质保期内如货物因非人为因素出现损坏而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累积超过60天则质保期重新计算。任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。
4.3轮胎和内胎的质量要求

4.3.1所有货物必须符合国家规定的产品质量轮辋要求。 
4.3.2外观质量要求：轮胎外表条纹为横纹或直纹，轮胎和内胎的表面禁止出现老化、翻新、外表工艺粗糙、凹凸裂痕、刮痕、磨损等现象。 
4.3.3由于车辆年审对汽车轮胎有专门的要求，每一种机动车在出厂时都有一个统一的国家标准，所以，同一型号的车辆使用的轮胎纹路必须一致，且必须与车辆轮胎使用的国家标准相匹配，如因轮胎型号、纹路不符合标准导致年检不合格，由此造成的损失由成交供应商负责。在同等价钱的条件下，按采购人的需求供货（轮胎花纹）。 
4.3.4轮冠厚实、耐磨、耐切割性能好，胎体坚固，具有优越的抗耐磨耗能力和负荷能力。 
4.3.5所提供的载重汽车斜交/子午轮胎应符合GB9744-1997《载重汽车轮胎》的规定。 
4.3.6轮胎外观应符合化工行业轮辋HG/T2177-1998《轮胎外观质量》的规定。 
4.3.7内胎的技术要求及外观质量应符合GB7036,1-1997《充气轮胎内胎第1部分汽车轮胎内胎》的规定。 
4.3.8对于影响货物正常工作得到必要组成部分，无论技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 
4.3.9轮胎技术性能应适合特殊的环境，耐磨、耐蚀。
4.4售后服务
4.4.1成交供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或更换成同类合格产品。
4.4.2采购人在质量保证期内发现有质量问题将以书面形式通知成交供应商。对质保期内的质量问题，成交供应商应设置服务热线，保证在接到采购人通知后12小时内指派技术人员到达采购人指定的现场，并于3天内更换质量低劣的货物。
4.4.3对质保期内的质量问题，如成交供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施包括重新购买货物，所发生的费用和造成的损失由成交供应商承担。如果成交供应商没有按照约定期限或方式提供保证服务，质保期的到期时间按成交供应商逾期提供保证服务天数相应顺延。
4.4.4成交供应商必须做好货物的仓储工作和运输准备，可随时应采购人要求的时间和地点送货。
三、验收标准及方法

5.1货物验收由采购人和成交供应商共同负责，货物的包装应符合国家及制造厂的相关标准，供货时供货商必须同时提供与轮胎对应的正确编号。
5.2验收：成交供应商所供货物必须与响应文件品牌型号一致，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，为全新的原包装产品，并提供货物清单及相关合格证书等材料。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与货物清单不符，成交供应商应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。
5.3验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准等；②符合谈判文件和响应承诺采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。
5.4如果验收不符合国家质量标准或行业技术规范或谈判文件要求，采购人可以拒绝授受该货物，成交供应商应更换被拒绝的货物，以达到合同规定的规格及质量，在此过程中，成交供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时成交供应商相应顺延被更换货物的质保期。
5.5 供货后采购人将进行抽样检查，若抽样检查不合格，经采购人同意，可更换该批次货物，若更换后的货物仍达不到国家质量标准或行业技术规范，取消其供货资格。
5.6因采购人生产工艺或包装方式的改变或产品虽符合成交供应商出厂检测标准，但不符合采购人需求时，经与成交供应商协商，而成交供应商不能改进产品使之符合采购人需求时，采购人有权单方解除合同；遇有特殊情况致使合同不能履行，需提前三十天书面通知对方，并征得对方书面同意；因采购人行业政策因素等不可抗力原因需解除合同的可以免除责任，需提前一个月书面通知成交供应商。
四、供货要求和价格调整

6.1供货要求：应按出厂标准及国家有关要求进行包装，成交供应商需免费将货物送到采购人指定的地址。在运输过程中造成的产品灭失或损坏由成交供应商负担，保证货物到达目的地时完好，无毁损，包装不回收。
五、付款方式
所有货物接受完毕并验收合格后成交供应商提供全额正规发票20个工作日内采购人向成交供应商支付100%合同价款。



