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（猴石抗联安全监控系统项目）
的招标公告
项目概况
猴石抗联安全监控系统项目 招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于 2025年11月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
 
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JH25-210422-00133
项目名称：猴石抗联安全监控系统项目 
预算金额：1,997,460.00元
最高限价：1,997,460.00元
采购需求：安全监控系统等（详见招标文件第三章 货物需求）
合同履行期限：合同签订后45日内完成供货安装调试（具体以实际签订合同为准）。
需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）相关规定、促进残疾人就业政府采购政策相关规定、对于节能产品、环境标志产品相关规定等。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、政府采购供应商入库须知
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件
时间：2025年10月27日23时00分至2025年11月4日00时00分（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：辽宁政府采购网 
方式：在线下载
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年11月18日09点00分（北京时间）
地点：电子投标文件在辽宁政府采购网提交，备份投标文件现场递交至抚顺市公共资源交易中心六楼开标室或加密后邮箱发送。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]八、其他补充事宜
1.参加辽宁政府采购活动的投标人，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，及时办理政府采购CA数字证书并学习电子响应文件制作等教程，有任何技术问题请咨询技术支持电话（4001288588）,CA办理问题请咨询CA认证机构，因未办理相关手续或自身操作问题造成的一切不良后果，由投标人自行承担。
2.投标文件递交方式采用线上递交方式，投标人同时准备电子投标文件以及电子文件一致性承诺函（格式自拟），并按招标文件要求进行签字、盖章，如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：新宾满族自治县文化旅游和广播电视局
地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县
联系方式：024-55022828       
[bookmark: bookmark775]2.采购代理机构信息
名称：馨航（辽宁）项目管理有限公司 
地址： 辽宁省沈阳市皇姑区嫩江街50号
联系方式：17666416891
邮箱地址：xinhang1519@163.com
开户行： 中信银行股份有限公司沈阳苏家屯支行
账户名称：馨航（辽宁）项目管理有限公司
账号：8112901013001012380
3.项目联系方式
项目联系人：赵老师
电　话：17666416891


[bookmark: _Toc9614][bookmark: _Toc26518_WPSOffice_Level1]
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第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc18613_WPSOffice_Level2]一 投标人须知表
	[bookmark: sys_招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: sys_招标项目基本内容及要求：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求其他：Block][bookmark: 招标项目基本内容及要求：Block]条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名称：新宾满族自治县文化旅游和广播电视局	
地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县
联系人：王老师
电 话：024-55022828 

	1.2
	采购代理机构
	名  称：馨航（辽宁）项目管理有限公司
地  址：辽宁省沈阳市皇姑区嫩江街50号
联系人：赵老师
电  话：17666416891

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	详见招标公告

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	是
否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	是
否
（1） 本项目为非专门面向中小企业采购，按照财库【2020】46号，财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知执行；
1.法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
2.因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
3.按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
4.框架协议采购项目；
5.省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
注：除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
（2）中小企业划型标准参照《工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于工业(从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业)；（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	有，具体产品为：001/14  电脑1；001/23  电脑2；
没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	是
否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：1,997,460.00元
最高限价：1,997,460.00元
投标人的投标报价不得超过最高限价，否则其投标无效。

	4
	计量单位
	中华人民共和国法定计量单位
其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	不组织
[bookmark: _GoBack]组织，时  间：2025年11月4日（10:00）         
地  点：新宾满族自治县木奇镇猴石国家森林公园正门         
联系人：王老师         
电  话：024-55022828
组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	001/18  LED显示屏2

	11.3
	样品或演示
	不需要提供样品
需要提供样品

不需要提供演示
需要提供演示

	12.1
	投标报价货币要求
	所有投标均按 人民币 货币进行报价。
其它：               

	13.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	电子投标文件：电子投标文件按政府采购网相关规定制作上传；
备份文件：电子文档 1份（U 盘，加密的word格式文件和签章完整PDF格式文件，须与线上递交的电子版投标文件一致），需单独提供，在递交投标文件截止时间前送至开标地点或加密后邮箱发送。（注：提交承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件一致承诺函）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 0人，评审专家5人组成，共5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	样品：
1、样品评审方法：       
2、样品评审标准：       

演示：
1、演示评审方法：        
2、演示评审标准：         

	27.2
	评标办法
	综合评分法
最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	  3家   

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：  1家   
采购人委托评标委员会直接确定中标人
采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金
本项目收取履约保证金
履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：                  
    开 户 行：                  
    账    号：                  
履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	本项目不收取采购代理服务费
本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。
支付标准：参照[2002]1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有交问题的通知》（发改办价格[2003]857号）收取，不足5000元按5000元收取。 
支付形式：现金、转账、电汇  
支付时间：在领取中标通知书前一次性付清。招标代理服务费不单独列项，由投标人自行承担。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面或线上质疑函
联系单位： 馨航（辽宁）项目管理有限公司 
联系电话： 17666416891 
通讯地址： 辽宁省沈阳市皇姑区嫩江街50号 
联 系 人： 赵老师
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	特殊事项说明
	1、上传到辽宁政府采购网上的电子投标（响应）文件必须签字盖章后上传。
2、为保证投标（响应）文件安全保密性，参与本项目的投标人须自行携带电脑参与项目投标/响应报价解密或预留相关技术人员在自己公司解密，解密时间30分钟。如因投标人/供应商自身原因导致投标文件无法解密，后果自负。
3、中标人请务必在法律规定期限内与采购单位签订政府采购合同，并及时将签订后的合同PDF扫描件发至代理机构邮箱xinhang1519@163.com后并致电17666416891
告知代理机构，以便在规定的时间内在网上录入合同，中标人须及时登陆辽宁政府采购网上进行合同确认，否则后果自负。
4、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5、投标人进行辽宁政府采购网系统填报投标信息、电子文件编制、盖章或电子签章等如有问题，可以咨询平台运维服务机构。
平台运维服务电话：400-1288-588。
平台运维机构服务时间：8:00-18:00（周一至周日）
6、采购活动中电子评审系统发生故障等原因按照《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363 号文件相关要求执行。
7、投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：
    （1）因投标人原因造成响应文件未解密的；
    （2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；
    （3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
    出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。
8、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关投标人共同签字确认，投标人未到场的，通过视频方式进行确认。
9、关于未使用的备份文件退还方式:投标人上传的投标(响应)文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。代理机构将在中标（成交）通知书发出前联系投标人将备份文件退回，投标人可选择现场领取或邮寄的方式。

	
	其他事项
	1、参与本项目的投标人须自行办理数字认证证书；请投标人登录账号后进行网上报名，网上报名时请填写好联系人，联系方式，以便后续发布更正公告后及时书面通知到投标人；如未留相关信息，导致更正公告无法书面通知到，将视同投标人已知晓该更正公告内容。
2、投标（响应）文件递交采用辽宁政府采购网网上递交及开标现场递交U盘形式存储的可加密备份文件两种形式同时执行，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。投标人仅提交备份文件的，投标（响应）无效。电子投标（响应）文件及报价须在开标截止时间前及时上传和提交。
3、投标人应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照招标文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作；投标人应确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。
4、关于未使用的备份文件退还方式:投标人上传的投标(响应)文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。代理机构将在中标（成交）通知书发出前联系投标人将备份文件退回，投标人可选择现场领取或邮寄的方式。


注：表格中“”项或“■”项为被选中项。
[bookmark: _Toc30384_WPSOffice_Level2]
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc266951048]3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc266951049]★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
[bookmark: _1.10_投标预备会]6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
[bookmark: _Toc10106_WPSOffice_Level2]三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
第1章 [bookmark: _Toc24604_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25935_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc188_WPSOffice_Level2]投标人须知
[bookmark: _Toc2443_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13276_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32235_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31424_WPSOffice_Level2]第二章 投标文件内容及格式
[bookmark: _Toc24836_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7005_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16269_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4416_WPSOffice_Level2]第三章 货物需求
[bookmark: _Toc16119_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25382_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23459_WPSOffice_Level2]第四章 评标方法
[bookmark: _Toc17794_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16368_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28106_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2]第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc7415_WPSOffice_Level2]四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
[bookmark: _Toc22507_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31973_WPSOffice_Level2]12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
[bookmark: _Toc27725_WPSOffice_Level2]16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交电子投标文件和备份投标文件。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的递交
在投标截止时间前递交至辽宁政府采购网。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，自行在辽宁政府采购网进行操作。
19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
[bookmark: _Toc988_WPSOffice_Level2]六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2辽宁政府采购网公开唱标。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
[bookmark: _Toc4544_WPSOffice_Level2]七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式或线上提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。
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[bookmark: sys_投标文件内容及格式：Block][bookmark: 投标文件内容及格式：Block][bookmark: _Toc2481_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level2]一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


[bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31052_WPSOffice_Level2]二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	[bookmark: 资格性证明材料：Document][bookmark: sys_资格性证明材料：Document]序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


[bookmark: _Toc25206_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level2]三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	投标人关联单位说明
	14

	7
	投标报价
	

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	9
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能（第三章货物需求中技术功能指标中的★条款）的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等。
	

	[bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24432_WPSOffice_Level2]10
	电子投标文件与备份投标文件内容格式一致性承诺函
	17


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件
	15/16

	2
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	18

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	

	
	......
	


[bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24011_WPSOffice_Level2]重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
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封面格式：
	




电子文档







所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：



投标人名称（加盖单位公章）




封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——






格式2
投标文件的封皮










投  标  文  件









所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：


格式3
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[bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30940_WPSOffice_Level2]一、资格证明材料
……
[bookmark: _Toc31702_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level2]二、符合性证明材料
……
[bookmark: _Toc14854_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level2]三、其它材料
……



我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。




投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式4
[bookmark: _Toc3401_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level2]法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。



	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）








投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                



[bookmark: _Toc122_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level2]格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    	
授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）



委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       


格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                



格式7
[bookmark: _Toc23728_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level2]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
[bookmark: _Toc28831_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level2]（格式自拟）









投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                




格式8
[bookmark: _Toc7498_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level2]   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                


格式9
[bookmark: _Toc24841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14782_WPSOffice_Level2]投标函
 （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）在辽宁政府采购网递交投标文件。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。



与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式10
[bookmark: _Toc11267_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2673_WPSOffice_Level2]开标一览表
包号：                                                      报价单位：
	项目名称
	投标总价
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	



注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 



格式11
[bookmark: _Toc16044_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28271_WPSOffice_Level2]分项报价表
包号：                                                      报价单位：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	



注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
报价应包含与产品相关的一切费用（如生产、运输、装卸、安装、调试、培训、保证设备正常运转的必要零配件及用品等），除中标金额外采购人不再另行支付任何费用。




投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式12
[bookmark: _Toc31555_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9235_WPSOffice_Level2]技术规格偏离表
	包号/序号：
产品名称：
数量：
是否为经过审批采购的进口产品：
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按第三章货物需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。



投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               

格式13
[bookmark: _Toc4431_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8488_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
包号：
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：合同签订后45日内完成供货安装调试（具体以实际签订合同为准）。
	
	
	

	★2
	交货地点：采购人指定地点。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：签订合同后，支付合同金额30%的预付款；安装调试完成并验收合格后支付剩余的70％。
	
	
	

	★4
	验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽政采（2017）603号】规定执行
验收程序：采购人组织
验收报告：采购人出具
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质保期：自验收合格之日起1年，在产品质保期内须免费更换有缺陷的产品、部件和材料，直到达到验收指标和性能要求。换货的供货期不得超过一个月，且换货后重新计算换货物品质保期，自新货品供货安装调试且验收合格之日起计算。质保期内发生与产品质量相关的一切费用由中标单位承担。提供备件服务，质保期过后，按照成本价维修。
	
	
	

	★6
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 1）年
	
	
	

	★7
	热线支持：7x24小时热线支持电话
现场支持：（1）小时内响应；（12）小时内到达
	
	
	

	★8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：1.保修期内，除人为损坏和不可抗拒的自然因素损坏外，其他正常使用仪器时出现的质量问题均由中标供应商进行免费维修和更换。
	
	
	

	★9
	培训时长：验收合格后，中标供应商需根据采购人使用情况提供至少1次线下培训，时长不少于1天。
	
	
	

	★10
	系统扩展、升级服务要求：质保期内免费提供升级服务。
	
	
	

	11
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式14
[bookmark: _Toc20929_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9410_WPSOffice_Level2]投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
[bookmark: _Toc2074_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31070_WPSOffice_Level2]（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
[bookmark: _Toc27053_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc889_WPSOffice_Level2]（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可





投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                




格式15
[bookmark: _Hlk73968874][bookmark: _Hlk73969205]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提
供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元① ，属于    （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                         
     企业名称（盖章）：
日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16
[bookmark: _Toc29880_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13566_WPSOffice_Level2]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。



注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。



投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

[bookmark: _Toc4498_WPSOffice_Level1]
格式17
关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函

（采购人或采购代理机构名称）：


本公司承诺：本公司提供的关于项目名称：（项目编号）的备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，并按采购文件要求进行签字、盖章。如不一致，本公司将自行承担一切后果。








供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

[bookmark: _Toc17590]格式18
政府采购节能产品、环境标志产品声明函
本单位承诺，本次参加的_________________________采购项目（项目编号：____________），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	所投产品
	产品属性
	产品类别
	是否为强制采购产品
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
	金额合计
	认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：认证证明可以是认证证书复印件（复印件需是国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品节能产品认证证书复印件，并在复印件上以明显标识标出，所投产品型号必须与节能证书型号一致，明确到最小型号）。也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图（截图需是法定信息发布平台公布处于有效期之内的认证信息，并在截图上以明显标识标出，所投产品型号必须与节能证书型号一致，明确到最小型号）。认证证明应加盖投标单位公章。
说明：1.产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。
2.产品属性：节能、环保、节能环保。
3.本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。
4.认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。
5.投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。
法定代表人/负责人（签字或盖章）或其授权委托人（签字）：
投标人名称（公章）：
日期：


第三章 货物需求



[bookmark: _Toc2821_WPSOffice_Level1]
一、项目概况
猴石地区抗联密营遗址群位于新宾县木奇镇猴石国家森林公园区域内，现已探明的抗联密营共7处，分布于头道阳、二道阳、三道阳、岔沟、赵坡沟、老黑槽沟及蛤蟆塘沟，遗址总占地面积约38万平方米。遗址群地表遗留建筑痕迹明显，现已发现遗址、遗迹90余处，包括前沿哨所、地窨子、烟道、营房、练兵场、打谷场、灶台、指挥所、野战医院、储藏窖及伙房等建筑遗址。并发现碾子、石磙、石磨、水井等生产、生活设施。由于遗址群地处深山密林，未被大规模人为破坏，现存状态较为完好，是迄今为止辽宁地区发现的内容最为丰富、规模最为庞大、遗址信息保留最为完整、历史信息最为充分的抗联密营遗址群。是杨靖宇领导下的东北抗联第一军第三师的重要密营地之一，是东北三省现存重要抗联密营遗址遗迹。‌
当前，作为猴石国家级森林公园核心区域的遗址群面临文物风雨侵蚀、游客活动影响等保护压力、重点区域森林火灾隐患、复杂地形安全隐患、节假日人流密集等问题，本次项目将通过建设视频监控系统实现文物动态保护、区域越界报警、游客人流管控、森林火灾报警及管理效能提升等。
该项目将融合科技手段与红色文化传承需求，既符合国家智慧景区建设导向，又能强化爱国主义教育基地功能，为革命文物保护和抗联精神弘扬提供技术支撑。
二、采购产品要求
	包号/序号：001/1
产品名称：智慧景区管理系统平台
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1、系统管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括但不限于安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、物联设备等资源。
（1）、提供组织资源管理，包含但不限于支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）、提供区域资源管理，包含但不限于支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（3）、提供人员信息管理，包含但不限于支持人员基础信息自定义扩展；
（4）、提供设备统一接入管理
（5）、提供系统用户管理，包含但不限于支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
支持用户组权限分配；支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
（6）、提供核心参数配置，包含但不限于支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
★2.须与展馆系统软件进行对接，实现展馆系统软件按需调取监控画面。（提供对接承诺函并加盖投标人公章）
	
	
	
	

	包号/序号：001/2
产品名称：客流管理平台
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.支持客流区域管理和区域人数展示；
2.支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出；
3.支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、柱状图等形式展示；
4.支持门禁设备在场人员、过人记录统计与导出；
5.支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动；
6.支持客流数据补采；
7.支持移动端展示区域客流分布分析。
	
	
	
	

	包号/序号：001/3
产品名称：视频监控管理平台
数量：100路
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
2、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。
3、支持图片实时监控及历史查询
4、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分
5、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放
6、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
7、支持视频上墙
8、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式
9、支持图片下载能力
	
	
	
	

	包号/序号：001/4
产品名称：设备网络管理平台
数量：300路
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.支持对接入平台的视频设备等进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，支持监控点通道的录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
	
	
	
	

	包号/序号：001/5
产品名称：视频质量诊断平台
数量：100路
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.提供视频图像诊断和监测服务
2、支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括但不限于图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。
3、支持按监控点总数、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数进行统计
	
	
	
	

	包号/序号：001/6
产品名称：智慧林草综合管护平台
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.提供火情预警、历史火情查询
2.支持接入热成像的火情预警信息，支持预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看。
3、支持展示实时推送的火情信息。包括但不限于设备识别的火情和巡护上报的火情。
4、支持预警关联的视频点位信息，打开视频后，视频画面自动转动到火情发生处。支持实时视频和录像回放。
5、支持查看火情档案详情信息，包括但不限于基本信息、处理记录、辅助决策信息。
	
	
	
	

	包号/序号：001/7
产品名称：运维管理平台
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.系统须具有用户登录查询功能，为记录用户登录操作，保证用户为正常登录，无异常信息。
2.系统须具有实时监控功能，管理人员实时监测服务器运行状态，有无异常提供详细信息，包含服务器信息，内存占用，cpu占用等情况的查看。
3.系统须具有告警列表功能，当服务器某项指标处于不良状态时自动生成的告警信息列表，方便管理者了解服务器自身情况，对可能出现的异常做好提前方案。
4.系统须具有操作日志查询功能，记录用户操作的审计日志，快速定位问题的根源，追踪程序执行的过程，追踪数据的变化，当系统发生异常或用户操作异常时定位当时做了什么操作，环境有无影响进一步提供解决方案。
★5.系统须与景区管理系统软件进行对接，实现对景区管理系统、前端设备等设备全链路设备状态实时监测与异常告警功能。（提供对接承诺函并加盖投标人公章）
	
	
	
	

	包号/序号：001/8
产品名称：审核过滤服务器及控制软件系统
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持内容安全AI审核过滤模式:审核范围包括:涉黄(包括真人或者动漫)、血腥、敏感旗帜、敏感人脸、枪支、涉政言论(分裂、反动、邪教传播等)、网络赌博、网络招嫖、淫秽平台传播、低俗辱骂等。且支持素材黑名单、白名单管理，文件格式包括但不局限于图片、视频、gif、docx、xlsx、pptx、 pdf、txt。
2.须支持数字水印加密防篡改模式:支持用户通过系统管理平台进行播放前的素材数字水印加密，一旦出现计划外播放内容(不论内容是否具有危害性)都视为违规素材不予播放,且加密素材特征采用国密加密存储。
3.该设备检测到不良内容时，应立刻将其替换成预置画面进行播放，且预置画面可自定义形式。
4.设备应具备延时播放能力，可实现毫秒级阻断，配置时间可自定0.5秒-10秒，避免违规信息播放;当出现违规视频、图像、文本信息时，防护反应时间应小于延时播放时间，避免违规信息播放。
5.该设备须具备存储、播放素材功能。
6.须支持多种素材自由排版、分区显示;支持多种播放方式，按日按周、轮播、自定义等。
7.须具备对输入源素材画中画与弹窗内容进行检测过滤。
8.该设备须满足24小时不间断连续检测的需求。
9.该设备应支持本地边缘计算，无需联网。
10.该设备须具备音频输入和输出，音视频同步播放并对内容进行检测过滤。
11.系统管理平台须具备分级分权限管理功能，管理员可创建子账户并分配其权限。
12.须支持上报系统数据至安全监管中心，并接收监管中心下发的操作指令。
13.该设备须具备Android、windows、Linux、IOS、统信UOS、银河麒麟KylinOS等包括但不限于主流操作系统的播放内容检测过滤。
14.系统须支持用户结合监管需求或当下时政热点等，自行导入敏感人脸至数据库，可单条或批量添加或删除管理。
15.该设备的文字检测敏感词库应支持50000条以上，每个敏感词字数最高可支持20字，可单条或批量添加或删除管理。
16.须可实时远程监控发布内容，对不健康显示内容无需人工介入可自动智能AI分析并及时报警提示并发送至工作人员微信、钉钉等。
	
	
	
	

	包号/序号：001/9
产品名称：LED显示屏1
数量：3.69平方米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.屏幕尺寸≥宽2.56m*高1.44m；
★2.LED像素点间距≤1.25m;像素密度≥640000点/m2，模组尺寸：320mm*160mm;；
3.屏幕亮度：≥1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节;
4.可视角度：水平≥178°，垂直≥178°；
5.亮度均匀性 ≥99.5% ;
6.峰值功耗≤290W/㎡，平均功耗≤110W/㎡；
7.使用寿命与时效时间：≥120000H；
8.发光中心距偏差：≤0.5%；
9.对比度≥21000:1;
10.反光率:≤1%;
11.色温：1000K～20000K可调;
12.投标产品要求刷新率960Hz-7680Hz可调；
	
	
	
	

	包号/序号：001/10
产品名称：开关电源1
数量：15块
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥5V 40A
	
	
	
	

	包号/序号：001/11
产品名称：接收卡1
数量：16张
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.带载须不低于512×384个像素点。
2.须支持在线监测板卡和箱体的运行状态，包括：电压，温度，误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态、指示灯状态等，可实时巡检接收卡链路，上报异常。
3.须支持通过一个客户端软件，可实现多台设备的集中管理。
4.接收卡配置过程中需可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线。
5.须可通过箱体液晶模块显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6.须支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。
7.须可通过多台设备级联,共同实现 LED 显示屏的显示。
8.须支持接收卡的恢复出厂设置。
9.须支持对已连接设备进行探测。
10.须支持通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。
	
	
	
	

	包号/序号：001/12
产品名称：视频控制器1
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.设备支持≥5路输入接口，包括HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB；支持≥5路网口输出，带载像素点不低于325万。
2.支持≥16bit灰阶处理与显示，可实现≥65536个灰阶选择
3.须支持不同的身份登录控制系统，实现分权管理
4.须支持通过传感器监测设备异常后可实现系统自动断电
5.须支持快速对 LED 亮度和色度校正,校正参数下发给接收卡时间低于60S
6.须支持通过一个客户端软件，对多台设备的集中管理
7.须可通过箱体液晶模块显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间
8.须支持对图像色域进行调节，支持自动调节/色域图调节和手动调节
9.须支持不同信号源类型的切换VGA/DVI，HDMI等;支持设置输入区域坐标、宽、高等信息发送，支持8bit/10bit色深设置，支持输入源的EDID设置，包括分辨率、刷新率输入源位数，支持当前音频输入方式的切换，包括跟随或外部输入
10.须支持对已连接设备进行固件信息的回读并导出为文件并进行升级
	
	
	
	

	包号/序号：001/13
产品名称：配电柜1
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制。
2.须支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能；
3.须支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能，有效防止系统运行异常造成的设备损坏及安全问题。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。支持运行状态数据日志功能。
4.须支持选配户外防护性漏洞自检并开启自动保护功能，当传感器检测到设备运行指标异常时及时告警，并启动应急保护装置。支持选配液晶触摸屏，触摸屏显示界面支持自定义软件门户界面编程功能。
	
	
	
	

	包号/序号：001/14
产品名称：电脑1
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.CPU：≥8核
2.内存：≥16G
3.硬盘：≥512固态
4.显卡：独立显卡，≥2G显存
5.显示器：≥23.8寸
6.预装操作系统
	
	
	
	

	包号/序号：001/15
产品名称：框架结构1
数量：4平方米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须根据现场环境定制，采用镀锌钢管，包括屏幕周边的封边处理
	
	
	
	

	包号/序号：001/16
产品名称：LED显示屏电缆1
数量：100米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于ZR-YJV-0.6/1KV-4*4
	
	
	
	

	包号/序号：001/17
产品名称：HDMI线1
数量：1根
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.HDMI线，≥10米
	
	
	
	

	包号/序号：001/18
产品名称：LED显示屏2
数量：9平方米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.屏幕尺寸≥宽5.12m*高1.76m；
★2.LED像素点间距≤1.25m;像素密度≥640000点/m2，模组尺寸：320mm*160mm;；
3.屏幕亮度：≥1200cd/m²可调，256级无灰度损失调节;
4.可视角度：水平≥178°，垂直≥178°；
5.亮度均匀性 ≥99.5% ;
6.峰值功耗≤290W/㎡，平均功耗≤110W/㎡；
7.使用寿命与时效时间：≥120000H；
8.发光中心距偏差：≤0.5%；
9.对比度≥21000:1;
10.反光率:≤1%;
11.色温：1000K～20000K可调;
12.投标产品要求刷新率960Hz-7680Hz可调；
	
	
	
	

	包号/序号：001/19
产品名称：开关电源2
数量：30块
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥5V 40A
	
	
	
	

	包号/序号：001/20
产品名称：接收卡2
数量：32张
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.带载须不低于512×384个像素点。
2.须支持在线监测板卡和箱体的运行状态，包括：电压，温度，误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态、指示灯状态等，可实时巡检接收卡链路，上报异常。
3.须支持通过一个客户端软件，可实现多台设备的集中管理。
4.须接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线。
5.须可通过箱体液晶模块显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
6.须支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。
7.须可通过多台设备级联,共同实现 LED 显示屏的显示。
8.须支持接收卡的恢复出厂设置。
9.须支持对已连接设备进行探测。
10.须支持通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。
	
	
	
	

	包号/序号：001/21
产品名称：视频控制器2
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	★1.须支持HDMI2.0、HDMI1.3、DVI、USB、12G-SDI/DP1.2(选配)信号输入
2.须支持 HDR 信号输入，可支持 8bit、10bit、12bit视频输入
3.须多台设备之间可实现同步传输显示，不同设备带载 LED 不会出现撕裂现象
4.须支持对图像色域进行调节，支持自动调节(色域图调节) 和手动调节
5.须可用不同的身份登录控制系统，实现分权管理
6.须通过传感器感知到设备异常后可实现系统自动断电
7.须支持LED 亮色度校正,校正参数下发给接收卡时间低于60S
8.配置≥8路千兆网口和≥2路光纤接口输出，单台设备最大带载≥520万像素，输出横向最大为≥8192像素，纵向最大为≥8192像素
	
	
	
	

	包号/序号：001/22
产品名称：配电柜2
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制。
2.须支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能；
3.须支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能，有效防止系统运行异常造成的设备损坏及安全问题。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。支持运行状态数据日志功能。
4.须支持选配户外防护性漏洞自检并开启自动保护功能，当传感器检测到设备运行指标异常时及时告警，并启动应急保护装置。支持选配液晶触摸屏，触摸屏显示界面支持自定义软件门户界面编程功能。
	
	
	
	

	包号/序号：001/23
产品名称：电脑2
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.CPU：≥8核
2.内存：≥16G
3.硬盘：≥512固态
4.显卡：独立显卡，≥2G显存
5.显示器：≥23.8寸
6.预装操作系统
	
	
	
	

	包号/序号：001/24
产品名称：框架结构2
数量：10平方米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须根据现场环境定制，采用镀锌钢管，包括屏幕周边的封边处理
	
	
	
	

	包号/序号：001/25
产品名称：LED显示屏电缆2
数量：100米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于ZR-YJV-0.6/1KV-4*4
	
	
	
	

	包号/序号：001/26
产品名称：HDMI线2
数量：1根
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.HDMI线，≥10米
	
	
	
	

	包号/序号：001/27
产品名称：图像远程切换器
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持远程辅助LED大屏幕轮播观看提醒功能，图像辅助切换速度≤1S，支持操作端与PC端互动控制。
2.须支持一键发射远程辅助显示射频信号，远程辅助射频命令可通过人体操控进行远端控制，支持人机互动功能，可通过按键进行显示画面任意切换功能，远程控制距离≥30米。
3.须图像远程切换器为免维护设计，具有≥4个控制开关和指令按钮。
	
	
	
	

	包号/序号：001/28
产品名称：警戒网络摄像机
数量：25台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	★1.不低于400万像素，筒型网络摄像机
2.须提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
3.当检测区域出现篮球、小狗、树摇晃等情况时，不会触发报警
4.须支持报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置
5.须支持智能资源模式切换：包含但不限于人脸抓拍、热度图、道路监控、Smart事件、人数统计，多种智能模式可按需切换
6.须支持不少于三码流技术，支持同时不少于20路取流
7.传感器类型：不低于1/1.8" 
8.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001 lx
9.内置不低于2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦
10.须支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
11.不少于4颗灯珠，普通监控：最远补光距离不低于50 m
12.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%
13.防护：不低于IP67
	
	
	
	

	包号/序号：001/29
产品名称：智能球型摄像机
数量：29台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	★1.不低于400万像素，球机
2.须支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随
3.须提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
4.须支持报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
5.须支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍不少于5张人脸
6.须支持人车检测信息叠加至码流
7.须内置加热玻璃，有效除雾
8.须支持16倍数字变倍
9.传感器类型：不低于1/1.8＂ 
10.最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
11.不低于23倍光学变焦镜头，最大焦距不低于135.7mm
12.水平旋转范围不低于360°连续旋转，垂直旋转范围不低于-15°~90°
13.不少于一个内置扬声器，有效距离不低于30 m
14.防护不低于：IP66
	
	
	
	

	包号/序号：001/30
产品名称：热成像球型摄像机
数量：3台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	★1.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；热成像像元尺寸：不低于12 μm；热成像响应波段：不低于8~14μm
★2.热成像分辨率：不低于640 × 512；热成像焦距：不低于18mm
★3.热成像最大光圈值：不低于F1.1
4.热成像近摄距：不低于4.5m
5.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：不低于180m；车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：不低于540m；火点最远报警距离（以2米*2米为准）：不低于1500m；船只最远报警距离（以10米*5米为准）：不低于720m
6.可见光补光功能：红外补光，有效距离不低于250 m
7.水平范围不低于360°连续旋转，垂直范围不低于：-20°~90°
8.最大预览路数：不少于20路
9.网口：1 个RJ45 10/100M自适应以太网口
10.抗风等级：不低于12级
11.防护等级：不低于IP67
	
	
	
	

	包号/序号：001/31
产品名称：客流统计摄像机
数量：3台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	★1.不低于400万像素，筒型摄像机
2.须可实现对客流统计、人数统计、人员密度等功能的准确统计
3.传感器类型：不低于1/2.7" 
4.最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。
5.焦距不低于2.8~12 mm
6.默认红外补光，可切换至暖白光 
7.补光距离不低于50m
8.不低于IP67防尘防水
	
	
	
	

	包号/序号：001/32
产品名称：网络摄像机支架
数量：25个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.筒型摄像机配套壁装支架，须支持调整角度
2.最大承受重量不低于2KG
	
	
	
	

	包号/序号：001/33
产品名称：智能球型摄像机支架
数量：29个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.球机摄像机配套壁装支架
	
	
	
	

	包号/序号：001/34
产品名称：热成像球型摄像机支架
数量：3个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.热成像球型摄像机配套壁装支架
	
	
	
	

	包号/序号：001/35
产品名称：客流统计摄像机支架
数量：3个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须根据现场实际安装环境，提供配套吊装/壁装支架
	
	
	
	

	包号/序号：001/36
产品名称：室外防水监控箱
数量：60个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥400*300*180，白钢室外防水监控箱
	
	
	
	

	包号/序号：001/37
产品名称：摄像机电源
数量：28个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.筒型网络摄像机电源
	
	
	
	

	包号/序号：001/38
产品名称：空气开关
数量：60个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥C10空开，带漏电保护功能
	
	
	
	

	包号/序号：001/39
产品名称：五孔插座
数量：60个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥三插位五孔
	
	
	
	

	包号/序号：001/40
产品名称：光纤收发器
数量：60对
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥一光一电3km，SC接口
	
	
	
	

	包号/序号：001/41
产品名称：尾纤盒
数量：60个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥4口终端盒，SC满配
	
	
	
	

	包号/序号：001/42
产品名称：光缆接头盒
数量：60个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥二进二出
	
	
	
	

	包号/序号：001/43
产品名称：油木杆
数量：55根
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥7米高，≥12cm粗
	
	
	
	

	包号/序号：001/44
产品名称：监控杆
数量：30根
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥4米，含水泥基础
	
	
	
	

	包号/序号：001/45
产品名称：监控杆基础
数量：85项
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须根据现场实际情况定制，须包含基础框架，基坑开挖、底层铺垫、预埋件安装、基础浇筑、立杆安装、封浆处理、横臂安装等。
	
	
	
	

	包号/序号：001/46
产品名称：光纤收发器机架
数量：5个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥14槽机框
	
	
	
	

	包号/序号：001/47
产品名称：配电箱
数量：1个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.含≥C60空气开关，须带漏电保护功能
	
	
	
	

	包号/序号：001/48
产品名称：光交箱
数量：1个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.含≥48芯光纤配线架
	
	
	
	

	包号/序号：001/49
产品名称：网络存储
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.机架式，网络存储设备
2.须具备冗余风扇，实现不低于7×24小时稳定运行
★3.不少于24盘位
4.处理器不少于：1颗64位多核处理器；系统内存：不低于8GB（可扩展至不低于64GB）；系统盘：不低于1×240GB SSD
5.支持硬盘热插拔；网络接口不少于：4个千兆数据网口，1个千兆管理口；其他接口不少于：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI；整机电源不低于：550W，1+1冗余电源
6.视频性能：支持接入不少于768路（接入带宽不低于1536Mbps）；图片性能：支持不少于100张/S（单张图片不低于500KB）；回放性能：支持不少于76路2Mbps；事件录像：支持不少于200路2Mbps
7.须支持ONVIF、GB/T 28181等标准协议
8.须支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能
	
	
	
	

	包号/序号：001/50
产品名称：网络存储硬盘
数量：24块
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.标称容量：≥12TB
2.接口类型：SATA
3.尺寸：≥3.5寸
4.转速：≥7200
5.缓存：≥512MB
6.MTBF：≥2000000 h
	
	
	
	

	包号/序号：001/51
产品名称：网络硬盘录像机
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.机架式，嵌入式网络硬盘录像机
★2.大于2盘位
3.单盘最大支持不低于20TB硬盘；视频接口不少于：1×HDMI，1×VGA；网络接口不少于：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口不少于：4路报警输入，1路报警输出；USB接口不少于：1×USB 2.0，1×USB 3.0
4.输入带宽不低于：256Mbps；输出带宽不低于：256Mbps；接入能力不低于：16路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力不低于：16×1080P；显示能力不低于：8K+1080P异源输出
5.整机须搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
6.须内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
7.目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标名单库：支持不少于16个名单库，总库容不少于5万张
	
	
	
	

	包号/序号：001/52
产品名称：录像机专用硬盘
数量：1块
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.容量≥8TB
	
	
	
	

	包号/序号：001/53
产品名称：双路通用服务器
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.标准机架式服务器
★2.CPU：配置≥1颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.5GHz；
3.内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽，可支持扩展至≥1TB；
4.硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），最大可选支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持≥2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持≥2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持≥1个SATA M.2硬盘 
5.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
6.PCIE扩展：支持≥4个标准PCIE插槽；
7.网口：≥2个千兆电口和≥2个PCIE千兆电口，可选配置≥2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
8.其他接口不少于：1个IPMI RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口 ，2个VGA接口
9.电源：配置≥550W（1+1）冗余电源
	
	
	
	

	包号/序号：001/54
产品名称：核心交换机
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1000BASE-X SFP端口,支持AC
	
	
	
	

	包号/序号：001/55
产品名称：接入交换机
数量：3台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥24个10/100/1000M自适应以太网端口
	
	
	
	

	包号/序号：001/56
产品名称：机柜
数量：2个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥600*1000*2000，42U，黑色网门
	
	
	
	

	包号/序号：001/57
产品名称：网线
数量：4箱
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于超五类室外防水网线
	
	
	
	

	包号/序号：001/58
产品名称：4芯室外光缆
数量：400米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于GYTA-4B1.3
	
	
	
	

	包号/序号：001/59
产品名称：8芯室外光缆
数量：4200米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于.GYTA-8B1.3
	
	
	
	

	包号/序号：001/60
产品名称：12芯室外光缆
数量：2000米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于GYTA-12B1.3
	
	
	
	

	包号/序号：001/61
产品名称：48芯室外光缆
数量：2400米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于GYTA-48B1.3
	
	
	
	

	包号/序号：001/62
产品名称：光纤配线架
数量：3个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥48口ODF光纤配线架SC满配
	
	
	
	

	包号/序号：001/63
产品名称：主电缆
数量：4000米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于YJY-5×4
	
	
	
	

	包号/序号：001/64
产品名称：电缆
数量：600米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于ZC-RVV 2*1.0
	
	
	
	

	包号/序号：001/65
产品名称：线缆保护管
数量：2200米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于Φ25
	
	
	
	

	包号/序号：001/66
产品名称：镀锌钢绞线
数量：3300米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于6mm
	
	
	
	

	包号/序号：001/67
产品名称：架空线缆敷设
数量：3300米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须根据现场实际情况定制，须包括拉线及撑杆架设、吊线敷设、架空光缆敷设、连接固定、光缆熔接测试、施工机械费等
	
	
	
	

	包号/序号：001/68
产品名称：室外管网建设
数量：2200米
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须根据现场实际情况进行管道施工，包含沟槽开挖、电缆光缆敷设、线缆保护管敷设、光缆熔接测试、路面恢复等。
	
	
	
	

	包号/序号：001/69
产品名称：操作台
数量：1个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥1200*900*750
	
	
	
	

	包号/序号：001/70
产品名称：办公椅
数量：2个
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.办公椅，黑色
	
	
	
	

	包号/序号：001/71
产品名称：UPS电源
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	★1.输入输出制式：单进单出方式
★2.额定输入电压：≥220/230/240Vac
3.输入电压范围：110-300Vac
4.输入频率范围：40-70Hz
5.输入功率因数：≥0.99
6.额定输出电压：≥220/230/240Vac±1%
7.输出频率：市电模式跟随旁路；电池模式：50/60±0.5Hz
8.输出功率因数：≥0.8
9.输出波形失真度：＜3%
10.效率：≥89%
	
	
	
	

	包号/序号：001/72
产品名称：蓄电池
数量：6只
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于12V 24AH铅酸免维护蓄电池
	
	
	
	

	包号/序号：001/73
产品名称：电池箱
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.可装≥6只12V 24AH电池
	
	
	
	

	包号/序号：001/74
产品名称：调度室会议桌椅
数量：1套
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.会议桌尺寸不低于3500*1600*760mm，不少于12把座椅
	
	
	
	

	包号/序号：001/75
产品名称：会议音柱扬声器
数量：2只
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz；
2.额定功率：≥180W；
3.灵敏度：≥89dB；
4.最大声压级：≥111dB；
5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥6个单元尺寸≥4.5寸；
6.额定阻抗：≥5Ω
	
	
	
	

	包号/序号：001/76
产品名称：合并式会议数字功放
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须具有≥2.8寸彩色液晶屏，≥2路话筒输入6.35口，均带独立机械旋钮调节音量和48V幻象供电开关，≥2路话筒平衡输入卡侬口，均带独立机械旋钮调节音量和48V幻象供电开关，≥3路线路音频立体声输入RCA接口，≥1路线路音频立体声输出RCA接口，≥1路录音输出RCA接口，≥1路RS485通讯接口，≥2路欧姆头信号输出，≥2路接线柱信号输出，≥1路蓝牙天线接口，≥1路USB接口，≥1路TF卡。
2.须具有≥3个线路音频音量调节按钮，≥4个MIC音频音量调节按钮，每路音源均有独立音量按键方便进行音量操作。
3.须支持蓝牙播放和MP3播放功能，支持USB和MICRO SD卡播放，支持MP3 M4A WAV APE FLAC多格式解码。
4.须具有麦克风混音功能，支持设置≥6档混音深度，分别为100%、70%、50%、30%、10%、MUTE档，同时支持≥10段数字均衡调节，预置多种效果。
5.额定输出功率≥2×350W/8Ω。
	
	
	
	

	包号/序号：001/77
产品名称：智能数字会议系统主机
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能。
2.须具有≥4.3寸液晶显示触摸屏，≥1路USB接口用于外接录音U盘接入，≥2路音频XLR平衡输出口，≥2路告警音频输入RCA接口，≥2路线路音频输入RCA接口，≥2路混合音频RCA输出口，≥5路8芯DIN航空母座扩展接口，用于连接会议单元、扩展主机、翻译主机，≥6路HDMI视频输入口，≥6路BNC标清视频输入口，≥1路HDMI视频输出口，≥1路BNC标清输出口，≥1路DB九针中控串口，可连接中控系统控制，≥1路RS422控制接口，≥1路消防告警联动触发接口，≥1路RJ45通讯网口。
3.须具有会议单元检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行检测，检测的单元指标包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器，检测方式可选择自动检测和手动开始检测，也可任意选择上一单元或下一单元检测，单元检测时间可提供20-100s选择，从而保障会议单元每个部件处于正常工作状态。
4.话简输入灵敏度≥35mv,话筒总谐波失真度(1kHz 额定输出电压)≤0.26％,话筒增益限制的有效频率范围68-12kHz。
5.须支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒；
6.需支持连接≥128台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥4096台会议单元，支持自动摄像跟踪功能。
7.须具有≥1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能；
8.须具有≥1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；
9.须具有≥1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；≥1路RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制；
	
	
	
	

	包号/序号：001/78
产品名称：桌面式发言主席单元
数量：1只
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持发言功能；支持按键签到功能；
2.须支持本地监听功能，内置高保真扬声器，可以实现打开话筒后自动静音，防止声音回传而引发的啸叫；
3.须支持耳机监听功能，可连接耳机监听，耳机音量可根据实际需求调节；
4.须具有话筒开关键，主席单元有主席优先键；
5.须支持摄像跟踪功能，可搭配摄像头使用，与主机调试后可进行摄像跟踪；
6.须支持自我检测功能，与会前配合主机使用，可自动检测按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器是否有故障；
7.须支持优先权功能，可将所有代表单元静音或关闭，支持讲台模式时，主席单元始终处于打开状态；
	
	
	
	

	包号/序号：001/79
产品名称：桌面式发言代表单元
数量：13只
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持发言功能；支持按键签到功能；
2.须支持本地监听功能，内置高保真扬声器，可以实现打开话筒后自动静音，防止声音回传而引发的啸叫；
3.须支持耳机监听功能，可连接耳机监听，耳机音量可根据实际需求调节；
4.须支持摄像跟踪功能，可搭配摄像头使用，与主机调试后可进行摄像跟踪；
5.须支持自我检测功能，与会前配合主机使用，可自动检测按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器是否有故障；
	
	
	
	

	包号/序号：001/80
产品名称：航空安装线缆
数量：1条
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.≥20米8芯航空安装线缆
	
	
	
	

	包号/序号：001/81
产品名称：专业自动反馈抑制器
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTER RESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口。
2.须支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽。
3.须支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数。
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能
5.须可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。
	
	
	
	

	包号/序号：001/82
产品名称：专业音频处理器
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出；
2.须支持麦克风输入和线路输入自由切换；
3.每路输入支持48V幻象电源，支持通过网页开关控制；
4.须支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能；
5.每路输入支持反馈抑制功能开关功能；
6.须支持矩阵混音，混响调节功能；
7.须支持TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制；
8.须支持RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能；
9.输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调；
10.须支持多种模式场景快速切换；
	
	
	
	

	包号/序号：001/83
产品名称：中控主机
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，可显示时间，播放器状态，查看定时，音乐，具有≥1个USB接口，≥4路线路音频输出接口，≥1张网络模块内置≥3个RJ45网络接口，≥1张弱继电器模块卡内置≥8组接口，≥1张IR 红外控制模块卡内置≥8组接口，≥2张串行通信控制模块卡内置≥4组串口，≥2张串行通信扩展模块卡内置≥4组凤凰插口，各功能模块卡配合拓展盒子可分布式放置通过网络与主机连接工作。
2.主频需≥1.6GHz，内置≥1GB DDR RAM，≥8GB EMMC FLASH；
3.须内置节目播放器，支持WMA/AAC/APE/MP3/FLAC/M4A/M4R/OGG/WAV/WV等无损格式的节目；
4.须具有查看定时点功能，可查看定时点名称、时间、周期、命令类型、歌曲播放模式、歌曲数量和歌曲名称；
5.须具有语句式和图形化≥2种编程方式，语句式编程方式：提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；图形化编程方式：用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑。
6.须支持插卡式弱继电器控制功能，具有≥8路弱电继电器控制口，承受≥1A输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；
7.须支持定时控制功能，可编≥200个定时点，定时操控节目及受控设备；
8.须支持远程网络控制，用户编程后可通过 PC 端、IOS、Andriod、Web 客户端控制受控设备。
	
	
	
	

	包号/序号：001/84
产品名称：8路电源控制器
数量：1台
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.须具有≥8个通道，每个通道最大功率≥20A，独立开关控制；
2.须支持ID设置功能，每台设备可设置唯一的ID；
3.须支持RS485协议控制功能；
4.须支持常开与常闭的功能，每路继电器都有三连接点的接线端子
5.须支持IO控制功能，每一路对地短接≥3S以上通道闭合，再次对地短接≥3S以上通道断开；
6.须支持按键控制功能，长按面板按键≥3S以上通道闭合，再次长按≥3S以上通道断开。
	
	
	
	

	包号/序号：001/85
产品名称：音箱线
数量：1卷
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于YXB 2*100
	
	
	
	

	包号/序号：001/86
产品名称：话筒线
数量：1卷
是否为经过审批采购的进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	采购文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。
	报价文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	采
购
产
品
要
求
	1.不低于128P
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	








★三、其他要求
（一）采购标的需执行的标准：
本项目所采购的视频监控设备及安装需符合国家标准GB/T28181—2022《公共安全视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》、国家标准GB 50348—2018《安全防范工程技术标准》的规定。
（二）采购标的需满足的服务标准、期限效率等要求：
1.以上技术规格及技术参数为本项目需求的最低标准，★项为必须满足项，不满足按无效投标处理，非★项不响应将影响得分情况。
2.本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。
（三）采购标的的其他技术、服务等要求：
1.中标人提供的所有设备和产品需经采购人现场负责人检查及核对无误后方可安装。
2.此项目为设备采购项目，投标人须考虑为实现设备功能所涉及的配件、材料费、安装费、调试费、运保费及车辆入校费等一切费用，除合同价款外采购人不再支付任何费用。
3.供货及安装实施要求：
（1）投标人负责运送所有材料及设备到采购人现场，并进行设备安装、调试等与项目有关的一切工作。
（2）整个项目所需要的材料、工具、设备设施、工器具、车辆等均由投标人自行准备，并做好自行管理，如有损坏和丢失，采购人不负责赔偿。
（3）投标人在供货时的具体摆放位置、排列方式及安装方式应按采购人的要求执行。安装工作完成后，应小心清除杂物，做好清洁维护工作。
4.使用人员培训要求：
（1）投标人应按采购文件规定的货物技术、功能指标要求、使用方法等向采购人提供培训服务。
（2）培训时长：验收合格后，投标人需根据采购人使用情况提供至少1次线下培训，时长不少于1天。
（3）培训内容：培训内容应包括：实际操作、设备维护、安全要点、设备简易故障排除以及其他相关内容。
（4）培训形式：线下培训。
（5）其他能够保证产品使用培训服务的综合措施及方案。

[bookmark: _Toc25237]第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc22313_WPSOffice_Level2]一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
[bookmark: _Toc21368_WPSOffice_Level2]二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10%  
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除  /  。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1） 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /    %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6%   的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
（2） 采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
[bookmark: _Toc30297_WPSOffice_Level2]三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
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附件1 
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”


审查人签字：
日      期：
[bookmark: _Toc11558_WPSOffice_Level2]
附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	10
	电子投标文件与备份投标文件内容格式一致性承诺函
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”


审查人签字： 
日      期： 
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附件3                    
评分细则
[bookmark: _Toc28142_WPSOffice_Level2]（综合评分法适用）
（1） 基本评分标准
	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（30分）
	投标报价
	1.评标基准价：系指满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价。
2.投标报价得分＝评标基准价／投标报价×30，得分保留至小数点后两位。
注:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术部分（62分）
	技术指标1
	投标人所投智慧景区管理系统软件具有软件著作权证书的，提供证书复印件并加盖厂商公章的得2分，不提供不得分。
	2

	
	技术指标2
	投标人所投运维管理平台软件具有软件著作权证书的，提供证书复印件并加盖厂商公章的得2分，不提供不得分。
	2

	
	技术指标3
	投标人所投审核过滤服务器及控制软件产品提供AI检测和数字水印检测，不同告警下可设定不同自定义预置图，实现违规内容的快速定位；(提供软件功能截图佐证的得2分，不提供不得分）。
	2

	
	技术指标4
	投标人所投审核过滤服务器及控制软件产品具备播放参数自定义功能，包括但不限于AI检测与数字水印检测的开启/关闭、视频输出宽高、音频输入输出、告警间隔、延时时间、同异步播放模式等设定，适配不同业务场景的内容安全需求；（提供软件功能截图佐证并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标5
	投标人所投审核过滤服务器及控制软件产品具备数字水印加密软件。（提供国家版权局颁发的软件著作权证书的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标6
	投标人所投智慧景区管理系统软件支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖厂商公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标7
	投标人所投视频控制器2设备有HDMI环出接口，实时监看 LED 大屏显示画面。（提供功能截图佐证并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标8
	投标人所投视频控制器2支持NBIT抖动技术；支持22bit的数据处理，可以有效提升显示屏灰阶效果。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标9
	投标人所投视频控制器2视频控制器支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标10
	投标人所投热成像球型摄像机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加不少于680个标签。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标11
	投标人所投热成像球型摄像机按GB/T17626.2-2018中规定的方法进行静电放电抗扰度试验，试验等级不低于4级，样机处于工作状态，空气放电±15kV，接触放电±8kV，试验中允许功能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖厂商公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标12
	投标人所投网络存储设备每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的不少于2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标13
	投标人所投网络硬盘录像机支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标14
	投标人所投网络硬盘录像机支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近不少于10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	技术指标15
	投标人所投网络硬盘录像机设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件并加盖生产厂家公章的得2分，不提供不得分）
	2

	
	项目整体方案
	根据投标人提供的项目整体方案,（包括但不限于：目标与规模分析、项目进度计划、部署方案等）进行评价。
（1）内容完整合理，内容详实，条理清晰，得8分。
（2）内容存在缺陷的，得6分；
（3）内容存在不符合项目需求的，得4分；
（4）内容存在履约风险的得2分；
（5）未提供，得0分。
注：1、缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2、不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3、履约风险是指由于各种因素导致供应商无法或不愿意履行本项目的服务需求所带来的风险。
	8

	
	质量保证措施
	根据投标人提供的质量保证措施,（包括但不限于：质量管理体系、过程控制、人员管理等）进行评价。
（1）内容完整合理，内容详实，条理清晰，得6分。
（2）内容存在缺陷的，得4分；
（3）内容存在不符合项目需求的，得2分；
（4）内容存在履约风险的得1分；
（5）未提供，得0分。
注：1、缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2、不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3、履约风险是指由于各种因素导致供应商无法或不愿意履行本项目的服务需求所带来的风险。
	6

	
	安全保障方案
	根据投标人提供的安全保障方案,（包括但不限于：安全保障制度、安全保障措施、安全应急措施等）进行评价。
（1）内容完整合理，内容详实，条理清晰，得6分。
（2）内容存在缺陷的，得4分；
（3）内容存在不符合项目需求的，得2分；
（4）内容存在履约风险的得1分；
（5）未提供，得0分。
注：1、缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2、不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3、履约风险是指由于各种因素导致供应商无法或不愿意履行本项目的服务需求所带来的风险。
	6

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案,（包括但不限于：售后服务流程、售后服务措施、售后服务团队等）进行评价。
（1）内容完整合理，内容详实，条理清晰，得6分。
（2）内容存在缺陷的，得4分；
（3）内容存在不符合项目需求的，得2分；
（4）内容存在履约风险的得1分；
（5）未提供，得0分。
注：1、缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2、不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3、履约风险是指由于各种因素导致供应商无法或不愿意履行本项目的服务需求所带来的风险。
	6

	
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案,（包括但不限于：培训人员、培训时间、培训内容、培训方式等）进行评价。
（1）内容完整合理，内容详实，条理清晰，得6分。
（2）内容存在缺陷的，得4分；
（3）内容存在不符合项目需求的，得2分；
（4）内容存在履约风险的得1分；
（5）未提供，得0分。
注：1、缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。
2、不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
3、履约风险是指由于各种因素导致供应商无法或不愿意履行本项目的服务需求所带来的风险。
	6

	商务部分（8分）
	项目经理
	项目经理同时具备机电专业一级建造师证书和系统集成项目管理工程师证书的得3分，不提供或不按要求提供不得分。(提供证书复印件以及项目经理近6个月（2025年4-9月）内任意一个月的社保缴费证明复印件并加盖投标人公章）
	3

	
	技术负责人
	技术负责人具备PMP证书的得2分，不提供或不按要求提供不得分。(提供证书复印件以及技术负责人近6个月（2025年4-9月）内任意一个月的社保缴费证明复印件并加盖投标人公章）
	2

	
	体系认证
	供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证并在有效期内。
响应文件中提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/）查询截图（证书状态有效）。每提供一个得1分，最多得3分。
	3

	合  计
	-
	
	100分



（2） 加分项评分标准
	加分因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3  %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。
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[bookmark: _Toc19588]第五章 政府采购合同条款及格式

注：本合同仅作为双方拟订合同时的参考样本，合同签订时，双方可按实际情况进行调整，但合同不得有与招标文件实质性背离的条款。




合同条款
[bookmark: _Toc30224_WPSOffice_Level1]政府采购合同条款

[bookmark: _Toc10117_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc398_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25596_WPSOffice_Level1]1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。
1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。
1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
[bookmark: _Toc22454_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc750_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29737_WPSOffice_Level1]2.技术指标
2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
[bookmark: _Toc19640_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17648_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1538_WPSOffice_Level1]3.交货
3.1供方按照合同约定的时间、地点交货
3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
[bookmark: _Toc1266_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15048_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11745_WPSOffice_Level1]4.合同金额
根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
[bookmark: _Toc941_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11969_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22359_WPSOffice_Level1]5.付款
[bookmark: _Toc22351_WPSOffice_Level2]5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
[bookmark: _Toc30478_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27769_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10526_WPSOffice_Level1]6.验收
6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。
6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。
6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。
[bookmark: _Toc31292_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21868_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23127_WPSOffice_Level1]7.知识产权及有关规定
7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。
7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。
7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。
7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。
[bookmark: _Toc26796_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24765_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21090_WPSOffice_Level1]8.包装要求
8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
8.3包装费由供方承担，包装物不回收。
[bookmark: _Toc1308_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2304_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26447_WPSOffice_Level1]9.伴随服务
9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
9.2供方还应提供下列服务：
9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；
9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。
9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
[bookmark: _Toc8205_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7636_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14320_WPSOffice_Level1]10.质量保证期
10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
[bookmark: _Toc18427_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16220_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13950_WPSOffice_Level1]11.质量保证
11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。
11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
[bookmark: _Toc24667_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9090_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29469_WPSOffice_Level1]12.技术服务和保修责任
12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
12.2供方应按如下内容提供售后服务：
12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
[bookmark: _Toc11781_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8548_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16924_WPSOffice_Level1]13.违约责任
13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；
13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；
13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
13.3延期交货的违约责任
13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。
13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
[bookmark: _Toc32310_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21833_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28610_WPSOffice_Level1]14.不可抗力
14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
[bookmark: _Toc13390_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3262_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12037_WPSOffice_Level1]15.争端的解决
15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
[bookmark: _Toc7773_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1917_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27539_WPSOffice_Level1]16.违约终止政府采购合同
16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
[bookmark: _Toc11967_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4220_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27976_WPSOffice_Level1]17.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
[bookmark: _Toc737_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16873_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30020_WPSOffice_Level1]18.适用法律：
本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20985_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29009_WPSOffice_Level1]19.政府采购合同生效
19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。
[bookmark: _Toc405_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20274_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12339_WPSOffice_Level1]20.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
[bookmark: _Toc3518_WPSOffice_Level2]20.1招标文件；
[bookmark: _Toc7342_WPSOffice_Level2]20.2招标文件的更正公告、变更公告；
[bookmark: _Toc576_WPSOffice_Level2]20.3中标人提交的投标文件；
[bookmark: _Toc25464_WPSOffice_Level2]20.4政府采购合同条款；
[bookmark: _Toc25590_WPSOffice_Level2]20.5中标通知书；
[bookmark: _Toc10297_WPSOffice_Level2]20.6政府采购合同的其它附件。




[bookmark: _Toc3044_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7342_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc372_WPSOffice_Level1]合同格式
[bookmark: _Toc11644_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7832_WPSOffice_Level1]政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
[bookmark: _Toc13230_WPSOffice_Level2]　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标人提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
[bookmark: _Toc19527_WPSOffice_Level2]　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
[bookmark: _Toc18050_WPSOffice_Level2]　　三、政府采购合同标的
    本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。
[bookmark: _Toc27886_WPSOffice_Level2]　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。
[bookmark: _Toc22211_WPSOffice_Level2]　　五、付款方式及条件

[bookmark: _Toc27813_WPSOffice_Level2]　　六、交货时间和交货地点
    1.交货时间：
    2.交货地点：
[bookmark: _Toc12497_WPSOffice_Level2]　　七、验收要求
供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
[bookmark: _Toc4868_WPSOffice_Level2]八、违约责任
    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。
[bookmark: _Toc24496_WPSOffice_Level2]九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc24974_WPSOffice_Level2]十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):
地址：      地址：
联系人：      联系人：
电话：      电话：
传真：      传真：
邮编：      邮编：
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日
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