以下内容在一体化上为附件体现：
包3：
国产化教学电脑清单及功能参数

★货物清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业
	单价最高限价（元）
	总价最高限价（元）
	备注

	1
	国产化教学电脑（学生机）
	348
	台
	工业
	5960
	2074080
	

	合计
	
	
	
	
	
	2074080
	



功能参数：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	国产化教学电脑（学生机）
	一、硬件配置：
▲1、CPU：采用国产处理器，物理核心数≥8，线程数≥16，最高主频≥3.0GHz，末级缓存量≥16M，要求CPU型号列入中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中；（提供制造商彩页或白皮书或截图，并加盖投标人公章）
▲2、内存：DDR4内存≥16GB，内存条配置数量≥1，读写速率≥3200MT/s；
▲3、存储：1块固态硬盘≥512GB；
4、显卡：独立显卡，显存≥2G，显存位宽≥64位，显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应≥1920×1080；
5、外设：配置1套有线键盘和鼠标。有线连接，线长≥1.5米；
6、网卡：1块10/100M/1000M自适应有线网卡；
7、接口：≥2个USB2.0接口，≥9个USB3.0接口，≥5个音频接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口；
8、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，显示屏屏占比≥88%，显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.00037W/(·cd·sr)，显示屏低频闪应支持≤-35dB，示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
9、服务要求：服务周期（含换件和维修）3年，预装正版操作系统和办公软件；配置的操作系统需列入中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中。
二、教学软件要求：
1、预装正版教学管理软件，支持C/S架构，双方可实现全方位互动教学，涵盖演示、问答、作业收发、举手应全答场景互动，保障教学闭环；
2、教学软件采用流媒体技术，实现播放的视频同步广播到各端，且达到流畅无延时，支持常见的媒体音视频格式，Windows Media文件、VCD文件、DVD文件、Real文件、AVI文件、MP3 主流文件格式，支持 720p、1080p 的高清视频；
3、教学软件支持在教学业务的同时，支持终端管理，比如：禁网、终端参数配置、终端编号；
4、一键上下课：教学软件支持教师以一键操作方式快速进入教学环境，支持一键上课、一键下课功能，无需在课前进行其他配置。
5、▲策略视图管控：新增统一策略视图管控入口，整合浏览器、APP、U盘管控，可实现浏览器规则配置、APP运行管控及U盘接入权限设置，支持按班级、小组差异化管控，保障教学环境安全与纯净（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
6、教学演示：支持将教师机屏幕跳过不经过学生虚拟机，直接推送至学生终端上,实时广播给单一、部分或全体学生，支持演示过程中临时暂停、重启推送，不仅提供更流畅的屏幕广播和学生演示效果，而且能够有效节省广播流量。
7、桌面支持离线模式，即服务器宕机或网络故障时，教师端依然可以将教学演示画面直接推送至学生终端上，确保教学业务不中断等操作（投标时提供功能截图或产品说明书、白皮书、彩页；
8、▲远程控制：支持教师对学生一对一辅导，可直接操控学生机，帮助学生解疑、辅导学生教学，完成常规教学的个别化教学（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
9、收发作业：由教师端和学生端的教学软件直接传输，无需占用本地网络资源，作业格式支持文件夹、任意格式的文件：
① 文件提交支持拖拽添加，文件分发和提交可添加不同目录下的文件或文件目录。
② 文件分发和提交支持教师和学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件，并支持截屏作业提交。
③ 支持学生将完成的作业提交至教师机，方便教师批改要收取的麻烦。
10、支持教师对单个、部分、全体学生进行发送文字通知类消息，可结合班级管理功能，按班级、小组精准推送通知。
11、学生签到：支持学生签到功能，保留学生的多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
12、班级管理：支持教师创建多个班级，按照分配班级编号与学生对应座位编号，添加/移除班级学生，可按班级开展学生教学、分发作业、推送通知、统计考勤，简化多班级教学管理流程。
▲13、屏幕监看：支持教师多方式实时监看学生屏幕，支持桌面大屏轮播功能，可配置轮播间隔、范围及模式，支持灵活控制轮播过程，保障轮播流畅无卡顿（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
14、联动唤醒和关机：支持通过教学管理软件的一键操作功能实现服务器的联动唤醒和关机，无需手动操作。
▲15、一键清屏：支持教师远程一键清屏，可一键清除单一或全班学生端正在运行的应用程序和网页（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
▲16、随堂小考：支持教师快速配置包含单选题、多选题、判断题等题型的随堂测试，可限定考试时间，提供全班答题、随机答题两种答题方式，支持全屏和窗口模式，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案可视化图形分析和答题时间，提供成绩统计和答题分析两个维度的分析数据（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
▲17、标准化考试：支持教师导入word、ppt、excel、pdf类型文档，生成答题卡用于学生作答，至少包含单选题、多选题、判断题和填空题；可限定考试时间，提供全班答题、随机答题两种答题方式，支持全屏和窗口模式；可实时查看学生答题的进度、答题情况；学生提交答题卡后，系统自动评分，支持可视化图形分析统计结果（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）；
18、请求帮助：学生端遇到问题可通过电子举手请求教师帮助，教师通过远程控制功能一对一操控学生终端，协助解决问题、开展辅导，落实个别化教学要求，同时可记录帮助记录，便于后续追溯，帮助学生解决问题。
三、AI软件
一、智能搜索
1.支持文字和语音输入方式进行搜索；
2.支持本地文件模糊搜索，精准定位文件位置；
3.支持本地软件应用快速检索；
4.支持联网搜索，支持溯源联网搜索的内容。
二、智能写作
1.支持大模型智能写作；系统智能生成大纲摘要；支持用户在大纲摘要中自由添加、删除章节并生成正文；支持用户在正文中查看编写思路和参考来源。
▲2.支持依托大语言模型、交互式对话，提供文档内容的智能化生成、编辑，能够生成文档并导出。（须在投标文件中供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告扫描件并加盖投标人公章）
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