公开招标文件
采购项目编号： 青海博瑞公招（货物）2023--012  
采购项目名称：青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）
采   购   人：青海省消防救援总队
采购代理机构：青海博瑞工程咨询管理有限公司
2023年10月
目录
3

第一章 投标邀请（公开招标）

第二章 投标须知............................................................................................................................6
6

第一节 投标须知前附表

9

第二节 投标须知

9

一、说明

9

二、招标文件说明

11

三、投标文件的编制

13

四、投标文件的提交

14

五、开标

14

六、资格审查程序

15

七、评审程序及方法

22

八、中标

23

九、授予合同

24

十、其他规定

26

第三章 采购需求

53

第四章 政府采购合同

65

第五章 投标文件格式



 第一章 投标邀请
青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）

公开招标公告

项目概况

（青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一））招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年11月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号： 青海博瑞公招（货物）2023--012   
项目名称：青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一） 
预算金额（元）：人民币  9690455.00  元
最高限价（如有）：人民币 9690455.00  元

采购需求：

	标项名称
	预算金额（万元）
	简要规格描述
	备注

	青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）(包一)
	141.9
	详见招标文件第三章
	

	青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）（包二）
	97.8145
	详见招标文件第三章
	

	青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）（包三）
	429.818
	详见招标文件第三章
	

	青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）（包四）
	127.23
	详见招标文件第三章
	

	青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）（五）
	111.263
	详见招标文件第三章
	

	青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）（包六）
	61.02
	详见招标文件第三章
	


合同履行期限：自合同签订之日起90日历日。

二、投标人的资格要求：

1. 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4. 本项目不接受联合体投标；

5.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询的完整的信用信息报告、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

三、获取招标文件

时间：2023年 10 月 19 日至2023年 10 月 25 日，上午00:00-12:00,下午12:00-23:59
地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）       

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 11 月 09 日09:00（北京时间）投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年 11 月 09 日09:00（北京时间） 

开标地点：政采云（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目采购公告同时在《青海省电子招投标公共服务平台https://www.qhdzzbfw.gov.cn/ggzy/》《中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/》上发布。公告内容以《中国政府采购网》发布的为准。

2.本次投标采用线上提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传平台，若未上传投标文件，视为未提交投标文件。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

4.本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青海省消防救援总队

地址：青海省西宁市城东区金桥路19号
项目联系人：赵老师
联系方式：0971-8818064

2.采购代理机构信息

名 称：青海博瑞工程咨询管理有限公司
地 址：青海省西宁市城北区生物园区经三路7号金安大厦16楼

项目联系人：张老师
联系方式：0971-5123000
邮箱：694067470@qq.com
第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	专门面向中小企业采购
	(：包 3  专门面向小微企业采购，包 4  专门面向中小企业采购 。

②：包1 、包2 、包5、包6非专门面向中小企业采购,给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	第1.2款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝海关进口产品参加投标
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第1.3款
	所属行业
	工业

	第1.4款
	组织现场考察或者召开答疑会
	不组织

	二、招标文件

	第2.1款
	非实质性偏离的范围和幅度
	/

	三、投标文件

	第3.1款
	采购预算、最高限价
	项目总预算 969.0455  万元（最高限价）： 969.0455 万元， 

1.每项产品不得超过其对应的单价限价；否则按废标处理，单价限价详见招标文件第三章。

2.投标人应有明确报价，无投标报价或投标报价超过相应包最高限价的，投标无效。
注：投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对所投包组内全部采购内容进行投标，不允许只对包内部分内容进行投标；本项目共分为  6  个包，允许兼投兼中。

	第3.2款
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90日历日

	第3.3款
	分包
	投标人不得在中标后将中标项目进行分包。

	四、投标

	第4.1款
	投标截止时间及投标地点
	投标截止时间：2023年 11 月 9 日 09 :00 

投标地点：政采云客户端（https://www.zcygov.cn/）

	第4.2款
	投标文件上传要求
	1.“专门面向中小企业采购及专门面向小微企业采购的包，投标人须在投标文件上册“（6）资格证明材料”中同时提供”。

2. 投标文件下册（商务和技术文件）中须完整上传14.2要求内容。

	五、开标、资格审查和评标

	第5.1款
	开标地点
	政采云（https://www.zcygov.cn/）

	第5.2款
	需要宣布的其他内容
	/

	六、中标信息公布

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标单位的方式
	综合得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。

综合得分且投标报价得分相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且技术指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	第6.2款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	本采购项目接收质疑函方式、联系部门及联系电话、通讯地址：
接收质疑函的方式：供应商应当按国家相关规定向采购人和采购代理机构一并当面提交书面质疑函及相关证明材料。
采购人联系部门：青海省消防救援总队  
联系电话：0971-8818064

通讯地址：西宁市城东区金桥路19号　
采购代理机构联系部门：
联系电话：0971-5123000
通讯地址：青海省西宁市城北区生物园区经三路7号金安大厦16楼

邮箱：694067470@qq.com

注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

	七、合同签订

	第7.1款
	履约担保
	付款方式：

①履约担保：在签订合同后30个工作日内，中标人（乙方）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人（甲方）缴纳履约保证金。履约保证金的数额为合同金额的10%，履约保证金的有效期为中标通知书发布时间后  455  个日历日。

②预付款：收到保函后，甲方向乙方支付不低于合同总金额的40% 作为预付款。预付款支付后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

③交货款：乙方按合同规定的交货时间交货并经甲方对合同项下所有货物验收后（甲方签署最终验收合格报告）15个工作日内，凭乙方全额有效发票、拨款申请、及甲方签署的验收合格报告，经审计后甲方向乙方支付剩余款项。

④结清款：质保期满1年且乙方履行合同义务，凭乙方合同总金额有效发票复印件、等额有效收据、拨款申请及甲方签署的意见，甲方向乙方退还履约保证金，但是乙方需要继续履行质保义务。


第二节 投标须知
一、说明
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于第一章“投标邀请”及本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2. 采购方式、合格的投标人
2.1本次招标采用公开招标方式。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标邀请】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标邀请】。
2.4合格的投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。详见第一章 “投标邀请”各包投标人资格要求。
3. 投标费用 
3.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
4．组织现场考察或者召开答疑会
4.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
4.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
4.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
4.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件说明
5. 招标文件的构成
5.1 招标文件包括：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 采购需求及技术参数
第四章 政府采购合同
第五章 投标文件的组成
第六章 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件
5.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
6．偏离与实质性响应
6.1偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
6.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
7. 询问
7.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
8. 招标文件的澄清或者修改
8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
9. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。
投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
三、投标文件的编制
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
10.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。
11. 投标报价及币种
11.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第六章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
11.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)；同时，每项产品不得超过其对应的单价限价，否则其投标无效。
11.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
11.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
11.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
11.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
11.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”等相关内容。此修改须符合本章第19.1款的有关要求。
12. 投标保证金
12.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金
包1：（大写：  贰万元整       ）小写： 20000.00元        
包2：（大写：  壹万捌仟元整   ）小写： 18000.00元        

包3：（大写：  捌万元整       ）小写： 80000.00元        
包4：（大写：  贰万元整       ）小写： 20000.00元        

包5：（大写：  贰万元整       ）小写： 20000.00元        
包6：（大写：  壹万贰仟元整   ）小写： 12000.00元        

收款单位：青海博瑞工程咨询管理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁生物园区支行

银行账号：63050150360600000277

行    号：1058 5100 2434
交纳时间：同投标截止时间
注：①同一个投标人若同时投标本次招标项目的多个包，其投标保证金按包分别交纳，不得汇总后一笔交纳。

②投标保证金交纳过程中所填银行回单的备注/附言一栏中，务必注明招标编号及具体包号。

③如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

12.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
12.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
13. 投标有效期
13.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
13.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
14. 投标文件的组成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第五部分）
14.1、投标文件上册（资格审查文件）

（1）投标函
（2）法定代表人证明书
（3）法定代表人授权委托书
（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）投标人提供的资格证明文件

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明
（10）投标保证金
14.2、投标文件下册（商务和技术文件）

（11）评分对照表
（12）开标一览表

（13）分项报价表
（14）技术规格响应表
（15）投标产品相关资料
（16）投标人类似业绩证明材料
（17）中小企业声明函（货物）

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）监狱企业证明材料
（20）投标人认为需提供的其他资料
注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

15.分包
15.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
15.2中标单位应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

16. 投标文件的编制要求

16.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

16.2 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

16.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交
17. 投标文件的密封和标记
17.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端，视为无效投标。
17.2 逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
17.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传至政采云投标客户端。
18. 提交投标文件的时间、地点、方式
18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购代理机构或者评标委员会应当拒收。

19. 投标文件的补充、修改或者撤回
    19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、加密后上传，作为投标文件的组成部分。

五、开标
20. 开标

20.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、规定时间内未解密的、或文件解密失败的，视为无效投标。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.2 开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。

20.3 开标时，由采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

20.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

21. 资格审查
21.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

21.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

21.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第14.1要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
投标有效期不能满足招标文件要求的；
未按招标文件规定的投标文件格式以及编制要求或擅自修改的；
七、评审程序及方法
22. 评标委员会
22.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有24.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
22.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

22.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
23. 评审工作程序

23.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应及时关注政采云平台询标环节，并在规定的时间内上传加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字的澄清、说明或者补正函。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第14.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间、质保期不能满足招标文件要求的；
各产品单项报价超过招标文件中规定的单项预算金额或者单项最高限价的；
（6）投标总报价或各项分项报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
（7）存在串通投标行为；
（8）投标报价出现前后不一致，又不按23.1.3进行确认的；
（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按23.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

23.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。供应商须提供《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》的原件扫描件或复印件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

23.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
23.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
23.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（如同一包内有1个以上核心产品，出现不同投标人有1项核心产品为同一品牌的，按一家投标人计算。）
24.评审方法和标准

24.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

24.2 本次评审方法采用综合评分法。
评审方法：采用综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。
	评审因素及分值

	评审因素
	分值

	报价部分
	30

	技术部分
	51

	商务部分
	19


	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）（本项目包3、包4不适用此条款）。

	2
	技术水平

（51%）
	（1）技术性能指标【36分】：参与投标的供应商所提供的设备技术参数全部满足或高于招标文件技术参数要求得36分；每有一个技术参数负偏离扣 3 分，扣完为止。技术偏离表中供应商应如实填写，并与招标文件技术参数要求一一对应。
注：此项评分以第三方检测机构出具的检测报告作为评审依据，若检测报告中无法体现的技术参数或未要求提供检测报告的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（出厂检验报告或用户使用说明书等）。各证明材料中的响应指标应保持一致，若不一致按技术参数负偏离处理。如检测报告和用户使用说明书中的响应指标应一致。为了方便专家查找，投标人需在证明材料的相应指标处针对招标文件要求的技术参数逐一作出标记（例如用红色方框标记）。
（2）节能和环保【2分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品的每提供一个得0.5分，满分1分；未提供不得分。此项满分2分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。

（3）样品评审【12分】：
样品评审标准：评标委员会综合考虑样品的完整性、外观、材质、制作工艺水平、安全性、可靠性、设计合理及实用性、操作便捷性，并结合现场评审情况，进行评价打分。①样品组成完整，配件齐全，技术参数完全满足招标文件要求，制作工艺、材质、外观、安全性、可靠性、操作及实用性与所提交技术资料文件描述一致，无任何问题的得12分；②样品组成完整，配件齐全，技术参数满足招标文件要求，制作工艺、材质、外观、安全性、可靠性、操作及实用性与所提交技术资料文件描述有细微偏差，仍能满足采购需求的得9分；③样品组成基本完整,配件较齐全，技术参数基本符合招标文件要求，制作工艺、材质、外观、安全性、可靠性、操作及实用性与所提交技术资料文件描述有部分偏差，但不影响产品主要功能的得 6分；④样品组成不完整,无配件，技术参数未达到招标文件要求，制作工艺、材质、外观、安全性、可靠性、操作及实用性与所提交技术资料文件描述不一致，影响产品主要功能，但有部分功能仍能满足采购需求的得3分； ⑤投标人提供的样品完全不满足要求的得0分。
注：①所有样品分别进行评审赋分。
②样品总得分计算方法：所有样品得分之和/样品数量（如：某个包有X项样品，每项样品满分12分，该包样品得分=X项样品得分相加后除以X），投标人未提供样品或提供不全得0分。
（4）自主创新【1分】：投标产品属于自主知识产权的每提供一项得1分，满分1分，须提供证明材料。

	3
	商务评价（19%）
	（1）类似业绩情况【3分】：提供投标截止日前2年（2021年10月 -2023年10月）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得0.5分,满分3分，未提供不得分；（需提供中标通知书、合同复印件及合同金额发票复印件，合同包括合同首页、金额页〈含产品名称、型号、数量〉和盖章页，否则，不得分）。
（2）实施方案【4分】：投标人根据项目要求提供项目实施方案，对方案的完整性、科学性、可行性等综合评定，包含：①实施计划②供货进度③产品质量保障措施④安全保障措施；针对每一项作出了详细的方案且符合采购需求的得1分，内容未完全针对该项目上述的采购需求响应的每一项得0.5分；满分4分，未提供不得分。

（3）供货周期保证方案【4分】投标人根据本项目采购内容及供货期， 提供项目实施方案，方案详尽完整、科学合理，可行性等综合评定。包括：采购或制作周期计划、运输保证计划、供货进度保证计划、如出现供货超时的补救措施。评标委员会对以上内容进行评审，满分4分，每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。(缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质性内容)，未提供不得分。

（4）售后服务（8分）

4.1售后服务机构（2分）
具有售后服务机构及人员配置方案，包括：专职售后服务人员不少于3人（需提供专职人员身份证及劳动合同）、专职售后服务人员中至少1人具有相关技能证书。评标委员会对上述两项内容进行评审，满分2分，每缺少一项内容扣1分，未提供不得分。 

4.2零配件及备品备件供应（3分）
提供保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案，包括：供应时间、安装更换方式、定价方式（不高于当年市场平均价格）。评标委员会对以上内容进行评审，满分3分，每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分(缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质性内容) ，未提供不得分。

4.3质量保证方案（3分）
所投产品质保期在满足采购文件要求的基础上，提供质保期服务方案，质保期质量问题解决方案。包括：质量管理制度、货物质量回访流程及方案、质量问题退换货流程及方案。评标委员会对以上内容进行评审，满分3分，每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分(缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质性内容) ，未提供不得分。


24.3 采用综合评分法的，按照【投标须知前附表】6.1款规定的方式确定中标单位。
24.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标
25. 推荐并确定中标人
25.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

25.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
26.中标通知
26.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

26.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

26.3 中标公告期限为1个工作日。

26.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同
27.签订合同
27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2签订合同后30个工作日内，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人（甲方）缴纳履约保证金。履约保函的数额为合同总金额的10%。
27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

27.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

27.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在中国政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
27.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

27.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
27.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

27.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

28. 履约担保
28.1招标文件要求中标单位向采购人提交履约担保的，中标单位应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
28.2中标单位没有按照本章第28.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
十、其他规定
29. 串通投标的情形
29.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
29.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30. 废标
30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。
30.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
31．重新组建评标委员会进行评标
31.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
31.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

32. 中标服务费
32.1 收取对象：中标人。

32.2 收费金额：根据招标委托代理合同约定向采购代理机构缴纳招标代理费。

包1： 14130.00  元（大写：壹万肆仟壹佰叁拾元整）
包2： 9740.00   元（大写：玖仟柒佰肆拾元整）
包3： 42800.0 0 元（大写：肆万贰仟捌佰元整）
包4： 12600.0   元（大写：壹万贰仟陆佰元整）
包5： 11100.00  元（大写：壹万壹仟壹佰元整）
包6： 6070.00   元（大写：陆仟零柒拾元整）。
第三章 采购需求
第一节 采购清单一览表

青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）
	分包情况
	分包
金额
	品目类别
	金额/最高限价（万元）
	预算单价/最高限价（万元）
	数量
	单位
	核心产品

	包1
	141.9
	消防头盔2（全盔）
	0.55
	0.55
	258
	个
	

	包2
	97.8145
	消防头盔1（3/4盔）
	0.0465
	0.0465
	713
	个
	√

	
	
	抢险救援头盔1
	0.037
	0.037
	380
	个
	√

	
	
	抢险救援头盔2
	0.2
	0.2
	230
	个
	

	
	
	安全员头盔（白色）
	0.05
	0.05
	92
	个
	

	包3
	429.818
	消防员灭火防护服

（指挥款）
	0.238
	0.238
	60
	套
	√

	
	
	消防员灭火防护服

（普通款）
	0.231
	0.231
	1549
	套
	

	
	
	消防员灭火防护服

（防寒型）
	0.326
	0.326
	155
	套
	

	
	
	消防手套
	0.013
	0.013
	553
	套
	

	包4
	127.23
	抢险救援服（冬款）
	0.122
	0.122
	20
	套
	

	
	
	抢险救援服（夏款）
	0.098
	0.098
	500
	套
	√

	
	
	抢险救援手套
	0.025
	0.025
	530
	副
	

	
	
	消防员灭火防护靴

（胶靴）
	0.026
	0.026
	685
	双
	√

	
	
	消防员灭火防护靴

（棉质、胶靴）
	0.03
	0.03
	258
	双
	

	
	
	灭火防护靴
	0.08
	0.08
	20
	双
	

	
	
	抢险救援靴1
	0.066
	0.066
	255
	双
	

	
	
	抢险救援靴2
	0.16
	0.16
	116
	双
	

	包5
	111.263
	正压空气呼吸器

（9L）1
	0.98
	0.98
	54
	个
	√

	
	
	备用气瓶（9L）
	0.237
	0.237
	31
	个
	

	
	
	小型空气呼吸器（3L）
	0.78
	0.78
	5
	个
	

	
	
	备用气瓶拉杆箱
	0.15
	0.15
	2
	个
	

	
	
	医用简易呼吸器
	0.2
	0.2
	8
	个
	

	
	
	消防过滤式自救呼吸器
	0.0085
	0.0085
	96
	个
	

	
	
	化学氧消防自救呼吸器
	0.065
	0.065
	16
	个
	

	
	
	移动供气源
	1.62
	1.62
	9
	个
	

	
	
	全面罩自吸过滤式防毒防尘面具
	0.02
	0.02
	112
	个
	

	
	
	他救面罩
	0.12
	0.12
	21
	个
	

	
	
	氧气空气呼吸器

（非蓝冰）
	4
	4
	6
	个
	√

	包6
	61.02
	72小时自我保障背囊
	0.22
	0.22
	141
	个 
	√

	
	
	高原地震救援自我保障物资（单兵背囊）
	1
	1
	30
	个
	√


注：1、本项目“包”为最小合同单位（即最小投标单位）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分产品投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（产品名）顺序逐项填写，且每个产品均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
第二节 技术要求

技术参数具体要求

	包号
	序号
	采购装备名称
	设备参数

	包1
	1
	消防头盔2（全盔）
	1、符合XF44-2015 《消防头盔》标准。                                                             

2、消防头盔为全盔型（含头盔两侧内置集成照明模块、外置照明头灯及盔体两侧设多功能模块化滑轨）；由帽盔壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩等组成；具有永久性标志及产品数据标识。两侧印字根据用户需求粘贴；

3、帽壳由高温热塑性材料，采用高强度涂层，抗刮擦、火焰和化学腐蚀，缓冲层抗冲击、隔热，材料为聚丙烯内衬的聚氨酯泡沫，带超模压芳纶增强材料或优于该材料的增强材料；

4、头箍带大旋钮可方便调节锁定，后枕骨带有可拆卸软衬垫保护后脑，可调节帽箍前额可提供至少五档高低调节，头盔不应妨碍空气呼吸器面罩的佩戴；

5、头盔两侧配置可前后调节距离的面罩接口，可安装一体化空呼面罩，通过搭扣，可配合空呼面罩使用，在佩戴和脱卸空呼面罩时，无需取下头盔；

6、带插扣的3点可调固定头带和下颚带帽箍在一定范围内可自由调节；

7、可与面罩、防爆电筒及无线通讯系统配套使用；

8、双层内置式面罩，外层面罩应采用防辐射镀层，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护，内层透明防风面罩，须可双轴（上下、前后）伸缩调整，要求聚碳酸酯或同类型材料抗冲击；

9、头盔配置双重照明系统，头盔内部两侧集成近距离LED照明系统，使用时间超过≥10h，照明系统通过防爆认证，同时头盔配置外置照明系统，LED防爆头灯采用坚固耐用材料制成，采用LED灯泡，光束照射距离≥125m，重量≤100g，使用时间≥13h，具有电池过冲过放保护短路功能，通过防爆认证；

10、可拆卸三层复合铝箔防火披肩，耐高温火焰；

11、抗冲击、抗穿刺、绝缘和阻燃性能要求,头盔抗冲击吸收性能：高温预处理后≥3200N，辐射热预处理后≥3100N，低温预处理后≥3300N，浸水预处理后≥3200N，头盔抗冲击加速度性能：帽顶部≥135gn，帽前部≥320gn,帽侧部≥310gn,帽后部≥315gn，帽壳电绝缘性能电流泄露≤1.2mA，头盔侧向刚性帽壳最大变形≤21mm，卸载后变形≤3mm；

12、下颏带的自动脱开设计可预防非正常伤害，内部吸汗带全部可拆卸，方便清洗维护；

13、帽壳须有产品识别编号和生产日期；

14、头盔重量≤1.6kg（不含头灯），提供产品说明书，提供产品佩戴维护多媒体资料；

15、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	包2
	1
	消防头盔1（3/4盔）
	1、符合XF44-2015 《消防头盔》标准。                                                                                                                              

2、消防头盔应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，盔体两侧设多功能模块化滑轨；具有永久性标志及产品数据标识。两侧印字根据用户需求粘贴；

3、应具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能；

4、最大冲击力：≥3410N；

4.1、帽顶部：最大冲击速度≥130GN；

4.2、帽前部：最大冲击速度≥309GN；

4.3、加速度＞150GN，其持续时间≥5ms；

4.4、加速度＞200GN，其持续时间≥2ms；

4.5、帽侧部：最大冲击速度≥319GN；

4.6、加速度＞150GN，其持续时间≥5ms；

4.7、加速度＞200GN，其持续时间≥2ms；

4.8、帽后部最大冲击速度≥318GN；

4.9、加速度＞150GN，其持续时间≥5ms；

4.10、加速度＞200GN，其持续时间≥2ms；

5、损毁长度：≤8.5mm，无熔融滴落现象；

6、涂层附着牢度：连续洗涤≥10次无涂层脱离现象；

7、热稳定性：≥5min，260℃±6℃变化率：无明显变化；

8、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	2
	抢险救援头盔1
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。                                                                                                  

2、应由帽壳、帽箍、佩戴装置及附件等构成；盔体两侧设多功能模块化滑轨；

3、要求具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能；

4、帽箍可在53cm~63cm范围内自由调节；

5、全封闭防雾护目镜，镜片有超硬涂层；

5、盔体整体为红色；

7、具有永久性标志及产品数据标识；

8、两侧印字根据用户需求粘贴；

9、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。   

	
	3
	抢险救援头盔2
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。                                                                                                   

2、盔体参数：

2.1、重量（不含附件）：≤800g；

2.2、头围尺寸：52cm~65cm；

2.3、下颌带：3点式下颌带、宽度≥13mm；

3、头灯参数：

3.1、防护等级：≥IP67；

3.2、使用时间：泛光照明，110 lm，≥5h、强光照明，150 lm，≥2.5h、组合式照明，250 lm，≥1.5h，低电量模式，30 lm，≥45min，呼救模式：强光灯、方位灯同时闪烁；

4、外置防护眼罩：重量165g±10g，具有≥1级光学性能，可防护固体颗粒物、液体飞溅、气体和细小尘埃颗粒，熔融状金属，≤120m/s高速颗粒物冲击，防刮，防雾；

5、内置防护眼镜：重量100g±10g，采用双轴调节，贴合面部，镜片防雾；

6、披肩：采用深阻燃芳纶或同等防护性能的材料，3点式快速卡扣安装，提供颈部防护；

7、照明模块添加防爆认证；具有永久性标志及产品数据标识；两侧印字根据用户需求粘贴；

8、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	4
	安全员头盔（白色）
	1、符合XF44-2015 《消防头盔》标准；                                                                                                                             

 2、外观及材质：

2.1、应为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩。颜色：白色；具有永久性标志及产品数据标识；两侧印字根据用户需求粘贴；

2.2、材质：帽壳材质为聚酰胺等质地坚硬材料，缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜等透明、耐热、耐冲击和耐刮擦材质。帽壳为一次性注塑成型；

2.3、披肩：可拆卸三层复合铝箔防火披肩，耐高温火焰，可覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便；

2.4、滑轨：盔体两侧设多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质；

3、技术要求：

3.1、冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力＞3090N；辐射热预处理，最大冲击力＞3040N；低温预处理，最大冲击力＞3270N；浸水预处理，最大冲击力＞2980N；

3.2、阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤22mm，续燃时间0s；面罩续燃时间0s；各部分均无熔融、滴落现象；

3.3、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤0.8mA；

3.4、下颏带抗拉强度：延伸长度15mm；

3.5、面罩光学性能：面罩透光率＞65%（浅色）；

3.6、披肩防水性能耐静水压＞17kPa；

3.7、视野：左、右水平视野＞105°；

4、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	包3
	1
	消防员灭火防护服

（指挥款）
	1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准和《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；                      

2、风衣式结构。重量≤3.5kg，下摆衣兜为斜插兜，下摆后部设有开叉，其他结构与作战款相同。由外层、防水透气层（中间层）、舒适层三层面料组成，内衬不可拆卸，具备救生拖拉带（DRD）；

3、所有外口袋均设置漏水孔，外层应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能；

4、裤子裆部采用一体式设计；配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸，背带宽度3.5cm~5cm；

5、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布；

6、上衣门襟魔术贴为贯通式；上衣舒适层下摆设置止水布；

7、裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边；肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗；左右肩部设有两个挂袢；

8、外层阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm，且不应有熔融、滴落现象；断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥650N；撕破强力：经、纬向≥100N；抗湿性能≥3级，热稳定性能：变化率≤10%；色牢度：耐洗沾色≥3级，耐水摩擦≥3级；

9、防水透气层（隔热层）采用芳纶无纺布+阻燃PTFE或优于该材料的材质；

10、需按照《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》配备岗位、层级臂章和胸部盾形徽章；具有永久性标志及产品数据标识；

11、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	2
	消防员灭火防护服

（普通款）
	1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准和《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；

2、上下分体式结构，重量≤3.5kg；

3、由外层、防水透气层（中间层）、舒适层三层面料组成不可拆卸，具备救生拖拉带（DRD），所有外口袋均设置漏水孔；

4、外层具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能；

5、反光标志带宽度为50mm，裤子裆部采用一体式设计，配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸，背带宽度3.5cm~5cm；

6、外层阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm，且不应有熔融、滴落现象；断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥650N；撕破强力：经、纬向≥100N；抗湿性能≥3级，热稳定性能：变化率≤10%；色牢度：耐洗沾色≥3级，耐水摩擦≥3级；

7、防水透气层（隔热层）采用芳纶无纺布+阻燃PTFE或优于该材料的材质；

8、热稳定性：

8.1、防护服的外层、防水透气层、隔热层材料，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经(260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于10%,试样表面应无明显变化；

8.2、舒适层的材料经(180±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于10%,试样表面应无明显变化；

8.3、防护服所用的缝纫线经(260±5)℃热稳定性能试验后，应无熔化、烧焦的现象；

8.4、防护服所用的五金件经(260±5)℃热稳定性能试验后，应能保持其原有的功能；

8.5、防护服救生拖拉带所用的材料经(260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于10%,试样表面应无明显变化；

9、需按照《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》配备岗位、层级臂章和胸部盾形徽章；具有永久性标志及产品数据标识；

10、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	3
	消防员灭火防护服

（防寒型）
	1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准和《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，灭火服由外层、防水透气隔热层、舒适层、保暖层四层结构组成，保暖层可拆卸；具备救生拖拉带（DRD）；重量≤3.5kg；

2、材料：外层应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能，款式规格：上下分体式结构，肩、肘、膝部加厚处理，上衣左胸设置电台口袋，右胸设置两条照明灯固定带，下摆设置贴袋，上衣舒适层下摆增加5cm高度的优质材料制作的防水层；

3、上衣和裤子之间的重叠部分应≥200mm，防护服上衣的衣领高度应≥100mm，并有搭接或扣牢配件，下裤裆部采用一体式设计，配H型背带，脚口处采用圆弧形设计，脚口使用优质材料做防水处理，上衣门襟魔术贴为贯通式。所有口袋均设置漏水孔；

4、防护性能：成品经检测，整体热防护性能≥31.5cal/cm²，针距密度：明暗线≥13针/3cm，接缝断裂强力：经向≥900N，纬向≥810N；

5、附配件：

5.1、拉链：灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应≥8号，颜色须与外层面料相匹配，拉链使用阻燃拉链；

5.2、H型背带：采用机织带优等品，每cm宽度含橡筋丝量12~14条，缝接处加固，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍；

5.3、反光标志带：采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带；

6、需按照《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》配备岗位、层级臂章和胸部盾形徽章；具有永久性标志及产品数据标识；

7、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	4
	消防手套
	1、符合XF7-2004《消防手套》标准要求；

2、外观要求3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色应为藏蓝色，主要材质为牛皮和芳纶布或优于该材质，规格至少为6种；

3、手套标签上应标出手套尺码。

4、对折后居中缝于手背袖口折边处；

5、每只手套具有布质永久性标志及产品数据标识；

6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	包4
	1
	抢险救援服（冬款）
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》和《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》标准要求。

1.1、颜色：橘红色，潘色差≥3级；

1.2、夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能；

1.3、头部围度520-640mm，消防徽尺寸按照消防救援局统型标准执行；

1.4、腰带为插扣式腰带，规格长度×宽度×厚度为≥1300mm×50mm×2.8mm；

2、结构：

2.1、采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层，具有防寒保暖效能；

2.2、外层为芳纶等材料或优于该材质材料的阻燃面料，克重（200±10）g/㎡；

2.3、防水层为阻燃PTFE（聚四氟乙烯）等材料或优于该材质材料的防水透湿层防水透湿层；

2.4、舒适层为芳纶等材料或优于该材质材料的粘胶阻燃面料，粘胶阻燃面料；

3、技术性能：

3.1、阻燃性能：经向损毁长度＜48mm，纬向损毁长度＜45mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象；

3.2、表面抗湿性能：≥3级；

3.3、断裂强力：经向断裂强度＞1250N、纬向断裂强度＞960N；

3.4、撕破强力：经向撕破强力＞310N，纬向撕破强力＞180N；

3.5、色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度均≥4级；

3.6、热稳定性能：经纬向变化率＜1.5％；

3.7、质量：＜1.7kg；

3.8、针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥11针/3cm；                                                                                                                                                                                                                                                                                      4、具有永久性标志及产品数据标识；

5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	2
	抢险救援服（夏款）
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准和《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》；

2、款式设计为上衣和下裤，上衣和裤子重叠部分≥120mm，上衣为收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前后衣长差量≥30mm；

3、外层面料：采用原液着色间位采用原液着色间位芳纶纤维等材料或优于该材质的材料；

4，颜色：橘红，潘色差≥3级；

5、单位面积质量：≥200g/㎡；阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融滴落现象；

6、表面抗湿性：沾水等级≥3级；

7、断裂强力：经向≥350N，纬向≥350N；

8、撕破强力：经纬向撕破强力≥25N；

9、热稳定性：经过（180±5）℃，热稳定性实验后，沿经纬向尺寸变化率≤5%；

10、救援服标识、反光标志采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制，样式按照消防救援局统型标准执行；

11、耐洗涤性能：试样经≥25次洗涤后，无破损、脱落、变色的现象；

12、缝纫线热稳定性能：试样经≥180℃、≥5min后，无熔融、无烧焦现象；

13、具有永久性标志及产品数据标识；

14、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	3
	抢险救援手套
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准；

2、参数：

2.1、阻燃性能：掌心经、纬向损毁长度≤4mm，手背经、纬向损毁长度≤12mm；且无熔融、滴落现象；

2.2、耐磨性能：耐磨指数≥5000次，试样未被磨穿；

2.3、抗切割性能：≥5N；

2.4、撕破强力性：掌心经、纬向＞165N，背面经、纬向≥100N；

2.5、抗机械刺穿性能：掌心≥260N、背面≥120N；

2.6、接缝断裂强度：≥650N；

2.7、抓握性能：≥80%；

3、手背应有黄色荧光嵌条反光标志；

4、手套本体环形延伸，并超出腕骨≥25mm；

5、每只手套具有布质永久性标志及产品数据标识；

6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

7、需要提供样品。

	
	4
	消防员灭火防护靴

（胶靴）
	1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准；

2、具有隔热、防水、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能；

3、帮面材料：橡胶靴面、靴底材料：橡胶底；

4、颜色：主体为黑色和黄色；

4、防砸性能：静压力≥20mm，冲击≥20mm；

6、抗刺穿性能：≥1800N；

8、电绝缘性能：击穿电压>5000V；

10、隔热性能：≥4℃；

11、抗辐射渗透性能：≥7℃；

12、防水性能：不出现渗水现象；

13、重量（整双）：≤2.6kg。

6、每只具有永久性标志及产品数据标识；

7、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	5
	消防员灭火防护靴

（棉质、胶靴）
	1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。

2、具有防火、防水、防切割、防穿刺、防砸、防滑等特性，对脚部、指部、脚踝，小腿部等提供防护，抗刺穿性能≥1100N，击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA，隔热性能≤22℃，防滑性能≥15°，每双质量≤3kg，抗辐射热渗透性能≤7℃；

3、靴子颜色：主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PaNTONEBlack6C，黄色潘通色号为PaNTONE7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PaNTONECoolGray8C，色差≥3级。

4、靴帮由外到里分为帮面、防切割层、隔热舒适层和加绒保温层四层结构；

5、靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头，

6、靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm（±2mm）；

7、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫；

8、反光标识：靴后跟设在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带；

9、每只具有永久性标志及产品数据标识；

10、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	6
	灭火防护靴
	1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。

2、总体要求：灭火防护靴为真皮靴面，真皮厚度≥2mm，靴底材料为橡胶底，靴底加有钢板保护，设置鞋带或高强度绑带；

3、防砸性能：靴头经≥10kN静压力试验后，其间隙高度≥15mm；靴头经≥23kg冲击锤300mm下落试验后，其间隙高度≥15mm；

4、抗穿刺性能：外底抗穿刺力≥1500N；

5、电绝缘性能：

5.1、击穿电压：≥5000V；

5.2、泄露电流：≤1mA；

6、隔热性能：在标准要求的试验中加热30min时，靴底内表面的温升≤10℃；

7、抗辐射热渗透性能：靴面经辐射热通量为10kW/㎡±1kW/㎡，辐射≥1min后，内表面温升≤10℃；

8、防水性能：具有良好的防水性能和透气性能；

9、质量：每双重量≤3kg；

10、舒适性：

10.1、靴筒部和脚面部可快速收紧鞋带，形状贴合脚面和小腿；

10.2、靴底具有丁腈橡胶气垫，同时防静电，鞋垫由真皮制成，防菌、防汗气；

10.3、对脚部包裹性良好，穿着后确保脚踝部位的稳定性和灵活性；

11、每只具有永久性标志及产品数据标识；

12、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。

	
	7
	抢险救援靴1
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

2、整靴主体颜色为黑色，反光标志为荧光黄色等；鞋带和“消防救援”标志为橘红色等；

3、内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布；

4、由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴；

5、从靴内后跟中央起至靴口的高度为≥230mm；

6、鞋底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1700N；

7、后靴筒缝制荧光黄色反光标志。长±135mm，宽±45mm；

8、靴底防滑性能始滑角≥25°，在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤8℃；

9、靴身有橘红色或其他颜色鞋带；

10、靴身鞋扣有≥4个D型金属鞋扣、≥4个六角型金属扣和≥20个阻燃滑轮鞋扣组成；

11、靴帮材料抗刺穿能力≥650N；

12、靴帮材料经过弯折≥20000次后无裂纹，松面，掉浆等现象；

13、靴帮切割性能：靴帮材料经抗切割试验后未被割穿；

14、电绝缘性能：化学防护靴的击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.09mA；

15、热稳定性能：抢险救援靴在温度为180℃条件下，经5min后，靴上任何部件未产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好；

16、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

17、每只具有永久性标志及产品数据标识。

	
	8
	抢险救援靴2
	1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。

2、整双重量≤1kg；

3、抗穿刺性能：中底采用防穿刺防材料，防穿刺性能≥1300N；靴帮抗穿刺性能≥115N；

4、电绝缘性能：击穿电压5000V以上试验下，泄漏电流≤0.1mA；

5、隔热性能：隔热性能实验被加热≥30min后，救援靴底内表面温升≤15℃；

6、靴帮表面经辐射热通量为（10±1）kW/㎡，辐射≥1min后，内表面升温≤11℃；

7、防滑性能：始滑角≥23°；

8、靴筒上部设计有防滑垫，有效固定救援服的位置，防止裤腿滑脱；

9、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

10、具有永久性标志及产品数据标识。

	包5
	1
	正压空气呼吸器

（9L）1
	1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。

2、采用9L碳纤维气瓶，瓶阀为侧置手轮，便于识别开启关闭，带有防误关功能，带瓶表，不开启气瓶可查看瓶内压力，压力表精度需为1.6级及以上，安全膜片须在瓶阀顶部，确保安全；

3、具备HUD压力显示功能，电器系统防护等级≥IP65；

4、压力平视设备一次配对之后，开启自动连接，无需再次配对；工作环境温度范围：-30℃~60℃；可视系统显示装置可感应外界光线自动调整亮度；压力平视显示装置和空呼集成控制单元符合国家防爆要求，提供防爆合格证及防爆证合格证检验报告复印件；

5、供气阀与面罩快插连接，佩戴质量≤18kg；

6、减压器中高压输出端口为U型卡销连接；

7、背板为腰部可旋转结构，腰带上有供气阀固定座，配置9L气瓶，接口为国标G5/8"，肩带采用拉链式结构；

8、配一体化空气呼吸器面罩能与消防头盔配套使用，佩戴和脱卸面罩无需取下消防头盔，所有部件模块化设计，可免工具进行拆解维护。面罩内安装有HUD压力平视显示设备，与空呼配合使用；压力平视显示（HUD）模块，LED指示，连续工作≥60h；

9、呼吸面罩采用宽视野设计，至少五点式网状头带，面罩呼吸可自动除雾；

10、面罩通讯系统（通话装置）扩音主机内置可充电防爆锂电池，一次充电待机时间≥60h，连续通话扩音时间≥4h，防护等级≥IP65，防爆等级≥ExibⅡCT4Gb，保障各种型号对讲机无障碍；

11、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

12、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	2
	备用气瓶（9L）
	1、符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》的标准要求。

2、采用9L碳纤维等材料或优于该材质材料的气瓶，瓶阀为侧置手轮，便于识别开启关闭，带瓶表，有防误关功能；

3、气瓶接口符合国家标准空气呼吸器接口；

4、具备不打开气瓶就可查看气瓶压力的功能,压力表精度需为1.6级及以上；

5、每个气瓶配备气瓶保护罩；

6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

7、具有永久性标志及产品数据标识。
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	小型空气呼吸器（3L）
	1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。

2、气瓶：轻小气瓶，合金内胆碳纤维全缠绕复合型瓶体或优于该材质材料。瓶阀带有内嵌式荧光双面显示压力表，压力表精度需为1.6级及以上，横向防误关手轮，便于识别和开启关闭，配置高压安全膜片，瓶内压力超过工作压力的20%~50%时自动爆破泄压，确保安全；

3、工作压力≥30MPa;

4、减压器：配置自动补偿平衡活塞，中压安全阀有自动泄压保护，阻燃、柔韧、抗老化；腰接阀固定在腰垫上，中压管连接不影响其它活动，当气瓶压力降至5.5±0.5MPa时，报警器启动，提醒使用者紧急撤离使用现场；

5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

6、具有永久性标志及产品数据标识。
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	备用气瓶拉杆箱
	1、可容纳6.8L气瓶≥2个，采用新型聚酯1200D尼龙主料，搭配防水布及热成型EVA材料或优于以上材质；

2、主袋可从多面打开，便于放入和取出物品，箱子两侧带有插扣设计装备紧固带；

3、可干湿区分离；

4、铝合金拖杆，手柄长度≥50cm，方便拖拉，可伸缩、可完全收入箱体，并保持箱体直立；                                                              5、大滚轮，适合在崎岖的岩石路拖行；

6、 战术双肩背带通过金属D型环快卸扣连接到箱体，拆装方便，可背可拖，不需要时肩带能迅速拆除收纳，长度可调整；

7、拉链经过不低于10000次的使用测试；

8、容量，≥140L；

9、重量: ≤3kg；

10、需提供产品质量证明文件。

	
	5
	医用简易呼吸器
	1、符合YY 0600.4-2013 《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求》。                                                                                

2、配件：配备硅胶球体、储气袋、连接管、口咽通气导管、硅胶面罩、外箱等；

3、可反复消毒使用（除氧气管和空气袋），有限压阀；

4、呼气阻抗：≤5cmH2O；

5、吸气阻抗：≤5cmH2O；

6、最小输送容量：350ml~60ml；

7、气囊容积：550ml±200ml；

8、操作温度：-25℃~70℃；

9、操作湿度：15%~95%；

10、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。
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	消防过滤式自救呼吸器
	1、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分过滤式消防自救呼吸器》标准要求；

2、具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能；

3、呼吸器的佩戴质量≤1kg，视窗的透光率≥85%，防护时间＞40min，CO透过浓度≤70ml/m³；

4、烟雾透过防护性能≤5%；在防护时间内，HCN的透过浓度≤10ml/m³；在防护时间后，透过过滤装置的CO总累积≤200ml；

5、配备液压管密封罐；

6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

7、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	7
	化学氧消防自救呼吸器
	1、符合XF411-2003《化学氧消防自救呼吸器》标准要求 ；                                                                                                                            

2、轻阻燃硅橡胶等材质或优于该材质材料的材质，聚碳酸酯等材质面屏或优于该材质材料的面屏，抗冲击，自动生成氧气；

3、跑步逃生防护时间≥30min，静坐待援防护时间≥70min；

4、佩戴重量≤1kg；

5、吸气中O2浓度：≥21%；

6、吸气中CO2浓度：≤3%；

7、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

8、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	8
	移动供气源
	1、符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准要求；

2、主要构件：碳纤维等材质或优于该材质材料的复合气瓶总成组件（≥9L气瓶≥4只），供气胶管、供气阀总成、面罩总成、他救面罩、小车、应急逃生气瓶、Y型接口等；

3、具备余气报警功能；

4、长管长度：主管≥30m≥一根，副管≥10m≥二根；

5、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

6、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	9
	全面罩自吸过滤式防毒防尘面具
	1、主要技术参数：

1.1、防护时间：≥30min；

1.2、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等；

2、滤毒罐：

2.1、油雾透过系数：＜5%；

2.2、质量：≤300g；

2.3、阻力：＜120Pa；

2.4、排尘量：＜0.12mg；

3、全面罩：

3.1、漏气系数：＜0.005%；

3.2、视野：总视野＞70％双目视野＞55％下方视野度＞35％；

3.3、实际死腔：＜180ml；

3.4、质量：≤500g；     

3.5、适用环境温度：-30℃~60℃；

3.6、吸气阻力：≤800Pa；

3.7、呼气阻力：≤300Pa；

4、毒气防护浓度，氰氢酸（HCN）0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳（CO）0.25%；

6、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

7、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	10
	他救面罩
	1、防毒面具全面具配小型和中型滤毒罐；

2、面窗镜片采用聚碳酸酯等材料，胶体采用优质硅胶等材料，无毒、无味、无刺激、气密性能好；

3、防护范围：粉尘、毒气、毒蒸汽等以及肉眼看不见的微小物质；

4、视野率：≥80%；

5、透光率：≥90%，视窗外强化内防雾处理；

6、他救面罩由全面罩和供气阀等组成；

7、采用超薄型网状头套或优于该设计的头套，面罩头网≥5点调节；

8、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

9、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	11
	氧气空气呼吸器

（非蓝冰）
	1、符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求；

2、防护时间≥120min；

3、佩戴质量≤10kg；

4、高压氧气瓶材料：碳纤维等材质；容积≤1.5L；

5、冷却罐：降温采用双层封闭一体式装置，不可分开，外层为阻燃工程塑料，内层为特殊铝制等材料或优于该材质的材料；

6、冷却材料：采用可循环使用冷却材料；

7、额定防护时间内呼吸阻力值：呼气阻力≤600Pa；吸气阻力≤500Pa；

8、供氧性能：定量供氧量≥1.7L/min；自动补给供氧量≥100L/min，手动补给供氧量≥100L/min；

9、额定防护时间内吸气中CO2浓度≤2.0%，吸气温度≤32℃；

10、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

11、具有永久性标志及产品数据标识。

	包6
	1
	72小时自我保障背囊
	1、面料：防水系数5000+，高密度尼龙等相同或优于此材质的材料；

2、底料：防水5000+；

3、内衬：丝光棉等相同或优于此材质的材料；

4、主体颜色为橙色，背囊正面根据要求印字；

5、容量：≥70L；

6、重量：≤2.2kg；

7、承重量：≥40kg；

8、技术要求

8.1、断裂强力：经向≥3000N，纬向≥2500N；

8.2、撕破强力：经向≥850N，纬向≥650N；

8.3、表面抗湿性能：≥3级；

8.4、耐磨次数：≥2000次；

8.5、耐摩擦色牢度：≥4级；

9、背囊分为顶包、主包、辅包、底包、救援防护装备包组成，采用TCS或CR+TR背负系统+超轻铝合金等相同或优于此材质材料；

10、顶包有防止晃动的捆扎带，夹层放置防雨罩，有效保护背囊物品保持干燥、清洁；

11、主包：

11.1、正面具有反光标志带；

11.2、侧面设置存放袋，设有多处装备外挂点设计；

11.3、腰垫和肩垫应使用高透气网布；

11.4、胸部扣件上设计有口哨，可应急使用；扣具上应设有口哨；

11.5、主包内应设独立水袋仓；

12、辅包：扣合于主包上，可单独拆卸，作为背包使用，正面有反光标志带；

13、救援防护装备包由三个外挂包组成，包括中间外挂背包，两个外挂侧包，可单独使用；

14、底包由拉链分出，可单独开启，放置待清洗衣物或睡袋，底部有捆扎带；

15、配备≥5L水袋或者水囊；

16、提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告；

17、具有永久性标志及产品数据标识。

	
	2
	高原地震救援自我保障物资（单兵背囊）
	1、背囊：

1.1、面料：防水系数5000+，高密度尼龙等相同或优于此材质的材料；

1.2、底料：防水5000+；

1.3、内衬：丝光棉等相同或优于此材质的材料。

1.4、主体颜色为橙色，背囊正面根据要求印字；

1.5、容量：≥70L；

1.6、重量：≤2.5kg；

1.7、承重量：≥40kg；

1.8、技术要求：

1.8.1、断裂强力：经向≥3000N，纬向≥2500N；

1.8.2、撕破强力：经向≥850N，纬向≥650N；

1.8.3、表面抗湿性能：≥3级；

1.8.4、耐磨次数：≥2000次；

1.8.5、耐摩擦色牢度：≥4级；

1.9、背囊由顶包、主包、辅包、底包、救援防护装备包组成，采用TCS或CR+TR背负系统+超轻铝合金支架等相同或优于该材质的材料；

1.10、顶包有防止晃动的捆扎带，夹层放置防雨罩；

1.11、主包

1.11.1、正面具有反光标志带；

1.11.2、侧面设置存放袋，设有多处装备外挂点设计；

1.11.3、腰垫和肩垫使用高透气网布；胸部扣件上设计有口哨；

1.11.4、主包内设独立水袋仓；

1.12、辅包：扣合于主包上，可单独拆卸，作为背包使用，正面有反光标志带；

1.13、救援防护装备包由三个外挂包组成，包括中间外挂背包，两个外挂侧包，可单独使用；

1.14、底包由拉链分出，可单独开启，放置待清洗衣物或睡袋，底部有捆扎带；

1.15、配备≥5L水袋或者水囊；

2、帐篷：

2.1、支架撑杆直径：≥8mm；

2.2、帐篷重量：≤1.5kg；

2.3、帐篷结构：单层帐；

2.4、适应季节：四季帐；

2.5、搭建情况：免搭建速开；

2.6、尺寸：≥200cm×200cm×130cm；

2.7、外帐材质：190T涤塔夫等相同材料或优于此材质的材料，外帐防水指数：2000mm~3000mm；

2.8、帐底材质：210T防水牛津布等相同材料或优于此材质的材料，帐底防水指数：2000mm~3000mm；

2.9、支架材质：玻璃钢等同材料或优于此材质的材料；

3、睡袋：

3.1、分类：户外露营睡袋；

3.2、里料材质：聚酯纤维等相同材料或优于此材质的材料，外面料：聚酯纤维等相同材料或优于此材质的材料；

3.3、款式：混合式/半长方形；

3.4、睡袋尺码：加长型（适合1.8m~2m身高）；

4、防潮垫：

4.1、适用人数：单人；

4.2、防潮垫种类：自动充气防潮垫；

5、LED宿营灯：

5.1、数量≥1个；

5.2、可悬挂可站立；

5.3、内置锂电池且可快速充电，连续稳定照明时间≥8h；

6、手电筒：

6.1、尺寸：135mm×40mm×25mm（±2mm）；

6.2、射程：≥150m；

6.3、电池容量：≥1400mAh；

6.4、续航：2h~7h；

6.5、重量：≤110g；

6.6、强光照度平均值≥1500 Lux，弱光平均值≥700 Lux；

6.7、产品可在0°~90°旋转灯头，灯具采用多形式充电接口；

7、绳索：

7.1、安全绳长度：≥20m；

7.2、安全绳的直径：10.5mm；

7.3、最小破断强度为：≥30kN；

7.4、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%；

7.5、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象；

8、指南针：罗盘式军用指南针，具有夜视功能，有防护盖；

9、雨衣：消防统型雨衣；

10、急救包：

10.1、常规药品不少于5种必须为当年生产，且使用期限不得少于2年；

10.2、急救包配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、消毒酒精片、碘伏片、棉球、烧伤敷料、三角巾、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、眼垫、紧急联系卡等。

11、便携式多功能刀具：规格≤90mm，不锈钢材质，红色光面纤维塑料，至少有15种功能；

12、水壶：

12.1、材质：铝制等相同或者优于此材质的材料；

12.2、容量：≥1L；

12.3、具备防腐涂层；瓶口：宽口，≥100粒水质净化片；

14、口罩：

14.1、功能： 防雾、防霾、防尘、防二手烟、防汽车尾气、防异味；

14.2、材质： 无纺布；

14.3、安全标准：GB2626-2006标准；

14.4、防护等级：≥ kN95；

15、护目镜：防风沙，抗冲击，防飞溅，并且佩戴舒适；

16、多功能口哨：

16.1、重量：≤70g；

16.2、功能：口哨、指北针、LED手电、放大镜、反光镜、温度计、求生信息仓；

17、饭盒：

17.1、材质： 不锈钢；

17.2、尺寸： ≥15cm×14cm×9cm；

18、刀叉三件套：

18.1、材质： 304不锈钢刀叉勺等相同或优于该材质的材料；

18.2、产品： 西餐3件套；

19、工兵铲：

19.1、重量： 500g（含）~1000g（含）；

19.2、功能数量： ≥6个（含）；

19.3、展开长度： ≥41cm（含）；

19.4、附加功能： 开瓶器刺铲；

20、压缩干粮：

20.1、配料表：小麦粉、精炼植物油、白砂糖、口服葡萄糖、水、食用盐、食品添加剂；

20.2、保质期：2年；

20.3、系列： 压缩饼干200g；

20.4、净含量： 1200g；

21、配备防风打火机；

22、洗漱用品：洗漱九件套，包含洗发水≥100ml，沐浴露≥100ml，洗衣液≥150ml，牙膏≥50ml，毛巾，牙刷，梳子，浴帽，透明洗漱袋；

23、绳索需提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告，其余产品提供质量证明文件；

24、绳索需具有永久性标志及产品数据标识，其余产品需具有产品数据标识。


第三节  商务要求
一、供货范围：
    招标文件项目清单中的货物及货物的运输、安装、调试等。
二、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：
    保证产品能正常使用的附件、备品备件及项目清单中要求提供的零配件和备品备件等。
三、项目建设要求及说明
1、产品运输、保险及保管
1.1.中标人负责产品全部运输，包括装卸及现场搬运及保管，直至项目验收合格；
1.2中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。
2、验收条件
产品交付验收前，必须达到下列基本条件，否则不予验收。
2.1必须提供完整准确的操作使用中文说明书,电子版一份、纸质版二份。纸质版的必须印制精美,装订成册；电子版必须复制保存到U盘；
2.2所有产品外包装箱、单个产品包装盒及装备上必须具有下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后联系人、联系方式。
货物的验收

3.1乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

3.2甲方应在乙方交付时，根据货物的技术规格要求和质量标准对货物进行检查验收，对货物有异议，甲方有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任，检测费用由乙方承担。甲方也可以在收到货物后15日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
乙方在其投标文件技术规格响应表中标明的正偏离或无偏离设备，在验收、安装调试等环节如发现所供货物技术参数指标实际为负偏离或所供货物技术性能与投标响应不符的，甲方有权拒收。

3.3乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告等相关质量证明文件（加盖乙方公章），乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

3.4甲方有权在验货时对货物进行抽样并送交权威检测机构按相关标准进行检测，验货及抽样检测不合格的，相关费用均由乙方承担。

3.5甲方将按照招标文件、乙方投标文件及本合同作为验收的依据，如乙方不能通过甲方验收的，甲方有权提出退货或要求乙方按照验收标准进行整改。经过整改仍验收不合格的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付违约金并返还甲方已支付价款。

3.6交货时，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。

3.7货物验收合格后，填写《验收单》，并由甲乙双方共同盖章后方可生效。

3.8本合同下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。乙方应承担货物在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

3.9乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.10补救措施和索赔

3.10.1甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3.10.2在检验期和质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

3.10.3乙方同意对货物进行免费更换，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付延迟供货违约金；

3.10.4乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付退货货物价款的违约金；

3.10.5根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格；

3.10.6乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

3.10.7如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。
4、质量保证
4.1 所投产品所有部件的质量保证及售后服务均由中标人负责；
4.2中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检验标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，能提供全套原产地证明、产品合格证；
4.3 其他方面必须符合应急管理部消防救援局检验合格标准。
5、质保期：项目整体质保期限为三年，（国家法律、法规等规定的质保期长于上述质保期的，实行国家法律、法规等规定。）参数有具体要求的以参数为准，从货物验收合格交付后开始计算。
6、售后服务
6.1提供7*24小时的技术咨询服务。
6.2在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，中标人在24小时内无法修复或需要返厂进行维修的，中标人必须予以免费整体更换相应设备，以保证采购人最终用户单位工作正常开展；在采购人最终用户单位使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，中标人必须予以免费整体更换该设备。
6.3培训：中标人应按采购人要求免费提供安装前技术指导和系统调试时的现场指导，按采购人要求进行调试和验收。且免费培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度，并提供其他一切所必须的技术支持。
6.4定期巡检：产品交付使用后，中标人负责每半年要深入产品使用单位进行一次巡检服务，巡检服务情况要经支队级单位装备管理部门签署意见后报总队装备管理部门备查。
7.1、交货时间及地点
7.1交货时间：自合同签订之日起90日历日。
7.2 交货地点：送达至青海省消防救援总队训练与战勤保障支队进行验收。
7.3 交货方式：中标人负责货物的运输、保管、安装调试直至验收合格，并承担验收前的一切风险、责任和费用。
8、结算方法
8.1付款人：中标人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与青海省消防救援总队及其下属预算单位签订采购合同，货款由合同签订单位支付。
8.2 付款方式：

在签订合同后30个工作日内，中标人（乙方）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人（甲方）缴纳履约保证金。履约保证金的数额为合同金额的10%，履约保证金的有效期为中标通知书发布时间后  455  个日历日。

预付款：收到保函后，甲方向乙方支付不低于合同总金额的40% 作为预付款。预付款支付后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

交货款：乙方按合同规定的交货时间交货并经甲方对合同项下所有货物验收后（甲方签署最终验收合格报告）15个工作日内，凭乙方全额有效发票、拨款申请、及甲方签署的验收合格报告，经审计后甲方向乙方支付剩余款项。

结清款：质保期满1年且乙方履行合同义务，凭乙方合同总金额有效发票复印件、等额有效收据、拨款申请及甲方签署的意见，甲方向乙方退还履约保证金，但是乙方需要继续履行质保义务。
9、项目其他要求
9.1提供产品配件清单（配件、品牌、生产单位、价格）。
9.2 评标专家有权力对样品按标书要求进行性能测试，如有损坏，采购人、代理机构和评标专家概不承担任何责任，一旦投标则自动视为投标人同意评标专家进行性能测试，否则请勿投标。
9.3投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、货物通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
第四节  样品要求
样品提交要求

1、提交截止时间：2023年 11 月  9  日 11 :00 （北京时间）；
2、地点：西宁市公共资源交易中心 7号 开标室。（地址：西宁市市民中心4楼（青海省团校对面））

3、样品内容： 
采购清单

	分包
	序号
	采购装备名称
	样品
	数量

	包1
	1
	消防头盔2（全盔）
	√
	

	包2
	1
	消防头盔1（3/4盔）
	√
	

	
	2
	抢险救援头盔1
	√
	

	
	3
	抢险救援头盔2
	√
	

	
	4
	安全员头盔（白色）
	√
	

	包3
	1
	消防员灭火防护服

（指挥款）
	√
	

	
	2
	消防员灭火防护服

（普通款）
	√
	

	
	3
	消防员灭火防护服

（防寒型）
	√
	

	
	4
	消防手套
	
	

	包4
	1
	抢险救援服（冬款）
	√
	

	
	2
	抢险救援服（夏款）
	√
	

	
	3
	抢险救援手套
	
	

	
	4
	消防员灭火防护靴

（胶靴）
	√
	

	
	5
	消防员灭火防护靴

（棉质、胶靴）
	√
	

	
	6
	灭火防护靴
	
	

	
	7
	抢险救援靴1
	√
	

	
	8
	抢险救援靴2
	√
	

	包5
	1
	正压空气呼吸器

（9L）1
	√
	

	
	2
	备用气瓶（9L）
	
	

	
	3
	小型空气呼吸器（3L）
	√
	

	
	4
	备用气瓶拉杆箱
	
	

	
	5
	医用简易呼吸器
	
	

	
	6
	消防过滤式自救呼吸器
	
	

	
	7
	化学氧消防自救呼吸器
	
	

	
	8
	移动供气源
	
	

	
	9
	全面罩自吸过滤式防毒防尘面具
	
	

	
	10
	他救面罩
	
	

	
	11
	氧气空气呼吸器

（非蓝冰）
	√
	

	包6
	1
	72小时自我保障背囊
	√
	

	
	2
	高原地震救援自我保障物资（单兵背囊）
	√
	


4、样品要求：① 投标人提交样品前须将样品调试好，备齐测试所须配材和配件（电子产品请安装好电池或充满电），确保评标委员会能直接进行测试。因样品配件不全影响测试及评分的，其后果由投标人自行承担。

②投标人所提交的样品按如下要求退还：根据代理公司书面通知要求进行退还，样品逾期未按通知要求取回的视为放弃样品所有权，由代理公司直接处理。

③投标人有以下情形之一的，在样品评分时不计分：

1）未在招标文件规定的提交时间、地点提交的；

2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

样品递交方式：投标人现场递交，不接受邮寄，逾期送达的样品不予接收。
5、递交说明：
    样品递交要求：提供样品数量均为“1”。
    样品制作的标准和要求：以第三章采购需求中技术参数为准。
    样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准。
    样品的密封及包装：投标人所提交样品须按包号分别密封包装，如同一包号内涉及样品过多或过大，可分箱密封，并在外包装上注明“ 项目编号、项目名称、所投包号、样品品目名称、投标人名称”，投标人提交的样品外包装不得体现所投产品信息，否则招标代理机构不予接收。
特别说明：
（1）若不满足以上样品递交要求或送样不全者，样品评审为0分。

（2）投标人应对所投标的样品具有所有权，并确保采购人和采购代理机构免于受到第三人基于样品所有权产生的起诉。

（3）评审结束后，中标人的样品将封存于指定地点，作为履约验收的参考，待交货验收完毕后退还。未中标人的投标样品在规定时间内退回或由采购代理机构邮寄退回，邮寄样品所产生的费用由投标人承担。若未中标人未按时回收样品又拒绝以邮寄形式退回样品，则视为同意采购代理机构自行处置相关样品。
   （4）经未中标人同意以邮寄方式退回样品的，由于物流等第三方及不可抗力因素导致的包裹丢失或损毁的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

第四章 政府采购合同
政府采购项目合同书
政府采购项目合同书
采购项目编号：           
项目名称：青海省消防救援总队2023年装备器材采购项目（一）

采购合同编号：                                       
合同金额（人民币）：                                 
采购人（甲方）：                                 （盖章）
中标人（乙方）：                                 （盖章）
采购日期：                                              
第一节 政府采购合同
政府采购编号：                  
采购合同编号：                  
采购人（全称）：                         （甲方）
供应商（全称）：                         （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息
（1）采购项目名称：                                    
（2）采购方式：公开招标

（3）采购组织形式：委托社会代理机构 
（4）采购组织形式：               

2.合同金额

	序号
	装备名称
	规格型号
	生产厂家
	数量（单位）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：   元
大写：         元整


本合同价款为含税价款、合同价款中已经包括货物生产前准备、生产、包装、保护、装卸、存储、成品保护、安装所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。
3.履行合同的时间、地点及方式 

合同签订：乙方应在中标通知书发出之日起三十日之内，按中标通知书指定时间、地点与甲方及下属单位签订政府采购合同协议书。

交货时间：      自合同签订之日起90日历日         

交货地点： 青海省消防救援总队训练与战勤保障支队   
交货方式：  乙方负责货物的运输、保管、安装调试直至验收合格，并承担验收前的一切风险、责任和费用。
4.付款方式：

在签订合同后30个工作日内，中标人（乙方）应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人（甲方）缴纳履约保证金。履约保证金的数额为合同金额的10%，履约保证金的有效期为中标通知书发布时间后  455  个日历日。

预付款：收到保函后，甲方向乙方支付不低于合同总金额的40%作为预付款（签订合同时具体协商）。预付款支付后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回预付款；如乙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

交货款：乙方按合同规定的交货时间交货并经甲方对合同项下所有货物验收后（甲方签署最终验收合格报告）15个工作日内，凭乙方全额有效发票、拨款申请、及甲方签署的验收合格报告，经审计后甲方向乙方支付剩余款项。

结清款：质保期满1年且乙方履行合同义务，凭乙方合同总金额有效发票复印件、等额有效收据、拨款申请及甲方签署的意见，甲方向乙方退还履约保证金，但是乙方需要继续履行质保义务。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

(提请西宁仲裁委员会仲裁       ( 向甲方所在地人民法院提起诉讼

6.合同的变更、终止与转让

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
（2）乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
7.违约责任

（1）乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的或不符合招投标文件及合同附件约定标准的，应及时更换；因质量问题甲方不同意接收的，履约保函全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

（2）乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
（3）因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处罚。
（4））乙方逾期交货的，乙方每天应向甲方偿付未交产品的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。
（5）乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
（6）乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保函中扣除，不足另补。
（7）乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 20 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
9.知识产权：详见合同通用条款

10.项目验收：根据青海省消防救援总队相关要求进行验收、培训和交付使用。

11.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释，（乙方需达到下述文件的要求，否则视为违约）：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出（并经甲方认可）的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标或成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件分项报价明细表  
（6）投标文件技术规格响应表

（7）检验报告和技术参数
（8）售后服务方案及技术支持资料

（9）双方往来的函件，按照合同约定的地址或传真号码以  邮寄  方式送达对方。如一方地址、电话或传真号码有变更，应提前  3   日以书面形式通知对方，并告知变更生效的时间，因怠于通知给对方造成损失，应承担赔偿责任。一方未在本合同中载明送达地址的,则视为其认可工商注册地址或户籍登记地址为有效送达地址。双方约定的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。
12.合同份数
本合同一式 5 份，采购人执 2 份，供应商执 2 份，代理机构 1 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
    帐       号：                 
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 分签合同标的及金额总量应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收

6.1 乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

6.2 甲方应在乙方交付时，根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，甲方有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。甲方有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任，检测费用由乙方承担。甲方也可以在收到货物后15日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

6.3 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检验报告等相关质量证明文件（加盖乙方公章），乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

6.4 甲方有权在验货时对货物进行抽样并送交权威检测机构按相关标准进行检测。验货及抽样检测相关费用均由乙方承担。

6.5 甲方将按照招标文件、乙方投标文件及本合同作为验收的依据，如乙方不能通过甲方验收的，甲方有权提出退货或要求乙方按照验收标准进行整改。经过整改仍验收不合格的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付违约金并返还甲方已支付价款。

6.6 交货时，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。

6.7 货物验收合格后，填写《验收单》，并由甲乙双方共同盖章后方可生效。

6.8 本合同下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付甲方且由甲方确认验收合格时转移。乙方应承担货物在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险，除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

6.9 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

6.10 补救措施和索赔

6.10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

6.10.2 在检验期和质保期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

6.10.3 乙方同意对货物进行免费更换，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付延迟供货违约金；

6.10.4 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担，并向甲方支付退货货物价款的违约金；

6.10.5 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格；

6.10.6 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质保期基础上相应延长修补和/或更换件的质保期。

6.10.7 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方逾期交货的，乙方每天应向甲方偿付未交产品的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；如乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项按相关法律法规及合同双方协商拟定。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第五章 投标文件格式
封面（上册）
正本/副本
青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：
采购项目名称：

投 标 包 号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
（1）投标函……………………………………………………………所在页码

（2）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（3）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（4）投标人承诺函……………………………………………………所在页码

（5）投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

（6）资格证明材料……………………………………………………所在页码

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

（9）无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（10）投标保证金证明…………………………………………………所在页码

（1）投标函
投标函
致：采购代理机构
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

  投标人：                        （公章）

      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：采购代理机构
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：采购代理机构

    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理（项目名称、项目编号）项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

授权期限：自   年   月   日至    年   月   日止
被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                  （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。
4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

    法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：采购代理机构
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

 投标人：                        （公章）

     法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；
企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）中小企业声明函（专门面向中小企业及专门面向小微企业采购的包）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2022年度的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2、近半年（2023年04-2023年09月）依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：采购代理机构
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国、中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

  投标人：                        （公章）

      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（10）投标保证金证明
投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：              ）递交保证金人民币（大写：人民币        元）已于      年      月     日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

  投标人：                        （公章）

      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（下册）
正本/副本
青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

投 标 包 号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
（11）评分对照表………………………………………………………所在页码

（12）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（13）分项报价明细表…………………………………………………所在页码

（14）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（15）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（16）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（17）中小企业声明函…………………………………………………所在页码
（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（19）监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）
	投标人名称
	

	投标包号
	

	投标报价
	大写：

小写：

	交货时间
	

	质保期
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

 投标人：                        （公章）

      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（13）分项报价明细表
分项报价明细表
 采购项目编号:                       包号：                          金额单位: 人民币元
	序号
	标的名称
	品牌
	型号规格
	制造厂商名称
	中小
企业
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：大写：

小写：


备注：（1）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（2）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（3）投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
  投标人：                        （公章）

      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（14）技术规格响应表
技术规格响应表
采购项目编号：                                              包号：

	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离
	备注

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的检测报告等证明材料的实质性响应情况相一致，若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告等证明材料的实质性响应情况不一致，以证明材料为准。

3.若检测报告中无法体现的技术参数或未要求提供检测报告的需由制造商提供产品证明材料（出厂检验报告或用户使用说明书等）。
4.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

5.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

6. 为了方便专家查找，投标人需在备注栏中标注各投标产品检测报告等证明材料所在页码。
投标人：                        （公章）

      法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（15）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供投标产品的相应证明材料。如国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若检测报告中无法体现的技术参数或未要求提供检测报告的需由生产厂家提供产品证明材料（出厂检验报告或用户使用说明书等）；如未提供任何投标产品相关资料，其投标无效。

（16）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
提供自投标2021年10月至2023年10月以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（提供中标通知书、合同复印件及合同金额发票复印件，合同包括合同首页、金额页〈含产品名称、型号、数量〉和盖章页，否则，不得分）。
（17）中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.           （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

注：“专门面向中小企业采购及专门面向小微企业采购的包，投标人须在投标文件上册“（6）资格证明材料”中同时提供”
（18）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

                              企业名称：       （公章）

  企业法定代表人：            
（19）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

         单位名称：        （公章）
 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
     年     月     日
20. 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自拟
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