辽宁省消防救援总队2023年消防装备集中采购项目十一（特种防护装备二）

公开招标公告

项目概况
辽宁省消防救援总队2023年消防装备集中采购项目十一（特种防护装备二）招标项目的潜在供应商应在 辽宁天泓工程项目管理有限公司获取招标文件，并于2023年12月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：LNZD2023-JZCG-11

项目名称：辽宁省消防救援总队2023年消防装备集中采购项目十一（特种防护装备二）

预算金额：人民币：叁佰陆拾叁万柒仟叁佰肆拾元整（¥3,637,340.00）

001包预算金额、最高限价：47.1万元

002包预算金额、最高限价：64.36万元

003包预算金额、最高限价：41.85万元

004包预算金额、最高限价：62.314万元

005包预算金额、最高限价：71万元

006包预算金额、最高限价：77.11万元

采购需求：详见附件
合同履约期限：所有包组均为：签订合同后90日供货。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2023年11月22日至2023年12月6日，每天上午8:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁天泓工程项目管理有限公司（沈阳市和平区和平南大街20号玉麟地产B座5楼-辽宁省委正门斜对面）
方式：现场领取或电子邮件领取

现场领取：购买招标文件时须携带以下材料：1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用）；2、法定代表人（或非法人组织负责人）（详见附件2-1）身份证明书原件（自然人作为响应主体时不需提供）；3、授权委托书原件（详见附件2-2）（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买招标文件的无需提供）。

电子邮件领取：将以上材料加盖公章扫描件发送至lnthzbb@126.com（电子邮箱）并电话通知代理机构确认。邮件主题“获取辽宁省消防救援总队2023年消防装备集中采购项目十一（特种防护装备二）第XX包的招标文件”，并在邮箱中注明单位名称、联系人、联系电话。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间;2023年12月18日9点30分（北京时间）
地点：辽宁天泓工程项目管理有限公司5楼会议室（沈阳市和平区和平南大街20号玉麟地产B座5楼-辽宁省委正门斜对面）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目允许兼投兼中。

2、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2.2质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

3.需落实的政府采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持乡村振兴、节能环保等相关政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁省消防救援总队

地址：辽宁省沈阳市皇姑区松花江街8号

联系方式：王余、孙长周 024-86934332

2.采购代理机构信息

名称：辽宁天泓工程项目管理有限公司 

地址：沈阳市和平区和平南大街20号玉麟地产B座5楼-辽宁省委正门斜对面
联系方式：024-23260220
邮箱地址：lnthzbb@126.com
开户行：建行沈阳和平大街支行
账户名称：辽宁天泓工程项目管理有限公司 

账号：21001383701052504198
3.项目联系方式

项目联系人：郑小飞、刘佳宾
电　话：024-23260220
附件1
包组编号：001 

	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	001
	激流救生衣
	★1、产品需通过第三方检测机构的检验，提供检验报告。

★2、按照招标人需求安装射频芯片。
	314套
	0.15万元
	

	产品所属

	产品
数量
支

队

名
沈阳支队
大连支队
鞍山支队
抚顺支队
本溪支队
丹东支队
锦州支队
营口支队
阜新支队
辽阳支队
盘锦支队
铁岭支队
朝阳支队
葫芦岛支队
总队本级
激流救生衣
90
50

4

11

30
14

15

100




包组编号：002
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	002
	消防坐式半身安全吊带
	★1、整体符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。按照招标人需求安装射频芯片。
	87件
	0.07万元
	

	002
	消防全身式安全吊带
	★1、整体符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。按照招标人需求安装射频芯片。

★2、消防全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等零部件组成。
	115件
	0.1万元
	

	002
	消防轻型安全绳
	★1、整体符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。按照招标人需求安装射频芯片。
	626根
	0.02万元
	

	002
	消防通用安全绳（100米）
	★1、整体符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。按照招标人需求安装射频芯片。
	127根
	0.2万元
	

	002
	水域救援漂浮救生绳（100米）
	★1、救生绳不吸水，可漂浮于水面。
	59根
	0.15万元
	

	产品所属

	产品
数量
支

队

名
沈阳支队
大连支队
鞍山支队
抚顺支队
本溪支队
丹东支队
锦州支队
营口支队
阜新支队
辽阳支队
盘锦支队
铁岭支队
朝阳支队
葫芦岛支队
总队本级
消防坐式半身安全吊带
80
5

2

消防全身式安全吊带

80

10

11

2

8

2

2

消防轻型安全绳

170

200

50
10

18

30

65

31

52

消防通用安全绳（100米）

25

25

6
10

30

2

5

24

水域救援漂浮救生绳（100米）

44

10

2

3




包组编号：003 

	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	003
	消防防坠落辅助部件
	★1、配置：消防全身式安全吊带1个、消防轻型安全绳50米、轻型铝制安全钩3把、铝合金O型主锁3把、八字环2个、手式上升器1个、胸式上升器1个、脚式上升器1个、抓绳器1个、下降器1个、单滑轮1个、双滑轮1个、攀登作业用牛皮手套1副、绳索护件1个、双人连接带1个、可调牛尾绳1根、扁带环2个、脚带1根、垫布1块、装备包1个，所有器材符合国家 XF 494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。

★2、消防全身式安全吊带、消防轻型安全绳、轻型铝制安全钩、铝合金O型主锁、八字环、手式上升器、胸式上升器、脚式上升器、抓绳器、下降器、单滑轮、双滑轮、扁带环，需提供国家级检测机构出具的产品质量检验报告。按照招标人需求安装射频芯片。
	31套
	1.35万元
	

	产品所属

	产品
数量
支

队

名
沈阳支队
大连支队
鞍山支队
抚顺支队
本溪支队
丹东支队
锦州支队
营口支队
阜新支队
辽阳支队
盘锦支队
铁岭支队
朝阳支队
葫芦岛支队
总队本级
消防防坠落辅助部件
26
1

2

1

1




包组编号：004
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	004
	手提式强光照明灯
	★1、产品须提供满足《GB30734-2014消防员照明灯具》要求，提供国家级检测机构出具的产品质量检验报告。

★2、提供防爆合格证和检验报告；按照招标人需求安装射频芯片。
	610个
	0.1万元
	

	004
	消防用荧光棒
	★1、符合 XF/T 1428-2017《消防用荧光棒》标准。

★2、紧急照明用，防水、无毒、无害。颜色按照采购单位要求定制。
	730根
	0.0018万元
	

	产品所属

	产品
数量
支

队

名
沈阳支队
大连支队
鞍山支队
抚顺支队
本溪支队
丹东支队
锦州支队
营口支队
阜新支队
辽阳支队
盘锦支队
铁岭支队
朝阳支队
葫芦岛支队
总队本级
手提式强光照明灯
40
220

21
21

10

75

10
10

38

32

15

18

100

消防用荧光棒

650

50

30




包组编号：005
	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	005
	潜水装具
	★1、需提供国家级检验中心检验报告。按照招标人需求安装射频芯片；

★2、所有产品均为同一品牌产品；

★3、干式潜水套装主要包括：干式潜水服、湿式潜水服、呼吸调节器、备用呼吸器、配重铅块、配重铅带、脚蹼、气瓶（带阀）、全面罩、水下对讲机、浮力调整器、三联表、潜水箱包、潜水刀、潜水手套、潜水手电、绕线轴、蜂鸣器、电脑表、呼吸管、推进器。
	2套
	8万元
	

	005
	管供潜水装具
	★1、配气盘:调节潜水员呼吸气体以及测深使用，内部装有过滤器；配有2路高压供气、2路中压供气、2路控制开关、2路潜水通话模块；配有双人人潜水通话系统，陆地送话系统，可实现三方通话。

★2、海浮缆： ≥100米潜水脐带，主供气管为红色，电话线为黄色，测深管（备用管）绿色，发光缆为荧光色；配有脐带框，方便转运和使用；提供出厂实验报告、合格证；   

★3、潜水头盔

使用深度：≥300米；

主体材质：玻璃纤维加固材料制成（黄色）；

旁通阀：提供额外的气体进入头盔内部，进行通风和除去面窗上的水雾；

应急供气阀：在主供气管路发生特殊情况时，提供备用气源；

通信接头：采用水密插头连接，方便更换。也可直接使用外部裸线接线，便于应急处置；

呼吸器：采用调节器，在各种的深度均具有良好的呼吸性能，以及更好的耐磨性、防护性，标配排气系统；

基本性能：供气阀材质为铜电镀铬或者为316L不锈钢材料或更优，供气阀流量：≥500升/分；
	1套
	55万元
	

	产品所属

	产品
数量
支

队

名
沈阳支队
大连支队
鞍山支队
抚顺支队
本溪支队
丹东支队
锦州支队
营口支队
阜新支队
辽阳支队
盘锦支队
铁岭支队
朝阳支队
葫芦岛支队
总队本级
潜水装具
2
管供潜水装具

1



包组编号：006 

	包号
	产品
	货品及主要技术参数
	数量
	最高单价
	备注

	006
	水域救援个人携行包
	★1、每件产品必须有清晰的永久性标记，包含：型号、生产厂的名称、商标。按照招标人需求安装射频芯片。
	122个
	0.08万元
	

	007
	干式水域救援服
	★1、符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》，需提供国家级检验中心检验报告。
	71套
	0.42万元
	

	007
	湿式水域救援服
	★1、提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。
	100套
	0.13万元
	

	007
	水下救生手环
	★1.水下救生手环应为一体式装备，且非一次性休闲助浮装备，应可重复使用。按照招标人需求安装射频芯片。
	42个
	0.12万元
	

	007
	水域救援手套
	★1、投标产品通过第三方检测机构的检验，提供检验报告。

★2、按照采购单位需求安装射频芯片。
	216双
	0.022万元
	

	007
	水域救援靴
	★1、投标产品通过第三方检测机构的检验，提供检验报告。

★2、按照采购单位需求安装射频芯片。
	172双
	0.051万元
	

	007
	消防员水域救援头盔
	★1、投标产品通过第三方检测机构的检验，提供检验报告。

★2、按照采购单位需求安装射频芯片。
	157顶
	0.038万元
	

	产品所属

	产品
数量
支

队

名
沈阳支队
大连支队
鞍山支队
抚顺支队
本溪支队
丹东支队
锦州支队
营口支队
阜新支队
辽阳支队
盘锦支队
铁岭支队
朝阳支队
葫芦岛支队
总队本级
水域救援个人携行包
100
16

1

5

干式水域救援服

30

2

8

2

2

13
11

3

湿式水域救援服

30

5

2

16

42
2

3

水下救生手环

30

6

6

水域救援手套

130

10
42

24

10

水域救援靴

130

2

26

4

10

消防员水域救援头盔

130

15

2

8

2




附件2-1

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           

日期：                
附件2-2

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       
2

