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（盘锦市加油站智慧监管云平台服务项目）的招标公告
项目概况

 (盘锦市加油站智慧监管云平台服务项目) 招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取招标文件，并于   2026 年 1 月 29 日  8  点   45 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-211100-09981
项目名称：盘锦市加油站智慧监管云平台服务项目
包组编号：001
预算金额（元）：9529400
最高限价（元）：9529400
采购需求：详见招标文件
合同履行期限：自签订合同之日起三年
需落实的政府采购政策内容：详见招标文件
本项目（是/否）接受联合体投标：是
二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：   2026 年 1 月 8 日 17 时 00 分至 2026 年 1 月 29 日  8  点   45 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取
方式：线上
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 1 月 29 日  8  点   45 分（北京时间）
地点：盘锦市兴隆台区惠宾大街115号
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

详见招标文件
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 　　盘锦市商务局　　　　　　　　
地址： 　盘锦市辽滨经济技术开发区盘锦行政中心A-3　
联系方式：　　0427-2660996　　　　　　　　
2.采购代理机构信息
名称： 　盘锦市公共采购交易中心　
地址： 　盘锦市兴隆台区惠宾街115号　
联系方式：　0427-8650081　
邮箱地址：　无　
开户行： 　中国银行股份有限公司盘锦分行营业部　
账户名称： 　盘锦市公共采购交易中心　
账号：　299981399093　
3.项目联系方式

项目联系人：   张鹤腾   
电　话：  0427-8650081   

第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	见招标公告

	1.2
	采购代理机构
	见招标公告

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	

	1.3.5
	是否为专门面向中小微企业采购
	(是
(否

本项目采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

	1.3.6
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是
(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：   9529400      元
最高限价：   9529400      元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位
(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织
(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品
  1、递交样品的截止时间：   年  月  日  时（北京时间）
递交样品地点：                     
递交样品联系人：                   
递交样品联系电话：                 
2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：       
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4、 样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。
(不需要提供演示
(需要提供演示
  1、演示时间：             
     演示地点：             
   演示顺序：             
2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按  人民币    货币进行报价。
(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：    95000        元
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：(保函 (电汇 (支票 (其他非现金形式
   保证金收款人银行信息：
   开户行： 中国银行股份有限公司盘锦分行营业部
   账户名称：盘锦市公共采购交易中心
   账号： 299981399093

  （需备注项目编号）

4、保证金退还方式：   手动退还    
5、保证金退还咨询电话：    0427-8650032     
6、其它：  退还投标保证金收据的邮寄地址：“盘锦市兴隆台区惠宾大街115号408” 
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

特别说明：

1、本项目中小微企业不缴纳投标（响应）保证金、履约保证金。
2、中小微企业须在投标（响应）文件中提供中小企业声明函，以方便评审现场核实保证金缴纳情况。声明函可按采购文件第二章《中小企业声明函》格式填写，也可格式自拟（格式自拟的声明函仅可用于免缴保证金，不作为享受中小企业扶持政策的依据）。
3、仅本处中小微企业是指投标人（供应商）为中小微企业或投标人（供应商）所投产品均由中小微企业生产。

	15.1
	投标有效期
	  90个  日历日

	16.1
	投标文件要求
	电子投标文件1份。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表  2 人，评审专家  5 人组成，共 7 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              
(演示：
1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	(综合评分法
(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	      3        

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：  1    
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
履约保证金金额：     中标人投标保证金转为履约保证金            
履约保证金递交时间：   合同签订前          
履约保证金递交方式：(保函 (电汇 (支票 (其他非现金形式
账户信息：履约保证金递交账户与投标保证金账户相同。
履约保证金退还时间及规定：待合同履约验收后5个工作日内，退还中标供应商的履约保证金。中标供应商应及时联系保证金收受机构办理退还履约保证金手续。 
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

特别说明：
1、本项目中小微企业不缴纳投标（响应）保证金、履约保证金。
2、中小微企业须在投标（响应）文件中提供中小企业声明函，以方便评审现场核实保证金缴纳情况。声明函可按采购文件第二章《中小企业声明函》格式填写，也可格式自拟（格式自拟的声明函仅可用于免缴保证金，不作为享受中小企业扶持政策的依据）。
3、仅本处中小微企业是指投标人（供应商）为中小微企业或投标人（供应商）所投产品均由中小微企业生产。

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按以下方式提出质疑：

1.投标人对招标文件中的采购需求、供应商资格条件、技术和商务条款、评审方法和评审标准提出的询问及质疑，应向采购人提出。
联系单位：         盘锦市商务局                    
联 系 人：             苏丹                
联系电话：          0427-2660996                   
通讯地址：    盘锦市辽滨经济技术开发区盘锦行政中心A-3  
2.投标人对采购项目操作流程提出的询问、质疑，应向盘锦市公共采购交易中心提出。
  联系单位：     盘锦市公共采购交易中心   
  联 系 人：            李先生            
  联系电话：         0427-8650037         
  通讯地址：      盘锦市兴隆台区惠宾大街115号    
3. 接收质疑函方式：按照《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》要求，本项目质疑的提出和答复原则上统一在辽宁政府采购网电子化质疑投诉系统中进行。质疑供应商无法在系统中提出质疑的，可按《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》规定的其他方式进行，详见辽宁政府采购网。
4.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	41
	重要提示
	1.本文件所述复印件包括扫描件。如要求提供扫描件的，照片、图片等电子文件与扫描件效力相等。
2.如投标人所投产品在中央行政单位通用办公设备家具配置标准之内的，单项报价必须执行《关于印发<中央行政单位通用办公设备家具配置标准>的通知》（财资[2016]27号）文件要求，控制在中央行政单位通用办公设备家具配置标准内。
3.解密时间：自开标时间起30分钟内。如投标人在30分钟内未解密投标文件，其投标将被认定为投标无效。

4. 按照《关于印发<台式计算机政府采购需求标准(2023年版)>的通知》(财库[2023】29号)等7个文件要求，供应商所投产品如包含台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等7个品目产品的，应当满足对应标准中全部加★指标。  

5. 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020)123号)规定的包装要求。

6.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小微企业采购的，如投标人为非中小微企业，其投标将被认定为投标无效。若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向小微企业采购的，如投标人为非小微企业，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
8.1招标文件内容如下:
招标公告
第1章 投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 采购需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“采购需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
10.3无论招标文件第三章 采购需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;
（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;
（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;
（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4政府采购投标担保函不予退回。
13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
★16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件。
16.2投标文件应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记（如项目须提供纸质标书）
17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2 所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。
17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。
18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19. 投标文件的接收、修改与撤回
投标人在递交电子投标文件后，投标截止期之前，可以在电子交易平台上撤回已递交的投标文件。撤回的投标文件可再次修改上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）自开标时间起30分钟内，投标人未解密投标文件的；
（10）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3 根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 10-20%后参与评审，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠4%-6%。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。
27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.7 根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。具体详见第四章 评标方法。

★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人无需向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定
37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》、《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》（详见辽宁政府采购网）的要求，在法定质疑期内统一在辽宁政府采购网电子化质疑投诉系统中提出质疑。质疑供应商无法在系统中提出质疑的，可按《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》规定的其他方式进行，详见辽宁政府采购网，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

41.重要提示

见投标人须知表。
第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格性证明材料
	格式

	1
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	3

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	4

	3
	资格证明材料承诺函
	5

	4
	联合体协议书（如适用）
	6

	5
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	6
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	7
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	

	
	......
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	7

	2
	递交投标保证金证明材料复印件（如适用）
	

	3
	开标一览表
	8

	4
	价格明细表
	9

	5
	需求响应表
	10

	6
	商务条款偏离表
	11

	7
	投标人关联单位说明
	12

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）（如适用）
	

	
	......
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 、《环境标志产品认证证书》
	

	2
	《中小企业声明函》
	13

	3
	残疾人福利性单位声明函
	14

	4
	监狱企业证明文件
	15

	5
	聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函
	16

	6
	列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	

	7
	关于符合本国产品标准的声明函
	17

	
	......
	


 重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
格式2
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式3
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
    委托人（单位名称）：                
    法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
    住所地：                    

    受托人名称：                                   身份证号码：         
    工作单位：                  
    住址：                                         电话：               
    现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※受托人身份证正、反面扫描件或复印件※）


      委托人（加盖单位公章）：              
      法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
      受托人（签字或盖章）：              
      详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
      传        真：                            电     话：              
      日        期:

格式5
资格证明材料承诺函

(采购人或采购代理机构)：
我方承诺：

（1） 我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人(签字或盖章)：           
日期：                
格式6
联合体协议书
(采购人或采购代理机构)：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
1.                  
2.                  
3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
六、采购项目涉及中小企业采购的，联合体相应承诺：          。
七、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
八、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。
牵头人名称(加盖单位公章)：                            
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                  
成员名称(加盖单位公章)：                              
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：                  
日期：     
格式7
投标函
（采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件（电子），并以    形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90个日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（8）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：          
投标人开户银行（全称）：              
投标人银行账号：                      
日    期：                            
格式8
开标一览表
包号：                                                报价单位：
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和价格明细表的总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
价格明细表
包号：                                                报价单位：
	序号
	服务名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	
	
	


注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式10
需求响应表
	包号/序号：
服务内容：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	按采购需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式11
商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	★履约期限：自签订合同之日起三年
	
	
	

	2
	★履约地点：需方指定地点
	
	
	

	3
	★付款方式及条件：第一阶段：实施服务阶段，自合同签订之日起，一个月内完成现场实施服务，五个工作日内双方签订《初验报告》，需方于五个工作日内向财政部门提交支付申请，三十日内支付合同总价的40%；

第二阶段：试运行阶段，签订《初验报告》后试运行十二个月，五个工作日内双方签订《试运行验收报告》，需方于五个工作日内向财政部门提交支付申请，三十日内支付合同总价的30%；

第三阶段：正式运行阶段，签订《试运行验收报告》后正式运行十二个月，五个工作日内双方签订《正式运行验收报告》，需方于五个工作日内向财政部门提交支付申请，三十日内支付合同总价的30%。
	
	
	

	4
	★验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽政采（2017）603号】规定执行。
验收程序：采购人组织
验收报告：采购人出具
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式12
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式13
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：                                     
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式14
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
格式15
监狱企业证明文件
（如有此情况时提供）
此处须提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：只限于本次采购“采购需求”中产品。
格式16
聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函
本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明
注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。
投标人名称（加盖单位公章）：                
日 期：               
格式17
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年     月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
第三章 采购需求
★一、服务内容

	序号
	品目名称
	服务要求

	1
	加油站数据运营管理云平台服务
	需要研发1项云平台服务，容纳不少于133座加油站。

服务内容应包含：加油站智慧监管云平台、配套云资源、网络环境、稳定机房运行环境等

	2
	加油机数据采集服务
	1台加油机需要1项加油机数据采集服务。

服务内容应包含：不少于133座加油站所具备的加油机，需要包含但不限于加油机报税口、计量编码器、抬枪挂枪等多点位数据采集

	3
	液位仪数据采集服务
	1座加油站需要1项液位仪数据采集服务，不少于133座加油站。

服务内容应包含：不少于133座加油站所具备的液位仪，需要采集包含但不限于进油时间、进油量等数据

	4
	车辆数据采集服务
	1座加油站需要1项加油站加油车辆数据采集服务，不少于133座加油站；

1座加油站需要1项油罐车卸油车辆数据采集服务，不少于133座加油站。

服务内容应包含：不少于133座加油站车辆信息，需要采集包含牌号、颜色、进站时间、出站时间等数据,其中不少于19座加油站需要针对出入口、卸油区、加油区实现车辆数据采集；不少于58座加油站需要针对出入口、卸油区实现车辆数据采集；56座加油站需要对接现有的车辆运行数据

	5
	数据传输服务
	1座加油站需要1项加油机数据传输服务，不少于133座加油站。

服务内容应包含：

不少于133座加油站所需要的加油机数据采集、液位仪数据采集的物联网传输服务
不少于133座加油站所需要的车辆数据采集的线路传输服务

	6
	系统集成服务
	盘锦市加油站智慧监管云平台以及不少于133座加油站涉及的软硬件安装、部署、调试以及网络规划、配置对接等服务内容；同时在税务内部专网安装、部署、调试加油站监管平台，配合税务内部专网的成品油全链条监管平台搭建。


★二、加油站智慧监管云平台服务需求列表

	序号
	品目

名称
	规格参数

	1
	设备监控功能
	监控设备运行状态
	平台应具备对加油站各类设备实时采集设备运行状态数据并监控运行状态，包括加油机、油罐液位仪、温度传感器、视频监控设备等；

	
	
	视频监控接入
	通过AI摄像头采集现场图像信息，用于安全监控与异常行为识别；

	
	
	实时采集数据
	包括加油量、加油金额、加油单价、油品种类、累积加油量、累积加油金额、加油时间等销售数据；油位高度、水位高度、油水体积、剩余容积、温度、采集时间等油品库存数据；出入口、卸油区、加油区的车辆信息；物联网设备的工作温度、信号强度、电压（电流）等关键运行参数，为运营维护提供数据参考；AI摄像头对出入口、卸油区、加油区等重点区域的车辆信息；

	2
	数据管理功能
	数据采集层


	应涵盖加油量、加油金额、油品种类、液位高度、油水体积、温度等关键数据。数据采集频率如下：油品销售数据实时采集，确保1分钟内上传至平台；液位仪数据每5分钟采集一次，实时监控库存变化；设备运行状态数据每10分钟采集一次，及时发现异常情况；视频监控数据在出入口、卸油区、加油区实时采集结构化信息与图像，并结合AI算法实时分析车辆信息与加油行为；

	
	
	数据传输层


	应采用有线、无线等多种网络技术，确保数据安全、稳定、高效传输。根据数据量和并发访问需求配置带宽，加油站AI视频与管理平台之间带宽不低于50Mbps，保障实时稳定传输，并预留冗余以应对未来业务增长。网络设备包括交换机、路由器、防火墙等，应具备高性能、高带宽、低延迟特性，采用分层结构划分加油区、卸油区等不同区域。物联网设备通过4G/5G或无线方式传输，AI视频则通过专用链路实现逻辑隔离，提升安全性。同时，采用数据加密技术保护传输过程中的数据安全，将加密数据传输到指定服务器后解密应用。网络安全建设应构建涵盖终端、数据、边界、密码及应用的多层次防护体系，确保系统合规、稳定运行；物联数据支持断网缓存，网络恢复后，数据不丢失；

	
	
	数据存储层
	应采用关系型数据库与分布式文件系统相结合的方案。关系型数据库支持主流国产品牌，用于存储结构化数据；而非结构化数据，如视频监控和图片，则通过分布式文件系统进行管理。服务器应选用高性能、高可靠的设备，根据业务负载和数据处理需求，支持物理或云服务器部署，若涉及AI视频处理等核心业务，建议部署冗余计算服务器集群，实现存算一体化，保障业务连续性。存储设备需支持RAID技术，提升数据安全性，并根据数据增长趋势合理规划容量，预留扩展空间。同时配备备份设备，定期备份数据。视频数据存储不少于30天，图片及物联网数据存储1至3年，确保系统具备充足存储能力和长期数据管理能力；

	3
	加油站智慧监管云平台分析监控功能
	登录功能
	实现用户账号密码登录功能；

	
	
	
	实现手机号、验证码登录功能；

	
	
	
	实现通过GIS地图展示区域内的加油站分布情况，可点击查看加油站基础信息及设备信息；

	
	
	
	实现分区域、分油品销售统计信息展示功能；

	
	
	
	展示辖区内平台运行情况、加油站总体经营数据、告警数据等；

	
	
	加油站管理
	加油站信息查询：实现加油站基础信息查询功能，实现加油站信息编辑功能，实现加油站撤站管理；

	
	
	
	加油机信息查询：实现加油机基础信息查询功能，实现加油机信息编辑功能；

	
	
	
	加油枪信息查询：实现加油枪基础信息查询功能，实现加油枪信息编辑功能；

	
	
	
	液位仪信息查询：实现液位仪基础信息查询功能，实现液位仪信息编辑功能；

	
	
	
	储油罐信息查询：实现储油罐基础信息查询功能，实现储油罐信息编辑功能；

	
	
	实时数据
	加油站加油数据：实现加油站每笔交易明细实时显示功能，包括但不限于加油站名称、加油机编号、加油枪编号、油品种类、交易时间、交易金额、交易油量、交易单价等信息，实现通过PC端平台查询加油机当笔加油数据；实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	液位仪数据：实现加油站液位仪数据实时查询功能，包括但不限于油罐编号、油品种类、油高、水高、油水体积、温度、水体积等信息，实现通过PC端平台查询液位仪变化数据；实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	进油数据：实现加油站进油数据实时查询功能，包括但不限于油罐编号、油品种类、进油量、进油时间等信息，实现通过PC端平台查询加油站进油数据；实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	加油车辆数据：实现加油站加油车辆智能识别，实时查询包括但不限于车牌号、车型、颜色、进站时间、出站时间等信息，实现通过PC端平台查询加油站加油车辆数据；实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	油罐车数据：实现加油站油罐车数据智能识别，实时查询包括但不限于车牌号、车牌颜色、进站照片、进站时间、出站时间等信息，实现通过PC端平台查询加油站加油车辆数据；实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	实时监控：融合视频管理功能，实现实时调阅加油站各点位摄像头监控视频画面功能；

	
	
	
	AI行为数据：AI人工智能算法对加油区状态、人员行为、车辆行为进行实时解析，数据包括但不限于：油站名称、油机编号、油枪编号、车辆加油开始照片、车辆加油结束照片、起始时间、结束时间。

	
	
	
	AI与物联网加油数据对比分析：从单位、油站两个维度对AI与物联网加油数据进行相互交叉印证，对比信息包括但不限于：AI综合油量、物联网油量、AI未匹配油量、AI综合金额、物联网金额、AI未匹配金额、AI综合次数、物联网次数、AI未匹配次数、差额百分比、日期等。

	
	
	综合查询
	提供灵活多样的查询功能，可根据加油站名称、地理位置、时间范围、加油机编号、加油枪编号、油品种类等条件，查询加油站各类数据，如液位数据、进油数据、销售数据、设备运行数据、车流量数据、加油站实时视频画面、AI摄像采集数据等；

	
	
	
	查询结果以列表、图表形式展示，方便查看和分析；

	
	
	
	一站式查询：通过一个页面展示加油站的实时销售数据、累计销售数据、AI摄像采集数据、设备告警数据、实时视频画面、加油站加油机/枪/油罐数据、油品价格趋势、累计销量数据统计、车流量统计等数据，可分加油站展示，便于日常监管；

	
	
	统计分析
	加油数据统计：实现加油站加油数据按日、月、季度、年度分区域、分油品、分油站类型等多维度统计功能，可以柱状图、折线图、结构化表格等图表形式展示、排序，包括但不限于加油量、加油金额统计；可自定义导出加油站日、月、季度、年度各类报表；提供区域内价格趋势分析统计报表；

	
	
	
	出油数据统计：实现加油站出油数据按日、月、季度、年度分区域、分油品、分油站类型等多维度统计功能，可以柱状图、折线图、结构化表格等图表形式展示、排序，自动生成各种统计报表，包括但不限于出油量等信息；可自定义导出加油站日、月、季度、年度各类报表；

	
	
	
	AI数据综合分析：实现加油站物联网采集数据和AI数据综合对比分析功能，包括但不限于油量、加油金额、加油次数对比和偏差度分析；加油时间、油品、加油金额和AI采集的加油车辆牌号、抓拍图片匹配分析；卸油油罐、油品、卸油数量和AI采集的卸油车辆牌号、抓拍图片匹配分析；

	
	
	
	AI人工智能算法：对油区状态、人员行为、车辆行为进行分析；

	
	
	
	车流量统计分析：实现AI采集车辆信息分车辆类型、分车牌类型的多维度统计分析，可以柱状图、折线图、结构化表格等图表形式展示；

	
	
	
	液位数据统计分析：实现加油站分油罐的液位变化情况、进油量、出油量统计分析，可以柱状图、折线图、结构化表格等图表形式展示；

	
	
	
	支持加油站经营数据、设备在线率等数据排名与统计；

	
	
	纳税申报数据比对
	具备将加油站纳税申报数据与平台采集的油品销售数据、库存数据进行比对分析功能，及时发现纳税异常情况；

	
	
	确认式申报
	平台将加油站每日加油数据推送至加油站，由加油站相关负责人确认或反馈平台检测数据是否与实际销售数据一致，并能够对确认结果进行统计与分析；

	
	
	告警管理
	设备离线告警分析：通过设定风险指标和预警阈值，对加油站经营风险进行实时监测和预警告警，具备加油站设备离线、油量异常、信号强度异常、电压异常、价格波动异常等多种告警、提示、处理查询功能；

	
	
	系统管理
	用户管理：实现新增、编辑、启用、停用用户账户功能，实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	角色管理：实现新增、编辑、启用、停用用户角色功能，实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	部门管理：实现新增、编辑、启用、停用、删除部门功能，实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	岗位管理：实现新增、编辑、启用、停用、删除岗位功能，实现查询结果一键导出功能；

	
	
	
	日志管理：实现系统操作日志查询功能，实现系统登录日志查询功能；

	
	
	个人中心
	实现个人信息用户姓名、手机号、邮箱、登录密码编辑修改功能；

	
	
	手机端
	云平台系统支持手机端登录、查询，具有安装、运维、 巡检手机端；

	
	
	接口要求
	可根据各监管部门的工作需求，研发个性需求报表、个性需求功能，提供系统数据接口；

	
	
	
	具备实现与省级云平台的数据对接和共享功能，能够按照省级云平台统一接口规范（推送字段、数据格式、推送周期），将相关数据推送至省级云平台；

	
	
	
	具备向下与加油站业务系统对接的功能，可实现数据双向交互；

	
	
	
	数据能够接入各级数据共享交换平台，并根据监管部门业务需求预留与商务、税务、公安、交通、应急、市监等相关部门的系统接口能力，在保障数据安全的前提下，实现数据共享和业务协同；

	
	
	数据安全

自主可控
	采购人拥有云平台采集数据的所有权、使用权。采购人可以独立运维云平台，确保采购人对云平台自主可控；

	4
	技术性能要求
	平台响应能力
	平台响应能力应满足以下指标：登录响应时间不超过2秒；简单查询（如单条数据查询）响应时间不超过3秒，复杂查询（如多条件组合查询、统计分析查询）响应时间不超过5秒；数据录入、审核、审批等业务操作响应时间不超过3秒；预警事件发生后，信息推送至相关人员的时间不超过1分钟；

	
	
	数据处理能力
	平台应具备高效的物联网数据采集与AI视频处理能力，支持实时数据采集与传输，确保油品销售数据在1分钟内上传至平台，液位仪数据每5分钟采集一次，设备运行状态数据每10分钟采集一次。视频监控数据应实现实时采集与AI解析，支持车辆识别、行为分析等功能。平台应支持大规模并发访问，确保复杂查询与统计分析操作在5秒内完成；在业务高峰时，每分钟能够同时处理1000笔数据维护更新操作；1000笔数据查询操作；

	
	
	平台稳定性 
	平台应采用分层分布式架构，包括数据采集层、网络传输层、数据存储层、应用支撑层和应用层，各层之间通过标准接口交互，确保系统的灵活性、可扩展性与稳定性。服务器应选用高性能、高可靠性的设备，建议采用冗余配置的计算服务器集群，以保障业务连续性。网络设备应具备高性能、高带宽、低延迟特点，支持多区域划分与逻辑隔离，确保数据传输安全；并发用户数>=1000个；系统有效工作时间要求>=99.5%；Web服务持续稳定工作时间24*7小时；

	
	
	平台兼容性
	平台应兼容主流国产操作系统及中端浏览器，支持关系型数据库与分布式文件系统的集成使用。软件架构应采用成熟的中间件产品，支持事务管理、消息队列、负载均衡等功能。平台应具备良好的系统扩展性，能够适应未来数据增长与功能扩展需求；

	
	
	平台升级服务
	物联网设备升级支持通过无线网络进行远程升级，提供软件及升级说明材料；支持USB本地升级，提供产品样机图片及升级证明材料。

	5
	系统集成服务
	安装部署
	盘锦市加油站智慧监管云平台以及133座加油站涉及的软硬件安装、部署、调试等服务内容；同时在税务内部专网安装、部署、调试加油站监管平台，配合税务内部专网的成品油全链条监管平台搭建。

	6
	运维服务
	软件系统及硬件提供3年优化及运维服务，7天×24小时技术支持，运维期自履约期之日起计算，为期3年。


备注：1.以上需求必须全部满足，如有负偏离将视为无效投标。2.投标供应商在编制投标文件时，对实现服务需求涉及的设备参数、品牌及型号要进行详细描述，此项内容将作为评审及验收的重要依据。

3、 ★对接平台

	序号
	对接平台
	对接内容
	对接方式

	1
	省级监管平台
	对地区名称、油站类型、生产经营地址、加油站坐标经纬度、销售信息等数据对接。
	API接口

	2
	中国石油、中国石化的“加油站管理系统”
	接收加油量、加油单价、加油金额、加油时间、加油机与加油枪编号、加油站名称等数据。
	API接口

	3
	其它
	预留接口，对商务、税务、公安、交通运输、应急管理、市场监管等相关部门的系统预留接口，可实现数据实时传输至相关部门内部网络。
	预留接口


4、 ★参数要求

	服务内容
	技术要求
	数量
	单位

	加油机数据采集器
	1.数据接口服务:支持2路以上RS232接口,支持4路以上脉冲采集通信接口 
2.数据传输:支持4/5G网络直连
3.数据加密:支持数据传输加密.存储加密，将加密数据传输到指定服务器后解密应用，确保数据传输及存储安全
4.断网续传:数据支持断网缓存90天及以上，网络恢复以后，数据不丢失
5.故障诊断:支持信号强度.电压等监测，具备自身故障诊断功能
6.可扩展性:支持模拟量.继电器.RS485等多路扩展接口，可集成现有加油站的监管系统
7.集成度:支持每个加油机≥2把加油枪的数据采集
8.升级服务:支持通过无线网络进行远程升级
9.供电电压:5-24VDC
10.工作温度:-20℃~70℃
11.存储温度:-40℃~85℃
12.处理器:工业处理器，内置嵌入式操作系统
13.端口防护:内置电源反相保护和过压保护
	覆盖不少于133座加油站的加油机
	套

	液位仪数据采集器
	1.数据采集:支持≥2路RS232接口,可同时支持≥8个油罐数据采集服务
2.数据传输:支持4/5G网络直连
3.数据加密:支持数据传输加密及存储加密
4.断网续传:数据支持断网缓存90天及以上，网络恢复以后，数据不丢失
5.故障诊断:支持信号强度.电压等监测，具备自身故障诊断功能，提供软件截图证明材料并加盖投标人公章
6.可扩展性:支持模拟量.继电器.RS485等多种扩展接口，可集成现有加油站的系统，提供产品样机图片并加盖投标人公章
7.升级:支持通过无线网络进行远程升级
8.供电电压:5-24VDC
9.工作温度:-20℃~70℃
10.存储温度:-40℃~85℃
	覆盖不少于133座加油站的液位仪
	套

	车辆数据采集-AI专用摄像机
	1.传感器分辨率≥2560(H)*1440(V)，传感器靶面≥1/1.8英寸，内置电动变焦镜头
2.视频采集设备须具备AI能力，内置≥1个CPU.GPU.NPU—体化芯片
3.满足站内照度要求：最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux；视频采集设备须内置补光灯，内置补光灯，补光距离≥50m
4.视频采集设备应具备良好的自适应能力，满足站内多场景变化，支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数。
5.视频采集设备支持站内车流量检测、车头时距、车头间距、车辆类型、排队长度等指标，并可生成图表，便于油站数据统计。
6.视频采集设备应具备车辆、车牌识别能力，识别不低于5种车牌颜色、14种车牌、12种车身颜色、24种车型、250种车标识别、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息。
7.算法应用：视频采集设备应为开放架构，支持智能算法或应用APP独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。
8.视频采集设备需要支持操作系统文件备份，当操作系统文件损坏或异常时，摄像机重启后仍可正常运行
9.加油站数据对接服务：提供不少于56个加油站的数据对接服务
10.具有不少于以下接口：1个RJ45以太网口.1个通用半双工RS485接口.2路报警输入/1路报警输出.1路音频输入.1路音频输出.1个SD卡接口.1个复位按键
11.供电方式：DC12.POE
12.防护等级：≥IP67
13.配套：提供壁装支架
	335
	套

	POE可控交换机
	1. 交换容量≥520Gbps,包转发率≥102Mpps（如数值为区间值，以小值为准）
2.散热方式：支持风扇散热
3.供电方式：支持交流电源供电
4.工作环境：设备运行时，环境温度最高≥65℃，最低≤零下40℃ 
5.接口配置：提供≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+端口
6.功率控制：要求上述以太网电口均支持POE+，PoE端口提供的总功率≥120W
7.支持MAC表项≥32K 
8.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC等多种认证方式 
9.支持静态路由，支持RIP.RIPng.OSPF.OSPFv3.VRRP.VRRP6.路由策略.策略路由 
10.安全防护：支持防DOS.ARP攻击.ICMP防攻击.CPU保护
11.故障倒换：支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间毫秒级
12.支持协议：支持SNMP v1/v2/v3.Telnet.RMON.SSHv2
13.光模块：单台实配：千兆单模光模块≥2个
14.国产芯片
	77
	套

	AI计算一体机
	1. CPU：≥2颗48核国产CPU芯片处理器，单颗CPU主频≥2.6GHz
2.内存：配置≥16个内存插槽，配置RDIMM DDR4 512G内存，工作频率≥2900MHz；内存保护支持ECC.SEC/DED.SDDC.Patrol scrubbing功能。
3.AI加速卡：支持≥7张推理卡，单卡算力≥140T；单卡半精度，FP16算力≥70 TFLOPS以上；单卡内存规格要求：容量不小于24 GB，支持ECC；内存带宽不低于204GB/s
4.本地存储 本地存储：配置≥2个960GB SSD硬盘，≥3个8TB SATA硬盘
5.配置独立得内存加固卡架，具有自主知识产权，符合苛刻环境使用标准，确保板卡接触稳定
6.RAID支持：RAID 0/1/10/5/50/6/60等，4GB cache，配置超级电容；支持iBMC带外管理
7.PCIe：PCI-E 插槽总数≥8个
8.电源：≥2个热插拔2000W交流电源模块，支持1+1冗余备份。
9.网卡：配置≥4个千兆网口，≥4个万兆光口（带光纤模块）；支持PXE
10.其它接口：≥4个USB3.0端口.≥2个VGA端口.不低于1个串口.不低于1个管理端口
11.管理功能：配置管理网口/管理软件，支持IPMI/IP KVM

AI智能算法（支持不少于206项）
1.处理芯片：支持国产主流的计算芯片
2.CV模型：基于CV大模型，可实现检测加油事件的起始和结束
3.实时推理：支持摄像头直接接入，实时推理，模型算法支持二次开发
4 视频接入：视频接入平台支持RTSPS.HTTPS和SRTP等加密传输。支持Onvif协议接入，支持 HOLO SDK私有协议接入
5.视频分析：视频分析平台支持异构资源池的池化兼容管理，支持不同的资源池之间资源异构，包括主流GPU.国产NPU芯片，具有开放性，支持三方算法托管，提供图片和视频算法两种纳管模式
6.AI算法迭代：云边协同，将算力下沉至边缘，降低视频数据传输的带宽和处理压力，满足算法服务的边缘业务低时延.高可靠.数据本地化等诉求。同时云上算法的更新可以同步到边缘节点，实现算法在线升级
	1
	台

	AI智能视频管理服务器
	1.处理器：内置≥64位多核处理器，内存≥8GB，内置≥32GB eMMC
2.视频接入：≥128路网络视频接入，≥512Mbps视频输入带宽，≥512Mbps视频转发带宽，≥160Mbps视频回放带宽
3.算力：整机算力≥1TOPS
4.视频存储：支持≥16个SATA磁盘接口，单盘容量支持不少于4TB/6TB/8TB/10TB/16TB，单台配置16块16TB企业级硬盘
5.车辆库容量：支持≥5个车辆设防库，车辆库容量不低于5万
6.支持视频流或图片流直存，支持视频流和图片流混合存储
7.AI算法：支持人脸视频.人脸图片.机非人视频.行为分析视频算法：多算法支持按通道配置，支持算法按需切换；支持多种算法并行使用
8.视频分析：支持对前端接入的实时视频流进行分析，支持不少于2路视频流进行人车混合分析
9.接口：支持不少于如下接口：2个网口，1路音频输入，1路音频输出，3个USB接口，2个HDMI接口，16路报警输入，4路报警输出
10.供电：支持100V~240V AC供电，工作温度-5℃~55℃
11.支持 RAID5组失效,即大余N块硬盘同时损坏（N ≥3，小于RAID组硬盘总数），允许数据读取且能实现历史数据视频基本可查看。多块数据盘损坏后新盘插入，RAID组自动恢复读写状态
	3
	台

	防火墙
	1. 防火墙吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万；
2.接口要求：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥10；
3.支持日志本地存储空间≥240GB; 
4.支持冗余交流电源；
5.支持可插拔风扇模块，采用前后风道设计
6.支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置；
7.支持静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等动态路由协议；
8.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等；
9.可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式；
10.支持IPSec：VPN、SSL VPN、GRE等，提供100个SSL VPN并发在线用户授权；
11.单台实配：双交流电源，万兆多模光模块8个，万兆单模光模块2个，IPS、AV、URL特征库升级许可3年。
	1
	台

	万兆核心交换机
	1.交换容量：交换容量≥102 Tbps，包转发率≥76800 Mpps（如数值为区间值，以小值为准）；
2.单板槽位：主控板槽位≥2，业务板槽位≥4；
3.认证方式：支持 802.1X、Portal、MAC 认证方式；
4.路由协议：支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；
5.安全：支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击；
10 安全传输：支持 MACsec，提供逐跳设备的数据安全传输；
11 配置要求：单台实配：双主控板，千兆电口48个，万兆光口48个，万兆多模光模块20个，万兆单模光模块4个，双交流电源，万兆堆叠线缆2条。
	1
	台

	配置管理器
	1. 支持软件：国产操作系统

2. CPU：≥3.0G Hz 8核16线程，国产芯片
3.主机性能 内存：16G DDR4,最大支持256G
存储：512G SSD或2T HDD
板载4x：SATA3.0接口
板载1x：NVMe M.22280连接器(PClex2信号)接口
4.电源：400W,支持选配冗余电源
5.视频接口：支持双路显示输出。1xHDMIOut,支持最大分辨率3840x2160
1xVGA,支持最大分辨率1920x1080。
6.网络接口：4x LAN (10/100/1000M RJ45)
7.串行接口：2xCOM(RS232/RS422/RS485)；10xCOM(板载插针 RS232)
	1
	台

	出口路由器
	1.交换容量:交换容量≥60Gbps,包转发率≥40Mpps（如数值为区间值，以小值为准）;
2.接口配置:提供≥4个GE Combo端口，≥10个GE电端口，≥2个10GE SFP+端口； 
3.扩展插槽:插槽≥4个；
4.故障检测:支持毫秒级的链路故障检测和路由协议收敛，缩短业务中断时间；
5.路由策略:支持路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP，IP FRR，RIPng，OSPFv3，ISIS-IPv6，BGP4+；
6.协议支持:支持GRE，Ethernet over GRE，IPsec v4/v6，SRv6，L2TP client，DSVPN，IPv4/IPv6双栈；
7.优先级映射:支持优先级映射，流量监管，流量整形，拥塞避免，拥塞管理；
8.通信安全:支持A-FEC、数据压缩；
9.配置:单台实配：千兆单模光模块≥2个，千兆多模光模块≥4个
	1
	台

	软件平台服务器
	国产芯片，32核，64GB内存，200T对象存储
	1
	套

	物联网卡
	1.支持网络：4G无线网络介入。

2.数据流量：每张物联网卡≥2G/年数据流量。
	1093
	套

	专线
	1.油站专线

专线A：19条，带宽40M

专线A：58条，带宽30M

2.互联网专线

1条，带宽100M

3.汇聚专线

2条，带宽100M
	
	


第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用投标人须知表27.2进行评标。采用综合评分法时评分标准和评分方法详见后附《评分细则》。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  0.5   小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★5、需落实的政府采购政策性规定：
5.1对于中小微企业的相关规定
5.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的   20%   （10%-20%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   6%   （4%-6%）。

（3）合同分包
允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，投标报价扣除   6%   。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款第（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

5.1.2 对于专门面向中小企业采购的项目，投标人不享受投标报价的价格扣除。
5.1.3监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.5残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
a、采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的6 %。
b、采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。
加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  ×6 %。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值6 %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  ×6 %。


（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定
在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的6 %。
5.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予6 %的加分。计算公式如下：
列入《辽宁省创新产品和服务目录》的投标服务加分＝（相应产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值    ×6 %。
5.5对本国产品的相关规定
5.5.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.5.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.5.3供应商在满足价格扣除条件且在投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》的，对其投标报价按本章5.5.2条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
★6、投标无效情况详见投标人须知。
★7、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会/谈判小组/磋商小组/询价小组投票处理。
（2） 采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会/谈判小组/磋商小组/询价小组投票处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1                   
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	3
	资格证明材料承诺函
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	4
	联合体协议书（如适用）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	6
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	7
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日      期：
附件2                  
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明（如适用）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	价格明细表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	需求响应表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	9
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）。（如适用）
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	10
	样品或演示（如适用）
	符合投标须知表11.3及25.1所述全部要求
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”
2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日期：   年   月   日
附件3                    
评分细则
（综合评分法适用）

	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（10分）
	投标报价
	应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10
（注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）
	10分

	技术部分（70分）
	加油机数据采集服务
	1、投标人所投加油机数据采集服务产品支持信号强度、电压等监测，具备自身故障诊断功能得2分（提供软件截图证明材料并加盖投标人公章），未提供不得分。
2、投标人提供加油机数据采集服务所涉及的静电放电抗扰等级≥3级、射频电磁场辐射抗扰度≥3级、电快速瞬变脉冲群抗扰度≥3级、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度≥3类、阈发射功率符合国家有关标准，投标文件中提供具有法定资质第三方检测机构认证的检测报告（例如CMA或CNAS认证），并加盖投标人公章满足得2分，未提供或不满足不得分。
	4分

	
	车辆数据采集服务
	1、投标人提供的车辆数据采集服务所涉及产品支持实时输出目标的结构化信息，包括但不限于车牌号、车牌颜色、车辆颜色、车辆品牌等，提供具有法定资质第三方检测机构认证的检测报告的得3分，未提供不得分。
2、投标人提供的车辆数据采集服务所涉及产品安装在夜间环境照度较低的情况下，抓拍率不低于99%，提供具有法定资质第三方检测机构认证的检测报告的得3分，未提供不得分。
	6分

	
	AI算法能力
	1、 AI算法模型，能够实时解析人员行为、车辆行为、加油区状态等数据，同时加油AI行为数据解析准确度≥90%（加油数据样本支撑≥10万次），投标文件中提供具有第三方检测机构认证的检测报告（例如CMA或CNAS认证），并加盖投标人公章满足得2分，未提供或不满足不得分。
2、 AI算法模型为国产研发：模型开发、模型能力、模型应用等级≥4+等级，投标文件中提供具有法定资质第三方检测机构认证的检测报告（例如CMA或CNAS认证），并加盖投标人公章；满足得2分，未提供或不满足不得分。
3、 提供AI算法服务所涉及产品平均故障间隔时间：MTBF≥30万小时；投标文件中提供具有第三方检测机构认证的检测报告（例如CMA或CNAS认证），并加盖投标人公章；满足得2分，未提供或不满足不得分。
	6分

	
	对项目的理解和工作目标
	结合采购需求，根据以下内容进行编制：（1）项目背景分析；（2）项目需求、内容和范围的分析；（3）项目开展情况分析。
1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得3分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	9分

	
	项目实施方案
	结合采购需求，针对本项目提供项目实施方案，方案包括：（1）方案设计及组织计划；（2）质量保障措施;（3）人员安排。
1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得3分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	9分

	
	项目进度计划
	结合采购需求，针对本项目提供进度计划方案，方案包括：（1）进度计划保障措施；（2）配置管理计划；（3）关键环节要点内容。
1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得3分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	9分

	
	重点难点及方案措施
	内容包括：（1）项目重点分析说明；（2）项目难点分析说明；（3）提出具体有效的应对措施。
1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得3分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	9分

	
	应急预案及处理
	结合采购需求，针对本项目编制应急预案，方案包括：（1）突发事件应急处理措施；（2）人力资源保障措施；（3）物资保障措施。1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得2分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6分

	
	安全保障方案
	结合采购需求，针对本项目编制安全保障方案，方案包括：（1）安全保障制度；（2）数据安全保障方案；（3）保密措施方案。
1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得2分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6分

	
	运维保障方案
	结合采购需求，针对本项目编制运维保障方案，方案包括：（1）定期巡检方案；（2）平台维护方案；（3）日常维护及故障维修方案。
1、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，完全满足项目需求，无缺陷，每项得2分；
2、以上3项要点，方案内容全面详实有效，业务逻辑清晰，但存在缺陷，每项得1分；
3、以上3项要点，方案内容不符合项目需求的，或直接拷贝招标需求未详细介绍或未提供方案的，每项得0分；
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6分

	商务部分（20分）
	企业能力
	投标人具备有效期内的信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理服务证书，证书为一级认证的得3分，二级认证的得2分，三级认证的得1分，未提供不得分。
	3分

	
	
	投标人具备有效期内的信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维服务证书，证书为一级认证的得3分，二级认证的得2分，三级认证的得1分，未提供不得分。
	3分

	
	人员配备
	投标人拟投入本项目的团队中的负责人，具备信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书，每提供一个在有效期内的证件得1分，最高得3分。（须提供持证人员相关证书扫描件及近6个月中任意一个月的社保机构出具的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）
	3分

	
	
	投标人拟投入本项目的团队中的信息安全负责人（不得与其他负责人为同一人），具备信息安全保障人员认证、注册信息安全工程师、高级网络与信息安全工程师证书，每提供一个在有效期内的证件得1分，最高得3分。（须提供持证人员相关证书扫描件及近6个月中任意一个月的社保机构出具的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）
	3分

	
	
	投标人拟投入的团队人员（不得与其他负责人为同一人，分值不得重复计算）应具备系统集成项目管理工程师、系统分析师证书、大数据分析师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书、软件评测师证书。
每提供一个具备证书的人员得1分，最高得8分，其他或不提供不得分。（须提供持证人员相关证书扫描件及近6个月中任意一个月的社保机构出具的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分）
	8分

	合计
	
	100分


第五章 政府采购合同条款及格式
合同条款
政府采购合同条款
1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。
1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。
1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。
1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。
1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。
1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。
1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。
1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。
1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
2.技术规范与服务内容
2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。
3.知识产权
3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。
3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。
3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
4.完成方式
供方按照合同约定的时间、地点完成服务。
5.付款
5.1政府采购合同以人民币付款。
5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.服务质量
6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。
6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。
6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。
6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。
7.技术服务和保修责任
7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。
7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
7.3供方应按如下内容提供售后服务：
7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
8.检验和验收
8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。
8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。
9.违约责任
9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；
9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
9.3延期服务的违约责任
9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。
8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
10.不可抗力
10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
11.争端的解决
11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
12.违约终止政府采购合同
12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；
12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。
12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。
13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
16.政府采购合同生效
16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 
17.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
17.1招标文件；
17.2招标文件的更正公告、变更公告；
17.3中标供应商提交的投标文件；        
17.4政府采购合同条款；
17.5中标通知书；
17.6政府采购合同的其它附件。
合同格式
政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称)  （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号           ）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标供应商提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三、政府采购合同标的
    本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。。
　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
　  五、付款方式及条件
　　六、服务时间和服务地点   
    1.服务时间：        
    2.服务地点：        
　　七、验收要求
    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任
    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。
    九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
    十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):
地址：                              地址：                          
联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          
传真：                              传真：                          
邮编：                              邮编：                          
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日
正本








