标的名称：眉山市东坡区2023年制种大县奖励项目现代种业技术综合服务中心（二期）种业展示馆设备采购
	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	★
		眉山市东坡区2023年制种大县奖励项目现代种业技术综合服务中心（二期）种业展示馆设备清单

	序号
	展项及设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	一、滑轨屏

	1
	弧形滑轨
	1、较高的速度和刚度，低摩擦、低噪音和低震动，坚固、抗腐蚀；
2、定位精准，设计合理与导轨零间隙，保证运行高速顺滑；
3、轨道接缝处用工业线切割技术，采用模具加工专用对接头，保证接缝平滑， 缝小 ，使设备能够平稳的移动过接缝处；
4、轨道行程配置：6米行程，上下移动含齿条传动；
5、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性，轨道长度无限延长；
6、移动装置：齿轮、移动供电系统。嵌入式钢丝皮带；
7、适合55寸显示器安装。
	6
	米

	2
	触发感应装置
	1、静音运行；
2、在整个速度区内可实现平滑控制，不发热；
3、高精确位置控制，免维护。
	4
	个

	3
	平移交互传感器
	1、电机配套线缆，网线，限位线，电源线，开关机线等。
	1
	套
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	控制系统（主控制）
	1、主要信号的接收和中转使用；
2、带领伺服中控机完成控制功能；
3、定制开发，用于多串口组数据处理转发缓存处理器，有效避免信道负荷过大导致数据发送产生延时甚至丢失；
4、标准工业RS232、485接口 。
	1
	套

	5
	动力伺服系统
	1、采用优质冷轧钢板作为原材料，板材厚度均为1.2mm；
2、数控技术设备生产，电子自动剪板机，数控转塔冲床，数控折弯机；
3、保证尺寸精准，板面平整，精准度高达正负0.1mm。
	1
	套

	6
	屏体外挂架结构
	1、五金加工定制，表面漆处理；
2、适用于55寸屏幕。
	1
	套

	7
	滑轨屏触摸程序
	1、根据甲方提供内容制作及资料收集；
2、系统分析员对甲方需求进行分析；
3、系统分析员提交分析报告与甲方确认需求；
4、开发工程师针对甲方需求进行概要设计；
5、交由美工设计师添加文字、图片等内容，平面设计；
6、根据甲方提供的视频素材文件进行剪辑、配音、特效制作；
7、交付甲方审核并统计审核意见；
8、根据甲方意见最终修改。
	1
	项

	
	
	1、UI界面及排版设计：UI界面设计、交互逻辑设计、结构策划；
2、主界面+子界面，主界面分类，次级界面展示相应主题内容；
3、详细要求依据设计方的深化设计，定制动态效果。
	1
	项

	二、全息投影

	1
	全息投影展示柜（含底座）核心产品
	1、材质:金属；
2、尺寸(长X宽)：1m*1m；
3、成像面：4面；
4、视角：360°；
5、分辨率：≥1280*1024；
6、亮度≥350CD；
7、输入接口：USB/HDMI/VGA；
8、内置扬声器、中控系统；
9、包含底座。
	1
	台

	2
	三维动画制作
	1、制作杂交水稻制种生产过程三维动画；
2、可用于全息投影展示；
3、适用于全息投影展示柜播放；
4、包括模型搭建、模型优化、贴图灯光、3D模型动作设计、3D模型合成渲染、调色、校光、音乐选曲合成、影视素材资料收集、影视策划、画面剪辑、二维影视特效制作、调色、校光、音乐选曲合成、配音。
	90
	秒

	三、中控系统

	1
	交换机
	1、产品类型：千兆以太网；
2、应用层级：二层；
3、背板带宽：≥48Gbps；
4、包转发率：≥35.7Mpps；
5、传输方式：存储转发方式；
6、接口类型：10/100/1000BASE-T端口；
7、接口数目：≥24口；
8、传输速率：10M/100M/1000Mbps。
	1
	台

	2
	企业级无线路由器
	1、无线最高传输速率≥450Mbps；
2、Wan口：≥2个；
3、Lan口：≥3个；
4、运行内存≥128MB。
	1
	台

	3
	网线
	1、超五类屏蔽双绞线。
	米
	300

	4
	音频线
	1、100米。
	米
	100

	5
	VGA线
	1、vga（3+6）工程线。
	米
	100

	6
	HDMI线
	1、20米工程高清线。
	2
	根

	7
	机柜
	1、600*800机柜42U加厚19英寸2米机柜。
	1
	台

	8
	控制系统
	1、结合多功能、多协议通讯模块，可编程控制平台、人性化众人操作界面和交互式的控制结构，通过移动客户端实现不同媒体或交互内容进行集中化、标准化、灵活性控制；
2、系统设计上采用模块化设计，整个展示提供由不同功能模块组成并承载不同的展示内容，形成强大的系统扩展升级、定制化设计能力；
3、实现本展厅内各分区域灯光控制及设备播放、暂停、视频切换、声音控制、灯光控制、电源开关控制、内容更换升级等；
4、包括移动终端界面设计及交互软件开发；多界面程序通讯编程。
	1
	套






