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第一章  竞争性磋商公告
	项目概况
云南文山国家级自然保护区监测设备购置的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年07月09日9点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：ZYYCZB-202606-012
项目名称：云南文山国家级自然保护区监测设备购置
采购方式：□竞争性谈判 ■竞争性磋商 □询价
预算金额：人民币163万元
最高限价：人民币163万元
采购需求：购置36T硬盘1个、红外热成像夜视仪2套、数码专业录音器2台、图形工作站2台、平板计算机3台、气象要素监测设备2台(含安装)、水文水质要素监测设备6台(含安装)，具体要求详见磋商文件第三章采购需求。
合同履行期限：签订合同之日起4个月完成。
质量要求：符合现行有关质量验收规范要求及采购人要求，并达到验收合格标准。
质保期：3年内免费质保维修，保修期满后维修仅收取材料费。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力：（提供有效营业执照）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023-2025年度任意一年经审计的财务报告及报表，如2026年新成立的公司，提供成立至响应文件提交截止时间止的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；或提供响应文件提交截止时间前三个月内银行开具的资信证明。（备注：事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告。）
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年6月至响应文件提交截止时间止已缴纳的至少3个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，如成立时间不足3个月的，按实际情况提供；提供2025年6月至响应文件提交截止时间止至少3个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件），如成立时间不足3个月的，按实际情况提供。（备注：事业单位法人参与投标可不提供社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动。（以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准。）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目采购内容符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）之规定，专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函（货物））。
3.本项目的特定资格要求：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：2026年06月29日06:00至2026年07月03日23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价：0元
[bookmark: _Toc5593]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc30328]截止时间：2026年07月09日9点00分（北京时间）；
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、开启
时间：2026年07月09日9点00分（北京时间）；
地点：文山三方资源交易中心（文山市大景晟世5幢三楼写字楼）
[bookmark: _Toc49357403][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc49357404][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc15238]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc49357405][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc29953][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]开标方式：网上开标。
磋商保证金的金额：本项目不收取磋商保证金。
本次采购公告在《云南省政府采购网》上发布。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：云南文山国家级自然保护区管护局
地    址：文山市开化北路田心寨
联 系 人：王伟
电    话：0876-3039740
2.采购代理机构信息
名    称：中盈永诚咨询集团有限公司
地    址：文山市石榴园小区三路37号
联系方式：0876-3013887
3.项目联系方式
项目联系人：农工
电      话：0876-3013887
4.监督部门：文山州林业和草原局机关党委
联系方式：0876—3052917






[bookmark: _Toc82619019][bookmark: _Toc471744991][bookmark: _Toc373137792]
第二章  供应商须知及须知前附表
[bookmark: _Toc264126158][bookmark: _Toc118719409][bookmark: _Toc373137793][bookmark: _Toc118794033][bookmark: _Toc471744612][bookmark: _Toc82619020][bookmark: _Toc374876413][bookmark: _Toc118777458][bookmark: _Toc118793836][bookmark: _Toc118793362][bookmark: _Toc372192062][bookmark: _Toc82619022][bookmark: _Toc373137805]一、供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1
	采购人
	采购人：云南文山国家级自然保护区管护局        
地址：文山市开化北路田心寨 	
联系人：王伟				  	
电话：0876-3039740

	1.2
	采购代理机构
	采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司
地    址：文山市石榴园小区三路37号
联 系 人：农工
电    话：0876-3013887

	1.3
	项目名称
及编号
	名 称：云南文山国家级自然保护区监测设备购置
编 号：ZYYCZB-202606-012

	2.1
	采购需求
	购置36T硬盘1个、红外热成像夜视仪2套、数码专业录音器2台、图形工作站2台、平板计算机3台、气象要素监测设备2台(含安装)、水文水质要素监测设备6台(含安装)，具体要求详见磋商文件第三章采购需求。

	2.2
	采购控制价
	本项目设采购控制价上限：人民币小写:1630000.00元(大写:壹佰陆拾叁万元整)；供应商总报价超出采购控制价的，视为废标处理。

	2.3
	合同履行期限
	签订合同之日起4个月完成

	2.4
	质量要求
	符合现行有关质量验收规范要求及采购人要求，并达到验收合格标准。

	3.1
	建设地点
	云南文山国家级自然保护区

	4.1
	资金来源、出资比例
	财政资金、100%

	4.2
	付款方式
	双方在签订合同时自行协商具体付款方式。

	5.1
	供应商的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力：（提供有效营业执照）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023-2025年度任意一年经审计的财务报告及报表，如2026年新成立的公司，提供成立至响应文件提交截止时间止的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；或提供响应文件提交截止时间前三个月内银行开具的资信证明。（备注：事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告。）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年6月至响应文件提交截止时间止已缴纳的至少3个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；如成立时间不足3个月的，按实际情况提供；提供2025年6月至响应文件提交截止时间止至少3个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；如成立时间不足3个月的，按实际情况提供；（备注：事业单位法人参与投标可不提供社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。）；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动。（以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准。）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目采购内容符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）之规定，专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函（货物））。
3.本项目的特定资格要求：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	6.1
	是否接受联合体磋商
	不接受。

	6.2
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘。

	6.3
	磋商预备会
	不召开。

	7.1
	分包
	不允许

	8.1
	偏离
	投标产品的技术参数与性能指标等于磋商文件要求填无偏离，高于磋商文件要求填正偏离，低于磋商文件要求填负偏离。

	9.1
	构成磋商文件的其他材料
	采购单位以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。

	10.1
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞争性磋商截止时间5日前向采购人提出，要求采购人对磋商文件予以澄清。

	10.2
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间及方法
	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以网络形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间，以保证供应商有合理的时间修编响应文件。
磋商文件的澄清、修改和答疑等内容均应以网络形式明确的内容为准，并作为磋商文件的组成部分，采购人对本磋商文件的修改、澄清和答疑等内容与磋商文件具有同等法律效应。供应商在收到澄清、修改和答疑后自行登录“政采云”电子交易平台收取澄清、修改和答疑内容，无须回复。

	11.1
	★报价方式
	所报总价不得超过项目预算及最高限价；所报价格在合同履行期限内不得调整；

	12.1
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	13.1
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许。

	14.1
	★响应文件有效期
	递交响应文件的截止日期后90日历天。

	14.2
	响应文件的份数
	电子响应文件一份。
1.为保证采购工作顺利进行，请务必使用《政采云投标客户端》 (详细操作步骤请登录https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=19177)，使用政采云投标客户端在线编制，电子标书最终生成格式为*.jmbs格式。
2.在编制响应文件时，粘贴图片使用FPD格式的文件，并且每张图片的分辩率建议大于100dpi（注意图片清晰度，影响投标），最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于2G。

	14.3
	签字或盖章要求
	1.按照磋商文件格式，采用企业、法定代表人或授权委托人电子签章及数字证书电子签名。
2.如法定代表人或授权委托人无电子签章的，可使用亲笔签名上传扫描件。
3.在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字或盖章（包含电子签章及数字证书电子签名）。

	15.1
	响应文件递交的截止时间
	2026年07月09日9点00分（北京时间）

	15.2
	响应文件递交的地点
	供应商生成格式为*.jmbs格式加密标书后，需在提交截止时间前将加密的电子响应文件按“政采云”要求上传至政采云平台。
未按要求在截止时间前完成电子响应文件上传的，视为自动放弃磋商。

	16.1
	开标时间和地点
	时间：2026年07月09日9点00分（北京时间）
地点：文山三方资源交易中心（文山市大景晟世5幢三楼写字楼）

	17.1
	磋商小组成员
	磋商小组由有关的技术、经济方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
磋商小组确定方式：在云南省政府采购专家库（文山州分库）成员名单中随机抽取。

	18.1
	电子招标投标注意事项及要求
	1.本项目采用网上开标远程解密方式，开启电子响应文件时供应商无需到现场出席磋商会。
2.供应商应提前熟悉“政釆云”相关投标程序，并按“政釆云”开标大厅中的提示完成投标活动。
3.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商登陆“政采云”开标大厅，使用供应商编制电子响应文件时的加密数字证书对电子响应文件进行解密。
4.电子响应文件解密：CA证书在线解密，电子响应文件解密时长30分钟，由于自身原因解密失败的视为无效响应。采购人将不予接收其电子响应文件，一切责任由供应商自行负责。

	19.1
	代理服务费
	按(云建招协〔2026〕11号)文件标准下浮20%计取，以中标金额为基数计算，向中标人收取。

	20.1
	需要补充的其他内容

	21.1成交公示

	在成交通知书发出前，采购单位将成交候选人的情况在本磋商项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期为1个工作日。

	21.1.1知识产权

	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术培训方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	21.1.2重新招标

	除磋商须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在磋商时间截止前响应供应商少于三个的，采购单位应当依法重新招标。

	21.1.3同义词语

	构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购单位”和“供应商”进行理解。

	21.1.4 解释权

	带★部分均为实质要求,必须完全响应满足，如有不一致或未响应满足的，作废标处理。除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、磋商须知及须知前附表、采购需求、合同样式及主要条款、竞争性磋商办法、响应文件格式等的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在先的为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在先的为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。
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	1.通过符合性响应的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云”平台进行二次报价，提交最终（第二次）报价。
2.供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政采云”平台要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。
3.供应商在“政采云”平台完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。


二、供应商须知
[bookmark: _Toc373137795][bookmark: _Toc354588658](一)总则
1.适用范围
本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。
2.定义
2.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规的规定，我公司受云南文山国家级自然保护区管护局（以下简称“采购人”）的委托，组织对本项目进行竞争性磋商采购，本项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
2.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”
2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。
2.4“供应商”指符合本磋商文件规定并参加招标的供应商。
2.5类似项目指：与本次招标性质相似、金额相近的项目。
▲3.合格供应商的条件
3.1遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件：
对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动。（以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准。）
3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目采购内容符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）之规定，专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函（货物））。
3.3.本项目的特定资格要求：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
4.资金来源
见供应商须知前附表4.1条。
5.投标费用
5.1供应商应承担所有与准备和参加本项目磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
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▲6.磋商文件的内容
6.1 竞争性磋商由下列六部分内容组成：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知及须知前附表
第三章 采购需求
第四章 合同样式及主要条款
第五章 评审方法
第六章 响应文件格式
6.2 供应商获取磋商文件后，应仔细检查招标的所有内容，如有残缺等问题应在竞争性磋商截止时间5日前向采购人提出，要求采购人对磋商文件予以澄清，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。
7.磋商文件的澄清和修改
7.1 参加磋商供应商应认真审核竞争性磋商文件，如有疑问，应在递交响应文件的截止时间至少5日前在政采云平台上以网络在线方式要求采购代理机构澄清。在规定时间内，对磋商文件未提出异议，即视为默认磋商文件的全部内容。
7.2 采购代理机构将视情况在政采云平台在线答复所有领取磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
7.3 磋商文件澄清联系方式见“供应商须知前附表”。
7.4 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以网络形式通知所有磋商文件收受人，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和磋商供应商都有同等的约束力。
7.5采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。
7.6磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以网上发布的文件为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
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8.响应文件的语言和计量单位
8.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商鲜章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。
8.3响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位（规范另有规定除外）。
▲9.响应文件的组成及相关要求
9.1响应文件分为商务部分和技术部分（具体填写及格式按磋商文件第六章要求填写，格式及格式内容不得更改，表格可以按同样格式扩展，供应商提供的其他文件格式自拟。）
9.2磋商申请人编写的响应文件应由下列部分构成：
一、磋商初次报价（唱标）表
二、分部分项报价一览表
三、专用工具报价表
四、备品备件、易损件报价表
五、投标函
六、法定代表人身份证明及授权委托书
七、企业基本情况表
八、供应商资格证明文件
九、技术部分
十、其他资料
9.4响应文件格式
9.4.1供应商应按要求提交商务、技术部分内容，以及需要供应商自行编写的其他文件。响应文件应按磋商文件第六章要求填写，格式、排版及内容不得更改，表格可以按同样格式扩展，供应商提供的其他文件格式自拟。
9.4.2供应商须提交的资格证明文件：见供应商须知前附表。
9.4.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。
9.4电子响应文件的签章和签名要求：1.按照磋商文件格式，采用企业、法定代表人或授权委托人电子签章及数字证书电子签名。2.如法定代表人或授权委托人无电子签章的，可使用亲笔签名上传扫描件。3.在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字或盖章（包含电子签章及数字证书电子签名）。
9.5因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应磋商文件的响应文件将会被认定为无效。
10.磋商报价
10.1本项目报价采用的币种为人民币，单位为：元。
10.2本项目报价方式：见供应商须知前附表。
10.3报价是履行合同的最终价格，本次磋商报价应对产品进行二次报价，报价应包括磋商文件所规定技术要求所有内容及税收管理等的所有费用，但不得以任何理由予以重复计价。
10.4响应文件只允许有一个报价，有多个报价、或者有选择的报价、或有条件的报价将不予接受。
10.5供应商的报价包括：应为人民币含税价的全包价。该报价应是完成本项目采购范围内所有工作内容的全部费用，最终按照实际发生数量乘以成交单价为结算依据。
10.6供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，响应文件须对磋商内容做出实质性和完整的响应。
10.7供应商照搬照抄磋商文件技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否拒绝该报价申请，或通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。
11.磋商保证金
11.1供应商应按供应商须知前附表的规定交纳磋商保证金，未按要求交纳磋商保证金的，其投标将被拒绝。
11.2 供应商出现下列情况，采购人有权取消其中标资格，并没收其磋商保证金。
11.2.1 供应商在投标有效期内撤回其响应文件；
11.2.2 成交单位逾期不缴纳履约保证金或无正当理由拒绝签订合同。
11.3磋商保证金的退还。
11.3.1成交单位的磋商保证金在签订采购合同5个工作日内退还，不计息；
11.3.2未成交单位的磋商保证金在发出《成交通知书》后5个工作日内退还，不计息。
12.响应文件的有效期
12.1响应文件应在供应商须知前附表规定的期限内保持有效，有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
12.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长磋商保证金的有效期，在延长的投标有效期内关于磋商保证金的退还与没收的规定仍然适用。
13.响应文件的签署及份数要求
13.1响应文件应按磋商文件规定的格式，由法定代表人或授权委托人签字并加盖供应商印章。
13.1.1由委托人签字的，响应文件中应附有按照磋商文件格式填写的《法定代表人授权委托书》原件，否则响应文件无效。
13.1.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“鲜章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准鲜章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章代替。
13.2响应文件应字迹清楚、内容齐全，无涂改或行间插字和增删。如有修改和增删，修改处应由法定代表人或授权委托人签字并加盖供应商印章。
13.3 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
13.4供应商须提交响应文件的份数：见供应商须知前附表第14.2条。
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14.响应文件的补充、修改和撤回
14.1在规定响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子响应文件，无须书面形式通知采购人。
14.2在响应文件递交截止时间之后，供应商不得撤回其投标。
15.响应文件递交
15.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。
15.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
15.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
15.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予接收。
[bookmark: _Toc354588662]15.5 采购人可按本须知第10.2条规定以修改补充通知的方式，延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
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16.开标准备
16.1 采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间、地点开标。
16.2 采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的开启时间和地点组织开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时在网上参加。
17.开标程序
17.1.主持人宣布开标会议开始。
17.2.主持人介绍参加开标会的人员名单。 
17.3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。
17.4电子响应文件的开启方式：采用网上开标远程解密。
17.5远程解密：见“供应商须知前附表”。
17.6开标会议结束。
18.组建磋商小组
18.1采购代理机构根据有关法律法规，结合本采购项目的特点依法组建磋商小组。
18.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控股人；
④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近嫡亲关系；
⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
18.3磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选人。
19.评标原则
19.1评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则。
19.2磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。
20.响应文件的有效性
20.1响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标；
20.1.1未按磋商文件要求按时送达的；
20.1.2电子光盘未按要求密封和标记的；
[bookmark: _Toc23997]20.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
20.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
20.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
20.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
20.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
20.2.5不同供应商的响应文件相互混装；
20.2.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
20.3采购人将有效响应文件，送磋商小组进行评审、比较。
21.评审方法
见磋商文件“第五章：评审方法”。
22.评审标准
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22.1.1资格评审标准：第五章 评审方法。
22.1.2符合性评审标准：第五章 评审方法。
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23.评标程序
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23.1.1磋商小组可以要求供应商提交规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第22.1.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。
23.1.2供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
23.1.3响应文件出现表述差异的，磋商小组按以下原则对进行修正，修正的结果经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正的，磋商小组应当否决其投标。
（1）如果响应文件的磋商初次报价一览表总价与响应文件正本有差异，以磋商初次报价一览表为准；
（2）响应文件中的磋商初次报价一览表总价与响应文件中明细表汇总不一致的，以明细表中的单价为准；
（3）单独的磋商初次报价一览表之间如有差异，按无效投标处理；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
23.1.4磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组应当否决其投标。
（1）响应文件中文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152045595][bookmark: _Toc328396415][bookmark: _Toc152042372][bookmark: _Toc246996238][bookmark: _Toc144974562][bookmark: _Toc179632613][bookmark: _Toc246996981][bookmark: _Toc247085753]23.2详细评审
23.2.1磋商小组按本章第23.2款规定的量化因素和标准进行评审，计算出最终得分，并编制评审比较表。
23.2.2 磋商小组须对各供应商的报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。
[bookmark: _Toc144974563][bookmark: _Toc246996982][bookmark: _Toc152045596][bookmark: _Toc247085754][bookmark: _Toc179632614][bookmark: _Toc152042373][bookmark: _Toc328396416][bookmark: _Toc246996239]23.3响应文件的澄清和补正
23.3.1在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
23.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
23.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该投标。
[bookmark: _Toc144974564][bookmark: _Toc152045597][bookmark: _Toc152042374][bookmark: _Toc246996983][bookmark: _Toc179632615][bookmark: _Toc328396417][bookmark: _Toc246996240][bookmark: _Toc247085755]23.4评标结果
23.4.1除供应商须知前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照综合评审得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
23.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
24.评标过程保密
24.1评标开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于对投标进行审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。
24.2在评标期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
25.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则
25.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，则磋商小组/采购代理机构均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。
25.2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经磋商小组/采购代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，磋商小组/采购代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，磋商小组/采购代理机构有权并且应当决定取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。
26.重新招标
26.1根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，应当否决所有投标，采购人重新组织。
（1）符合专业条件的供应商或者实质响应的供应商不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc354588663][bookmark: _Toc373137800](六)签订合同
27.成交公告
27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布磋商公告的网站上对评标结果进行公示。
27.2自公布之日起1个工作日满，供应商对评标结果无异议的，采购代理机构将发出成交通知书，不再以书面方式通知未成交人。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人在质疑处理完毕后确定成交人。
27.3成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。
28.确定成交人
28.1 经公示后无异议，确定第一成交候选人为成交人。排名第一的成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，或者未按规定提交履约保证金的，采购人将与排名第二的供应商签订合同，以此类推。
28.2采购代理机构不对供应商解释未中标原因。
28.3成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
29.签订合同
29.1成交人应在接到成交通知书30日历天内与采购人签订采购合同。
29.2成交人应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
29.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
[bookmark: _Toc354588664]29.4成交人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。
[bookmark: _Toc373137801](七)保密和披露
30.保密
供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
31.披露
31.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
31.2在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，在采购代理机构认为适当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc354588665][bookmark: _Toc373137802](八)询问和质疑
32.供应商有权就采购事宜提出询问和质疑。
32.1招标程序受相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
32.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
32.3供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。
32.4供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。
32.5质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖鲜章。
32.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。
32.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。
32.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位鲜章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；
（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；
（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于开标后对磋商文件提出质疑的；
（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；
（10）其他不符合受理条件的情形。
 32.9供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时必须同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
受理质疑部门：
采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司
联系方式：0876-3013887
采购人：云南文山国家级自然保护区管护局
联系方式：0876-3039740
32.9.1供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）质疑项目名称；
（2）明确的请求和必要的证明材料；
（3）质疑理由及事实依据；
（4）质疑对象；
（5）联系电话和地址；
（6）质疑的日期；
（7）质疑人署名。
质疑书实行实名制并由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。
32.9.2 采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
32.9.3供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购单位上级监督部门实名书面投诉。
监督部门：文山州林业和草原局机关党委
联系方式：0876—3052917
32.10采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
32.11供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
32.12质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
（九）需要补充的其它事宜
33.成交公示
在成交通知书发出前，采购单位将成交候选人的情况在本磋商项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。
34.知识产权
构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术培训方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
35.重新招标
除磋商须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在磋商时间截止前响应供应商少于三个的，采购单位应当依法重新招标。
36.同义词语
构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购单位”和“供应商”进行理解。
37.解释权
带★部分均为实质要求,必须完全响应满足，如有不一致或未响应满足的，作废标处理。除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、磋商须知及须知前附表、采购需求、合同样式及主要条款、竞争性磋商办法、响应文件格式等的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在先的为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在先的为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。
38.磋商
（1）通过符合性响应的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云”平台进行二次报价，提交最终（第二次）报价。
（2）供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政采云”平台要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。
（3）供应商在“政采云”平台完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。



第三章  采购需求
[bookmark: _Toc82619024][bookmark: _Toc455128313][bookmark: _Toc64909513][bookmark: _Toc339021493]采购需求：购置36T硬盘1个、红外热成像夜视仪2套、数码专业录音器2台、图形工作站2台、平板计算机3台、气象要素监测设备2台（含安装）、水文水质要素监测设备6台（含安装）。
一、36T硬盘（1个）
1.核心技术参数
1）标称总存储容量：36TB，实际可用容量符合行业通用存储换算标准，不得虚标容量。
2）产品形态：一体式移动硬盘/桌面式外置大容量移动存储，集成硬盘与存储盒体，无需额外组装，即插即用。
3）接口规格：标配高速通用数据接口，向下兼容主流接口版本，传输稳定、插拔顺畅，支持热插拔。
4）传输性能：读写速度稳定，满足大文件、批量文件连续读写需求，长时间连续读写无掉速、断连现象。
5）供电方式：支持常规外接供电，供电稳定，低功耗设计，运行过程无异常断电、重启问题。
6）兼容性要求：全面兼容主流 Windows 系列操作系统、国产操作系统、常用办公及业务终端设备，无需额外安装专属驱动，接入设备后可正常识别、读写、分区、格式化。
7）结构与防护：外壳采用硬质耐磨材质，具备防震、防摔、抗压、抗电磁干扰能力；内部盘体具备减震结构设计，适配室内常规办公、机房存放、短途移动搬运场景。
8）运行状态：工作状态下噪音低、发热量小，长时间连续运行无异常高温、异响。
9）分区与文件系统：支持主流文件系统格式，支持多分区划分、单分区大容量存储，支持大容量单个文件存储。
二、红外热成像夜视仪（2套）
红外热成像夜视仪设备应符合《安全防范视频监控红外热成像设备》（GA/T 1708-2020）、《夜视仪通用规范》（GJB 851-1990）。
1.核心技术参数
（一）红外探测核心
1）▲探测器类型：非制冷氧化钒（VOx）焦平面探测器，像元尺寸≤12μm。
2）▲红外分辨率：≥640×512 像素。
3）▲噪声等效温差（NETD）：≤18mK（@25℃，F#=1.0），温度灵敏度极高。
4）▲响应波段：8～14μm。
5）▲帧频：≥50Hz，图像流畅无拖影。
（二）镜头与视场
6）▲焦距：25mm，F1.0 大光圈。
7）▲视场角：≥17.4°×14.0°，广角大视野。
8）调焦方式：手动调焦，清晰适配远近目标。
（三）成像与显示
9）▲电子放大：1×/2×/4×/8× 连续数码变焦。
10）显示：内置OLED 显示屏，分辨率≥1024×768。
11）图像模式：黑热、白热、彩虹、铁红、羽红。
12）激光测距：≥1000m
13）探测距离：≥1000m（以人为参照）；≥1500m（2.3x2.3m车辆为参照）
14）▲主要功能：测距、WiFi、拍照录像、十字分划线、罗盘方位、APP实时图像传输
15）重量：≤400g
16）尺寸：≤180mmX75mmX55mm
（五）结构与环境适应性
17）▲防护等级：IP67（防尘防水），抗摔、耐户外环境。
18）工作温度：-20℃～+50℃稳定运行。
19）供电：可更换锂电池（18650），单电池连续工作≥5小时，配双电池。
20）存储：内置≥64GB，支持视频录制、图像抓拍。
21)接口：Type-C，支持数据导出、视频输出。
三、配置清单
22）热成像仪主机 1 台
23）25mm 红外镜头（标配） 1 个
24）可充电锂电池 2 块
25）Type-C 充电 / 数据线 1 根
26）便携收纳包袋1 个、防护箱1个
27）说明书、合格证、保修卡
四、质保与服务
★28）▲整机 ≥3 年原厂质保 ，核心部件（探测器、镜头）质保≥3 年。
★29）▲提供7×24 小时技术支持，4 小时响应、24 小时内解决故障。
30）免费安装调试、操作培训，提供操作手册。
三、数码专业录音器（2台）
1)▲支持录制16bit或24bit PCM编码，支持WAV或MP3格式
2)频响范围：20HZ-24KHZ
3)▲最大采样率≥ 96KHz
4)▲麦克风数量≥2，全向麦克风
5)麦克风灵敏度：可选-26dB或-32dB（0dB=1V/pa@1kHz）
6)信噪比:-78 dB  1V/pa@1kHz
7)动态声压范围：30-126 dB (SPL)
8)支持双声道立体声，左声道，右声道三种模式可调
9)▲支持自动与手动增益调节，支持多级增益可调，最大可调增益≥50db
10)支持智能降噪
11)拾音距离大于100米
12)支持自动定位，可自动获取日期时间、经度、纬度、海拔
13)▲支持自动更新日出日落时间
14)▲内置温度湿度传感器，支持自动获取温湿度信息
15)▲功耗≤150mw
16)▲IP68防水防尘
17)▲供电方式：支持8节或16节5号AA电池或 6节18650或12节18650供电，支持6-24V外接宽电压电源供电，支持太阳能充电。
18)▲支持弹夹式电池仓，可整体安装更换电池
19)▲支持两档开关，设备开机后3分钟无操作自动进入录音工作状态
20)▲自带前置全向显示屏，尺寸2英寸
21)▲存储卡：最大支持1T SD卡
22)支持录制时间长度可调，间隔时间可调
23)支持录音文件自动分段功能
24)▲支持定时录制，可设置定时工作时间段4个
25)工作温度-40至80度
26)▲支持后台服务器自动识别物种，识别物种数≥1200种
四、图形工作站（2台）
1.整体合规与质量通用要求
1）投标整机必须完全符合《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）中所有实质性指标要求。
2）整机核心硬件（CPU、主板、内存、固态硬盘、网卡）均为信创目录入围产品，适配国产信创生态。
3）设备质量符合国家现行工业级计算机设备质量标准，支持高强度连续作业，在环境温度45℃条件下满负载连续运行72小时无死机、蓝屏、降频、重启、过热告警等故障，整机稳定性满足专业图形工作站使用要求。
4）机箱为工作站专用机箱，具备防静电、防浪涌、防尘、抗电磁干扰能力，所有对外接口为原生接口，无转接拓展方案，设备运行稳定可靠。
5）电源采用80PLUS金牌及以上认证宽幅电源，支持电压波动适配，具备过压、欠压、过载、短路保护功能，符合GB/T 14715计算机电源通用标准。
2.双系统全兼容要求
6）设备原生双向兼容国产操作系统与Windows操作系统，硬件所有功能（显卡加速、音频、网络、外设接口、节能、独显渲染）在双系统下均可完整正常使用，无功能缺失、兼容报错、驱动异常问题。
7）国产系统兼容要求：完整适配银河麒麟V10、银河麒麟V11、统信UOS V20、统信UOS V25主流国产操作系统。
8）Windows系统兼容要求：原生支持Windows10、Windows11 64位专业版操作系统，厂商提供官方适配全套驱动程序，支持UEFI双系统引导模式，可自由切换双系统，无启动冲突、分区兼容问题。
9）支持Secure Boot安全启动模式可灵活开关配置，同时适配国产系统安全启动机制与Windows系统签名验证机制，满足双系统安全运行要求。
10）整机显卡、外设、拓展接口均针对双系统完成深度适配，图形渲染、三维建模、视频解码等核心图形功能在双系统下性能一致，无性能衰减。
3.核心硬件配置参数
11）处理器：采用国产信创架构处理器（海光/兆芯/鲲鹏/飞腾），主频≥2.8GHz，核心线程≥16核，支持多线程并行运算，满足三维建模、仿真渲染、高清剪辑等图形算力需求，通过国家信息安全可靠测评。
12）内存：标配≥32GB DDR4/DDR5国产工业级内存，支持双通道运行，最大可拓展≥128GB，满足大型图形软件、多任务并行运行需求。
13）图形显卡：标配专业独立图形显卡，显存≥12GB，支持主流图形运算协议，适配CAD、BIM、三维仿真、影视后期等专业图形软件，双系统驱动完整适配。
14）存储配置：标配≥512G NVMe高速国产固态硬盘+≥2TB机械硬盘，支持RAID磁盘阵列模式，支持高速读写，满足大型工程文件、高清素材存储与快速加载需求。
15）接口配置：配备充足原生USB3.0及以上接口、高清视频输出接口、网口、音频接口，支持多显示器拓展、专业外设接入，满足多场景图形作业需求。
16）散热系统：采用工作站级高效风冷/水冷散热方案，高负载图形运算场景下持续稳压不降频，有效控制设备温度，保障长期稳定运行。
17）内置台式机刻录光驱：支持光盘CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、DVD±R DL（双层）、DVD-RAM 全兼容。
18）显示器：27寸、4k
4.安全与资质认证要求
19）整机、处理器、适配国产操作系统均通过国家信息安全测评中心安全可靠测评。
20）整机符合网络安全等级保护2.0终端安全相关要求，支持终端安全管控、数据加密、远程运维管控等安全功能。
5.售后与质保服务要求
21）提供整机≥3年原厂免费上门质保服务，核心硬件（CPU、显卡、内存、硬盘）全保，质保期内非人为故障免费维修、更换配件。
22）提供7×24小时技术咨询服务，设有售后服务网点，故障响应时间≤2小时，现场解决故障时间≤24小时。
23）免费提供双系统适配调试、软件兼容优化、装机部署服务，质保期内免费提供驱动升级、系统适配更新服务。
24）提供完整的双系统安装教程、适配清单，保障用户可自主完成系统切换、重装、维护操作。
五、平板计算机（3台）
1.CPU：国产芯片
2.尺寸：≥11.5 英寸
3.屏占比：86%
4.分辨率：≥2800 × 1840，291
5.色彩：1670 万色，P3 色域
6.材质：IPS 触控屏
7.系统：国产操作系统
8.运行内存：≥8GB 
9.存储：≥256 GB
10.前置：≥800 万像素高清摄像头（f/2.0 光圈）
11.后置：≥1300 万像素高清摄像头（f/1.8 光圈）
12.电池：≥8800 mAh
13.网络：WLAN，Bluetooth 5.2，星闪，支持OTG、Type-C、 USB 3.0
14.音频：≥扬声器 ×4
15.配套：皮套、支架、笔、智能磁吸键盘
六、气象要素监测设备（2套含安装）
1.环境监测信息统计。选择统计时间段，对某一时段环境监测因子变化统计分析。可以统计其中一个环境站监测数据，也可以统计某一环境监控设备数据量。系统支持统计数据的同比/环比统计分析，统计结果以饼状图/柱状图/折线图展示，支持统计结果导出。
2.监测信息告警
对生境监测设备的各类监测指标建立监测数值阀值，根据阀值建立监测信息告警，超出阀值自动告警。并根据告警信息实时查看监测信息，提升监测信息准确性和监测设备的实效性。
3.可以导出日、月、年数据均值报表
4.系统管理功能：用户管理、站点增减、监控管理、日志管理；
5.具备数据图表可视化、对比分析功能、图表、曲线展示数据、可查看历史数据
6.易于扩展，可以根据需要添加额外的站点数据。可以同时从多个计算机获取数据
7.支持云端设置远程站点的记录间隔、上报数据间隔
8.支持联动摄像机，报警抓拍图片。
9.数据通过手机网络或者WiFi发送、支持任意可上网的电脑、手机访问
10.数据存储在阿里云服务器上，且每天备份，安全无忧。
11.支持监测系统实施预览、历史录像、支持视频播放、下载、抓拍图片。
12.支持多种环境信息设备接入
13.供应商需要将采购的设备数据对接到省级或国家林业草原局平台，供应商需自行和平台方沟通解决。（提交承诺书）
14.中标方需保证原平台数据完整、安全、可靠运行，信息化平台交接事宜需自行解决。（提交承诺书）
15.数据远程传输与控制功能：数据采集、数据存储、数据分析下载、测点增减功能；通过接入各种生态因子监测站，实时监测显示各个环境等监测数据，可对生态环境质量进行监测查询、分析统计，对超出监测阀值生态监测因子及时预警，实现对设备及网络资源管理，为生态环境状况监测，变化趋势提供精细化管理手段，对环境保护及恢复治理提供生态数据支撑。
1）内核：ARM 32位Cortex-M3 CPU
2）系统时钟：144MHz；
3）指令执行速度： 1.25Dmips/MHz；
4）采样频率：0.5s/次；
5）▲显示形式：液晶触摸显示屏 480X272分辨率；
6）▲ 内置存储128Mbit，扩展存储：TF内存卡存储16G；
7）▲ 独立RS485传感器通道：10路，独立RS485/RS232主从通道：4路，电源控制输出：8路，模拟通道输入（电压、电流、开关量、频率等）：8路。
8）▲具备电源管理功能，可实时采集设备供电电压，电量低于设定阀值自动更新采样上传频率降低设备整体功耗。
9）宽电压输入：9VDC--36VDC，过压保护；
10）RTC时钟：实时时钟，±5s/天，可与平台校时；
11）远程升级：可自动检测程序、配置是否需升级，可实现自动升级；
12）▲数据上传：可同时支持四种平台/协议同时通信，且互不干扰；
16.超声波
1）▲风速：测量范围0-60m/s
▲精度：≤±0.3m/s
分辨率0.1m/s
2）▲风向：测量范围0-360°
▲精度±3°
分辨率1°
3）温度
▲测量范围：-40～80℃；
▲温度准确度：±0.3℃，
温度分辨率：0.1℃
4）湿度
▲湿度测量范围：0～100%；
▲湿度精度：≤4%
湿度分辨率：0.1%
5）大气压
▲大气压测量范围：500--1060hpa；分辨力0.1，准确度±0.3；
6）日照时数：
统计每分钟的日照有无，每天零点清零。 分辨率：  0.1h   光谱范围：0.3～3μm   响应时间：＜5s
7）工作环境： 温度：-40～70℃; 湿度： 0～100% RH;  18、地表温度    温度量程：-40~70℃；分辨率0.1℃；准确度±0.3℃@25℃；  材质：铝合金 防护等级：IP68 供电：DC12V
8）▲PM2.5/PM10/TSP PM2.5测量范围：0~10000 ug/m3、测定分辨率：1 ug/m3颗粒物测定精度：相对于标准颗粒准确度：≤10%；
9）▲PM10测量范围：0~10000ug/m3、测定分辨率：1 ug/m3颗粒物测定精度：相对于标准颗粒准确度：≤10%；
10）▲TSP测量范围：0~10000 ug/m3、测定分辨率：1 ug/m3颗粒物测定精度：相对于标准颗粒准确度：≤10%；
11）▲粉尘示值重复性：≤5％；
12）▲粉尘零点漂移：≤1％FS；
13）▲采样流量：≤5％/24H； 
14）防护等级：IP53；
▲空气负氧离子测量范围： 0~5000000个/cm3
15）▲四段式设定
R1：0~±8,000ions/CC 
R2：0~±50,000ions/CC
R3：0~±500,000ions/CC
R4：0~±5,000,000ions/CC
▲分辨率： 10个/cm3
▲测量误差： 读数±10%；
采样频率： 10次/s ;
离子迁移率： 0.4～1.0( cm2/V•sec) ;
16）▲含氧量: 含氧量测量范围0-30%Vol 含氧量测量精度：±3%Vo
17）▲降水量：符合标准GB/T 21978.2－2014《降水量观测要求》要求。采用阳极电镀铝设计，测量0.1mm降雨的增量。降雨通过漏斗进入机械装置的翻斗，当达到标定线时自动倾斜倒掉雨水。把一个磁铁放在倾卸台下，当翻斗时促使开关开动。瞬时开关闭合通过的数据采集器上的脉冲通道采集和存储。 
▲操作温度：0～+50℃
▲分 辨 率：≤0.1mm
▲每斗雨量：≤0.1mm
▲雨量口直径：≤24.5cm
▲高度：≤29.21cm
▲重量：≤1.1kg
▲精度：≤1.0%（0～50mm/h）
▲材质：阳极电镀铝
▲电缆类型：2芯屏蔽电缆
18）梯度土壤传感器：
▲监测参数：地面温湿度、土壤温湿度（10/20/30厘米深三层）；
▲传感器内置相机支持拍照核实
▲拍照功能：30万像素 镜头水平角度:133.2°;垂直角度:100.1°;对角线:166°；
▲地面温度量程:-20-60℃，精度：±0.5℃，分辨率:0.1℃；
地面湿度量程:0-100%RH，精度：±3%RH，分辨率:0.1%RH；
土壤温度量程：-20-60℃，精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃；
土壤湿度量程:0-50%，测量精度:±3%，分辨率:0.1%；
19）机箱参数： 1）碳钢喷塑、防腐防尘、钢板厚度≥1.2毫米  2）防护等级：IP66  3) 防护箱内安装：数据采集主机、存储模块、太阳能控制器（12V,10a）、交直流转换器、GPRS无线通讯模块、以太网模块(含数据线、天线、电源线及至少一年的通讯费)；
20）太阳能板150W(含安装支架)、太阳能专用蓄电池(12V,100ah)
21）10米立杆：包含支架和预埋件，支架底盘280*280毫米带可折叠结构。立杆分三节组合，底部直径114毫米高度4米。中间直径76毫米高度3米。顶部直径51毫米高度3米。立杆采用Q235碳钢材料，整体防腐喷涂。配2道不锈钢防风拉锁固定。包含安装附件。
17.物候监测配置红外相机：
1)▲视频分辨率≥3K（2560*1920）/40fps有声视频，照片最大像素≥3200万；提供检测报告
2)▲支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像, 预览监控区域画面, 自动同步手机日期时间及位置信息；
3)▲≥2.4英寸高清屏，且可旋转随盖板翻动，安装时方便查看监测区域；提供检测报告
4)▲相机录像与拍照同步启动，启动时间≤0.2秒，绝不漏拍动物且节省功耗；提供检测报告
5)▲支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式；提供检测报告
6)支持智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度；
7)▲支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，更换电池方便快捷；提供检测报告
8)支持PIR+移动智能双重检测；
9)支持12AA电池及6节18650电池，电池仓可以灵活快速更换，支持太阳能充电；
10)▲IP68防水防尘，可进行5米以上深水浸泡试验；提供检测报告
11)镜头光圈值不大于1.6大光圈镜头,FOV不小于65度；
12)内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱；
13)待机电流≤100ua，白天整机工作电流≤180ma；
14)▲支持850nm灯,无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量60个，闪光灯工作数量可根据安装场景不同进行设置；
15)PIR灵敏度可调节：高、一般、低；
16)▲支持≥512GB SD存储卡，（用 SD 卡野外使用操作更加方便、方便编辑卡号）； 
17)可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等；
18)▲工作温度-40至+80摄氏度，工作湿度最大98%，并能承受长时间高温低温高湿的反复冲击。（提供测试时长不小于720小时的检测报告）。
19.配套图像管理软件，具有图像人工识别、按组打标签、图像信息自动提取、查询分拣、批量重命名、批量打水印、批量修改拍摄时间、批量删除、相机管理、历史数据管理等功能。
七、水文水质要素监测设备（6套含安装）
1.数据远程传输与控制功能：数据采集、数据存储、数据分析下载、测点增减功能；气象、水文监测管理系统系统组成。可将水位、流速、流量、电导率、光学溶解氧、PH值、温度、浊度等多项环境监测因子集中展现到一个平台。方便监测区域内各环境要素的统一监测和管理。配置：专业环境监测数据处理软件MDM 移动设备管理平台。实现了多站点统一实时监测，方便用户对区域环境的监测管理需求。能够满足多要素观测、生态物候观测等多领域的要求。支持将数据对接到国家林草局平台，支持集成与扩展，支持与省局互联互通。
1)供应商需要将采购的设备数据对接到省级或国家林业草原局平台，供应商需自行和平台方沟通解决。 （提交承诺书）
2)中标方需保证原平台数据完整、安全、可靠运行，信息化原平台交接事宜需自行解决。（提交承诺书）
2.监测内容：水位、流速、流量、水温传感器、电导率传感器、pH传感器、荧光法溶解氧传感器、ORP（氧化还原电位）、自清洗浊度
3.雷达流量计测量原理 平面微带阵列天线 CW+FMCW 
4.工作模式 手动、自动 
5.适用环境 24小时、雨天 
工作温度 -40~80℃ 
工作电压 12-24VDC 
工作电流 12VDC输入，工作模式： ≤300mA 
6.待机模式： （4G工作电流≤ 80mA；休眠≤ 40mA） 
7.防护等级 IP68 
8.防雷等级 6KV 
9.外观尺寸 215×120×80（mm） 
重量 小于1.2kg 
10.雷达流速参数
雷达频率 24GHz 
最大测程 40m 
▲测速范围 0.03~20m/s 
▲测速精度 ±0.01m/s；±1%FS 
▲天线角度 20*12° 
▲测量方向 自动识别水流方向，内置垂直角度校正 
11.水位参数 
雷达频率 24GHz 
▲测量范围 0.2-40米 
▲测量精度 ±3mm
▲天线角度 11° 
12.水质传感器技术参数：
（1）水温传感器：
1)范围：-40到80 ℃；
2)精度：± 0.10℃；
3)分辨率：0.01℃；
4)方法：热敏电阻法；
（2）电导率传感器：
▲测量范围：0..2000pS/cm
温度测量范围：0.....60.0°
▲精度：土2%FS
▲分辨率：0.1pS/cm
壳体材质：ABS, PPS
补偿模式：自动
连接螺纹：M39*1.5,3/4
信号线长度：5M
供电：DC9-30V(推荐12V)
信号输出：RS485
耐压范围：0...4bar
防护等级：Ip68
（3）pH传感器：
▲测量范围：0...14pH
▲精度：+0.02pH
▲分辨率：0.01pH
温度测量范围：0.0...60
壳体材质：PPS,ABS
供电：DC9-30V(推荐12V)
输出：RS485
信号线长度：5m
耐压范围：0..3bar
温度补偿：自动
防护等级：Ip68
（4）荧光法溶解氧传感器：
▲测量范围:0.00...20.00mg/L
温度测量范围:0.0...60.0
▲灵敏度:土0.05%FS
壳体材质:PC+不锈钢
连接螺纹:NPT3/4
信号线长度:5m
▲精度:2%
防护等级:Ip68
耐压范围:0...4bar
输出:RS485
（5）ORP（氧化还原电位）：
▲1)范围：-2000~2000mV；
▲2)精度：±20mV；
▲3)分辨率：1mV；
4)方法：铂电极法
（6）自清洗浊度：
测量原理：光谱吸收法
▲测量范围：0...2000NTU
▲分辨率：0.01NTU,
介质流速：>0.02m/s
壳体材质：不锈钢
连接螺纹：NPT3/4或M39*1.5
信号线长度：5m
▲精度：+5%FS
防护等级：Ip68
耐压范围：0...3bar
输出：Rs485 
13.数据采集主机参数
1）▲内核： ARM 32位Cortex-M3 CPU，指令执行速度： 1.25Dmips/MHz，采样频率：0.5s/次。
2）▲远程管理功能：支持远程参数设置、程序升级。
3）报警功能：监测数据越限，立即上报告警信息。
4）多中心功能：支持与多中心进行数据通信。
5）▲ 自带触摸液晶屏：480*272分辨率，可本地查看历史数据曲线和历史数据均值。
6）▲ 内置存储128Mbit，扩展存储：TF内存卡存储16G。
7）▲ 独立RS485传感器通道：10路，独立RS485/RS232主从通道：4路，电源控制输出：8路，模拟通道输入（电压、电流、开关量、频率等）：8路。
8）数据具有断电保护功能：任何时候的检修和断电，都不会破坏和改变原来的数据。只有重新设置才会改变RTU机内原来设定的各项参数。
9）具备时钟功能：可通过GPRS网络实现与INTERNET时钟同步。
10）▲具备电源管理功能，可实时采集设备供电电压，电量低于设定阀值自动更新采样上传频率降低设备整体功耗。
11）通信功能：支持 GPRS、以太网、北斗等多种通讯方式；支持与多中心进行数据通信；支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
12）供电电源：9V～30V DC；
13）功耗：待机电流<0.1mA/12V；
14）在线电流≤6mA/12V；
15）发送电流≤60mA/12V；
16）工作环境：温度：-40～+80℃；湿度：≤95%；
14、机箱参数：1）碳钢喷塑、防腐防尘、钢板厚度≥1.2毫米   2）防护等级：IP66   3) 防护箱内安装：数据采集主机、存储模块、太阳能控制器（12V,10a）、交直流转换器、GPRS无线通讯模块、以太网模块(含数据线、天线、电源线及至少三年的通讯费)；
15、太阳能板150W(含安装支架)、太阳能专用蓄电池(12V,65ah) 6、安装支架直径108毫米、高度4米、横臂4米、配三角支撑。（包含地基预埋件）
16、监管配置红外相机：
1)▲视频分辨率≥3K（2560*1920）/40fps有声视频，照片最大像素≥3200万；提供检测报告
2)▲支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像, 预览监控区域画面, 自动同步手机日期时间及位置信息；
3)▲≥2.4英寸高清屏，且可旋转随盖板翻动，安装时方便查看监测区域；提供检测报告
4)▲相机录像与拍照同步启动，启动时间≤0.2秒，绝不漏拍动物且节省功耗；提供检测报告
5)▲支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式；提供检测报告
6)支持智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度；
7)▲支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，更换电池方便快捷；提供检测报告
8)支持PIR+移动智能双重检测；
9)支持12AA电池及6节18650电池，电池仓可以灵活快速更换，支持太阳能充电；
10)▲IP68防水防尘，可进行5米以上深水浸泡试验；提供检测报告
11)镜头光圈值不大于1.6大光圈镜头,FOV不小于65度；
12)内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱；
13)待机电流≤100ua，白天整机工作电流≤180ma；
14)▲支持850nm灯,无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量60个，闪光灯工作数量可根据安装场景不同进行设置；
15)PIR灵敏度可调节：高、一般、低；
16)支持≥512GB SD存储卡，（用 SD 卡野外使用操作更加方便、方便编辑卡号）； 
17)可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等；
18)▲工作温度-40至+80摄氏度，工作湿度最大98%，并能承受长时间高温低温高湿的反复冲击。（提供测试时长不小于720小时的检测报告）。
17.配套图像管理软件，具有图像人工识别、按组打标签、图像信息自动提取、查询分拣、批量重命名、批量打水印、批量修改拍摄时间、批量删除、相机管理、历史数据管理等功能。

说明：标“▲”项为重要技术指标，投标人需提供投标产品监测报告及厂家售后服务承诺函原件（须加盖厂家单位公章）。

质量要求：
气象要素监测设备应符合《地面气象观测规范 总则》（GB/T 35221-2017）、《地面气象观测规范 风向和风速》（GB/T 35227-2017）、《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》GB 31221-2014、《气象台（站）防雷技术规范》（QX 4-2015）、《自动气象站观测规范》（QX/T 61-2007）。
水文水质要素监测设备应符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T 15966-2017）《水文仪器可靠性技术要求》（GB/T 18185-2014）水位测量仪器（GB/T 11828）、《水文自动测报系统技术规范》（SL/T 261-2019）《水资源监测设备质量检验》（SZY205-2016）《水质自动监测仪技术要求、通信协议》（HJ 1400/1401/1404 等）、《水质在线监测仪器质量检验》（SZY205-2016）。
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[bookmark: _Toc82619033]第四章  合同样式及主要条款
注：合同范本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

（合同范本）
合同编号：

合 同 书







甲方：

乙方：

签定地点：

签定时间：    年      月      日
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采购人（甲方）：    （公章）            
地址：                               
法定代表人或委托代理人：                         
电话：                               
开户银行：                           
账号：                               
                     
供货人（乙方）：     （公章）  
地址：                               
法定代表人或委托代理人：                         
电话：                               
开户银行：                           
账号：                               






                             

合同协议书
项目名称：                    
项目编号：                    
财政委托号：      (财政项目必须填写)
本项目经批准采用 竞争性磋商 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条  产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	小写
	

	
	大写
	

	备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、系统安装、调试、验收及售后服务、税金、劳保基金等费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：
（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收                            。
（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）
【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限
1.交货方法，按下列第（ ）项执行：
(1) 乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。
2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，系统安装并调试.)
3.产品的交货期限                         。
第五条  合同总价款
合同总价款（大小写）：                        
第六条  付款条件                  
本合同以人民币付款。
具体付款方式：                     
履约保证金：                       
第七条  验收时间及验收方法
乙方在规定时间完成本项目软件及设备采购安装后，在      天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新完成本次项目的所有内容或提供达到本合同约定的质量要求的产品或服务，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。
甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
第八条  提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现货物或技术要求不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在
       工作日内向乙方书面提出异议，并抄送。具体说明不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定的处理意见。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则追究其违约责任。
保修期
乙方对其所提供的产品服务免费保修     年，保修期从            开始。乙方应在接到通知后      天内上门服务，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。
第十条  乙方的违约责任
1.乙方不能按时完成产品服务的，应向甲方偿付不能完成或交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。
2.乙方对所提供的产品服务不符合相关标准或所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担包修、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按验收不合格处理。
3.乙方因偷工减料不按要求提供或产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担相关的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。
4.如果乙方没有按照规定的时间完成交货、系统安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。
第十一条  甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝验收的，应当承担由此造成的损失。
第十二条  不可抗力
1、如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条  履约保证金
（1）本项目履约保证金为             (人民币),期限       。
（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。
（3）如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十四条  转让与分包
（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。
第十五条  合同文件及资料的使用
(1)乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
(2)除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用上款中所列的任何文件和资料。
第十六条  其他:
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向市仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。
第十七条  下列关于某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
本合同一式 7 份，甲、乙、丙三方各执 2 份，交备案留存 1 份，自三方当事人签字盖章之日起生效。
               
（以上合同仅为范本，具体内容合同签定时约定）








第5章  评审方法
[bookmark: _Toc422271227][bookmark: _Toc73611120][bookmark: _Toc457317846][bookmark: _Toc116199210][bookmark: _Toc61275185][bookmark: _Toc471744999][bookmark: _Toc47103426][bookmark: _Toc47103082][bookmark: _Toc457310272][bookmark: _Toc373137822]评审标准前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	一
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2023-2025年度任意一年经审计的财务报告及报表，如2026年新成立的公司，提供成立至响应文件提交截止时间止的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）；或提供响应文件提交截止时间前三个月内银行开具的资信证明。（备注：事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告。）

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供承诺书。

	
	
	依法缴纳税收
	提供2025年6月至响应文件提交截止时间止已缴纳的至少3个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；如成立时间不足3个月的，按实际情况提供。（备注：事业单位法人参与投标可不提供税收缴纳证明。）

	
	
	依法缴纳社会保障资金
	提供2025年6月至响应文件提交截止时间止至少3个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；如成立时间不足3个月的，按实际情况提供。（备注：事业单位法人参与投标可不提供社会保障资金缴纳证明。）

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）；以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准。

	
	
	本项目采购内容符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）之规定，专门面向中小企业采购
	提供中小企业声明函（货物）

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动
	提供书面声明函

	
	
	其他
	磋商小组认为不存在应当作为无效投标的其他情形。

	上述评审标准，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入符合性评审、技术部分评审和最终磋商报价。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	二
	符合性评审标准
	竞争性磋商保证金
	符合磋商文件要求。

	
	
	报价
	内容完整且只有一个有效报价，总报价高于控制价的无效；分项报价编辑完整，不多项少项，且各项单项报价合理，不畸高畸低。

	
	
	响应文件格式、书写要求
	符合“第六章  响应文件格式”的要求。

	
	
	盖章、签字
	符合磋商文件要求。

	
	
	采购人不能接受的条件
	响应文件中没有采购人不能接受的条件。
符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。

	上述符合性评审标准通过者，才能进入技术部分评审和磋商报价。

	条款号
	评审内容
	评分标准

	三
	综合评分满分（100）分
	报价部分评分
（满分30分）
	本项目的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分即30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100；
备注：价格权值为价格分值占总分值的比重，此项目为0.3。

	
	
	技术部分评分
（满分70分）
	（1）投标产品的技术参数与性能指标评审（满分35分）
根据第三章的采购需求及技术要求，投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足磋商文件要求得基本分35分；标“▲”项为重要技术指标，供应商需提供投标产品监测报告、原厂家针对本项目的售后服务承诺函原件（须加盖厂家单位公章）。投标产品每出现一项技术指标不满足“▲”项技术指标，扣2分；投标产品每出现一项技术指标不满足其他技术指标，扣1分。
注：分数扣完为止，正偏离不加分。

	
	
	
	（2）供货组织方案及保障措施（满分8分）
第一个档次：供货组织方案切实可行，供货时间优于采购要求，进度计划安排具体、内容详细完整，人员安排合理，保障措施具有针对性、有较重的违约处罚，得8分；
第二个档次：供货组织方案基本可行，供货时间满足采购要求，进度计划安排基本合理，人员安排合理，保障措施有相关违约处罚，得4分；
第三个档次：供货组织方案基本可行，供货时间满足采购要求，进度计划安排基本合理，人员安排合理，内容有明显错误的，得1分；
第四个档次：无供货组织方案及保障措施不得分。

	
	
	
	（3）质量承诺及保障措施（满分12分）
第一个档次：供应商对所提供货物的出厂检验等方面有相关的证明材料及优于采购要求的质量承诺，保障措施具有针对性、有较重的违约处罚，得12分；
第二个档次：供应商对所提供货物的出厂检验等方面能提供部分证明材料及满足采购要求的质量承诺，保障措施有相关违约处罚，得5分；
第三个档次：供应商对所提供货物的出厂检验等方面能提供部分证明材料及基本满足采购要求的质量承诺，内容有明显错误的，得1分；
第四个档次：无质量承诺及保障措施不得分。

	
	
	
	（4）售后服务方案及保障措施（满分12分）
第一个档次：售后服务方案明确具体切实可行，优于采购要求，人员配备合理，有详细可行的针对不同货物对应的技术培训方案，针对不同货物可能发生的情况有明确、有效的保障措施，且有较重的违约处罚，得12分；
第二个档次：售后服务方案满足采购要求基本可行，人员配备合理，有可行的技术培训方案，针对不同货物可能发生的情况有相关保障措施，且有相关违约处罚，得5分；
第三个档次：售后服务方案满足采购要求基本可行，人员配备合理，有技术培训方案，针对不同货物可能发生的情况有相关保障措施，内容有明显错误的，得1分；
第四个档次：无售后服务方案及保障措施不得分。

	
	
	
	（5）设备质保期评审评分（满分3分）
供应商所提供设备质保期（免费质保维修）至少3年。每增加1年加1分，最多加3分。
注：提供质保承诺。设备质保期（免费质保维修）小于等于3年不得分。

	四
	定标说明
	磋商小组所有成员集中与通过资格性评审和符合性评审的供应商分别进行最终磋商报价，供应商在规定时间内以书面形式提交磋商承诺及最终报价。

	
	
	经磋商确定最终采购需求和通过初审提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

	
	
	评标总得分=F1＋F2＋……＋FN
F1、F2……FN分别为各项评审因素得分；
[bookmark: _Toc74043846][bookmark: _Toc116199211]供应商最后得分的统计原则
根据供应商以上各项得分，汇总平均后记为该供应商的最终得分。供应商的最终得分将成为磋商小组向采购人推荐成交候选人的唯一依据。当出现最终得分相同，按投标报价由低到高顺序推荐成交候选人，如最终磋商报价相同，按技术部分得分由高到低顺序推荐成交候选人。


[bookmark: _Toc86124094][bookmark: _Toc47103427][bookmark: _Toc457317847][bookmark: _Toc73611121][bookmark: _Toc422271228][bookmark: _Toc379789648][bookmark: _Toc47103083][bookmark: _Toc337822266][bookmark: _Toc61275186][bookmark: _Toc457310273][bookmark: _Toc116199212]1.评审方法
[bookmark: _Toc379789649]磋商小组根据采购文件的规定及要求对供应商的响应文件，进行初步评审，在全部满足采购文件初步评审要求、质量和服务后，由磋商小组采用综合评分法对各供应商的响应文件进行综合评分；
综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
[bookmark: _Toc61275187][bookmark: _Toc457310274][bookmark: _Toc47103428][bookmark: _Toc116199213][bookmark: _Toc73611122][bookmark: _Toc47103084][bookmark: _Toc422271229][bookmark: _Toc457317848]2.初步评审标准
2.1资格评审标准：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；见“评审标准前附表”；
[bookmark: _Toc426031644]2.2符合性评审标准：依据采购文件的规定对响应文件进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应；见“评审标准前附表”。
[bookmark: _Toc47103429][bookmark: _Toc116199214][bookmark: _Toc47103085][bookmark: _Toc73611123][bookmark: _Toc457310275][bookmark: _Toc457317849][bookmark: _Toc61275188]3.综合评分标准
由磋商小组对各供应商的响应文件对比打分，满分100分，评分时不得采用插入法评分，评分分值保留两位小数；见“评审标准前附表”。
[bookmark: _Toc47103430][bookmark: _Toc61275189][bookmark: _Toc116199215][bookmark: _Toc73611124][bookmark: _Toc47103086]4.评审程序
4.1初步评审
4.1.1磋商小组依据本章第2.1项、第2.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再参与磋商；
4.1.2供应商有以下情形之一的，取消其磋商资格：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
4.1.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收；
4.2磋商、评价与比较
[bookmark: _Toc191374454][bookmark: _Toc86124101]4.2.1磋商小组所有成员集中与通过初审的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息；
4.2.2采购文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动；
4.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行；
4.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正；
4.2.5供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分；
4.2.6磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求；
[bookmark: _Toc337822273][bookmark: _Toc457317853][bookmark: _Toc434868859][bookmark: _Toc422271233][bookmark: _Toc457310279]4.3评审结果
磋商小组按响应文件满足采购文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐成交供应商候选人。当综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交候选人。
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[bookmark: _Toc82619039]第六章   响应文件格式

              （项目名称）            

响应文件

项目编号：               







供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字或盖章）

[bookmark: _Toc374876431][bookmark: _Toc373137831][bookmark: _Toc464725761]日期：      年      月      日
[bookmark: _Toc37949294]

目  录

一、磋商初次报价（唱标）表
二、分部分项报价一览表
三、专用工具报价表
四、备品备件、易损件报价表
五、投标函
六、法定代表人身份证明及授权委托书
七、企业基本情况表
八、供应商资格证明文件
九、技术部分
十、其他资料



注：磋商响应文件内容须按照以上目录顺序进行编制，并每页标注连续页码。

[bookmark: _Toc116199217]一、磋商初次报价（唱标）表
	项目名称
	

	项目编号
	

	初次总报价
	（小写）

	
	（大写）

	质保期
	

	合同履行期限
	

	备注
	

	
供应商名称：                （盖单位章）

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：

	注：此表中的磋商报价即为初次报价，另有折扣说明时在最终磋商时说明。


[bookmark: _Toc407106829][bookmark: _Toc272831240][bookmark: _Toc471745006]
[bookmark: _Toc116199218]二、分部分项报价一览表
项目名称：                      
项目编号：                        
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	小写
	

	
	大写
	


注：1、本表应按第三章相应内容提供；
2、合计应等于所有分项报价之和，并且必须与报价一览表中的报价对应一致；



供应商名称：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
日期：      年    月    日

[bookmark: _Toc38817104][bookmark: _Toc116199219][bookmark: _Toc38808251]三、专用工具报价表
项目名称：               
项目编号：              
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写
	

	
	小写
	


注：该报价计入投标总价，如项目无则不填写。

供应商(盖单位章)：                            
法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）
日  期：   年   月   日

[bookmark: _Toc116199220]四、备品备件、易损件报价表
项目名称：                    
项目编号：              
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写
	

	
	小写
	


注：该报价计入投标总价，如项目无则不填写。

供应商(盖单位章)：                            
法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）
[bookmark: _Toc74043856][bookmark: _Toc61275195][bookmark: _Toc73611130][bookmark: _Toc116199221][bookmark: _Toc73612217][bookmark: _Toc73611209]日  期：   年   月   日
[bookmark: _Toc116199222][bookmark: _Toc73611131]五、投标函
致：               
根据贵方         项目名称            项目的磋商文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方                  （供应商名称），全权处理本次项目投标的有关事项，响应文件有效期为      天。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在投标有效期满之前均具有约束力。
2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。
3. 一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。
4. 我方已详细审核磋商文件，我方对磋商文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5. 如果在响应文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。
6. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9. 与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                             
邮编：                                             
电话：                                             
开户行及账户：                                     
供应商名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       	           （签字或盖章）
日期：      年     月     日

[bookmark: _Toc116199223][bookmark: _Toc272831245][bookmark: _Toc407106832][bookmark: _Toc471745009]六、法定代表人身份证明及授权委托书
1、法定代表人身份证明书
供应商名称：                            
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：         性别：    年龄：     职务：       
系                    （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件





供应商名称：                （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
日  期：        年        月       日

2、授权委托书
本人        （签字）系                  （供应商名称）的法定代表人，现委托        （签字）为我方的代理人。代理人根据授权，有权以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                                      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权。
附：代理人身份证正反面复印件







供应商名称：                （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                            
授权代理人：                    （签字）
身份证号码：                            
日  期：      年     月     日

[bookmark: _Toc116199224]七、企业基本情况表
	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份    （请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号                  （请附有关证书的复印件）

	8
	公司     （是否通过，何种）    质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件）。

	9
	主营范围
1、 _________________________________________________
2、 _________________________________________________
3、 ________________________________________________ 
4、 _________________________________________________
…

	10
	其他需要说明的情况



供应商(盖单位章)：                                 
法定代表人或授权代理人（签字）：                  
日  期：   年   月   日
八、供应商资格证明文件
（按资格评审标准要求提供相关证明材料）










[bookmark: _Toc116199225][bookmark: _Toc455128329]
九、技术部分
[bookmark: _Toc116199226]9.1 技术规范偏离说明对照表
项目名称：                       
招标编号：                       
	序号
	名称
	技术指标偏离值对比及说明
（与采购文件技术规格参数逐条对照）
	备    注

	
	
	招标文件技术参数要求
	投标文件技术参数
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标产品的技术参数与性能指标等于磋商文件要求填无偏离，高于磋商文件要求填正偏离，低于磋商文件要求填负偏离。
供应商(盖单位章)：                                 
法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）
日  期：   年   月   日

[bookmark: _Toc116199227]9.2 供货组织方案及保障措施
[bookmark: _Toc73611215][bookmark: _Toc74043864][bookmark: _Toc73612224][bookmark: _Toc116199228][bookmark: _Toc61275201][bookmark: _Toc73611136]（格式内容自拟）


[bookmark: _Toc116199229]9.3 质量承诺及保障措施
[bookmark: _Toc74043866][bookmark: _Toc73611138][bookmark: _Toc73612226][bookmark: _Toc61275203][bookmark: _Toc73611217][bookmark: _Toc116199230]（格式内容自拟）


[bookmark: _Toc116199231]9.4 售后服务方案及保障措施
[bookmark: _Toc73612228][bookmark: _Toc61275205][bookmark: _Toc73611140][bookmark: _Toc116199232][bookmark: _Toc74043868][bookmark: _Toc73611219]（格式内容自拟）

[bookmark: _Toc47103093]

























[bookmark: _Toc116199233]十、其他资料
[bookmark: _Toc147910273][bookmark: _Toc5341][bookmark: _Toc51587764]（1）投标人无直接控股、管理关系书面声明函
                  ：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
供应商(盖单位章)：                            
法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）
日  期：   年   月   日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
[bookmark: _Toc147910274][bookmark: _Toc112677164][bookmark: _Toc2234]（2）无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

我公司承诺：              （选填不存在/存在）上述串通投标情形，，并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商(盖单位章)：                            
法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）
日  期：   年   月   日

（3）其他承诺函等内容格式自拟

附件：
（1）中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元¹，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为    万元，资产总额为	    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖单位章)：                        
法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）
日  期：      年     月     日
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“采购标的物清单”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人电子公章。
附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（2）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





投标人(盖单位章)：                        
法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）
日  期：      年     月     日



注：
1、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
[bookmark: _Toc10875][bookmark: _Toc61275208][bookmark: _Toc73611145][bookmark: _Toc18937][bookmark: _Toc47103440][bookmark: _Toc73611224][bookmark: _Toc74043873][bookmark: _Toc73612233][bookmark: _Toc47103096][bookmark: _Toc116199235][bookmark: _Toc23143]监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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