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第一部分. 投标邀请

	序号
	内容

	1
	项目名称：无锡市滨湖区消防救援大队采购2026年营区训练设施项目 
采购编号：JYJFXF2026-003
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市滨湖区消防救援大队（局）。
采购人地址：无锡市滨湖区鸿桥路899号。

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

采购代理机构地址：江苏省无锡市锡山区春风南路2号9号楼12楼。

	3
	（一）采购项目概况、要求：

（1）项目概况：采购并建设消防员专业技能训练设施一批，具体包括集装箱式有限空间训练设施、集装箱式破拆训练设施、可移动式绳索训练设施及组合式烟热笼训练设施。详见清单；
（2）采购范围：清单范围内的训练设施采购、安装及售后；
（3）供货期：合同签订后30个日历天内完成所有训练设施的供货、安装、调试并交付需方进行最终验收；

（4）质保期：不少于2年的免费质保期（自最终验收合格之日起计算），质保期内因非人为因素造成的损坏，供方应免费维修或更换；
（5）质量标准：符合国家相关规定且满足采购人要求；

（6）本项目所属行业：工业；

（7）本项目是否专门面向中小企业的采购项目：是；
（二）本项目预算金额为人民币80万元。
（三）本项目设定（设定/不设定）最高限价，最高限价为74.81万元。

	4
	投标供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；

2、投标供应商2024年度或2025年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求：

1、授权委托人由社保机构出具投标供应商为其缴纳的近三个月（不含投标当月）中任意一个月缴费证明；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目  不接受  联合体投标（接受/不接受）；

注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以江苏省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（详见江苏省行政处罚听证程序规则（试行））。

	5
	采购文件提供期限：本项目公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:00-16：00 时。

售价：壹佰元，现金支付，招标文件售后不退。

采购文件提供地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（江苏省无锡市锡山区春风南路2号9号楼12楼）。

投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2026年7月7日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

答疑时间：2026年7月7日17:00时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名供应商。

	7
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	8
	投标文件开始接收时间：2026年7月23日13:30时始。

投标文件接收截止时间：2026年7月23日14:00时止。

投标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（江苏省无锡市锡山区春风南路2号9号楼11楼）开标室

	9
	开标时间：2026年7月23日14:00时。

开标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（江苏省无锡市锡山区春风南路2号9号楼11楼）开标室

	10
	确定中标单位时间：2026年7月23日评审结束。

确定中标单位地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（江苏省无锡市锡山区春风南路2号9号楼11楼）评标室

	11
	投标文件正本份数：1份

投标文件副本份数：4份

投标文件电子光盘（或U盘）一份。

	12
	本项目无需递交投标保证金

	13
	采购人：无锡市滨湖区消防救援大队（局）
联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路899号
联系人：温俊
联系电话：0510-80501289

采购代理机构联系人：刘婷婷、邱天

联系电话、传真：18112381889、13861820327

电子邮件地址：244290207@qq.com
联系地址：江苏省无锡市锡山区春风南路2号9号楼12楼
邮政编码：214000

有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系 


第二部分. 投标供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2．投标供应商应向江苏建圆建方工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮件或传真件形式提出" 项目需求澄清问题"，并于2026年7月7日10:00前发送至采购代理机构邮箱（244290207@qq.com），传真号0510-88207527，并于答疑会时递交盖章原件。答疑会信息详见投标邀请第6项。
2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在中国政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标供应商应立即以书面形式回复江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件。

（五）投标文件的组成

投标文件需装订成一册，同时提供投标文件电子光盘（或U盘）一份（应包含所有投标内容）。
1.投标函（格式见附件）

2.证明文件部分：

2.1资格、资信证明文件

关于资格的声明函（格式见附件）；

投标供应商有效期内企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（三证合一的单位只需提供营业执照即可）；
投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

授权委托人与企业签订的劳动合同复印件加盖公章（法定代表人亲自参加的除外）；

授权委托人由社保机构出具投标供应商为其缴纳的近三个月（不含投标当月）中任意一个月缴费证明复印件加盖公章（投标时提供原件或公证件，带二维码或验证码可验证的打印件视同原件，法定代表人亲自参加的除外）；

投标供应商2024年度或2025年度财务审计报告或者近三个月任意一个月(不含投标当月)财务报表（至少包含资产负债表、利润表）复印件并加盖公章；

投标供应商依法缴纳近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的税收及社保资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；；

中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件加盖公章；
承诺书(格式见附件）；

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件（包括评分细则要求提供的原件及投标供应商认为有必要的证明原件）必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

2.2补充证明文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.技术方案

6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（六）投标报价说明：

1、投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、耗材及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。
2、结算方式为固定单价，具体按实际安装数量结算。

3、项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，认定为不平衡报价的单项，如果发生数量增加，采购人将参照市场价格对此部分内容进行重新认价。
（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件统一采用A4纸，按照“（五）投标文件的组成”中的顺序制作，并请编制目录及页码。

7.投标文件的份数：投标文件份数一正四副，供应商应将投标文件正本、电子光盘（或U盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，将投标文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。 招标文件中资格证明文件部分及评标标准中所需提供的原件资料（如有）需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。
8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
9.投标费用自理。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

投标文件未按规定的期限、地点送达的；

投标文件未按要求签署、盖章的；

供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

未按要求提供电子光盘（或U盘）或光盘（或U盘）内容不全、格式不符要求的；

报价超过招标文件中规定的预算价的；

经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

不同供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

不同供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同供应商的投标文件相互混装；

投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

投标文件内容不全或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九） 开标、评标：

1．由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2．投标文件出现不一致情形的处理：

2.1商务标和技术标的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；
2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.开标工作程序

3.1密封性审查：
由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；
3.2审查投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书；

3.3唱标
3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。
3.3.2唱标内容仅涉及投标函和投标报价文件。

3.3.3唱标结束，投标供应商退场。

4.信用信息查询

4.1采购人或采购代理机构在投标文件接收截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.评标工作程序：
5.1 投标文件资格性检查。
5.1.1投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构负责。
5.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
5.2投标文件符合性检查及有效性审查。
5.2.1 投标文件的符合性检查及有效性审查由评标委员会负责。
5.2.2对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，并且符合招标文件有效性要求。
5.2.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.3 比较与评价
5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
5.3.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
5.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商所有得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
5.3.4评标方法和主要因素：

本次评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定或按技术标得分由高到低的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

5.3.5评标方法：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家中标候选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

6.评标标准：

（1）报价：（30分)

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

(2)投标人评价（26分）
1）投标人2023年7月1日以来承担过类似项目业绩合同的，每提供一份得2分，最多得6分【投标文件中提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分】。

2）免费质保期2年，每多6个月加1分，最多加4分。（投标文件中提供承诺书，否则不得分）

3）本项目采购需求“六、采购清单及技术要求”中打“▲”的技术参数共8项，每有1项提供满足技术要求的检测报告的，得2分，最高得16分。（提供认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章附于投标文件中，未提供不得分。）
（3）技术文件（44分)
1、项目供货、安装及验收方案（12分）：

投标供应商需提供项目实施方案，项目实施方案需包括：①供货、运输方案的科学性、合理性（3分）；②货物安装、调试方案的合理性（3分）；③项目实施各环节的质量把控（3分）；④验收措施（3分）。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

2、突发事件的应急措施（9分）

投标供应商需提供项目实施方案，项目实施方案需包括：①供货问题应急措施（3分）；②产品质量问题应急措施（3分）；③产品使用过程中突发状况应急措施（3分）。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。
3、项目的进度安排（4分）：

投标供应商需提供项目的进度安排，项目的进度安排需包括：①投标供应商提供详细的、安装、调试及验收进度安排（2分）；②项目进度安排保障制度（2分）。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

4、设计方案（9分）

投标供应商根据需方训练使用需求与场地情况进行设计并提供设计方案，包括①设计思路（3分）；②整体效果图（3分）；③室内细节图（3分）。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

5、培训方案（4分）

投标供应商需提供项目的培训方案，项目的培训方案需包括：①知识理论培训方案（2分）；②实操培训方案（2分）。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。
6、售后服务方案（6分）：

投标供应商需提供售后服务方案，需包括：①售后服务方案（2分）；②售后响应时间、到达现场解决故障时间长短（2分）；③常用备品备件常备数量、品种目录、收费标准（提供表格，格式自拟）（2分）。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕的该条得1.5分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：技术文件评分所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标单位如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对招标单位提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。推荐前3名为第一、第二、第三中标候选单位。评分办法及评分细则的解释权归属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将为推荐中标候选人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在中国政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在“政府采购信用评价管理系统”，并按相关规定处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均接受相关部门的监督。

3．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.  未中标供应商的投标文件正本、中标投标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件退还各投标供应商。
（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二） 围标与串标的确认：

1.投标供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标供应商的企业资料报名、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标供应商开标的；

（2）不同投标供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）不同投标供应商的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（4）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致的；

（5）在资格审查或开标时不同投标供应商的投标资料相互混装的；

（6）法律法规规定的其他围标、串标行为。
2.在评标过程中评标委员会发现投标供应商除（八）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。
（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（十四）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，按差额定率累进法计算，以中标金额为计费基础，100万以下部分费率为1.5%，在此基础上按70%计取。代理服务费金额不足2000元的，按2000元收取。
2.本项目评委费由采购人支付。
（十六）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人或采购代理机构予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商自行承担。

2.未尽事宜

以项目招标文件为准。

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.本项目为无锡市滨湖区消防救援大队采购2026年营区训练设施项目、安装及售后（详见清单）。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业。供应商须在响应文件中提供真实有效的《中小企业声明函》。若供应商提供虚假声明函以谋取中标，采购人有权：（1）取消其中标资格；（2）单方解除已签订的合同；（3）书面报告财政监督管理部门；（4）要求其赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于重新采购产生的差价损失、因此延误造成的损失等）。
二、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1．质量标准：本项目所有设施、材料、安装工艺及最终成果，除须符合国家强制性标准及行业标准外，须完全响应并满足本采购文件“第六部分 采购清单及技术要求”中的全部技术参数要求，两者不一致时以更严格者为准。前述文件均视为合同的组成部分。
2．质量违约金：由于供应商原因导致最终验收结论为“不合格”的，采购人有权选择以下一项或多项救济措施：

（1）要求供应商限期整改，整改期间按本合同总价的万分之五/日支付逾期违约金，且整改时间不计入原定工期，构成新的延误违约。

（2）直接收取合同总价款5%的质量违约金，该违约金独立于整改义务，不免除供应商的整改责任。

（3）若同一问题经两次整改仍不合格，或存在其他严重质量问题，视为供应商根本违约，采购人有权单方解除合同，并执行本合同关于供应商根本违约条款。

（4）直接从应付款项中扣除相应违约金。
3. 技术要求：报价供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保质量。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购标的数量：1个标段，具体详见清单。
2.供货期：合同签订后30个日历天内完成所有训练设施的供货、安装、调试并交付需方进行最终验收。本工期为绝对工期，除不可抗力或需方书面同意外，不因任何因素顺延。
误期违约金：每逾期一日，供方应向需方支付逾期交货部分金额万分之五（0.05%）的违约金。
质保期：不少于2年的免费质保期（自最终验收合格之日起计算），质保期内因非人为因素造成的损坏，供方应免费维修或更换。

4.质保期后，供应商应按优惠价格提供终身维修服务，并保证零配件供应。关于零配件价格，以本合同投标报价明细表中列明的零配件单价为上限。对于投标时未列明的零配件以及维修的报价，其供货价格不得高于供应商提供给其他客户的相同产品在同期的最低成交价，且供应商有义务在报价时提供该最低成交价的证明材料。在该最低成交价的基础上按八折计。
5.采购人应为供应商现场技术人员提供便利条件，相关费用由供应商自理。

6.采购人要求的其他额外服务，费用另议。
7.供应商能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。
8.货物交货时，供应商必须随箱提供完整、清晰的中文技术资料和证明文件，包括但不限于：1）产品质量合格证；2）中文质量保证书/保修承诺书；3）详细中文装箱清单；4）中文安装、操作、使用及维护说明书；5）出厂检测报告原产地证明（如适用）

所有文件应一式贰份，并单独封装在防潮文件袋中随主箱发送。所有货物及备用部件必须是未开封的原厂原包装。
9.运输及到货地点：由供应商负责办理运输并承担所有费用，直接送到需采购人指定地点。货物在采购人指定地点经双方开箱清点、验证外观及数量无误并签署货物接收单后，其损毁、灭失的风险才由供应商转移至采购人。在此之前的全部风险均由供应商承担。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.本项目按照满足国家、行业标准和江苏地区相应的规定进行验收。

2.中标供应商须确保所投产品规格完全满足现场实际要求，保证采购人正常使用；如不符合要求，由中标供应商整改到位，所产生的费用由中标供应商自行承担。 
五、采购标的的其他技术、服务等要求：其他技术、服务等国家强制性规定的要求。
1.付款要求：本项目的合同设备到采购人指定地点交付安装并验收合格后，中标人需提供下列资料：

（1）合同；

（2）验收合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标人开具符合采购人财务要求的正式发票；

2.付款方式：详见合同相应条款。
3.竣工验收：（1）全部设施安装调试完成、供方自检合格后，应向需方提交书面《竣工报告》及完整的安装调试记录，申请最终验收。（2）最终验收由需方组织，依据本合同第四条第1款约定的质量标准，对全部设施进行全面的功能测试与性能验证；（3）验收合格的，双方签署《最终验收合格报告》，该报告是需方支付验收款、起算质保期的唯一有效凭证。
4.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

5.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

六、采购清单及技术要求：

本项目中的核心产品为组合式烟热笼训练设施。下表中所提及的检测报告需在采购人验收时提供，如未提供，采购人有权取消其中标资格。若因取消中标资格对采购人造成损失的，由中标单位赔偿采购人相应的损失。

清单总表：

	序号
	设施名称
	技术措施/主要构成
	主要技术参数/要求
	执行/参考标准
	具体要求

	1
	集装箱式有限空间训练设施
	主体钢结构（Q235B）、竖井、管道迷宫、通风置换系统、防爆监控、烟雾发生器、排烟通风、应急照明及控制系统。
	规格≥12000*2400*2600mm，Q235B及以上碳素钢，含竖井、管道迷宫、通风置换、担架救援等功能。配置防爆监控、烟雾发生器、排烟通风、应急照明及一键启动控制系统。
	GB/T 14522-2008（老化试验），GB/T23987.3-2025《色漆和清漆实验室光源曝露方法 第 3 部分：荧光紫外灯》和 GB19272-2024《室外健身器材

的安全通用要求》。
	详见清单分项（一）

	2
	集装箱式破拆训练设施
	主体钢结构、集成15种以上破拆模块（卷帘门、防盗门、混凝土、钢板等）、锁具教学模块。
	规格≥8000*2400*2600mm，主体钢结构（Q235B及以上碳素钢），集成不少于15种破拆模块（包括卷帘门、防盗门、混凝土板、钢板、圆管等），并配锁具教学模块。
	相关破拆工具操作规范及钢结构施工验收规范。
	详见清单分项（二）

	3
	可移动式绳索训练设施
	双层主体钢结构（承重≥15KN锚点）、多种力学锚点系统（Y型、蜘蛛人、倍力系统）、液压移动装置。
	规格≥6000*4000*4000mm，主体双层钢结构（Q235B及以上碳素钢），配置不少于150个力学锚点（拉伸破坏力≥15KN），包含基础锚点、Y型锚点、蜘蛛人锚点及倍力系统锚点。带液压移动装置。
	GB19272-2011，锚点拉伸破坏力≥15KN。
	详见清单分项（三）

	4
	组合式烟热笼训练设施
	阻燃PVC/木质障碍、可拆卸式假墙、管道、陷阱；配合大功率烟雾发生器（≥24000CUFT/min）模拟烟热环境。
	由4个主体笼体（6000*2400*2600mm/个）（±3%）组合，主体钢结构（Q235B及以上碳素钢）。内部共含30个阻燃PVC/木质障碍笼体（分两层），模拟圆孔、方形障碍、假墙、管道、陷阱等。配大功率移动式烟雾发生器（≥24000CUFT/min）。
	阻燃材料标准，钢结构焊接及防锈处理规范。
	详见清单分项（四）


清单分项：
	序号
	名称
	主要参数
	数量
	单位

	（一）有限空间救援训练设施

	1
	有限空间训练设施
	1.规格：12000mm*2400mm*2600mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥4.5mm，板材厚度≥1.2mm。打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：消防红蓝色。
2.配置紧急逃生通道1处，规格1000mm*2000mm。
3.受限空间救援。
4.竖井救援。
5.管道迷宫穿越
6.管道通风置换
7.担架救援
	1
	套

	2
	操作平台
	1.规格：3000mm*2400mm*2000mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥4mm，板材厚度≥3mm。
2.平台与设施之间采用铆钉连接，方便拆卸组装。
3.打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：黄色。
	2
	套

	3
	外置爬梯
	1.高度2600mm一套、高度2000mm一套。
2.材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm，采用φ40与φ20圆管制作。
3.爬梯与设施之间采用铆钉连接，方便拆卸安装。
4.打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：黄色。
	2
	套

	4
	护栏
	1.高度≥1200mm，总长度约11米。
2.材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm，采用φ40与φ20圆管制作。
3.护栏与设施之间采用铆钉连接，方便拆卸安装。
4.打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：黄色。
5.▲配置一个安全防护门，规格≥900mm*900mm，确保始终处于自动闭合状态，材质：Q235B及以上碳素钢。
	2
	套

	5
	水平主管道
	1.材质：碳钢圆管DN700。
2.尾部配置钢制翻盖盖板2扇。
	22
	米

	6
	垂直管道
	1.材质：碳钢圆管DN700。
2.顶部配置钢制翻盖盖板1扇。
	5
	米

	7
	监控摄像头
	1.防爆红外摄像头，带录音功能；
2.高清红外枪机，DC12V；
3.像素≥400万像素，
4.设施内部防爆摄像头3只，平台外部防爆1只
	4
	只

	8
	录像机
	1.支持8路网络视频接入，像素≥400万超清，
2.压缩格式：SMART265，内置扬声器，
3.视频输出接口：VGA HDMI,4K画面输出。
	1
	台

	9
	POE交换机
	8口POE高功率千兆交换机，7个POE口+1个千兆电口，交换容量≥18Gbps。
	1
	台

	10
	硬盘
	监控专用4T*1块，接口SATA，缓存≥256MB，转速≥5400RPM；
	1
	块

	11
	户外防水屏
	1.面板尺寸：65寸、显示比例：16:9、显示尺寸： 1430mm*803mm、可视角度 178/178/178/178、
2.响应时间≤5ms
3.工作频率 120Hz、分辨率 1920(RGB)×1080(FHD)、对比度 1500:1、亮度≥3000cd/㎡、色彩 16.7M
4.使用寿命≥5万小时
5.电源电压：12V DC-IN
6.接口：USB2.0接口×2
7.HDMI输出（可选） ×1、音频输出 功放输出，可直接驱动2*5W/8Ω喇叭
8.RTC实时时钟，1个时钟电池座。
	1
	块

	12
	烟雾发生器
	1.发烟速率：≥24000CUFT/min/台，
2.功率：≥1500w，AC220V。
3.发烟机经改造后连续发烟时间不低于200秒；
4.功能：可快速将设施内部充满烟雾。
	1
	套

	13
	排烟设施
	1.▲风量≥5000m³/h，
2.电压：220V，功率≥1250w，
	1
	套

	14
	通风设施
	配弯头、管道支架、软接头、减震器等
	1
	项

	15
	应急照明
	1.设施内分别设置应急照明与步进指示。
2.▲防爆LED灯：功率80w~1000w，方形防爆,光源类型:led灯，照射面积: 30㎡以上，电压: AC220V。
3.路径指示：方形LED灯。
	1
	套

	16
	声光报警器
	常规DC12V，50—60HZ,110分贝
	1
	台

	17
	一键启动
	1.设施内设置3处一键启动按钮，同时启动通风排烟系统、照明系统、报警系统。
2.▲防爆型控制按钮，铸铝材质，外壳防护等级IP66,额定电流16A,AC220/380V。
	3
	处

	18
	设施调试及辅材
	1.电缆5*3，3*1.5，网线、桥架、防爆管。
2.高浓度烟油16L。
3.设施标牌400mm*400mm一套：有限空间救援训练设施。
4.设施整机安装调试。
	1
	项

	19
	控制系统
	1.设备电源控制箱，不锈钢304及以上材质，
2.规格≥600mm*400mm*300mm，
3.要求采用就地控制方式，控制柜需位于箱体内部。
	1
	套

	（二）移动式破拆训练设施

	1
	训练设施主体结构
	1.规格8000mm*2400mm*2600mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥4.5mm，板材厚度≥1.2mm。打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：消防红。
	1
	套

	2
	破拆模块
	卷帘门破拆、可活动防盗窗、坍塌建筑水平破拆、坍塌建筑垂直破拆、坍塌建筑45°垂直破拆、防盗门破拆、防盗网破拆、钢丝网破拆、防盗窗破拆、栅栏门破拆、方木破拆、槽钢破拆、圆管破拆、木板破拆、钢板破拆
	1
	套

	3
	锁具教学模块
	定制各类锁具教学模块。
	10
	套

	4
	外置爬梯
	1.高度2600mm宽度900mm一套。
2.材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm，采用方管制作。
3.爬梯与设施之间采用铆钉连接，方便拆卸安装。
4.打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：黄色。
	1
	套

	5
	标识牌
	磁吸标识牌，样式统一，规格根据内容进行调整。
	17
	只

	6
	护栏
	1.高度≥1200mm，总长度约21米。
2.立柱材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm，立柱之间采用φ5铁链制作。
3.立柱与设施之间采用铆钉连接，方便拆卸安装。
4.配置一个应急门，规格≥900mm*1900mm，采用40*40方管与瓦楞板制作，材质：Q235B及以上碳素钢
5.打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：黄色。
	1
	套

	（三）绳索训练设施

	1
	主体结构
	1.规格6000mm*4000mm*4000mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm。
2.训练设施分为两层，每层高2000mm。
3.▲表面涂层紫外线老化测试，依据 GB/T 14522-2008《UV 紫外线老化试验》标准，将样品放入紫外线老化试验箱内，控制辐照度在 0.76W/㎡,黑板温度 60℃暴露 200h，需无明显变化。
4.▲依据 GB/T 23987.3-2025《色漆和清漆实验室光源暴露方法 第3部分：荧光紫外灯》标准，在经过模拟人工气候紫外线曝露 120h 后，色差应在老化前后的评级达到4级或以上。
5.经金属部件盐雾试验，表面无明显锈蚀、褪色。
6.▲符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准。
	1
	套

	2
	锚点
	1.φ16圆钢，材质：碳钢。
2.长度185mm，高度95mm，内宽70mm。
3.包括基础锚点、Y型锚点、蜘蛛人锚点、二倍力、三倍力、四倍力、二均力锚点、三均力锚点等。
4.▲拉伸破坏力≥15KN，经盐雾试验，表面无明显锈蚀、褪色。
	150
	只

	3
	中心爬杆
	1.规格3850mm*500mm，打磨光滑后喷涂底漆两遍，面漆两遍，黄色。
2.主材DN80,支腿□20mm，单只长度200mm，斜撑长度200mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm。
	1
	根

	4
	爬梯
	1.规格2000mm*500mm，打磨光滑后喷涂底漆两遍，面漆两遍，黄色。
2.主材方管□40mm*40mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥5mm。
	2
	套

	5
	液压装置+移动装置
	安装于设施底部，使用时将设施整体升高或下降，便于整体移动。
	4
	台

	6
	字牌
	1.规格5800mm*300mm，内容：绳索救援技术综合训练设施。
2.磁吸铭牌8套，内容：按训练内容制作。
	1
	套

	（四）组合式烟热笼训练设施

	1
	烟热笼训练设施主体
	1.规格：6000mm*2400mm*2600mm，材质：Q235B及以上碳素钢，型材厚度≥4.5mm，板材厚度≥1.2mm。打磨光滑并刷至少2遍底漆2遍面漆，颜色：消防红蓝色。
2.配置紧急逃生通道1处，规格1000mm*2000mm。
	4
	只

	2
	笼体结构
	1.结构框架 
材质：Q235B碳钢（防锈处理） 
规格：方管100×100×4mm（主梁）、50×50×3mm（辅助支撑）、 花纹板4mm（底板)。 
2.内部障碍与训练设施 
模拟障碍物 
材质：阻燃PVC/木质结构 
规格：圆孔形镜碍、方形障碍、可拆卸式假墙、栅栏形障碍、管道 、陷阱等。 
3.整套设施包含30只笼体，分二层布置，一层15只笼体规格1米*0.8米 *1米（长宽高），二层15只笼体规格1米*0.8米 *1.5米（长宽高）。
	4
	套

	3
	移动式烟雾发生器
	1.发烟速率：≥24000CUFT/min/台；功率：≥1500W，AC220V。 
2.发烟机经改造后连续发烟时间不低于200秒。 
3.控制方式：手动，遥控；发烟剂：烟油。
	4
	套


第四部分  合同书（格式文本）

需方（采购人）：                 

供方（中标方）：                       

采购编号：                                 
采购内容：                                                 
中标总金额：（大写）                ；（小写）          元
质量和包装要求及验收标准：                
交货期或完工期：                          
交货地点和方式：                              
货款支付步骤和办法：                               

售后服务：                                           
违约责任：                                                             
解决争议的方式：                                                       
其他事项：                                                             
合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

合同备案：

合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

合同生效：

本合同由供需双方代表或授权人签字并盖章后生效。

需方（采购人）：             （盖章）  供方（中标方）：             （盖章）
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：                 

        年      月       日                    年      月       日  

                                      供方户名：                             

                                      供方开户银行：                         

                                      供方账号：                             
★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同
合同条款（格式）
根据编号               招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次            及相关问题，同意按下列条款规定执行。
一、合同内容：需方向供方购买 本项目所需的全部训练设施以及相关的安装、调试、培训及售后服务，具体详见合同附件（如有）。 
二、价格及支付：

1.合同总标的额为       元。本合同为固定总价合同，结算时不再对单价或总价进行调整。

2.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安全措施、安装调试、检测费、税费、运输费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。
付款方式：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款；供方根据合同约定，履行完全部设施安装调试完毕后付清余款。付款时中标人须出具全额的含供货清单明细的税金发票。相关发票需符合需方要求。
三、知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量与检验：
1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。供方应严格按照招标文件及本合同约定的技术参数、投标文件的更高承诺以及国家、行业强制性标准提供合格的货物及服务。前述标准不一致时，以最严格者为准。
2.需方的任何付款行为、到货签收行为、初步验收行为或实际使用行为，均不视为对货物质量的最终认可，也不减轻或免除供方在本合同项下的任何质量保证义务。

3.到货验收：（1）货物运抵需方指定地点后，双方在三个工作日内共同进行开箱检验；（2）检验内容包括但不限于：核对货物的名称、品牌、产地、规格型号、数量；检查外观有无破损、变形、锈蚀、受潮；核查随机备品备件、专用工具、附件是否齐全；核查产品质量合格证、出厂检验报告、中文安装使用说明书、中文质保书、装箱单等随机资料是否完整无误；（3）如发现货物数量短缺、外观损坏或随机资料不全的，需方有权拒绝签收，供方须在七个日历天内完成补足、更换或补齐资料，并承担由此产生的一切费用及工期延误责任。

4.最终验收（调试验收）：（1）全部设施安装调试完成、供方自检合格后，应向需方提交书面《竣工报告》及完整的安装调试记录，申请最终验收。（2）最终验收由需方组织，依据本合同第四条第1款约定的质量标准，对全部设施进行全面的功能测试与性能验证；（3）验收合格的，双方签署《最终验收合格报告》，该报告是需方支付验收款、起算质保期的唯一有效凭证。

5货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.需方与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数或合同约定的，需方有权拒绝验收，一切损失由供方负责。如有质量技术质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，检测/鉴定结论为合格的，费用由需方承担；结论为不合格的，全部费用由供方承担，且供方须同时承担因检测/鉴定引发的全部返工、更换、复检费用及工期延误责任。
五、交货条件：
1.交货日期(或完工期)：合同签订后30个日历天内完成所有训练设施的供货、安装、调试并交付需方进行最终验收。本工期为绝对工期，除不可抗力或需方书面同意外，不因任何因素顺延。

2.质保期：供方需提供不少于2年的免费质保期（自最终验收合格之日起计算），质保期内因非人为因素造成的损坏，供方应免费维修或更换。

3.质保期后，供方应按优惠价格提供终身维修服务，并保证零配件供应。关于零配件价格，以本合同投标报价明细表中列明的零配件单价为上限。对于投标时未列明的零配件以及维修的报价，其供货价格不得高于供应商提供给其他客户的相同产品在同期的最低成交价，且供应商有义务在报价时提供该最低成交价的证明材料。在该最低成交价的基础上按八折计。

4.需方应为供方现场技术人员提供便利条件，相关费用由供方自理。

5.需方要求的其他额外服务，费用另议。

6.供方在提请需方验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
7.供方提供的所有货物均应采用符合国家、行业相关标准的保护措施进行包装，以确保货物在多次搬运和长途运输途中免受损坏、锈蚀、潮湿、丢失等风险。包装物应符合环保要求。货物的运输应选择安全可靠的承运商，并遵守运输途中的各项安全规定。如因供方包装不善、防护措施不足、装卸不当或运输选择失误等原因，导致货物在交付需方签收前发生损坏、短缺或质量劣化，一切责任由供方承担。供方必须负责在需方要求的合理期限内免费调换、补缺或修理，并承担所有相关费用。
8.货物交货时，供方必须随箱提供完整、清晰的中文技术资料和证明文件，包括但不限于：

1）产品质量合格证；2）中文质量保证书/保修承诺书；3）详细中文装箱清单；4）中文安装、操作、使用及维护说明书；5）出厂检测报告原产地证明（如适用）

所有文件应一式贰份，并单独封装在防潮文件袋中随主箱发送。所有货物及备用部件必须是未开封的原厂原包装。
9.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。货物在需方指定地点经双方开箱清点、验证外观及数量无误并签署货物接收单后，其损毁、灭失的风险才由供方转移至需方。在此之前的全部风险均由供方承担。

六、安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，确保安全、正确安装。直至其完全达到正常运行状态并通过最终验收。
2.安装调试期间，供方是施工现场的安全责任主体，须设置明显的安全警示标志，采取充分的安全防护措施。因安装调试作业导致的任何人身伤害（含供方人员、需方人员及无关第三方）、财产损失，由供方独立承担全部赔偿责任，并负责处理相关纠纷，确保需方免受任何追索与损失。
3.供方提供的服务全部满足国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件要求、供方投标文件中的承诺、本合同条款约定。上述文件内容不一致的，以对需方最有利者为准。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
6.在 24个月(2年）免费质保期内，供方提供完全免费的上门维修保养服务，包括但不限于：人工费、差旅费、备品备件费、耗材费、专用工具使用费等所有费用，需方不再支付任何对价。
故障响应时间：在免费质保期内，供方须设立7×24小时售后服务热线。一旦设施发生故障，供方须在接到需方电话或书面通知后1小时内指派技术人员抵达现场。一般故障须在到达现场后2小时内完全修复；重大故障须在到达现场后4小时内出具书面解决方案，并在48小时内完成修复。若供方未在前述时限内响应、到场或完成修复，需方有权自行或委托具备资质的第三方进行维修、更换部件。 因此产生的一切合理费用，由供方全额承担。需方有权从质保金或任何应付未付款项中直接扣除，不足部分向供方追偿。需方行使此权利，并不免除供方继续履行质保义务的责任。若同一设施累计发生2次故障，或单次故障持续超过5个日历天仍无法修复，需方有权要求供方在10个日历天内无条件免费更换同品牌、同型号的全新设备，或经需方同意，更换技术参数不低于原设备的升级型号。更换后的设备，其质保期自更换验收合格之日起重新计算 24个月。
7.供方能够提供每年至少2次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。每次巡检须覆盖全部设施，包括但不限于：清洁、润滑、紧固、电气检查、性能测试、磨损件评估、系统软件升级等。
8.质保期内因任何故障导致设施全部或部分功能无法正常使用的，该设施的质保期，按故障持续时间相应延长。顺延天数自故障排除之日起自动累加。

9.供方保证其提供的所有货物、安装工艺及最终系统性能，必须全面符合以下所有标准中最严格者：

1）中华人民共和国国家、行业及地方颁布的相关法律法规、技术规范和标准。

2）本项目招标文件、供方的投标文件（含澄清、承诺及答疑）中所列的全部技术要求、规格参数和性能指标。

3）本合同（及其附件）中约定的质量、规格、品牌、产地及标准。

4）货物原生产厂商公开发布的技术标准和安装规范。

10.供方提供的售后服务（包括但不限于保修、更换、退货），须严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等国家有关“三包”的法律法规执行。同时，供方必须完全履行其（如响应时间、定期巡检、备件供应、人员培训等），该承诺标准若高于国家“三包”标准，则以供方承诺为准。在招标文件、投标文件及本合同中所作出的所有售后服务承诺.
七、违约责任

1.通知与延期程序

在合同履行过程中，供方如预见或遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况（包括但不限于生产延误、供应链问题、运输故障等），应立即（原则上在知道该情况后的24小时内）以书面形式（含电子邮件）通知需方，详细说明拖延的事实、预计可能拖延的持续时间、具体原因及正在采取的补救措施。

需方在收到通知后，应尽快核实情况。需方有权根据事件的严重性、影响程度及供方补救措施的有效性，有权单方面决定：1）不予延长交货时间；2）酌情延长交货时间，并通过书面形式（如补充协议）确认新的交货日期；3）直接依据本合同规定收取违约金及/或解除合同。

2.供方逾期交货违约责任

除本合同约定的不可抗力或需方责任外，供方未按合同约定时间交货的，即构成逾期交货。

逾期违约金：每逾期一日，供方应向需方支付逾期交货部分金额万分之五（0.05%）的违约金。

严重违约及解除权：如果供方逾期交货超过 20个工作日，需方有权书面通知供方解除本合同。合同解除后：1）需方已支付款项的，供方必须在收到解除通知后的10个工作日内全额返还。2）供方除需支付前述逾期违约金外，还须向需方支付相当于合同总价30% 的违约金。

若前述违约金不足以弥补需方因此遭受的全部损失（包括预期利润、另寻供应商的差价、工期延误损失等），需方有权进一步追偿。

3.需方逾期付款违约责任

需方无正当理由，未按本合同约定的时间和条件支付款项的，每逾期一日，需方应向供方支付逾期付款金额 万分之五（0.05%） 的违约金。供方在收到延期付款及违约金前，有权相应顺延交货或服务时间。

4.需方原因导致的延期

因需方原因（如未及时提供必要条件、要求变更、延迟付款等）导致交货或服务延期的，供方应及时书面通知需方，需方应按规定承付货款。如需方要求供方代为保管货物，需方应承担合理的仓储、保管及保险费（具体费用双方另行协商确定）。

5. 供方根本违约

供方出现以下情形之一，即构成根本违约：

1）提供的货物或服务存在严重质量问题，无法通过整改达到合同要求。

2）明确表示或以行为表明将无法履行合同主要义务。

3）未履行招标文件、投标文件及本合同中的核心承诺和义务（如使用非原厂配件），且未在需方指定的合理期限内补救。

一旦发生根本违约，需方有权立即解除合同。供方必须退还需方已支付的全部款项，并支付相当于合同总价30%的违约金。此违约金是对需方前期管理成本、机会损失等的补偿，不影响需方要求赔偿其他实际损失的权利。

6.质量与安全责任

因供方提供的货物质量缺陷、安装错误或服务不当，导致发生人身伤亡、财产损害或安全事故的，全部法律责任由供方独立承担。需方因此被卷入诉讼、仲裁或遭受行政处罚的，所产生的所有损失（包括但不限于赔偿金、罚款、律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费等）需方均有权向供方全额追偿。

发生此类事故，无论需方是否行使合同解除权，供方均须向需方支付相当于合同总价20% 的专项违约金，作为对需方商誉损害和应急处理成本的补偿。

7.质量违约金

由于供方原因导致最终验收结论为“不合格”的，需方有权选择以下一项或多项救济措施：（1）要求供方限期整改，整改期间按本合同总价的万分之五/日支付逾期违约金，且整改时间不计入原定工期，构成新的延误违约。（2）直接课以合同总价款5%的质量违约金，该违约金独立于整改义务，不免除供方的整改责任。（3）若同一问题经两次整改仍不合格，或存在其他严重质量问题，视为供方根本违约，需方有权单方解除合同，并有权执行关于供方根本违约条款。（4）直接从应付款项中扣除相应违约金。

8.不可抗力

定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、骚乱、罢工、流行病、地震、台风、洪水、火灾等自然灾害及政府行为（如征收、征用、禁令）。

通知义务：受不可抗力影响的一方，应在事件发生后24小时内以书面形式通知另一方，并在15天内提供事件详情及证明文件。

责任免除：受不可抗力影响的一方，就其受影响部分的合同义务可予以免责。双方应协商决定是否延期履行或终止合同。

减损义务：双方均应采取一切必要措施，将因不可抗力造成的损失降至最低。

八、合同生效及其他：
1.合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按照该会现行有效的仲裁规则申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
第五部分．附件
一、封面格式：

               项目公开招标投标文件

采购编号: 

                              

项目名称：

                              


投标文件内容：


                     



年    月    日     时    分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：
          （签字或盖章）

日  期：    年    月     日

（一）投标函（格式）：

致：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为            的    （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥        的价格，按招标文件中的要求、技术规范、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料
  三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日期之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

 (二)(投标供应商)关于资格的声明函(格式)：
关于资格的声明函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

                                  投标供应商(盖章)：

                        法定代表人(签字或盖章)：

(三)(投标供应商)法定代表人授权委托书(格式)：
法定代表人授权委托书

                           政府采购编号： 

                                          日期：

致：                              

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：  

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标供应商法定代表人身份证复印件：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 (四)产品承诺书(格式)：

承诺书

                              （投标供应商名称）在此承诺：

本公司对本项目所供产品质量均符合国家相关法律法规，因质量问题引起的安全事故由本公司负全责。本公司愿意遵守采购文件的各项规定，并履行相关责任和义务。在供货及服务期间服务规范，无违纪违规现象发生。保证所递交的投标文件、资质证书、中标后的各项评价报告所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：
开标一览表 

投标供应商名称（盖章）                                   

	项目名称
	无锡市滨湖区消防救援大队采购2026年营区训练设施项目

	投标总价（元）
	大写：                                  

小写：                              

	供货期
	

	质保期
	

	质量标准
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（六）明细报价表（格式）：
明细报价表格式

	序号
	产品名称
	品牌及规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                            元


备注：以上报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试、耗材及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。最终报价须与开标一览表投标总价一致。

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

（3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，按无效标处理。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。
投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

 (七)（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日　　　  　　期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（八）服务承诺(格式)：

服务承诺

投标供应商名称(盖章)                           政府采购编号：  

内容要求：

投标供应商须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标供应商自定)。
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表：

投标偏离表 

	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：按照招标文件“第三部分 采购需求”相关要求填写，否则，视作未响应招标文件，按无效标处理。上表如需要自行延长。
投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十）投标供应商简介和经营情况说明：

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商情况表1

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：

中级职称    人数、

高级职称     人数

	2025年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2025年12月股东权益
	       万元
	2025年业务收入
	         万元

	2025年实现利润
	万元
	
	

	办公面积


	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

（十一）其他投标供应商认为有必要提供的其他资料




法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








被授权人身份证复印件


（正面）








被授权人身份证复印件


（反面）
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