边坡监测用毫米波雷达及其他监测传感器等采购                                                 竞争性谈判文件
1包：边坡毫米波雷达采购
一、采购内容一览表
	序号
	进口
产品
	产品名称
	主要技术参数、性能及配置要求
	数量
	单位

	1
	不接受
	毫米波雷达
	一、技术要求：
1. 相控阵电子扫描式调频连续波体制合成孔径雷达。
2. 采集周期：最短间隔≤1min，具备缓变目标变形位移监测能力。
3. 雷达使用的频率范围符合《雷达无线电管理规定》中【地基形变监测雷达】要求的频率范围之内：15.7-17.2GHz。
4. 监测距离≥1km；精度≤0.1mm；方位角≥100°俯仰角≥40°。
5. 工作温度-20℃～+60℃；
6. 雷达主机不低于符合IP66环境指标。
7. 具有联动控制声光报警器等预警设备的功能。
二、供应商应提供满足技术要求的产品证明材料，如：第三方检测报告、产品说明书、操作手册等。
	2
	套

	备注：供应商应对表中内容作出一一响应，所投产品应完全满足表中要求，任意一条不满足将导致响应文件无效。


二、其他要求
（一）合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内完成设备交货及调试工作，并免费提供三年设备监测期内全部技术支持与服务。
注：设备监测期全程技术服务包括但不限于线上技术支持、设备检修、故障维修、配件更换、系统调试等相关配套服务。
（二）交货地点：云南省楚雄州双柏县和维西县境内（采购人指定地点）。
（三）质量要求：符合《工程测量标准》（GB 50026-2020）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）、《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/TD31-02-2013）、《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）、《公路滑坡防治设计规范》（JTG T3334-2018）、《雷达无线电管理规定（试行）》（工信部无〔2025〕22号）等规范的规定；符合施工设计图及相关文件的要求。
（四）服务要求：
供应商需严格遵守职业道德及服务质量控制度，及时满足采购人提出的要求，按时、按量、高标准完成本次采购工作。严格遵守廉洁自律原则；对服务过程中的重大问题及时向采购人报告，并提出建议；参与人员要严格履行保密义务，做好保密工作。
1、若供应商非设备制造商，则响应文件中需附制造商针对本项目的产品授权书原件。
★2、为确保信息安全，仪器设备配套的数据分析软件，须按照采购人的要求进行本地化部署（服务器硬件、网络及供电条件由采购人提供），原始数据须直接上传至指定平台，供应商免费提供交通部标准数据协议要求对接，其他协议对接另行协商费用；供应商须在15个工作日内，完成数据对接及展示工作。
3、售后服务要求：
★（1）供应商提供的产品要求使用年限不少于3年，其中质保期1年（自设备调试安装完成之日起算）、保修期2年（自质保期届满后起算）。质保期期间产品出现任何问题（由于不可抗力因素导致设备损毁的情况除外），供应商无条件进行更换，采购人不再承担任何费用。保修期间供应商免费上门维修，仅收取零部件费用、免收人工费；售后服务期结束后需对采购人持续提供支持服务，若产生费用仅收取材料成本费用，不收取人工、工时费；同一设备非因人损坏或因质量问题连续两次维修或在单年内累计三次维修后仍无法正常使用的，经供应商更换同品牌、同型号新设备后质保期重新计算；采购人在货物使用过程中发生技术、质量问题，供应商应提供及时有效的技术支持及维修服务。
★（2）设备调试由供应商派遣专门的技术人员进行现场指导，按采购人的监测时间节点要求，完成设备的调试工作，确保各类设备按时正常工作，数据分析软件终审免费使用、提供更新。该项工作所产生的费用及相关责任，均由供应商承担，采购人不承担任何费用与责任；
★（3）本项目监测周期36个月，期间设备出现任何问题，供应商需无偿提供技术支持，故障维护响应时间不超过1天，维修时间不超过2天，确保监测工作满足采购人的监测需求。该项工作所产生的除零部件费用外的所有费用及相关责任，均由供应商承担，采购人不承担除零部件费用外的任何费用与责任。
★（4）供应商的提供的产品，若性能及精度满足不了采购人的要求，或经实践检验后与产品描述不符，供应商负责免费更换，并赔偿采购人的相关损失。
三、项目验收标准
达到国家相关标准、行业标准及地方标准要求。满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，达到合格标准。
· GB 50026-2020《工程测量标准》；
· JGJ 8-2016《建筑变形测量规范》；
· 《雷达无线电管理规定（试行）》（工信部无〔2025〕22号）；
· JTGC20-2011《公路工程地质勘察规范》；
· 《公路滑坡防治设计规范》（JTG T3334-2018）。
产品方面，供应商提供的设备类型、数量与采购清单相符，性能指标及配置满足采购需求及合同约定，设备合格证书及以采购人为委托单位的毫米波雷达检定校准证书等产品资料齐全。针对产品性能，必要时采购人组织进行现场校核与比对，确定供应商的产品各项性能是否达到验收要求。若现场核验后，发现产品不符合要求，将追究供应商的相关责任，并赔偿采购方的所有损失。
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