技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 480,000.00

采购包最高限价（元）: 480,000.00

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02030701 两轮摩托车
	警用摩托
	6.00（辆）
	480,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	警用摩托
	6.00（辆）
	480,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02030701 两轮摩托车
	警用摩托
	警用摩托


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：警用摩托

	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	警用摩托
	一、摩托车技术参数：
1.发动机型式：双缸、四冲程，液冷。
2.排量（ml）：650±1。
3.最大功率（kW）：≥45。
4.燃油种类：汽油。
5.长×宽×高（mm）：≤2320×1000×1370。
6.轴距（mm）：≤1620。
7.整备质量（kg）：≤280。
8.最高车速（km/h）：≥120。
9.制动系统有无配备ABS（防抱死系统）：有。
10.排放依据标准：GB 14622-2016。
11.最大扭矩（N•m）：≥56。
12.传动方式：链条传动。
13.最小离地间隙（mm）：≤160。
14.油箱容积（L）：≥16。
注：以上1-14项技术参数应提供工信部公告截图或第三方机构出具的检验报告作为佐证材料并加盖供应商电子印章。
二、车辆配备要求：
15.前4个警灯、后拉杆警灯、左右边箱、保险杠。
16.外观：涂装须符合《2004式警车摩托车类外观制式涂装规范（GA 525-2004）》。车辆在涂装前供应商应提供涂装样式，待采购人确定后再进行涂装。
注：以上执行标准、规范若有更新，则按更新后正式实施的标准及规范要求执行。


3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

	序号 
	符号标识 
	服务要求名称 
	服务要求内容 

	1
	★
	售后服务
	供应商应具备完备的售后服务计划和相关的应急预案措施，确保保质、保量、及时供货，如果摩托车出现故障，供应商在收到采购人通知后，应在30分钟内响应、24小时内到现场解决，并承担相关费用；同一产品修理两次仍不能正常使用，供应商应更换同型号同规格的产品，若同型号同规格的产品停产或因生产缺货，供应商应提供不低于采购型号规格功能的产品进行替换，更换产品的质保期重新计算。

	2
	★
	报价要求
	本项目报价为人民币报价，报价包括但不仅限于供应商履约过程中的货物、材料、制造、运输、安装、车辆购置税、维保等与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不会承担任何费用。

	3
	★
	其他服务要求
	（1）如供应商所投摩托车型号为民用摩托车【不为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》公告中列明的警用两轮摩托车（后缀“J”字样）】，则供应商还须承诺成交后将所投摩托车涂装为公安制式警车，并配置满足采购文件要求的相关装备。（单独提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）

（2）供应商所投摩托车型号须列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》且在成交后签订合同前提供所投摩托车对应型号检测报告原件给采购人核验（检测报告须由有资质的第三方检测机构出具带二维码识别码，扫码能体现检测的真实数据），如果检测报告原件不与投标响应时提供的检测报告扫描件不一致，则视为虚假响应，采购人有权追究供应商的责任。 


3.3.2.商务要求

采购包1：

	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日 

	2
	★
	交货地点
	井研县公安局，成交供应商负责“三包”，即包送货、包上下货产生的一切费用。

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%

2付款条件：货到验收合格后，收到有效完整发票，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》财库 〔2021〕22号）等文件，及采购文件的要求、供应商的响应文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期：1年，供应商提供产品质保时间优于采购文件要求的，按优于采购文件的质保时间执行。质保期自验收合格之日起计算。 2.质量保修范围：免费对设备维修及抢修和更换损坏的零部件（耗材，易损件及人为原因造成的损坏除外）。 3.未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。备品备件及易损件应至少保证三年内的充足供应。 4.质量要求：（1）供应商须保证货物（含零部件、配件等）是全新的、出厂后未开封使用过的产品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定及采购单位的要求做好售后服务工作。 （2）供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。 （3）货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。 （4）所投摩托车型号须满足机动车登记注册上牌照要求。 （5）本项目所投产品以及辅材中属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。 

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任： ①双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 ②如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 争议解决办法： ①在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向当地人民法院提起诉讼解决。②诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。③除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。④在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。


3.4.其他要求

采购包1：

无
