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陇川县政府采购和出让中心    
第一章 招标公告
项目概况
陇川县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-2026（报告厅设备购置A）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026-05-14 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：DHZC2026-G1-00254-LCXZ-0006
[bookmark: OLE_LINK22]2.项目名称：陇川县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-2026（报告厅设备购置A）
3.预算金额：102万元
4.最高限价：102万元
[bookmark: OLE_LINK12]5.采购需求：彩色显示系统1套，单色显示屏系统1套，厅扩声系统1套，会议家具1批，具体内容详见招标文件第四章“采购需求及要求”。
6.分包情况：本项目为1个合同包。
7.承包方式：全费用包干，确定1家供应商。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7]8.合同履行期限：60日历天（合同签订之日起60日历天内，完成设备配送、安装、调试并正常投入使用)。
9.付款方式：所有货物按规定的日期、地点向招标人交货及安装完毕并验收合格后，招标人根据财政资金安排，款项拨到招标人账户后的7个工作日内支付货款。剩余总价的3％为质保金，一年以后无质量问题7个工作日内无息退还。
10.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK8]二、申请人的资格要求：申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、残疾人福利性单位优惠等政府采购政策，小微企业价格扣除优惠比例：10%、大中企业与小微企业组成联合体评审优惠比例：4%、大中企业向小微企业合同分包评审优惠比例：4%。
3.本项目的特定资格要求：无。 
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：自招标公告发布之日起至2026年4月30日 23:59（北京时间）。 
2.地点：政采云平台线上获取 
3.方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标截止时间、开标时间：2026年5月14日09：00（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]2.提交方式：投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc28284][bookmark: _Toc64444298]3.开标地点：陇川县政府采购和出让中心（陇川县章凤镇卫国南路26号县政务服务中心4楼，投标人可通过政采云平台参加开标会，无须到现场）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、保证金缴纳及其他补充事宜
1.是否需要缴纳投标保证金：否
2.开标方式： 网上开标 
3.其他
3.1本次招标公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
3.2本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 
3.2.1 办理CA数字证书  供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南，选择入驻与配置，选择CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。 
3.2.2 注册供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南，选择入驻与配置，选择云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。 
3.2.3 驱动、客户端下载 供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台，选择我的工作台，选择CA管理，给当前账号绑定CA，选择对应CA下载驱动客户端&驱动下载。
3.2.4 获取电子招标文件 供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。 
3.2.5 编制电子投标文件 供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
3.2.6 提交电子投标文件 供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持网络畅通。 
3.2.7 电子开标 供应商使用账号密码或 CA 数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：陇川县教育体育局
统一社会信用代码：11533124015270580X
[bookmark: OLE_LINK1]地 址：云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县卫国南路1号
[bookmark: OLE_LINK6]联系方式：0692-7178526
2.集中采购代理机构信息
名 称：陇川县政府采购和出让中心
地 址：云南省德宏州陇川县章凤镇卫国南路26号
联系方式：0692-7173320
3.项目联系方式
项目联系人：王 城 电 话：18088213616
4.监督部门电话：
[bookmark: OLE_LINK14]行政监督部门及联系电话：陇川县财政局 0692-7172965
纪检监督联系电话：0692-12388

[bookmark: _Toc12755][bookmark: _Toc27502][bookmark: _Toc31155]





第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc234638895][bookmark: _Toc4750]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	采购人
	采 购 人：陇川县教育体育局
统一社会信用代码：11533124015270580X
[bookmark: OLE_LINK3]地 址：云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县卫国南路1号
联系人及电话：廖力明 18988220590

	1.2
	招标（采购）代理机构
	集中采购代理机构：陇川县政府采购和出让中心 
地    址：陇川县章凤镇卫国南路26号          
联 系 人：王 城
电    话：18088213616

	1.3
	项目名称
	陇川县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-2026（报告厅设备购置A）

	1.4.1
	资金来源
	财政资金

	1.4.2
	预算金额
	¥1,020,000.00元（人民币）

	1.4.3
	最高限价
	¥1,020,000.00元（人民币）

	1.5
	招标范围
	详见《第四章 采购清单及要求》

	1.6.1
	合同履行期限（交货期）
	60日历天（合同签订之日起60日历天内，完成设备配送、安装、调试并正常投入使用)。

	1.6.2
	质保期
	提供≥3年硬件免费质保，非人为故障免费维修、免费更换。提供≥5年售后服务，含技术支持、故障排查及后期维护。

	1.7
	质量要求
	符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。

	1.8
	履约地点
	采购人指定地点。

	1.9
	投标人资格要求
	申请人的资格要求：申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、残疾人福利性单位优惠等政府采购政策，小微企业价格扣除优惠比例：10%、大中企业与小微企业组成联合体评审优惠比例：4%、大中企业向小微企业合同分包评审优惠比例：4%。
3.本项目的特定资格要求：无。 

	1.10
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.11
	分包情况
	本项目为1个合同包，确定1家供应商。

	2.1
	询问截止时间
	[bookmark: hmcheck_58e8f0b54de14130a9ada90921edbb81]时间：2026年5月12日17时30分。

	2.2
	答疑截止时间
	[bookmark: hmcheck_9bb687eaa0094b3b9709de2b2d04a20d]时间：2026年5月13日17时30分。

	2.3
	招标文件澄清发出的形式
	所有获取了招标文件的潜在投标人登录政采云平台凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	2.4
	招标文件修改发出的形式
	所有获取了招标文件的潜在投标人登录政采云平台凭企业身份认证数字证书（CA）查看变更内容。

	2.5
	投标文件有效期
	提交投标文件截止之日起90日历天

	3.1
	投标文件的编制
	(1)电子投标文件必须使用政采云电子交易客户端制作，并生成电子签名的投标文件（必须对投标文件进行加密）。
（2)投标人必须对电子投标文件进行加密并成功上传至政采云平台。

	4.1
	投标文件的签署
	电子版投标文件：
按照投标文件格式要求，使用企业、法定代表人电子签章、签字或电子签名。
注：在需要电子签章（名）的地方进行电子签章（名），无需逐页电子签章（名）。

	4.2
	投标保证金
	无需缴纳投标保证金

	4.3
	投标文件份数
	电子投标文件一份

	4.4
	投标文件密封
	电子投标文件应使用数字证书进行加密

	5.1
	提交投标文件截止时间
	[bookmark: hmcheck_ac7894ae81854612801f014660034d00]投标文件递交截止时间：2026年5月14日09时00分（北京时间）
电子投标文件递交网址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

	5.2
	开标时间和地点
	[bookmark: hmcheck_34d5c2004e8b455697683c23c320d373]开标时间：2026年5月14日09时00分（同投标截止时间）
开标地点：云南省德宏州陇川县政府采购和出让中心开标室（陇川县章凤镇卫国南路26号陇川县政务服务中心4楼）。

	5.3
	开标程序
	按照政采云平台自动提取所有已成功上传的投标文件的顺序，由投标人对网上上传已加密的投标文件进行解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。因投标供应商原因造成投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果由投标供应商自行承担。  

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由5人专家组，其中经济和技术方面专家不少于评标委员会人数的2/3；
评标专家确定方式：采购人代表1名，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取4名。

	6.2
	评标办法
	综合评分法

	6.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会根据“第三章 评标办法”的相关规定中标候选人推荐不超过3名，采购人根据相关规定确定中标人。

	6.4
	中标候选人公示媒介
	在中标通知书发出之前，采购人将中标候选人的情况在招标公告发布同一网站予以公示，公示期为1个工作日。

	7
	备选方案
	不接受

	8
	需要补充的其他内容

	[bookmark: _Toc234638896]8.1
	投标人代表出席开标会：按照本须知第5.2款的规定，采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，未出席开标会的，视为认可现场唱标结果并承担相应法律后果。

	8.2
	同义词语：构成招标文件组成部分的“合同条款”和“采购内容和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。

	8.3
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	8.4
	其他内容：1.所有投标人的投标文件必须是在接受采购人招标文件（含合同条款等）的基础上作出的投标承诺，若中标人对招标文件（含合同条款等）提出修改要求，采购人可视为其不响应招标文件的实质性条款，取消其中标资格。
2.中标人若因报价过低致使不能与采购人签订合同的，或在合同签订中无故要求变更投标承诺和变更投标报价的，采购人可取消其中标资格，情节严重的行政主管部门给予不良行为记录。
3.本招标文件中的所有条款，包括合同条款均是招标文件的实质性组成部分，投标人的投标文件是在充分理解了招标文件（含合同条款）的所有条款后作出的投标决定，是对招标文件的实质性响应，投标人中标后不得对招标文件实质性内容进行修改或质询。若中标人对招标文件（含合同条款）提出修改要求，采购人有权拒绝与之签订合同，取消其中标候选人资格，由此产生的一切后果全部由中标人承担。

	8.5
	费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。


[bookmark: _Toc24579]








一、总  则
1. 采购人、集中采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 定义招标文件中下列术语应解释为：
2.1招标人（采购人）：陇川县教育体育局
2.2集中采购代理机构：陇川县政府采购和出让中心。
2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织、自然人。
2.4“货物”系指采购人拟采购的、在招标文件中要求的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、燃料、办公和生活家具、工具、器具、仪表等有形产品。
2.5“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其他服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其他义务。
2.6“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。
2.7“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。
2.8“企业法人”系指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。
2.9“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。
2.30“自然人”系指基于自然出生而依法享有民事权利和义务的个人。
3. 资金来源
3.1见“投标人须知前附表”。
4. 招标范围
4.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
4.2本项目质量要求、合同履行期限（交货期）和履约地点：见“投标人须知前附表”。
5. 合格投标人
5.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格要求。
5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.3符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5.4本项目不接受联合体投标。
5.5本项目不允许分包。
6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
[bookmark: _Toc31896][bookmark: _Toc38708253][bookmark: _Toc234638897]
二、招标文件
7. 招标文件构成
7.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
[bookmark: _Toc23936][bookmark: _Toc17752][bookmark: _Toc22364]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc20112][bookmark: _Toc10262][bookmark: _Toc9009]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc7412][bookmark: _Toc14522]第三章  评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc7467][bookmark: _Toc20166]第四章  采购需求及要求
[bookmark: _Toc18157][bookmark: _Toc17022][bookmark: _Toc10734]第五章  合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc2029][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc7631][bookmark: _Toc234638898][bookmark: _Toc38708254]第六章  投标文件格式
8.电子招标文件的澄清与答疑
8.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。
8.2投标截止时间：见投标人须知前附表。
[bookmark: hmcheck_906897b4a8ab41eca1f7c4b3c2b4fa16]8.3招标澄清和补遗全部通过网络发布，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录政采云平台获取澄清，如果澄清内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
9.电子招标文件的修改
9.1采购人对招标文件中涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
9.2招标文件的修改将在“政采云平台”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
9.3投标人应在投标截止时间前及时登录政采云平台查看有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
9.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: hmcheck_70705f4c13a34b76873135e5f3192c3d]注：投标单位对招标文件中有难以理解的内容，须在规定时间内提出，否则视为对招标文件再无异义，由此带来的一切不利后果由投标单位自行承担。

三、投标文件的编制
10. 投标文件的编制
10.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★10.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
★10.3关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
10.4投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
10.5投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，作为投标人的风险，可能导致该投标被拒绝。
11.2对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标人必须对招标文件中标明了实质性要求和条件的服务的对象、期限、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于要求和条件的承诺。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，均使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标单位编制的投标文件应包括开标一览表、商务文件、技术文件、资格审查文件等内容，并按《第六章 投标文件格式》内容要求及顺序编制。
13.1.1资格审查文件：
（1）投标单位基本情况表。（附营业执照等有关证书扫描件）
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员能满足本采购项目的供货和服务；投标人所供货物应符合国家有关部门规定的相应技术规范标准要求；如国家有关部门对投标人或其投标产品有强制性规定或要求的，则投标人及投标产品必须符合相应规定或要求。（须提供承诺书，格式自拟）
（3）投标单位财务状况表：提供2024年度经社会审计机构审计的财报表（包括审计报告、资产负债表、利润表等)和健全的财务制度的相关证明材料，若无经社会审计机构审计的财务报表可提供企业财务报表（2024年度）或投标单位开户银行出具的资信证明或信用等级证明；【注：投标单位成立时间不足1年，提交注册之日至今即可】，自然人提供银行出具的资信证明。
（4）依法缴纳税收的证明资料：投标人须提供缴税所属时间在2025年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖公章的清晰扫描件）；若投标单位成立时间不足1年，则应当出具依法纳税的承诺书；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。
（5）依法缴纳社会保障资金的证明资料：投标人须提供缴费所属时间在2025年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的银行电子缴费凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖公章的清晰扫描件）；若投标单位成立时间不足1年，则应当出具依法缴纳社会保障资金的承诺书；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。
（6）无重大违法记录声明:投标人参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。【注：投标单位成立时间不足3年的，提交注册之日至今即可】。
(7)具有良好的商业信誉:按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》相关要求，参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入①严重失信主体名单；②失信被执行人③政府采购严重违法失信行为记录名单④重大税收违法失信主体。采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，若投标人或法定代表人有不良信誉信用，将视为不满足资格要求:（以采购人和采购代理机构在开标当天查询结果为准）。
13.1.2商务文件：
（1）投标报价汇总表；
（2）投标函；
（3）履约承诺书；
（4）法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证扫描件）；
（5）法定代表人授权委托书（附授权委托人身份证扫描件）【如代理人参加时提供】；
（6）投标报价明细表；
（7）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。
13.1.3技术文件： 
（1）投标货物技术规格偏离表；
（2）项目实施方案及保障措施；
（3）质量承诺及保证措施；
（4）售后服务方案；
（5）招标文件要求和投标人认为有必要提供的技术部分说明或资料。
13.1.4技术文件： 
（1）投标货物技术规格偏离表；
（2）项目实施方案及保障措施；
（3）质量承诺及保证措施；
（4）售后服务方案；
13.1.3招标文件要求和投标人认为有必要提供的技术部分说明或资料。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第六章《投标文件格式》要求完整地填写。
注：已提供格式的请各竞标单位认真填写，无格式提供的请各竞标单位根据企业自身情况结合本项目的实际需求自拟。
15. 投标报价
15.1所有报价均以人民币报价。报价应为人民币含税价（元)，保留两位小数。
15.2投标人须对第四章《采购清单及要求》中的所有采购内容作完整唯一报价。
15.3投标报价均被视为已包括了货物成本费、运杂费、装卸费、各种税费、保险费、服务费、市场价格变化的风险费用、其他费用等直至整个项目履行完成的一切费用。
15.4投标人应按照招标文件要求， 并结合本企业的实际情况、管理水平和项目要求，考虑风险因素自主报价。未按招标文件要求执行的采购人有权不予以考虑，每个投标人只允许有唯一的方案及报价。
15.5投标人应按招标文件第六章《投标文件格式》要求的相应报价表格填写货物名称、型号规格、数量、单价、总价及其他事项，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签章、单位签章。
15.7采购单位不承诺最低报价一定中标。
16. 投标有效期
16.1投标应自提交投标文件截止之日起，在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。
16.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，采购人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效。
16.3投标有效期为从提交投标文件截止之日起90日历天，投标人必须在投标函中注明有效期为从提交投标文件截止之日起90日历天，否则视为无效投标文件。
17. 投标文件的书写要求
17.1投标人上传的投标文件字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。
[bookmark: _Toc234638899][bookmark: _Toc38708255]18. 投标保证金
18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户交纳到指定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
18.2投标人不按本章第18.1项要求提交投标保证金，其投标文件作废标处理。
18.3投标保证金退还到投标人的基本账户。
18.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。


四、投标文件的提交
19.本项目评标采用电子评标，投标人需在网上递交电子投标文件。
20.网上递交电子投标文件：
20.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
20.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。
[bookmark: hmcheck_94ce4fe3378f43f6b38cbacef8d2ec47]20.3为确保网上操作台法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
21.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
[bookmark: _Toc234638900][bookmark: _Toc38708256]   （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标与评标
22. 开标
22.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
22.3开标会：开标会由集中采购代理机构主持，具体流程如下：
（1）集中采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致集中采购代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（解密异常情况处理：详见本章 27 电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
22.4开标工作人员将做开标记录。
22.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
23. 评标
[bookmark: _Toc191374422]23.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，人员数为5人以上（含5人)的单数。其中经济和技术方面专家不少于评标委员会人数的2/3；评标专家确定方式：采购人代表1名，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取4名。
23.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
23.3合格投标人不足3家的，不得评标。
23.4评标过程的保密。凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及投标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24. 投标文件修正错误的原则
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正后的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用；投标人不确认的，其投标无效。
25. 评标办法
25.1评标办法：采用“综合评分法”。
25.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件中规定的各项评审因素的量化指标进行综合评审后，按评标总得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人，具体评标办法详见第三章《评标办法》。
25.3评标工作程序：评标委员会按照第三章《评标办法》规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（1）投标文件初审：初审分为资格性审查和符合性审查。
[bookmark: hmcheck_403759d252ff4da683b69d744fd931d5]●资格性审查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
●符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选人名单。
（5）编写评标报告。
26. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27. 电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

六、中标结果
26. 中标人的确定
26.1集中采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
26.2采购人应当在收到评标报告后在5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
27.中标通知书
27.1自中标人确定之日起2个工作日内，由集中采购代理机构在发布招标公告的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
27.3中标通知书是合同的一个组成部分。
28. 签订合同
28.1采购人应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求及规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
[bookmark: _Toc234638902][bookmark: _Toc38708258]28.2中标人因不可抗力不能履行合同或者放弃中标的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订合同，以此类推。

七、其他事项
29. 解释权
29.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属集中采购代理机构。
30. 保密和披露
30.1保密
投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担对本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
30.2披露
30.2.1集中采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或招标活动的有关人员披露。
30.2.2在集中采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
31. 询问和质疑
31.1投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。
31.1.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
31.2投标人对招标文件条款或要求有异议的，应当在招标文件规定的时间内以书面形式提出。
31.3投标人对招标事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。
[bookmark: hmcheck_9909b72b80154d73b3d8cf15baf58019]31.4投标人认为其投标未获公平评审或招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
31.5质疑的提出与答复严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行。
31.6未按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定提出的质疑，属于无效质疑，集中采购代理机构可不予受理。
31.7投标人进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动，并将处理决定在相关政府招标媒体上公布。
31.8质疑投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意以及采购人或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
32.质疑函的递交
质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件)和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至集采代理机构。
受理质疑部门：陇川县政府采购和出让中心
联 系 人：王城
联系电话：0692-7173320
通讯地址：陇川县章凤镇卫国南路26号

附件：质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
[bookmark: hmcheck_8da3db474ef546fe9c8bd627989e1a00]1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否 公告期限：
采购结果公告：是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
[bookmark: hmcheck_4822f196d1fb49808dc4b2b775c5fe50][bookmark: hmcheck_a1f0e87cbcd6446f858c66d0b08c372d]投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/集采代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字（签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
33. 违约处罚
33.1发生下列情况之一，可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府招标项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标内容；
（2）在评审期间，投标人企图影响集中采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；
（3）中标人未按本招标文件规定签约； 
（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议； 
（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。
34. 需要补充的其他内容
34.1投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可根据“投标人须知前附表”的规定要求提供备选方案。但只有符合中标条件的投标人的备选投标方案方给予考虑。【本项目不接受备选方案】
[bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc28594][bookmark: _Toc3669]34.2需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
第三章 评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc29895]
一、评标机构
评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，人员数为5人以上（含5人)的单数。其中经济和技术方面专家不少于评标委员会人数的2/3；评标专家确定方式：采购人代表1名，在云南省政府采购评审专家库中随机抽取4名。
[bookmark: _Toc24462]	二、评标原则
1.坚持“公平、公正、科学、合法、择优、保密”的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
2.全面分析，综合评审。
[bookmark: _Toc12696]三、评标纪律
	1.对评标内容要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传播和泄露；
	2.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；
	3.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；
	4.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；
	5.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织办理；
	6.评标期间，未经允许，评标委员会以外的任何单位或个人不得参加评标和采访评标工作；评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
[bookmark: _Toc17163]四、评标程序
[bookmark: hmcheck_dc22e360af124d28accc81a119d31d2a][bookmark: hmcheck_a02b71a075bb412e9d2e143680a33c2a]	评标只对有效投标文件进行评审。评标按：初步评审（资格审查、符合性审查）详细评审（综合评分）评标报告的程序进行。
[bookmark: _Toc31729]	五、评标办法
	本次招标所采用的评标方法为综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件中规定的各项评审因素的量化指标进行综合评审后，按评标总得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
 （一)初步评审
1.资格审查
投标人应按招标文件要求提供以下证明材料作为资格审查的依据。
1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1.1具有独立承担民事责任的能力：具备合法有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明。
1.1.2专业技术能力：供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员能满足本采购项目的供货和服务；投标人所供货物应符合国家有关部门规定的相应技术规范标准要求；如国家有关部门对投标人或其投标产品有强制性规定或要求的，则投标人及投标产品必须符合相应规定或要求。（须提供承诺书，格式自拟）。
1.1.3投标单位财务状况表：提供2024年度经社会审计机构审计的财报表（包括审计报告、资产负债表、利润表等)和健全的财务制度的相关证明材料，若无经社会审计机构审计的财务报表可提供企业财务报表（2024年度）或投标单位开户银行出具的资信证明或信用等级证明；【注：投标单位成立时间不足1年，提交注册之日至今即可】，自然人提供银行出具的资信证明。
1.1.4依法缴纳税收的证明资料：投标人须提供缴税所属时间在2025年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖公章的清晰扫描件）；若投标单位成立时间不足1年，则应当出具依法纳税的承诺书；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。
1.1.5依法缴纳社会保障资金的证明资料：投标人须提供缴费所属时间在2025年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的银行电子缴费凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖公章的清晰扫描件）；若投标单位成立时间不足1年，则应当出具依法缴纳社会保障资金的承诺书；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。
1.1.6无重大违法记录声明:投标人参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。【注：投标单位成立时间不足3年的，提交注册之日至今即可】。
1.1.7具有良好的商业信誉:按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》相关要求，参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入①严重失信主体名单；②失信被执行人③政府采购严重违法失信行为记录名单④重大税收违法失信主体。采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，若投标人或法定代表人有不良信誉信用，将视为不满足资格要求:（以采购人和采购代理机构在开标当天查询结果为准）。
注：以上任意一条不满足要求的将不通过资格审查，并不能进入符合性审查。
2.符合性审查
通过资格审查的投标文件，在详细评审之前，要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和要求；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求将予以拒绝，投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。有下列情形之一的投标文件不能通过符合性审查，未通过符合性审查的投标文件将不进入详细评审。
2.1报价要求：
2.1.1没有投标报价的或投标报价超过最高限价的；
2.1.2投标人投报两个或多个投标文件、方案或同一投标内容有两个或多个报价，又未声明其中哪一个有效的；
2.1.3评标委员会认为存在低于成本价投标的情况。
2.2商务要求：
2.2.1投标文件书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；
2.2.2未按招标文件要求提供相关证明材料的；
2.2.3法定代表人委托代理人投标，但无法定代表人授权委托书的；
2.2.4投标有效期不满足招标文件要求的。
2.3技术要求：
2.3.1原则上投标文件未按规定的格式、内容和要求填写的；
2.3.2投标文件未出现其他不满足招标文件条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形；
2.3.3不符合法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求的。
3.投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）一般技术参数和要求为未实质性响应（出现任何一项负偏离<不满足>）招标文件要求，其投标无效。
4. 澄清有关问题
对其投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由法定代表人或其授权委托代理人签字，并声明将其作为投标文件的组成部分，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
 （二)详细评审
1.评委将对确定为实质上响应的投标文件进行审核，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正后的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用；投标人不确认的，其投标无效。
2.评委将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc234638907]3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.政府采购政策
4.1关于中小企业
根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定)和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件等现行相关法律法规规定，对符合条件的小微企业价格扣除优惠比例：10%，大中企业与小微企业组成联合体评审优惠比例：4%、大中企业向小微企业合同分包评审优惠比例：4%，用扣除后的投标报价参与评审。
注：请各投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的在价格评审时不对投标报价进行扣除。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
4.2监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）文件等现行相关法律法规规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。
4.3残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）文件等现行相关法律法规规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。
注：对于同时属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的投标人，不重复进行投标报价扣除。
4.4节能、环境标志产品
4.4.1节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
4.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
★4.4.3本项目采购内容中若有政府强制采购的节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按不实质性响应招标文件要求处理。
4.5涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
4.6强制或优先采购环境标志产品、节能产品的相关规定：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购。
5.详细评审：采用综合评估法：满分100分，本次招标评标采用为综合评估法，即：投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
5.1投标报价得分（满分30分）
投投标报价的评分方法：报价得分按照低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的供   应商报价为评标基准价，其价格分为满分。
    其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
    投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，如此类推，计算出所有投标报价得分。（小数点后保留两位）
    注；1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；2.计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入；3.政府采购政策给予价格扣除的，用扣除后的价格参与评审。
5.2技术部分评审得分（满分70分）
[bookmark: OLE_LINK17]   5.2.1技术参数响应程度（30分）：根据第四章《采购需求及要求》中技术参数，带“★”部分的30条参数为重要参数，重要参数不满足一条扣1分。未标注“★”的一般技术参数323条，每出现一项负偏离扣0.1分，扣完本项分值为止；正偏离不加分。
     备注：投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供产品截图彩页、产品的最新技术支持资料或技术性能指标证明材料等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中做出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。如发现提供虚假参数及技术支持资料应标的，此项为零分。
5.2.2项目实施方案及保障措施（18分）:投标人了解本项目需求后，提供项目供货实施方案及保障措施,项目供货实施方案及保障措施包括但不限于:
    ①项目总体实施方案(交货时间明确且完全满足招标文件要求，提供详细时间节点规划、项目进度计划采用甘特图或网络图等可视化工具，阶段划分合理，关键节点清晰、保障措施具体、管理方案涵盖项目全流程、风险管理措施、运输方案充分考虑货物特性、运输方式选择及运输安全保障，如防震、防潮等措施等）；
   ②项目管理计划及人员配备情况（组织计划架构清晰合理、责任明确、分工合理等）；
   ③项目实施保障措施（对项目实施过程中的重点、安全承诺等问题分析准确、全面等）；
   ④设施设备安装调试方案（调试流程清晰、详细，包括调试前准备、明确调试流程、调试标准、设计建议等）；
   ⑤验收与交付方案（明确验收标准和流程，明确验收依、列出交付物清单等）；
   ⑥培训方案（培训内容全面，涵盖系统操作、故障排除、运行原理等方面、明确培训时长，培训方式等）。
   以上6项，每项3分。评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得18分，每有一项缺项漏项的扣3分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣2分，分数扣完为止。未提供的不得分。
    注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；项目总体实施方案不完整缺乏操作性和针对性；项目管理计划及人员配备情况混乱职责划分模糊；项目实施保障措施不够全面或不明确；设施设备安装调试方案不明确或不合理；验收与交付方案不明确或不科学；培训方案内容不明确或不完整等任意1项缺陷或瑕疵。
[bookmark: OLE_LINK19]5.2.3质量承诺及保证措施（7分）:投标人了解本项目需求后，提供项目质量承诺及保证措施包括但不限于:
     ①质量保证承诺（承诺书内容完整，质量管理严谨得当，明确质量达标等）；
 ②违约责任承诺（承诺书内容完整，明确违约处罚等）；
 ③质量保障体系及措施（质量不符合时的处理承诺如：无条件退换、赔偿损失等其他措施等）；
④质保期承诺（质保期优于或满足招标文件要求，且明确质保期起始时间、质保范围、免费维修内容等）。
以上4项，每项1.75分。评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋
分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得7分，每有一项缺项漏项的扣1.75分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
    注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；质量保证及承诺，违约责任承诺关键内容不明确内容泛化、质量保障体系及措施不合理或不明确、质保期承诺未明确内容或不完整等任意1项缺陷或瑕疵。
5.2.4售后服务方案（15分）:投标人了解本项目需求后，提供售后服务方案及措施承包含但不限于：
①售后服务方案（售后服务体系的建设情况、售后服务技术人员的配备情况、制定详细的巡检计划、巡检内容等);
②响应故障处理措施或承诺（明确承诺快速响应时间、作出故障处理超时违约承诺等）;
③后续服务保障承诺（承诺配件供应不高于市场价等）。
④应用及技术支持承诺或措施（设备使用期间提供系统软件升级，提供支持及协助等）
以上4项，每项3.75分。评标委员会根据投标人投标文件情况对招标文件响应程度赋分，内容表述完整、合理及可行、针对本项目的背景、现状完全贴合项目，满足或优于采购人要求的得15分，每有一项缺项漏项的扣3.75分，每有一项缺乏完整性、合理性或不足的扣1分，分数扣完为止。未提供的不得分。
   注：不足是指：相关内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义；对相关方案内容不具体或不明确；内容过于简略针对性和可行性欠缺；售后服务方案模糊无法体现服务保障能力、响应故障处理措施时限不明确或无法满足项目要求、后续服务保障承诺未明确配件供应价格或保障措施等任意1项缺陷或瑕疵。
六、统分原则
1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，并按招标文件规定分值评分。
2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。
3.统分原则：计算各评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分（保留小数点后两位)。
4.统分办法：各项评分因素得分总和即为投标人最后得分。（各项评分因素及评标总得分计算结果均保留小数点后两位）
七、编制及提交评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
八、政府采购异常低价审查 
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
九、特殊情况的处置程序
1.关于评标活动暂停
1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
九、推荐
1.评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由评标委员会投票决定。
（2）对未通过符合性评审的投标人，评标委员会应通过相关的决议或在评标报告中说明情况。经评标委员会评审有效投标文件不足3家的，评标委员会应当否决全部投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。
2.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
2.关于评标中途更换评委
2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
3.记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论作出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
4.补充条款
陇川县政府采购和出让中心                                                      招标文件
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附件一：问题澄清通知
问题澄清通知
项目编号：
_________________________（投标人）：
（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
1.
2.
........
请将上述问题的澄清、说明或者补正于______年___月___日___时前密封递交至 （详细地址）或传真至____________（传真号码）。采用传真方式的，应在______年___月___日___时前将递交至________________________（详细地址）。

附件：质疑问卷
（项目名称）招标评标委员会
（经评标委员会授权的投标人代表签字或投标人加盖单位章）
______年___月___日

附件二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
项目编号：
_____________________（项目名称）______招标评标委员会：
问题澄清通知（项目编号：____________）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
……







投标人：__________________________（盖单位章）
法定代表人：（签字）
_________年______月______日











附件二：问题的澄清

确认通知

_                   （采购人名称):
      你方于    年   月    日发出的（项目名称)招标关于招标文件的澄清/修改的通知
知，我方已于年__月_日收到。
特此确认。

投标人：（加盖单位公章)

法定代表人（单位负责人)或其委托代理人（签字):            

日   期：      年   月   日




第四章 采购需求及要求
一、采购需求及要求。
	（一）报告厅彩色显示系统

	编号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	室内全彩单元板
	1.像素点间距：2.5mm；规格：P2.5；模组分辨率：128*64=8192Dots；
2.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K。
3.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥95%。
4.灰度等级：采用14bit技术，红绿蓝各256级，可达16384级。
5.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。
6.电流增益：电流增益调节范围：1%～199%，电流增益调节级别≥8位；电源具备PFC功能，功率因素≥0.95。
7.具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能。
8.智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上。
9.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60。
10.EDID动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免屏幕比例异常及黑边现象。
11.连续工作时间：连续工作时间≥7X24hrs，支持连续不间断显示，使用寿命 ≥100000h ，MTBF平均失效间隔时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤4分钟。
★12.防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
13.PCB层数：PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准。
14.灯珠结构：支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光。
15.具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V(30V有效值)交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V(50V有效值)交流峰值或120V直流值。
16.具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。
17.屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。
★18.为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件，加盖制造商公章。
★19.为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、售后承诺书。
	54.00 
	㎡

	2
	接收卡
	1.单卡带载512×512，具有12个HUB75接口。
2.单卡24组RGB数据组输出模式，且通过拓展模式可达到128组串行数据组输出。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
3.接收卡搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K范围调节，可适配场景、护视力、优化显示拍摄效果，通过改变光色温满足多样需求。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
4.通过调试软件可快速标示出对应主控、网口、网口下接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
5.接收卡支持通过调试软件进行设置箱体画面，以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现箱体画面任意角度旋转显示。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
6.接收卡支持对模组数据进行任意行、列、点数据进行抽取修改操作，可同时添加多个行、列、点位置，自定义抽取数据大小。用于满足组模数据组不对称、模组空点等实际场景。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
7.通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
	99
	张

	3
	开关电源
	1.极限工作范围：180Vac~264Vac。
2.输入电压：200Vac~240Vac。
3.频率范围：50Hz/60Hz±5%。
4.满载输入电流：2.5A。
5.效率：87%。
6.泄漏电流：230Vac输入＜3.5mA。
7.额定功率：180W@+4.5V。
8.输出电压：+4.5V。
9.过流(A)：43-60A。
10.温度：-25℃~+70℃。
	176
	个

	4
	钢结构
	设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003。施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2012。验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205。
	54.00 
	㎡

	5
	智能配电柜
	1.柜体材质：加厚冷轧钢板。
2.防水等级：IP40。
3.配电柜具备过压。
4.过流.欠压.短路.断路以及漏电保护措施。
5.包含开关电源。
	1
	套

	6
	多功能卡
	1.支持8路继电器控制显示屏、空调、风扇等电源的开关，继电器电流极限为3A。支持通过串口单独控制每组继电器。支持自动控制和手动控制。
★2.无信号断开继电器功能，支持将供电接入多功能卡指定继电器中，通过继电器控制，监测前端信号的有无，开关LED屏幕电源。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
3.可通过软件将电脑时间保存至多功能卡（需安装电池）。
★4.节能环保，通过控制发送设备的亮度自动调节，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
	1
	张

	7
	专业主控
	1. 采用2U标准机箱，配置20路千兆网口或2路10G光纤，输出连接LED屏幕；
2. 支持单机最大带载1310万像素点，最宽16384或最高8192像素；
3. 支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入；
4. 支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz；
5. 支持8bit色深视频源输入；
6. 支持23.98~240Hz输入帧率适应技术；
7. 支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节；
8. 支持视频信号任意裁剪、无缝切换；
9. 支持16个场景的保存和调用；
10. 支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿；
11. 支持亮度调节，通过设备液晶面板或软件100级控制；
12. 支持色温调节，可调节显示屏2000K~10000K区间色温值；
13. 支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示；
14. 支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出；
15. 支持精确颜色管理，可调节显示屏色域；
16. 支持视频同步锁相技术，支持锁定内部Vsync、输入源、自动锁相；
17. 支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器；
18. 支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等；
19. 支持单机网口冗余备份和双机冗余备份；
20. 支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；
21. 支持双USB接口高速通讯以及用于多台设备级联控制；
22. 支持USB、LAN网口和RS232串口控制；
23. 工作电压：AC 100V~240V,50/60Hz，额定功率50W
24. ★为确保控制系统的兼容性，提供控制系统关于控制器、接收卡同一品牌证明函（加盖厂家公章）。 
25. ★为保证产品能够持久运行，设备通过安全防护强度试验、电能量源的防护、机械能量源的防护、抗电强度试验、防火防护外壳以及设备标志、说明和指示性安全防护均检验合格。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
	1
	台

	8
	辅助显示屏
	1.整机采用一体设计，外部无可见内部功能模块连接线，显示分辨率3840x2160，尺寸86寸。
★2.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
3.屏幕采用≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。
4.整机为适配教学场景的便捷使用，前置接口与按键在设备同一侧。
5.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附带磁吸功能的书写笔。
★6.整机嵌入式系统版本≥Android15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB，整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
7.整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W。
★8.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
9.整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。
10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
11.整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
12.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行AI识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
13.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
14.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
15.内置电脑模块内存：≥16GBDDR4。CPU：≥Inteli5第12代。内置电脑模块硬盘：≥256G固态。
16.内置电脑模块的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。
17.为方便教师后期维护，电脑模块采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
18.具有独立非外拓展的电脑USB接口:至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。
	1
	台

	9
	系统集成服务
	一、服务范围与内容
1.负责整套彩色LED显示系统的深化设计、现场勘测、结构点位确认、布线规划、安装调试、系统联调及竣工验收。
2.提供LED显示系统所需全部屏体硬件、配套辅材、线材、结构固定件，并完成整体集成安装。
3.负责系统通电调试、画面校正、亮度/色度均匀性校准、拼接效果优化，确保整屏显示效果一致、无暗角、无马赛克、无拼缝异常。
4.提供现场技术培训、操作培训及竣工资料移交。
二、包含的全部辅材及配件
1.屏体专用排线。
2.接收卡至发送卡信号线缆。
3.屏体专用电源线、分支电源线。
4.磁柱/磁吸固定组件。
5.散热配件、绝缘胶带、扎带、理线架、标识标签。
三、质保与售后服务承诺
1.提供三年硬件免费质保服务。
2.质保期内，屏体、单元板、电源、接收卡等核心硬件出现非人为质量问题，免费维修、免费更换、免费上门处理。
3.提供五年售后服务期。
4.质保期满后继续提供成本价配件供应+优先上门技术支持。
5.7×24小时技术响应，故障报修后快速到达现场处理。
6.定期巡检、系统清洁、线路检查、屏体校正等维护服务。
四、交付标准
1.系统安装牢固、走线规范、接地可靠、散热良好。
2.整屏亮度均匀、色彩一致、无坏点、无暗线、无闪烁。
3.提供完整竣工图纸、接线图、操作手册、备品备件清单。
	1 
	项

	（二）报告厅单色显示屏系统

	编号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	室内单红色显示屏
	1.像数点间距：4.75mm。像素密度：44321Dots/㎡。
2.像素构成：1R灯管封装：SMD2835。
3.尺寸：304*152*14.5mm。
4.重量：0.21kg±0.01kg。结构特点：灯驱合一。
5.单元板分辨率：64*32=2048Dots。
6.输入电压(直流)：4.5±0.1V。最大电流：≤2.38A。单元板功率：≤11W驱动方式：1/16恒流驱动
7.亮度：≥200cd/㎡。亮度均匀性：＞0.95。
	19.67 
	㎡

	2
	系统集成服务
	一、服务范围与内容
1.负责整套单色LED显示系统的深化设计、现场勘测、结构点位确认、布线规划、安装调试、系统联调及竣工验收。
2.提供LED显示系统所需全部屏体硬件、配套辅材、线材、结构固定件，并完成整体集成安装。
3.提供现场技术培训、操作培训及竣工资料移交。
二、包含的全部辅材及配件
1.屏体专用排线。
2.屏体专用电源线、分支电源线。
3.磁柱/磁吸固定组件。
4.散热配件、绝缘胶带、扎带、理线架、标识标签。
5.包含屏体边框、背条。
三、质保与售后服务承诺
1.提供三年硬件免费质保服务。
2.质保期内，屏体、单元板、电源、接收卡等核心硬件出现非人为质量问题，免费维修、免费更换、免费上门处理。
3.提供五年售后服务期。
4.质保期满后继续提供成本价配件供应+优先上门技术支持。
5.7×24小时技术响应，故障报修后快速到达现场处理。
6.定期巡检、系统清洁、线路检查、屏体校正等维护服务。
四、交付标准
1.系统安装牢固、走线规范、接地可靠、散热良好。
2.提供完整竣工图纸、接线图、操作手册、备品备件清单。
	1 
	项

	（三）报告厅扩声系统

	编号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	一拖四无线手持话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机。频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
★3.接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）。后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个LCD显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
★4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声。实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
★5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏。发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.★为了保证产品质量，要求投标产品制造商符合GB/T19001标准或ISO9001标准要求（提供在有效期内的证书复印件作为证明材料）
	1.00 
	套

	2
	一拖四无线头戴话筒
	1.基于数字U段传输技术、pi/4-DQPSK调制方式和国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.系统包括有1台接收主机、4只头戴腰包发射机。频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
★3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯。后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括1个静音键、1个音量减少键、1个音量增加键、1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有多频段均衡调节功能，提供≥高、中、低音三种调节档位，每种档位支持≥13档调节，共提供≥2197种均衡器调节档位。
5.具有多档位混响调节功能，提供≥效果占比、回响延时、混响幅度三种音效，各具有≥25档调节，共提供≥15625个混响效果。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
	3.00 
	套

	3
	一拖四无线会议话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机。频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
★3.接收机前面板具有≥4个LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）。后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
★4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏。发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
★8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时。设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
	3.00 
	套

	4
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	3.00 
	套

	5
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
	1.00 
	套

	6
	话筒
	1.换能方式：电容式
2.咪杆数量：双咪杆
3.频率响应等同或优于50Hz-18kHz
4.指向性：超心型指向
5.输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡
6.供电电压：≥幻象48V
	1.00 
	台

	7
	无线话筒支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	4.00 
	个

	8
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入。具有≥2路XLR输出
	4.00 
	个

	9
	声卡
	1.电脑播放声卡，带有≥2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。
2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。
3.具有≥1路USB2.0输入
4.频率响应等同或优于20Hz-20kHz(0/-0.5dB)
	1.00 
	个

	10
	AI智慧混音器
	1.产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
★2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出。具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号。具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性。具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
★6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息。具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
	1.00 
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	数字调音台
	1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。
2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。
3.支持中英文界面切换，且无需重启。
4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。
5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供功能界面截图佐证）
6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。
8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面截图佐证）
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。（提供功能界面截图佐证）
11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。
13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。
14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。
15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。
16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。
17.具有面板锁定按键，防止误操作。
	1.00 
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	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	1.00 
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	会议音频综合管理平台软件
	★1.平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能。检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证）
★2.支持通过平台扫描并管理设备（包括电子桌牌、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机、国产会议主机、PDU电源时序器）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息。可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证）
★3.平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。（提供功能界面截图佐证）
4.平台具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用（支持≥11款软件）。可针对不同客户需求选择软件版本。
5.平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块配置信息上传云端或者保存本地。可通过平台一键还原备份的数据。
6.登入平台后，进入各子模块（包括反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。
★7.平台具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行。内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答等信息。支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告。平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。（提供功能界面截图佐证）
8.支持跨系统使用，平台软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。其中支持跨平台的子模块包括：电子桌牌软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、全数字会议系统综合控制软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、FIR音箱处理器软件模块。
9.平台支持与全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、数字会议系统会议服务、电子桌牌系统会议服务等信息。
10.具有全数字会议系统软件模块，具有签到、表决、话筒管理、会议管理、模拟排位、摄像跟踪、译员机多语言功能。
11.具有电子桌牌软件模块，支持铭牌设置及更新、自定义投票表决、模拟排位、签到、表决、IP设置、集中控制（一键关机、息屏、清屏、亮屏功能）、无线表决器人员设置。
12.具有反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能。
13.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器的音频参数配置调节。
14.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。
15.具有数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器的音频参数调节功能。
16.具有数字调音台管理软件模块，支持设备管理、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、噪声门、压缩器、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、USB录音、USB播放、固件升级、自定义按键。
17.具有FIR音箱处理器软件模块，支持设备列表、场景列表、输入/输出矩阵、延时器、RMS压缩器、噪声门、动态响度滤波器、峰值限幅器、硬限幅器、输入均衡器、输出均衡器、FIR导入、导出、FIR编辑、麦克风测试功能、自动均衡、信号发生器、恢复出厂设置及中英文切换。
18.具有智能充电管理软件模块,支持管理充电底座、手持麦克风、腰包机等设备，支持区域管理、多设备同时管控、充电状态查看、网络和串口固件升级、设备日志记录、云端日志上传、中英文切换。
19.具有网络PDU管理系统模块，支持电源监控、插座状态、总控开关、插座排程、电能计量、系统设置。
20.具有音频矩阵管理软件模块,具备远程控制功能，支持设备管理、远程切换场景、场景预案、IO关联。
★支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供软件适配认证复印件加盖公章）
	1.00 
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	AI反馈抑制器
	★1.处理器主频≥1.3GHz。配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
★5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮。后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
★10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息。具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件）
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	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
	1.00 
	台

	16
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	2.00 
	台

	17
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
★2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（提供设备接口图佐证）
★3.支持≥100V广播输入接口。（提供设备接口图佐证）
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
	1.00 
	套

	18
	主扩线阵功放
	1.标准≤1U机柜式设计。采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能。
6.XLR平衡式输入。SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度40dB，37dB，34dB，31dB可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.常规带载8欧，4欧，2欧。
12.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4*1200W。立体声4Ω：≥4*2000W。立体声2Ω：≥4*2800W。桥接16Ω：≥2*2400W。桥接8Ω：≥2*4000W。桥接4Ω：≥2*5600W。
	1.00 
	台

	19
	主扩线阵音箱
	1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10"x2，功率≥600W，标称阻抗：≤8Ω
2.频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB(1M/1W)
3.高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。
	6.00 
	只

	20
	主扩线阵次低频音箱
	1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：≥18"x1。
2.功率≥800W，标称阻抗：≤8Ω。
3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥100dB(1M/1W)。
	2.00 
	只

	21
	支架
	葫芦架支架
	2.00 
	套

	22
	支架
	线阵音箱支架
	2
	套

	23
	辅助、台唇音箱功放
	1.标准≤1U机箱设计。
3.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。
4.功放具有过压保护，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。
5.具有XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×4。立体声@4Ω：≥850W×4。桥接@8Ω：≥1700W。
	2
	台

	24
	辅助音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz-20KHz
3.额定功率≥250W
4.灵敏度≥97dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥10"低音×1
	6.00 
	只

	25
	辅助音箱支架
	辅助音箱支架
	6
	只

	26
	台唇音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元。覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。
	2
	只

	27
	返听音箱功放
	1.标准≤1U机柜式设计。采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。输出功率：立体声8Ω ：500W×2。立体声4Ω：850W×2。桥接16Ω：1000W 。桥接8Ω：1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	1
	台

	28
	返听音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.灵敏度≥98dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≤1.4"压缩高音单元×1。低音：10"低音×1
	4
	只

	29
	设备机柜
	1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱。
2.前门采用钢制嵌边式玻璃门。
3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板。
4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。
	1
	台

	30
	系统集成服务
	一、服务内容
1.现场勘测、方案确认，完成音响系统全套设备（主音箱、功放、调音台、麦克风等）的安装、调试与集成。
2.提供所有所需线材及辅材，确保安装顺利、系统稳定。
3.提供简单操作培训，确保甲方人员可正常使用。
二、包含线材及辅材
1.线材：音响线（主音箱、补声音箱、低音音箱线）、音频线等所有连接传输线材。
2.辅材：各类接线端子、固定件、绝缘胶带、扎带等安装所需全部辅材。
三、质保与售后服务
1.硬件质保：提供3年免费质保，质保期内核心硬件（音箱、功放、调音台等）出现非人为质量问题，免费更换、免费上门处理。
2.售后服务：提供5年售后服务，质保期满后提供成本价配件及优先上门技术支持。
	1
	项

	（四）报告厅会议家具

	编号
	名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	礼堂椅
	1.座椅根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧形完全符合人体生理曲线，外形美观，大方，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回位。
2.座椅尺寸根据现场预留场地进行深化设计。
3.座椅背内板、座背外板采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型，座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等，椅背板尺寸750*510*15mm（长宽±5mm）椅座板：460*430*15mm（长宽±5mm）,座外板具有121个∮10吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距30mm，排气孔与板的最高点为76mm,自此室内的噪音有效降低。
4.座、背海绵采用高密度聚酯定型海绵原料，经模具热固发泡一体成型，座海棉长度为500mm，宽度为455mm，高度为150mm,海棉密度为60KG/M3，背海棉长度为715mm，宽度为470mm，厚115mm海棉密度为45KG/M3。
5.面料为优质品牌耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。
6.写字板支架：采用新型直接焊接成型链接件φ14mm实心冷拉圆铁支架与优质T3.0mm热板，经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂等工序处理，写字板支架与写字板组合后能承重静压100KG无变形、断裂现象。
7.写字板：采用环保E1级三聚氰胺饰面板，桌面造型为不规则体，四周截面采用PP塑料一次性注塑封边成型，无接缝，桌面四周正反面为圆弧边，坐人下去正前方与背面分别带有长160mm一次性注塑封边笔槽。书写板规格：285*245*20mm（长宽±5mm）。
8.扶手面盖采用进口橡木厚度为26mm长度415mm、宽80mm。板面经六次以上喷油、打磨。
9.扶手脚架采用优质A级热轧板T2.0mm经模具冲压焊接成型其框架宽度80mm、长度403mm、高度355mm，底脚板采用2mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.5优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。
10.扶手脚架侧板装饰面选用优质高密度中纤板经模具一次成型并弃用传统易脱落、易变形的外扣式工艺采用新型内嵌式使之更加稳固、实用。侧板装饰厚3.5mm。
11.椅座弃用市场传统木框钉架工艺启用新型铁框工艺：选用优质钢板厚度不低于1.5mm经模具冲压焊接成型，内置高密度夹板打底。
12.座椅结构采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。
13.椅座座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，且回位无声。
14.地面固定：采用优质内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定。
	1000.00 
	位

	2
	主席台
	规格：1800*600*750
1、产品整体技术性能：符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量＜0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度＜0.09mm，底脚平稳性＜0.21mm。
2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量＜0.047mg/m³，吸水膨胀率＜7.4%，总挥发性有机化合物＜0.17mg/m²·h。符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》
3、油漆：底漆采用环保UV油漆，面漆采用PU环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量＜49g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）＜0.3mg/kg，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料非水性）标准。
4、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾120小时，测试为最好的等级10级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。
	5.00 
	组

	3
	主席椅
	1.颜色：常规胡桃色。
2.主体材质：橡木。
3.表面材质：西皮。
4.填充物：高密度PU气泡海绵。
	10.00 
	把

	4
	发言台
	1、产品整体技术性能：符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量＜0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度＜0.09mm，底脚平稳性＜0.21mm。
2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量＜0.047mg/m³，吸水膨胀率＜7.4%，总挥发性有机化合物＜0.17mg/m²·h。符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》
3、油漆：底漆采用环保UV油漆，面漆采用PU环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量＜49g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）＜0.3mg/kg，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料非水性）标准。
4、五金配件：采用国产一线品牌优质五金配件，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》标准，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾120小时，测试为最好的等级10级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。
	1.00 
	组


2、 其他要求：
1. 质量要求：符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准及国家有关部门对所采购设备的强制性规定和要求。
2. 质保期限：提供≥3年硬件免费质保，非人为故障免费维修、免费更换。提供≥5年售后服务，含技术支持、故障排查及后期维护。
3. [bookmark: hmcheck_7240ca8993624b4588ddffd6b1ec9a27]合同履行期限：60日历天(合同签订之日起60日历天内，完成设备配送、安装、
调试并正常投入使用)。
4. 履约地点：采购人指定地点。
5. [bookmark: hmcheck_424b16cfb4c4403fb47baa919fbf9a8d]售后服务要求：中标人投标的所有设备配有完整备件，不能出现设备损坏无临时替换备件情况，确保发生故障时及时维护更换；有维修要求时10分钟内作出响应，30分钟内完成维修；3个小时内日不能完成维修的，每次支付违约金1000元；1个工作内日不能完成维修的，每次支付违约金2000元。
6. 付款方式：所有货物按规定的日期、地点向招标人交货及安装完毕并验收合格后，
招标人根据财政资金安排，款项拨到招标人账户后的7个工作日内支付货款。7.验收方式：供货后一次性验收合格，验收不合格的撤销并解除采购合同，采购单位不承担任何责任，供应商自行承担所有损失。
3、 

第五章  合同书样式及主要条款


合同编号： 	 	招标编号： 


本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


政府采购
（委托采购)

合
同
书 

签订地点：
签订日期：    年　 月　日
 

合同登记编号：                   本合同需甲乙双方加盖骑缝章


甲方（采购人）名称：
地址：
邮编：
单位负责人：                 联系电话/手机：
项目负责人：                 联系电话/手机：
联系人：                     联系电话/手机：


乙方（供应商）名称：
地址：
邮编：
法定代表人： 
委托代理人：                 联系电话/手机：
项目负责人：                 联系电话/手机：
售后服务联系人：             联系电话/手机：
开户银行全称：
银行账号：



合同签订日期：    年   月   日


[bookmark: _Toc524527295][bookmark: _Toc436773173][bookmark: _Toc493515550][bookmark: _Toc16701]政府采购合同（参考文本）

根据XX采购项目的采购结果，依据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，确认乙方为甲方供货单位。经双方充分协商一致，现就货物的供应及相关事宜达成合同样式及主要条款如下：
一、项目或设备（产品）名称、品牌、型号规格、产地、制造商、数量、单价（人民币元）
	序号
	标的名称
	品牌、型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：
大写：


产品须满足招标文件及投标书承诺的技术要求。（技术参数和详细配置不够填写须另作附件）
二、随机资料和配套附属产品要求：乙方应按照招标文件要求及投标书所承诺的事项履行义务。
三、安装调试要求：制造商派工程师到用户现场负责设备安装、调试。用户在现场配合并提供必要的安装条件。制造商自备安装、调试专用工具。
设备安装调试符合国家规定的相应标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。
四、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件
乙方应按照招标文件要求及投标书所承诺的事项履行义务。
五、合同总价（大写）：                 （人民币：元）小写：          元
其中：以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装运输调试费用。本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。
六、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1．负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；
2．负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必需的场地和环境；
3．负责组织成立验收小组对货物或项目进行验收并签署验收报告；
4．按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务；
（二）乙方的权利和义务
1．乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期为（  ）年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。 
具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（  ）小时内到达现场，乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（  ）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；
2．保证甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
3．严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；
4．与甲方共同进行设备和项目的验收。                                       
七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致。
八、技术培训：
乙方向甲方提供不少于   天的设备使用人员现场免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；
其他由甲乙双方协定：
九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持，乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。
乙方技术支持电话：                   ，联系人：                。
十、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后          日内。
十一、验收及验收标准
1．设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求（或按所提供样品进行验收)。
设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（                            ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的工件、工具等；货物到达指定履约地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。
2．项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同技术要求；
十二、合同价款结算
（一）合同生效
（二）合同价款支付方式：（具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定）
十三、违约责任：
除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。因乙方不能按期交付设备和完成安装调试及所交设备和安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。
甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。
甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关政府采购监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；在本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。
十五、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
十六、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。
十七、本合同自签订之日起生效。
十八、本合同不可分割之部分：
1．招标文件；
2．中标人投标文件及澄清文件；
3．中标通知书；
4．合同书附件。




注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的成交内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据民法典有关规定并参照此范本格式进行签订为准。
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编写说明：
1.为帮助投标人高效规范编写投标文件，也便于评委充分有效查阅投标人的投标情况，特提供本投标文件要求和格式。
2.投标人按以下文件顺序编写。投标人另行提供的文件顺序其后罗列。
3.投标人应如实填写投标文件。
4.采购人有权利在投标人中标后，对中标人的投标文件进行再次的审查。中标人有义务配合采购人的审查，如拒绝提供对其投标文件中相应的审查说明或证明材料，或提供的证明材料和投标文件有重大实质性负向误差，采购人可视为中标人提供虚假文件材料，从而拒绝中标人的中标资格，并可追究中标人的法律责任。
注：1.投标文件应编写统一的目录。
2.已提供格式的请各竞标单位认真填写，无格式提供的请各竞标单位根据企业自身情况结合本项目的实际需求自拟。






项目名称：XX
投 标 文 件


项目编号：xx






投标单位：                     （电子签章)
法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）
日   期：2026年    月    日









开标一览表

项目名称：xx
项目编号：xx
	序号
	分项
	投标人填报
	备注

	
	[bookmark: OLE_LINK10]投标总报价（元）
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	2
	合同履行期限（交货期）
	
	

	3
	质保期
	
	

	4
	质量承诺
	
	

	5
	履约地点
	
	

	6
	项目联系人及电话
	
	



注：表中“投标总报价”应与“投标报价汇总表”“投标函”中的投标总报价一致。



投标单位：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：        年     月     日

一、资格审查文件

格式1：
投标单位基本情况表
	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子邮箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司有关证书（请附有关证书的扫描件）：

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，并提供认证机构年审监督报告）。

	9
	主营范围：
1.
2.
3.
4.
……
……

	10
	其他要求说明的情况：



注：在本表后须附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

格式2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员能够满足本采购项目的供货和服务；投标人所供货物应符合国家有关部门规定的相应技术规范标准要求；如国家有关部门对投标人或其投标产品有强制性规定或要求的，则投标人及投标产品必须符合相应规定或要求。（须提供承诺书，格式自拟）。


















格式3：
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

一、开户银行情况
	开户银行
	名称：

	
	地址：




二、2024年度的财务情况
	财务状况（位：元）
	2024年度

	1.总资产
	

	2.流动资产
	

	3.总负债
	

	4.流动负债
	

	5.税前利润
	

	6.税后利润
	


注：提供2024年度经社会审计机构审计的财报表（包括审计报告、资产负债表、利润表等)和健全的财务制度的相关证明材料，若无经社会审计机构审计的财务报表可提供企业财务报表（2024年度）或投标单位开户银行出具的资信证明或信用等级证明；【注：投标单位成立时间不足1年，提交注册之日至今即可】，自然人提供银行出具的资信证明。

投标单位：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：        年     月     日
格式4：

依法缴纳税收的证明资料

投标人须提供缴税所属时间在2024年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖公章的清晰扫描件）；若投标单位成立时间不足1年，则应当出具依法纳税的承诺书；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。









格式5：

依法缴纳社会保障资金的证明资料

投标人须提供缴费所属时间在2024年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的银行电子缴费凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖公章的清晰扫描件）；若投标单位成立时间不足1年，则应当出具依法缴纳社会保障资金的承诺书；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。


格式6：

无重大违法记录声明
投标人参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。【注：投标单位成立时间不足3年的，提交注册之日至今即可】。

声明

致：（采购人名称）  
我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。
特此声明。
 




投标人：	           （电子签章）
 
法定代表人或其委托代理人：      （电子签章或签字）
 
日期：         年 	 月    日

格式7： 
具有良好的商业信誉

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》相关要求，参加投标的投标人在投标文件递交截止时间前未被列入①严重失信主体名单；②失信被执行人③政府采购严重违法失信行为记录名单④重大税收违法失信主体。采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，若投标人或法定代表人有不良信誉信用，将视为不满足资格要求:（以采购人和采购代理机构在开标当天查询结果为准）。



















二、商务文件
格式1：
投标报价汇总表
项目名称：xx
项目编号：xx
	序号
	分项
	投标人填报
	备注

	
	投标总报价（元）
	大写：
	

	
	
	小写：
	

	2
	合同履行期限（交货期）
	
	

	3
	质保期
	
	

	4
	质量承诺
	
	

	5
	履约地点
	
	

	6
	项目联系人及电话
	
	



注：表中“投标总报价”应与“开标一览表”“投标函”中的投标总报价一致。


投标单位：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：        年     月     日

格式2：
投 标 函

致： XX （采购人名称）：
我方已仔细研究了项目编号：xx的 XX 招标文件的全部内容，正式授权下述签字人    （姓名和职务）    全权代表投标人  （供应商名称）  参加投标，并提交电子投标文件一份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件招标项目要求，投标总报价（含税价）:大写           （小写    元)，在承诺的服务期内完成本项目包含的全部工作内容。
[bookmark: hmcheck_c8f1a7a80c6b44368fb91d8651e00d9d]2.我方已详细审查全部招标文件，包括 （澄清文件）(如果有的话，没有填无) 。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。
[bookmark: _GoBack]3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在本投标有效期自投标文件截止之日起  日历天满之前均具有约束力。
4.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
5.我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。
6.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。
7.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
8.如我方中标：
（1）我方承诺在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我公司承诺，假若我公司中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。
（4）我公司、法人无任何违法犯罪及不良失信记录。如有虚假，一经查实，自愿放弃中标人资格并承担全部后果。
9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
（1）我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。
（2）如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；
（3）本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
10.   （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                      ；邮政编码：                 ；
电    话：                      ；传    真：                  ；
开户名称：                      ；
开户银行：                      ；
账    号：                      。


投标单位：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：        年     月     日

格式3：

履约承诺书

一、我单位承诺：
（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对招标文件不明白及误解的权利，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。
（二）按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必需的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。
（三）我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。
（四）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动地与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。
（五）我方保证本次投标所提交的证明材料真实合法有效，如提供虚假证明材料的，将依法依规处罚并取消本次投标的合法性和有效性。

二、我单位承诺：
除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标单位：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：        年     月     日 

格式4：

法定代表人身份证明书


投标单位名称：                                   ；
单位性质：                                       ；
成立时间：                年         月         日
经营期限：                                       ；
姓名：                  ；性别：                 ；
年龄：                  ；职务：                 ；
系                                  （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。


附：法定代表人身份证正反面扫描件。





投标单位：                   （电子签章）

日   期：          年      月     日



格式5：

法定代表人授权委托书

致： XX （采购人名称）
本授权书声明： （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权 （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 XX 项目（项目编号：  ）的招标，以本单位名义投标，处理一切与之有关的事务。
委托期限：                  。
代理人无转委托权。

投标单位：                 （电子签章）
法定代表人：                 （电子签章）
日  期：          年      月     日
___________________________________________________________________________________
	附： 
						

	委托代理人签字：
	                                    

	职       务：
	                                          

	身份证号码：
	                                          

	详 细  地 址：
	                                     

	电       话：
	                                         



附：代理人身份证正反面扫描件。


格式6：

投标报价明细表
项目名称：XX
项目编号：xx
	序号
	货物名称
	品牌、型号、规格
	制造商/生产厂商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	大写：
小写：



投标单位：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
日期：        年     月     日 

陇川县政府采购和出让中心                                                                                                     招标文件

格式7：

中小企业声明函
或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件
（一）中小企业声明函
（不符合中小企业优惠政策的企业不需填写此表)
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 XX 的 XX 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于 制造业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于 制造业 ；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 



供应商：	               （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：	             （电子签章）
日期：        年    月    日


注：从业人员、营业人员、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（二）残疾人福利性单位声明函
（不享受残疾人福利性单位优惠政策的供应商不需填写此表）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 XX 单位的XX 项目采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商：	               （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：	             （电子签章）
日期：        年    月    日










（三）监狱企业证明
（不是监狱企业的无需提供证明材料）
注：如是，请提供证明材料；若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具证明材料；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。




供应商：	               （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：	             （电子签章）
日期：        年    月    日












三、技术文件

技术部分应包括（但不限于）以下内容：
（1）投标货物技术规格偏离表；
（2）项目实施方案及保障措施；
（3）质量承诺及保证措施；
（4）售后服务方案；




























陇川县政府采购和出让中心                                                         招标文件

格式1：

投标货物技术规格偏离表 
项目名称：XX
项目编号：
	序号
	货物名称
	招标文件技术参数要求
	投标产品技术参数及配置
	偏离
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



注：1.投标人须按照第四章《采购要求》的顺序依次填写。
2.表格中“偏离”部分，填写“有偏离或无偏离”，凡有偏离的需填写偏离说明（“正偏离”或“负偏离”，并写明技术指标）。
3.本表后附：产品截图彩页、产品的最新技术支持资料或技术性能指标证明材料（按招标文件采购要求提供的）。
4.供应商所提供的参数必须真实，验收时需对响应文件中产品技术参数及配置进行逐一核对，如存在虚假应标将拒绝验收。
投标单位：	               （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：	             （电子签章或签字）     
日期：  年  月   日
陇川县政府采购和出让中心                                                                  招标文件

格式2：

项目实施方案及保障措施
（格式自拟）




格式3：

质量承诺及保证措施
（格式自拟）





格式4：

售后服务方案
（格式自拟）

格式5：
投标人认为有必要提供的技术部分说明或资料



[bookmark: OLE_LINK23]

[bookmark: hmcheck_ff0e174468b84f61b5a2f42f19701f54]友情提示：为了避免上传投标文件失误导致投标文件信息缺失、影响投标，建议在某一模块上传一份完整的投标文件，确保评审时可以查询到完整的投标文件。
