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（渤海大学微区结构与物相分析设备采购）的招标公告

项目概况

（渤海大学微区结构与物相分析设备采购）招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于 2026年08月28日09点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH26-210000-17597
项目名称：渤海大学微区结构与物相分析设备采购

包组编号：001

包组名称：超高分辨场发射扫描电子显微镜（热场）-通用检测型
预算金额：11550000元
最高限价：11550000元
采购需求：超高分辨场发射扫描电子显微镜（热场）-通用检测型3个
交货时间：合同签订后4个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后15日内安装调试培训完毕。
包组编号：002

包组名称：X射线单晶衍射仪

预算金额：3900000元
最高限价：3900000元
采购需求：X射线单晶衍射仪1台
交货时间：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。
包组编号：003

包组名称：X射线粉末衍射仪
预算金额：4300000元
最高限价：4300000元
采购需求：X射线粉末衍射仪1台
交货时间：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。

本项目（否）采用“暗标盲评”评审方式

需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策

本项目（否）接受联合体投标。

供应商的资格要求

001包、002包、003包：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须在中国境内注册，有能力提供本次采购项目所要求的全部货物及相关服务。

3.2本项目不得分包或转包；

3.3截至开标前，经“信用中国”、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间： 2026年08月06日23时59分至2026年08月14日00时01分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

   2026 年08 月28 日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）
地点：投标文件上传至辽宁政府采购网，电子U盘（备份文件）递交至辽宁君阳招标代理有限公司一楼开标室（锦州市松山新区锦娘路国际五金机电城17-17）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函。
2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、本项目采用全流程电子评审，投标人在辽宁政府采购网上自行下载招标文件并进行报名。

2、投标文件递交方式采用线上递交及电子U盘（备份文件）递交同时执行，并须保持一致，参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

3、关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子U盘（备份文件）报送截止时间同递交投标文件截止时间（即开标时间）,解密为30分钟。如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。

4、本项目兼投不兼中。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 　渤海大学　
地址： 　锦州市
联系方式：0416-3716765
2.采购代理机构信息

名称： 　辽宁君阳招标代理有限公司　　　　　　　　　
地址： 　锦州市松山新区锦娘路国际五金机电城17-17　　　　　　　　　　
联系方式：　0416-2881806　　　　　　　　　
邮箱地址：　　LNjunyang@126.com　　　　　　　　　
开户行： 　中国光大银行沈阳南湖科技开发区支行　　　　　　　　　
账户名称： 　辽宁君阳招标代理有限公司　　　　　　　　　
账号：　75680188000191778　　　　　　　　　　
3.项目联系方式

项目联系人：       郭女士            

电　话：　　0416-2881806　　　　　　　　

辽宁君阳招标代理有限公司

  2026年08月06日

第一章 投标人须知
一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称： 渤海大学  

地  址： 锦州市  

联系人：  张女士  

电  话： 0416-3716765

	1.2
	采购代理机构
	名  称：  辽宁君阳招标代理有限公司  

地  址：  锦州市松山新区锦娘路国际五金机电城17-17  

联系人：   郭女士          
电  话：  0416-2881806     

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	详见第二章资格性证明材料

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：  工业   。

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.7
	联合体投标的其他资格要求
	本项目不允许联合体参与投标

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	001包

预算金额：11550000元

最高限价：11550000元

002包

预算金额：3900000元

最高限价：3900000元

003包

预算金额：4300000元

最高限价：4300000元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	 001包：超高分辨场发射扫描电子显微镜（热场）-通用检测型；002包：X射线单晶衍射仪；003包：X射线粉末衍射仪        （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.2
	是否采用

“暗标盲评”评审
	(是，               为暗标盲评内容

(否

	11.4
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1.递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2.样品制作的标准和要求：             
3.随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4.样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

1.演示时间：   同响应文件递交时间                        
演示地点：   同响应文件递交地点                      
演示顺序：   按供应商递交电子文档的签到顺序                       
2.演示要求：  （1）评标现场每家供应商安排1名工作人员。（2）评标现场仅提供电源，演示所需其他软硬件设备如电脑等由供应商自行准备。（3）每包演示时长在35分钟以内。具体详见附件三。 （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按  人民币    货币进行报价。

(其他：               

	13.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	17.1
	加密备份投标文件递交要求
	形式：(U盘   (光盘   (邮箱：   LNjunyang@126.com           
地址：(采购代理机构邮箱：   LNjunyang@126.com             
(同开标地点

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.2
	解密时间
	  30  分钟

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 2人，评审专家 5人组成，共 7 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1.样品评审方法：              
2.样品评审标准：              

(演示：

1.演示评审方法：  详见附件3            
2.演示评审标准：  详见附件3           

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	27.6
	支持本国产品
	(适用

□不适用

注：适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

	29.2
	每包推荐中标候选人的数量
	       3名       

	31
	每包确定中标人的方式
	中标人数量：  1名    
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	每包履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
履约保证金金额： 本项目履约保证金为成交金额的10%  
履约保证金递交时间： 中标方收到中标通知书后三日内缴纳  
履约保证金递交方式：☑保函   ☑支票  ☑电汇
账户信息：
    开 户 名： 渤海大学                 
    开 户 行： 中国工商银行股份有限公司锦州金凌支行                
    账    号：  0708803409000005293                
履约保证金退还时间及规定： 验收合格后无息退还  
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	每包采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由    中标单位       向采购代理机构予以支付。
支付标准：参考国家计委计价格[2002]1980 号文、国家和发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号文、发改价格[2011]534号文标准。收费按差额定率分档累进法计费，如招标代理服务费低于 3000 元，按 3000 元收取。
支付形式： 电子汇款或现金支付             
支付时间： 领取中标通知书时缴纳             

注明：中标人确定中标后请及时与代理机构取得联系交纳代理服务费并领取成交通知书。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函

联系单位： 辽宁君阳招标代理有限公司              
联 系 人：   郭女士    
联系电话： 0416-2881806              
通讯地址： 锦州市松山新区锦娘路五金机电城17-17

2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	需要补充的其他内容

	
	费用承担方式：投标人应自行承担所有与参加本次招标有关的费用。不论结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	
	投标人应及时关注网上关于本项目的更正信息，未能及时关注更正信息的供应商提出任何异议，采购人与代理机构概不负责。

	3.
	投标人应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

投标人必须于投标截止时间前上传投标文件至辽宁政府采购网，投标人仅提供备份文件而未将投标文件上传至辽宁政府采购网，投标（响应）无效。
开标现场投标人需对本公司上传的投标文件进行解密。（解密设备由投标人自行提供）。解密时间：自递交投标文件截止时间起30分钟内，因供应商原因造成投标文件未解密或因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密，视为放弃投标（响应）。

	4.
	交货时间：

001包：合同签订后4个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后15日内安装调试培训完毕。
002包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。

003包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。

	5.
	质保期：

001包：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

002包：仪器整机质保期为验收合格后12个月。质保期满前1个月内厂家应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

003包：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

质保金：无

	6.
	产品质量标准：符合国家标准、行业标准。

	7.
	付款方式：001包、002包、003包：本项目为财政预算资金，执行国库集中支付管理，不预留质保金。本付款、资金共管、履约保证金相关条款为实质性要求，投标人须完全响应，不响应按投标无效处理。中标人需缴纳中标金额10%履约保证金，合同生效后双方开立项目资金共管专用账户、签订银行三方监管协议，在预算资金到位、资料齐全、履约保证金足额缴纳等全部前置条件满足后，采购人支付合同总价90%预付款至共管账户，资金仅限本项目履约直接支出、专款专用。项目全部供货、安装、调试完成并验收合格、资料审核无误后10个工作日内，中标人凭验收单申请用款，采购人出具书面拨付同意文件后，双方共同办理资金划转。剩余10%合同尾款一次性付清；中标人无任何违约情形的，履约保证金验收合格后无息全额退还。

	8.
	本项目兼投不兼中。潜在投标人只允许成交一个标包。即按001包组、002包组、003包组的顺序，成交前一包组的中标人不再成交后续包组，后序包组中标人由排名第二的中标候选人递补，若排名第二的中标候选人已中前序包组，则由排名第三的中标候选人递补，以此类推。

	9.
	验收：由采购人或采购人委托的代理机构组织政府采购相关 当事人进行项目最终验收，根据政府采购合同，执行《辽宁省政府采购 履约验收管理办法》[辽财采函〔2017〕603 号]规定签署最终验收文件。

	10.
	无效的投标文件：

符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足法定三家的；

不能完全满足采购文件实质性要求的,未按采购文件要求（含变更公告、澄清文件等）向代理机构提交相关材料的；

投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效。 

投标人未按规定格式填写或内容不全、关键字迹模糊不清、无法辨认或难以确认；  

未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

不具备采购文件中规定的资格要求的； 

与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标； 

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

属于法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形；

投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

不同投标文件之间的内容或数据大量雷同具有明显的互相抄袭现象； 

投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的或资格后审不合格的； 

投标人的报价均超过采购预算，采购方不能支付的； 

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理；投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 

③对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（15）因重大变故，采购任务取消的;

（16）出现影响采购公正的违法、违规行为的

	11.
	投标人须知

（请务必仔细阅读）

1.参加辽宁省政府采购活动的投标人，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统投标人操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号），请按照相关规定，及时办理CA锁及相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由投标人自行承担。

2.投标人须自主学习电子投标（响应）文件制作教程，并根据制作规范进行制作，如未按照要求制作，将会影响文件上传，造成的所有后果，由投标人自行承担。

3.依据关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知（辽财采函〔2021〕363 号）要求，投标（响应）文件递交方式采用线上递交，开标截止时间前上传电子投标文件，开标现场递交U盘备份文件（备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用，如格式不一致，后果自负）。投标人递交文件须按照（采购）文件要求进行签字、盖章。

4.开标时，投标人授权委托人须持CA锁及配备电脑，参与开标及投标文件解密

	12.
	供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：
    （1）因供应商原因造成投标文件未解密的；
    （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；
    （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
    出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

2、采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：

电子评审系统发生故障导致无法登录访问；

电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。
    出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在 30 分钟内对问题进行鉴定， 将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。

其中：
    （1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。
    （2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。
    （3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。
3、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。

	13.
	备份文件递交方式：现场递交、邮寄递交、电子邮件递交均可。

现场递交：同递交响应文件截止时间，递交至辽宁君阳招标代理有限公司（锦州市松山新区锦娘路五金机电城17-17）。
邮寄递交：递交响应文件截止时间前1日，递交至辽宁君阳招标代理有限公司（锦州市松山新区锦娘路五金机电城17-17），快递显示签收成功请及时与代理公司联系，快递运输途中的风险及邮费均由供应商自行承担。（此种递交备份文件方式不建议投标人选择）
电子邮件：递交投标文件截止时间前，要求投标人递交的备份文件为加密文件，并将授权委托书发送至代理公司的邮箱内，如需启用备份文件，代理公司工作人员将向供应商以书面形式获取开启备份文件密码。电子邮件发送后请与代理公司电话确认。
注明：备份文件的递交时间必须按以上要求，超过该时间，将视为无效备份文件。如备份文件未递交成功，供应商自行承担相应的责任及后果。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标产品为非中小企业制造情形，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.6.2货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3.6.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.3.6.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.6.5组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.7款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下：
招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

★10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。招标文件提供格式的按所给格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分内容。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应将投标文件分为“明标分册”与“暗标分册”。其中，“明标分册”主要包含投标函、投标报价明细表、资质证书、业绩证明材料、项目团队人员资质证明等涉及供应商直接标识信息的内容，以及货物采购中产品规格性能说明、技术参数偏离表等与产品特性直接相关的技术内容；“暗标分册”主要包含项目技术实施方案、交货或服务周期安排、售后服务方案等内容。具体详见投标人须知前附表11.2款。

★11.3采用“暗标盲评”评审的，暗标分册投标文件编制应满足下列要求：

（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。

（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。

（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同（2）正文要求且无需首行缩进）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。

（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，可以设置页脚且页脚仅可以设置页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，同模块文本页码应当连续。

（5）不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。

（6）任何情况下，暗标分册中不得出现投标人的名称和其他可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。

（7）不允许对暗标分册进行电子签章或上传带有签章的扫描页。

11.4样品或演示要求详见投标人须知表11.4款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2除招标文件另有约定外，投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署

投标文件需按照招标文件规定的格式内容编制，并按招标文件要求盖章或电子签章。（对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 投标文件的递交

17.加密备份投标文件递交要求
★17.1投标人应按投标须知表17.1的要求自愿递交加密备份投标文件。如投标人选择现场递交，应将加密备份投标文件密封，并进行包封。前附表11.2款规定采用“暗标盲评”评审的，需将明标分册及暗标分册加密备份投标文件分别单独密封、单独包封。具体如下：

明标分册包装封皮：

（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

暗标分册包装封皮：

注明项目名称、项目编号、包组编号。

★17.2投标人自愿递交加密备份文件的，应在投标人须知表18.1规定的递交投标文件截止时间前递交。同时递交《投标文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。

如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

★17.3启用备份文件时，投标人未按投标人须知表17.1款中的规定提交加密备份文件的，其投标将被认定为投标无效。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

19.4递交加密备份投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前按照投标人须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，加密备份投标文件的修改或撤回行为无效。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人对电子投标文件进行解密。本项目的解密时间规定见投标人须知表20.2条。采购人或采购代理机构将通过电子评审系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.3投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份投标文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为投标人放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4投标人的投标报价属于启动异常低价审查程序情形的，评标委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。启动异常低价投标审查程序及提交证明材料要求具体详见第四章 评标方法。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.4款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.4条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（6）投标人的报价属于启动异常低价审查程序情形，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（7）未按招标文件要求拆分编制“明标分册”与“暗标分册”的；

（8）“暗标分册”不符合招标文件暗标要求的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（辽财采〔2021〕153号）和《关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知》（辽财采〔2022〕119号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.6根据《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，若投标人须知表27.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第四章 评标方法。

27.7采购需求标准。为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 货物需求。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，详见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、001包、002包、003包投标文件封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件的封皮
	1

	2
	投标文件的目录
	2


二、001包、002包、003包资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	5

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	7

	9
	投标人关联单位说明
	8

	10
	其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、001包符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	7
	备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致承诺函
	14

	8
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	

	9
	资金共管监管承诺函
	16


002包、003包符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	分项报价表
	11

	4
	技术规格偏离表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	7
	备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致承诺函
	14

	8
	进口产品的制造厂家的授权书（如供应商提供的产品是进口厂家制造须提供）
	15

	9
	其他符合性证明材料：
投标人需在投标文件中提供厂家有效期内的《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》或提供加盖厂家公章的承诺函（承诺能在供货前提供《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》）。
	

	10
	资金共管监管承诺函
	16


四、001包、002包、003包其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（如适用）（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	17/18

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	

	4
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	19

	5
	关于本国产品比例的声明函（如适用）
	20


重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1
（投标文件的封皮）
投  标  文  件

所投包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其他材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式3

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：      身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                            身份证号码：         

工作单位：                      

住址：                                      电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传真：                             电话：              

日期：                       

格式5

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式7
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式8

投标人关联单位说明

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

格式9
投标函

（采购人或采购代理机构名称）：

根据贵方（项目名称）项目的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，以    形式自愿递交电子加密备份文件（(是/(否），以 /形式出具金额为人民币 0 元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

（10）我方承诺无串通投标行为。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日期：                               

格式10
开标一览表

包组编号：                                                  

	包组名称
	投标总价（元）
	备注

	
	小写：

大写：
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                 
格式11
分项报价表

包组编号：                                       报价单位：（元）
	序号
	品目名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式12
技术规格偏离表

	包组编号/品目号：001/1
品目名称：超高分辨场发射扫描电子显微镜（热场）-通用检测型
数量：3个

是否经过审批允许采购进口产品：否
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	1 主要技术和性能要求

1.1 电子枪：肖特基热场发射电子枪。

★1.2 二次电子分辨率

1.2.1 加速电压15kV下：≤0.6nm（非减速模式）。（请提供实际拍摄的分辨率验证指标照片）

1.2.2 加速电压1kV下：≤1.0nm（非减速模式）。（请提供实际拍摄的分辨率验证指标照片）

▲1.3 加速电压范围：20V～30kV；最小步进≤10V。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
▲1.4 束流：1pA～20nA，束流可调，且电子束束流稳定性≤0.3%/h。（请提供电子束束流稳定性的1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.5 放大倍数：1X～2500000X。

1.6 配备电磁复合透镜、水冷恒温物镜及高压加速管。

1.7 物镜光阑：≥6孔，可实现电偏转切换，无需手动调节。

1.8 真空系统

1.8.1 配备至少1台涡轮分子泵（抽气速率≥240L/s）、1台机械泵（抽气速率≥240L/min）和2台离子泵（抽气速率≥25L/s）。

1.8.2 真空控制：全自动，具有真空互锁功能。

1.8.3 真空度：电子枪真空度≤9×10-8Pa，样品仓真空度≤5×10-4Pa。

★1.9 可扩展附件接口数量≥12个。
1.10 样品台及样品仓

1.10.1 五轴机械优中心样品台，全真空内置电机驱动。

▲1.10.2 样品台行程：X≥110mm，Y≥110mm，Z≥65mm，T：-10°～+70°，R：360°旋转可调。（请提供1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.10.3 样品仓容积：长≥360mm，宽≥310mm，高≥315mm。

▲1.10.4 最大样品尺寸：直径≥260mm，高≥70mm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.10.5 样品台最大承重：≥3kg。

★1.11 具有防撞报警与自停功能。（请提供实物照片及软件监控界面截图）

1.12 探测器
★1.12.1 配备样品仓内二次电子探测器，样品仓内背散射电子探测器，镜筒内二次电子探测器，镜筒内背散射电子探测器。

▲1.12.2 在500V下镜筒内背散射电子探测器可清晰成像，在工作距离WD≤2mm，底片放大倍率≥300,000X时，分辨率≤1.5nm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
▲1.12.3 图像显示通道≥4个，3个独立探测器可在同一界面同时成像，两通道信号可以任意比例混合。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.13 样品交换仓：最大样品尺寸直径≥80mm，高≥35mm。（请提供所投标设备安装样品交换仓后的实物照片，要求照片中所投设备型号清晰可见）

▲1.14 具有光学导航功能，配备光学导航相机和红外CCD相机。（请提供样品仓内光学导航相机和红外CCD相机实物照片）

1.15 电镜操作软件

1.15.1 自动功能：自动聚焦、自动消像散、自动亮度对比度。

1.15.2 可进行多通道成像，分屏上可同时进行不同信号成像。

1.15.3 扫描速度：四种扫描模式（快扫、中扫、慢扫、选区扫描），扫描速度可自由设定。

1.15.4 测量功能：支持多种测量标记，如长度、角度、直径。

▲1.15.5 图像无缝拼接软件：可对样品多区域自动拍照并进行图像（≥1,000张）自动无缝拼接。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
1.16 能谱仪

★1.16.1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥65mm2。

1.16.2 能量分辨率（MnKα处）：≤129eV（@计数率100000cps）。

1.16.3 元素分析范围：Be4～Am95。

★1.16.4 具备元素面分布实时功能。

1.16.5 除具有KLM全谱线系数据库外，还同时配有20kV及5kV高低电压定量数据库，可覆盖不同电压下的定量分析。

★2 配置要求（每台设备不低于以下配置）

2.1 超高分辨场发射扫描电镜主机（包含真空系统，样品台，二次电子探测器，背散射电子探测器，样品交换仓，光学导航相机，红外CCD相机，旋钮控制板，轨迹球等），1套。

2.2 能谱仪，1个。

2.3 冷水机（制冷量20℃时300W），1个。

2.4 空压机（流量120L/min（0bar时）），1个。

2.5 磁控喷金仪（极限真空1Pa，真空泵抽速1L/s），1台。

2.6 UPS（6kVA，延时1小时），1个。

2.7 工控机（内存32G，固态硬盘512G，显示器24英寸），2套；彩色激光打印机（打印速度18页/min），1台。

2.8 电镜操作软件，1套。

2.9 图像无缝拼接软件，1套。
3 售后服务

3.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

3.2 安装调试与验收：要求厂家在合同签订后安排维修工程师到现场进行场地测试，包括磁场、震动、噪声等。测试完毕后出具相关的测试报告，并对测试结果给出意见。仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

3.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。厂家提供高级培训2人次（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

3.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在2小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达现场。

3.5 软件终身免费升级。
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/品目号：002/1
品目名称：X射线单晶衍射仪

数量：1台

是否经过审批允许采购进口产品：是
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	1 主要技术和性能要求
1.1 X射线光源

★1.1.1 要求Mo、Cu双靶光源同时安装在设备上，配备双发生器，两种光源互换时无需更换任何配件，无需任何光路调整。

1.1.2 高强度微焦斑Mo光源

▲1.1.2.1 功率：≥60W。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.2.2 冷却方式：风冷。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

1.1.2.3 稳定性：电压变化±10％时，偏差＜±0.005%。

1.1.2.4 Mo光源专用多层膜微聚焦光学系统，3D背靠背聚焦光学镜。

1.1.3 高强度微焦斑Cu光源

▲1.1.3.1 功率：≥50W。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.3.2 冷却方式：风冷。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

1.1.3.3 稳定性：电压变化±10%时，偏差＜±0.005%。

1.1.3.4 Cu光源专用多层膜微聚焦光学系统，3D背靠背聚焦光学镜。

1.2 二维面探测器

1.2.1 半导体二维阵列探测器，采用CPAD电荷积分像素阵列探测技术。

★1.2.2 探测器有效面积：≥7000mm2，单块芯片无拼接。

▲1.2.3 像素个数：≥700×1000，单个像素大小：≤100μm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、探测器型号）

★1.2.4 Mo光源检测量子效率（DQE）：≥0.92。

1.2.5 Cu光源检测量子效率（DQE）：≥0.99。

1.2.6 无电荷分享噪音。

1.2.7 探测器到样品的距离自动可调。

▲1.2.8 探测器采用风冷模式制冷，且无需持续通保护气体。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

★1.2.9 同时具备单光子计数和积分计数模式。

1.3 四圆测角仪
1.3.1 测角仪采用光学编码器方式，四轴自动可调。

1.3.2 φ轴：360°旋转，重复精度≤0.001°。

1.3.3 ω轴/2θ：-270°～+270°旋转，重复精度≤0.0002°。

1.3.4 Kappa：-175°～+175°旋转，重复精度≤0.001°。

1.3.5 球差保证：对心以后，任何移动，球差≤7μm。

1.3.6 内置彩色视频显微镜，放大倍数30倍～110倍，分辨率≤3μm。

1.4 液氮低温系统

1.4.1 温度范围：80K～500K。

1.4.2 控温精度：≤0.1K。

1.5 数据采集系统：配置1台控制数据采集计算机。
1.6 全套分析软件

1.6.1 软件可工作于Windows平台，预装并有正版软件备份件。

1.6.2 仪器操作控制软件包，全自动控制仪器全部操作，进行数据收集、各种校正和条件设置等。

▲1.6.3 供货厂家提供正版的商业版晶体结构最新分析软件包，包括全自动解结构软件，具备晶体结构解析及精修所需要的所有功能。（请提供1个5分钟以内的标晶从数据收集到结构解析的全自动化过程的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、软件名称）

1.6.4 提供的所有软件均应是最新版本并且采购方拥有终身授权。

1.7 其他零配件及要求

1.7.1 标准测角头≥4个。

1.7.2 磁底座≥4个。

1.7.3 Loops环1套，≥160根。

★1.8 投标人需在投标文件中提供厂家有效期内的《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》或提供加盖厂家公章的承诺函（承诺能在供货前提供《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》）。

★2 配置要求（不低于以下配置）

2.1 X射线单晶衍射仪主机（包含高强度微焦斑Mo光源，高强度微焦斑Cu光源，二维面探测器，四圆测角仪等），1套。

2.2 液氮低温装置，1套。

2.3 工控机（内存16GB，固态硬盘1T，显示器24英寸），1套；彩色激光打印机（打印速度18页/min），1台。

2.4 全套分析软件，1套。

3 售后服务

3.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。质保期满前1个月内厂家应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.2 安装调试与验收：仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

3.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。厂家提供高级培训2人次（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

3.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在2小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在2个工作日内到达现场。

3.5 硬件许可的情况下，软件终身免费升级。
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/品目号：003/1
品目名称：X射线粉末衍射仪

数量：1台

是否经过审批允许采购进口产品：是
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	1 主要技术和性能要求
1.1 X射线发生器

★1.1.1 最大额定功率：≥6kW。

1.1.2 射线防护当量：≥1.5mmPb当量。

1.2 X射线光源

1.2.1 管电压可变范围：≥45kV（1kV步进）。

1.2.2 管电流可变范围：≥60mA（1mA步进）。

1.3 转靶

1.3.1 靶材：Cu靶。

▲1.3.2 最大工作功率：≥6kW。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.3.3 灯丝材质：钨。

1.4 测角仪

▲1.4.1 方式：θ-θ型样品水平放置高精度测角仪。

1.4.2 最小步长：≤0.0001°（θd、θs轴单独）。

★1.4.3 测角仪半径：≥280mm。

1.4.4 可动范围：-10°～+160°（2θ换算值）。

1.4.5 驱动方式：制动马达驱动（编码器直接连接主轴实现全封闭式控制）。

1.5 程序式自动可变狭缝

1.5.1 入射狭缝宽度范围：0.05mm～7mm。

▲1.5.2 接收狭缝宽度范围：0.03mm～15mm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.6 器件识别和安装：所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别。1.7 半导体阵列探测器

1.7.1 道数：≥250。

▲1.7.2 道宽：≥75μm。

1.7.3 每道线性计数：≥1000000cps。

★1.7.4 活性面积：≥360mm2。

1.7.5 探测效率：≥99%（CuKα处）。

1.7.6 测试模式：包括标准模式和去荧光模式。

1.8 通用Z样品台

1.8.1 移动范围：-10mm～+2mm。

1.8.2 附带标准附件头、高度基准样品支撑台。

1.9 交叉光路

1.9.1 具有聚焦光路和平行光路。

1.9.2 Kβ/Kα比例：≤0.5%（Cu波长）。

★1.10 Ge(220)晶体对称二次反射单色器：光束平行度≤0.01°。

▲1.11 Ge(220)晶体对称二次反射单色器可以用来测试200～300nm薄膜厚度。（请提供1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
1.12 高温附件

1.12.1 使用温度范围：室温～1450℃（真空），室温～1500℃（大气），室温～1300℃（惰性气体）。

1.12.2 X射线窗材质：蒸镀铝聚酰亚胺薄膜。

▲1.12.3 具有原位高温测试功能。（请提供所投型号设备进行原位高温测试已发表论文或证明所投型号设备能实现此功能的视频）

1.13 电池附件

1.13.1 主体材质：316L不锈钢。

1.13.2 测试方式：反射。

1.13.3 内置样品尺寸：≤φ18mm。

1.13.4 X射线探测角度：10°～90°。

1.14 水冷系统

1.14.1 分体式循环水冷系统。

1.14.2 工作要求：连续工作。

1.14.3 控温精度：＜±1℃。

1.14.4 具有温度调节功能。

1.14.5 具有过热保护系统。
1.15 软件

▲1.15.1 收集数据软件和分析软件为同一软件。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.15.2 可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行实时调节。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.15.3 可进行设备控制、数据采集、数据处理、分峰拟合、图形处理。

1.15.4 可进行定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量。

★1.16 投标人需在投标文件中提供厂家有效期内的《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》或提供加盖厂家公章的承诺函（承诺能在供货前提供《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》）。

★2 配置清单（不低于以下配置）

2.1 X射线粉末衍射仪主机（包含X射线发生器，X射线光源，转靶，测角仪，样品台，交叉光路，探测器，高分辨锗晶体，高温附件，电池附件等），1套。

2.2 水冷系统，1套。

2.3 工控机（内存32GB，机械硬盘1T，显示器27英寸），1套；激光打印机（打印速度20页/min），1台。

3 售后服务

3.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

3.2 安装调试与验收：仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。
3.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。提供免费的高级培训两次,不多于2人（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

3.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在24小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在5个工作日内到达现场。

3.5 硬件许可的情况下，软件终身免费升级。

3.6 提供使用手册、专用工具。
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求逐项填写，并进行逐项响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：               

格式13
商务条款偏离表

包组编号： 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1★
	交货时间：

001包：合同签订后4个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后15日内安装调试培训完毕。
002包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。

003包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。
	
	
	

	2★
	交货地点：

001包、002包、003包：渤海大学（松山校区）
	
	
	

	3★
	付款方式及条件：001包、002包、003包：本项目为财政预算资金，执行国库集中支付管理，不预留质保金。本付款、资金共管、履约保证金相关条款为实质性要求，投标人须完全响应，不响应按投标无效处理。中标人需缴纳中标金额10%履约保证金，合同生效后双方开立项目资金共管专用账户、签订银行三方监管协议，在预算资金到位、资料齐全、履约保证金足额缴纳等全部前置条件满足后，采购人支付合同总价90%预付款至共管账户，资金仅限本项目履约直接支出、专款专用。项目全部供货、安装、调试完成并验收合格、资料审核无误后10个工作日内，中标人凭验收单申请用款，采购人出具书面拨付同意文件后，双方共同办理资金划转。剩余10%合同尾款一次性付清；中标人无任何违约情形的，履约保证金验收合格后无息全额退还。
	
	
	

	4★
	验收标准：符合国家标准、行业标准。

验收程序：由采购人或采购人委托的代理机构依法组建履约验收小组验收，并依据合同签订的技术参数逐条验收。

验收报告：履约验收小组编制。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	5★
	质保期：

001包：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

002包：仪器整机质保期为验收合格后12个月。质保期满前1个月内厂家应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

003包：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

质保金：无
	
	
	

	
	其他
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式14
备份文件与电子评审系统中上传的投标文件

内容、格式一致承诺函

（投标单位名称）                  承诺：

递交的备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。一旦发生备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件不一致的情况，将对此情况承担全部后果。

投标单位名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式15
进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构名称）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方（项目编号、项目名称、包组编号）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件，（投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         

签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           

日期：                                     

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式16
资金共管监管承诺函

致：（采购人名称） 
我方已仔细研读本项目招标文件全部付款及资金共管监管实质性条款，自愿作出如下不可撤销承诺：
若我方中标，将在采购合同生效后 5 个工作日内，配合采购人至指定银行开立项目预付款共管监管专用账户，共同预留双方印鉴、签署三方共管监管协议，完全服从共管账户资金支取双审机制。
同意采购人将合同金额 90% 预付款拨付至共管监管账户，承诺账户资金仅用于本项目实施，绝不挪作其他用途，接受采购人现场进度核查与资金支出审核。
项目履约过程中，我方仅凭采购人出具的书面拨付同意文件办理共管资金划转；如我方发生工期延误、质量不合格、擅自转包、挪用资金等违约行为，同意采购人暂停资金拨付，并无需我方同意，直接从共管账户资金扣除违约金、维修整改费用、重新采购差价及采购人全部实际损失；若采购人从共管账户扣除相关款项后，共管账户剩余资金不足以覆盖后续项目实施所需支出的，我方自行垫付资金完成全部项目履约，不以此为由延误工期或降低交付标准。
知晓本共管模式，自愿接受财政、审计部门对共管账户资金的监督核查，不以此为由提出质疑、投诉或拒绝履约。
本承诺为投标实质性响应内容，如违反承诺，采购人有权取消中标资格、解除合同并追究全部违约责任。
投标人（盖章）： 
法定代表人 / 授权代表（签字）：
 日期：

格式17
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填表说明：

1.标的名称：01标的：        ；02标的：        ；……
2.所属行业：

01标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；

02标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；

3.落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.企业类型：

（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；

（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）文件执行。
格式18
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1.供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2.仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3.如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4.如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：            

日期：              
格式19
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

注：

1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式20
关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

第三章 货物需求

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

★交货时间：

001包：合同签订后4个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后15日内安装调试培训完毕。
002包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。

003包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。
二、★交货地点：001包、002包、003包：渤海大学（松山校区）
三、★付款方式：001包、002包、003包：本项目为财政预算资金，执行国库集中支付管理，不预留质保金。本付款、资金共管、履约保证金相关条款为实质性要求，投标人须完全响应，不响应按投标无效处理。中标人需缴纳中标金额10%履约保证金，合同生效后双方开立项目资金共管专用账户、签订银行三方监管协议，在预算资金到位、资料齐全、履约保证金足额缴纳等全部前置条件满足后，采购人支付合同总价90%预付款至共管账户，资金仅限本项目履约直接支出、专款专用。项目全部供货、安装、调试完成并验收合格、资料审核无误后10个工作日内，中标人凭验收单申请用款，采购人出具书面拨付同意文件后，双方共同办理资金划转。剩余10%合同尾款一次性付清；中标人无任何违约情形的，履约保证金验收合格后无息全额退还。
四、货物需求：

001包：
超高分辨场发射扫描电子显微镜（热场）-通用检测型

1 主要技术和性能要求

1.1 电子枪：肖特基热场发射电子枪。

★1.2 二次电子分辨率

1.2.1 加速电压15kV下：≤0.6nm（非减速模式）。（请提供实际拍摄的分辨率验证指标照片）

1.2.2 加速电压1kV下：≤1.0nm（非减速模式）。（请提供实际拍摄的分辨率验证指标照片）

▲1.3 加速电压范围：20V～30kV；最小步进≤10V。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
▲1.4 束流：1pA～20nA，束流可调，且电子束束流稳定性≤0.3%/h。（请提供电子束束流稳定性的1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.5 放大倍数：1X～2500000X。

1.6 配备电磁复合透镜、水冷恒温物镜及高压加速管。

1.7 物镜光阑：≥6孔，可实现电偏转切换，无需手动调节。

1.8 真空系统

1.8.1 配备至少1台涡轮分子泵（抽气速率≥240L/s）、1台机械泵（抽气速率≥240L/min）和2台离子泵（抽气速率≥25L/s）。

1.8.2 真空控制：全自动，具有真空互锁功能。

1.8.3 真空度：电子枪真空度≤9×10-8Pa，样品仓真空度≤5×10-4Pa。

★1.9 可扩展附件接口数量≥12个。
1.10 样品台及样品仓

1.10.1 五轴机械优中心样品台，全真空内置电机驱动。

▲1.10.2 样品台行程：X≥110mm，Y≥110mm，Z≥65mm，T：-10°～+70°，R：360°旋转可调。（请提供1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.10.3 样品仓容积：长≥360mm，宽≥310mm，高≥315mm。

▲1.10.4 最大样品尺寸：直径≥260mm，高≥70mm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.10.5 样品台最大承重：≥3kg。

★1.11 具有防撞报警与自停功能。（请提供实物照片及软件监控界面截图）

1.12 探测器
★1.12.1 配备样品仓内二次电子探测器，样品仓内背散射电子探测器，镜筒内二次电子探测器，镜筒内背散射电子探测器。

▲1.12.2 在500V下镜筒内背散射电子探测器可清晰成像，在工作距离WD≤2mm，底片放大倍率≥300,000X时，分辨率≤1.5nm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
▲1.12.3 图像显示通道≥4个，3个独立探测器可在同一界面同时成像，两通道信号可以任意比例混合。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.13 样品交换仓：最大样品尺寸直径≥80mm，高≥35mm。（请提供所投标设备安装样品交换仓后的实物照片，要求照片中所投设备型号清晰可见）

▲1.14 具有光学导航功能，配备光学导航相机和红外CCD相机。（请提供样品仓内光学导航相机和红外CCD相机实物照片）

1.15 电镜操作软件

1.15.1 自动功能：自动聚焦、自动消像散、自动亮度对比度。

1.15.2 可进行多通道成像，分屏上可同时进行不同信号成像。

1.15.3 扫描速度：四种扫描模式（快扫、中扫、慢扫、选区扫描），扫描速度可自由设定。

1.15.4 测量功能：支持多种测量标记，如长度、角度、直径。

▲1.15.5 图像无缝拼接软件：可对样品多区域自动拍照并进行图像（≥1,000张）自动无缝拼接。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
1.16 能谱仪

★1.16.1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥65mm2。

1.16.2 能量分辨率（MnKα处）：≤129eV（@计数率100000cps）。

1.16.3 元素分析范围：Be4～Am95。

★1.16.4 具备元素面分布实时功能。

1.16.5 除具有KLM全谱线系数据库外，还同时配有20kV及5kV高低电压定量数据库，可覆盖不同电压下的定量分析。

★2 配置要求（每台设备不低于以下配置）

2.1 超高分辨场发射扫描电镜主机（包含真空系统，样品台，二次电子探测器，背散射电子探测器，样品交换仓，光学导航相机，红外CCD相机，旋钮控制板，轨迹球等），1套。

2.2 能谱仪，1个。

2.3 冷水机（制冷量20℃时300W），1个。

2.4 空压机（流量120L/min（0bar时）），1个。

2.5 磁控喷金仪（极限真空1Pa，真空泵抽速1L/s），1台。

2.6 UPS（6kVA，延时1小时），1个。

2.7 工控机（内存32G，固态硬盘512G，显示器24英寸），2套；彩色激光打印机（打印速度18页/min），1台。

2.8 电镜操作软件，1套。

2.9 图像无缝拼接软件，1套。
★3 售后服务

3.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

3.2 安装调试与验收：要求厂家在合同签订后安排维修工程师到现场进行场地测试，包括磁场、震动、噪声等。测试完毕后出具相关的测试报告，并对测试结果给出意见。仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

3.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。厂家提供高级培训2人次（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

3.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在2小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达现场。

3.5 软件终身免费升级。

002包：

X射线单晶衍射仪（进口设备）
1 主要技术和性能要求
1.1 X射线光源

★1.1.1 要求Mo、Cu双靶光源同时安装在设备上，配备双发生器，两种光源互换时无需更换任何配件，无需任何光路调整。

1.1.2 高强度微焦斑Mo光源

▲1.1.2.1 功率：≥60W。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.2.2 冷却方式：风冷。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

1.1.2.3 稳定性：电压变化±10％时，偏差＜±0.005%。

1.1.2.4 Mo光源专用多层膜微聚焦光学系统，3D背靠背聚焦光学镜。

1.1.3 高强度微焦斑Cu光源

▲1.1.3.1 功率：≥50W。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.3.2 冷却方式：风冷。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

1.1.3.3 稳定性：电压变化±10%时，偏差＜±0.005%。

1.1.3.4 Cu光源专用多层膜微聚焦光学系统，3D背靠背聚焦光学镜。

1.2 二维面探测器

1.2.1 半导体二维阵列探测器，采用CPAD电荷积分像素阵列探测技术。

★1.2.2 探测器有效面积：≥7000mm2，单块芯片无拼接。

▲1.2.3 像素个数：≥700×1000，单个像素大小：≤100μm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、探测器型号）

★1.2.4 Mo光源检测量子效率（DQE）：≥0.92。

1.2.5 Cu光源检测量子效率（DQE）：≥0.99。

1.2.6 无电荷分享噪音。

1.2.7 探测器到样品的距离自动可调。

▲1.2.8 探测器采用风冷模式制冷，且无需持续通保护气体。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

★1.2.9 同时具备单光子计数和积分计数模式。

1.3 四圆测角仪
1.3.1 测角仪采用光学编码器方式，四轴自动可调。

1.3.2 φ轴：360°旋转，重复精度≤0.001°。

1.3.3 ω轴/2θ：-270°～+270°旋转，重复精度≤0.0002°。

1.3.4 Kappa：-175°～+175°旋转，重复精度≤0.001°。

1.3.5 球差保证：对心以后，任何移动，球差≤7μm。

1.3.6 内置彩色视频显微镜，放大倍数30倍～110倍，分辨率≤3μm。

1.4 液氮低温系统

1.4.1 温度范围：80K～500K。

1.4.2 控温精度：≤0.1K。

1.5 数据采集系统：配置1台控制数据采集计算机。
1.6 全套分析软件

1.6.1 软件可工作于Windows平台，预装并有正版软件备份件。

1.6.2 仪器操作控制软件包，全自动控制仪器全部操作，进行数据收集、各种校正和条件设置等。

▲1.6.3 供货厂家提供正版的商业版晶体结构最新分析软件包，包括全自动解结构软件，具备晶体结构解析及精修所需要的所有功能。（请提供1个5分钟以内的标晶从数据收集到结构解析的全自动化过程的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、软件名称）

1.6.4 提供的所有软件均应是最新版本并且采购方拥有终身授权。

1.7 其他零配件及要求

1.7.1 标准测角头≥4个。

1.7.2 磁底座≥4个。

1.7.3 Loops环1套，≥160根。

★1.8 投标人需在投标文件中提供厂家有效期内的《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》或提供加盖厂家公章的承诺函（承诺能在供货前提供《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》）。

★2 配置要求（不低于以下配置）

2.1 X射线单晶衍射仪主机（包含高强度微焦斑Mo光源，高强度微焦斑Cu光源，二维面探测器，四圆测角仪等），1套。

2.2 液氮低温装置，1套。

2.3 工控机（内存16GB，固态硬盘1T，显示器24英寸），1套；彩色激光打印机（打印速度18页/min），1台。

2.4 全套分析软件，1套。

★3 售后服务

3.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。质保期满前1个月内厂家应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.2 安装调试与验收：仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

3.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。厂家提供高级培训2人次（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

3.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在2小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在2个工作日内到达现场。

3.5 硬件许可的情况下，软件终身免费升级。

003包：

X射线粉末衍射仪（进口设备）

1 主要技术和性能要求
1.1 X射线发生器

★1.1.1 最大额定功率：≥6kW。

1.1.2 射线防护当量：≥1.5mmPb当量。

1.2 X射线光源

1.2.1 管电压可变范围：≥45kV（1kV步进）。

1.2.2 管电流可变范围：≥60mA（1mA步进）。

1.3 转靶

1.3.1 靶材：Cu靶。

▲1.3.2 最大工作功率：≥6kW。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.3.3 灯丝材质：钨。

1.4 测角仪

▲1.4.1 方式：θ-θ型样品水平放置高精度测角仪。

1.4.2 最小步长：≤0.0001°（θd、θs轴单独）。

★1.4.3 测角仪半径：≥280mm。

1.4.4 可动范围：-10°～+160°（2θ换算值）。

1.4.5 驱动方式：制动马达驱动（编码器直接连接主轴实现全封闭式控制）。

1.5 程序式自动可变狭缝

1.5.1 入射狭缝宽度范围：0.05mm～7mm。

▲1.5.2 接收狭缝宽度范围：0.03mm～15mm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.6 器件识别和安装：所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别。1.7 半导体阵列探测器

1.7.1 道数：≥250。

▲1.7.2 道宽：≥75μm。

1.7.3 每道线性计数：≥1000000cps。

★1.7.4 活性面积：≥360mm2。

1.7.5 探测效率：≥99%（CuKα处）。

1.7.6 测试模式：包括标准模式和去荧光模式。

1.8 通用Z样品台

1.8.1 移动范围：-10mm～+2mm。

1.8.2 附带标准附件头、高度基准样品支撑台。

1.9 交叉光路

1.9.1 具有聚焦光路和平行光路。

1.9.2 Kβ/Kα比例：≤0.5%（Cu波长）。

★1.10 Ge(220)晶体对称二次反射单色器：光束平行度≤0.01°。

▲1.11 Ge(220)晶体对称二次反射单色器可以用来测试200～300nm薄膜厚度。（请提供1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
1.12 高温附件

1.12.1 使用温度范围：室温～1450℃（真空），室温～1500℃（大气），室温～1300℃（惰性气体）。

1.12.2 X射线窗材质：蒸镀铝聚酰亚胺薄膜。

▲1.12.3 具有原位高温测试功能。（请提供所投型号设备进行原位高温测试已发表论文或证明所投型号设备能实现此功能的视频）

1.13 电池附件

1.13.1 主体材质：316L不锈钢。

1.13.2 测试方式：反射。

1.13.3 内置样品尺寸：≤φ18mm。

1.13.4 X射线探测角度：10°～90°。

1.14 水冷系统

1.14.1 分体式循环水冷系统。

1.14.2 工作要求：连续工作。

1.14.3 控温精度：＜±1℃。

1.14.4 具有温度调节功能。

1.14.5 具有过热保护系统。
1.15 软件

▲1.15.1 收集数据软件和分析软件为同一软件。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.15.2 可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行实时调节。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

1.15.3 可进行设备控制、数据采集、数据处理、分峰拟合、图形处理。

1.15.4 可进行定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量。

★1.16 投标人需在投标文件中提供厂家有效期内的《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》或提供加盖厂家公章的承诺函（承诺能在供货前提供《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》）。

★2 配置清单（不低于以下配置）

2.1 X射线粉末衍射仪主机（包含X射线发生器，X射线光源，转靶，测角仪，样品台，交叉光路，探测器，高分辨锗晶体，高温附件，电池附件等），1套。

2.2 水冷系统，1套。

2.3 工控机（内存32GB，机械硬盘1T，显示器27英寸），1套；激光打印机（打印速度20页/min），1台。

★3 售后服务

3.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

3.2 安装调试与验收：仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。
3.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。提供免费的高级培训两次,不多于2人（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

3.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在24小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在5个工作日内到达现场。

3.5 硬件许可的情况下，软件终身免费升级。

3.6 提供使用手册、专用工具。

001包、002包、003包备注：
1、“★”系指实质性要求条款,若无法满足，则投标无效；

“▲”系指重要性技术参数和系统功能要求，不满足不作废标处理。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1.资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2.符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示

3.1投标人须知表11.4条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4.同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）项执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5.比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目最高限价× 65 %；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于本章5.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

★6.需落实的政府采购政策性规定：

6.1对中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

每个标的均由小型或微型企业制造的，对投标报价给予  10%   （10%—20%）的扣除。
（2）联合体投标

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  /    （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /    %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予   8%  （6%—8%）的加分（详见评分细则）。

6.4对本国产品的相关规定

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合招标文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。

6.5当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
★7.投标无效情况详见投标人须知。

★8.推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

投标报价相同的并列；

（2）采用综合评分法的：

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

其他情况，由评标委员会投票处理。

9.评标报告

9.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

9.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

9.3如评标委员会启动异常低价审查程序，则异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1 
001包、002包、003包资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加投标的须提供，授权委托人参加投标的无须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加投标的无须提供，授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	投标人关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写

2.无投标须知26.2（2）所述情形
3.无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	其他资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效

3.无投标须知26.2（4）所述情形
	
	
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件2

001包符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致承诺函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	1.按要求提供

2.合法有效

3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2（3）所述情形

3.无投标须知26.2（7）所述情形
	
	
	

	10
	其他
	1.响应招标文件实质性要求

2.无招标文件中所述的其他投标无效情形
	
	
	

	11
	资金共管监管承诺函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

002包、003包符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.无投标须知26.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致承诺函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料：
投标人需在投标文件中提供厂家有效期内的《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》或提供加盖厂家公章的承诺函（承诺能在供货前提供《辐射安全许可证》或《豁免备案证明》）。
	1.按要求提供

2.合法有效

3.响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2（3）所述情形

3.无投标须知26.2（7）所述情形
	
	
	

	10
	进口产品制造厂家的授权书（如供应商提供的产品是进口厂家制造须提供）
	1.按要求提供
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章

4.合法有效
	
	
	

	11
	其他
	1.响应招标文件实质性要求

2.无招标文件中所述的其他投标无效情形
	
	
	

	12
	资金共管监管承诺函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：                                        

日期：

附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分


	报价
	1.确定“投标基准价”：满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价。

2.计算填报价得分：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。

3.以此公式计算出的结果算出各投标人的价格得分，该得分保留小数点后两位（四舍五入）。

4.投标人提供的货物是小微企业制造的，其报价给予一定比例的扣除，其中：小型微型企业给予10％的扣除，用扣除后的价格参与报价计算。注：小型和微型企业须提供“中小企业声明函”。
	30

	技术部分
	现场演示
	1.本项目★号项不得负偏离，否则视为投标文件无效。

2.投标单位需在评标现场，对所投产品的重要功能▲号逐一进行演示，演示时间不超过35分钟，针对功能列表中功能需求点，每个功能点满分4分，不满足或未演示完成不得分，本项总分28分。

演示内容：

▲1.3 加速电压范围：20V～30kV；最小步进≤10V。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.4 束流：1pA～20nA，束流可调，且电子束束流稳定性≤0.3%/h。（请提供电子束束流稳定性的1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.10.2 样品台行程：X≥110mm，Y≥110mm，Z≥65mm，T：-10°～+70°，R：360°旋转可调。（请提供1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.10.4 最大样品尺寸：直径≥260mm，高≥70mm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.12.2 在500V下镜筒内背散射电子探测器可清晰成像，在工作距离WD≤2mm，底片放大倍率≥300,000X时，分辨率≤1.5nm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.12.3 图像显示通道≥4个，3个独立探测器可在同一界面同时成像，两通道信号可以任意比例混合。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.15.5 图像无缝拼接软件：可对样品多区域自动拍照并进行图像（≥1,000张）自动无缝拼接。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
	28

	
	技术参数响应程度
	1.★号项不得负偏离，否则视为投标文件无效。

2.除演示的▲号项外，其余▲号项为重要技术参数，满分得8分；其中每一▲号项参数出现负偏离，扣4分，扣完为止。

备注：技术指标的响应程度需提供证明材料，采购需求中对证明材料有明确要求的按要求提供；没有明确要求的可以为产品彩页、白皮书、官网截图或承诺函等任意一项，并加盖投标人公章，评标委员会根据投标人提供的技术证明文件对技术参数进行评判，投标人的技术参数仅做出响应而未提供证明文件的视为无效响应。
	8

	
	供货实施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，包括如下内容：根据实际情况制定①供货计划②供货时间③运输实施方案及供货保障措施。
1.提供优于采购需求全面详实有效的方案，内容完整、无缺陷，得8分；

2.提供符合采购需求方案，方案无缺陷，得5分；

3.方案内容存在缺陷的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得3分；

4.方案内容存在不符合项目需求的，或未提供方案，得0分。

注:

完整指上述三项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指投标人所提供的方案能够切实有效保障投标人在实际工作中达成的效果高于采购需求。

缺陷是指编制内容与项目实际需求存在偏差、目标不明确或不合理、逻辑结构混乱、关键信息缺失、资源分配不均、流程设置不合理、方法或策略不可行、缺乏针对性、灵活性和可调整性、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	安装调试

方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供安装方案，包括如下内容：根据实际情况制定①设备安装实验室环境要求②现场安装调试，现场验收测试③实施安装人员配置④安装实施计划。
1.提供优于采购需求全面详实有效的方案，内容完整、无缺陷，得8分；

2.提供符合采购需求方案，方案无缺陷，得5分；

3.方案内容存在缺陷的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得3分；

4.方案内容存在不符合项目需求的，或未提供方案，得0分。

注：

完整指上述四项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指投标人所提供的方案能够切实有效保障投标人在实际工作中达成的效果高于采购需求。

缺陷是指编制内容与项目实际需求存在偏差、目标不明确或不合理、逻辑结构混乱、关键信息缺失、资源分配不均、流程设置不合理、方法或策略不可行、缺乏针对性、灵活性和可调整性、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	培训方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供培训方案，包括如下内容：根据实际情况制定的①培训计划②拟定的培训方式③拟定的培训时间安排及培训内容。

1.提供优于采购需求全面详实有效的方案，内容完整、无缺陷，得8分；

2.提供符合采购需求方案，方案无缺陷，得5分；

3.方案内容存在缺陷的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得3分；

4.方案内容存在不符合项目需求的，或未提供方案，得0分。

注：
完整指上述三项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指投标人所提供的方案能够切实有效保障投标人在实际工作中达成的效果高于采购需求。

缺陷是指编制内容与项目实际需求存在偏差、目标不明确或不合理、逻辑结构混乱、关键信息缺失、资源分配不均、流程设置不合理、方法或策略不可行、缺乏针对性、灵活性和可调整性、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	售后服务

方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供售后服务保障方案，包括如下内容：根据实际情况制定的①质保期内售后服务流程及内容②售后服务响应时间及维修到达服务时间③售后服务及质保期外服务。
1.提供优于采购需求全面详实有效的方案，内容完整、无缺陷，得8分；

2.提供符合采购需求方案，方案无缺陷，得5分；

3.方案内容存在缺陷的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得3分；

4.方案内容存在不符合项目需求的，或未提供方案，得0分。

注：
完整指上述三项全部内容且不能机械复制采购需求内容。

优于采购需求是指投标人所提供的方案能够切实有效保障投标人在实际工作中达成的效果高于采购需求。

缺陷是指编制内容与项目实际需求存在偏差、目标不明确或不合理、逻辑结构混乱、关键信息缺失、资源分配不均、流程设置不合理、方法或策略不可行、缺乏针对性、灵活性和可调整性、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	商务部分
	业绩
	评标委员会根据投标人2023年1月1日至今同类项目业绩证明材料情况进行评定，每提供一个项目业绩证明文件的得0.5分，本项目最高得2分。

注：投标文件中提供业绩证明文件复印件，应包括合同首页、主要内容页、合同金额页、签署页或中标通知书并加盖投标人公章。未提供以上证明材料或证明材料不符合要求不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
	2

	合  计
	-
	
	100


	包号
	002

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分


	报价
	1.确定“投标基准价”：满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价。

2.计算填报价得分：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。

3.以此公式计算出的结果算出各投标人的价格得分，该得分保留小数点后两位（四舍五入）。

4.投标人提供的货物是小微企业制造的，其报价给予一定比例的扣除，其中：小型微型企业给予10％的扣除，用扣除后的价格参与报价计算。注：小型和微型企业须提供“中小企业声明函”。
	30

	技术部分
	现场演示
	1.本项目★号项不得负偏离，否则视为投标文件无效。

2.投标单位需在评标现场，对所投产品的重要功能▲号逐一进行演示，演示时间不超过35分钟，针对功能列表中功能需求点，每个功能点满分7分，不满足或未演示完成不得分，本项总分49分。

演示内容：

▲1.1.2.1 功率：≥60W。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.2.2 冷却方式：风冷。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.3.1 功率：≥50W。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.1.3.2 冷却方式：风冷。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、光源型号）

▲1.2.3 像素个数：≥700×1000，单个像素大小：≤100μm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、探测器型号）

▲1.2.8 探测器采用风冷模式制冷，且无需持续通保护气体。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.6.3 供货厂家提供正版的商业版晶体结构最新分析软件包，包括全自动解结构软件，具备晶体结构解析及精修所需要的所有功能。（请提供1个5分钟以内的标晶从数据收集到结构解析的全自动化过程的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号、软件名称）
	49

	
	供货实施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，包括如下内容：①供货计划②供货时间③运输实施方案，供货保障措施。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得2分，满分6分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得1分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	6

	
	安装方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供安装方案包括如下内容：①设备安装实验室环境要求②现场安装调试，现场验收测试③实施安装人员配置④安装实施计划。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得1分，满分4分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得0.5分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	4

	
	培训方案
	投标人应根据项目需求，结合项目实际，提供人员培训方案，方案应包括以下内容：根据实际情况制定的①培训计划②拟定的培训方式③拟定的培训时间安排及培训内容。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得2分，满分6分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得1分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	6

	
	售后服务保障方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供售后服务方案，包括如下内容：①质保期内售后服务流程及内容②售后服务响应时间及维修到达服务时间③售后服务团队及质保期外服务。
每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得1分，满分3分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得0.5分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	3

	商务部分
	业绩
	评标委员会根据投标人2023年1月1日至今同类项目业绩证明材料情况进行评定，每提供一个项目业绩证明文件的得0.5分，本项目最高得2分。

注：投标文件中提供业绩证明文件复印件，应包括合同首页、主要内容页、合同金额页、签署页或中标通知书并加盖投标人公章。未提供以上证明材料或证明材料不符合要求不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
	2

	合  计
	-
	
	100


	包号
	003

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分


	报价
	1.确定“投标基准价”：满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价。

2.计算填报价得分：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。

3.以此公式计算出的结果算出各投标人的价格得分，该得分保留小数点后两位（四舍五入）。

4.投标人提供的货物是小微企业制造的，其报价给予一定比例的扣除，其中：小型微型企业给予10％的扣除，用扣除后的价格参与报价计算。注：小型和微型企业须提供“中小企业声明函”。
	30

	技术部分
	现场演示
	1.本项目★号项不得负偏离，否则视为投标文件无效。

2.投标单位需在评标现场，对所投产品的重要功能▲号逐一进行演示，演示时间不超过35分钟，针对功能列表中功能需求点，每个功能点满分6分，不满足或未演示完成不得分，本项总分36分。

演示内容：

▲1.3.2 最大工作功率：≥6kW。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.5.2 接收狭缝宽度范围：0.03mm～15mm。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.11 Ge(220)晶体对称二次反射单色器可以用来测试200～300nm薄膜厚度。（请提供1个视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.12.3 具有原位高温测试功能。（请提供所投型号设备进行原位高温测试已发表论文或证明所投型号设备能实现此功能的视频）

▲1.15.1 收集数据软件和分析软件为同一软件。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）

▲1.15.2 可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行实时调节。（请提供1个5分钟以内的视频证明，视频内容须体现所投型号设备的整体图像、设备型号）
	36

	
	技术参数响应程度
	1.★号项不得负偏离，否则视为投标文件无效。

2.除演示的▲号项外，其余▲号项为重要技术参数，满分得18分；其中每一▲号项参数出现负偏离，扣6分，扣完为止。

备注：技术指标的响应程度需提供证明材料，采购需求中对证明材料有明确要求的按要求提供；没有明确要求的可以为产品彩页、白皮书、官网截图或承诺函等任意一项，并加盖投标人公章，评标委员会根据投标人提供的技术证明文件对技术参数进行评判，投标人的技术参数仅做出响应而未提供证明文件的视为无效响应。
	18

	
	供货实施方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供供货方案，包括如下内容：①供货计划②供货时间③运输实施方案，供货保障措施。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得1分，满分3分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得0.5分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	3

	
	安装方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供安装方案包括如下内容：①设备安装实验室环境要求②现场安装调试，现场验收测试③实施安装人员配置④安装实施计划。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得1分，满分4分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得0.5分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	4

	
	培训方案
	投标人应根据项目需求，结合项目实际，提供人员培训方案，方案应包括以下内容：根据实际情况制定的①培训计划②拟定的培训方式③拟定的培训时间安排及培训内容。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得1分，满分3分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得0.5分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	3

	
	售后服务保障方案
	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供售后服务方案，包括如下内容：①质保期内售后服务流程及内容②售后服务响应时间及维修到达服务时间③售后服务团队及质保期外服务。

每提供上述1项方案且符合项目需求、条理清晰得当、无缺陷、得1分，满分3分；

每提供上述1项方案符合项目需求但存在缺陷得0.5分；

未提供或不符合项目需求不得分。

注：

缺陷指方案内容与项目需求不一致、存在相互矛盾内容或逻辑矛盾内容、方案内容不够完整或内容不符合实际、条理不清晰以及未针对本项目编写的任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。
	3

	商务部分
	业绩
	评标委员会根据投标人2023年1月1日至今同类项目业绩证明材料情况进行评定，每提供一个项目业绩证明文件的得1分，本项目最高得3分。

注：投标文件中提供业绩证明文件复印件，应包括合同首页、主要内容页、合同金额页、签署页或中标通知书并加盖投标人公章。未提供以上证明材料或证明材料符合要求不得分。业绩时间以合同签订时间为准。
	3

	合  计
	-
	
	100


（二）暗标分册评分标准（不适用）

	包组编号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	
	
	
	

	合  计
	-
	
	


（三）加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3  %的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。

	环保

产品
	对清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 3 %。

	创新产品
	对《创新产品和服务目录》中的投标产品价格给予价格部分总分值 8 %的加分，计算公式如下：

创新产品加分＝（《创新产品和服务目录》中投标产品报价之和/投标总价）×价格部分总分值  × 8 %。


第五章 政府采购合同条款及格式

渤海大学 （项目名称）      合同
渤大招合字（）第号
购货方：渤海大学（甲方）
供货方：（乙方）
经甲方招标，乙方为中标单位，依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商，签订本合同并严肃履行。双方达成如下协议：
第一章标的价格和技术指标
	设备
名称
	技术指标
	品牌型号
	单位
	单价(元）
	数量
	金额（元）

	
	
	
	注明台套件等计量单位
	
	
	

	合计:人民币元整（元）


此价格为落地价格，价格中包含运输费、装卸费、包装费、安装费、调试费、培训、税费等全部费用，除此价格后，甲方不再支付任何费用。运输过程中损坏由乙方负责。
第二章质量要求
1.采购设备满足本合同的要求。
2.设备的主要技术指标要求达到国家质量监督部门标准。

第三章供货时间及期限


001包：合同签订后4个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后15日内安装调试培训完毕。
002包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。
003包：合同签订后6个月内供货完毕，到货且实验室具备安装条件后7日内安装调试培训完毕。

第四章付款方式
  001包、002包、003包：本项目为财政预算资金，执行国库集中支付管理，不预留质保金。本付款、资金共管、履约保证金相关条款为实质性要求，投标人须完全响应，不响应按投标无效处理。中标人需缴纳中标金额10%履约保证金，合同生效后双方开立项目资金共管专用账户、签订银行三方监管协议，在预算资金到位、资料齐全、履约保证金足额缴纳等全部前置条件满足后，采购人支付合同总价90%预付款至共管账户，资金仅限本项目履约直接支出、专款专用。项目全部供货、安装、调试完成并验收合格、资料审核无误后10个工作日内，中标人凭验收单申请用款，采购人出具书面拨付同意文件后，双方共同办理资金划转。剩余10%合同尾款一次性付清；中标人无任何违约情形的，履

约保证金验收合格后无息全额退还。

第五章验收标准
乙方提供产品出厂质量合格检验报告，甲乙双方交货验收地点为甲方指定地点，由甲、乙双方共同对乙方所提供的设备质量、数量进行验收，验收以合同中的质量要求和国家质量监督部门的质量检验报告为标准，满足甲方要求标准。
第六章售后服务
001包：

6.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

6.2 安装调试与验收：要求厂家在合同签订后安排维修工程师到现场进行场地测试，包括磁场、震动、噪声等。测试完毕后出具相关的测试报告，并对测试结果给出意见。仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

6.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。厂家提供高级培训2人次（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

6.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在2小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达现场。

6.5 软件终身免费升级。

002包：

6.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。质保期满前1个月内厂家应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2 安装调试与验收：仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

6.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。厂家提供高级培训2人次（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

6.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在2小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在2个工作日内到达现场。

6.5 硬件许可的情况下，软件终身免费升级。

003包：

6.1 质保期：仪器整机质保期为验收合格后12个月。

6.2 安装调试与验收：仪器到达最终现场后，在接到通知一周内，设备生产厂家安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试，按验收指标逐项测试至达到验收要求。如果现场安装测试指标未通过最终验收，采购方有权要求退货并要求赔偿损失。

6.3 培训及技术支持：免费提供现场培训，人数不限，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到操作人员能正常使用和维护仪器。提供免费的高级培训两次,不多于2人（免培训费、差旅费自理）。厂家长期提供技术支持。

6.4 维修服务：在质保期内，所有服务及配件全部免费。厂家在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在24小时内做出维修响应，如果需要上门服务，保证在5个工作日内到达现场。

6.5 硬件许可的情况下，软件终身免费升级。

6.6 提供使用手册、专用工具。

第七章违约责任
中标人出现工期严重延误、供货货物技术参数不符、质量缺陷、擅自转包 / 违法分包、无法通过履约验收、挪用共管账户资金等任一违约情形的：
乙方不得擅自转包本项目全部或部分工作，不得违法分包核心设备供货、安装调试工作；确需分包非核心辅助工作的，应提前15个工作日书面告知甲方并提交分包单位资质证明，经甲方书面同意后方可实施，且乙方应对分包单位的全部工作向甲方承担连带责任。
采购人有权不予出具资金拨付、解付同意文件，暂停共管账户全部资金支取；
采购人可依据采购合同约定，无需中标人另行同意，直接从共管监管账户资金中扣除违约金、维修整改费用、重新采购差价及采购人全部实际损失；采购人扣款前应向中标人送达书面扣款通知，列明扣款事由、金额及依据；中标人在收到通知之日起3个工作日内未提出书面异议的，采购人可直接划转对应款项。共管监管账户资金不足以抵扣损失的，采购人有权继续向中标人追偿。
同时采购人有权扣除部分或全部履约保证金，不予退还。
乙方各项违约金按以下标准计算：工期延误的，按合同总价每日千分之一支付违约金；供货货物技术参数不符或质量不达标的，按合同总价的10%支付违约金；擅自转包或违法分包的，按合同总价的10%支付违约金；无法通过履约验收的，按合同总价的10%支付违约金；挪用共管账户资金的，按挪用金额的20%支付违约金，并自挪用之日起按挪用金额每日万分之五支付违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿差额。 
乙方基于本项目向甲方交付的设备、配套软件、技术资料、运行数据及相关衍生成果的全部知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、复制或向第三方泄露。
第八章其他
1、未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同自双方签字和盖章后生效。
3、本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：渤海大学（合同章）                      乙方：
单位地址：锦州市高新区科技19号              单位地址：
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                  委托代理人：
经办人：                                      经办人：
电话：                                        电话：
传真：                                        传真：
开户行：中国工商银行股份有限公司              开户行：
锦州金凌支行                  
账号：0708803409000005293                     账号：
邮编：121003                                  邮编：
签订日期： 20  年  月  日                     签订日期： 20  年  月  日
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